Author: User
Company: Krokoz™

| ПК РИК (вер.1.3.160201) тел./факс (495) 347-33-01 | Объемы работ

«СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ»
Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ № 7»
________________ /С.Б. Русович/ | ________________ /Т.В. Просвирина /
«______»____________________ 2016г. | «______»____________________ 2016г.
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т
на Капитальный ремонт дворовой территории МКД по адресу: г .Калининград, ул. Черняховского 76-76б

№ пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество

1 | 2 | 3 | 4
| Раздел 1.  Демонтажные работы
1. | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0.145
2. | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 1.06
3. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 37.44
4. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 37.44
| Раздел 2.  Устройство покрытий
5. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.1386
6. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 221.76
7. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.63
8. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 69.3
9. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0.315
10. | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 | 1000 м2 основания | 0.315
11. | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0.252
12. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.315
13. | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-08 | 1000 м2 покрытия | 0.315
14. | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0.095
15. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.315
| Раздел 3.  Установка бортовых камней
16. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.00742
17. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 11.87
18. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.0742
19. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 8.16
20. | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ( в т.ч. 50м б/у) | 100 м бортового камня | 1.06
21. | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 56
22. | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см | 1 колодец | 3

Составил: |
| (должность, подпись, Ф.И.О)
Проверил: |
| (должность, подпись, Ф.И.О)