«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости 	
на капитальный ремонт систем водоотведения, электроснабжения, подвала, фасада без утепления МКД №61 по ул.Менделеева в г.Калининграде	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Подвал	
	
1.	Отбивка штукатурки с поверхностей:  потолков кирпичных	100 м2	2.0274	
2.	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону потолков	100 м2	2.0274	
3.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	2.0274	
4.	Отбивка штукатурки с поверхностей:  стен кирпичных	100 м2	1.5299	
5.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	1.5299	
6.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2	1.5299	
7.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0.0192	
8.	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт Пенетрон, первый слой	100 м2	0.459	
9.	Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая	т	-0.0078	
10.	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт Пенетрон, последующий слой	100 м2	0.459	
11.	Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая	т	-0.0052	
12.	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон"	кг	48.195	
13.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	1.5299	
	окна	
14.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0.0874	
15.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.0874	
16.	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	8.74	
17.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0.07	
18.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	0.07	
	
	Раздел 2.  ФАСАД	
	
19.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	5.355	
20.	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.0482	
21.	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.1874	
22.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт	0.53	
23.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт	0.53	
24.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и откосов кирпичных	100 м2	4.6168	
25.	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м	6	
26.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.12	
27.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	4.6168	
28.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	60.0184	
29.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	4.6168	
30.	Нанесение клеевого состава по сетке из стекловолокна	100 м2	4.2735	
31.	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	-1.0684	
32.	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	-470.085	
33.	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	470.085	
34.	Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW"	кг	1068.375	
35.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2	4.2735	
36.	Грунтовка: полимерная типа "BOLIX O"	кг	76.923	
37.	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	1.7094	
38.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	4.6168	
39.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	60.0184	
40.	Акриловая краска типа MARSHALL akrikor	кг	175.4384	
41.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0.4	
42.	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.0736	
43.	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.3	
	Перенавеска эл.кабеля	
44.	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м	0.2	
45.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x40 мм	100 м	0.2	
46.	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м	0.2	
	Окна (МОП)	
47.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0.0211	
48.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.0211	
49.	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2	2.11	
50.	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2	0.015	
51.	Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм	м2	1.575	
52.	Профиль угловой: перфорированный оцинкованный PL 25х25 мм	10 м	0.6	
53.	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: откосов, подготовленных под окраску	100 м2	0.015	
54.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0.015	
55.	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0.0009	
	Дверь (вход в подьезд)	
56.	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0.02	
57.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	1.995	
58.	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, полимер-порошковая окраска, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь толщиной: снаружи - 1 мм, внутри - 1 мм	м2	1.995	
59.	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	1	
60.	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт.	1	
61.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0.02	
62.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0.02	
63.	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0.0013	
64.	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	9.908	
65.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	9.908	
	
	Раздел 3.  Водоотведение	
	
66.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м	0.104	
67.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м	0.104	
68.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 108-116 мм	10 шт.	0.8	
69.	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм	м	10.38	
	
	Раздел 4.  Электро-монтажные работы	
	
	Демонтажные работы	
70.	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0.04	
71.	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт	0.1	
72.	Демонтаж кабеля	100 м	0.2	
73.	Демонтаж: скрытой электропроводки	100 м	0.2	
	Строительные и отделочные работы	
74.	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для труб вручную при толщине стен: в 2 кирпича	100 шт	0.03	
75.	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных	100 шт	0.03	
76.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.006	
77.	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м	0.3	
78.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	0.09	
79.	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0.09	
80.	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т	0.0027	
81.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	1.8	
82.	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.648	
83.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	0.648	
	Монтажные работы	
	Электроснабжение подъездов (стояки, подвал)	
84.	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0.54	
85.	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром: 16 мм	м	55.08	
86.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 20 мм	10 шт.	3.2	
87.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 20-25 мм	10 шт.	5.4	
88.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0.54	
89.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.055	
90.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	1	
91.	Автоматический выключатель  GLS6 -В10/2	шт	1	
92.	Разветвительная коробка скр. уст.	10 шт.	0.6	
93.	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.1	
94.	Светильник  настенный   IP54	шт	1	
95.	Светильник  потолочный   IP44	шт	9	
96.	Лампы энергосберегающие для светильников	шт	10	
97.	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт	0.01	
98.	Выключатель двухклавишный для открытой проводки	10 шт.	0.1	
99.	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.01	
100.	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	10 шт.	0.1	
101.	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 6	шт	2	
102.	Датчик движения ДД 024 белый, макс. нагрузка 1100Вт, угол обзора 120-360гра, дальность 6м, IP44,	шт	2	

Составил:	Вед.инженер ОК МКУ "КР МКД"                                        	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника ОК МКУ "КР МКД"                                             	
	(должность, подпись, Ф.И.О)