«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на капитальный ремонт подвальных помещений и системы канализации в пределах подвала многоквартирного дома по адресу: ул.Березовая, д.10-24 г. Калининград	
№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	Раздел 1.  СТЕНЫ, ПОТОЛОК, БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ	
	
	СТЕНЫ	
1.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных	100 м2	9.93	
2.	Затаривание строительного мусора в мешки	т	35.748	
3.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	10.95	
4.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	142.35	
5.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	0.2	
6.	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м	1.5	
7.	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 200х200 мм	м2	3	
8.	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены: в 1 кирпич	м	3	
9.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм (шпилька)	т	0.0008	
10.	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2	0.05	
11.	Очистка поверхности щетками (металлические балки )	м2	139	
12.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (балки)	100 м2	1.39	
13.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (балки)	100 м2	1.39	
14.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2	21.9	
15.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке (стен)	100 м2	21.9	
	ПОТОЛКИ	
16.	Отбивка штукатурки с поверхностей: потолков кирпичных	100 м2	5.12	
17.	Затаривание строительного мусора в мешки	т	18.432	
18.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	5.12	
19.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	66.56	
20.	Устройство основания под штукатурку по сетке	100 м2	10.25	
21.	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	-2.5625	
22.	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	-1127.5	
23.	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,6 мм без покрытия, 20х20 мм	м2	1127.5	
24.	Дюбель-гвоздь LYT 6х40 LKSP	100 шт.	3.42	
25.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков	100 м2	10.25	
26.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке (потолков)	100 м2	10.25	
	
	Раздел 2.  РЕМОНТ ПОЛОВ	
	
27.	Затаривание строительного мусора в мешки	т	30.2	
28.	Погрузка при автомобильных перевозках кирпича строительного	1 т груза	12.6	
29.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	17.6	
30.	Перевозка мусора строительного I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза	30.2	
31.	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2	100 мест	0.5	
32.	Изменение уровня пола в здании выемкой грунта вручную с погрузкой	100 м3	0.45	
33.	Устройство подстилающих слоев: песчано-гравийных	м3	15	
34.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	30	
35.	Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300)	м3	30.6	
36.	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером	100 м2	3.24	
37.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2	3.24	
38.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.552	
39.	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	300	
40.	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	3	
41.	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01(до 50мм)	100 м2	3	
42.	Железнение цементных покрытий	100 м2	3	
	
	Раздел 3.  ЗАМЕНА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ	
	
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
43.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м	0.405	
44.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м	0.5	
45.	Разборка: кирпичных стен приямков	м3	0.23	
46.	Разборка бетонных оснований под полы: на кирпичном щебне	м3	2.4	
47.	Затаривание строительного мусора в мешки	т	6.4	
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	
48.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0.4	
49.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.143	
50.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	22.88	
51.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного и засыпка труб песком	10 м3	0.625	
52.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0.257	
53.	Устройство подстилающих слоев: песчано-гравийных	м3	4	
54.	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	2	
55.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	4	
56.	Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300)	м3	4.08	
57.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м	0.405	
58.	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 50 мм	м	40.419	
59.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 48-53 мм	10 шт.	4	
60.	ПВХ ревизия ф50мм канализационная  серая	шт	27	
61.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м	0.48	
62.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 95-103 мм	10 шт.	5	
63.	ПВХ ревизия ф110мм канализационная  серая	шт	27	
64.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (лежаки)	100 м	0.5	
65.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 6, диаметром 160 мм	м	49.9	
66.	Тройник 110х110 45° канализационный серый	шт	3	
67.	ПВХ переход чугун -пластик ф110мм (с резинкой 124/110)	шт	2	
68.	ПВХ колено 110мм 45град канализационное серое	шт	4	
69.	Кладка стен приямков и каналов	м3	0.23	
70.	Железнение цементных покрытий	100 м2	0.4	
	
	Раздел 4.  ОКНА ПОДВАЛА	
	
71.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0.1596	
72.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.1596	
73.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	15.96	
74.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0.228	
75.	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2	0.228	
76.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	4.56	
	
	Раздел 5.  ОТМОСТКА	
	
	ДЕМОНТАЖ ОТМОСТКИ	
77.	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.215	
	Устройство отмостки	
78.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0.39	
79.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.39	
80.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0.645	
81.	Устройство прокладочной гидроизоляции рулонными материалами в один слой насухо	100 м2	2.15	
82.	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б	м2	236.5	
83.	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	21.5	
84.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	25.8	
85.	Устройство подстилающих слоев: гравийных	м3	21.5	
86.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	21.5	
87.	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	21.93	
88.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	75.85	
89.	Перевозка мусора строительного I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза	75.85	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)