«СОГЛАСОВАНО»	            «УТВЕРЖДАЮ»	
						
      Директор МКУ «КР МКД»	      Исполнительный директор
            ООО «УЮТ-СЕРВИС»	
		
_____________/С. Б. Русович/	________________ О.Б. Манойло /	
		
«______» _____________2018г.	«______» ________________ 2018г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
 	
на капитальный ремонт фасада с утеплением многоквартирного дома №50-56 по ул. Беговая, г. Калининград	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	9.22	
2.	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.3227	
3.	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.083	
4.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	0.92	
5.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт.	0.92	
6.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен  и откосов кирпичных	100 м2	7.79	
7.	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м	4.5	
8.	Смена обделок из листовой стали (цветной) ( отливов) шириной: до 0,4 м	100 м	0.99	
9.	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	12	
10.	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 100 мм	100 м2	7.36	
11.	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОФАС	м3	54.32	
12.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных металлических дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0.084	
13.	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 красно-коричневая	т	0.0018	
14.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных деревянных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0.0632	
15.	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 красно-коричневая	т	0.0014	
16.	Смена жалюзийных решеток	100 шт.	0.16	
17.	Решетки нерегулируемые марка РШ-150, размер 200х200 мм	м2	0.36	
18.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей газовых труб: стальных за 2 раза	100 м2	0.015	
19.	Демонтаж металлических решеток на окнах Демонтаж (разборка) металлических конструкций	т	0.104	
20.	Установка металлических решеток на окнах (б/у)	т	0.104	
	ПЕРЕНАВЕСКА ЭЛ.КАБЕЛЯ	
21.	Демонтаж кабеля без отключения с перенавеской на леса	100 м	0.85	
22.	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м	0.85	
23.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм	100 м	0.867	
24.	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м	0.85	
	НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (ВХОДЫ В ПОДЪЕЗД)	
25.	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт.	0.04	
26.	Светильник НПП 03х100 настенный (IP 54) морской	шт.	4	
27.	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 100	10 шт.	0.4	
	ПЕРЕНАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	
28.	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.625	
	ЦОКОЛЬ	
29.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных	100 м2	0.724	
30.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2	0.08	
31.	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м	3	
32.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0.724	
33.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	9.412	
34.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0.724	
35.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	0.724	
36.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	9.412	
37.	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг	27.512	
38.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям (терраса)	100 м2	0.156	
39.	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	-17.16	
40.	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	17.16	
41.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных террасс: за один раз с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0.156	
42.	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 кремовая	т	0.0025	
	ОКНА ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ	
43.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0.0616	
44.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.062	
45.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	м2	6.2	
46.	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0.044	
47.	Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм	м	4.4	
48.	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2	0.025	
49.	Профиль угловой перфорированный оцинкованный PL 25х25 мм	10 м	1.65	
50.	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: откосов, подготовленных под окраску	100 м2	0.025	
51.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0.025	
52.	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0.0016	
	Отмостка	
53.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	0.067	
54.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0.21	
55.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.21	
56.	Выравнивание поверхности бутовой кладки раствором	100 м2	0.393	
57.	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	1.1987	
58.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0.393	
59.	Устройство прокладочной гидроизоляции рулонными материалами в один слой насухо	100 м2	1.304	
60.	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б	м2	143.44	
61.	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	10.5	
62.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	12.6	
63.	Устройство подстилающих слоев: гравийных	м3	10.5	
64.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	10.5	
65.	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	10.71	
66.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	44.69	
67.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	33.6	
68.	Перевозка мусора строительного I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза	44.69	

Составил:	              
Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»               М.В. Ардашева                                                   	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник ОК  МКУ «КР МКД»                        Г.Н. Рябкова	
	(должность, подпись, Ф.И.О)