|  |  |
| --- | --- |
|  «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
|  Директор «МКУ КР МКД» | Генеральный директор ООО «МКД Сервис» |
|  |  |
|  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.Б.Русович/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Л.Д.Воеводина/ |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г. | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г. |
|  |
|  |
|  |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** |
| на капитальный ремонт дворовой территории по Московскому проспекту, 17 г. Калининград |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *Демонтажные работы* |
| 1. | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0.3987 |
| 2. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 87.71 |
| 3. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км | 1 т груза | 87.71 |
|  | *Устройство автостоянки дворовой территории (замена асфальтобетонного покрытия)* |
| 4. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.03101 |
| 5. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км | 1 т груза | 49.62 |
| 6. | Работа на отвале, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.03101 |
| 7. | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 0.443 |
| 8. | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0.354 |
| 9. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.443 |
| 10. | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06, толщ. до 5см | 1000 м2 покрытия | 0.443 |
| 11. | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0.133 |
| 12. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.443 |
|  | *Прочие работы* |
| 13. | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см | 1 колодец | 3 |
| 14. | Устройство средств технического регулирования | 100 п. м | 0.05 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |