«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 705 513	руб.	Смета на сумму:	2 705 513	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»		
	Директор ООО «ЖЭУ-23»	
________________ /С. Б. Русович /	________________ /И. Г. Ярмошик /	
		
«______»____________________ 2017г.	«______»____________________ 2017г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши и чердачного перекрытия МКД №2-4 по ул. Балтийской в г.Калининграде	
Сметная стоимость:	2 705.513	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.238	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	520.786	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 09.2017 г. по НБ: "ФЕР-2001 (приказ Минстроя России № 886/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	ФЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разборка покрытий кровель: из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2		5.43	8 187.30	44 457	
1. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	55.52	301.4736	141.770	42 740	
1. 2.	ФСЭМ 91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	12.7	68.961	24.90	1 717	
		Накладные расходы				84.15%	35 966	
		Сметная прибыль				47.6%	20 344	
		Всего с НР и СП					100 767	
	
2.	ФЕРр 58-1-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2		5.43	2 700.10	14 662	
2. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	15.16	82.3188	144.380	11 885	
2. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.46	2.4978	258.710	646	
2. 3.	ФСЭМ 91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.46	2.4978	1 111.51	2 776	
			(1)			258.71	646	
		Накладные расходы				70.55%	8 841	
		Сметная прибыль				52%	6 516	
		Всего с НР и СП					30 019	
	
3.	ФЕРр 58-1-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2		5.43	2 700.10	14 662	
3. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	15.16	82.3188	144.380	11 885	
3. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.46	2.4978	258.710	646	
3. 3.	ФСЭМ 91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.46	2.4978	1 111.51	2 776	
			(1)			258.71	646	
		Накладные расходы				70.55%	8 841	
		Сметная прибыль				52%	6 516	
		Всего с НР и СП					30 019	
	
4.	ФЕРр 58-5-5 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м		0.156	54 230.36	8 460	
4. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	160.21	24.99276	155.490	3 886	
4. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.63	0.09828	221.340	22	
4. 3.	ФСЭМ 91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.81	0.28236	10.43	3	
4. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.63	0.09828	594.03	58	
			(1)			221.34	22	
4. 5.	 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.000624	53 375.72	33	
4. 6.	 11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	4.72	0.73632	5 811.89	4 279	
4. 7.	 12.1.02.14-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	37	5.772	34.61	200	
		Накладные расходы				70.55%	2 757	
		Сметная прибыль				52%	2 032	
		Всего с НР и СП					13 249	
	
5.	 01.2.03.03-0062 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т		0.01248	64 705.45	808	
		Объем: (0.156)*0.08						
	
6.	ФЕРр 58-5-3 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м		1.74	44 635.61	77 666	
6. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	150.09	261.1566	155.490	40 607	
6. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.5568	221.340	123	
6. 3.	ФСЭМ 91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.18	2.0532	10.43	21	
6. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.32	0.5568	594.03	331	
			(1)			221.34	123	
6. 5.	 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.005	0.0087	53 375.72	464	
6. 6.	 08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.025	0.0435	50 212.22	2 184	
6. 7.	 11.1.03.01-0086	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	2.66	4.6284	7 358.47	34 058	
		Накладные расходы				70.55%	28 735	
		Сметная прибыль				52%	21 180	
		Всего с НР и СП					127 581	
	
7.	 08.3.03.04-0014 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Проволока светлая диаметром: 3,0 мм	т		0.02088	44 371.90	926	
		Объем: (1.74)*0.012						
	
8.	ФЕРр 58-5-4 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок	100 м		0.6	28 736.69	17 242	
8. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	133.25	79.95	155.490	12 431	
8. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.19	0.114	221.340	25	
8. 3.	ФСЭМ 91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.52	0.312	10.43	3	
8. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.114	594.03	68	
			(1)			221.34	25	
8. 5.	 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.013	0.0078	53 375.72	416	
8. 6.	 11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.95	0.57	7 584.71	4 323	
		Накладные расходы				70.55%	8 788	
		Сметная прибыль				52%	6 477	
		Всего с НР и СП					32 507	
	
9.	 08.3.03.04-0014 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Проволока светлая диаметром: 3,0 мм	т		0.0072	44 371.90	319	
		Объем: (0.6)*0.012						
	
10.	ФЕРр 58-5-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м		0.75	24 370.14	18 278	
10. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	39.87	29.9025	155.490	4 650	
10. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.2625	221.340	58	
10. 3.	ФСЭМ 91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.64	0.48	10.43	5	
10. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.35	0.2625	594.03	156	
			(1)			221.34	58	
10. 5.	 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.038	0.0285	53 375.72	1 521	
10. 6.	 11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	2.1	1.575	7 584.71	11 946	
		Накладные расходы				70.55%	3 321	
		Сметная прибыль				52%	2 448	
		Всего с НР и СП					24 048	
	
11.	ФЕРр 58-5-7 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	шт		4	1 387.77	5 551	
11. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	4.24	16.96	155.490	2 637	
11. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.34	1.36	221.340	301	
11. 3.	ФСЭМ 91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.63	2.52	10.43	26	
11. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.34	1.36	594.03	808	
			(1)			221.34	301	
11. 5.	 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.004	53 375.72	214	
11. 6.	 08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.002	0.008	50 212.22	402	
11. 7.	 11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	0.063	0.252	5 811.89	1 465	
		Накладные расходы				70.55%	2 073	
		Сметная прибыль				52%	1 528	
		Всего с НР и СП					9 152	
	
12.	ФЕРр 53-16-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (после замены мауэрлата)	м3		0.23	5 391.91	1 240	
12. 1.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	35.39	8.1397	145.690	1 186	
12. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.0989	258.710	26	
12. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.2	0.046	833.44	38	
			(1)			258.71	12	
12. 4.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.23	0.0529	297.16	16	
			(1)			258.71	14	
12. 5.	 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.044	0.01012	20.52		
		Накладные расходы				73.1%	886	
		Сметная прибыль				56%	679	
		Всего с НР и СП					2 805	
	
13.	 04.3.01.12-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3		0.05819	2 748.34	160	
		Объем: (0.23)*0.253						
	
14.	 06.1.01.05-0035 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.		0.09246	13 057.23	1 207	
		Объем: (0.23)*0.402						
	
15.	ФЕРр 58-2-2 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 шт		0.03	44 720.36	1 342	
15. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	309.3	9.279	144.380	1 340	
15. 2.	ФСЭМ 91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	6.1	0.183	10.43	2	
		Накладные расходы				70.55%	945	
		Сметная прибыль				52%	697	
		Всего с НР и СП					2 984	
	
16.	ФЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство слуховых окон	шт		3	2 370.05	7 110	
16. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6.63	19.89	155.490	3 093	
16. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.22	0.66	240.025	158	
16. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.11	0.33	833.44	275	
			(1)			258.71	85	
16. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.11	0.33	594.03	196	
			(1)			221.34	73	
16. 5.	 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0014	0.0042	53 375.72	224	
16. 6.	 11.1.02.05-0002	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной: 20-24 см, II сорта	м3	0.06	0.18	2 987.46	538	
16. 7.	 11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.1	0.3	5 925.82	1 778	
16. 8.	 11.1.03.06-0099	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0.06	0.18	5 592.94	1 007	
		Накладные расходы				90.27%	2 935	
		Сметная прибыль				42.84%	1 393	
		Всего с НР и СП					11 437	
	
17.	 11.3.02.02-0017 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2		1.68	6 492.36	10 907	
		Объем: 0.7*0.8*3						
	
18.	ФЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016 
Прим)	Обивка стен кровельной сталью	100 м2		0.075	64 797.33	4 860	
18. 1.	1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	33.4	2.505	149.740	375	
18. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.21	0.01575	221.340	3	
18. 3.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.21	0.01575	594.03	9	
			(1)			221.34	3	
18. 4.	 01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.001	0.000075	65 716.92	5	
18. 5.	 01.7.20.02-0001	Войлок строительный	т	0.18	0.0135	212 288.42	2 866	
18. 6.	 08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм	т	0.44	0.033	48 621.90	1 605	
		Накладные расходы				90.27%	341	
		Сметная прибыль				42.84%	162	
		Всего с НР и СП					5 363	
	
19.	 01.7.20.02-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Войлок строительный	т		-0.0135	212 288.42	-2 866	
		Объем: (0.075)*(-0.18)						
	
20.	 08.3.05.05-0051 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм	т		-0.033	48 621.90	-1 605	
		Объем: (0.075)*(-0.44)						
	
21.	 08.3.05.05-0081 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т		0.033	53 279.88	1 758	
		Объем: 0.075*0.44						
	
22.	ФЕРр 60-7-7 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м		0.087	109 904.24	9 562	
22. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	609.21	53.00127	155.490	8 241	
22. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.43	0.38541	258.710	100	
22. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.33	0.11571	833.44	96	
			(1)			258.71	30	
22. 4.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	3.1	0.2697	297.16	80	
			(1)			258.71	70	
22. 5.	 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.4	0.0348	20.52	1	
22. 6.	 04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	5	0.435	2 628.06	1 143	
		Накладные расходы				66.3%	5 530	
		Сметная прибыль				50.4%	4 204	
		Всего с НР и СП					19 296	
	
23.	 06.1.01.05-0037 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.3654	15 010.45	5 485	
		Объем: (0.087)*4.200						
	
24.	ФЕРр 60-7-8 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 2 каналов)	100 м		0.012	60 112.95	721	
24. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	336.37	4.03644	155.490	628	
24. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.66	0.01992	258.710	5	
24. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.5	0.006	833.44	5	
			(1)			258.71	2	
24. 4.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.16	0.01392	297.16	4	
			(1)			258.71	4	
24. 5.	 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.3	0.0036	20.52		
24. 6.	 04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	2.68	0.03216	2 628.06	85	
		Накладные расходы				66.3%	420	
		Сметная прибыль				50.4%	319	
		Всего с НР и СП					1 460	
	
25.	 06.1.01.05-0037 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.0264	15 010.45	396	
		Объем: (0.012)*2.2*1						
	
26.	ФЕРр 60-7-8 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 4 каналов)	100 м		0.01	180 338.86	1 803	
		Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
26. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1009.11	10.0911	155.490	1 569	
26. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.98	0.0498	258.710	13	
26. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.5	0.015	833.44	13	
			(1)			258.71	4	
26. 4.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	3.48	0.0348	297.16	10	
			(1)			258.71	9	
26. 5.	 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.9	0.009	20.52		
26. 6.	 04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	8.04	0.0804	2 628.06	211	
		Накладные расходы				66.3%	1 049	
		Сметная прибыль				50.4%	797	
		Всего с НР и СП					3 649	
	
27.	 06.1.01.05-0037 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.066	15 010.45	991	
		Объем: (0.01)*2.2						
		Начисления: Н48= 3	
	
28.	ФЕРр 60-7-8 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 5 каналов)	100 м		0.01	240 451.81	2 405	
		Начисления: Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4, Н48= 4	
28. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1345.48	13.4548	155.490	2 092	
28. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.64	0.0664	258.710	17	
28. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2	0.02	833.44	17	
			(1)			258.71	5	
28. 4.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	4.64	0.0464	297.16	14	
			(1)			258.71	12	
28. 5.	 01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.2	0.012	20.52		
28. 6.	 04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	10.72	0.1072	2 628.06	282	
		Накладные расходы				66.3%	1 398	
		Сметная прибыль				50.4%	1 063	
		Всего с НР и СП					4 866	
	
29.	 06.1.01.05-0037 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.088	15 010.45	1 321	
		Объем: (0.01)*2.2						
		Начисления: Н48= 4	
	
30.	ФЕРр 60-7-8 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6 каналов)	100 м		0.015	300 564.77	4 508	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
30. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1681.85	25.22775	155.490	3 923	
30. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.3	0.1245	258.710	32	
30. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2.5	0.0375	833.44	31	
			(1)			258.71	10	
30. 4.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	5.8	0.087	297.16	26	
			(1)			258.71	23	
30. 5.	 01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.5	0.0225	20.52		
30. 6.	 04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	13.4	0.201	2 628.06	528	
		Накладные расходы				66.3%	2 622	
		Сметная прибыль				50.4%	1 993	
		Всего с НР и СП					9 123	
	
31.	 06.1.01.05-0037 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.165	15 010.45	2 477	
		Объем: (0.015)*2.2						
		Начисления: Н48= 5	
	
32.	ФЕР 46-01-008-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016 
прим)	Устройство бетонных оголовников на дымовых трубах	м3		0.21	7 217.21	1 516	
32. 1.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	26.82	5.6322	153.660	865	
32. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.0735	236.288	17	
32. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.14	0.0294	833.44	25	
			(1)			258.71	8	
32. 4.	ФСЭМ 91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.27	0.0567	3.06		
32. 5.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.21	0.0441	594.03	26	
			(1)			221.34	10	
32. 6.	 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0081	0.001701	20.52		
32. 7.	 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0019	0.000399	53 375.72	21	
32. 8.	 03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0029	0.000609	11 305.46	7	
32. 9.	 04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	0.09	0.0189	2 628.06	50	
32. 10.	 08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.004	0.00084	50 212.22	42	
32. 11.	 11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	0.12	0.0252	5 811.89	146	
32. 12.	 11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.14	0.0294	7 584.71	223	
32. 13.	 11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	2.3	0.483	227.29	110	
		Накладные расходы				84.15%	742	
		Сметная прибыль				47.6%	420	
		Всего с НР и СП					2 678	
	
33.	 04.1.02.05-0043 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3		0.2142	3 519.01	754	
		Объем: (0.21)*1.02						
	
34.	ФЕРр 61-31-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2		0.326	25 954.63	8 461	
34. 1.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	131.4	42.8364	168.940	7 237	
34. 2.	ФСЭМ 91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.1	0.3586	10.43	4	
34. 3.	 01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.1141	20.52	2	
34. 4.	 04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.82	0.59332	2 053.44	1 218	
		Накладные расходы				67.15%	4 860	
		Сметная прибыль				40%	2 895	
		Всего с НР и СП					16 215	
	
35.	ФЕР 15-04-019-07 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016 
прим)	Окраска дымовых труб акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2		0.326	2 222.84	725	
35. 1.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	4.21844	168.940	713	
35. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.01956	221.340	4	
35. 3.	ФСЭМ 91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.02282	10.43		
35. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.01956	594.03	12	
			(1)			221.34	4	
35. 5.	 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.00326	38.34		
		Накладные расходы				80.33%	576	
		Сметная прибыль				37.4%	268	
		Всего с НР и СП					1 569	
	
36.	 14.4.01.02-0113 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		4.28038	104.83	449	
		Объем: (0.326)*0.013*1010						
	
37.	С1 цена поставщи.	Краска фасадная Маршал Акрикор	т		0.012388	192 860.00	2 389	
		Объем: (0.326)*0.038						
	
38.	ФЕРр 58-3-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м		0.926	1 291.36	1 196	
38. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9.1	8.4266	141.770	1 195	
38. 2.	ФСЭМ 91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.12	0.11112	10.43	1	
		Накладные расходы				70.55%	843	
		Сметная прибыль				52%	621	
		Всего с НР и СП					2 660	
	
39.	ФЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство желобов: подвесных	100 м		0.926	42 392.08	39 255	
39. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	31.41	29.08566	155.490	4 523	
39. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.25	0.2315	245.257	57	
39. 3.	ФСЭМ 91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.11	0.10186	1 111.51	113	
			(1)			258.71	26	
39. 4.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.05	0.0463	833.44	39	
			(1)			258.71	12	
39. 5.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.09	0.08334	594.03	50	
			(1)			221.34	18	
39. 6.	 01.7.15.06-0094	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм	т	0.0038	0.0035188	71 882.96	253	
39. 7.	 08.1.02.11-0013	Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг	т	0.169	0.156494	67 611.85	10 581	
39. 8.	 08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.452	0.418552	56 617.66	23 697	
		Накладные расходы				91.8%	4 204	
		Сметная прибыль				44.2%	2 024	
		Всего с НР и СП					45 484	
	
40.	ФЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (капельник)	100 м2		0.371	63 170.34	23 436	
40. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	112.75	41.83025	155.490	6 504	
40. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.27	0.10017	249.021	25	
40. 3.	ФСЭМ 91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.2	0.0742	1 111.51	82	
			(1)			258.71	19	
40. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.02597	594.03	15	
			(1)			221.34	6	
40. 5.	 01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.004	0.001484	65 716.92	98	
40. 6.	 08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм	т	0.012	0.004452	69 756.64	311	
40. 7.	 08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.782	0.290122	56 617.66	16 426	
		Накладные расходы				91.8%	5 994	
		Сметная прибыль				44.2%	2 886	
		Всего с НР и СП					32 315	
	
41.	ФЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		9.69	292.67	2 836	
41. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0003	0.002907	192.590	1	
41. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.78	17.2482	155.490	2 682	
41. 3.	ФСЭМ 91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.0001	0.000969	512.91		
			(1)			192.59		
41. 4.	ФСЭМ 91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.0002	0.001938	223.99		
			(1)			192.59		
41. 5.	ФСЭМ 91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	8.3334	18.37	153	
		Накладные расходы				76.5%	2 052	
		Сметная прибыль				47.6%	1 277	
		Всего с НР и СП					6 166	
	
42.	 14.2.06.01-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		179.265	253.30	45 408	
		Объем: (9.69)*0.0185*1000						
	
43.	ФЕР 26-02-019-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		3.85	295.09	1 136	
43. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.003	0.01155	192.590	2	
43. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.79	6.8915	155.490	1 072	
43. 3.	ФСЭМ 91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.001	0.00385	512.91	2	
			(1)			192.59	1	
43. 4.	ФСЭМ 91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.002	0.0077	223.99	2	
			(1)			192.59	1	
43. 5.	ФСЭМ 91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	3.311	18.37	61	
		Накладные расходы				76.5%	822	
		Сметная прибыль				47.6%	511	
		Всего с НР и СП					2 469	
	
44.	 14.2.06.01-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		79.31	253.30	20 089	
		Объем: (3.85)*0.0206*1000						
	
45.	ФЕР 12-01-020-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2		5.43	72 879.51	395 736	
45. 1.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	173.87	944.1141	170.900	161 349	
45. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.21	17.4303	240.898	4 199	
45. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.68	9.1224	833.44	7 603	
			(1)			258.71	2 360	
45. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.53	8.3079	594.03	4 935	
			(1)			221.34	1 839	
45. 5.	ФСЭМ 91.21.12-004	Ножницы: электрические	маш.-ч	9.26	50.2818	14.14	711	
45. 6.	 01.7.15.04-0041	Винты самонарезающие: 4,5х19 мм	т	0.0014	0.007602	181 987.74	1 383	
45. 7.	 01.7.15.06-0092	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,0х100 мм	т	0.0112	0.060816	85 804.54	5 218	
45. 8.	 01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.00045	0.0024435	65 716.92	161	
45. 9.	 01.7.15.14-0063	Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8х80 мм	100 шт.	0.667	3.62181	192.04	696	
45. 10.	 01.7.15.14-0101	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	100.8	547.344	13.18	7 214	
45. 11.	 11.1.03.01-0011	Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта	м3	0.46	2.4978	14 562.63	36 375	
45. 12.	 11.1.03.06-0001	Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75- 150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	1.47	7.9821	16 529.34	131 939	
45. 13.	 12.1.01.03-0039	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	116	629.88	46.99	29 598	
45. 14.	 12.1.02.14-0002	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м2	3.62	19.6566	27.70	544	
45. 15.	 12.2.03.02-0002	Вата минеральная	м3	0.31	1.6833	2 794.16	4 703	
45. 16.	 14.4.02.04-0004	Краска для наружных работ: защитная, марки МА-015	т	0.0027	0.014661	83 669.56	1 227	
45. 17.	 14.5.01.07-0134	Герметик силиконовый: для наружных швов	л	0.75	4.0725	510.66	2 080	
		Накладные расходы				91.8%	151 973	
		Сметная прибыль				44.2%	73 172	
		Всего с НР и СП					620 881	
	
46.	 12.1.03.02-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Металлочерепица <Монтеррей>	м2		684.18	280.71	192 056	
		Объем: (5.43)*126.0						
	
47.	 08.1.02.07-0034 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, снегозадержатели	м2		74.65	799.63	59 692	
		Объем: 44.25+76*0.4						
	
48.	ФЕРр 58-10-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м		0.59	5 799.26	3 422	
48. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	36.8	21.712	155.490	3 376	
48. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.0767	221.340	17	
48. 3.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.0767	594.03	46	
			(1)			221.34	17	
		Накладные расходы				70.55%	2 394	
		Сметная прибыль				52%	1 764	
		Всего с НР и СП					7 580	
	
49.	 08.3.03.06-0002 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т		0.000295	52 852.09	16	
		Объем: (0.59)*0.0005						
	
50.	 08.1.02.22-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140	м		67.555	158.62	10 716	
		Объем: (0.59)*114.5						
	
51.	ФЕРр 58-10-3 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт		0.16	9 983.33	1 597	
51. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	63.9	10.224	155.490	1 590	
51. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0128	221.340	3	
51. 3.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0128	594.03	8	
			(1)			221.34	3	
		Накладные расходы				70.55%	1 124	
		Сметная прибыль				52%	828	
		Всего с НР и СП					3 549	
	
52.	 08.1.02.22-0011 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140	шт.		16	112.04	1 793	
		Объем: (0.16)*100.0						
	
53.	 08.3.03.06-0002 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т		0.000064	52 852.09	3	
		Объем: (0.16)*0.0004						
	
54.	ФЕРр 58-10-6 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт		0.08	8 304.04	664	
54. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	53.1	4.248	155.490	661	
54. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0064	221.340	1	
54. 3.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0064	594.03	4	
			(1)			221.34	1	
		Накладные расходы				70.55%	467	
		Сметная прибыль				52%	344	
		Всего с НР и СП					1 475	
	
55.	 08.1.02.01-0002 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Воронка водосточная: из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм	шт.		8	108.30	866	
		Объем: (0.08)*100.0						
	
56.	 08.3.03.06-0002 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т		0.000032	52 852.09	2	
		Объем: (0.08)*0.0004						
	
57.	ФЕРр 58-10-5 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт		0.08	8 304.04	664	
57. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	53.1	4.248	155.490	661	
57. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0064	221.340	1	
57. 3.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0064	594.03	4	
			(1)			221.34	1	
		Накладные расходы				70.55%	467	
		Сметная прибыль				52%	344	
		Всего с НР и СП					1 475	
	
58.	 07.2.07.13-0141 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм	шт.		8	101.71	814	
		Объем: (0.08)*100.0						
	
59.	 08.3.03.06-0002 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т		0.000032	52 852.09	2	
		Объем: (0.08)*0.0004						
	
60.	ФЕРр 58-22-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт		0.49	10 264.02	5 029	
60. 1.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	37.8	18.522	148.430	2 749	
60. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0049	221.340	1	
60. 3.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0049	594.03	3	
			(1)			221.34	1	
60. 4.	 08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.092	0.04508	50 212.22	2 264	
60. 5.	 08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.0004	0.000196	69 756.64	14	
		Накладные расходы				70.55%	1 940	
		Сметная прибыль				52%	1 430	
		Всего с НР и СП					8 399	
	
	МАНСАРДА	
61.	ФЕРр 58-12-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2		1.3	16 700.13	21 710	
61. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	31.83	41.379	144.380	5 974	
61. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.75	0.975	243.264	237	
61. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.44	0.572	297.16	170	
			(1)			258.71	148	
61. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.31	0.403	594.03	239	
			(1)			221.34	89	
61. 5.	 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.009	0.0117	53 375.72	624	
61. 6.	 11.1.03.05-0077	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта	м3	2.64	3.432	4 283.80	14 702	
		Накладные расходы				70.55%	4 382	
		Сметная прибыль				52%	3 230	
		Всего с НР и СП					29 322	
	
62.	ФЕРр 53-1-5 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен	100 м2		1.3	14 972.87	19 465	
62. 1.	1-100-16	Средний разряд работы 1,6	чел.-ч	84.9	110.37	137.320	15 156	
62. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.95	5.135	258.710	1 328	
62. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	3.95	5.135	833.44	4 280	
			(1)			258.71	1 328	
62. 4.	ФСЭМ 91.07.01-002	Бадьи: 2 м3	маш.-ч	3.95	5.135	5.65	29	
		Накладные расходы				73.1%	12 050	
		Сметная прибыль				56%	9 231	
		Всего с НР и СП					40 746	
	
63.	ФЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Покрытие пленкой: стен и кровель	100 м2		1.3	2 836.93	3 688	
63. 1.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.3	15.99	148.430	2 373	
63. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.013	221.340	3	
63. 3.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.013	594.03	8	
			(1)			221.34	3	
63. 4.	 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00011	0.000143	53 375.72	8	
63. 5.	 01.7.20.08-0072	Канаты трехпрядные из капроновых нитей	т	0.00085	0.001105	299 635.53	331	
63. 6.	 08.1.02.25-0062	Кляммеры приведенные к марке: КЛ-2	1000 шт.	0.0236	0.03068	18 342.30	563	
63. 7.	 08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм	т	0.00085	0.001105	69 756.64	77	
63. 8.	 11.2.07.12-0002	Штапик (раскладка) размером: 10х19 мм	м3	0.0034	0.00442	74 284.74	328	
		Накладные расходы				78.8%	1 872	
		Сметная прибыль				51%	1 212	
		Всего с НР и СП					6 772	
	
64.	 12.1.01.03-0036 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2		162.5	32.64	5 304	
		Объем: (1.3)*125.0						
	
65.	ФЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3		19.5	2 162.48	42 168	
65. 1.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	10.58	206.31	168.940	34 854	
65. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.6	11.7	221.340	2 590	
65. 3.	ФСЭМ 91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0.75	14.625	24.90	364	
65. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.6	11.7	594.03	6 950	
			(1)			221.34	2 590	
		Накладные расходы				76.5%	28 645	
		Сметная прибыль				47.6%	17 823	
		Всего с НР и СП					88 636	
	
66.	 12.2.03.02-0031 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Вата минеральная <ISOVER>: , толщина 50 мм	м2		397.8	71.38	28 395	
		Объем: 130*3*1.02						
	
	ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ	
67.	ФЕРр 57-1-3 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2		1.3	2 472.47	3 214	
67. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17.44	22.672	141.770	3 214	
		Накладные расходы				68%	2 186	
		Сметная прибыль				54.4%	1 748	
		Всего с НР и СП					7 148	
	
68.	ФЕР 11-01-008-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016 
прим)	Демонтаж тепло- и звукоизоляции засыпной: шлаковой	м3		12	497.30	5 968	
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
68. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.76	21.12	155.490	3 284	
68. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	4.32	219.038	946	
68. 3.	ФСЭМ 91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.216	2.592	837.27	2 170	
			(1)			192.59	499	
68. 4.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.144	1.728	297.16	513	
			(1)			258.71	447	
		Накладные расходы				94.1%	3 980	
		Сметная прибыль				51%	2 157	
		Всего с НР и СП					12 106	
	
69.	ФЕР 11-01-050-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		2.804	1 941.23	5 443	
69. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	9.6738	155.490	1 504	
69. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.05608	221.340	12	
69. 3.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.05608	594.03	33	
			(1)			221.34	12	
69. 4.	 01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2	122.4	343.2096	11.38	3 906	
		Накладные расходы				94.1%	1 427	
		Сметная прибыль				51%	773	
		Всего с НР и СП					7 643	
	
70.	 01.7.07.12-0022 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2		-343.2096	11.38	-3 906	
		Объем: (2.804)*(-122.4)						
	
71.	 12.1.01.03-0036 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2		343.2096	32.64	11 202	
		Объем: 280.4*1.224						
	
72.	ФЕР 11-01-009-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016 
Прил.11.1 п.3.1 Кзтр=2 Кэм=2  Кмр=2 Тепло и звукоизоляция из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых в два слоя)	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2		2.804	10 519.18	29 496	
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
72. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	56.76	159.15504	162.930	25 931	
72. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.32	6.50528	227.139	1 478	
72. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.36	1.00944	297.16	300	
			(1)			258.71	261	
72. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.96	5.49584	594.03	3 265	
			(1)			221.34	1 216	
		Накладные расходы				94.1%	25 792	
		Сметная прибыль				51%	13 979	
		Всего с НР и СП					69 266	
	
73.	ФЕР 11-01-009-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых (третий слой)	100 м2		2.804	5 259.59	14 748	
73. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	28.38	79.57752	162.930	12 966	
73. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.16	3.25264	227.139	739	
73. 3.	ФСЭМ 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.18	0.50472	297.16	150	
			(1)			258.71	131	
73. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.98	2.74792	594.03	1 632	
			(1)			221.34	608	
		Накладные расходы				94.1%	12 896	
		Сметная прибыль				51%	6 990	
		Всего с НР и СП					34 634	
	
74.	 12.2.03.02-0031 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Вата минеральная <ISOVER>: , толщина 50 мм	м2		866.436	71.38	61 846	
		Объем: 280.4*3*1.03						
	
75.	ФЕР 11-01-050-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		1.3	1 941.23	2 524	
75. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	4.485	155.490	697	
75. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.026	221.340	6	
75. 3.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.026	594.03	15	
			(1)			221.34	6	
75. 4.	 01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2	122.4	159.12	11.38	1 811	
		Накладные расходы				94.1%	662	
		Сметная прибыль				51%	359	
		Всего с НР и СП					3 544	
	
76.	 01.7.07.12-0022 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2		-159.12	11.38	-1 811	
		Объем: (1.3)*(-122.4)						
	
77.	 12.1.01.03-0033 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Пленка диффузионная Tyvek Soft	10 м2		15.912	624.08	9 930	
		Объем: (1.3)*(122.4)						
	
78.	ФЕР 10-01-083-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016 
прим)	Устройство настила: рабочего толщиной 25 мм сплошного	100 м2		1.3	26 555.84	34 523	
78. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	29.21	37.973	160.970	6 113	
78. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.98	1.274	243.838	311	
78. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.59	0.767	833.44	639	
			(1)			258.71	198	
78. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.39	0.507	594.03	301	
			(1)			221.34	112	
78. 5.	 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00875	0.011375	53 375.72	607	
78. 6.	 11.1.03.06-0087	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	2.63	3.419	5 622.31	19 223	
78. 7.	 14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0.072	0.0936	81 622.06	7 640	
		Накладные расходы				90.27%	5 799	
		Сметная прибыль				42.84%	2 752	
		Всего с НР и СП					43 074	
	
79.	ФЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		2.6	292.67	761	
79. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0003	0.00078	192.590		
79. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.78	4.628	155.490	720	
79. 3.	ФСЭМ 91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.0001	0.00026	512.91		
			(1)			192.59		
79. 4.	ФСЭМ 91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.0002	0.00052	223.99		
			(1)			192.59		
79. 5.	ФСЭМ 91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	2.236	18.37	41	
		Накладные расходы				76.5%	551	
		Сметная прибыль				47.6%	343	
		Всего с НР и СП					1 655	
	
80.	 14.2.06.01-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		48.1	253.30	12 184	
		Объем: (2.6)*0.0185*1000						
	
81.	пг 01-01-01-041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		60.399	493.02	29 778	
		Объем: 543*0.014+7.602+7.602+1.5+0.099+0.08+0.08+0.12+0.198+1.688+0.338+0.168+0.111+12.74+6.071+12.0*1.2						
	
82.	пг 03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		60.399	146.57	8 853	
		Объем: 543*0.014+7.602+7.602+1.5+0.099+0.08+0.08+0.12+0.198+1.688+0.338+0.168+0.111+12.74+6.071+12.0*1.2						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					1 423 018	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 370 198	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					474 087	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.15 - по стр. 1, 32; %=70.55 - по стр. 2-4, 6, 8, 10, 11, 15, 38, 48, 51, 54, 57, 60, 61; %=73.1 - по стр. 12, 62; %=90.27 - по стр. 16, 18, 78; %=66.3 - по стр. 22, 24, 26, 28, 30; %=67.15 - по стр. 34; %=80.33 - по стр. 35; %=91.8 - по стр. 39, 40, 45; %=76.5 - по стр. 41, 43, 65, 79; %=78.8 - по стр. 63; %=68 - по стр. 67; %=94.1 - по стр. 68, 69, 72, 73, 75)					394 146	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 1, 32, 41, 43, 65, 79; %=52 - по стр. 2-4, 6, 8, 10, 11, 15, 38, 48, 51, 54, 57, 60, 61; %=56 - по стр. 12, 62; %=42.84 - по стр. 16, 18, 78; %=50.4 - по стр. 22, 24, 26, 28, 30; %=40 - по стр. 34; %=37.4 - по стр. 35; %=44.2 - по стр. 39, 40, 45; %=51 - по стр. 63, 68, 69, 72, 73, 75; %=54.4 - по стр. 67)					227 730	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 992 074	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					13 323	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					13 323	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					866	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					866	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					38 631	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					38 631	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					2 044 894	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	43 761	
	ИТОГО					2 088 655	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	41 773	
	ИТОГО					2 130 428	
	НДС 18%				18	383 477	
	ВСЕГО С НДС					2 513 905	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					394 146	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					227 730	
	
	Раздел 2.  ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАЛОК	
	
83.	ФЕРр 54-4-3 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Нашивка досок	100 м		0.8	18 260.66	14 609	
83. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	68.47	54.776	155.490	8 517	
83. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.51	1.208	221.340	267	
83. 3.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.51	1.208	594.03	718	
			(1)			221.34	267	
83. 4.	 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0143	0.01144	53 375.72	611	
83. 5.	 11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.785	0.628	7 584.71	4 763	
		Накладные расходы				72.25%	6 346	
		Сметная прибыль				64%	5 622	
		Всего с НР и СП					26 577	
	
84.	ФЕРр 54-4-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Замена концов деревянных балок	100 шт		0.24	314 212.18	75 411	
84. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	914.32	219.4368	160.970	35 323	
84. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	23.7	5.688	245.307	1 395	
84. 3.	ФСЭМ 91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	15.2	3.648	833.44	3 040	
			(1)			258.71	944	
84. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	8.5	2.04	594.03	1 212	
			(1)			221.34	452	
84. 5.	 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.043	0.01032	53 375.72	551	
84. 6.	 04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3	0.336	0.08064	2 473.50	199	
84. 7.	 08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.375	0.09	50 212.22	4 519	
84. 8.	 11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	11.54	2.7696	5 811.89	16 097	
84. 9.	 11.1.03.01-0078	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	1.782	0.42768	7 461.81	3 191	
84. 10.	 11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	2.73	0.6552	5 836.17	3 824	
84. 11.	 11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	4	0.96	7 584.71	7 281	
84. 12.	 12.1.02.14-0002	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м2	26.1	6.264	27.70	174	
		Накладные расходы				72.25%	26 529	
		Сметная прибыль				64%	23 500	
		Всего с НР и СП					125 439	
	
85.	 08.3.03.04-0014 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Проволока светлая диаметром: 3,0 мм	т		0.018	44 371.90	799	
		Объем: (0.24)*0.075						
	
86.	 03.2.01.01-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т		0.01056	6 638.00	70	
		Объем: (0.24)*0.044						
	
87.	 06.1.01.05-0035 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.		0.096	13 057.23	1 253	
		Объем: (0.24)*0.4						
	
88.	 02.3.01.02-0020 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных: растворов средний	м3		0.0768	540.84	42	
		Объем: (0.24)*0.32						
	
89.	пг 01-01-01-041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		2.628	493.02	1 296	
		Объем: 0.248+2.38						
	
90.	пг 03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		2.628	146.57	385	
		Объем: 0.248+2.38						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					93 865	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					92 184	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					2 164	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72.25 - по стр. 83, 84)					32 875	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=64 - по стр. 83, 84)					29 121	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					154 180	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 681	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 681	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					155 861	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	3 335	
	ИТОГО					159 196	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	3 184	
	ИТОГО					162 380	
	НДС 18%				18	29 228	
	ВСЕГО С НДС					191 608	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					32 875	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					29 121	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					1 516 883	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 462 382	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					476 251	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.15 - по стр. 1, 32; %=70.55 - по стр. 2-4, 6, 8, 10, 11, 15, 38, 48, 51, 54, 57, 60, 61; %=73.1 - по стр. 12, 62; %=90.27 - по стр. 16, 18, 78; %=66.3 - по стр. 22, 24, 26, 28, 30; %=67.15 - по стр. 34; %=80.33 - по стр. 35; %=91.8 - по стр. 39, 40, 45; %=76.5 - по стр. 41, 43, 65, 79; %=78.8 - по стр. 63; %=68 - по стр. 67; %=94.1 - по стр. 68, 69, 72, 73, 75; %=72.25 - по стр. 83, 84)					427 021	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47.6 - по стр. 1, 32, 41, 43, 65, 79; %=52 - по стр. 2-4, 6, 8, 10, 11, 15, 38, 48, 51, 54, 57, 60, 61; %=56 - по стр. 12, 62; %=42.84 - по стр. 16, 18, 78; %=50.4 - по стр. 22, 24, 26, 28, 30; %=40 - по стр. 34; %=37.4 - по стр. 35; %=44.2 - по стр. 39, 40, 45; %=51 - по стр. 63, 68, 69, 72, 73, 75; %=54.4 - по стр. 67; %=64 - по стр. 83, 84)					256 851	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 146 254	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					13 323	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					13 323	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					866	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					866	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					40 312	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					40 312	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					2 200 755	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	47 096	
	ИТОГО					2 247 851	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	44 957	
	ИТОГО					2 292 808	
	НДС 18%				18	412 705	
	ВСЕГО С НДС					2 705 513	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					427 021	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					256 851	

Составил:	

Ведущий инженер СО МКУ КРМКД                                       Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Замначальника  СО МКУ КРМКД                                     Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)