«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
						
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «МКД Сервис»	
		
________________ //Русович С.Б.  /	________________ /Воеводина Л.Д. /	
		
«02» июня 2017 г.	«02»июня 2017 г.	

	

		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД №№ ул.Клиническая 14, ул. Фрунзе 17-21, ул. 9 Апреля 5, ул. 9 Апреля 7 в г. Калининграде по ВЦП «Формирование современной городской среды ГО «Город Калининград». 	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Устройство тротуара на муниципальной земле (ул.Клиническая 14)	
	
	Мощение территории плиткой толщ.60мм	
1.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.016	
2.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	25.6	
3.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.016	
4.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.13	
5.	Песок природный для строительных работ средний	м3	14.3	
6.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.0325	
7.	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	-3.315	
8.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	3.315	
9.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	6.5	
10.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х60 мм, серая	м2	66.3	
	Установка бортовых камней	
11.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.006	
12.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	9.6	
13.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.006	
14.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.029	
15.	Песок природный для строительных работ средний	м3	3.19	
16.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня	1.02	
17.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.02	
18.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.175	
19.	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	102	
	
	Раздел 2.  МКД по ул.Клиническая 14	
	
	Минимальные работы	
	Демонтажные работы	
20.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.188	
21.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0.18	
22.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	41.994	
23.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	41.994	
	Монтажные работы	
	Устройство асфальтобетонного покрытия	
24.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта	0.438	
25.	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала	1000 м2 площади основания	0.292	
26.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.234	
27.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.292	
28.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08	1000 м2 покрытия	0.292	
29.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.088	
30.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.292	
31.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.002	
32.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	3.2	
33.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.002	
34.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.012	
35.	Песок природный для строительных работ средний	м3	1.32	
36.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.2	
37.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	20	
38.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец	1	
39.	Устройство средств технического регулирования	100 п. м	0.1	
40.	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3	-0.008	
	Дополнительные работы	
41.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	0.3	
	Дождеприемные колодцы (1 шт)	
42.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0116	
43.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	18.56	
44.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.0116	
45.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания	0.04	
46.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм	100 м трубопроводов	0.08	
47.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм	м	8.08	
48.	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	1 врезка	1	
49.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	100 м3 грунта	0.0864	
50.	Песок природный для строительных работ средний	м3	9.504	
51.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций	0.06	
52.	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм	м	-1.164	
53.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.166	
54.	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.	1	
55.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
56.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
57.	Плита перекрытия ПП10-1-п/о /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.	1	
58.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.	1	
	
	Раздел 3.  МКД по ул.Фрунзе 17-21	
	
	Минимальные работы	
	Демонтажные работы	
59.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.228	
60.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.398	
61.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	3.92	
62.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	158.09	
63.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	158.09	
	Монтажные работы	
	Устройство асфальтобетонного покрытия	
64.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта	0.486	
65.	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала	1000 м2 площади основания	0.324	
66.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.259	
67.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.324	
68.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08	1000 м2 покрытия	0.324	
69.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.097	
70.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.324	
	Мощение территории плиткой толщ.60мм	
71.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.209	
72.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	334.4	
73.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.209	
74.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1.674	
75.	Песок природный для строительных работ средний	м3	184.14	
76.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.4185	
77.	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	-42.687	
78.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	42.687	
79.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	83.7	
80.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х60 мм, серая	м2	853.74	
	Установка бортовых камней	
81.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.03	
82.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	48	
83.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.03	
84.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.168	
85.	Песок природный для строительных работ средний	м3	18.48	
86.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	1.16	
87.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	116	
88.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня	3.52	
89.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.07	
90.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	17.86	
91.	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	352	
92.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец	13	
93.	Устройство средств технического регулирования	100 п. м	0.2	
94.	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3	-0.016	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Мощение территории плиткой толщ.80 мм	
95.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0856	
96.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	136.96	
97.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.0856	
98.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.428	
99.	Песок природный для строительных работ средний	м3	47.08	
100.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.214	
101.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.107	
102.	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	-10.91	
103.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	10.91	
104.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	21.4	
105.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х80 мм, серая	м2	218.28	
	Установка бортовых камней	
106.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.006	
107.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	9.6	
108.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.006	
109.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.041	
110.	Песок природный для строительных работ средний	м3	4.51	
111.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.69	
112.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	69	
113.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	2.3	
	Дождеприемные колодцы (1 шт)	
114.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.01102	
115.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	17.63	
116.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.01102	
117.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания	0.035	
118.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм	100 м трубопроводов	0.07	
119.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм	м	7.07	
120.	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	1 врезка	1	
121.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	100 м3 грунта	0.0814	
122.	Песок природный для строительных работ средний	м3	8.954	
123.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций	0.06	
124.	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм	м	-1.164	
125.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.166	
126.	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.	1	
127.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
128.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
129.	Плита перекрытия ПП10-1-п/о /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.	1	
130.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.	1	
	
	Раздел 4.  Работы на муниципальной земле (9 Апреля,5)	
	
	Демонтажные работы	
131.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.225	
132.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0.25	
133.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	51.975	
134.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	51.975	
	Устройство асфальтобетонного покрытия	
135.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта	0.482	
136.	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала	1000 м2 площади основания	0.321	
137.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.257	
138.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.321	
139.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08	1000 м2 покрытия	0.321	
140.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.096	
141.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.321	
	Установка бортовых камней	
142.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.002	
143.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	3.2	
144.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.002	
145.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.015	
146.	Песок природный для строительных работ средний	м3	1.65	
147.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.25	
148.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	25	
149.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец	5	
	Мощение территории плиткой толщ.60мм	
150.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.073	
151.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	116.8	
152.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.073	
153.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.586	
154.	Песок природный для строительных работ средний	м3	64.46	
155.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.1465	
156.	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	-14.943	
157.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	14.943	
158.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	29.3	
159.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х60 мм, серая	м2	293	
	Установка бортовых камней БР100.20.8	
160.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.019	
161.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	30.4	
162.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.019	
163.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.097	
164.	Песок природный для строительных работ средний	м3	10.67	
165.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня	3.46	
166.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.069	
167.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	17.556	
168.	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	346	
	Установка бортового камня БР100.30.15	
169.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.012	
170.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	19.2	
171.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.012	
172.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.082	
173.	Песок природный для строительных работ средний	м3	9.02	
174.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	1.37	
175.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	137	
176.	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м2	100 м2	0.44	
177.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (лома асфальтового)	1 т груза	6.292	
178.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (лома асфальтового)	1 т груза	6.292	
179.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.14	
	
	Раздел 5.  МКД по ул.9 Апреля,5	
	
	Минимальные работы	
	Демонтажные работы	
180.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.41	
181.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	2.38	
182.	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2	100 м3 сборных железобетонных плит	0.059	
183.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	126.96	
184.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	126.96	
	Монтажные работы	
	Устройство асфальтобетонного покрытия	
185.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта	0.992	
186.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0.661	
187.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03	1000 м2 основания	-0.661	
188.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.529	
189.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.661	
190.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08	1000 м2 покрытия	0.661	
191.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.198	
192.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.661	
	Мощение территории плиткой толщ.60мм	
193.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.124	
194.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	198.4	
195.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.124	
196.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.992	
197.	Песок природный для строительных работ средний	м3	109.12	
198.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.248	
199.	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	-25.296	
200.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	25.296	
201.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	49.6	
202.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х60 мм, серая	м2	505.92	
203.	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м2	100 м2	0.11	
204.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (лома асфальтового)	1 т груза	1.573	
205.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (лома асфальтового)	1 т груза	1.573	
206.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.04	
	Установка бортовых камней	
207.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.06	
208.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	96	
209.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.06	
210.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.345	
211.	Песок природный для строительных работ средний	м3	37.95	
212.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	2.98	
213.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	298	
214.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня	5.94	
215.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.118	
216.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	30.14	
217.	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	594	
218.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец	7	
219.	Устройство средств технического регулирования	100 п. м	0.3	
220.	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3	-0.024	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Мощение территории плиткой толщ.80 мм	
221.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.4804	
222.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	768.64	
223.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.4804	
224.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	2.402	
225.	Песок природный для строительных работ средний	м3	264.22	
226.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	1.201	
227.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.6005	
228.	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	-61.25	
229.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	61.25	
230.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	120.1	
231.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х80 мм, серая	м2	1225.02	
	Установка бортовых камней	
232.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.017	
233.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	27.2	
234.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.017	
235.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.11	
236.	Песок природный для строительных работ средний	м3	12.1	
237.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	1.84	
238.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	184	
239.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	1.8	
	Дождеприемные колодцы (3 шт)	
240.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.03188	
241.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	51.01	
242.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.03188	
243.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания	0.095	
244.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм	100 м трубопроводов	0.19	
245.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм	м	19.19	
246.	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	1 врезка	1	
247.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	100 м3 грунта	0.2343	
248.	Песок природный для строительных работ средний	м3	25.773	
249.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций	0.18	
250.	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм	м	-3.492	
251.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.497	
252.	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.	3	
253.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
254.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
255.	Плита перекрытия ПП10-1-п/о /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.	3	
256.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.	3	
	Детское игровое оборудование	
	Устройство резинового покрытия	
257.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0165	
258.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	26.4	
259.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.0165	
260.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.11	
261.	Песок природный для строительных работ средний	м3	12.1	
262.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя	5.5	
263.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.04	
264.	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	-0.04	
265.	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т	0.04	
266.	Устройство резинового покрытия типа GUMBIT, толщиной 10 мм	100 м2 покрытия	0.55	
267.	Асбест хризотиловый марки: К-6-30	т	-0.048	
268.	Спирт фуриловый, сорт I	т	-0.029	
269.	Ацетон технический, сорт I	т	-0.01	
270.	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	т	-0.064	
271.	Смола эпоксидная марки: ЭД-20	т	-0.034	
272.	Порошок кварцевый	т	-0.376	
273.	Графит измельченный	т	-0.376	
274.	Смола ФАЭД-8Ф	т	-0.287	
275.	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше	т	-0.001	
276.	Резиновое покрытия типа GUMBIT, толщиной 10 мм	м2	55	
277.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.025	
278.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.025	
279.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	4	
280.	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.025	
281.	Монтаж детского игрового оборудования	1 т конструкций	0.48	
282.	Детский игровой комплекс Крепость (4930х3150) КСИЛ 5298	шт	1	
283.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.003	
284.	Устройство бетонного фун-та под скамейку	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.003	
285.	Монтаж скамейки	1 т конструкций	0.051	
286.	Скамейка  со спинкой 1850х530мм, h=820мм	шт	1	
287.	Урна ж/б 440х440мм, h=580мм	шт	1	
288.	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.02	
289.	Корчевка вручную пней диаметром: до 120 мм	100 пней	0.02	
	
	Раздел 6.  МКД по ул.9 Апреля.7	
	
	Минимальные работы	
	Демонтажные работы	
290.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.239	
291.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	1.81	
292.	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2	100 м3 сборных железобетонных плит	0.263	
293.	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0.075	
294.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	87	
295.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	87	
	Монтажные работы	
	Мощение территории плиткой толщ.60мм	
296.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.054	
297.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	86.4	
298.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.054	
299.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.432	
300.	Песок природный для строительных работ средний	м3	47.52	
301.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.108	
302.	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	-11.016	
303.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	11.016	
304.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	21.6	
305.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х60 мм, серая	м2	220.32	
	Установка бортовых камней	
306.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.038	
307.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	60.8	
308.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.038	
309.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.224	
310.	Песок природный для строительных работ средний	м3	24.64	
311.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	2.26	
312.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	226	
313.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня	3.15	
314.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.062	
315.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	15.983	
316.	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	315	
317.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец	7	
318.	Устройство средств технического регулирования	100 п. м	0.3	
319.	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3	-0.024	
320.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.334	
321.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	534.4	
322.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.334	
323.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1.362	
324.	Песок природный для строительных работ средний	м3	149.82	
325.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0.681	
326.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03	1000 м2 основания	-0.681	
327.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.545	
328.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.681	
329.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08	1000 м2 покрытия	0.681	
330.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.204	
331.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.681	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Мощение территории плиткой толщ.80 мм	
332.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.2644	
333.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	423.04	
334.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.2644	
335.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1.322	
336.	Песок природный для строительных работ средний	м3	145.42	
337.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.661	
338.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.3305	
339.	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	-33.71	
340.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	33.71	
341.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	66.1	
342.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х80 мм, серая	м2	674.22	
	Установка бортовых камней	
343.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.012	
344.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	19.2	
345.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.012	
346.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.08	
347.	Песок природный для строительных работ средний	м3	8.8	
348.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	1.33	
349.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	133	
350.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	1.2	
	Дождеприемные колодцы (2 шт)	
351.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.02086	
352.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	33.38	
353.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.02086	
354.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания	0.06	
355.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм	100 м трубопроводов	0.12	
356.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм	м	12.12	
357.	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	1 врезка	1	
358.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	100 м3 грунта	0.1502	
359.	Песок природный для строительных работ средний	м3	16.522	
360.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций	0.12	
361.	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм	м	-2.328	
362.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.331	
363.	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.	2	
364.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
365.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
366.	Плита перекрытия ПП10-1-п/о /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.	2	
367.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.	2	
	Прочие работы	
368.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.012	
369.	Устройство бетонного фун-та под скамейку	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.012	
370.	Монтаж скамейки	1 т конструкций	0.051	
371.	Скамейка  со спинкой 1850х530мм, h=820мм	шт	4	
372.	Урна ж/б 440х440мм, h=580мм	шт	3	
373.	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 столбов	0.42	
374.	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 панелей	4	
375.	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей	10 калиток	0.1	
376.	Ограждение сварное с калиткой (панель) H=1,5 м   
L=2м	м.п	84	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                      Кончиц А.К.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника ОК МКУ «КР МКД»                     Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)