«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 2	
на капитальный ремонт ливневой канализации многоквартирного дома по адресу: г.Калининград, пр.Мира д.133	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2	100 м3	0.84	
2.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.3179	
3.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	50.864	
4.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	3.179	
5.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	35.169	
6.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0.5221	
7.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0.5221	
8.	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	шт.	1	
9.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 160 мм	100 м	0.581	
10.	Труба ПВХ класс Н ф160	м	58.1	
11.	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм	км	0.031	
12.	Труба ПВХ PN6 ф110х2,7 Вавин	м	31.248	
13.	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	10 шт.	1.5	
14.	Отвод ПВХ  Вавин 45 град ф110мм	шт	10	
15.	Ревизия ПВХ  Вавин ф110мм	шт	5	
16.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.221	
17.	Раствор асбоцементный	м3	0.0099	
18.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I	т	0.053	
19.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	5	
20.	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	5	
21.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
22.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	4	
23.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
24.	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	9	
25.	Устройство перепада в колодце из бетона В15	100 м3	0.0207	
26.	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	0.2588	
27.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	2.1011	
28.	Люк чугунный сплошной антивандальный	шт	5	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)