«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
						
           Директор
         МКУ «КР МКД»	      Генеральный директор
    ООО «ЖЭУ «Вагоностроитель»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /Е.В. Шулепко /	
		
«__07__»_______06________ 2018 г.	«__07__»________06__________ 2018 г.	

		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт крыши МКД по ул. Серж. Бурыхина, д. 2 в г. Калининграде

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	КРОВЛЯ			
1.	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	1.6	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	1.6	
3.	Разборка: кирпичных стен (под мауэрлат)	м3	0.3	
4.	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен	100 м3	0.003	
5.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	0.071	
6.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.12	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.18	
8.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью (из бруса 100*100мм)	100 м	0.08	
9.	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400 мм	т	0.002	
10.	Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм	т	0.0002	
11.	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм	кг	0.17	
12.	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т	0.006	
13.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев (кобылки)	100 м	0.68	
14.	Нашивка досок (ремонт балок)	100 м	0.04	
15.	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 400 мм	т	0.014	
16.	Гайки шестигранные диаметр резьбы 16-18 мм	т	0.001	
17.	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм	кг	0.64	
18.	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2	1.6	
19.	Металлочерепица <Монтеррей>	м2	201.6	
20.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	58	
21.	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	1.1	
22.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	22.385	
23.	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	0.504	
24.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	10.382	
25.	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 шт.	0.01	
26.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (люк) прим	100 м2	0.0063	
27.	Окно-люк 0,7*0,9 м (металлопластиковый) 13271,6	м2	0.63	
28.	Разборка карниза деревянного	100 м2	0.213	
29.	Устройство карниза	100 м2	0.213	
30.	Простая окраска масляными составами карниза	100 м2	0.213	
31.	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 коричневая	т	0.00575	
	Ремонт дымоходов	
32.	Отбивка штукатурки с поверхностей дымовых труб кирпичных над  и под кровлей (прим).	100 м2	0.168	
33.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м	0.019	
34.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.08	
				
35.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 6 каналов	100 м	0.019	
36.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.209	
37.	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича 50% в один канал	100 м	0.02	
38.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.08	
39.	На каждый следующий канал добавлять к норме 60-7-3 до 6 каналов	100 м	0.0146	
40.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.146	
41.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2	0.168	
42.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0.168	
43.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	2.184	
44.	Окраска дымов. труб акриловыми составами:  вручную по подготовленной поверхности	100 м2	0.082	
45.	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг	3.12	
46.	Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: известковая (под кровлей)	100 м2	0.086	
47.	Устройство оголовников: бетонных (прим)	100 м3	0.001	
48.	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	0.102	
	Выход  существующей трубы от газового котла	
49.	Установка вентиляционных выходов д.до 355мм (прим)	шт	1	
50.	Вентиляционный выход полипропиленовый утепленный, диаметр вентиляционного выхода 110 мм, для скатных кровель из покрытий профильных	шт.	1	
	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА	
51.	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.24	
52.	Звенья водосточных труб Д.90 (3м) 743	шт	8	
53.	Звенья водосточных труб Д.90 (1м) 276	шт	2	
54.	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт	0.08	
55.	Колено трубы 60 град д.90 203	шт.	8	
56.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0.427	
57.	Устройство желобов: подвесных	100 м	0.4	
58.	Желоб водосточный( 4м ) д.125 793	шт.	6	
59.	Желоб водосточный( 3м ) д.125 595	шт.	5	
60.	Желоб водосточный( 1м ) д.125 198	шт.	1	
61.	Заглушка желоба  д.125 101	шт.	2	
62.	Крюк для желоба 92	шт.	76	
63.	Соединитель желоба д.125 103	шт.	7	
64.	Угол 90 для  желоба д.125 548	шт.	4	
65.	Устройство мелких покрытий (капельник.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0.16	
66.	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт	0.04	
67.	Воронка (штуцер) водосточная 125/90 189	шт	4	
68.	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт	0.04	
69.	Отмет (слив) д.90 435	шт	4	
70.	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт	0.2	
71.	Хомут водосточной трубы д.90 (в комплекте с дюбелями) 221	шт.	20	
	Вывоз мусора			
72.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	6.3	
73.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	6.3	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                                         М.В. Черемсинов	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник отдела контроля МКУ «КР МКД»                                                 Г.Н. Рябкова	
	(должность, подпись, Ф.И.О)