«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор  МКУ  «КР  МКД»	Директор  ООО  «УК  Мегадом»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / О.В. Уланова /	
		
«31» мая 2017 г.	«31 мая » 2017 г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на Капитальный ремонт систем водоотведения, холодного водоснабжения, подвала МКД №20-26 по адресу: Дрожжевая в г.Калининграде	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  ПОДВАЛ	
	
	СТЕНЫ	
1.	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных, прим	100 м2	4.57	
2.	Е62-42-1	Протравка стен нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	4.57	
3.	Е15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (стены, откосы)	100 м2 покрытия	4.57	
4.	С101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	60.0041	
5.	Е15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	4.57	
6.	Е15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	4.57	
	ПОЛЫ	
7.	Е46-04-009-02	Разборка бетонных оснований под полы , прим	1 м3	13.68	
8.	Е51-3-2	Изменение уровня пола в здании: выемкой грунта с погрузкой	100 м3 грунта	0.2964	
9.	Е11-01-002-03	Устройство подстилающих слоев: гравийных	1 м3 подстилающего слоя	9.12	
10.	Е11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя	22.8	
11.	Е11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	2.28	
12.	Е11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.228	
13.	Е11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (до 30мм)	100 м2 стяжки	0.228	
14.	Е06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.42636	
15.	С204-0097	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т	0.42636	
16.	Е11-01-015-08	Железнение цементных покрытий	100 м2 покрытия	2.28	
17.	Е11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных (бетонный сапожок)	1 м3 подстилающего слоя	1.43	
18.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	46.548	
19.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	93.972	
	
	Раздел 2.  Холодное водоснабжение	
	
20.	Е46-03-010-05	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.08	
21.	Е46-03-009-04	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 38 см	100 шт.	0.12	
22.	Е46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.3	
23.	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопровода	1.008	
24.	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м трубопровода	0.446	
25.	Е16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм	100 м трубопровода	0.384	
26.	С507-3337	Труба из полипропилена PN 10/25	м	35.6736	
27.	С507-5028	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2"	10 шт.	3.2	
28.	С507-3287	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм	10 шт.	0.1	
29.	С302-0078	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм со сгоном	шт.	32	
30.	Е16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 мм	100 м трубопровода	0.624	
31.	С507-3338	Труба из полипропилена PN 10/32	м	58.5312	
32.	С301-7353	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 32-37 мм	10 шт.	6.2	
33.	С1 Цена поставщи.	ППР колено ф32мм 90град Kan Therm	шт	8	
34.	С507-5003	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 32 мм	10 шт.	0.8	
35.	С507-3288	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм	10 шт.	0.1	
36.	С507-3300	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм	10 шт.	2.4	
37.	С507-5058	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм	10 шт.	0.8	
38.	С507-5009	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	10 шт.	3.1	
39.	С507-5036	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32х1"	10 шт.	0.5	
40.	С507-5024	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32х1"	10 шт.	0.5	
41.	С507-3174	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	10 шт.	0.8	
42.	С507-5002	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	10 шт.	0.4	
43.	С302-0064	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/в	шт.	8	
44.	С507-3339	Труба из полипропилена PN 10/40	м	2	
45.	Е16-04-002-06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 63 мм	100 м трубопровода	0.446	
46.	С507-3341	Труба из полипропилена PN 10/63	м	42.1916	
47.	С301-7357	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 59-63 мм	10 шт.	4.4	
48.	С507-4305	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм	10 шт.	1	
49.	С507-3291	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм	10 шт.	2	
50.	С507-3311	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм	10 шт.	0.8	
51.	С302-0067	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 50 мм, тип в/в	шт.	10	
52.	С302-1241	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм	шт.	1	
53.	С507-5012	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм	10 шт.	2.3	
54.	С507-5038	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 50х1 1/2"	10 шт.	0.1	
55.	С2 Цена поставщи.	ППР заглушка ф63мм Kan Therm	шт	1	
56.	С507-3342	Труба из полипропилена PN 10/75 (гильза)	м	3	
57.	Е26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.)	10 м трубопровода	14.54	
58.	С104-0843	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм	10 м	4.224	
59.	С104-0844	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм	10 м	6.864	
60.	С104-0848	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 60 мм	10 м	4.906	
61.	Е16-07-003-06	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм	1 врезка	1	
62.	Е16-06-005-01	Демонтаж счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1 счетчик (водомер)	1	
63.	Е16-06-005-01	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм (без стоимости)	1 счетчик (водомер)	1	
	
	Раздел 3.  ВОДООТВЕДЕНИЕ	
	
64.	Е51-1-5	Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м	100 м3 грунта	0.0925	
65.	Е01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.037	
66.	Е23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания	0.555	
67.	Е46-03-010-05	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.24	
68.	Е46-03-009-04	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 38 см	100 шт.	0.12	
69.	Е46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.5	
70.	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	1.1	
71.	Е16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопровода	0.2	
72.	С301-7361	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 95-103 мм	10 шт.	2	
73.	С3 Цена поставщи.	ПВХ  ревизия  110мм	шт	8	
74.	С4 Цена поставщи.	ПВХ переход чугун пластик ф110мм	шт	16	
75.	Е16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопровода	0.9	
76.	С103-1328	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 110 мм	м	89.82	
77.	Е16-07-004-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	1 врезка	1	
78.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1.845	
79.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	7.765	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                        А.К. Кончиц	

	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника ОК МКУ «КР МКД»                        О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)