|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
|  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ-29» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Русович С.Б. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Черноиванов В.В. / |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г. | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г. |
|  |
|  |
|  |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т №2** |
| на капитальный ремонт крыши, чердачного перекрытия многоквартирного дома № 87-89 по ул.Фрунзе в г.Калининграде (объект культурного наследия) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |
|  | **Раздел 1. Крыша** |
|  |
| 1. | Разборка покрытий кровель из черепицы | 100 м2 покрытия | 7.684 |
| 2. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 7.684 |
| 3. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной | 100 м2 кровли | 7.684 |
| 4. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 4.2 |
| 5. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок | 100 м | 0.84 |
| 6. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов | 1 шт. | 42 |
| 7. | Установка стропил (в т.ч. мауэрлат) | 1 м3 древесины в конструкции | 1.4 |
| 8. | Разборка кирпичных стен (под мауэрлат) | 1 м3 | 7 |
| 9. | Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (под мауэрлат) | 100 м3 кладки | 0.07 |
| 10. | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0.02 |
| 11. | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных | 100 окон | 0.04 |
| 12. | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 6 |
| 13. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | м2 | 6 |
| 14. | Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размер 150х580 мм | 1 решетка | 12 |
| 15. | Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.18 |
| 16. | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 0.0792 |
| 17. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.04 |
| 18. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 0.168 |
| 19. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 8-и каналов) | 100 м труб | 0.005 |
| 20. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 0.077 |
| 21. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 4-х каналов) | 100 м труб | 0.025 |
| 22. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 0.165 |
| 23. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 12-ти каналов) | 100 м труб | 0.005 |
| 24. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 0.121 |
| 25. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 16-ти каналов) | 100 м труб | 0.005 |
| 26. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 0.165 |
| 27. | Обетонирование оголовков труб | 1 м3 | 0.62 |
| 28. | Отбивка штукатурки с поверхностей труб кирпичных | 100 м2 | 1.826 |
| 29. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 2.001 |
| 30. | Окраска дымов. труб акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности (снаружи) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.688 |
| 31. | Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке дымовых труб | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.313 |
| 32. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 7.684 |
| 33. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 159.0588 |
| 34. | Покрытие пленкой кровель | 100 м2 покрытия | 7.684 |
| 35. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 960.5 |
| 36. | Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной)) | 100 м2 кровли | 1.5368 |
| 37. | Замыкание конька конечное | шт | 2 |
| 38. | Конек шпунтован. | шт | 17 |
| 39. | Конек - капля | шт | 2 |
| 40. | Разветвляющий элемент Y | шт | 2 |
| 41. | Гофрированная лента для примыканий, черная | м | 69 |
| 42. | Аэроэлемент конька | м | 45 |
| 43. | Комплект подъемный универсальный 40х25 | шт | 6 |
| 44. | Комплект вентиляционной насадки | шт | 5 |
| 45. | Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 110 мм (для вывода фанового стояка) | м | 15 |
| 46. | Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной)) (черепица от разборки) | 100 м2 кровли | 6.1472 |
| 47. | Устройство снегозадержаний (применительно) | 100 м ограждения | 0.927 |
| 48. | Решетка снегозащитная 3 м +бугеля (4шт. на 1 решетку) | м | 92.7 |
| 49. | Разборка ветровой доски | 100 м2 подшивки | 0.15 |
| 50. | Устройство ветровой доски | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0.15 |
| 51. | Простая окраска фасадными красками по дереву ветровой доски | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.15 |
| 52. | Краска LUJA, ТИККУРИЛА | л | 4.605 |
| 53. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 0.927 |
| 54. | Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.2318 |
| 55. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.927 |
| 56. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 1.021 |
| 57. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.12 |
| 58. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.06 |
| 59. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.06 |
| 60. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.85 |
| 61. | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м | 100 м | 0.315 |
| 62. | Ремонт штукатурки гладких фасадов (брандмауэрных стен) по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.067 |
| 63. | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (брандмауэрные стены) | 100 м2 обработанной поверхности | 0.266 |
| 64. | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 4.283 |
| 65. | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (брандмауэрные стены) | 100 м2 обработанной поверхности | 0.266 |
| 66. | Окраска фасадными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов по штукатурке с земли и лесов (брандмауэрные стены) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.266 |
|  | *Прочее* |
| 67. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 58.98 |
| 68. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 58.98 |
|  |
|  | **Раздел 2. Чердачное перекрытие** |
|  |
| 69. | Разборка покрытия чердач. перекрытия | 100 м2 покрытия | 3.5 |
| 70. | Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной | 1 м3 изоляции | 75.135 |
| 71. | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 поверхности | 5.009 |
| 72. | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 613.1016 |
| 73. | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ. 150мм) | 100 м2 изолируемой поверхности | 5.009 |
| 74. | Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL | м3 | 77.3891 |
| 75. | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо | 100 м2 поверхности | 5.009 |
| 76. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 613.1016 |
| 77. | Укладка ходовых досок | 100 м ходов | 1.212 |
| 78. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2.424 |
| 79. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 50.1768 |
| 80. | Ремонт деревянных балок с заменой концов | 100 концов | 0.25 |
| 81. | Ремонт деревянных балок нашивкой досок | 100 м досок | 0.7 |
|  | *Прочее* |
| 82. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 59.67 |
| 83. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 59.67 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Вед. инженер ОК МКУ «КР МКД» Моисеева Т.В. |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: | Зам. начальника ОК МКУ «КР МКД» Толмачева О.В.  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |