«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 478 955	руб.	Смета на сумму:	1 478 955	руб.	
		
Директор МКУ «КР МКД»
	Директор ООО «УЮТ-СЕРВИС»	
________________ / С.Б. Русович /	________________ / Ж.Н. Сидоренкова /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	ул. Березовая, д.3-17, г. Калининград	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт ливневой канализации многоквартирного дома по адресу: ул.Березовая,3-17	
Сметная стоимость:	1 478.955	тыс. руб.	
монтажных работ:	14.973	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.518	тыс. чел.ч	
Сметная заработная плата:	243.464	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 4 кв.2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	ГЭСНр 68-12-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка покрытий и оснований: мостовой из булыжного камня	100 м3		0.6856	51 427.64	35 258.79	51 427.64	35 259		
		Объем: 342.8*0.2									
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.53	6.533768	229.990	1 502.70	229.990	1 503		
1. 2.	1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	282.6	193.75056	148.670	28 804.90	148.670	28 805		
1. 3.	91.13.01-051	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	1.29	0.884424	670.22	592.76	670.22	593		
			(1)			229.99	203.41	229.99	203		
1. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	8.24	5.649344	1 037.49	5 861.14	1 037.49	5 861		
			(1)			229.99	1 299.29	229.99	1 299		
		Накладные расходы				104%	31 519.90	88%	26 671		
		Сметная прибыль				60%	18 184.56	48%	14 548		
		Всего с НР и СП					84 963.25		76 478		
	
2.	ГЭСН 27-04-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.3428	18 517.68	6 347.86	18 517.68	6 348		
		Объем: 342.8*0.1									
2. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	4.758064	254.662	1 211.70	254.662	1 212		
2. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	5.388816	151.380	815.76	151.380	816		
2. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.606756	1 543.79	936.70	1 543.79	937		
			(1)			268.82	163.11	268.82	163		
2. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.470612	964.28	1 418.08	964.28	1 418		
			(1)			200.12	294.30	200.12	294		
2. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	2.427024	1 215.15	2 949.20	1 215.15	2 949		
			(1)			286.75	695.95	286.75	696		
2. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.253672	760.62	192.95	760.62	193		
			(1)			229.99	58.34	229.99	58		
2. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.714	20.52	35.17	20.52	35		
		Накладные расходы				142%	2 878.99	121%	2 454		
		Сметная прибыль				81%	1 642.24	65%	1 318		
		Всего с НР и СП					10 869.10		10 120		
	
3.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		37.708	523.12	19 725.81	523.12	19 726		
		Объем: (0.3428)*110									
	
4.	ГЭСН 27-05-005-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Устройство покрытий из брусчатки , без стоимости	100 м2		3.428	17 499.30	59 987.62	17 499.30	59 988		
4. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.65	26.2242	200.120	5 247.99	200.120	5 248		
4. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	70.51	241.70828	169.310	40 923.63	169.310	40 924		
4. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	1.44	4.93632	964.28	4 759.99	964.28	4 760		
			(1)			200.12	987.86	200.12	988		
4. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	18.62	63.82936	3.34	213.19	3.34	213		
4. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	6.21	21.28788	493.44	10 504.29	493.44	10 504		
			(1)			200.12	4 260.13	200.12	4 260		
4. 6.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	2	6.856	523.12	3 586.51	523.12	3 587		
		Накладные расходы				142%	65 563.70	121%	55 868		
		Сметная прибыль				81%	37 399.01	65%	30 012		
		Всего с НР и СП					162 950.33		145 868		
	
5.	ГЭСНр 68-12-5 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 9см	100 м3		0.134	31 377.16	4 204.54	31 377.16	4 205		
		Объем: 148.5*0.09									
5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	2.2579	268.820	606.97	268.820	607		
5. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	10.41448	152.740	1 590.71	152.740	1 591		
5. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.60434	935.23	565.20	935.23	565		
			(1)			268.82	162.46	268.82	162		
5. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	1.65356	1 233.16	2 039.10	1 233.16	2 039		
			(1)			268.82	444.51	268.82	445		
5. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.26532	35.92	9.53	35.92	10		
		Накладные расходы				104%	2 285.59	88%	1 934		
		Сметная прибыль				60%	1 318.61	48%	1 055		
		Всего с НР и СП					7 808.74		7 194		
	
6.	01-01-01-043 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза		24.12	39.92	962.87	39.92	963		
		Объем: 13.4*1.8									
	
7.	03-21-01-040 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		24.12	262.99	6 343.32	262.99	6 343		
	
8.	ГЭСН 27-04-003-05 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.1485	22 274.28	3 307.73	22 274.28	3 308		
8. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	3.114045	265.450	826.62	265.450	827		
8. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	4.411935	161.570	712.84	161.570	713		
8. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.179685	935.23	168.05	935.23	168		
			(1)			268.82	48.30	268.82	48		
8. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.19008	1 543.79	293.44	1 543.79	293		
			(1)			268.82	51.10	268.82	51		
8. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.76626	691.29	529.71	691.29	530		
			(1)			268.82	205.99	268.82	206		
8. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	1.2771	791.87	1 011.30	791.87	1 011		
			(1)			268.82	343.31	268.82	343		
8. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.43065	721.34	310.65	721.34	311		
			(1)			268.82	115.77	268.82	116		
8. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.27027	760.62	205.57	760.62	206		
			(1)			229.99	62.16	229.99	62		
8. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	3.7125	20.52	76.18	20.52	76		
		Накладные расходы				142%	2 186.03	121%	1 863		
		Сметная прибыль				81%	1 246.96	65%	1 001		
		Всего с НР и СП					6 740.73		6 172		
	
9.	ГЭСН 27-04-003-08 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.1485	1 725.17	-256.19	1 725.17	-256	0.999	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
9. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.34155	268.820	-91.82	268.820	-92		
9. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.07425	691.29	-51.33	691.29	-51		
			(1)			268.82	-19.96	268.82	-20		
9. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.170775	791.87	-135.23	791.87	-135		
			(1)			268.82	-45.91	268.82	-46		
9. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.096525	721.34	-69.63	721.34	-70		
			(1)			268.82	-25.95	268.82	-26		
		Накладные расходы				142%	-130.38	121%	-111		
		Сметная прибыль				81%	-74.37	65%	-60		
		Всего с НР и СП					-460.95		-427		
	
10.	02.2.04.04-0005 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3		18.5625	2 066.43	38 358.11	2 066.43	38 358		
		Объем: 148.5*0.1*1.25									
	
11.	ГЭСН 27-06-026-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Розлив вяжущих материалов	т		0.1188	391.54	46.52	391.54	47	1.01	
		Объем: 148.5*0.8/1000									
11. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.078408	215.055	16.86	215.055	17		
11. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.039204	1 186.49	46.52	1 186.49	47		
			(2)			430.11	16.86	430.11	17		
		Накладные расходы				142%	23.94	121%	21		
		Сметная прибыль				81%	13.66	65%	11		
		Всего с НР и СП					84.12		79		
	
12.	01.2.01.01-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.122364	18 523.79	2 266.65	18 523.79	2 267		
		Объем: (0.1188)*1.03									
	
13.	ГЭСН 27-06-020-08 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.1485	25 004.26	3 713.13	25 004.26	3 713		
13. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.18	2.84823	273.593	779.26	273.593	779		
13. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	5.68755	181.930	1 034.74	181.930	1 035		
13. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.05	0.007425	874.68	6.49	874.68	6		
			(1)			268.82	2.00	268.82	2		
13. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	0.473715	1 322.78	626.62	1 322.78	627		
			(1)			286.75	135.84	286.75	136		
13. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.2079	18.66	3.88	18.66	4		
13. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	0.58806	541.83	318.63	541.83	319		
			(1)			229.99	135.25	229.99	135		
13. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	1.709235	806.62	1 378.70	806.62	1 379		
			(1)			286.75	490.12	286.75	490		
13. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.057915	760.62	44.05	760.62	44		
			(1)			229.99	13.32	229.99	13		
13. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.01188	1 037.49	12.33	1 037.49	12		
			(1)			229.99	2.73	229.99	3		
13. 10.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00278	0.00041283	54 972.66	22.69	54 972.66	23		
13. 11.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0297	20.52	0.61	20.52	1		
13. 12.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.00214	0.00031779	50 201.92	15.95	50 201.92	16		
13. 13.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.29	0.043065	5 768.85	248.44	5 768.85	248		
		Накладные расходы				142%	2 575.88	121%	2 195		
		Сметная прибыль				81%	1 469.34	65%	1 179		
		Всего с НР и СП					7 758.35		7 087		
	
14.	04.2.01.02-0012 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т		13.914	3 277.14	45 598.13	3 277.14	45 598		
		Объем: (0.1485)*93.7									
	
15.	01.2.01.01-0019 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0016038	23 218.80	37.24	23 218.80	37	0.994	
		Объем: (0.1485)*0.0108									
	
16.	ГЭСН 27-06-021-08 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-08	1000 м2		0.1485	32.75	4.86	32.75	5	1.029	
		Начисления: Н5= 2, Н48= 2	
16. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.18	0.02673	181.930	4.86	181.930	5		
		Накладные расходы				142%	6.90	121%	6		
		Сметная прибыль				81%	3.94	65%	3		
		Всего с НР и СП					15.70		14		
	
17.	04.2.01.02-0012 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т		3.4749	3 277.14	11 387.73	3 277.14	11 388		
		Объем: (0.1485)*11.7									
		Начисления: Н48= 2	
	
18.	01.2.01.01-0019 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0004158	23 218.80	9.65	23 218.80	10	1.036	
		Объем: (0.1485)*0.0014									
		Начисления: Н48= 2	
	
19.	ГЭСН 27-06-026-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Розлив вяжущих материалов	т		0.04455	391.54	17.44	391.54	17	0.975	
		Объем: 148.5*0.3/1000									
19. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.029403	215.055	6.32	215.055	6		
19. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.0147015	1 186.49	17.44	1 186.49	17		
			(2)			430.11	6.32	430.11	6		
		Накладные расходы				142%	8.97	121%	7		
		Сметная прибыль				81%	5.12	65%	4		
		Всего с НР и СП					31.53		28		
	
20.	01.2.01.01-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.0458865	18 523.79	849.99	18 523.79	850		
		Объем: (0.04455)*1.03									
	
21.	ГЭСН 27-06-020-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.1485	24 188.62	3 592.01	24 188.62	3 592		
21. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.12	2.83932	273.690	777.09	273.690	777		
21. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	5.68755	181.930	1 034.74	181.930	1 035		
21. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.004455	874.68	3.90	874.68	4		
			(1)			268.82	1.20	268.82	1		
21. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	0.473715	1 322.78	626.62	1 322.78	627		
			(1)			286.75	135.84	286.75	136		
21. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.2079	18.66	3.88	18.66	4		
21. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	0.58806	541.83	318.63	541.83	319		
			(1)			229.99	135.25	229.99	135		
21. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	1.709235	806.62	1 378.70	806.62	1 379		
			(1)			286.75	490.12	286.75	490		
21. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.057915	760.62	44.05	760.62	44		
			(1)			229.99	13.32	229.99	13		
21. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.00594	1 037.49	6.16	1 037.49	6		
			(1)			229.99	1.37	229.99	1		
21. 10.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0297	20.52	0.61	20.52	1		
21. 11.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0009207	50 201.92	46.22	50 201.92	46		
21. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.022275	5 768.85	128.50	5 768.85	129		
		Накладные расходы				142%	2 572.80	121%	2 193		
		Сметная прибыль				81%	1 467.58	65%	1 178		
		Всего с НР и СП					7 632.39		6 962		
	
22.	04.2.01.01-0037 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т		14.3451	3 942.49	56 555.41	3 942.49	56 555		
		Объем: (0.1485)*96.6									
	
23.	01.2.01.01-0019 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0016038	23 218.80	37.24	23 218.80	37	0.994	
		Объем: (0.1485)*0.0108									
	
	Дождевая канализация	
24.	ГЭСН 01-02-057-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		2.592	22 685.74	58 801.44	22 685.74	58 801		
24. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	399.168	147.310	58 801.44	147.310	58 801		
		Накладные расходы				80%	47 041.15	68%	39 985		
		Сметная прибыль				38%	22 344.55	31%	18 228		
		Всего с НР и СП					128 187.14		117 014		
	
25.	ГЭСН 01-02-055-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2	100 м3		0.17	29 920.59	5 086.50	29 920.59	5 087		
25. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	189	32.13	158.310	5 086.50	158.310	5 087		
		Накладные расходы				80%	4 069.20	68%	3 459		
		Сметная прибыль				38%	1 932.87	31%	1 577		
		Всего с НР и СП					11 088.57		10 123		
	
26.	01-01-01-039 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза		245.728	48.24	11 853.92	48.24	11 854		
		Объем: 153.58*1.6									
	
27.	03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		245.728	151.56	37 242.54	151.56	37 243		
	
28.	ГЭСН 01-02-068-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Водоотлив: из траншей	100 м3		0.17	23 060.21	3 920.24	23 060.21	3 920		
28. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	98.19	16.6923	147.310	2 458.94	147.310	2 459		
28. 2.	91.19.08-004	Насосы, мощность 4 кВт	маш.-ч	294.58	50.0786	29.18	1 461.29	29.18	1 461		
		Накладные расходы				80%	1 967.15	68%	1 672		
		Сметная прибыль				38%	934.40	31%	762		
		Всего с НР и СП					6 821.79		6 354		
	
29.	ГЭСН 01-02-061-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	100 м3		0.973	12 520.10	12 182.05	12 520.10	12 182		
29. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	86.1105	141.470	12 182.05	141.470	12 182		
		Накладные расходы				80%	9 745.64	68%	8 284		
		Сметная прибыль				38%	4 629.18	31%	3 776		
		Всего с НР и СП					26 556.87		24 242		
	
30.	ГЭСН 01-02-005-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3		1.485	3 565.21	5 294.34	3 565.21	5 294		
30. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.04	4.5144	200.120	903.42	200.120	903		
30. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	12.53	18.60705	161.570	3 006.34	161.570	3 006		
30. 3.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	12.18	18.0873	3.34	60.41	3.34	60		
30. 4.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3.04	4.5144	493.44	2 227.59	493.44	2 228		
			(1)			200.12	903.42	200.12	903		
		Накладные расходы				95%	3 714.27	81%	3 166		
		Сметная прибыль				43%	1 681.20	34%	1 329		
		Всего с НР и СП					10 689.81		9 789		
	
31.	ГЭСН 23-01-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство основания под трубопроводы и колодцы: песчаного	10 м3		17.89	1 910.64	34 181.42	1 910.64	34 181		
31. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	6.2615	200.120	1 253.05	200.120	1 253		
31. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.2	182.478	154.230	28 143.58	154.230	28 144		
31. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.35	6.2615	964.28	6 037.84	964.28	6 038		
			(1)			200.12	1 253.05	200.12	1 253		
		Накладные расходы				130%	38 215.62	111%	32 631		
		Сметная прибыль				76%	22 341.44	61%	17 932		
		Всего с НР и СП					94 738.48		84 744		
	
32.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		196.79	523.12	102 944.78	523.12	102 945		
		Объем: (17.89)*11.0									
	
33.	ГЭСН 23-01-020-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м		2.64	7 738.81	20 430.45	7 738.81	20 430		
33. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.2	11.088	229.990	2 550.13	229.990	2 550		
33. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	27.12	71.5968	173.510	12 422.76	173.510	12 423		
33. 3.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	4.05	10.692	685.69	7 331.40	685.69	7 331		
			(1)			229.99	2 459.05	229.99	2 459		
33. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.396	1 037.49	410.85	1 037.49	411		
			(1)			229.99	91.08	229.99	91		
33. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.9	12.936	20.52	265.45	20.52	265		
		Накладные расходы				130%	19 464.76	111%	16 620		
		Сметная прибыль				76%	11 379.40	61%	9 134		
		Всего с НР и СП					51 274.60		46 184		
	
34.	24.3.03.03-0021 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 6, диаметром 110 мм	м		116	161.84	18 773.44	161.84	18 773		
	
35.	24.3.03.03-0023 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 6, диаметром 160 мм	м		112.4	311.47	35 009.23	311.47	35 009		
	
36.	24.3.03.03-0024 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 6, диаметром 200 мм	м		22	427.18	9 397.96	427.18	9 398		
	
37.	24.3.05.12-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм	шт.		14	100.62	1 408.68	100.62	1 409		
	
38.	24.3.05.08-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	шт.		28	484.44	13 564.32	484.44	13 564		
	
39.	С1 цена поставщи.	Тройник 160*110*45град	шт.		3	440.00	1 320.00	440.00	1 320		
	
40.	С2 цена поставщи.	Тройник 200*110*45град	шт.		1	960.00	960.00	960.00	960		
	
41.	ГЭСН 23-03-007-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3		0.7914	119 138.56	94 286.25	119 138.56	94 286		
		Объем: (0.36+0.18+0.134+0.1+0.02*2)+(0.45+0.18+0.134+0.1+0.02+0.05)+(0.45+0.18+0.27+0.1+0.02*3)+(0.46+0.18+0.27+0.1+0.02*3)+(0.49+0.18+0.201+0.1+0.02*2+0.05)+(0.48+0.18+0.201+0.1+0.02*3+0.05)+(0.45+0.18+0.27+0.1+0.02*2+0.05)+(0.36+0.18+0.134+0.1+0.02*2)									
41. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.42	21.700188	267.659	5 808.25	267.659	5 808		
41. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	171.13	135.432282	163.200	22 102.55	163.200	22 103		
41. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	26.6	21.05124	874.68	18 413.10	874.68	18 413		
			(1)			268.82	5 658.99	268.82	5 659		
41. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.300732	116.06	34.90	116.06	35		
41. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.648948	1 037.49	673.28	1 037.49	673		
			(1)			229.99	149.25	229.99	149		
41. 6.	01.2.01.02-0021	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.03957	17 952.03	710.36	17 952.03	710		
41. 7.	01.3.01.08-0003	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.0071226	35 833.51	255.23	35 833.51	255		
41. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0007	0.00055398	20.52	0.01	20.52			
41. 9.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.02	0.015828	138 785.25	2 196.69	138 785.25	2 197		
41. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0002	0.00015828	57 689.15	9.13	57 689.15	9		
41. 11.	01.7.15.10-0067	Скобы: ходовые	шт.	38.8	30.70632	200.42	6 154.16	200.42	6 154		
41. 12.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.00019785	11 636.25	2.30	11 636.25	2		
41. 13.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.00561894	6 628.70	37.25	6 628.70	37		
41. 14.	04.1.02.05-0001	Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50)	м3	1.41	1.115874	2 874.87	3 207.99	2 874.87	3 208		
41. 15.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.9	0.71226	3 276.39	2 333.64	3 276.39	2 334		
41. 16.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.4	0.31656	2 983.71	944.52	2 983.71	945		
41. 17.	05.1.01.13-0043	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	2.184264	17 002.88	37 138.78	17 002.88	37 139		
41. 18.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.0126624	5 714.19	72.36	5 714.19	72		
		Накладные расходы				130%	36 284.04	111%	30 981		
		Сметная прибыль				76%	21 212.21	61%	17 026		
		Всего с НР и СП					151 782.50		142 293		
	
42.	05.1.01.13-0043 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-2.184264	17 002.88	-37 138.78	17 002.88	-37 139		
		Объем: (0.7914)*(-2.76)									
	
43.	05.1.01.11-0044 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		8	2 371.34	18 970.72	2 371.34	18 971		
	
44.	05.1.01.09-0002 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм	м		6.24	2 900.52	18 099.24	2 900.52	18 099		
		Объем: 0.53*3+0.78*2+1.03*3									
	
45.	05.1.06.09-0087 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		3	2 068.35	6 205.05	2 068.35	6 205		
	
46.	05.1.06.09-0088 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		5	2 527.04	12 635.20	2 527.04	12 635		
	
47.	05.1.01.09-0042 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		18	692.00	12 456.00	692.00	12 456		
	
48.	05.1.01.09-0051 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		4	977.57	3 910.28	977.57	3 910		
	
49.	08.1.02.06-0043 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Люки чугунные тяжелые	шт.		5	5 446.31	27 231.55	5 446.31	27 232		
	
50.	08.1.02.06-0041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Люки чугунные легкие	шт.		3	3 383.26	10 149.78	3 383.26	10 150		
	
51.	07.2.05.01-0032 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		0.0714	99 864.03	7 130.29	99 864.03	7 130		
		Объем: ((6.6*2)+(9.7*6))/1000									
	
52.	ГЭСН 13-03-002-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.0189	2 141.39	40.47	2 141.39	40	0.988	
		Объем: 26.5*71.4/1000									
52. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.000378	215.055	0.08	215.055			
52. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	0.100359	201.080	20.18	201.080	20		
52. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.000189	10.80		10.80			
52. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.000189	964.28	0.18	964.28			
			(1)			200.12	0.04	200.12			
52. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.000189	1 037.49	0.20	1 037.49			
			(1)			229.99	0.04	229.99			
52. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.021168	18.56	0.39	18.56			
52. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.0002268	72 855.64	16.52	72 855.64	17		
52. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.0000378	79 235.11	3.00	79 235.11	3		
		Накладные расходы				90%	18.23	77%	15		
		Сметная прибыль				60%	12.16	48%	10		
		Всего с НР и СП					70.86		65		
	
53.	ГЭСН 23-04-008-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	шт.		1	3 268.31	3 268.31	3 268.31	3 268		
53. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	17.01	17.01	171.480	2 916.87	171.480	2 917		
53. 2.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.001	0.001	138 785.25	138.79	138 785.25	139		
53. 3.	03.2.01.02-0011	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300	т	0.001	0.001	6 336.91	6.34	6 336.91	6		
53. 4.	04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	0.065	0.065	3 128.21	203.33	3 128.21	203		
53. 5.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.001	0.001	2 983.71	2.98	2 983.71	3		
		Накладные расходы				130%	3 791.93	111%	3 238		
		Сметная прибыль				76%	2 216.82	61%	1 779		
		Всего с НР и СП					9 277.06		8 285		
	
54.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.2	523.12	104.62	523.12	105	1.004	
		Объем: (1.0)*0.2									

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					848 076.75		848 076		
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					14 973.00		14 973		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					14 973.00		14 973		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					14 973.00		14 973		
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					706 390.18		706 390		
	.       МАТЕРИАЛОВ -					112 797.53		112 798		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 5; %=121 - по стр. 2, 4, 8, 9, 11, 13, 16, 19, 21; %=68 - по стр. 24, 25, 28, 29; %=81 - по стр. 30; %=111 - по стр. 31, 33, 41, 53; %=77 - по стр. 52)					273 804.33		233 152	0.852	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 5, 52; %=65 - по стр. 2, 4, 8, 9, 11, 13, 16, 19, 21; %=31 - по стр. 24, 25, 28, 29; %=34 - по стр. 30; %=61 - по стр. 31, 33, 41, 53)					151 360.86		121 803	0.805	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 131 555.37		1 061 345	0.938	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					7 130.29		7 130		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					7 130.29		7 130		
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					63 180.63		63 180		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					63 180.63		63 180		
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					56 402.65		56 403		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					56 402.65		56 403		
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					1 273 241.94		1 203 031	0.945	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	27 247.38	2.14	25 745	0.945	
	ИТОГО					1 300 489.32		1 228 776	0.945	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	26 009.79	2	24 576	0.945	
	ИТОГО					1 326 499.11		1 253 352	0.945	
	НДС 18%				18	238 769.84	18	225 603	0.945	
	ВСЕГО С НДС					1 565 268.95		1 478 955	0.945	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					273 804.33		233 152	0.852	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					151 360.86		121 803	0.805	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)