«УТВЕРЖДАЮ»	«СОГЛАСОВАНО»	
Смета на сумму:	2 148 848.00	руб.	Смета на сумму:	2 148 848.00	руб.	
Генеральный директор ООО «ЖЭК №17»	Директор МКУ «КР МКД»	
		
________________ / И.А. Макарова /	________________ / С.Б. Русович /	
		
«______»____________________ 2017 г.	«______»____________________ 2017 г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
Капитальный ремонт фасада с утеплением МКД № 36 по ул. Славянской в г. Калининграде	
	
Сметная стоимость:	2 148.848	тыс. руб.	
монтажных работ:	85.340	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.226	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	363.400	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 07.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Е08-07-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		2.62	1 381.08	3 618.43	14 300.44	37 467	10.354	
		Начисления: Н5= 1.2, Н48= 1.2	
1. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	52.2	136.764	9.160	1 252.76	155.940	21 327	17.024	
1. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.1834	101.31	18.58	999.00	183	9.861	
			(1)			12.94	2.37	219.76	40	16.983	
1. 3.	С101-2594	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.0108	0.028296	2 205.70	62.41	16 947.02	480	7.683	
1. 4.	С101-2595	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.042	0.11004	15 470.92	1 702.42	118 130.24	12 999	7.636	
1. 5.	С203-0514	Щиты: настила	м2	4.08	10.6896	54.47	582.26	231.85	2 478	4.256	
		Накладные расходы				110%	1 378.04	93%	19 834		
		Сметная прибыль				68%	851.88	54%	11 517		
		Всего с НР и СП					5 848.34		68 818		
	
2.	Е69-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий		0.26	63.27	16.45	870.57	226	13.739	
2. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	5.49	1.4274	9.050	12.92	154.380	220	17.059	
2. 2.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	4.94	1.2844	2.75	3.53	4.66	6	1.695	
2. 3.	с509-9900	Строительный мусор	т	0.006	0.00156						
		Накладные расходы				78%	10.08	66%	145		
		Сметная прибыль				50%	6.46	40%	88		
		Всего с НР и СП					32.99		459		
	
3.	Е69-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий		0.26	4 688.98	1 219.13	22 962.60	5 970	4.897	
3. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	20.8	5.408	9.510	51.43	161.770	875	17.011	
3. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.32	2.1632	16.110	34.85	273.990	593	17.007	
3. 3.	Х03-1005	Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м	маш.-ч	8.32	2.1632	510.38	1 104.05	2 256.78	4 882	4.422	
			(1)			16.11	34.85	273.99	593	17.007	
3. 4.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.4	0.104	612.02	63.65	2 053.44	214	3.355	
		Накладные расходы				78%	67.30	66%	969		
		Сметная прибыль				50%	43.14	40%	587		
		Всего с НР и СП					1 329.57		7 526		
	
4.	Е46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных+откосов	100 м2		2.28	188.95	430.81	3 212.14	7 324	17.001	
4. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	22.82	52.0296	8.280	430.81	140.760	7 324	17	
		Накладные расходы				99%	426.50	84%	6 152		
		Сметная прибыль				60%	258.49	48%	3 516		
		Всего с НР и СП					1 115.80		16 992		
	
5.	Е53-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин		1.215	37.19	45.18	498.52	606	13.413	
5. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	2.71	3.29265	9.510	31.31	161.770	533	17.011	
5. 2.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.02	0.0243	569.06	13.83	2 995.86	73	5.265	
5. 3.	С411-0001	Вода	м3	0.01	0.01215	3.60	0.04	20.52		5.7	
		Накладные расходы				86%	26.93	73%	389		
		Сметная прибыль				70%	21.92	56%	298		
		Всего с НР и СП					94.02		1 294		
	
6.	Е15-01-080-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 100 мм	100 м2		2.07	38 941.43	80 608.76	147 622.19	305 578	3.791	
6. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	361.17	747.6219	9.510	7 109.88	161.770	120 943	17.011	
6. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	17.18	35.5626	14.323	509.35	243.737	8 668	17.018	
6. 3.	Х03-0407	Лебедки электрические тяговым усилием: 122,62 кН (12,5 т)	маш.-ч	6.08	12.5856	90.47	1 138.62	414.17	5 213	4.578	
			(1)			12.94	162.86	219.76	2 766	16.983	
6. 4.	Х15-2600	Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	11.1	22.977	216.25	4 968.78	733.63	16 857	3.393	
			(1)			15.08	346.49	256.87	5 902	17.034	
6. 5.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	0.08	0.1656	4.44	0.74	6.48	1	1.459	
6. 6.	Х33-0302	Машины шлифовальные: угловые	маш.-ч	0.23	0.4761	2.08	0.99	6.56	3	3.154	
6. 7.	Х33-0500	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	0.2	0.414	15.11	6.26	39.53	16	2.616	
6. 8.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	21.24	43.9668	2.75	120.91	4.66	205	1.695	
6. 9.	Х40-0004	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 15т	маш.-ч	11.1	22.977	145.65	3 346.60	1 319.19	30 311	9.057	
			(1)			15.08	346.49	256.87	5 902	17.034	
6. 10.	С101-1879	Заклепка СТД-985	кг	0.006	0.01242	19.13	0.24	208.52	3	10.9	
6. 11.	С101-1921	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	1.96	4.0572	99.55	403.89	277.75	1 127	2.79	
6. 12.	С101-2786	Грунтовка: полимерная типа "BOLIX O"	кг	12.71	26.3097	21.71	571.18	88.16	2 319	4.061	
6. 13.	С101-2787	Грунтовка: типа "BOLIX SG"	кг	25.42	52.6194	32.37	1 703.29	173.69	9 139	5.366	
6. 14.	С101-2788	Краска силикатная типа "BOLIX SZ"	л	44.92	92.9844	68.12	6 334.10	257.71	23 963	3.783	
6. 15.	С101-2789	Лента ПСУЛ	10 м	4.492	9.29844	83.70	778.28	51.87	482	0.62	
6. 16.	С101-2795	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	м2	134.75	278.9325	6.42	1 790.75	42.74	11 922	6.657	
6. 17.	С101-2797	Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х150 мм	10 шт.	120	248.4	8.37	2 079.11	48.94	12 157	5.847	
6. 18.	С101-2807	Сверла кольцевые алмазные диаметром: 5 мм	шт.	0.36	0.7452	113.84	84.83	644.30	480	5.66	
6. 19.	С101-3741	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм	т	0.004	0.00828	10 435.75	86.41	47 111.22	390	4.514	
6. 20.	С101-3911	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0.89	1.8423	29.60	54.53	5.74	11	0.194	
6. 21.	С113-8075	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	831.95	1722.1365	9.39	16 170.86	18.51	31 877	1.971	
6. 22.	С113-8076	Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW"	кг	600	1242	8.12	10 085.04	15.33	19 040	1.888	
6. 23.	С201-1302	Профиль цокольный: AL 100 мм, длина 2500 мм	м	3.26	6.7482	31.04	209.46	94.73	639	3.052	
6. 24.	С201-1306	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	6	12.42	5.87	72.91	20.98	261	3.574	
6. 25.	С402-0093	Штукатурка фасадная декоративная типа "BOLIX MPKA15DM"	кг	400	828	28.37	23 490.36	22.00	18 216	0.775	
6. 26.	С411-0001	Вода	м3	0.1	0.207	3.60	0.75	20.52	4	5.7	
		Накладные расходы				95%	7 238.27	80%	103 689		
		Сметная прибыль				47%	3 581.04	37%	47 956		
		Всего с НР и СП					91 428.07		457 223		
	
7.	С104-9100-09	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные (ГОСТ 9573-2012), повышенной жесткости ППЖ-160	м3		23.184	1 108.06	25 689.26	6 382.43	147 970	5.76	
		Объем: 207*1.12*0.1									
	
8.	Е15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия		0.21	69.93	14.68	1 156.80	243	16.553	
8. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	6.55	1.3755	10.210	14.04	173.840	239	17.026	
8. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0021	15.080	0.03	256.870	1	17.034	
8. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.01	0.0021	32.61	0.07	300.82	1	9.225	
			(1)			15.08	0.03	256.87	1	17.034	
8. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0021	101.31	0.21	999.00	2	9.861	
			(1)			12.94	0.03	219.76		16.983	
8. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.021	17.11	0.36	51.45	1	3.007	
		Накладные расходы				95%	13.37	80%	192		
		Сметная прибыль				47%	6.61	37%	89		
		Всего с НР и СП					34.66		524		
	
9.	С101-4243 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		2.8	15.82	44.30	55.68	156	3.521	
		Объем: 21*0.013/100*1010									
	
10.	Е15-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0.21	1 948.79	409.25	16 921.43	3 553	8.682	
10. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	70.88	14.8848	10.210	151.97	173.840	2 588	17.026	
10. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	0.5838	9.960	5.81	169.820	99	17.05	
10. 3.	Х03-0402	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.189	3.45	0.65	13.63	3	3.951	
10. 4.	Х11-1501	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	0.5838	23.03	13.44	251.51	147	10.921	
			(1)			9.96	5.81	169.82	99	17.05	
10. 5.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.3969	612.02	242.91	2 053.44	815	3.355	
10. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	0.0735	3.60	0.26	20.52	2	5.7	
		Накладные расходы				95%	149.89	80%	2 150		
		Сметная прибыль				47%	74.16	37%	994		
		Всего с НР и СП					633.30		6 697		
	
11.	Е61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Нанесение клеевого состава по сетке (прим)	100 м2 поверхности		0.21	4 517.63	948.70	38 095.77	8 000	8.433	
11. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	81.6	17.136	8.280	141.89	140.760	2 412	17	
11. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.021	1.86	0.04	10.30		5.538	
11. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.0273	101.31	2.77	999.00	27	9.861	
			(1)			12.94	0.35	219.76	6	16.983	
11. 4.	С101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	23.1	31.58	729.50	215.71	4 983	6.831	
11. 5.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	0.0525	1 416.70	74.38	10 988.26	577	7.756	
11. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.18	0.0378	3.60	0.14	20.52	1	5.7	
		Накладные расходы				79%	112.09	67%	1 616		
		Сметная прибыль				50%	70.94	40%	965		
		Всего с НР и СП					1 131.74		10 581		
	
12.	С101-0874 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-23.1	31.58	-729.50	215.71	-4 983	6.831	
		Объем: (0.21)*(-110.0)									
	
13.	С405-0219 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-0.0525	1 416.70	-74.38	10 988.26	-577	7.757	
		Объем: (0.21)*(-0.25)									
	
14.	С101-1754 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2		23.1	12.74	294.29	35.11	811	2.756	
		Объем: 21*1.1									
	
15.	С113-8075 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя")	кг		52.5	9.39	492.98	18.51	972	1.972	
		Объем: 21*2.5									
	
16.	Е15-04-048-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности		0.21	2 613.04	548.74	19 126.26	4 017	7.32	
16. 1.	З1-100-46	Рабочий среднего разряда 4,6	чел.-ч	61.57	12.9297	11.140	144.04	189.540	2 451	17.014	
16. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.51	0.1071	1.86	0.20	10.30	1	5.538	
16. 3.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	1.48	0.3108	4.44	1.38	6.48	2	1.459	
16. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.42	0.0882	101.31	8.94	999.00	88	9.861	
			(1)			12.94	1.14	219.76	19	16.983	
16. 5.	С113-8010	Состав грунтовочный на латексной основе	т	0.018	0.00378	21 908.00	82.81	68 542.70	259	3.129	
16. 6.	С402-0068	Наполнитель из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	0.4	0.084	3 706.24	311.32	14 466.74	1 215	3.903	
16. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.068	0.01428	3.60	0.05	20.52		5.7	
		Накладные расходы				95%	136.84	80%	1 961		
		Сметная прибыль				47%	67.70	37%	907		
		Всего с НР и СП					753.28		6 885		
	
17.	Е15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.21	873.22	183.38	5 376.62	1 129	6.157	
17. 1.	З1-100-37	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	12.94	2.7174	9.860	26.79	167.740	456	17.012	
17. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.0147	1.86	0.03	10.30		5.538	
17. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0126	101.31	1.28	999.00	13	9.861	
			(1)			12.94	0.16	219.76	3	16.983	
17. 4.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.0021	17.11	0.04	51.45		3.007	
17. 5.	С101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	0.038	0.00798	13 665.62	109.05	52 744.03	421	3.86	
17. 6.	С101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	13	2.73	16.92	46.19	87.74	240	5.186	
		Накладные расходы				95%	25.45	80%	365		
		Сметная прибыль				47%	12.59	37%	169		
		Всего с НР и СП					221.42		1 663		
	
18.	С101-3469 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т		-0.00798	13 665.62	-109.05	52 744.03	-421	3.861	
		Объем: (0.21)*(-0.038)									
	
19.	С1 Цена поставщи.	Акриловая краска типа MARSHALL akrikor	кг		7.98	33.48	267.17	192.84	1 539	5.76	
		Объем: 21*0.38									
	
20.	Е58-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м		0.18	2 956.30	532.13	16 381.42	2 949	5.542	
20. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	41.41	7.4538	9.050	67.46	154.380	1 151	17.059	
20. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0144	15.080	0.22	256.870	4	17.034	
20. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.08	0.0144	32.61	0.47	300.82	4	9.225	
			(1)			15.08	0.22	256.87	4	17.034	
20. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0072	101.31	0.73	999.00	7	9.861	
			(1)			12.94	0.09	219.76	2	16.983	
20. 5.	С101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.006	0.00108	7 550.40	8.15	67 478.93	73	8.937	
20. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.004	0.00072	10 705.00	7.71	54 434.60	39	5.085	
20. 7.	С101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.184	0.03312	13 515.00	447.62	50 553.85	1 674	3.741	
20. 8.	с509-9900	Строительный мусор	т	0.224	0.04032						
		Накладные расходы				83%	56.17	71%	820		
		Сметная прибыль				65%	43.99	52%	601		
		Всего с НР и СП					632.30		4 370		
	
21.	Е62-41-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Очистка вручную поверхности карниза от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности		0.13	172.22	22.39	2 927.81	381	17.017	
21. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	20.8	2.704	8.280	22.39	140.760	381	17	
		Накладные расходы				80%	17.91	68%	259		
		Сметная прибыль				50%	11.20	40%	152		
		Всего с НР и СП					51.50		792		
	
22.	Е61-1-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Сплошное выравнивание штукатурки карниза полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2 поверхности		0.13	1 063.73	138.28	8 881.46	1 155	8.353	
22. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	35.73	4.6449	8.900	41.34	151.270	703	16.997	
22. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.29	0.0377	15.080	0.57	256.870	10	17.034	
22. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.29	0.0377	32.61	1.23	300.82	11	9.225	
			(1)			15.08	0.57	256.87	10	17.034	
22. 4.	С101-1813	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	0.0253	0.003289	22 343.00	73.49	84 633.51	278	3.788	
22. 5.	С402-0114	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ: цементные рецепт № 4, марка 100	т	0.568	0.07384	298.83	22.07	2 184.74	161	7.311	
22. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	0.0455	3.60	0.16	20.52	1	5.7	
		Накладные расходы				79%	33.11	67%	478		
		Сметная прибыль				50%	20.96	40%	285		
		Всего с НР и СП					192.34		1 918		
	
23.	Е15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска карниза акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.13	873.22	113.52	5 376.62	699	6.158	
23. 1.	З1-100-37	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	12.94	1.6822	9.860	16.59	167.740	282	17.012	
23. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.0091	1.86	0.02	10.30		5.538	
23. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0078	101.31	0.79	999.00	8	9.861	
			(1)			12.94	0.10	219.76	2	16.983	
23. 4.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.0013	17.11	0.02	51.45		3.007	
23. 5.	С101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	0.038	0.00494	13 665.62	67.51	52 744.03	261	3.86	
23. 6.	С101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	13	1.69	16.92	28.59	87.74	148	5.186	
		Накладные расходы				95%	15.76	80%	226		
		Сметная прибыль				47%	7.80	37%	104		
		Всего с НР и СП					137.08		1 029		
	
24.	С101-3469 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т		-0.00494	13 665.62	-67.51	52 744.03	-261	3.866	
		Объем: (0.13)*(-0.038)									
	
25.	С1 Цена поставщи.	Акриловая краска типа MARSHALL akrikor	кг		4.94	33.48	165.39	192.84	953	5.762	
		Объем: 13*0.38									
	
26.	Ц08-02-390-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м		0.07	338.42	23.69	4 036.92	283	11.946	
		Начисления: Н17= 2	
26. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	20.33	1.4231	10.090	14.36	171.760	244	17.023	
26. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0007	15.080	0.01	256.870		17.034	
26. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.01	0.0007	32.61	0.02	300.82		9.225	
			(1)			15.08	0.01	256.87		17.034	
26. 4.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	7.63	0.5341	3.41	1.82	13.90	7	4.076	
26. 5.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	7.63	0.5341	2.75	1.47	4.66	2	1.695	
26. 6.	С101-1481	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0014	0.000098	13 903.00	1.36	102 399.04	10	7.365	
26. 7.	С101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.4	0.028	156.00	4.37	468.06	13	3	
		Накладные расходы				95%	13.65	81%	198		
		Сметная прибыль				65%	9.34	52%	127		
		Всего с НР и СП					46.68		608		
	
27.	Ц08-02-399-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м		0.07	72.53	5.08	776.65	54	10.63	
		Начисления: Н17= 2	
27. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	3.76	0.2632	9.980	2.63	169.690	45	17.003	
27. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0007	15.080	0.01	256.870		17.034	
27. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.01	0.0007	145.54	0.10	810.77	1	5.571	
			(1)			15.08	0.01	256.87		17.034	
27. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0007	101.31	0.07	999.00	1	9.861	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
27. 5.	С101-2143	Краска	кг	0.05	0.0035	33.42	0.12	104.14		3.116	
27. 6.	С101-2478	Лента К226	100 м	0.055	0.00385	243.56	0.94	795.93	3	3.268	
27. 7.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.0112	104.50	1.17	367.31	4	3.515	
		Накладные расходы				95%	2.51	81%	36		
		Сметная прибыль				65%	1.72	52%	23		
		Всего с НР и СП					9.30		114		
	
28.	С509-1840 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм	100 м		0.07	1 972.00	138.04	16 215.50	1 135	8.222	
	
	Цоколь	
29.	Е13-06-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности		35	8.15	285.08	138.94	4 863	17.058	
29. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	0.9	31.5	9.050	285.08	154.380	4 863	17.059	
		Накладные расходы				81%	230.91	69%	3 355		
		Сметная прибыль				60%	171.05	48%	2 334		
		Всего с НР и СП					687.04		10 553		
	
30.	Е15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия		0.35	69.93	24.47	1 156.80	405	16.551	
30. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	6.55	2.2925	10.210	23.41	173.840	399	17.026	
30. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0035	15.080	0.05	256.870	1	17.034	
30. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.01	0.0035	32.61	0.11	300.82	1	9.225	
			(1)			15.08	0.05	256.87	1	17.034	
30. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0035	101.31	0.35	999.00	3	9.861	
			(1)			12.94	0.05	219.76	1	16.983	
30. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.035	17.11	0.60	51.45	2	3.007	
		Накладные расходы				95%	22.29	80%	320		
		Сметная прибыль				47%	11.03	37%	148		
		Всего с НР и СП					57.78		873		
	
31.	С101-4243 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		4.6	15.82	72.77	55.68	256	3.518	
		Объем: 35*0.013/100*1010									
	
32.	Е53-15-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен		0.01	19 716.99	197.17	134 952.06	1 350	6.847	
32. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	397.65	3.9765	8.820	35.07	149.970	596	17.003	
32. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1	0.01	15.080	0.15	256.870	3	17.034	
32. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	1	0.01	113.70	1.14	810.77	8	7.131	
			(1)			15.08	0.15	256.87	3	17.034	
32. 4.	С402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	2.4	0.024	585.82	14.06	2 748.34	66	4.691	
32. 5.	С404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	5.2	0.052	2 824.60	146.88	13 057.23	679	4.623	
32. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.59	0.0059	3.60	0.02	20.52		5.7	
		Накладные расходы				86%	30.29	73%	437		
		Сметная прибыль				70%	24.65	56%	335		
		Всего с НР и СП					252.11		2 123		
	
33.	Е15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.35	873.22	305.63	5 376.62	1 882	6.158	
33. 1.	З1-100-37	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	12.94	4.529	9.860	44.66	167.740	760	17.012	
33. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.0245	1.86	0.05	10.30		5.538	
33. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.021	101.31	2.13	999.00	21	9.861	
			(1)			12.94	0.27	219.76	5	16.983	
33. 4.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.0035	17.11	0.06	51.45		3.007	
33. 5.	С101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	0.038	0.0133	13 665.62	181.75	52 744.03	701	3.86	
33. 6.	С101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	13	4.55	16.92	76.99	87.74	399	5.186	
		Накладные расходы				95%	42.43	80%	608		
		Сметная прибыль				47%	20.99	37%	281		
		Всего с НР и СП					369.05		2 771		
	
34.	С101-3469 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т		-0.0133	13 665.62	-181.75	52 744.03	-701	3.857	
		Объем: (0.35)*(-0.038)									
	
35.	С1 Цена поставщи.	Акриловая краска типа MARSHALL akrikor	кг		13.3	33.48	445.28	192.84	2 565	5.76	
		Объем: 35*0.38									
	
	Перенавеска газовых труб	
36.	Е24-02-100-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода: до 50 мм	10 отключений		0.1	1 116.55	111.66	9 544.75	954	8.544	
36. 1.	З1-100-45	Рабочий среднего разряда 4,5	чел.-ч	29.16	2.916	10.990	32.05	186.940	545	17.01	
36. 2.	Х04-0202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А: с дизельным двигателем	маш.-ч	20.61	2.061	15.09	31.10	106.41	219	7.052	
36. 3.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	28.13	2.813	1.52	4.28	3.21	9	2.112	
36. 4.	Х33-0301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	4.32	0.432	5.85	2.53	8.46	4	1.446	
36. 5.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	10.58	1.058	13.15	13.91	51.59	55	3.923	
36. 6.	С101-1530	Электроды диаметром: 6 мм Э42А	т	0.006	0.0006	14 332.28	8.60	53 317.76	32	3.72	
36. 7.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	10.84	1.084	8.54	9.26	47.09	51	5.514	
36. 8.	С103-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3 мм	м	2.1	0.21	33.80	7.10	148.51	31	4.394	
36. 9.	С301-3343	Заглушки инвентарные металлические	т	0.0017	0.00017	9 534.88	1.62	22 532.54	4	2.363	
36. 10.	С407-0006	Глина шамотная	кг	5.85	0.585	2.08	1.22	8.08	5	3.885	
		Накладные расходы				117%	37.50	99%	540		
		Сметная прибыль				76%	24.36	61%	332		
		Всего с НР и СП					173.52		1 826		
	
37.	Е65-1-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м трубопровода		0.35	673.18	235.61	9 586.83	3 355	14.24	
37. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	59.62	20.867	8.820	184.05	149.970	3 129	17.003	
37. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	0.0595	15.080	0.90	256.870	15	17.034	
37. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.17	0.0595	32.61	1.94	300.82	18	9.225	
			(1)			15.08	0.90	256.87	15	17.034	
37. 4.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5.7	1.995	1.52	3.03	3.21	6	2.112	
37. 5.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	4.73	1.6555	13.15	21.77	51.59	85	3.923	
37. 6.	С101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.74	0.259	95.85	24.83	448.87	116	4.683	
		Накладные расходы				74%	136.86	63%	1 981		
		Сметная прибыль				50%	92.47	40%	1 258		
		Всего с НР и СП					464.95		6 593		
	
38.	Е16-02-003-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм	100 м трубопровода		0.35	5 708.01	1 997.80	36 696.49	12 844	6.429	
38. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	39.16	13.706	10.210	139.94	173.840	2 383	17.026	
38. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.19	0.0665	15.080	1.00	256.870	17	17.034	
38. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.12	0.042	97.19	4.08	1 104.78	46	11.367	
			(1)			15.08	0.63	256.87	11	17.034	
38. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.07	0.0245	113.70	2.79	810.77	20	7.131	
			(1)			15.08	0.37	256.87	6	17.034	
38. 5.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	10.21	3.5735	1.52	5.43	3.21	11	2.112	
38. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.87	0.3045	101.31	30.85	999.00	304	9.861	
			(1)			12.94	3.94	219.76	67	16.983	
38. 7.	С101-0063	Ацетилен растворенный технический марки: А	т	0.00044	0.000154	76 712.27	11.81	466 360.31	72	6.079	
38. 8.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	0.44	0.154	13.15	2.03	51.59	8	3.923	
38. 9.	С101-0388	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.00055	0.0001925	16 286.00	3.14	39 873.45	8	2.448	
38. 10.	С101-0628	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.00062	0.000217	17 234.00	3.74	77 305.10	17	4.486	
38. 11.	С101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм	т	0.0026	0.00091	9 483.87	8.63	45 359.81	41	4.783	
38. 12.	С101-1669	Очес льняной	кг	0.03	0.0105	37.29	0.39	137.58	1	3.689	
38. 13.	С302-1316	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром: 50 мм	м	100	35	50.90	1 781.50	283.21	9 912	5.564	
38. 14.	С405-1601	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0099	0.003465	4.80	0.02	43.58		9.079	
38. 15.	С411-0001	Вода	м3	2.75	0.9625	3.60	3.47	20.52	20	5.7	
		Накладные расходы				115%	162.08	98%	2 352		
		Сметная прибыль				71%	100.07	56%	1 344		
		Всего с НР и СП					2 259.95		16 540		
	
39.	Е22-03-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм	1 фланец		2	102.71	205.42	478.20	956	4.654	
39. 1.	З1-100-50	Рабочий среднего разряда 5,0	чел.-ч	0.37	0.74	11.770	8.71	199.780	148	16.974	
39. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.25	0.5	15.080	7.54	256.870	128	17.034	
39. 3.	Х15-0202	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки: на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0.25	0.5	143.80	71.90	850.34	425	5.913	
			(1)			15.08	7.54	256.87	128	17.034	
39. 4.	С101-1513	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.0001	0.0002	14 044.00	2.81	52 249.35	10	3.72	
39. 5.	С507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	1	2	61.00	122.00	186.47	373	3.057	
		Накладные расходы				117%	19.01	99%	273		
		Сметная прибыль				76%	12.35	61%	168		
		Всего с НР и СП					236.78		1 398		
	
40.	Е13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.012	346.88	4.16	2 083.40	25	6.01	
40. 1.	З1-100-47	Рабочий среднего разряда 4,7	чел.-ч	5.31	0.06372	11.300	0.72	192.130	12	17.003	
40. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.00012	11.230		191.220		17.028	
40. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.01	0.00012	102.57	0.01	835.60		8.147	
			(1)			11.23		191.22		17.028	
40. 4.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00012	1.86		10.30		5.538	
40. 5.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.01344	7.46	0.10	18.19		2.438	
40. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00012	101.31	0.01	999.00		9.861	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
40. 7.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.000144	20 496.00	2.95	72 156.04	10	3.52	
40. 8.	С113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000024	15 255.00	0.37	79 246.03	2	5.195	
		Накладные расходы				81%	0.58	69%	8		
		Сметная прибыль				60%	0.43	48%	6		
		Всего с НР и СП					5.18		39		
	
41.	Е24-02-090-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 50 мм	10 врезок		0.1	1 112.02	111.20	9 842.76	984	8.849	
41. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	33.82	3.382	10.520	35.58	179.030	605	17.018	
41. 2.	Х04-0202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А: с дизельным двигателем	маш.-ч	17.45	1.745	15.09	26.33	106.41	186	7.052	
41. 3.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	22.47	2.247	1.52	3.42	3.21	7	2.112	
41. 4.	Х33-0301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	7.26	0.726	5.85	4.25	8.46	6	1.446	
41. 5.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	8.95	0.895	13.15	11.77	51.59	46	3.923	
41. 6.	С101-1514	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	т	0.0043	0.00043	14 559.00	6.26	54 158.07	23	3.72	
41. 7.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	7.57	0.757	8.54	6.46	47.09	36	5.514	
41. 8.	С103-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3 мм	м	4.7	0.47	33.80	15.89	148.51	70	4.394	
41. 9.	С407-0006	Глина шамотная	кг	6	0.6	2.08	1.25	8.08	5	3.885	
		Накладные расходы				117%	41.63	99%	599		
		Сметная прибыль				76%	27.04	61%	369		
		Всего с НР и СП					179.87		1 952		
	
	Отмостка	
42.	Е68-12-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3 конструкций		0.06	2 714.76	162.89	30 057.05	1 803	11.069	
		Объем: 60*1*0.1									
42. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	77.72	4.6632	8.580	40.01	145.950	681	17.01	
42. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	1.011	15.080	15.25	256.870	260	17.034	
42. 3.	Х06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,65 м3	маш.-ч	12.34	0.7404	130.27	96.45	1 185.17	877	9.098	
			(1)			15.08	11.17	256.87	190	17.034	
42. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.2706	93.88	25.40	890.86	241	9.489	
			(1)			15.08	4.08	256.87	70	17.034	
42. 5.	Х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.1188	8.58	1.02	35.88	4	4.182	
		Накладные расходы				104%	57.47	88%	828		
		Сметная прибыль				60%	33.16	48%	452		
		Всего с НР и СП					253.52		3 083		
	
43.	Е01-02-057-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта		0.12	1 275.12	153.01	21 677.04	2 601	16.999	
43. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	154	18.48	8.280	153.01	140.760	2 601	17	
		Накладные расходы				72%	110.17	61%	1 587		
		Сметная прибыль				38%	58.14	31%	806		
		Всего с НР и СП					321.32		4 994		
	
44.	Е08-01-003-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности		0.18	2 947.38	530.53	12 833.37	2 310	4.354	
44. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	21.2	3.816	10.090	38.50	171.760	655	17.023	
44. 2.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	1.95	0.351	35.39	12.42	101.14	36	2.858	
44. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	0.036	101.31	3.65	999.00	36	9.861	
			(1)			12.94	0.47	219.76	8	16.983	
44. 4.	С101-0073	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.016	0.00288	2 447.30	7.05	24 380.60	70	9.962	
44. 5.	С101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.00432	6 852.00	29.60	56 219.81	243	8.205	
44. 6.	С101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.0432	10 162.01	439.00	29 377.18	1 269	2.891	
44. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.018	17.11	0.31	51.45	1	3.007	
		Накладные расходы				110%	42.35	93%	609		
		Сметная прибыль				68%	26.18	54%	354		
		Всего с НР и СП					599.06		3 273		
	
45.	Е11-01-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев: песчаных	1 м3 подстилающего слоя		6	187.10	1 122.59	1 326.99	7 962	7.093	
45. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	3.41	20.46	9.160	187.41	155.940	3 191	17.024	
45. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	1.8	11.230	20.21	191.220	344	17.028	
45. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.08	0.48	102.57	49.23	835.60	401	8.147	
			(1)			11.23	5.39	191.22	92	17.028	
45. 4.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.22	1.32	95.16	125.61	468.45	618	4.923	
			(1)			11.23	14.82	191.22	252	17.028	
45. 5.	Х33-1100	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.44	2.64	1.34	3.54	5.13	14	3.828	
45. 6.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.2	7.2	104.66	753.55	516.66	3 720	4.937	
45. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.15	0.9	3.60	3.24	20.52	18	5.7	
		Накладные расходы				111%	230.46	94%	3 323		
		Сметная прибыль				64%	132.88	51%	1 803		
		Всего с НР и СП					1 485.93		13 088		
	
46.	Е11-01-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	1 м3 подстилающего слоя		6	384.54	2 307.21	2 438.87	14 633	6.342	
46. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	3.73	22.38	9.400	210.37	159.830	3 577	17.003	
46. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	3.3	11.230	37.06	191.220	631	17.028	
46. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.09	0.54	102.57	55.39	835.60	451	8.147	
			(1)			11.23	6.06	191.22	103	17.028	
46. 4.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	2.76	95.16	262.64	468.45	1 293	4.923	
			(1)			11.23	30.99	191.22	528	17.028	
46. 5.	Х33-1100	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.93	5.58	1.34	7.48	5.13	29	3.828	
46. 6.	С408-0041	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм	м3	0.1	0.6	358.37	215.02	1 324.83	795	3.697	
46. 7.	С408-0042	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм	м3	0.09	0.54	312.47	168.73	1 295.45	700	4.146	
46. 8.	С408-0044	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм	м3	1	6	213.02	1 278.12	1 136.77	6 821	5.336	
46. 9.	С411-0001	Вода	м3	0.15	0.9	3.60	3.24	20.52	18	5.7	
46. 10.	С413-0434	Каменная мелочь марки 300	м3	0.11	0.66	160.94	106.22	1 439.25	950	8.943	
		Накладные расходы				111%	274.65	94%	3 956		
		Сметная прибыль				64%	158.36	51%	2 146		
		Всего с НР и СП					2 740.21		20 735		
	
47.	Е11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя		6	725.26	4 351.55	3 827.43	22 965	5.277	
47. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	3.66	21.96	8.900	195.44	151.270	3 322	16.997	
47. 2.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	2.88	0.62	1.79	2.92	8	4.71	
47. 3.	С101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.012	8 095.10	97.14	23 453.30	281	2.897	
47. 4.	С102-0138	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.006	747.34	4.48	3 626.06	22	4.852	
47. 5.	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	1.02	6.12	660.97	4 045.14	3 151.63	19 288	4.768	
47. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	2.1	3.60	7.56	20.52	43	5.7	
		Накладные расходы				111%	216.94	94%	3 123		
		Сметная прибыль				64%	125.08	51%	1 694		
		Всего с НР и СП					4 693.57		27 782		
	
	Козырек	
48.	Е58-16-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,25 м2	100 мест		0.07	708.74	49.61	8 729.09	611	12.316	
48. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	45.4	3.178	9.400	29.87	159.830	508	17.003	
48. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.0224	11.230	0.25	191.220	4	17.028	
48. 3.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.51	0.0357	1.86	0.07	10.30		5.538	
48. 4.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.32	0.0224	95.16	2.13	468.45	10	4.923	
			(1)			11.23	0.25	191.22	4	17.028	
48. 5.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	0.32	0.0224	6.03	0.14	8.99		1.491	
48. 6.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.004	0.00028	987.52	0.28	6 638.00	2	6.722	
48. 7.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.43	0.0301	569.06	17.13	2 995.86	90	5.265	
		Накладные расходы				83%	25.00	71%	364		
		Сметная прибыль				65%	19.58	52%	266		
		Всего с НР и СП					94.19		1 241		
	
49.	Е12-01-016-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли		0.022	175.63	3.86	1 540.28	34	8.808	
49. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	2.8	0.0616	9.280	0.57	157.880	10	17.013	
49. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.00088	101.31	0.09	999.00	1	9.861	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
49. 3.	С101-1780	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	0.045	0.00099	3 235.40	3.20	23 516.78	23	7.269	
		Накладные расходы				108%	0.62	92%	9		
		Сметная прибыль				55%	0.31	44%	4		
		Всего с НР и СП					4.79		48		
	
50.	Е12-01-002-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2 кровли		0.022	237.83	5.23	2 307.10	51	9.751	
50. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	8.44	0.18568	9.980	1.85	169.690	32	17.003	
50. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.11	0.00242	15.080	0.04	256.870	1	17.034	
50. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.08	0.00176	97.19	0.17	1 104.78	2	11.367	
			(1)			15.08	0.03	256.87		17.034	
50. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.03	0.00066	113.70	0.08	810.77	1	7.131	
			(1)			15.08	0.01	256.87		17.034	
50. 5.	Х15-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	2.4	0.0528	3.78	0.20	2.07		0.548	
50. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.0011	101.31	0.11	999.00	1	9.861	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
50. 7.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	15.02	0.33044	8.54	2.82	47.09	16	5.514	
		Накладные расходы				108%	2.04	92%	30		
		Сметная прибыль				55%	1.04	44%	15		
		Всего с НР и СП					8.31		96		
	
51.	С101-4736 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Унифлекс Экстра ЭКП	м2		2.552	30.20	77.07	128.19	327	4.243	
		Объем: (0.022)*116									
	
	Дверь в подьезд	
52.	Е58-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м		0.07	2 956.30	206.94	16 381.42	1 147	5.543	
52. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	41.41	2.8987	9.050	26.23	154.380	448	17.059	
52. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0056	15.080	0.08	256.870	1	17.034	
52. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.08	0.0056	32.61	0.18	300.82	2	9.225	
			(1)			15.08	0.08	256.87	1	17.034	
52. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0028	101.31	0.28	999.00	3	9.861	
			(1)			12.94	0.04	219.76	1	16.983	
52. 5.	С101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.006	0.00042	7 550.40	3.17	67 478.93	28	8.937	
52. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.004	0.00028	10 705.00	3.00	54 434.60	15	5.085	
52. 7.	С101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.184	0.01288	13 515.00	174.07	50 553.85	651	3.741	
		Накладные расходы				83%	21.84	71%	319		
		Сметная прибыль				65%	17.10	52%	233		
		Всего с НР и СП					245.88		1 699		
	
53.	Е46-04-012-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2		0.022	1 143.95	25.17	17 494.01	385	15.296	
53. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	103.91	2.28602	8.580	19.61	145.950	334	17.01	
53. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.17028	15.080	2.57	256.870	44	17.034	
53. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	7.74	0.17028	32.61	5.55	300.82	51	9.225	
			(1)			15.08	2.57	256.87	44	17.034	
		Накладные расходы				99%	21.96	84%	318		
		Сметная прибыль				60%	13.31	48%	181		
		Всего с НР и СП					60.44		884		
	
54.	Е09-04-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема		2.2	81.83	180.02	810.98	1 784	9.91	
54. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	2.4	5.28	10.520	55.55	179.030	945	17.018	
54. 2.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.4	0.88	8.45	7.44	38.16	34	4.516	
54. 3.	Х33-0301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	0.12	0.264	5.85	1.54	8.46	2	1.446	
54. 4.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	0.19	0.418	2.75	1.15	4.66	2	1.695	
54. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.17	0.374	101.31	37.89	999.00	374	9.861	
			(1)			12.94	4.84	219.76	82	16.983	
54. 6.	С101-1513	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.0001	0.00022	14 044.00	3.09	52 249.35	11	3.72	
54. 7.	С101-1921	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0.1	0.22	99.55	21.90	277.75	61	2.79	
54. 8.	С204-0062	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0.003	0.0066	7 798.00	51.47	53 769.76	355	6.895	
		Накладные расходы				81%	45.00	69%	652		
		Сметная прибыль				72%	40.00	58%	548		
		Всего с НР и СП					265.01		2 984		
	
55.	С203-9066-045	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, полимер-порошковая окраска, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь толщиной: снаружи - 1 мм, внутри - 1 мм	м2		2.2	629.91	1 385.80	3 628.28	7 982	5.76	
	
	Балконы	
56.	Е58-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали прим.	100 м труб и покрытий		0.15	75.57	11.34	1 282.15	192	16.931	
56. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	9.1	1.365	8.280	11.30	140.760	192	17	
56. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.12	0.018	1.86	0.03	10.30		5.538	
		Накладные расходы				83%	9.38	71%	136		
		Сметная прибыль				65%	7.35	52%	100		
		Всего с НР и СП					28.06		428		
	
57.	Е11-01-011-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Демонтаж стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки		0.138	304.73	42.05	4 894.13	675	16.052	
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
57. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	32.52	4.48776	8.280	37.16	140.760	632	17	
57. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.016	0.140208	15.080	2.11	256.870	36	17.034	
57. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	1.016	0.140208	32.61	4.57	300.82	42	9.225	
			(1)			15.08	2.11	256.87	36	17.034	
57. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	3.76	0.51888	0.62	0.32	2.92	2	4.71	
		Накладные расходы				111%	43.59	94%	628		
		Сметная прибыль				64%	25.13	51%	341		
		Всего с НР и СП					110.77		1 644		
	
58.	Е46-04-001-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка: кирпичных стен	1 м3		1.3	200.76	260.99	1 876.39	2 439	9.345	
58. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	8.24	10.712	9.400	100.69	159.830	1 712	17.003	
58. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.15	1.495	11.230	16.79	191.220	286	17.028	
58. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1.15	1.495	95.16	142.26	468.45	700	4.923	
			(1)			11.23	16.79	191.22	286	17.028	
58. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	2.3	2.99	6.03	18.03	8.99	27	1.491	
		Накладные расходы				99%	116.31	84%	1 678		
		Сметная прибыль				60%	70.49	48%	959		
		Всего с НР и СП					447.78		5 076		
	
59.	Е11-01-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности		0.168	3 651.51	613.45	28 891.37	4 854	7.913	
59. 1.	З1-100-51	Рабочий среднего разряда 5,1	чел.-ч	46.18	7.75824	11.960	92.79	203.420	1 578	17.008	
59. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.39	0.06552	15.080	0.99	256.870	17	17.034	
59. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.39	0.06552	32.61	2.14	300.82	20	9.225	
			(1)			15.08	0.99	256.87	17	17.034	
59. 4.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	8.05	1.3524	35.39	47.86	101.14	137	2.858	
59. 5.	Х36-1101	Термос 100 л	маш.-ч	6	1.008	1.41	1.42	2.65	3	1.879	
59. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.59	0.09912	101.31	10.04	999.00	99	9.861	
			(1)			12.94	1.28	219.76	22	16.983	
59. 7.	С101-0009	Асбест хризотиловый марки: К-6-30	т	0.014	0.002352	3 786.40	8.91	33 151.43	78	8.755	
59. 8.	С101-0073	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.289	0.048552	2 447.30	118.82	24 380.60	1 184	9.962	
59. 9.	С101-0074	Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30	т	0.057	0.009576	2 508.60	24.02	21 142.72	202	8.428	
59. 10.	С101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б	м2	116	19.488	7.09	138.17	39.92	778	5.63	
59. 11.	С101-1745	Бензин растворитель	т	0.095	0.01596	6 899.80	110.12	35 300.17	563	5.116	
59. 12.	С101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.084	17.11	1.44	51.45	4	3.007	
59. 13.	С113-0101	Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А	т	0.231	0.038808	1 487.50	57.73	5 348.15	208	3.595	
		Накладные расходы				111%	104.10	94%	1 499		
		Сметная прибыль				64%	60.02	51%	813		
		Всего с НР и СП					777.57		7 167		
	
60.	Е06-01-015-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т		0.06	6 050.46	363.03	37 496.19	2 250	6.198	
60. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	12.64	0.7584	9.400	7.13	159.830	121	17.003	
60. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.0096	15.080	0.14	256.870	2	17.034	
60. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.16	0.0096	113.70	1.09	810.77	8	7.131	
			(1)			15.08	0.14	256.87	2	17.034	
60. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.0132	101.31	1.34	999.00	13	9.861	
			(1)			12.94	0.17	219.76	3	16.983	
60. 5.	С101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.00168	9 906.00	16.64	49 384.46	83	4.985	
60. 6.	С204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	1	0.06	5 613.80	336.83	33 743.67	2 025	6.011	
		Накладные расходы				95%	6.91	80%	98		
		Сметная прибыль				55%	4.00	44%	54		
		Всего с НР и СП					373.94		2 403		
	
61.	С204-0100 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т		-0.06	5 613.80	-336.83	33 743.67	-2 025	6.012	
		Объем: (0.06)*(-1.0)									
	
62.	С204-0097 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т		0.06	5 486.84	329.21	60 823.56	3 649	11.084	
	
63.	Е11-01-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки		0.138	1 659.73	229.04	12 769.15	1 762	7.693	
63. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	39.51	5.45238	8.430	45.96	143.350	782	17.005	
63. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.27	0.17526	15.080	2.64	256.870	45	17.034	
63. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	1.27	0.17526	32.61	5.72	300.82	53	9.225	
			(1)			15.08	2.64	256.87	45	17.034	
63. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	9.07	1.25166	0.62	0.78	2.92	4	4.71	
63. 5.	С402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	2.04	0.28152	621.09	174.85	3 247.57	914	5.229	
63. 6.	С411-0001	Вода	м3	3.5	0.483	3.60	1.74	20.52	10	5.7	
		Накладные расходы				111%	53.95	94%	777		
		Сметная прибыль				64%	31.10	51%	422		
		Всего с НР и СП					314.09		2 961		
	
64.	Е11-01-011-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01(до 50мм)	100 м2 стяжки		0.138	1 975.54	272.63	10 787.29	1 489	5.462	
		Начисления: Н3= 6, Н4= 6, Н5= 6, Н48= 6	
64. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	3	0.414	8.430	3.49	143.350	59	17.005	
64. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.26	0.17388	15.080	2.62	256.870	45	17.034	
64. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	1.26	0.17388	32.61	5.67	300.82	52	9.225	
			(1)			15.08	2.62	256.87	45	17.034	
64. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	13.92	1.92096	0.62	1.19	2.92	6	4.71	
64. 5.	С402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	3.06	0.42228	621.09	262.27	3 247.57	1 371	5.229	
		Накладные расходы				111%	6.78	94%	98		
		Сметная прибыль				64%	3.91	51%	53		
		Всего с НР и СП					283.32		1 640		
	
65.	Е46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (ограждение)	100 м2		0.13	188.95	24.56	3 212.14	418	17.02	
65. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	22.82	2.9666	8.280	24.56	140.760	418	17	
		Накладные расходы				99%	24.31	84%	351		
		Сметная прибыль				60%	14.74	48%	201		
		Всего с НР и СП					63.61		970		
	
66.	Е08-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки		2.8	1 336.20	3 741.36	7 038.17	19 707	5.267	
66. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	5.4	15.12	8.820	133.36	149.970	2 268	17.003	
66. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.4	1.12	15.080	16.89	256.870	288	17.034	
66. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.4	1.12	97.19	108.85	1 104.78	1 237	11.367	
			(1)			15.08	16.89	256.87	288	17.034	
66. 4.	С102-0026	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м3	0.0005	0.0014	1 148.90	1.61	4 225.54	6	3.678	
66. 5.	С402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	м3	0.24	0.672	561.02	377.01	2 628.06	1 766	4.684	
66. 6.	С404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	0.394	1.1032	2 824.60	3 116.10	13 057.23	14 405	4.623	
66. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.44	1.232	3.60	4.44	20.52	25	5.7	
		Накладные расходы				110%	165.28	93%	2 377		
		Сметная прибыль				68%	102.17	54%	1 380		
		Всего с НР и СП					4 008.81		23 464		
	
67.	С404-0005 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.		-1.103	2 824.60	-3 115.53	13 057.23	-14 402	4.623	
		Объем: (2.8)*(-0.394)									
	
68.	С404-0007 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.		1.103	3 086.00	3 403.86	15 417.91	17 006	4.996	
		Объем: (2.8)*0.394*1000									
	
69.	Е15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия		0.23	69.93	16.08	1 156.80	266	16.542	
69. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	6.55	1.5065	10.210	15.38	173.840	262	17.026	
69. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0023	15.080	0.03	256.870	1	17.034	
69. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.01	0.0023	32.61	0.08	300.82	1	9.225	
			(1)			15.08	0.03	256.87	1	17.034	
69. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0023	101.31	0.23	999.00	2	9.861	
			(1)			12.94	0.03	219.76	1	16.983	
69. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.023	17.11	0.39	51.45	1	3.007	
		Накладные расходы				95%	14.64	80%	210		
		Сметная прибыль				47%	7.24	37%	97		
		Всего с НР и СП					37.96		574		
	
70.	С101-4243 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		3	15.82	47.46	55.68	167	3.519	
		Объем: 23*0.013/100*1010									
	
71.	Е61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Нанесение клеевого состава по сетке (прим)	100 м2 поверхности		0.23	4 517.63	1 039.05	38 095.77	8 762	8.433	
71. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	81.6	18.768	8.280	155.40	140.760	2 642	17	
71. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.023	1.86	0.04	10.30		5.538	
71. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.0299	101.31	3.03	999.00	30	9.861	
			(1)			12.94	0.39	219.76	7	16.983	
71. 4.	С101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	25.3	31.58	798.97	215.71	5 457	6.831	
71. 5.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	0.0575	1 416.70	81.46	10 988.26	632	7.756	
71. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.18	0.0414	3.60	0.15	20.52	1	5.7	
		Накладные расходы				79%	122.77	67%	1 770		
		Сметная прибыль				50%	77.70	40%	1 057		
		Всего с НР и СП					1 239.52		11 589		
	
72.	С101-0874 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-25.3	31.58	-798.97	215.71	-5 457	6.83	
		Объем: (0.23)*(-110.0)									
	
73.	С405-0219 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-0.0575	1 416.70	-81.46	10 988.26	-632	7.758	
		Объем: (0.23)*(-0.25)									
	
74.	С101-1754 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2		25.3	12.74	322.32	35.11	888	2.755	
		Объем: 23*1.1									
	
75.	С113-8075 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя")	кг		57.5	9.39	539.93	18.51	1 064	1.971	
		Объем: 23*2.5									
	
76.	Е15-04-048-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности		0.23	2 613.04	601.00	19 126.26	4 399	7.319	
76. 1.	З1-100-46	Рабочий среднего разряда 4,6	чел.-ч	61.57	14.1611	11.140	157.75	189.540	2 684	17.014	
76. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.51	0.1173	1.86	0.22	10.30	1	5.538	
76. 3.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	1.48	0.3404	4.44	1.51	6.48	2	1.459	
76. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.42	0.0966	101.31	9.79	999.00	97	9.861	
			(1)			12.94	1.25	219.76	21	16.983	
76. 5.	С113-8010	Состав грунтовочный на латексной основе	т	0.018	0.00414	21 908.00	90.70	68 542.70	284	3.129	
76. 6.	С402-0068	Наполнитель из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	0.4	0.092	3 706.24	340.97	14 466.74	1 331	3.903	
76. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.068	0.01564	3.60	0.06	20.52		5.7	
		Накладные расходы				95%	149.86	80%	2 147		
		Сметная прибыль				47%	74.14	37%	993		
		Всего с НР и СП					825.01		7 539		
	
77.	Е15-04-019-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.23	873.22	200.84	5 376.62	1 237	6.159	
77. 1.	З1-100-37	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	12.94	2.9762	9.860	29.35	167.740	499	17.012	
77. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.0161	1.86	0.03	10.30		5.538	
77. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0138	101.31	1.40	999.00	14	9.861	
			(1)			12.94	0.18	219.76	3	16.983	
77. 4.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.0023	17.11	0.04	51.45		3.007	
77. 5.	С101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	0.038	0.00874	13 665.62	119.44	52 744.03	461	3.86	
77. 6.	С101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	13	2.99	16.92	50.59	87.74	262	5.186	
		Накладные расходы				95%	27.88	80%	399		
		Сметная прибыль				47%	13.79	37%	185		
		Всего с НР и СП					242.52		1 821		
	
78.	С101-3469 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т		-0.00874	13 665.62	-119.44	52 744.03	-461	3.86	
		Объем: (0.23)*(-0.038)									
	
79.	С1 Цена поставщи.	Акриловая краска типа MARSHALL akrikor	кг		8.74	33.48	292.62	192.84	1 685	5.758	
		Объем: 23*0.38									
	
80.	Е58-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м		0.15	2 956.30	443.45	16 381.42	2 457	5.541	
80. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	41.41	6.2115	9.050	56.21	154.380	959	17.059	
80. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.012	15.080	0.18	256.870	3	17.034	
80. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.08	0.012	32.61	0.39	300.82	4	9.225	
			(1)			15.08	0.18	256.87	3	17.034	
80. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.006	101.31	0.61	999.00	6	9.861	
			(1)			12.94	0.08	219.76	1	16.983	
80. 5.	С101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.006	0.0009	7 550.40	6.80	67 478.93	61	8.937	
80. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.004	0.0006	10 705.00	6.42	54 434.60	33	5.085	
80. 7.	С101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.184	0.0276	13 515.00	373.01	50 553.85	1 395	3.741	
		Накладные расходы				83%	46.80	71%	683		
		Сметная прибыль				65%	36.65	52%	500		
		Всего с НР и СП					526.91		3 640		
	
81.	Е11-01-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	1 м3 подстилающего слоя		5.3	384.54	2 038.04	2 438.87	12 926	6.342	
81. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	3.73	19.769	9.400	185.83	159.830	3 160	17.003	
81. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	2.915	11.230	32.74	191.220	557	17.028	
81. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.09	0.477	102.57	48.93	835.60	399	8.147	
			(1)			11.23	5.36	191.22	91	17.028	
81. 4.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	2.438	95.16	232.00	468.45	1 142	4.923	
			(1)			11.23	27.38	191.22	466	17.028	
81. 5.	Х33-1100	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.93	4.929	1.34	6.60	5.13	25	3.828	
81. 6.	С408-0041	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм	м3	0.1	0.53	358.37	189.94	1 324.83	702	3.697	
81. 7.	С408-0042	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм	м3	0.09	0.477	312.47	149.05	1 295.45	618	4.146	
81. 8.	С408-0044	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм	м3	1	5.3	213.02	1 129.01	1 136.77	6 025	5.336	
81. 9.	С411-0001	Вода	м3	0.15	0.795	3.60	2.86	20.52	16	5.7	
81. 10.	С413-0434	Каменная мелочь марки 300	м3	0.11	0.583	160.94	93.83	1 439.25	839	8.943	
		Накладные расходы				111%	242.61	94%	3 494		
		Сметная прибыль				64%	139.88	51%	1 896		
		Всего с НР и СП					2 420.54		18 316		
	
82.	Е46-04-012-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2		0.011	1 734.68	19.08	27 542.67	303	15.881	
		Объем: 0.4+0.7									
82. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	172.76	1.90036	8.580	16.31	145.950	277	17.01	
82. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.08514	15.080	1.28	256.870	22	17.034	
82. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	7.74	0.08514	32.61	2.78	300.82	26	9.225	
			(1)			15.08	1.28	256.87	22	17.034	
		Накладные расходы				99%	17.41	84%	251		
		Сметная прибыль				60%	10.55	48%	144		
		Всего с НР и СП					47.05		698		
	
83.	Е10-01-034-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов		0.011	21 294.18	234.24	89 207.32	981	4.188	
		Объем: 0.4+0.7									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
83. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	259.296	2.852256	9.280	26.47	157.880	450	17.013	
83. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.112	0.023232	15.080	0.35	256.870	6	17.034	
83. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	2.112	0.023232	32.61	0.76	300.82	7	9.225	
			(1)			15.08	0.35	256.87	6	17.034	
83. 4.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	27.468	0.302148	3.41	1.03	13.90	4	4.076	
83. 5.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	42.324	0.465564	2.75	1.28	4.66	2	1.695	
83. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.284	0.047124	101.31	4.77	999.00	47	9.861	
			(1)			12.94	0.61	219.76	10	16.983	
83. 7.	С101-2052	Лента бутиловая	м	429	4.719	7.02	33.13	5.19	24	0.739	
83. 8.	С101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	71	0.781	8.75	6.83	5.19	4	0.593	
83. 9.	С101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	1.254	94.50	118.50	263.68	331	2.79	
83. 10.	С101-2789	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	0.2981	83.70	24.95	51.87	15	0.62	
83. 11.	С101-4173	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	0.7854	14.41	11.32	77.29	61	5.364	
83. 12.	С102-0303	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.088	59.00	5.19	399.61	35	6.773	
		Накладные расходы				106%	28.43	90%	410		
		Сметная прибыль				54%	14.48	43%	196		
		Всего с НР и СП					277.15		1 587		
	
84.	С203-0954 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2		0.4	3 070.76	1 228.30	7 513.04	3 005	2.446	
	
85.	С203-0955 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2		0.7	2 460.30	1 722.21	6 022.30	4 216	2.448	
	
86.	Е15-02-031-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0.003	4 675.17	14.03	45 388.89	136	9.694	
86. 1.	З1-100-37	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	204.06	0.61218	9.860	6.04	167.740	103	17.012	
86. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.06	0.00618	15.080	0.09	256.870	2	17.034	
86. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	2.06	0.00618	32.61	0.20	300.82	2	9.225	
			(1)			15.08	0.09	256.87	2	17.034	
86. 4.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.0003	612.02	0.18	2 053.44	1	3.355	
86. 5.	С402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	4.3	0.0129	589.48	7.60	2 403.45	31	4.077	
		Накладные расходы				95%	5.82	80%	84		
		Сметная прибыль				47%	2.88	37%	39		
		Всего с НР и СП					22.73		259		
	
87.	Е15-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.0028	193.63	0.54	2 275.73	6	11.111	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
87. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	12.252	0.0343056	8.670	0.30	147.370	5	16.998	
87. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.0000336	15.080		256.870		17.034	
87. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.012	0.0000336	32.61		300.82		9.225	
			(1)			15.08		256.87		17.034	
87. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.0000672	101.31	0.01	999.00		9.861	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
87. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.00224	63.37	0.14	238.39	1	3.762	
87. 6.	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.00000448	4 290.70	0.02	21 459.44		5.001	
87. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.000028	17.11		51.45		3.007	
87. 8.	С101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.0000014	12 480.00	0.02	46 983.82		3.765	
87. 9.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.0000476	1 208.60	0.06	11 305.46	1	9.354	
87. 10.	С409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.00000112	168.49		3 310.11		19.646	
		Накладные расходы				95%	0.29	80%	4		
		Сметная прибыль				47%	0.14	37%	2		
		Всего с НР и СП					0.97		12		
	
88.	Т01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		18.7	48.13	900.03	490.34	9 169	10.187	
	
89.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		18.7	16.40	306.68	145.95	2 729	8.899	
	
	Пристройка (согласно решения суда)	
	Демонтажные работы	
90.	Е46-04-001-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка: кирпичных стен	1 м3		9	200.76	1 806.83	1 876.39	16 888	9.347	
90. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	8.24	74.16	9.400	697.10	159.830	11 853	17.003	
90. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.15	10.35	11.230	116.23	191.220	1 979	17.028	
90. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1.15	10.35	95.16	984.91	468.45	4 848	4.923	
			(1)			11.23	116.23	191.22	1 979	17.028	
90. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	2.3	20.7	6.03	124.82	8.99	186	1.491	
		Накладные расходы				99%	805.20	84%	11 619		
		Сметная прибыль				60%	488.00	48%	6 639		
		Всего с НР и СП					3 100.02		35 146		
	
91.	Е46-04-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка: бетонных фундаментов	1 м3		1.5	394.65	591.98	2 914.23	4 371	7.384	
91. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	9.59	14.385	9.400	135.22	159.830	2 299	17.003	
91. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.84	4.26	11.230	47.84	191.220	815	17.028	
91. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	2.84	4.26	95.16	405.38	468.45	1 996	4.923	
			(1)			11.23	47.84	191.22	815	17.028	
91. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	5.68	8.52	6.03	51.38	8.99	77	1.491	
		Накладные расходы				99%	181.23	84%	2 616		
		Сметная прибыль				60%	109.84	48%	1 495		
		Всего с НР и СП					883.05		8 481		
	
92.	Е58-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли		0.3	172.51	51.75	2 681.38	804	15.536	
92. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	15.16	4.548	8.430	38.34	143.350	652	17.005	
92. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.46	0.138	15.080	2.08	256.870	35	17.034	
92. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.46	0.138	97.19	13.41	1 104.78	152	11.367	
			(1)			15.08	2.08	256.87	35	17.034	
		Накладные расходы				83%	33.55	71%	488		
		Сметная прибыль				65%	26.27	52%	357		
		Всего с НР и СП					111.57		1 649		
	
93.	Е58-1-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок	100 м2 кровли		0.3	222.78	66.83	3 630.53	1 089	16.295	
93. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	22.68	6.804	8.580	58.38	145.950	993	17.01	
93. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.29	0.087	15.080	1.31	256.870	22	17.034	
93. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.29	0.087	97.19	8.46	1 104.78	96	11.367	
			(1)			15.08	1.31	256.87	22	17.034	
		Накладные расходы				83%	49.54	71%	721		
		Сметная прибыль				65%	38.80	52%	528		
		Всего с НР и СП					155.17		2 337		
	
94.	Е46-04-008-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия		0.3	165.55	49.67	2 351.01	705	14.194	
94. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.9	4.77	8.280	39.50	140.760	671	17	
94. 2.	Х03-0403	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	4.6	1.38	7.37	10.17	24.55	34	3.331	
		Накладные расходы				99%	39.11	84%	564		
		Сметная прибыль				60%	23.70	48%	322		
		Всего с НР и СП					112.48		1 591		
	
95.	Е46-04-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2		0.015	1 870.07	28.05	29 845.76	448	15.971	
		Объем: 0.64+0.9									
95. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	188.54	2.8281	8.580	24.27	145.950	413	17.01	
95. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.1161	15.080	1.75	256.870	30	17.034	
95. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	7.74	0.1161	32.61	3.79	300.82	35	9.225	
			(1)			15.08	1.75	256.87	30	17.034	
		Накладные расходы				99%	25.76	84%	372		
		Сметная прибыль				60%	15.61	48%	213		
		Всего с НР и СП					69.42		1 033		
	
96.	Е46-04-012-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2		0.031	1 143.95	35.46	17 494.01	542	15.285	
		Объем: 1.3+1.8									
96. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	103.91	3.22121	8.580	27.64	145.950	470	17.01	
96. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.23994	15.080	3.62	256.870	62	17.034	
96. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	7.74	0.23994	32.61	7.82	300.82	72	9.225	
			(1)			15.08	3.62	256.87	62	17.034	
		Накладные расходы				99%	30.95	84%	447		
		Сметная прибыль				60%	18.76	48%	255		
		Всего с НР и СП					85.16		1 244		
	
97.	Е65-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопровода		0.21	391.22	82.16	5 573.01	1 170	14.241	
		Объем: 16+5									
97. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	34.66	7.2786	8.820	64.20	149.970	1 092	17.003	
97. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.1	0.021	15.080	0.32	256.870	5	17.034	
97. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.1	0.021	32.61	0.68	300.82	6	9.225	
			(1)			15.08	0.32	256.87	5	17.034	
97. 4.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3.3	0.693	1.52	1.05	3.21	2	2.112	
97. 5.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	2.74	0.5754	13.15	7.57	51.59	30	3.923	
97. 6.	С101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.43	0.0903	95.85	8.66	448.87	41	4.683	
		Накладные расходы				74%	47.74	63%	691		
		Сметная прибыль				50%	32.26	40%	439		
		Всего с НР и СП					162.16		2 300		
	
98.	Е65-1-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м трубопровода		0.04	673.18	26.93	9 586.83	383	14.222	
98. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	59.62	2.3848	8.820	21.03	149.970	358	17.003	
98. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	0.0068	15.080	0.10	256.870	2	17.034	
98. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.17	0.0068	32.61	0.22	300.82	2	9.225	
			(1)			15.08	0.10	256.87	2	17.034	
98. 4.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5.7	0.228	1.52	0.35	3.21	1	2.112	
98. 5.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	4.73	0.1892	13.15	2.49	51.59	10	3.923	
98. 6.	С101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.74	0.0296	95.85	2.84	448.87	13	4.683	
		Накладные расходы				74%	15.64	63%	227		
		Сметная прибыль				50%	10.57	40%	144		
		Всего с НР и СП					53.13		754		
	
99.	Е65-19-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт.		0.01	991.55	9.92	16 299.34	163	16.431	
99. 1.	З1-100-21	Рабочий среднего разряда 2,1	чел.-ч	110	1.1	8.350	9.19	142.050	156	17.012	
99. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.24	0.0224	15.080	0.34	256.870	6	17.034	
99. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	2.24	0.0224	32.61	0.73	300.82	7	9.225	
			(1)			15.08	0.34	256.87	6	17.034	
		Накладные расходы				74%	7.05	63%	102		
		Сметная прибыль				50%	4.77	40%	65		
		Всего с НР и СП					21.74		330		
	
100.	Е65-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями		0.03	622.35	18.67	10 544.26	316	16.926	
100. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	68.8	2.064	8.970	18.51	152.560	315	17.008	
100. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.0048	15.080	0.07	256.870	1	17.034	
100. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.16	0.0048	32.61	0.16	300.82	1	9.225	
			(1)			15.08	0.07	256.87	1	17.034	
		Накладные расходы				74%	13.75	63%	199		
		Сметная прибыль				50%	9.29	40%	126		
		Всего с НР и СП					41.71		641		
	
101.	Е65-2-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями		0.1	775.58	77.56	13 109.63	1 311	16.903	
101. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	85.3	8.53	8.970	76.51	152.560	1 301	17.008	
101. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.032	15.080	0.48	256.870	8	17.034	
101. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.32	0.032	32.61	1.04	300.82	10	9.225	
			(1)			15.08	0.48	256.87	8	17.034	
		Накладные расходы				74%	56.97	63%	825		
		Сметная прибыль				50%	38.50	40%	524		
		Всего с НР и СП					173.03		2 659		
	
102.	Е60-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал	100 м		0.084	1 555.74	130.68	25 435.21	2 137	16.353	
102. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	164.47	13.81548	8.670	119.78	147.370	2 036	16.998	
102. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.98	0.33432	15.080	5.04	256.870	86	17.034	
102. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	3.98	0.33432	32.61	10.90	300.82	101	9.225	
			(1)			15.08	5.04	256.87	86	17.034	
		Накладные расходы				78%	97.36	66%	1 401		
		Сметная прибыль				63%	78.64	50%	1 061		
		Всего с НР и СП					306.68		4 599		
	
	Земляные работы	
103.	Е01-02-057-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта		0.218	1 275.12	277.98	21 677.04	4 726	17.001	
103. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	154	33.572	8.280	277.98	140.760	4 726	17	
		Накладные расходы				72%	200.15	61%	2 883		
		Сметная прибыль				38%	105.63	31%	1 465		
		Всего с НР и СП					583.76		9 074		
	
104.	Е01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта		0.101	704.46	71.15	11 963.43	1 208	16.978	
104. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	88.5	8.9385	7.960	71.15	135.180	1 208	16.982	
		Накладные расходы				72%	51.23	61%	737		
		Сметная прибыль				38%	27.04	31%	374		
		Всего с НР и СП					149.42		2 319		
	
105.	Е01-02-060-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.117	426.34	49.88	7 240.24	847	16.981	
		Объем: 21.8-10.1									
105. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	53.56	6.26652	7.960	49.88	135.180	847	16.982	
		Накладные расходы				72%	35.91	61%	517		
		Сметная прибыль				38%	18.95	31%	263		
		Всего с НР и СП					104.75		1 626		
	
106.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.0117	344.93	4.04	3 421.73	40	9.901	
106. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.034983	8.280	0.29	140.760	5	17	
106. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.038142	15.080	0.58	256.870	10	17.034	
106. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.038142	93.88	3.58	890.86	34	9.489	
			(1)			15.08	0.58	256.87	10	17.034	
106. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.000819	126.43	0.10	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
106. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.000234	263.51	0.06	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				86%	0.75	73%	11		
		Сметная прибыль				43%	0.37	34%	5		
		Всего с НР и СП					5.16		56		
	
107.	Е01-02-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта		0.101	419.00	42.32	3 420.95	346	8.176	
107. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	12.53	1.26553	9.050	11.45	154.380	195	17.059	
107. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.04	0.30704	11.230	3.45	191.220	59	17.028	
107. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3.04	0.30704	95.16	29.22	468.45	144	4.923	
			(1)			11.23	3.45	191.22	59	17.028	
107. 4.	Х33-1100	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	12.18	1.23018	1.34	1.65	5.13	6	3.828	
		Накладные расходы				86%	12.81	73%	185		
		Сметная прибыль				43%	6.41	34%	86		
		Всего с НР и СП					61.54		618		
	
	Фундамент	
108.	Е08-01-002-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство основания под фундаменты: гравийного	1 м3 основания		1.3	342.70	445.51	2 020.14	2 626	5.894	
108. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	2.5	3.25	8.670	28.18	147.370	479	16.998	
108. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.54	0.702	11.483	8.06	195.448	137	17.02	
108. 3.	Х03-1812	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные: 3 т	маш.-ч	0.08	0.104	211.15	21.96	801.09	83	3.794	
			(1)			12.94	1.35	219.76	23	16.983	
108. 4.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	0.598	95.16	56.91	468.45	280	4.923	
			(1)			11.23	6.72	191.22	114	17.028	
108. 5.	Х33-1100	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.92	1.196	1.34	1.60	5.13	6	3.828	
108. 6.	С408-0103	Гравий для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	1.28	1.664	202.02	336.16	1 065.89	1 774	5.276	
108. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.15	0.195	3.60	0.70	20.52	4	5.7	
		Накладные расходы				110%	39.86	93%	573		
		Сметная прибыль				68%	24.64	54%	333		
		Всего с НР и СП					510.02		3 532		
	
109.	Е06-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.008	75 738.95	605.91	395 878.41	3 167	5.227	
109. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	180	1.44	8.280	11.92	140.760	203	17	
109. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18	0.144	15.080	2.17	256.870	37	17.034	
109. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	18	0.144	97.19	14.00	1 104.78	159	11.367	
			(1)			15.08	2.17	256.87	37	17.034	
109. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.384	0.62	0.24	2.92	1	4.71	
109. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.00104	101.31	0.11	999.00	1	9.861	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
109. 6.	С101-1668	Рогожа	м2	250	2	34.52	69.04	146.02	292	4.23	
109. 7.	С401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	102	0.816	625.74	510.60	3 077.22	2 511	4.918	
109. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.0016	3.60	0.01	20.52		5.7	
		Накладные расходы				95%	13.39	80%	192		
		Сметная прибыль				55%	7.75	44%	106		
		Всего с НР и СП					627.05		3 465		
	
110.	С401-0061 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3		-0.816	625.74	-510.60	3 077.22	-2 511	4.918	
		Объем: (0.008)*(-102.0)									
	
111.	С401-0063 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)	м3		0.816	668.58	545.56	3 220.58	2 628	4.817	
		Объем: (0.008)*102.0									
	
112.	Е06-01-001-20 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство ленточных фундаментов: бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.096	75 112.49	7 210.80	415 308.58	39 870	5.529	
112. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	337.48	32.39808	9.160	296.77	155.940	5 052	17.024	
112. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	21.96	2.10816	15.033	31.69	256.063	540	17.034	
112. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	21.3	2.0448	97.19	198.73	1 104.78	2 259	11.367	
			(1)			15.08	30.84	256.87	525	17.034	
112. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.39	0.03744	113.70	4.26	810.77	30	7.131	
			(1)			15.08	0.56	256.87	10	17.034	
112. 5.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.27	0.02592	102.57	2.66	835.60	22	8.147	
			(1)			11.23	0.29	191.22	5	17.028	
112. 6.	Х11-1100	Вибратор глубинный	маш.-ч	16.78	1.61088	2.21	3.56	10.22	16	4.624	
112. 7.	Х33-1532	Пила: цепная электрическая	маш.-ч	0.74	0.07104	3.42	0.24	13.62	1	3.982	
112. 8.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.65	0.0624	101.31	6.32	999.00	62	9.861	
			(1)			12.94	0.81	219.76	14	16.983	
112. 9.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.028	0.002688	5 233.80	14.07	51 322.60	138	9.806	
112. 10.	С101-1668	Рогожа	м2	88.2	8.4672	34.52	292.29	146.02	1 236	4.23	
112. 11.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.018	0.001728	10 705.00	18.50	54 434.60	94	5.085	
112. 12.	С102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.22	0.02112	1 373.00	29.00	6 009.15	127	4.377	
112. 13.	С203-0511	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	44.8	4.3008	33.38	143.56	226.78	975	6.794	
112. 14.	С401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)	м3	102	9.792	632.95	6 197.85	3 046.19	29 828	4.813	
112. 15.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.025	0.0024	1 208.60	2.90	11 305.46	27	9.354	
112. 16.	С411-0001	Вода	м3	0.283	0.027168	3.60	0.10	20.52	1	5.7	
		Накладные расходы				95%	312.04	80%	4 474		
		Сметная прибыль				55%	180.65	44%	2 460		
		Всего с НР и СП					7 703.49		46 804		
	
113.	С401-0023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)	м3		-9.792	632.95	-6 197.85	3 046.19	-29 828	4.813	
		Объем: (0.096)*(-102.0)									
	
114.	С401-0026 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)	м3		9.792	685.00	6 707.52	3 302.36	32 337	4.821	
		Объем: (0.096)*(102.0)									
	
115.	С204-0001 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм	т		0.008	6 530.24	52.24	48 915.55	391	7.485	
	
116.	С204-0046 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 5-6 мм	т		0.008	3 549.73	28.40	32 699.51	262	9.225	
	
117.	С204-0020 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм	т		0.144	6 964.61	1 002.90	51 623.28	7 434	7.413	
		Объем: (108+36.3)/1000									
	
118.	С204-0035 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм	т		0.144	2 042.62	294.14	16 755.87	2 413	8.204	
	
119.	Е08-01-003-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности		0.353	2 947.38	1 040.42	12 833.37	4 530	4.354	
119. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	21.2	7.4836	10.090	75.51	171.760	1 285	17.023	
119. 2.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	1.95	0.68835	35.39	24.36	101.14	70	2.858	
119. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	0.0706	101.31	7.15	999.00	71	9.861	
			(1)			12.94	0.91	219.76	16	16.983	
119. 4.	С101-0073	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.016	0.005648	2 447.30	13.82	24 380.60	138	9.962	
119. 5.	С101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.008472	6 852.00	58.05	56 219.81	476	8.205	
119. 6.	С101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.08472	10 162.01	860.93	29 377.18	2 489	2.891	
119. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0353	17.11	0.60	51.45	2	3.007	
		Накладные расходы				110%	83.06	93%	1 195		
		Сметная прибыль				68%	51.35	54%	694		
		Всего с НР и СП					1 174.83		6 419		
	
120.	Е08-01-003-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя	100 м2 изолируемой поверхности		0.045	7 599.00	341.96	33 192.13	1 494	4.369	
120. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	20.1	0.9045	9.050	8.19	154.380	140	17.059	
120. 2.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	3.41	0.15345	35.39	5.43	101.14	16	2.858	
120. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.7	0.0315	101.31	3.19	999.00	31	9.861	
			(1)			12.94	0.41	219.76	7	16.983	
120. 4.	С101-0073	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.016	0.00072	2 447.30	1.76	24 380.60	18	9.962	
120. 5.	С101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.00108	6 852.00	7.40	56 219.81	61	8.205	
120. 6.	С101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.42	0.0189	10 162.01	192.06	29 377.18	555	2.891	
120. 7.	С101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б	м2	220	9.9	7.09	70.19	39.92	395	5.63	
120. 8.	С402-0001	Раствор готовый кладочный цементный марки 25	м3	2.5	0.1125	477.62	53.73	2 473.89	278	5.18	
		Накладные расходы				110%	9.01	93%	130		
		Сметная прибыль				68%	5.57	54%	76		
		Всего с НР и СП					356.54		1 700		
	
121.	Е26-01-037-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство деформационного шва  толщ.20мм	1 м3 изоляции		0.02	2 358.63	47.17	14 452.99	289	6.127	
		Объем: 1*0.02									
121. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	20.04	0.4008	10.210	4.09	173.840	70	17.026	
121. 2.	Х03-0403	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0.72	0.0144	7.37	0.11	24.55		3.331	
121. 3.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.7	0.014	35.39	0.50	101.14	1	2.858	
121. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.69	0.0138	101.31	1.40	999.00	14	9.861	
			(1)			12.94	0.18	219.76	3	16.983	
121. 5.	С101-0079	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.12	0.0024	2 391.70	5.74	17 963.39	43	7.511	
121. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0039	0.000078	10 705.00	0.83	54 434.60	4	5.085	
121. 7.	С101-2066	Болты анкерные оцинкованные	кг	2	0.04	21.00	0.84	195.40	8	9.305	
121. 8.	С102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.05	0.001	1 603.30	1.60	5 828.56	6	3.635	
121. 9.	С104-0007	Плиты из минеральной ваты: повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200	м3	0.97	0.0194	1 652.70	32.06	7 362.19	143	4.455	
		Накладные расходы				90%	3.68	77%	54		
		Сметная прибыль				60%	2.45	48%	34		
		Всего с НР и СП					53.31		377		
	
122.	С104-0007 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Плиты из минеральной ваты: повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200	м3		-0.019	1 652.70	-31.40	7 362.19	-140	4.459	
		Объем: (0.02)*(-0.97)									
	
123.	С104-0228 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Плиты из экструдированного пенополистирола КТплэкс 30	м3		0.019	1 040.93	19.78	4 880.37	93	4.702	
		Объем: 1*0.02*0.97									
	
	Крыльцо	
124.	Е11-01-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Уплотнение грунта: щебнем	100 м2 площади уплотнения		0.048	1 502.40	72.12	8 185.30	393	5.449	
124. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	7.7	0.3696	8.900	3.29	151.270	56	16.997	
124. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.88	0.04224	11.729	0.50	199.685	8	17.025	
124. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.33	0.01584	102.57	1.62	835.60	13	8.147	
			(1)			11.23	0.18	191.22	3	17.028	
124. 4.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	0.02208	95.16	2.10	468.45	10	4.923	
			(1)			11.23	0.25	191.22	4	17.028	
124. 5.	Х15-3101	Катки дорожные самоходные гладкие: 5 т	маш.-ч	0.09	0.00432	114.60	0.50	671.01	3	5.855	
			(1)			16.11	0.07	273.99	1	17.007	
124. 6.	Х33-1100	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.93	0.04464	1.34	0.06	5.13		3.828	
124. 7.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	5.1	0.2448	263.51	64.51	1 266.59	310	4.807	
124. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.22	0.01056	3.60	0.04	20.52		5.7	
		Накладные расходы				111%	4.21	94%	60		
		Сметная прибыль				64%	2.43	51%	33		
		Всего с НР и СП					78.75		486		
	
125.	Е08-01-002-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	1 м3 основания		0.19	549.13	104.33	2 363.34	449	4.304	
125. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	2.4	0.456	8.670	3.95	147.370	67	16.998	
125. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.54	0.1026	11.483	1.18	195.448	20	17.02	
125. 3.	Х03-1812	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные: 3 т	маш.-ч	0.08	0.0152	211.15	3.21	801.09	12	3.794	
			(1)			12.94	0.20	219.76	3	16.983	
125. 4.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	0.0874	95.16	8.32	468.45	41	4.923	
			(1)			11.23	0.98	191.22	17	17.028	
125. 5.	Х33-1100	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.92	0.1748	1.34	0.23	5.13	1	3.828	
125. 6.	С408-0041	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм	м3	1.3	0.247	358.37	88.52	1 324.83	327	3.697	
125. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.15	0.0285	3.60	0.10	20.52	1	5.7	
		Накладные расходы				110%	5.64	93%	81		
		Сметная прибыль				68%	3.49	54%	47		
		Всего с НР и СП					113.46		577		
	
126.	Е11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя		0.9	725.26	652.73	3 827.43	3 445	5.278	
126. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	3.66	3.294	8.900	29.32	151.270	498	16.997	
126. 2.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	0.432	0.62	0.27	2.92	1	4.71	
126. 3.	С101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0018	8 095.10	14.57	23 453.30	42	2.897	
126. 4.	С102-0138	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0009	747.34	0.67	3 626.06	3	4.852	
126. 5.	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	1.02	0.918	660.97	606.77	3 151.63	2 893	4.768	
126. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	0.315	3.60	1.13	20.52	6	5.7	
		Накладные расходы				111%	32.55	94%	468		
		Сметная прибыль				64%	18.76	51%	254		
		Всего с НР и СП					704.04		4 167		
	
127.	С401-0005 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3		-0.918	660.97	-606.77	3 151.63	-2 893	4.768	
		Объем: (0.9)*(-1.02)									
	
128.	С401-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		0.918	685.00	628.83	3 302.36	3 032	4.822	
		Объем: (0.9)*1.02									
	
129.	Е06-01-015-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т		0.014	6 050.46	84.71	37 496.19	525	6.198	
		Объем: 14.2/1000									
129. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	12.64	0.17696	9.400	1.66	159.830	28	17.003	
129. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.00224	15.080	0.03	256.870	1	17.034	
129. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.16	0.00224	113.70	0.25	810.77	2	7.131	
			(1)			15.08	0.03	256.87	1	17.034	
129. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.00308	101.31	0.31	999.00	3	9.861	
			(1)			12.94	0.04	219.76	1	16.983	
129. 5.	С101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.000392	9 906.00	3.88	49 384.46	19	4.985	
129. 6.	С204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	1	0.014	5 613.80	78.59	33 743.67	472	6.011	
		Накладные расходы				95%	1.61	80%	23		
		Сметная прибыль				55%	0.93	44%	13		
		Всего с НР и СП					87.25		561		
	
130.	Е11-01-027-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия		0.048	9 595.01	460.56	70 597.77	3 389	7.358	
130. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	119.78	5.74944	9.280	53.35	157.880	908	17.013	
130. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.22	0.20256	13.328	2.70	227.001	46	17.031	
130. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.36	0.01728	102.57	1.77	835.60	14	8.147	
			(1)			11.23	0.19	191.22	3	17.028	
130. 4.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	2.3	0.1104	32.61	3.60	300.82	33	9.225	
			(1)			15.08	1.66	256.87	28	17.034	
130. 5.	Х11-0901	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	1.56	0.07488	15.46	1.16	213.92	16	13.837	
			(1)			11.23	0.84	191.22	14	17.028	
130. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.28	0.01344	101.31	1.36	999.00	13	9.861	
			(1)			12.94	0.17	219.76	3	16.983	
130. 7.	С101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102	4.896	69.49	340.22	403.57	1 976	5.808	
130. 8.	С101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.024	17.11	0.41	51.45	1	3.007	
130. 9.	С101-1946	Клей плиточный "Старатель-стандарт"	кг	450	21.6	1.94	41.90	14.76	319	7.608	
130. 10.	С101-1971	Затирка "Старатели" (разной цветности)	т	0.05	0.0024	6 982.81	16.76	44 936.91	108	6.435	
130. 11.	С411-0001	Вода	м3	0.1	0.0048	3.60	0.02	20.52		5.7	
		Накладные расходы				111%	62.22	94%	897		
		Сметная прибыль				64%	35.87	51%	487		
		Всего с НР и СП					558.65		4 772		
	
131.	Е07-01-044-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка монтажных изделий массой до 20 кг-ЗД-1	1 т стальных элементов		0.003	17 248.19	51.74	115 300.74	346	6.687	
		Объем: 4*0.75/1000									
131. 1.	З1-100-44	Рабочий среднего разряда 4,4	чел.-ч	42.7	0.1281	10.830	1.39	184.220	24	17.01	
131. 2.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	21.25	0.06375	8.45	0.54	38.16	2	4.516	
131. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.03	0.00309	101.31	0.31	999.00	3	9.861	
			(1)			12.94	0.04	219.76	1	16.983	
131. 4.	С101-1529	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.04	0.00012	12 871.00	1.54	47 901.91	6	3.722	
131. 5.	С201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.003	15 987.00	47.96	103 678.60	311	6.485	
		Накладные расходы				117%	1.63	99%	24		
		Сметная прибыль				72%	1.00	58%	14		
		Всего с НР и СП					54.37		384		
	
132.	Е07-05-016-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м ограждения		0.237	30 734.01	7 283.96	208 113.80	49 323	6.771	
		Объем: 3.3+20.4									
132. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	45.65	10.81905	9.980	107.97	169.690	1 836	17.003	
132. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.09006	15.080	1.36	256.870	23	17.034	
132. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.38	0.09006	32.61	2.94	300.82	27	9.225	
			(1)			15.08	1.36	256.87	23	17.034	
132. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5.8	1.3746	8.45	11.62	38.16	52	4.516	
132. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.21	0.52377	101.31	53.06	999.00	523	9.861	
			(1)			12.94	6.78	219.76	115	16.983	
132. 6.	С101-1356	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	0.15	0.03555	563.43	20.03	3 748.04	133	6.652	
132. 7.	С101-1529	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.02	0.00474	12 871.00	61.01	47 901.91	227	3.722	
132. 8.	С201-0650	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	2.09	0.49533	14 187.00	7 027.25	93 924.27	46 524	6.62	
132. 9.	С411-0001	Вода	м3	0.1	0.0237	3.60	0.09	20.52		5.7	
		Накладные расходы				140%	153.06	119%	2 212		
		Сметная прибыль				85%	92.93	68%	1 264		
		Всего с НР и СП					7 529.95		52 799		
	
133.	С201-0650 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		-0.495	14 187.00	-7 022.57	93 924.27	-46 493	6.621	
		Объем: (0.237)*(-2.09)									
	
134.	С103-0136 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 3,0 мм	м		11	26.06	286.66	143.25	1 576	5.498	
	
135.	С103-1466 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 20х20 мм, толщина стенки 2 мм	м		21.9	9.27	203.01	47.81	1 047	5.157	
	
136.	Е08-02-007-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Установка металлических решеток входов	1 т металлических изделий		0.015	20 189.21	302.84	119 105.50	1 787	5.901	
		Объем: 15.17/1000									
136. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	47.38	0.7107	9.400	6.68	159.830	114	17.003	
136. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.69	0.01035	15.080	0.16	256.870	3	17.034	
136. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.69	0.01035	97.19	1.01	1 104.78	11	11.367	
			(1)			15.08	0.16	256.87	3	17.034	
136. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.8	0.027	101.31	2.74	999.00	27	9.861	
			(1)			12.94	0.35	219.76	6	16.983	
136. 5.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.06	0.0009	11 154.00	10.04	50 212.22	45	4.502	
136. 6.	С113-1786	Лак битумный: БТ-123	т	0.005	0.000075	33 215.00	2.49	132 978.10	10	4.004	
136. 7.	С201-0774	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.015	18 218.00	273.27	103 734.04	1 556	5.694	
136. 8.	С402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.75	0.01125	588.14	6.62	2 080.79	23	3.538	
		Накладные расходы				110%	7.52	93%	109		
		Сметная прибыль				68%	4.65	54%	63		
		Всего с НР и СП					315.02		1 959		
	
137.	Е13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.046	346.88	15.96	2 083.40	96	6.015	
137. 1.	З1-100-47	Рабочий среднего разряда 4,7	чел.-ч	5.31	0.24426	11.300	2.76	192.130	47	17.003	
137. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.00046	11.230	0.01	191.220		17.028	
137. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.01	0.00046	102.57	0.05	835.60		8.147	
			(1)			11.23	0.01	191.22		17.028	
137. 4.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00046	1.86		10.30		5.538	
137. 5.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.05152	7.46	0.38	18.19	1	2.438	
137. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00046	101.31	0.05	999.00		9.861	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
137. 7.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.000552	20 496.00	11.31	72 156.04	40	3.52	
137. 8.	С113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000092	15 255.00	1.40	79 246.03	7	5.195	
		Накладные расходы				81%	2.24	69%	32		
		Сметная прибыль				60%	1.66	48%	23		
		Всего с НР и СП					19.87		151		
	
138.	Е13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.046	617.49	28.40	2 484.15	114	4.014	
138. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	3.83	0.17618	9.630	1.70	163.850	29	17.015	
138. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.00046	11.230	0.01	191.220		17.028	
138. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.01	0.00046	102.57	0.05	835.60		8.147	
			(1)			11.23	0.01	191.22		17.028	
138. 4.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00046	1.86		10.30		5.538	
138. 5.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.0299	7.46	0.22	18.19	1	2.438	
138. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00046	101.31	0.05	999.00		9.861	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
138. 7.	С101-1292	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0000644	13 674.00	0.88	63 195.68	4	4.622	
138. 8.	С113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.000874	29 187.00	25.51	91 466.07	80	3.134	
		Накладные расходы				81%	1.39	69%	20		
		Сметная прибыль				60%	1.03	48%	14		
		Всего с НР и СП					30.81		148		
	
	Стены	
139.	Е08-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки		6.3	1 336.20	8 418.06	7 038.17	44 340	5.267	
139. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	5.4	34.02	8.820	300.06	149.970	5 102	17.003	
139. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.4	2.52	15.080	38.00	256.870	647	17.034	
139. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.4	2.52	97.19	244.92	1 104.78	2 784	11.367	
			(1)			15.08	38.00	256.87	647	17.034	
139. 4.	С102-0026	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м3	0.0005	0.00315	1 148.90	3.62	4 225.54	13	3.678	
139. 5.	С402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	м3	0.24	1.512	561.02	848.26	2 628.06	3 974	4.684	
139. 6.	С404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	0.394	2.4822	2 824.60	7 011.22	13 057.23	32 411	4.623	
139. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.44	2.772	3.60	9.98	20.52	57	5.7	
		Накладные расходы				110%	371.87	93%	5 347		
		Сметная прибыль				68%	229.88	54%	3 104		
		Всего с НР и СП					9 019.81		52 791		
	
140.	С404-0005 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.		-2.482	2 824.60	-7 010.66	13 057.23	-32 408	4.623	
		Объем: (6.3)*(-0.394)									
	
141.	С404-0007 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.		2.482	3 086.00	7 659.45	15 417.91	38 267	4.996	
	
142.	Е08-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки		2.7	1 336.20	3 607.74	7 038.17	19 003	5.267	
142. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	5.4	14.58	8.820	128.60	149.970	2 187	17.003	
142. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.4	1.08	15.080	16.29	256.870	277	17.034	
142. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.4	1.08	97.19	104.97	1 104.78	1 193	11.367	
			(1)			15.08	16.29	256.87	277	17.034	
142. 4.	С102-0026	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м3	0.0005	0.00135	1 148.90	1.55	4 225.54	6	3.678	
142. 5.	С402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	м3	0.24	0.648	561.02	363.54	2 628.06	1 703	4.684	
142. 6.	С404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	0.394	1.0638	2 824.60	3 004.81	13 057.23	13 890	4.623	
142. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.44	1.188	3.60	4.28	20.52	24	5.7	
		Накладные расходы				110%	159.38	93%	2 292		
		Сметная прибыль				68%	98.53	54%	1 331		
		Всего с НР и СП					3 865.64		22 625		
	
143.	С404-0005 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.		-1.064	2 824.60	-3 005.37	13 057.23	-13 893	4.623	
		Объем: (2.7)*(-0.394)									
	
144.	С404-0162 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.		1.064	1 460.82	1 554.31	9 017.59	9 595	6.173	
		Объем: 2.7*0.394*1000									
	
145.	Е07-01-021-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: до 5 т, масса перемычки до 0,7 т	100 шт. сборных конструкций		0.1	4 498.96	449.90	55 483.53	5 548	12.332	
145. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	96.75	9.675	9.280	89.78	157.880	1 527	17.013	
145. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	35.84	3.584	15.080	54.05	256.870	921	17.034	
145. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	35.84	3.584	97.19	348.33	1 104.78	3 960	11.367	
			(1)			15.08	54.05	256.87	921	17.034	
145. 4.	С402-0002	Раствор готовый кладочный цементный марки 50	м3	0.23	0.023	512.30	11.78	2 666.65	61	5.205	
		Накладные расходы				117%	168.28	99%	2 424		
		Сметная прибыль				72%	103.56	58%	1 420		
		Всего с НР и СП					721.74		9 391		
	
146.	С403-2418 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Перемычка брусковая 8ПБ13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,014 м3, расход арматуры 0,72 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4)	шт.		9	61.63	554.67	541.60	4 874	8.787	
	
147.	С403-2420 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Перемычка брусковая 9ПБ13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,029 м3, расход арматуры 2,24 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.4)	шт.		1	98.05	98.05	829.84	830	8.465	
	
	Проемы	
148.	Е10-01-034-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов		0.022	20 774.31	457.03	81 468.70	1 792	3.921	
		Объем: 0.64*2+0.9									
148. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	216.08	4.75376	9.280	44.11	157.880	751	17.013	
148. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.76	0.03872	15.080	0.58	256.870	10	17.034	
148. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	1.76	0.03872	32.61	1.26	300.82	12	9.225	
			(1)			15.08	0.58	256.87	10	17.034	
148. 4.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	22.89	0.50358	3.41	1.72	13.90	7	4.076	
148. 5.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	35.27	0.77594	2.75	2.13	4.66	4	1.695	
148. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.57	0.07854	101.31	7.96	999.00	78	9.861	
			(1)			12.94	1.02	219.76	17	16.983	
148. 7.	С101-2052	Лента бутиловая	м	429	9.438	7.02	66.25	5.19	49	0.739	
148. 8.	С101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	71	1.562	8.75	13.67	5.19	8	0.593	
148. 9.	С101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	2.508	94.50	237.01	263.68	661	2.79	
148. 10.	С101-2789	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	0.5962	83.70	49.90	51.87	31	0.62	
148. 11.	С101-4173	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	1.5708	14.41	22.64	77.29	121	5.364	
148. 12.	С102-0303	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.176	59.00	10.38	399.61	70	6.773	
		Накладные расходы				106%	47.37	90%	685		
		Сметная прибыль				54%	24.13	43%	327		
		Всего с НР и СП					528.53		2 804		
	
149.	С203-0955 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2		2.2	2 460.30	5 412.66	6 022.30	13 249	2.448	
	
150.	Е10-01-035-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м		0.023	5 792.97	133.24	19 955.92	459	3.445	
		Объем: 0.7+0.7+0.94									
150. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	21.19	0.48737	9.050	4.41	154.380	75	17.059	
150. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.00092	15.080	0.01	256.870		17.034	
150. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.04	0.00092	32.61	0.03	300.82		9.225	
			(1)			15.08	0.01	256.87		17.034	
150. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.00345	101.31	0.35	999.00	3	9.861	
			(1)			12.94	0.04	219.76	1	16.983	
150. 5.	С101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	56.6	1.3018	94.50	123.02	263.68	343	2.79	
150. 6.	С102-0303	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	4	0.092	59.00	5.43	399.61	37	6.773	
		Накладные расходы				106%	4.69	90%	68		
		Сметная прибыль				54%	2.39	43%	32		
		Всего с НР и СП					140.31		559		
	
151.	С101-2904 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Доски подоконные ПВХ, шириной 200 мм	м		1.64	42.22	69.24	190.94	313	4.521	
		Объем: 0.7+0.94									
	
152.	С101-2906 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм	м		0.7	60.66	42.46	228.26	160	3.768	
	
153.	Е10-01-047-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов		0.049	153 400.18	7 516.61	1 200 331.88	58 816	7.825	
		Объем: 1.8*2+1.3									
153. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	201	9.849	9.400	92.58	159.830	1 574	17.003	
153. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.05	0.05145	15.080	0.78	256.870	13	17.034	
153. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	1.05	0.05145	32.61	1.68	300.82	15	9.225	
			(1)			15.08	0.78	256.87	13	17.034	
153. 4.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	20.91	1.02459	3.41	3.49	13.90	14	4.076	
153. 5.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	32.21	1.57829	2.75	4.34	4.66	7	1.695	
153. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.57	0.17493	101.31	17.72	999.00	175	9.861	
			(1)			12.94	2.26	219.76	38	16.983	
153. 7.	С101-2052	Лента бутиловая	м	402	19.698	7.02	138.28	5.19	102	0.739	
153. 8.	С101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	43	2.107	8.75	18.44	5.19	11	0.593	
153. 9.	С101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	123.5	6.0515	94.50	571.87	263.68	1 596	2.79	
153. 10.	С101-2789	Лента ПСУЛ	10 м	29.3	1.4357	83.70	120.17	51.87	74	0.62	
153. 11.	С101-4173	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	65.2	3.1948	14.41	46.04	77.29	247	5.364	
153. 12.	С102-0303	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.392	59.00	23.13	399.61	157	6.773	
153. 13.	С203-8084	Блоки дверные наружные или тамбурные: с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)	м2	100	4.9	1 322.22	6 478.88	11 192.53	54 843	8.465	
		Накладные расходы				106%	98.96	90%	1 428		
		Сметная прибыль				54%	50.41	43%	682		
		Всего с НР и СП					7 665.99		60 927		
	
154.	Е15-02-031-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0.04	4 675.17	187.01	45 388.89	1 816	9.711	
154. 1.	З1-100-37	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	204.06	8.1624	9.860	80.48	167.740	1 369	17.012	
154. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.06	0.0824	15.080	1.24	256.870	21	17.034	
154. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	2.06	0.0824	32.61	2.69	300.82	25	9.225	
			(1)			15.08	1.24	256.87	21	17.034	
154. 4.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.004	612.02	2.45	2 053.44	8	3.355	
154. 5.	С402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	4.3	0.172	589.48	101.39	2 403.45	413	4.077	
		Накладные расходы				95%	77.63	80%	1 112		
		Сметная прибыль				47%	38.41	37%	514		
		Всего с НР и СП					303.05		3 442		
	
155.	Е15-04-005-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.04	1 664.77	66.59	12 414.51	497	7.464	
155. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	42.9	1.716	9.510	16.32	161.770	278	17.011	
155. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0008	15.080	0.01	256.870		17.034	
155. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.02	0.0008	32.61	0.03	300.82		9.225	
			(1)			15.08	0.01	256.87		17.034	
155. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.006	101.31	0.61	999.00	6	9.861	
			(1)			12.94	0.08	219.76	1	16.983	
155. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.0336	63.37	2.13	238.39	8	3.762	
155. 6.	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.051	0.00204	4 290.70	8.75	21 459.44	44	5.001	
155. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.0124	17.11	0.21	51.45	1	3.007	
155. 8.	С101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0.063	0.00252	15 295.00	38.54	63 620.30	160	4.16	
		Накладные расходы				95%	15.51	80%	222		
		Сметная прибыль				47%	7.68	37%	103		
		Всего с НР и СП					89.78		822		
	
156.	Е12-01-008-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб	100 м2фасада (без вычета проемов)		0.281	1 292.65	363.23	6 858.46	1 927	5.305	
156. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	13.4	3.7654	9.050	34.08	154.380	581	17.059	
156. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.00843	101.31	0.85	999.00	8	9.861	
			(1)			12.94	0.11	219.76	2	16.983	
156. 3.	С101-0195	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.0014	0.0003934	11 233.01	4.42	70 358.46	28	6.264	
156. 4.	С101-0788	Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг	т	0.0112	0.0031472	13 485.00	42.44	67 611.85	213	5.014	
156. 5.	С101-0795	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм	т	0.0039	0.0010959	7 308.20	8.01	67 733.93	74	9.268	
156. 6.	С101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.072	0.020232	13 515.00	273.44	50 553.85	1 023	3.741	
		Накладные расходы				108%	36.81	92%	535		
		Сметная прибыль				55%	18.74	44%	256		
		Всего с НР и СП					418.78		2 717		
	
157.	Е08-08-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Кладка дымовых кирпичных труб	1 м3 кладки (без вычета пустот)		2.5	1 837.69	4 594.23	10 530.43	26 326	5.73	
157. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	12.97	32.425	9.280	300.90	157.880	5 119	17.013	
157. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.875	15.080	13.20	256.870	225	17.034	
157. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.35	0.875	113.70	99.49	810.77	709	7.131	
			(1)			15.08	13.20	256.87	225	17.034	
157. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.09	0.225	101.31	22.79	999.00	225	9.861	
			(1)			12.94	2.91	219.76	49	16.983	
157. 5.	С101-0167	Гвозди проволочные круглые формовочные: 1,6х100 мм	т	0.0006	0.0015	10 623.00	15.93	45 142.45	68	4.25	
157. 6.	С101-0240	Заклепки с полукруглой головкой: 4х10 мм	т	0.0003	0.00075	19 140.00	14.36	183 200.65	137	9.572	
157. 7.	С101-0975	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки: Ст0	т	0.004	0.01	5 424.40	54.24	37 873.98	379	6.982	
157. 8.	С101-1133	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм,: горячекатаный	т	0.006	0.015	6 588.60	98.83	45 651.31	685	6.929	
157. 9.	С101-1704	Войлок строительный	т	0.003	0.0075	54 620.94	409.66	313 826.84	2 354	5.746	
157. 10.	С402-0002	Раствор готовый кладочный цементный марки 50	м3	0.04	0.1	512.30	51.23	2 666.65	267	5.205	
157. 11.	С404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	0.49	1.225	2 824.60	3 460.14	13 057.23	15 995	4.623	
157. 12.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0006	0.0015	1 208.60	1.81	11 305.46	17	9.354	
157. 13.	С407-0001	Глина	м3	0.12	0.3	144.24	43.27	880.80	264	6.106	
157. 14.	С408-0141	Песок природный для строительных: растворов средний	м3	0.08	0.2	107.87	21.57	536.67	107	4.975	
		Накладные расходы				110%	345.51	93%	4 970		
		Сметная прибыль				68%	213.59	54%	2 886		
		Всего с НР и СП					5 153.33		34 182		
	
	Кровля	
158.	Е10-02-036-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции		0.21	308.24	64.73	3 208.50	674	10.412	
		Объем: 0.11+0.02+0.02+0.06									
158. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	12.86	2.7006	9.050	24.44	154.380	417	17.059	
158. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.15	0.0315	15.080	0.48	256.870	8	17.034	
158. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.15	0.0315	113.70	3.58	810.77	26	7.131	
			(1)			15.08	0.48	256.87	8	17.034	
158. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.0462	101.31	4.68	999.00	46	9.861	
			(1)			12.94	0.60	219.76	10	16.983	
158. 5.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00438	0.0009198	5 233.80	4.81	51 322.60	47	9.806	
158. 6.	С101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	3.38	0.7098	6.41	4.55	36.10	26	5.632	
158. 7.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0072	0.001512	10 705.00	16.19	54 434.60	82	5.085	
158. 8.	С113-1777	Паста антисептическая	т	0.00196	0.0004116	15 737.00	6.48	72 976.26	30	4.637	
		Накладные расходы				106%	26.42	90%	383		
		Сметная прибыль				54%	13.46	43%	183		
		Всего с НР и СП					104.60		1 239		
	
159.	Е10-01-082-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Укладка по фермам прогонов: из брусьев	1 м3 древесины в конструкции		0.13	2 533.70	329.38	12 608.81	1 639	4.976	
159. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	15.04	1.9552	10.210	19.96	173.840	340	17.026	
159. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.15	0.0195	15.080	0.29	256.870	5	17.034	
159. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.15	0.0195	113.70	2.22	810.77	16	7.131	
			(1)			15.08	0.29	256.87	5	17.034	
159. 4.	Х33-1531	Пила: дисковая электрическая	маш.-ч	0.14	0.0182	1.03	0.02	4.80		4.66	
159. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.21	0.0273	101.31	2.77	999.00	27	9.861	
			(1)			12.94	0.35	219.76	6	16.983	
159. 6.	С101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм	т	0.0007	0.000091	10 623.00	0.97	71 883.65	7	6.767	
159. 7.	С101-0783	Поковки из квадратных заготовок, масса: 2,825 кг	т	0.001	0.00013	11 154.00	1.45	45 160.71	6	4.049	
159. 8.	С102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	1.02	0.1326	2 214.00	293.58	9 095.06	1 206	4.108	
159. 9.	С102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.03	0.0039	1 373.00	5.35	6 009.15	23	4.377	
159. 10.	С113-1777	Паста антисептическая	т	0.0015	0.000195	15 737.00	3.07	72 976.26	14	4.637	
		Накладные расходы				106%	21.47	90%	311		
		Сметная прибыль				54%	10.94	43%	148		
		Всего с НР и СП					361.78		2 098		
	
160.	Е26-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности		0.43	187.80	80.76	1 931.80	831	10.29	
160. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	8.87	3.8141	9.980	38.06	169.690	647	17.003	
160. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.0387	12.940	0.50	219.760	9	16.983	
160. 3.	Х03-0952	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 25 м	маш.-ч	0.09	0.0387	29.03	1.12	258.03	10	8.888	
			(1)			12.94	0.50	219.76	9	16.983	
160. 4.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.-ч	7.81	3.3583	7.46	25.05	18.19	61	2.438	
160. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.21	0.0903	101.31	9.15	999.00	90	9.861	
			(1)			12.94	1.17	219.76	20	16.983	
160. 6.	С101-1757	Ветошь	кг	1	0.43	17.11	7.36	51.45	22	3.007	
160. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.006	0.00258	3.60	0.01	20.52		5.7	
		Накладные расходы				90%	34.70	77%	505		
		Сметная прибыль				60%	23.14	48%	315		
		Всего с НР и СП					138.60		1 651		
	
161.	С113-8070 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг		8.901	36.04	320.79	264.70	2 356	7.344	
		Объем: 0.43*20.7									
	
162.	Е12-01-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2 кровли		0.31	14 923.71	4 626.35	107 853.74	33 435	7.227	
162. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	173.87	53.8997	9.980	537.92	169.690	9 146	17.003	
162. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.68	0.5208	15.080	7.85	256.870	134	17.034	
162. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	1.68	0.5208	113.70	59.21	810.77	422	7.131	
			(1)			15.08	7.85	256.87	134	17.034	
162. 4.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	9.18	2.8458	4.44	12.64	6.48	18	1.459	
162. 5.	Х33-0901	Ножницы: электрические	маш.-ч	9.26	2.8706	33.20	95.30	14.41	41	0.434	
162. 6.	Х33-1531	Пила: дисковая электрическая	маш.-ч	0.44	0.1364	1.03	0.14	4.80	1	4.66	
162. 7.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.53	0.4743	101.31	48.05	999.00	474	9.861	
			(1)			12.94	6.14	219.76	104	16.983	
162. 8.	С101-0171	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,0х100 мм	т	0.0112	0.003472	18 367.97	63.77	75 139.35	261	4.091	
162. 9.	С101-0195	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.00045	0.0001395	11 233.01	1.57	70 358.46	10	6.264	
162. 10.	С101-0414	Краска для наружных работ: защитная, марки МА-015	т	0.0027	0.000837	18 837.82	15.77	83 669.56	70	4.442	
162. 11.	С101-1750	Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8х80 мм	100 шт.	0.667	0.20677	37.80	7.82	192.04	40	5.08	
162. 12.	С101-1751	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	100.8	31.248	2.16	67.50	13.18	412	6.102	
162. 13.	С101-1758	Винты самонарезающие: 4,5х19 мм	т	0.0014	0.000434	29 908.12	12.98	181 987.74	79	6.085	
162. 14.	С101-1759	Герметик силиконовый: для наружных швов	л	0.75	0.2325	52.79	12.27	434.16	101	8.224	
162. 15.	С101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м2	3.62	1.1222	7.92	8.89	28.25	32	3.567	
162. 16.	С101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	116	35.96	13.13	472.15	46.99	1 690	3.579	
162. 17.	С101-4136	Металлочерепица "Монтеррей"	м2	126	39.06	48.61	1 898.71	275.49	10 761	5.667	
162. 18.	С102-0289	Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	1.47	0.4557	2 115.66	964.11	16 529.34	7 532	7.813	
162. 19.	С102-0291	Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта	м3	0.46	0.1426	2 135.79	304.56	14 562.63	2 077	6.818	
162. 20.	С104-0002	Вата минеральная	м3	0.31	0.0961	447.38	42.99	2 794.16	269	6.246	
		Накладные расходы				108%	589.43	92%	8 538		
		Сметная прибыль				55%	300.17	44%	4 083		
		Всего с НР и СП					5 515.96		46 056		
	
163.	С101-4128 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2		3	137.86	413.58	781.55	2 345	5.67	
	
164.	Е26-02-019-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности		0.31	1 046.29	324.35	3 479.78	1 079	3.327	
164. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	9.03	2.7993	9.980	27.94	169.690	475	17.003	
164. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0031	12.940	0.04	219.760	1	16.983	
164. 3.	Х03-0952	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 25 м	маш.-ч	0.01	0.0031	29.03	0.09	258.03	1	8.888	
			(1)			12.94	0.04	219.76	1	16.983	
164. 4.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.-ч	7.98	2.4738	7.46	18.45	18.19	45	2.438	
164. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0062	101.31	0.63	999.00	6	9.861	
			(1)			12.94	0.08	219.76	1	16.983	
164. 6.	С101-1757	Ветошь	кг	1	0.31	17.11	5.30	51.45	16	3.007	
164. 7.	С113-8073	Антисептик-антипирен "ОЗОН-007" для древесины	кг	20.24	6.2744	43.33	271.87	85.33	535	1.969	
164. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.06	0.0186	3.60	0.07	20.52		5.7	
		Накладные расходы				90%	25.18	77%	367		
		Сметная прибыль				60%	16.79	48%	228		
		Всего с НР и СП					366.32		1 674		
	
165.	С113-8073 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Антисептик-антипирен "ОЗОН-007" для древесины	кг		-6.27	43.33	-271.68	85.33	-535	1.969	
		Объем: (0.31)*(-20.24)									
	
166.	С113-8070 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг		6.27	36.04	225.97	264.70	1 660	7.346	
		Объем: 0.31*20.24									
	
167.	Е11-01-009-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых  Прил.11.1 п.3.1 Кзтр=2 Кэм=2  Кмр=2	100 м2 изолируемой поверхности		0.25	7 109.64	1 777.41	46 882.28	11 721	6.594	
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
167. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	56.76	14.19	9.510	134.95	161.770	2 296	17.011	
167. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	0.09	15.080	1.36	256.870	23	17.034	
167. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.36	0.09	32.61	2.93	300.82	27	9.225	
			(1)			15.08	1.36	256.87	23	17.034	
167. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.96	0.49	101.31	49.64	999.00	490	9.861	
			(1)			12.94	6.34	219.76	108	16.983	
167. 5.	С104-0013	Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм	м3	8.24	2.06	771.79	1 589.89	4 324.50	8 908	5.603	
		Накладные расходы				111%	151.30	94%	2 180		
		Сметная прибыль				64%	87.24	51%	1 183		
		Всего с НР и СП					2 015.95		15 084		
	
168.	С104-0013 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм	м3		-2.06	771.79	-1 589.89	4 324.50	-8 908	5.603	
		Объем: (0.25)*(-4.12)									
		Начисления: Н48= 2	
	
169.	Е11-01-009-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (3слой)	100 м2 изолируемой поверхности		0.25	3 554.82	888.71	23 441.14	5 860	6.594	
169. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	28.38	7.095	9.510	67.47	161.770	1 148	17.011	
169. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.18	0.045	15.080	0.68	256.870	12	17.034	
169. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.18	0.045	32.61	1.47	300.82	14	9.225	
			(1)			15.08	0.68	256.87	12	17.034	
169. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.98	0.245	101.31	24.82	999.00	245	9.861	
			(1)			12.94	3.17	219.76	54	16.983	
169. 5.	С104-0013	Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм	м3	4.12	1.03	771.79	794.94	4 324.50	4 454	5.603	
		Накладные расходы				111%	75.65	94%	1 090		
		Сметная прибыль				64%	43.62	51%	592		
		Всего с НР и СП					1 007.97		7 542		
	
170.	С104-0013 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм	м3		-1.03	771.79	-794.94	4 324.50	-4 454	5.603	
		Объем: (0.25)*(-4.12)									
	
171.	С104-0002 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Вата минеральная	м3		3.863	447.38	1 728.23	2 794.16	10 794	6.246	
		Объем: 25*0.15*1.03									
	
172.	Е11-01-050-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности		0.25	744.39	186.10	1 945.50	486	2.611	
172. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	3.45	0.8625	9.050	7.81	154.380	133	17.059	
172. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.005	101.31	0.51	999.00	5	9.861	
			(1)			12.94	0.06	219.76	1	16.983	
172. 3.	С113-0324	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2	122.4	30.6	5.81	177.79	11.38	348	1.959	
		Накладные расходы				111%	8.67	94%	125		
		Сметная прибыль				64%	5.00	51%	68		
		Всего с НР и СП					199.77		679		
	
173.	Е10-01-022-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство обшивки карниза (прим)	100 м2 потолка		0.06	4 531.37	271.88	22 557.70	1 353	4.976	
173. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	42.95	2.577	8.580	22.11	145.950	376	17.01	
173. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.27	0.0162	15.080	0.24	256.870	4	17.034	
173. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.27	0.0162	113.70	1.84	810.77	13	7.131	
			(1)			15.08	0.24	256.87	4	17.034	
173. 4.	Х33-1531	Пила: дисковая электрическая	маш.-ч	0.39	0.0234	1.03	0.02	4.80		4.66	
173. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.62	0.0372	101.31	3.77	999.00	37	9.861	
			(1)			12.94	0.48	219.76	8	16.983	
173. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0132	0.000792	10 705.00	8.48	54 434.60	43	5.085	
173. 7.	С102-0053	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	2.62	0.1572	1 499.10	235.66	5 622.31	884	3.75	
		Накладные расходы				106%	23.69	90%	342		
		Сметная прибыль				54%	12.07	43%	163		
		Всего с НР и СП					307.64		1 858		
	
174.	Е10-01-012-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство лобовой доски	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		0.04	3 055.74	122.23	14 458.04	578	4.729	
174. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	24.2	0.968	8.280	8.02	140.760	136	17	
174. 2.	Х33-1531	Пила: дисковая электрическая	маш.-ч	0.24	0.0096	1.03	0.01	4.80		4.66	
174. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.74	0.0296	101.31	3.00	999.00	30	9.861	
			(1)			12.94	0.38	219.76	7	16.983	
174. 4.	С101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм	т	0.006	0.00024	10 623.00	2.55	71 883.65	17	6.767	
174. 5.	С101-0195	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.0022	0.000088	11 233.01	0.99	70 358.46	6	6.264	
174. 6.	С101-0851	Пергамин кровельный марки: П-350	м2	105	4.2	5.34	22.43	15.35	64	2.875	
174. 7.	С102-0069	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	2	0.08	1 065.50	85.24	4 056.70	325	3.807	
		Накладные расходы				106%	8.50	90%	122		
		Сметная прибыль				54%	4.33	43%	58		
		Всего с НР и СП					135.06		759		
	
175.	Е10-01-012-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство ветровой доски	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		0.07	3 055.74	213.90	14 458.04	1 012	4.731	
175. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	24.2	1.694	8.280	14.03	140.760	238	17	
175. 2.	Х33-1531	Пила: дисковая электрическая	маш.-ч	0.24	0.0168	1.03	0.02	4.80		4.66	
175. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.74	0.0518	101.31	5.25	999.00	52	9.861	
			(1)			12.94	0.67	219.76	11	16.983	
175. 4.	С101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм	т	0.006	0.00042	10 623.00	4.46	71 883.65	30	6.767	
175. 5.	С101-0195	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.0022	0.000154	11 233.01	1.73	70 358.46	11	6.264	
175. 6.	С101-0851	Пергамин кровельный марки: П-350	м2	105	7.35	5.34	39.25	15.35	113	2.875	
175. 7.	С102-0069	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	2	0.14	1 065.50	149.17	4 056.70	568	3.807	
		Накладные расходы				106%	14.87	90%	214		
		Сметная прибыль				54%	7.58	43%	102		
		Всего с НР и СП					236.35		1 329		
	
176.	Е15-04-024-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Простая окраска масляными составами по дереву карниза, лобовой,ветровой	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.17	1 269.83	215.87	8 129.49	1 382	6.402	
		Объем: 6+4+7									
176. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	32.56	5.5352	9.280	51.37	157.880	874	17.013	
176. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0017	15.080	0.03	256.870		17.034	
176. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.01	0.0017	32.61	0.06	300.82	1	9.225	
			(1)			15.08	0.03	256.87		17.034	
176. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.0085	101.31	0.86	999.00	8	9.861	
			(1)			12.94	0.11	219.76	2	16.983	
176. 5.	С101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0307	0.005219	24 024.00	125.38	63 636.04	332	2.649	
176. 6.	С101-0627	Олифа комбинированная, марки: К-2	т	0.0093	0.001581	15 563.56	24.61	69 829.07	110	4.487	
176. 7.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.136	63.37	8.62	238.39	32	3.762	
176. 8.	С101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.0055	0.000935	4 290.70	4.01	22 528.66	21	5.251	
176. 9.	С101-1757	Ветошь	кг	0.33	0.0561	17.11	0.96	51.45	3	3.007	
176. 10.	С409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.000068	168.49	0.01	3 310.11		19.646	
		Накладные расходы				95%	48.83	80%	699		
		Сметная прибыль				47%	24.16	37%	323		
		Всего с НР и СП					288.86		2 405		
	
177.	Е12-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия		0.071	11 748.28	834.13	58 324.58	4 141	4.964	
177. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	112.75	8.00525	9.050	72.45	154.380	1 236	17.059	
177. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.0142	15.080	0.21	256.870	4	17.034	
177. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.2	0.0142	97.19	1.38	1 104.78	16	11.367	
			(1)			15.08	0.21	256.87	4	17.034	
177. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.00497	101.31	0.50	999.00	5	9.861	
			(1)			12.94	0.06	219.76	1	16.983	
177. 5.	С101-0195	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.004	0.000284	11 233.01	3.19	70 358.46	20	6.264	
177. 6.	С101-0795	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм	т	0.012	0.000852	7 308.20	6.23	67 733.93	58	9.268	
177. 7.	С101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.782	0.055522	13 515.00	750.38	50 553.85	2 807	3.741	
		Накладные расходы				108%	78.47	92%	1 141		
		Сметная прибыль				55%	39.96	44%	546		
		Всего с НР и СП					952.57		5 827		
	
178.	Е12-01-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов		0.07	8 764.16	613.49	39 670.96	2 777	4.527	
178. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	31.41	2.1987	9.050	19.90	154.380	339	17.059	
178. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.0112	15.080	0.17	256.870	3	17.034	
178. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.11	0.0077	97.19	0.75	1 104.78	9	11.367	
			(1)			15.08	0.12	256.87	2	17.034	
178. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.05	0.0035	113.70	0.40	810.77	3	7.131	
			(1)			15.08	0.05	256.87	1	17.034	
178. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.09	0.0063	101.31	0.64	999.00	6	9.861	
			(1)			12.94	0.08	219.76	1	16.983	
178. 6.	С101-0173	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм	т	0.0038	0.000266	17 541.00	4.67	77 147.99	21	4.398	
178. 7.	С101-0788	Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг	т	0.169	0.01183	13 485.00	159.53	67 611.85	800	5.014	
178. 8.	С101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.452	0.03164	13 515.00	427.61	50 553.85	1 600	3.741	
		Накладные расходы				108%	21.68	92%	315		
		Сметная прибыль				55%	11.04	44%	150		
		Всего с НР и СП					646.20		3 242		
	
179.	Е16-04-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 150 мм (фановый стояк)	100 м трубопровода		0.026	12 734.30	331.09	36 111.41	939	2.836	
179. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	61.6	1.6016	10.520	16.85	179.030	287	17.018	
179. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.0013	15.080	0.02	256.870		17.034	
179. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.03	0.00078	97.19	0.08	1 104.78	1	11.367	
			(1)			15.08	0.01	256.87		17.034	
179. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.02	0.00052	113.70	0.06	810.77		7.131	
			(1)			15.08	0.01	256.87		17.034	
179. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.00052	101.31	0.05	999.00	1	9.861	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
179. 6.	С101-2449	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	0.104	182.07	18.94	610.14	63	3.351	
179. 7.	С101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.00266	0.00006916	20 580.00	1.42	161 788.18	11	7.861	
179. 8.	С302-3340	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм	м	99.8	2.5948	113.13	293.55	221.55	575	1.958	
179. 9.	С411-0001	Вода	м3	1.57	0.04082	3.60	0.15	20.52	1	5.7	
		Накладные расходы				115%	19.40	98%	281		
		Сметная прибыль				71%	11.98	56%	161		
		Всего с НР и СП					362.47		1 381		
	
	Внутренняя отделка	
	Полы (тамбур)	
180.	Е11-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Уплотнение грунта: гравием	100 м2 площади уплотнения		0.034	1 016.27	34.55	6 899.44	235	6.802	
180. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	7.7	0.2618	8.900	2.33	151.270	40	16.997	
180. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.88	0.02992	11.729	0.35	199.685	6	17.025	
180. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.33	0.01122	102.57	1.15	835.60	9	8.147	
			(1)			11.23	0.13	191.22	2	17.028	
180. 4.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	0.01564	95.16	1.49	468.45	7	4.923	
			(1)			11.23	0.18	191.22	3	17.028	
180. 5.	Х15-3101	Катки дорожные самоходные гладкие: 5 т	маш.-ч	0.09	0.00306	114.60	0.35	671.01	2	5.855	
			(1)			16.11	0.05	273.99	1	17.007	
180. 6.	Х33-1100	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.93	0.03162	1.34	0.04	5.13		3.828	
180. 7.	С408-0104	Гравий для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм	м3	5.1	0.1734	168.19	29.16	1 014.46	176	6.032	
180. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.22	0.00748	3.60	0.03	20.52		5.7	
		Накладные расходы				111%	2.97	94%	43		
		Сметная прибыль				64%	1.72	51%	23		
		Всего с НР и СП					39.24		302		
	
181.	Е11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя		0.34	725.26	246.59	3 827.43	1 301	5.276	
		Объем: 3.4*0.1									
181. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	3.66	1.2444	8.900	11.08	151.270	188	16.997	
181. 2.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	0.1632	0.62	0.10	2.92		4.71	
181. 3.	С101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.00068	8 095.10	5.50	23 453.30	16	2.897	
181. 4.	С102-0138	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.00034	747.34	0.25	3 626.06	1	4.852	
181. 5.	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	1.02	0.3468	660.97	229.22	3 151.63	1 093	4.768	
181. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	0.119	3.60	0.43	20.52	2	5.7	
		Накладные расходы				111%	12.30	94%	177		
		Сметная прибыль				64%	7.09	51%	96		
		Всего с НР и СП					265.98		1 574		
	
182.	С401-0005 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3		-0.347	660.97	-229.36	3 151.63	-1 094	4.77	
		Объем: (0.34)*(-1.02)									
	
183.	С401-0003 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3		0.347	632.95	219.63	3 046.19	1 057	4.813	
		Объем: (0.34)*1.02									
	
184.	Е11-01-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности		0.034	3 651.51	124.15	28 891.37	982	7.91	
184. 1.	З1-100-51	Рабочий среднего разряда 5,1	чел.-ч	46.18	1.57012	11.960	18.78	203.420	319	17.008	
184. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.39	0.01326	15.080	0.20	256.870	3	17.034	
184. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.39	0.01326	32.61	0.43	300.82	4	9.225	
			(1)			15.08	0.20	256.87	3	17.034	
184. 4.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	8.05	0.2737	35.39	9.69	101.14	28	2.858	
184. 5.	Х36-1101	Термос 100 л	маш.-ч	6	0.204	1.41	0.29	2.65	1	1.879	
184. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.59	0.02006	101.31	2.03	999.00	20	9.861	
			(1)			12.94	0.26	219.76	4	16.983	
184. 7.	С101-0009	Асбест хризотиловый марки: К-6-30	т	0.014	0.000476	3 786.40	1.80	33 151.43	16	8.755	
184. 8.	С101-0073	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.289	0.009826	2 447.30	24.05	24 380.60	240	9.962	
184. 9.	С101-0074	Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30	т	0.057	0.001938	2 508.60	4.86	21 142.72	41	8.428	
184. 10.	С101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б	м2	116	3.944	7.09	27.96	39.92	157	5.63	
184. 11.	С101-1745	Бензин растворитель	т	0.095	0.00323	6 899.80	22.29	35 300.17	114	5.116	
184. 12.	С101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.017	17.11	0.29	51.45	1	3.007	
184. 13.	С113-0101	Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А	т	0.231	0.007854	1 487.50	11.68	5 348.15	42	3.595	
		Накладные расходы				111%	21.07	94%	303		
		Сметная прибыль				64%	12.15	51%	164		
		Всего с НР и СП					157.37		1 449		
	
185.	С101-0852 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б	м2		-3.944	7.09	-27.96	39.92	-157	5.615	
		Объем: (0.034)*(-116.0)									
	
186.	С101-1564 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Гидроизол	м2		3.944	33.27	131.22	67.99	268	2.042	
		Объем: 3.4*1.16									
	
187.	Е11-01-004-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой	100 м2 изолируемой поверхности		0.034	2 277.55	77.44	17 478.85	594	7.67	
187. 1.	З1-100-51	Рабочий среднего разряда 5,1	чел.-ч	27.86	0.94724	11.960	11.33	203.420	193	17.008	
187. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.23	0.00782	15.080	0.12	256.870	2	17.034	
187. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.23	0.00782	32.61	0.26	300.82	2	9.225	
			(1)			15.08	0.12	256.87	2	17.034	
187. 4.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	3.68	0.12512	35.39	4.43	101.14	13	2.858	
187. 5.	Х36-1101	Термос 100 л	маш.-ч	4.5	0.153	1.41	0.22	2.65		1.879	
187. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.33	0.01122	101.31	1.14	999.00	11	9.861	
			(1)			12.94	0.15	219.76	2	16.983	
187. 7.	С101-0009	Асбест хризотиловый марки: К-6-30	т	0.006	0.000204	3 786.40	0.77	33 151.43	7	8.755	
187. 8.	С101-0073	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.132	0.004488	2 447.30	10.98	24 380.60	109	9.962	
187. 9.	С101-0074	Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30	т	0.019	0.000646	2 508.60	1.62	21 142.72	14	8.428	
187. 10.	С101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б	м2	116	3.944	7.09	27.96	39.92	157	5.63	
187. 11.	С101-1745	Бензин растворитель	т	0.057	0.001938	6 899.80	13.37	35 300.17	68	5.116	
187. 12.	С113-0101	Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А	т	0.106	0.003604	1 487.50	5.36	5 348.15	19	3.595	
		Накладные расходы				111%	12.71	94%	183		
		Сметная прибыль				64%	7.33	51%	99		
		Всего с НР и СП					97.48		877		
	
188.	С101-0852 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б	м2		-3.944	7.09	-27.96	39.92	-157	5.615	
		Объем: (0.034)*(-116.0)									
	
189.	С101-1564 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Гидроизол	м2		3.944	33.27	131.22	67.99	268	2.042	
		Объем: 3.4*1.16									
	
190.	Е11-01-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки		0.034	1 659.73	56.43	12 769.15	434	7.691	
190. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	39.51	1.34334	8.430	11.32	143.350	193	17.005	
190. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.27	0.04318	15.080	0.65	256.870	11	17.034	
190. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	1.27	0.04318	32.61	1.41	300.82	13	9.225	
			(1)			15.08	0.65	256.87	11	17.034	
190. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	9.07	0.30838	0.62	0.19	2.92	1	4.71	
190. 5.	С402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	2.04	0.06936	621.09	43.08	3 247.57	225	5.229	
190. 6.	С411-0001	Вода	м3	3.5	0.119	3.60	0.43	20.52	2	5.7	
		Накладные расходы				111%	13.29	94%	192		
		Сметная прибыль				64%	7.66	51%	104		
		Всего с НР и СП					77.38		730		
	
191.	Е11-01-011-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки		0.034	1 317.03	44.78	7 191.53	245	5.471	
		Начисления: Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4, Н48= 4	
191. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	2	0.068	8.430	0.57	143.350	10	17.005	
191. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.84	0.02856	15.080	0.43	256.870	7	17.034	
191. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.84	0.02856	32.61	0.93	300.82	9	9.225	
			(1)			15.08	0.43	256.87	7	17.034	
191. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	9.28	0.31552	0.62	0.20	2.92	1	4.71	
191. 5.	С402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	2.04	0.06936	621.09	43.08	3 247.57	225	5.229	
		Накладные расходы				111%	1.11	94%	16		
		Сметная прибыль				64%	0.64	51%	9		
		Всего с НР и СП					46.53		270		
	
192.	Е06-01-015-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т		0.0063	6 050.46	38.12	37 496.19	236	6.191	
		Объем: 6.3/1000									
192. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	12.64	0.079632	9.400	0.75	159.830	13	17.003	
192. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.001008	15.080	0.02	256.870		17.034	
192. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.16	0.001008	113.70	0.11	810.77	1	7.131	
			(1)			15.08	0.02	256.87		17.034	
192. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.001386	101.31	0.14	999.00	1	9.861	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
192. 5.	С101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.0001764	9 906.00	1.75	49 384.46	9	4.985	
192. 6.	С204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	1	0.0063	5 613.80	35.37	33 743.67	213	6.011	
		Накладные расходы				95%	0.73	80%	10		
		Сметная прибыль				55%	0.42	44%	6		
		Всего с НР и СП					39.28		252		
	
193.	С204-0100 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т		-0.0063	5 613.80	-35.37	33 743.67	-213	6.022	
		Объем: (0.0063)*(-1.0)									
	
194.	С204-0097 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т		0.0063	5 486.84	34.57	60 823.56	383	11.079	
		Объем: 6.3/1000									
	
195.	Е11-01-036-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат"	100 м2 покрытия		0.034	10 066.49	342.26	61 427.90	2 089	6.104	
195. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	42.4	1.4416	8.820	12.71	149.970	216	17.003	
195. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.0119	15.080	0.18	256.870	3	17.034	
195. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.35	0.0119	32.61	0.39	300.82	4	9.225	
			(1)			15.08	0.18	256.87	3	17.034	
195. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.5	0.017	101.31	1.72	999.00	17	9.861	
			(1)			12.94	0.22	219.76	4	16.983	
195. 5.	С101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	102	3.468	87.95	305.01	502.71	1 743	5.716	
195. 6.	С101-1743	Клей "Бустилат"	т	0.05	0.0017	13 020.00	22.13	63 244.82	108	4.858	
195. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.017	17.11	0.29	51.45	1	3.007	
		Накладные расходы				111%	14.31	94%	206		
		Сметная прибыль				64%	8.25	51%	112		
		Всего с НР и СП					364.82		2 407		
	
	Полы (помещение кухни)	
196.	Е11-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Уплотнение грунта: гравием	100 м2 площади уплотнения		0.108	1 016.27	109.76	6 899.44	745	6.788	
196. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	7.7	0.8316	8.900	7.40	151.270	126	16.997	
196. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.88	0.09504	11.729	1.11	199.685	19	17.025	
196. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.33	0.03564	102.57	3.66	835.60	30	8.147	
			(1)			11.23	0.40	191.22	7	17.028	
196. 4.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	0.04968	95.16	4.73	468.45	23	4.923	
			(1)			11.23	0.56	191.22	9	17.028	
196. 5.	Х15-3101	Катки дорожные самоходные гладкие: 5 т	маш.-ч	0.09	0.00972	114.60	1.11	671.01	7	5.855	
			(1)			16.11	0.16	273.99	3	17.007	
196. 6.	Х33-1100	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.93	0.10044	1.34	0.13	5.13	1	3.828	
196. 7.	С408-0104	Гравий для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм	м3	5.1	0.5508	168.19	92.64	1 014.46	559	6.032	
196. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.22	0.02376	3.60	0.09	20.52		5.7	
		Накладные расходы				111%	9.45	94%	136		
		Сметная прибыль				64%	5.45	51%	74		
		Всего с НР и СП					124.65		955		
	
197.	Е11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя		1.08	725.26	783.28	3 827.43	4 134	5.278	
		Объем: 10.8*0.1									
197. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	3.66	3.9528	8.900	35.18	151.270	598	16.997	
197. 2.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	0.5184	0.62	0.32	2.92	2	4.71	
197. 3.	С101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.00216	8 095.10	17.49	23 453.30	51	2.897	
197. 4.	С102-0138	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.00108	747.34	0.81	3 626.06	4	4.852	
197. 5.	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	1.02	1.1016	660.97	728.12	3 151.63	3 472	4.768	
197. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	0.378	3.60	1.36	20.52	8	5.7	
		Накладные расходы				111%	39.05	94%	562		
		Сметная прибыль				64%	22.52	51%	305		
		Всего с НР и СП					844.85		5 001		
	
198.	С401-0005 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3		-1.102	660.97	-728.39	3 151.63	-3 473	4.768	
		Объем: (1.08)*(-1.02)									
	
199.	С401-0003 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3		1.102	632.95	697.51	3 046.19	3 357	4.813	
		Объем: (1.08)*1.02									
	
200.	Е11-01-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности		0.108	3 651.51	394.36	28 891.37	3 120	7.912	
200. 1.	З1-100-51	Рабочий среднего разряда 5,1	чел.-ч	46.18	4.98744	11.960	59.65	203.420	1 015	17.008	
200. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.39	0.04212	15.080	0.64	256.870	11	17.034	
200. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.39	0.04212	32.61	1.37	300.82	13	9.225	
			(1)			15.08	0.64	256.87	11	17.034	
200. 4.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	8.05	0.8694	35.39	30.77	101.14	88	2.858	
200. 5.	Х36-1101	Термос 100 л	маш.-ч	6	0.648	1.41	0.91	2.65	2	1.879	
200. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.59	0.06372	101.31	6.46	999.00	64	9.861	
			(1)			12.94	0.82	219.76	14	16.983	
200. 7.	С101-0009	Асбест хризотиловый марки: К-6-30	т	0.014	0.001512	3 786.40	5.73	33 151.43	50	8.755	
200. 8.	С101-0073	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.289	0.031212	2 447.30	76.39	24 380.60	761	9.962	
200. 9.	С101-0074	Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30	т	0.057	0.006156	2 508.60	15.44	21 142.72	130	8.428	
200. 10.	С101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б	м2	116	12.528	7.09	88.82	39.92	500	5.63	
200. 11.	С101-1745	Бензин растворитель	т	0.095	0.01026	6 899.80	70.79	35 300.17	362	5.116	
200. 12.	С101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.054	17.11	0.92	51.45	3	3.007	
200. 13.	С113-0101	Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А	т	0.231	0.024948	1 487.50	37.11	5 348.15	133	3.595	
		Накладные расходы				111%	66.92	94%	964		
		Сметная прибыль				64%	38.59	51%	523		
		Всего с НР и СП					499.87		4 608		
	
201.	С101-0852 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б	м2		-12.528	7.09	-88.82	39.92	-500	5.629	
		Объем: (0.108)*(-116.0)									
	
202.	С101-1564 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Гидроизол	м2		12.528	33.27	416.81	67.99	852	2.044	
		Объем: 10.8*1.16									
	
203.	Е11-01-004-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой	100 м2 изолируемой поверхности		0.108	2 277.55	245.98	17 478.85	1 888	7.675	
203. 1.	З1-100-51	Рабочий среднего разряда 5,1	чел.-ч	27.86	3.00888	11.960	35.99	203.420	612	17.008	
203. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.23	0.02484	15.080	0.37	256.870	6	17.034	
203. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.23	0.02484	32.61	0.81	300.82	7	9.225	
			(1)			15.08	0.37	256.87	6	17.034	
203. 4.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	3.68	0.39744	35.39	14.07	101.14	40	2.858	
203. 5.	Х36-1101	Термос 100 л	маш.-ч	4.5	0.486	1.41	0.69	2.65	1	1.879	
203. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.33	0.03564	101.31	3.61	999.00	36	9.861	
			(1)			12.94	0.46	219.76	8	16.983	
203. 7.	С101-0009	Асбест хризотиловый марки: К-6-30	т	0.006	0.000648	3 786.40	2.45	33 151.43	21	8.755	
203. 8.	С101-0073	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.132	0.014256	2 447.30	34.89	24 380.60	348	9.962	
203. 9.	С101-0074	Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30	т	0.019	0.002052	2 508.60	5.15	21 142.72	43	8.428	
203. 10.	С101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б	м2	116	12.528	7.09	88.82	39.92	500	5.63	
203. 11.	С101-1745	Бензин растворитель	т	0.057	0.006156	6 899.80	42.48	35 300.17	217	5.116	
203. 12.	С113-0101	Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А	т	0.106	0.011448	1 487.50	17.03	5 348.15	61	3.595	
		Накладные расходы				111%	40.36	94%	581		
		Сметная прибыль				64%	23.27	51%	315		
		Всего с НР и СП					309.61		2 784		
	
204.	С101-0852 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б	м2		-12.528	7.09	-88.82	39.92	-500	5.629	
		Объем: (0.108)*(-116.0)									
	
205.	С101-1564 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Гидроизол	м2		12.528	33.27	416.81	67.99	852	2.044	
		Объем: 10.8*1.16									
	
206.	Е11-01-009-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2 изолируемой поверхности		0.108	3 554.82	383.92	23 441.14	2 532	6.595	
206. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	28.38	3.06504	9.510	29.15	161.770	496	17.011	
206. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.18	0.01944	15.080	0.29	256.870	5	17.034	
206. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.18	0.01944	32.61	0.63	300.82	6	9.225	
			(1)			15.08	0.29	256.87	5	17.034	
206. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.98	0.10584	101.31	10.72	999.00	106	9.861	
			(1)			12.94	1.37	219.76	23	16.983	
206. 5.	С104-0013	Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм	м3	4.12	0.44496	771.79	343.42	4 324.50	1 924	5.603	
		Накладные расходы				111%	32.68	94%	471		
		Сметная прибыль				64%	18.84	51%	256		
		Всего с НР и СП					435.44		3 258		
	
207.	С104-0013 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм	м3		-0.445	771.79	-343.45	4 324.50	-1 924	5.602	
		Объем: (0.108)*(-4.12)									
	
208.	С104-0228 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Плиты из экструдированного пенополистирола КТплэкс 30	м3		1.335	1 040.93	1 389.64	4 880.37	6 515	4.688	
		Объем: 10.8*0.12*1.03									
	
209.	Е11-01-050-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности		0.108	744.39	80.39	1 945.50	210	2.612	
209. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	3.45	0.3726	9.050	3.37	154.380	58	17.059	
209. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.00216	101.31	0.22	999.00	2	9.861	
			(1)			12.94	0.03	219.76		16.983	
209. 3.	С113-0324	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2	122.4	13.2192	5.81	76.80	11.38	150	1.959	
		Накладные расходы				111%	3.74	94%	55		
		Сметная прибыль				64%	2.16	51%	30		
		Всего с НР и СП					86.29		294		
	
210.	Е11-01-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки		0.108	1 659.73	179.25	12 769.15	1 379	7.693	
210. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	39.51	4.26708	8.430	35.97	143.350	612	17.005	
210. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.27	0.13716	15.080	2.07	256.870	35	17.034	
210. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	1.27	0.13716	32.61	4.47	300.82	41	9.225	
			(1)			15.08	2.07	256.87	35	17.034	
210. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	9.07	0.97956	0.62	0.61	2.92	3	4.71	
210. 5.	С402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	2.04	0.22032	621.09	136.84	3 247.57	716	5.229	
210. 6.	С411-0001	Вода	м3	3.5	0.378	3.60	1.36	20.52	8	5.7	
		Накладные расходы				111%	42.22	94%	608		
		Сметная прибыль				64%	24.35	51%	330		
		Всего с НР и СП					245.82		2 317		
	
211.	Е11-01-011-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки		0.108	1 317.03	142.24	7 191.53	777	5.463	
		Начисления: Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4, Н48= 4	
211. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	2	0.216	8.430	1.82	143.350	31	17.005	
211. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.84	0.09072	15.080	1.37	256.870	23	17.034	
211. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.84	0.09072	32.61	2.96	300.82	27	9.225	
			(1)			15.08	1.37	256.87	23	17.034	
211. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	9.28	1.00224	0.62	0.62	2.92	3	4.71	
211. 5.	С402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	2.04	0.22032	621.09	136.84	3 247.57	716	5.229	
		Накладные расходы				111%	3.54	94%	51		
		Сметная прибыль				64%	2.04	51%	28		
		Всего с НР и СП					147.82		855		
	
212.	Е06-01-015-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т		0.02	6 050.46	121.01	37 496.19	750	6.198	
		Объем: 19.9/1000									
212. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	12.64	0.2528	9.400	2.38	159.830	40	17.003	
212. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.0032	15.080	0.05	256.870	1	17.034	
212. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.16	0.0032	113.70	0.36	810.77	3	7.131	
			(1)			15.08	0.05	256.87	1	17.034	
212. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.0044	101.31	0.45	999.00	4	9.861	
			(1)			12.94	0.06	219.76	1	16.983	
212. 5.	С101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.00056	9 906.00	5.55	49 384.46	28	4.985	
212. 6.	С204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	1	0.02	5 613.80	112.28	33 743.67	675	6.011	
		Накладные расходы				95%	2.31	80%	33		
		Сметная прибыль				55%	1.34	44%	18		
		Всего с НР и СП					124.66		801		
	
213.	С204-0100 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т		-0.02	5 613.80	-112.28	33 743.67	-675	6.012	
		Объем: (0.0199)*(-1.0)									
	
214.	С204-0097 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т		0.02	5 486.84	109.74	60 823.56	1 216	11.081	
		Объем: 19.9/1000									
	
215.	Е11-01-036-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат"	100 м2 покрытия		0.108	10 066.49	1 087.18	61 427.90	6 634	6.102	
215. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	42.4	4.5792	8.820	40.39	149.970	687	17.003	
215. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.0378	15.080	0.57	256.870	10	17.034	
215. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.35	0.0378	32.61	1.23	300.82	11	9.225	
			(1)			15.08	0.57	256.87	10	17.034	
215. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.5	0.054	101.31	5.47	999.00	54	9.861	
			(1)			12.94	0.70	219.76	12	16.983	
215. 5.	С101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	102	11.016	87.95	968.86	502.71	5 538	5.716	
215. 6.	С101-1743	Клей "Бустилат"	т	0.05	0.0054	13 020.00	70.31	63 244.82	342	4.858	
215. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.054	17.11	0.92	51.45	3	3.007	
		Накладные расходы				111%	45.47	94%	655		
		Сметная прибыль				64%	26.21	51%	355		
		Всего с НР и СП					1 158.86		7 645		
	
216.	Е18-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Демонтаж  котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе водогрейных теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч)	1 котел		1	129.25	129.25	1 920.82	1 921	14.863	
		Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0	
216. 1.	З1-100-44	Рабочий среднего разряда 4,4	чел.-ч	9.636	9.636	10.830	104.36	184.220	1 775	17.01	
216. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.06	15.080	0.90	256.870	15	17.034	
216. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.06	0.06	113.70	6.82	810.77	49	7.131	
			(1)			15.08	0.90	256.87	15	17.034	
216. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.14	0.14	8.45	1.18	38.16	5	4.516	
216. 5.	Х04-2900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0.24	0.24	33.21	7.97	15.75	4	0.474	
216. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.088	0.088	101.31	8.92	999.00	88	9.861	
			(1)			12.94	1.14	219.76	19	16.983	
		Накладные расходы				115%	121.05	98%	1 754		
		Сметная прибыль				71%	74.73	56%	1 002		
		Всего с НР и СП					325.03		4 678		
	
217.	Е18-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе водогрейных теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч)(существующий)	1 котел		1	18 267.12	18 267.12	80 878.47	80 878	4.428	
217. 1.	З1-100-44	Рабочий среднего разряда 4,4	чел.-ч	24.09	24.09	10.830	260.89	184.220	4 438	17.01	
217. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.15	0.15	15.080	2.26	256.870	39	17.034	
217. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.15	0.15	113.70	17.06	810.77	122	7.131	
			(1)			15.08	2.26	256.87	39	17.034	
217. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.35	0.35	8.45	2.96	38.16	13	4.516	
217. 5.	Х04-2900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0.6	0.6	33.21	19.93	15.75	9	0.474	
217. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.22	101.31	22.29	999.00	220	9.861	
			(1)			12.94	2.85	219.76	48	16.983	
217. 7.	С101-0388	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.00016	0.00016	16 286.00	2.61	39 873.45	6	2.448	
217. 8.	С101-0587	Масло индустриальное И-20А	т	0.0001	0.0001	7 777.50	0.78	46 599.85	5	5.992	
217. 9.	С101-0628	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.00008	0.00008	17 234.00	1.38	77 305.10	6	4.486	
217. 10.	С101-1522	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00037	0.00037	12 927.00	4.78	48 109.45	18	3.722	
217. 11.	С101-1669	Очес льняной	кг	0.08	0.08	37.29	2.98	137.58	11	3.689	
217. 12.	С101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.1	0.1	45.65	4.57	79.53	8	1.742	
217. 13.	С101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 12 мм	т	0.0012	0.0012	23 463.00	28.16	157 961.85	190	6.732	
217. 14.	С301-1571	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе: водогрейные марки КЧМ-2УЭ "Каунас", количество секций 10, теплопроизводительность 0,059 МВт	компл.	1	1	17 767.64	17 767.64	75 413.61	75 414	4.244	
217. 15.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.2	3.60	0.72	20.52	4	5.7	
217. 16.	С507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	2	2	61.00	122.00	186.47	373	3.057	
217. 17.	С509-0918	Картон асбестовый общего назначения марки: КАОН-1 толщиной 2 мм	т	0.00011	0.00011	13 816.00	1.52	68 544.34	8	4.961	
217. 18.	С509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной: 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	0.002	3 435.20	6.87	17 338.03	35	5.047	
		Накладные расходы				115%	302.62	98%	4 387		
		Сметная прибыль				71%	186.84	56%	2 507		
		Всего с НР и СП					18 756.58		87 773		
	
218.	С507-0983 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.		-2	61.00	-122.00	186.47	-373	3.057	
		Объем: (1.0)*(-2.0)									
	
219.	С301-1571 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе: водогрейные марки КЧМ-2УЭ "Каунас", количество секций 10, теплопроизводительность 0,059 МВт	компл.		-1	17 767.64	-17 767.64	75 413.61	-75 414	4.244	
		Объем: (1.0)*(-1.0)									
	
	Стены	
220.	Е15-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: улучшенная	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0.36	2 574.43	926.79	24 740.20	8 906	9.61	
220. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	103.01	37.0836	9.980	370.09	169.690	6 293	17.003	
220. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.68	2.7648	10.520	29.09	179.341	496	17.048	
220. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.84	0.3024	32.61	9.86	300.82	91	9.225	
			(1)			15.08	4.56	256.87	78	17.034	
220. 4.	Х11-1500	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.84	2.4624	18.36	45.21	241.94	596	13.178	
			(1)			9.96	24.53	169.82	418	17.05	
220. 5.	С101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00012	0.0000432	10 947.00	0.47	69 468.96	3	6.346	
220. 6.	С101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	5.54	1.9944	31.58	62.98	215.71	430	6.831	
220. 7.	С102-0054	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта	м3	0.06	0.0216	1 069.50	23.10	4 060.71	88	3.797	
220. 8.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.87	0.6732	612.02	412.01	2 053.44	1 382	3.355	
220. 9.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.00216	1 416.70	3.06	10 988.26	24	7.756	
		Накладные расходы				95%	379.22	80%	5 431		
		Сметная прибыль				47%	187.61	37%	2 512		
		Всего с НР и СП					1 493.63		16 849		
	
221.	Е61-1-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2 поверхности		0.36	1 063.73	382.94	8 881.46	3 197	8.349	
221. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	35.73	12.8628	8.900	114.48	151.270	1 946	16.997	
221. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.29	0.1044	15.080	1.57	256.870	27	17.034	
221. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.29	0.1044	32.61	3.40	300.82	31	9.225	
			(1)			15.08	1.57	256.87	27	17.034	
221. 4.	С101-1813	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	0.0253	0.009108	22 343.00	203.50	84 633.51	771	3.788	
221. 5.	С402-0114	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ: цементные рецепт № 4, марка 100	т	0.568	0.20448	298.83	61.10	2 184.74	447	7.311	
221. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	0.126	3.60	0.45	20.52	3	5.7	
		Накладные расходы				79%	91.68	67%	1 322		
		Сметная прибыль				50%	58.03	40%	789		
		Всего с НР и СП					532.64		5 308		
	
222.	Е15-04-005-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.36	1 664.77	599.32	12 414.51	4 469	7.457	
222. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	42.9	15.444	9.510	146.87	161.770	2 498	17.011	
222. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0072	15.080	0.11	256.870	2	17.034	
222. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.02	0.0072	32.61	0.23	300.82	2	9.225	
			(1)			15.08	0.11	256.87	2	17.034	
222. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.054	101.31	5.47	999.00	54	9.861	
			(1)			12.94	0.70	219.76	12	16.983	
222. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.3024	63.37	19.16	238.39	72	3.762	
222. 6.	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.051	0.01836	4 290.70	78.78	21 459.44	394	5.001	
222. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.1116	17.11	1.91	51.45	6	3.007	
222. 8.	С101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0.063	0.02268	15 295.00	346.89	63 620.30	1 443	4.16	
		Накладные расходы				95%	139.63	80%	2 000		
		Сметная прибыль				47%	69.08	37%	925		
		Всего с НР и СП					808.03		7 394		
	
	Потолок	
223.	Е10-05-011-01 
(Приказ № 139/пр от 28.02.2017)	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": двухуровневых (П 112)	100 м2 потолка		0.2	9 957.43	1 991.49	51 736.63	10 347	5.196	
223. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	92	18.4	9.630	177.19	163.850	3 015	17.015	
223. 2.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	2	0.4	3.41	1.36	13.90	6	4.076	
223. 3.	Х33-0901	Ножницы: электрические	маш.-ч	0.14	0.028	33.20	0.93	14.41		0.434	
223. 4.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	0.61	0.122	2.75	0.34	4.66	1	1.695	
223. 5.	С101-2430	Грунтовка: "Тифенгрунд", КНАУФ	кг	10	2	13.28	26.56	61.50	123	4.631	
223. 6.	С101-2437	Шпаклевка "Унифлот", КНАУФ	кг	4	0.8	11.63	9.30	59.87	48	5.148	
223. 7.	С101-2438	Шпаклевка "Фугенфюллер", КНАУФ	кг	42	8.4	4.56	38.30	20.34	171	4.461	
223. 8.	С101-2474	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	м	68	13.6	0.26	3.54	3.33	45	12.808	
223. 9.	С101-2480	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной	100 м	1.35	0.27	146.00	39.42	1 774.78	479	12.156	
223. 10.	С101-2509	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм	м2	112	22.4	30.12	674.69	74.84	1 676	2.485	
223. 11.	С101-2582	Шуруп самонарезающий: (LN) 3,5/9,5 мм	100 шт.	4.26	0.852	7.00	5.96	12.86	11	1.837	
223. 12.	С101-2583	Шуруп самонарезающий: (TN) 3,5/25 мм	100 шт.	20.14	4.028	7.00	28.20	19.53	79	2.79	
223. 13.	С101-2589	Дюбель-гвоздь 6/39 мм	100 шт.	1.83	0.366	55.00	20.13	47.45	17	0.863	
223. 14.	С201-0802	Профиль потолочный: ПП 60/27/0,6	м	390	78	9.55	744.90	48.98	3 820	5.129	
223. 15.	С201-0816	Подвес с зажимом для ПП-профиля 60*27 мм	100 шт.	1.83	0.366	200.00	73.20	979.70	359	4.899	
223. 16.	С201-0824	Соединители профилей: двухуровневые ПП	100 шт.	3.68	0.736	166.01	122.18	594.83	438	3.583	
223. 17.	С201-0831	ПП- удлинитель профилей 60*27	100 шт.	0.69	0.138	183.00	25.25	430.18	59	2.351	
223. 18.	С411-0001	Вода	м3	0.036	0.0072	3.60	0.03	20.52		5.7	
		Накладные расходы				106%	187.82	90%	2 714		
		Сметная прибыль				54%	95.68	43%	1 296		
		Всего с НР и СП					2 274.99		14 357		
	
224.	С101-2509 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм	м2		-22.4	30.12	-674.69	74.84	-1 676	2.484	
		Объем: (0.2)*(-112.0)									
	
225.	С101-2512 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	м2		22.4	39.58	886.59	110.01	2 464	2.779	
		Объем: (0.2)*112.0									
	
226.	Е15-04-007-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.2	1 103.20	220.64	10 084.77	2 017	9.142	
226. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	39.98	7.996	9.400	75.16	159.830	1 278	17.003	
226. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.002	12.940	0.03	219.760		16.983	
226. 3.	Х03-0952	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 25 м	маш.-ч	0.01	0.002	29.03	0.06	258.03	1	8.888	
			(1)			12.94	0.03	219.76		16.983	
226. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.1	0.02	101.31	2.03	999.00	20	9.861	
			(1)			12.94	0.26	219.76	4	16.983	
226. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.168	63.37	10.65	238.39	40	3.762	
226. 6.	С101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.062	17.11	1.06	51.45	3	3.007	
226. 7.	С101-3512	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т	0.033	0.0066	6 835.05	45.11	38 259.92	253	5.598	
226. 8.	С101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.0055	0.0011	11 024.26	12.13	33 315.43	37	3.022	
226. 9.	С101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	22	4.4	16.92	74.45	87.74	386	5.186	
		Накладные расходы				95%	71.43	80%	1 022		
		Сметная прибыль				47%	35.34	37%	473		
		Всего с НР и СП					327.41		3 512		
	
	вывоз мусора	
227.	Т01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		19.2	48.13	924.10	490.34	9 415	10.188	
	
228.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		19.2	16.40	314.88	145.95	2 802	8.899	
	
	Отопление и вентиляция (сопутствующие работы к строительству пристройки)	
229.	Е18-03-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка радиаторов: чугунных	100 кВт радиаторов и конвекторов		0.015	35 309.86	529.65	291 347.69	4 370	8.251	
229. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	75.7	1.1355	9.510	10.80	161.770	184	17.011	
229. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.72	0.0408	15.080	0.62	256.870	10	17.034	
229. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.14	0.0021	113.70	0.24	810.77	2	7.131	
			(1)			15.08	0.03	256.87	1	17.034	
229. 4.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	2.58	0.0387	32.61	1.26	300.82	12	9.225	
			(1)			15.08	0.58	256.87	10	17.034	
229. 5.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	0.21	0.00315	4.44	0.01	6.48		1.459	
229. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.34	0.0501	101.31	5.08	999.00	50	9.861	
			(1)			12.94	0.65	219.76	11	16.983	
229. 7.	С101-0148	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью): 3х68,5 мм	т	0.00632	0.0000948	15 444.00	1.46	76 091.10	7	4.927	
229. 8.	С301-0555	Радиаторы отопительные чугунные марка: МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм	кВт	100	1.5	284.51	426.77	2 570.00	3 855	9.033	
229. 9.	С301-1195	Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	2.53	0.03795	973.00	36.93	3 471.88	132	3.568	
229. 10.	С301-1196	Кронштейны для крепления радиаторов: к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	2.53	0.03795	1 231.00	46.72	3 349.66	127	2.721	
229. 11.	С402-0002	Раствор готовый кладочный цементный марки 50	м3	0.0505	0.0007575	512.30	0.39	2 666.65	2	5.205	
		Накладные расходы				115%	13.13	98%	190		
		Сметная прибыль				71%	8.11	56%	109		
		Всего с НР и СП					550.89		4 669		
	
230.	С2 Цена поставщи.	Клапаны термостатический VALTEC Ду=25 мм	шт		1	97.74	97.74	562.98	563	5.76	
	
231.	Е13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.036	346.88	12.49	2 083.40	75	6.005	
231. 1.	З1-100-47	Рабочий среднего разряда 4,7	чел.-ч	5.31	0.19116	11.300	2.16	192.130	37	17.003	
231. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.00036	11.230		191.220		17.028	
231. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.01	0.00036	102.57	0.04	835.60		8.147	
			(1)			11.23		191.22		17.028	
231. 4.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00036	1.86		10.30		5.538	
231. 5.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.04032	7.46	0.30	18.19	1	2.438	
231. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00036	101.31	0.04	999.00		9.861	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
231. 7.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.000432	20 496.00	8.85	72 156.04	31	3.52	
231. 8.	С113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000072	15 255.00	1.10	79 246.03	6	5.195	
		Накладные расходы				81%	1.75	69%	26		
		Сметная прибыль				60%	1.30	48%	18		
		Всего с НР и СП					15.54		118		
	
232.	Е13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.036	617.49	22.23	2 484.15	89	4.004	
232. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	3.83	0.13788	9.630	1.33	163.850	23	17.015	
232. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.00036	11.230		191.220		17.028	
232. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.01	0.00036	102.57	0.04	835.60		8.147	
			(1)			11.23		191.22		17.028	
232. 4.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.00036	1.86		10.30		5.538	
232. 5.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.0234	7.46	0.17	18.19		2.438	
232. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00036	101.31	0.04	999.00		9.861	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
232. 7.	С101-1292	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0000504	13 674.00	0.69	63 195.68	3	4.622	
232. 8.	С113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.000684	29 187.00	19.96	91 466.07	63	3.134	
		Накладные расходы				81%	1.08	69%	16		
		Сметная прибыль				60%	0.80	48%	11		
		Всего с НР и СП					24.11		116		
	
233.	Е16-04-002-03 
(Приказ № 139/пр от 28.02.2017)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 мм	100 м трубопровода		0.16	1 853.77	296.60	25 528.49	4 085	13.773	
233. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	121.8	19.488	10.520	205.01	179.030	3 489	17.018	
233. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.72	0.7552	15.080	11.39	256.870	194	17.034	
233. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.05	0.008	97.19	0.78	1 104.78	9	11.367	
			(1)			15.08	0.12	256.87	2	17.034	
233. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.03	0.0048	113.70	0.55	810.77	4	7.131	
			(1)			15.08	0.07	256.87	1	17.034	
233. 5.	Х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	4.64	0.7424	101.37	75.26	620.67	461	6.123	
			(1)			15.08	11.20	256.87	191	17.034	
233. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.0352	101.31	3.57	999.00	35	9.861	
			(1)			12.94	0.46	219.76	8	16.983	
233. 7.	С101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм	т	0.00051	0.0000816	23 035.00	1.88	95 085.64	8	4.128	
233. 8.	С101-0329	Клей 88-СА	кг	0.17	0.0272	48.92	1.33	232.15	6	4.746	
233. 9.	С101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.06	0.0096	458.52	4.40	3 875.13	37	8.451	
233. 10.	С101-1700	Наконечники для полиэтиленовых труб	кг	0.33	0.0528	27.44	1.45	563.77	30	20.546	
233. 11.	С113-0473	Метиленхлорид	кг	0.2	0.032	52.58	1.68	59.35	2	1.129	
233. 12.	С405-1601	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.004	0.00064	4.80		43.58		9.079	
233. 13.	С411-0001	Вода	м3	1.21	0.1936	3.60	0.70	20.52	4	5.7	
		Накладные расходы				115%	248.86	98%	3 609		
		Сметная прибыль				71%	153.64	56%	2 062		
		Всего с НР и СП					699.10		9 757		
	
234.	С507-3356 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Труба из полипропилена PN 20/32	м		15.008	35.59	534.13	106.30	1 595	2.986	
		Объем: 16.0*0.938									
	
235.	Е16-04-002-05 
(Приказ № 139/пр от 28.02.2017)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 50 мм	100 м трубопровода		0.04	3 015.46	120.62	34 927.86	1 397	11.582	
235. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	141.52	5.6608	10.520	59.55	179.030	1 013	17.018	
235. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.46	0.5384	15.080	8.12	256.870	138	17.034	
235. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.07	0.0028	97.19	0.27	1 104.78	3	11.367	
			(1)			15.08	0.04	256.87	1	17.034	
235. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.05	0.002	113.70	0.23	810.77	2	7.131	
			(1)			15.08	0.03	256.87	1	17.034	
235. 5.	Х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	13.34	0.5336	101.37	54.09	620.67	331	6.123	
			(1)			15.08	8.05	256.87	137	17.034	
235. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.34	0.0136	101.31	1.38	999.00	14	9.861	
			(1)			12.94	0.18	219.76	3	16.983	
235. 7.	С101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм	т	0.00072	0.0000288	23 035.00	0.66	95 085.64	3	4.128	
235. 8.	С101-0329	Клей 88-СА	кг	0.43	0.0172	48.92	0.84	232.15	4	4.746	
235. 9.	С101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.085	0.0034	458.52	1.56	3 875.13	13	8.451	
235. 10.	С101-1700	Наконечники для полиэтиленовых труб	кг	0.47	0.0188	27.44	0.52	563.77	11	20.546	
235. 11.	С113-0473	Метиленхлорид	кг	0.52	0.0208	52.58	1.09	59.35	1	1.129	
235. 12.	С405-1601	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0099	0.000396	4.80		43.58		9.079	
235. 13.	С411-0001	Вода	м3	2.94	0.1176	3.60	0.42	20.52	2	5.7	
		Накладные расходы				115%	77.82	98%	1 128		
		Сметная прибыль				71%	48.05	56%	645		
		Всего с НР и СП					246.49		3 170		
	
236.	С507-3358 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Труба из полипропилена PN 20/50	м		3.784	73.95	279.83	250.51	948	3.388	
		Объем: 4.0*0.946									
	
237.	С3 Цена поставщи.	Колено 90 ППР д.32	шт		8	2.76	22.08	15.90	127	5.752	
	
238.	С4 Цена поставщи.	Колено 90 ППР д.50	шт		2	8.94	17.88	51.49	103	5.761	
	
239.	С507-3308 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х40х50 мм	10 шт.		0.4	138.00	55.20	719.12	288	5.217	
	
240.	С5 Цена поставщи.	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50х30 мм	шт		7	4.00	28.00	23.04	161	5.75	
	
241.	С507-5038 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 50х1 1/2"	10 шт.		0.2	796.70	159.34	5 230.09	1 046	6.565	
	
242.	С507-5036 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32х1"	10 шт.		0.6	264.50	158.70	1 813.93	1 088	6.856	
	
243.	Е18-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью: 0,1 м3	1 бак		1	606.93	606.93	4 207.79	4 208	6.933	
243. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	4.03	4.03	9.400	37.88	159.830	644	17.003	
243. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.05	15.080	0.75	256.870	13	17.034	
243. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.04	0.04	97.19	3.89	1 104.78	44	11.367	
			(1)			15.08	0.60	256.87	10	17.034	
243. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.01	0.01	113.70	1.14	810.77	8	7.131	
			(1)			15.08	0.15	256.87	3	17.034	
243. 5.	Х04-2900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0.4	0.4	33.21	13.28	15.75	6	0.474	
243. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.11	0.11	101.31	11.14	999.00	110	9.861	
			(1)			12.94	1.42	219.76	24	16.983	
243. 7.	С101-0388	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.00008	0.00008	16 286.00	1.30	39 873.45	3	2.448	
243. 8.	С101-0628	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.00004	0.00004	17 234.00	0.69	77 305.10	3	4.486	
243. 9.	С101-1669	Очес льняной	кг	0.04	0.04	37.29	1.49	137.58	6	3.689	
243. 10.	С301-0010	Баки расширительные круглые вместимостью: до 0,1 м3	шт.	1	1	535.00	535.00	3 377.04	3 377	6.312	
243. 11.	С411-0001	Вода	м3	0.31	0.31	3.60	1.12	20.52	6	5.7	
		Накладные расходы				115%	44.42	98%	644		
		Сметная прибыль				71%	27.43	56%	368		
		Всего с НР и СП					678.78		5 220		
	
244.	Е26-01-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками	10 м трубопровода		1	1 008.89	1 008.89	5 018.16	5 018	4.974	
		Объем: 8+2									
244. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	3.52	3.52	10.520	37.03	179.030	630	17.018	
244. 2.	Х33-2101	Установки: для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0.39	0.39	2.30	0.90	4.29	2	1.865	
244. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.25	0.25	101.31	25.33	999.00	250	9.861	
			(1)			12.94	3.24	219.76	55	16.983	
244. 4.	С101-2466	Краска "Армофиниш"	л	1.438	1.438	559.64	804.76	2 047.63	2 944	3.659	
244. 5.	С101-2481	Лента самоклеящаяся "Армофлекс" 3х50 мм	10 м	1.5	1.5	57.80	86.70	676.20	1 014	11.699	
244. 6.	С104-0169	Клипсы (зажимы)	100 шт.	0.3	0.3	118.00	35.40	183.11	55	1.552	
244. 7.	С113-0393	Клей "Армофлекс" 520	л	0.143	0.143	89.01	12.73	715.85	102	8.042	
244. 8.	С113-0394	Очиститель для клея "Армофлекс"	л	0.02	0.02	198.53	3.97	808.65	16	4.073	
244. 9.	С506-0879	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,5 мм	кг	0.033	0.033	62.96	2.08	129.83	4	2.062	
		Накладные расходы				90%	33.33	77%	485		
		Сметная прибыль				60%	22.22	48%	302		
		Всего с НР и СП					1 064.44		5 806		
	
245.	С113-0393 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Клей "Армофлекс" 520	л		-0.143	89.01	-12.73	715.85	-102	8.013	
		Объем: (1.0)*(-0.143)									
	
246.	С113-0394 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Очиститель для клея "Армофлекс"	л		-0.02	198.53	-3.97	808.65	-16	4.03	
		Объем: (1.0)*(-0.02)									
	
247.	С101-2466 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Краска "Армофиниш"	л		-1.438	559.64	-804.76	2 047.63	-2 944	3.658	
		Объем: (1.0)*(-1.438)									
	
248.	С101-2481 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Лента самоклеящаяся "Армофлекс" 3х50 мм	10 м		-1.5	57.80	-86.70	676.20	-1 014	11.696	
		Объем: (1.0)*(-1.5)									
	
249.	С104-0854 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм	10 м		0.88	100.60	88.53	577.85	509	5.749	
		Объем: 8*1.1									
	
250.	С104-0856 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм	10 м		0.22	148.40	32.65	773.58	170	5.207	
		Объем: 2*1.1									
	
251.	Е20-02-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	1 решетка		1	21.17	21.17	276.98	277	13.085	
251. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	1.46	1.46	9.510	13.88	161.770	236	17.011	
251. 2.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.12	0.12	8.45	1.01	38.16	5	4.516	
251. 3.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	0.27	0.27	4.44	1.20	6.48	2	1.459	
251. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.01	101.31	1.01	999.00	10	9.861	
			(1)			12.94	0.13	219.76	2	16.983	
251. 5.	С101-1522	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00011	0.00011	12 927.00	1.42	48 109.45	5	3.722	
251. 6.	С204-0004	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 12 мм	т	0.00043	0.00043	5 741.31	2.47	42 527.27	18	7.407	
251. 7.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.0003	0.0003	569.06	0.17	2 995.86	1	5.265	
		Накладные расходы				115%	15.96	98%	231		
		Сметная прибыль				71%	9.85	56%	132		
		Всего с НР и СП					46.99		640		
	
252.	С301-2589 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, размером 200х300 мм	шт.		1	141.51	141.51	549.07	549	3.88	
	
253.	Е20-02-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм	1 клапан		1	26.07	26.07	227.69	228	8.746	
253. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	1.03	1.03	9.400	9.68	159.830	165	17.003	
253. 2.	Х03-0305	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0.26	0.26	3.53	0.92	36.49	9	10.337	
253. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.01	101.31	1.01	999.00	10	9.861	
			(1)			12.94	0.13	219.76	2	16.983	
253. 4.	С101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.246	0.246	45.65	11.23	79.53	20	1.742	
253. 5.	С101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.0002	0.0002	16 152.00	3.23	120 128.96	24	7.437	
		Накладные расходы				115%	11.13	98%	162		
		Сметная прибыль				71%	6.87	56%	92		
		Всего с НР и СП					44.07		482		
	
254.	С6 Цена поставщи.	Клапан приточный VTK 160	шт		1	781.25	781.25	4 500.00	4 500	5.76	
	
255.	Е20-01-001-18 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм	100 м2 поверхности воздуховодов		0.031	1 480.91	45.91	15 798.16	490	10.673	
255. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	80.88	2.50728	9.280	23.27	157.880	396	17.013	
255. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.28	0.00868	15.080	0.13	256.870	2	17.034	
255. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.28	0.00868	113.70	0.99	810.77	7	7.131	
			(1)			15.08	0.13	256.87	2	17.034	
255. 4.	Х03-0305	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	10.05	0.31155	3.53	1.10	36.49	11	10.337	
255. 5.	Х03-0403	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0.15	0.00465	7.37	0.03	24.55		3.331	
255. 6.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1.31	0.04061	8.45	0.34	38.16	2	4.516	
255. 7.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.41	0.01271	101.31	1.29	999.00	13	9.861	
			(1)			12.94	0.16	219.76	3	16.983	
255. 8.	С101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая: "Гэлан"	т	0.0024	0.0000744	18 462.00	1.37	87 125.19	6	4.719	
255. 9.	С101-1522	Электроды диаметром: 5 мм Э42А	т	0.00033	0.00001023	12 927.00	0.13	48 109.45		3.722	
255. 10.	С101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	9.09	0.28179	45.65	12.86	79.53	22	1.742	
255. 11.	С101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.006	0.000186	16 152.00	3.00	120 128.96	22	7.437	
255. 12.	С509-0989	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 8-10 мм	т	0.0011	0.0000341	44 432.63	1.52	275 587.65	9	6.202	
		Накладные расходы				115%	26.91	98%	390		
		Сметная прибыль				71%	16.61	56%	223		
		Всего с НР и СП					89.43		1 103		
	
256.	С301-1783 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,0 мм, диаметром до 1000 мм	м2		3.14	106.19	333.44	1 123.70	3 528	10.581	
	
257.	С507-1982 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм	шт.		1	69.88	69.88	250.31	250	3.578	
	
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ (сопутствующие работы к строительству пристройки)	
	Хозяйственно-питьевой водопровод	
258.	Е16-04-002-01 
(Приказ № 139/пр от 28.02.2017)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм	100 м трубопровода		0.055	3 491.76	192.05	43 498.75	2 392	12.455	
258. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	190.24	10.4632	10.520	110.07	179.030	1 873	17.018	
258. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.42	0.7381	15.080	11.13	256.870	190	17.034	
258. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.05	0.00275	97.19	0.27	1 104.78	3	11.367	
			(1)			15.08	0.04	256.87	1	17.034	
258. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.03	0.00165	113.70	0.19	810.77	1	7.131	
			(1)			15.08	0.02	256.87		17.034	
258. 5.	Х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	13.34	0.7337	101.37	74.38	620.67	455	6.123	
			(1)			15.08	11.06	256.87	188	17.034	
258. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.0121	101.31	1.23	999.00	12	9.861	
			(1)			12.94	0.16	219.76	3	16.983	
258. 7.	С101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм	т	0.00085	0.00004675	23 035.00	1.08	95 085.64	4	4.128	
258. 8.	С101-0329	Клей 88-СА	кг	0.25	0.01375	48.92	0.67	232.15	3	4.746	
258. 9.	С101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.1	0.0055	458.52	2.52	3 875.13	21	8.451	
258. 10.	С101-1700	Наконечники для полиэтиленовых труб	кг	0.55	0.03025	27.44	0.83	563.77	17	20.546	
258. 11.	С113-0473	Метиленхлорид	кг	0.25	0.01375	52.58	0.72	59.35	1	1.129	
258. 12.	С405-1601	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0016	0.000088	4.80		43.58		9.079	
258. 13.	С411-0001	Вода	м3	0.47	0.02585	3.60	0.09	20.52	1	5.7	
		Накладные расходы				115%	139.38	98%	2 022		
		Сметная прибыль				71%	86.05	56%	1 155		
		Всего с НР и СП					417.48		5 569		
	
259.	С507-3336 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Труба из полипропилена PN 10/20	м		4.9	11.39	55.81	27.82	136	2.437	
		Объем: 5.5*0.899									
	
260.	Е16-04-002-02 
(Приказ № 139/пр от 28.02.2017)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм	100 м трубопровода		0.025	2 509.16	62.73	32 743.51	819	13.056	
260. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	149.64	3.741	10.520	39.36	179.030	670	17.018	
260. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.2	0.205	15.080	3.09	256.870	53	17.034	
260. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.05	0.00125	97.19	0.12	1 104.78	1	11.367	
			(1)			15.08	0.02	256.87		17.034	
260. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.03	0.00075	113.70	0.09	810.77	1	7.131	
			(1)			15.08	0.01	256.87		17.034	
260. 5.	Х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	8.12	0.203	101.37	20.58	620.67	126	6.123	
			(1)			15.08	3.06	256.87	52	17.034	
260. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.0055	101.31	0.56	999.00	5	9.861	
			(1)			12.94	0.07	219.76	1	16.983	
260. 7.	С101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм	т	0.00059	0.00001475	23 035.00	0.34	95 085.64	1	4.128	
260. 8.	С101-0329	Клей 88-СА	кг	0.2	0.005	48.92	0.24	232.15	1	4.746	
260. 9.	С101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.069	0.001725	458.52	0.79	3 875.13	7	8.451	
260. 10.	С101-1700	Наконечники для полиэтиленовых труб	кг	0.38	0.0095	27.44	0.26	563.77	5	20.546	
260. 11.	С113-0473	Метиленхлорид	кг	0.25	0.00625	52.58	0.33	59.35		1.129	
260. 12.	С405-1601	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0025	0.0000625	4.80		43.58		9.079	
260. 13.	С411-0001	Вода	м3	0.74	0.0185	3.60	0.07	20.52		5.7	
		Накладные расходы				115%	48.82	98%	709		
		Сметная прибыль				71%	30.14	56%	405		
		Всего с НР и СП					141.69		1 932		
	
261.	С507-3367 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Труба из полипропилена PN 25/25	м		2.323	43.10	100.12	117.33	273	2.727	
		Объем: 2.5*0.929									
	
262.	С507-5007 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	10 шт.		0.1	8.40	0.84	39.31	4	4.762	
	
263.	С507-3173 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	10 шт.		0.3	12.30	3.69	53.00	16	4.336	
	
264.	С302-1831 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм	шт.		1	17.28	17.28	112.64	113	6.539	
	
	Горячее водоснабжение	
265.	Е16-04-002-01 
(Приказ № 139/пр от 28.02.2017)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм	100 м трубопровода		0.055	3 491.76	192.05	43 498.75	2 392	12.455	
265. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	190.24	10.4632	10.520	110.07	179.030	1 873	17.018	
265. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.42	0.7381	15.080	11.13	256.870	190	17.034	
265. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.05	0.00275	97.19	0.27	1 104.78	3	11.367	
			(1)			15.08	0.04	256.87	1	17.034	
265. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.03	0.00165	113.70	0.19	810.77	1	7.131	
			(1)			15.08	0.02	256.87		17.034	
265. 5.	Х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	13.34	0.7337	101.37	74.38	620.67	455	6.123	
			(1)			15.08	11.06	256.87	188	17.034	
265. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.0121	101.31	1.23	999.00	12	9.861	
			(1)			12.94	0.16	219.76	3	16.983	
265. 7.	С101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм	т	0.00085	0.00004675	23 035.00	1.08	95 085.64	4	4.128	
265. 8.	С101-0329	Клей 88-СА	кг	0.25	0.01375	48.92	0.67	232.15	3	4.746	
265. 9.	С101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.1	0.0055	458.52	2.52	3 875.13	21	8.451	
265. 10.	С101-1700	Наконечники для полиэтиленовых труб	кг	0.55	0.03025	27.44	0.83	563.77	17	20.546	
265. 11.	С113-0473	Метиленхлорид	кг	0.25	0.01375	52.58	0.72	59.35	1	1.129	
265. 12.	С405-1601	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0016	0.000088	4.80		43.58		9.079	
265. 13.	С411-0001	Вода	м3	0.47	0.02585	3.60	0.09	20.52	1	5.7	
		Накладные расходы				115%	139.38	98%	2 022		
		Сметная прибыль				71%	86.05	56%	1 155		
		Всего с НР и СП					417.48		5 569		
	
266.	С507-3366 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Труба из полипропилена PN 25/20	м		4.945	28.28	139.84	73.08	361	2.582	
		Объем: 5.5*0.899									
	
267.	С507-5007 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	10 шт.		0.1	8.40	0.84	39.31	4	4.762	
	
268.	С507-3173 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	10 шт.		0.3	12.30	3.69	53.00	16	4.336	
	
269.	Е16-04-002-02 
(Приказ № 139/пр от 28.02.2017)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм	100 м трубопровода		0.025	2 509.16	62.73	32 743.51	819	13.056	
269. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	149.64	3.741	10.520	39.36	179.030	670	17.018	
269. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.2	0.205	15.080	3.09	256.870	53	17.034	
269. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.05	0.00125	97.19	0.12	1 104.78	1	11.367	
			(1)			15.08	0.02	256.87		17.034	
269. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.03	0.00075	113.70	0.09	810.77	1	7.131	
			(1)			15.08	0.01	256.87		17.034	
269. 5.	Х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	8.12	0.203	101.37	20.58	620.67	126	6.123	
			(1)			15.08	3.06	256.87	52	17.034	
269. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.0055	101.31	0.56	999.00	5	9.861	
			(1)			12.94	0.07	219.76	1	16.983	
269. 7.	С101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм	т	0.00059	0.00001475	23 035.00	0.34	95 085.64	1	4.128	
269. 8.	С101-0329	Клей 88-СА	кг	0.2	0.005	48.92	0.24	232.15	1	4.746	
269. 9.	С101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.069	0.001725	458.52	0.79	3 875.13	7	8.451	
269. 10.	С101-1700	Наконечники для полиэтиленовых труб	кг	0.38	0.0095	27.44	0.26	563.77	5	20.546	
269. 11.	С113-0473	Метиленхлорид	кг	0.25	0.00625	52.58	0.33	59.35		1.129	
269. 12.	С405-1601	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0025	0.0000625	4.80		43.58		9.079	
269. 13.	С411-0001	Вода	м3	0.74	0.0185	3.60	0.07	20.52		5.7	
		Накладные расходы				115%	48.82	98%	709		
		Сметная прибыль				71%	30.14	56%	405		
		Всего с НР и СП					141.69		1 932		
	
270.	С507-3367 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Труба из полипропилена PN 25/25	м		2.323	43.10	100.12	117.33	273	2.727	
		Объем: 2.5*0.929									
	
271.	С302-1831 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм	шт.		1	17.28	17.28	112.64	113	6.539	
	
	Канализация	
272.	Е16-04-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопровода		0.15	12 833.31	1 925.00	37 782.98	5 667	2.944	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
272. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	70.84	10.626	10.520	111.79	179.030	1 902	17.018	
272. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0625	0.009375	15.080	0.14	256.870	2	17.034	
272. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.0375	0.005625	97.19	0.55	1 104.78	6	11.367	
			(1)			15.08	0.08	256.87	1	17.034	
272. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.025	0.00375	113.70	0.43	810.77	3	7.131	
			(1)			15.08	0.06	256.87	1	17.034	
272. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.025	0.00375	101.31	0.38	999.00	4	9.861	
			(1)			12.94	0.05	219.76	1	16.983	
272. 6.	С101-2449	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	0.6	182.07	109.24	610.14	366	3.351	
272. 7.	С101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.00266	0.000399	20 580.00	8.21	161 788.18	65	7.861	
272. 8.	С302-3340	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм	м	99.8	14.97	113.13	1 693.56	221.55	3 317	1.958	
272. 9.	С411-0001	Вода	м3	1.57	0.2355	3.60	0.85	20.52	5	5.7	
		Накладные расходы				115%	128.72	98%	1 866		
		Сметная прибыль				71%	79.47	56%	1 066		
		Всего с НР и СП					2 133.19		8 599		
	
273.	С302-3340 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм	м		-14.97	113.13	-1 693.56	221.55	-3 317	1.959	
		Объем: (0.15)*(-99.8)									
	
274.	С507-4330 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 110 мм	м		14.97	36.09	540.27	274.01	4 102	7.593	
		Объем: (0.15)*(99.8)									
	
275.	Е16-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м трубопровода		0.03	6 002.06	180.06	22 483.68	675	3.749	
275. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	64.24	1.9272	10.520	20.27	179.030	345	17.018	
275. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0006	15.080	0.01	256.870		17.034	
275. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.01	0.0003	97.19	0.03	1 104.78		11.367	
			(1)			15.08		256.87		17.034	
275. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.01	0.0003	113.70	0.03	810.77		7.131	
			(1)			15.08		256.87		17.034	
275. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0003	101.31	0.03	999.00		9.861	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
275. 6.	С101-2449	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	1.5	0.045	182.07	8.19	610.14	27	3.351	
275. 7.	С101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.0012	0.000036	20 580.00	0.74	161 788.18	6	7.861	
275. 8.	С302-3339	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 50 мм	м	99.8	2.994	50.34	150.72	98.56	295	1.958	
275. 9.	С411-0001	Вода	м3	0.39	0.0117	3.60	0.04	20.52		5.7	
		Накладные расходы				115%	23.32	98%	338		
		Сметная прибыль				71%	14.40	56%	193		
		Всего с НР и СП					217.78		1 206		
	
276.	С7 Цена поставщи.	Ревизия ПВХ 110	шт		1	13.02	13.02	75.00	75	5.76	
	
277.	С507-2612 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)	Заглушки полиэтиленовые для труб диаметром 110 мм	10 шт.		0.1	40.13	4.01	3 087.34	309	77.057	
	
278.	С507-4307 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 110 мм	10 шт.		0.3	1 374.60	412.38	5 044.16	1 513	3.669	
	
279.	С507-3176 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм	10 шт.		0.1	119.00	11.90	503.87	50	4.202	
	
280.	С8 Цена поставщи.	Крестовина 90 110*110мм	шт		1	13.54	13.54	77.99	78	5.761	
	
281.	С9 Цена поставщи.	Колено 87д= 110*45	шт		3	6.60	19.80	38.02	114	5.758	
	
282.	С10 Цена поставщ.	Колено 45 д=110*45	шт		2	6.60	13.20	38.02	76	5.758	
	
283.	С11 Цена поставщ.	Переходная муфта д50/110	шт		1	22.92	22.92	132.02	132	5.759	
	
	Постоянное электроснабжение (сопуствующие работы к строительству пристройки)	
284.	Е46-03-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытия) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий		0.04	2 312.44	92.50	18 302.31	732	7.914	
		Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
284. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	62.0025	2.4801	10.090	25.02	171.760	426	17.023	
284. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	15.7325	0.6293	11.230	7.07	191.220	120	17.028	
284. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	15.7325	0.6293	95.16	59.88	468.45	295	4.923	
			(1)			11.23	7.07	191.22	120	17.028	
284. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	31.465	1.2586	6.03	7.59	8.99	11	1.491	
		Накладные расходы				99%	31.77	84%	459		
		Сметная прибыль				60%	19.25	48%	262		
		Всего с НР и СП					143.52		1 453		
	
285.	Е46-03-009-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм	100 шт.		0.03	1 571.78	47.15	11 533.97	346	7.338	
285. 1.	З1-100-36	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	36.21	1.0863	9.740	10.58	165.790	180	17.022	
285. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11.37	0.3411	11.230	3.83	191.220	65	17.028	
285. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	11.37	0.3411	95.16	32.46	468.45	160	4.923	
			(1)			11.23	3.83	191.22	65	17.028	
285. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	22.74	0.6822	6.03	4.11	8.99	6	1.491	
		Накладные расходы				99%	14.27	84%	206		
		Сметная прибыль				60%	8.65	48%	118		
		Всего с НР и СП					70.06		669		
	
286.	Е46-03-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки		0.057	1 944.71	110.85	16 643.83	949	8.561	
286. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	55.16	3.14412	8.580	26.98	145.950	459	17.01	
286. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.44	0.02508	1.86	0.05	10.30		5.538	
286. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.24	0.01368	101.31	1.39	999.00	14	9.861	
			(1)			12.94	0.18	219.76	3	16.983	
286. 4.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.0005415	5 233.80	2.83	51 322.60	28	9.806	
286. 5.	С101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.0005	0.0000285	9 906.00	0.28	49 384.46	1	4.985	
286. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.003	0.000171	10 705.00	1.83	54 434.60	9	5.085	
286. 7.	С102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.09	0.00513	1 507.80	7.74	5 982.82	31	3.968	
286. 8.	С204-0021	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т	0.07	0.00399	6 683.04	26.67	49 728.97	198	7.441	
286. 9.	С401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1.04	0.05928	725.63	43.02	3 501.34	208	4.825	
286. 10.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0011	0.0000627	1 208.60	0.08	11 305.46	1	9.354	
286. 11.	С411-0001	Вода	м3	0.0032	0.0001824	3.60		20.52		5.7	
		Накладные расходы				99%	26.71	84%	386		
		Сметная прибыль				60%	16.19	48%	220		
		Всего с НР и СП					153.75		1 555		
	
287.	Ц08-03-572-03 
(Приказ № 138/пр от 28.02.2017)	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.		1	316.80	316.80	2 405.66	2 406	7.595	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
287. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	2.784	2.784	10.520	29.29	179.030	498	17.018	
287. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.12	15.080	1.81	256.870	31	17.034	
287. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.12	0.12	145.54	17.46	810.77	97	5.571	
			(1)			15.08	1.81	256.87	31	17.034	
287. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.924	0.924	8.45	7.81	38.16	35	4.516	
287. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.12	0.12	101.31	12.16	999.00	120	9.861	
			(1)			12.94	1.55	219.76	26	16.983	
287. 6.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.15	0.15	14.56	2.18	54.15	8	3.719	
287. 7.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.17	0.17	16.15	2.75	120.13	20	7.438	
287. 8.	С101-2143	Краска	кг	0.03	0.03	33.42	1.00	104.14	3	3.116	
287. 9.	С201-0843	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.015	0.015	16 244.00	243.66	107 655.65	1 615	6.627	
		Накладные расходы				95%	29.55	81%	428		
		Сметная прибыль				65%	20.22	52%	275		
		Всего с НР и СП					366.56		3 110		
	
288.	С509-2970 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)	Щиты распределительные наружной установки ЩРН-36 IP31 (520х310х120 мм)	шт.		1	314.81	314.81	1 045.94	1 046	3.323	
	
289.	Ц08-03-526-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.		1	90.76	90.76	895.90	896	9.872	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
289. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	2.784	2.784	10.090	28.09	171.760	478	17.023	
289. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.012	15.080	0.18	256.870	3	17.034	
289. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.012	0.012	145.54	1.75	810.77	10	5.571	
			(1)			15.08	0.18	256.87	3	17.034	
289. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.156	0.156	8.45	1.32	38.16	6	4.516	
289. 5.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	0.048	0.048	4.44	0.21	6.48		1.459	
289. 6.	Х35-0451	Пресс: гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0.24	0.24	1.45	0.35	5.02	1	3.462	
289. 7.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.012	101.31	1.22	999.00	12	9.861	
			(1)			12.94	0.16	219.76	3	16.983	
289. 8.	С101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.014	0.014	38.55	0.54	100.02	1	2.595	
289. 9.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.07	0.07	14.56	1.02	54.15	4	3.719	
289. 10.	С101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.004	0.004	19.01	0.08	162.85	1	8.567	
289. 11.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.38	0.38	16.15	6.14	120.13	46	7.438	
289. 12.	С101-2143	Краска	кг	0.047	0.047	33.42	1.57	104.14	5	3.116	
289. 13.	С101-2365	Нитки швейные	кг	0.002	0.002	160.32	0.32	396.44	1	2.473	
289. 14.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.036	0.036	104.50	3.76	367.31	13	3.515	
289. 15.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.014	212.90	2.98	437.95	6	2.057	
289. 16.	С201-0843	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.002	0.002	16 244.00	32.49	107 655.65	215	6.627	
289. 17.	С509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.1	80.00	8.00	878.46	88	10.981	
289. 18.	С509-1210	Вазелин технический	кг	0.009	0.009	51.48	0.46	97.26	1	1.889	
		Накладные расходы				95%	26.86	81%	390		
		Сметная прибыль				65%	18.38	52%	250		
		Всего с НР и СП					135.99		1 536		
	
290.	С12 Цена поставщ.	Автоматический выключатель  S192С 63/32  (ABB)	шт		1	118.40	118.40	681.98	682	5.76	
	
291.	Ц08-03-526-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.		5	52.95	264.73	554.37	2 772	10.471	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
291. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	1.872	9.36	10.090	94.44	171.760	1 608	17.023	
291. 2.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.156	0.78	8.45	6.59	38.16	30	4.516	
291. 3.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	0.048	0.24	4.44	1.07	6.48	2	1.459	
291. 4.	С101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.03	38.55	1.16	100.02	3	2.595	
291. 5.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.07	0.35	14.56	5.10	54.15	19	3.719	
291. 6.	С101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.005	19.01	0.10	162.85	1	8.567	
291. 7.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.049	0.245	16.15	3.96	120.13	29	7.438	
291. 8.	С101-2143	Краска	кг	0.036	0.18	33.42	6.02	104.14	19	3.116	
291. 9.	С101-2365	Нитки швейные	кг	0.001	0.005	160.32	0.80	396.44	2	2.473	
291. 10.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.012	0.06	104.50	6.27	367.31	22	3.515	
291. 11.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.07	212.90	14.90	437.95	31	2.057	
291. 12.	С201-0843	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.001	0.005	16 244.00	81.22	107 655.65	538	6.627	
291. 13.	С509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.5	80.00	40.00	878.46	439	10.981	
291. 14.	С509-1210	Вазелин технический	кг	0.006	0.03	51.48	1.54	97.26	3	1.889	
		Накладные расходы				95%	89.72	81%	1 302		
		Сметная прибыль				65%	61.39	52%	836		
		Всего с НР и СП					415.83		4 911		
	
292.	С13 Цена поставщ.	Автоматический выключатель  DS65 1B  40/16  (ABB)	шт		2	372.92	745.84	2 148.02	4 296	5.76	
	
293.	С14 Цена поставщ.	Автоматический выключатель  DS65 1B  40/10  (ABB)	шт		1	381.94	381.94	2 199.97	2 200	5.76	
	
294.	С15 Цена поставщ.	Автоматический выключатель  S192В 63/10  (ABB)	шт		2	64.76	129.52	373.02	746	5.76	
	
295.	Ц08-01-068-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2	100 м		0.004	990.93	3.96	13 804.37	55	13.889	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
295. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	63	0.252	10.210	2.57	173.840	44	17.026	
295. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.092	0.028368	11.373	0.32	193.664	5	17.028	
295. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.264	0.001056	145.54	0.15	810.77	1	5.571	
			(1)			15.08	0.02	256.87		17.034	
295. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.352	0.009408	8.45	0.08	38.16		4.516	
295. 5.	Х33-1002	Станок: сверлильный	маш.-ч	1.2	0.0048	2.87	0.01	9.98		3.477	
295. 6.	Х35-1201	Шинотрубогиб	маш.-ч	6.828	0.027312	16.77	0.46	212.57	6	12.676	
			(1)			11.23	0.31	191.22	5	17.028	
295. 7.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.264	0.001056	101.31	0.11	999.00	1	9.861	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
295. 8.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	2.88	0.01152	16.15	0.19	120.13	1	7.438	
295. 9.	С101-2143	Краска	кг	1.74	0.00696	33.42	0.23	104.14	1	3.116	
295. 10.	С101-2175	Шайбы пружинные	т	0.00012	0.00000048	31 879.00	0.02	69 635.50		2.184	
295. 11.	С101-2272	Аргон газообразный, сорт: I	м3	0.31	0.00124	64.28	0.08	227.84		3.544	
295. 12.	С506-1143	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром: 135-200 мм	т	0.00006	0.00000024	52 873.00	0.01	282 141.38		5.336	
295. 13.	С506-1180	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром: 20 мм	т	0.00003	0.00000012	80 117.00	0.01	529 534.61		6.61	
		Накладные расходы				95%	2.75	81%	40		
		Сметная прибыль				65%	1.88	52%	25		
		Всего с НР и СП					8.58		120		
	
296.	С16 Цена поставщ.	Главная заземляющая шина	шт		1	68.58	68.58	395.02	395	5.76	
	
297.	С17 Цена поставщ.	Шина нулевая на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С ИЭК	1шт		1	10.07	10.07	58.00	58	5.76	
	
298.	Ц08-03-574-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2	100 жил		0.6	1 713.08	1 027.85	10 323.26	6 194	6.026	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
298. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	20.16	12.096	10.520	127.25	179.030	2 166	17.018	
298. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.0072	15.080	0.11	256.870	2	17.034	
298. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.012	0.0072	145.54	1.05	810.77	6	5.571	
			(1)			15.08	0.11	256.87	2	17.034	
298. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.0072	101.31	0.73	999.00	7	9.861	
			(1)			12.94	0.09	219.76	2	16.983	
298. 5.	С101-0501	Лаки канифольные, марки КФ-965	т	0.0001	0.00006	70 944.00	4.26	219 021.91	13	3.087	
298. 6.	С101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.02	0.012	19.01	0.23	162.85	2	8.567	
298. 7.	С101-2365	Нитки швейные	кг	0.01	0.006	160.32	0.96	396.44	2	2.473	
298. 8.	С101-2478	Лента К226	100 м	0.1	0.06	243.56	14.61	795.93	48	3.268	
298. 9.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.2	0.12	104.50	12.54	367.31	44	3.515	
298. 10.	С111-0087	Бирки-оконцеватели	100 шт.	1.02	0.612	1 400.61	857.17	6 267.25	3 836	4.475	
298. 11.	С506-1362	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30	кг	0.08	0.048	79.91	3.84	595.55	29	7.453	
298. 12.	С509-1210	Вазелин технический	кг	0.1	0.06	51.48	3.09	97.26	6	1.889	
		Накладные расходы				95%	120.99	81%	1 756		
		Сметная прибыль				65%	82.78	52%	1 127		
		Всего с НР и СП					1 231.63		9 077		
	
299.	С502-0499 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2	1000 м		0.04	2 670.90	106.84	17 240.24	690	6.458	
	
	Кабельная продукция	
300.	Ц08-02-407-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм	100 м		0.09	1 166.74	105.01	12 615.75	1 135	10.808	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
300. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	45.504	4.09536	9.980	40.87	169.690	695	17.003	
300. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.876	0.07884	15.080	1.19	256.870	20	17.034	
300. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.876	0.07884	145.54	11.47	810.77	64	5.571	
			(1)			15.08	1.19	256.87	20	17.034	
300. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	6.168	0.55512	8.45	4.69	38.16	21	4.516	
300. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.876	0.07884	101.31	7.99	999.00	79	9.861	
			(1)			12.94	1.02	219.76	17	16.983	
300. 6.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	1.05	0.0945	14.56	1.38	54.15	5	3.719	
300. 7.	С101-2143	Краска	кг	0.68	0.0612	33.42	2.05	104.14	6	3.116	
300. 8.	С101-2488	Лента ФУМ	кг	0.034	0.00306	450.33	1.38	1 145.46	4	2.544	
300. 9.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.82	0.0738	212.90	15.71	437.95	32	2.057	
300. 10.	С110-0219	Гайки установочные заземляющие	100 шт.	0.65	0.0585	222.73	13.03	2 640.38	154	11.855	
300. 11.	С509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.8	0.072	80.00	5.76	878.46	63	10.981	
		Накладные расходы				95%	39.96	81%	579		
		Сметная прибыль				65%	27.34	52%	372		
		Всего с НР и СП					172.31		2 086		
	
301.	Ц08-02-407-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м		0.04	964.19	38.57	10 172.00	407	10.552	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
301. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	29.568	1.18272	9.980	11.80	169.690	201	17.003	
301. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.456	0.01824	15.080	0.28	256.870	5	17.034	
301. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.456	0.01824	145.54	2.65	810.77	15	5.571	
			(1)			15.08	0.28	256.87	5	17.034	
301. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	6.168	0.24672	8.45	2.08	38.16	9	4.516	
301. 5.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	5.928	0.23712	2.75	0.65	4.66	1	1.695	
301. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.456	0.01824	101.31	1.85	999.00	18	9.861	
			(1)			12.94	0.24	219.76	4	16.983	
301. 7.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	1.05	0.042	14.56	0.61	54.15	2	3.719	
301. 8.	С101-2143	Краска	кг	0.68	0.0272	33.42	0.91	104.14	3	3.116	
301. 9.	С101-2488	Лента ФУМ	кг	0.03	0.0012	450.33	0.54	1 145.46	1	2.544	
301. 10.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.82	0.0328	212.90	6.98	437.95	14	2.057	
301. 11.	С110-0219	Гайки установочные заземляющие	100 шт.	0.65	0.026	222.73	5.79	2 640.38	69	11.855	
301. 12.	С509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.8	0.032	80.00	2.56	878.46	28	10.981	
301. 13.	С509-0809	Заглушки	10 шт.	1.02	0.0408	47.37	1.93	1 022.12	42	21.577	
		Накладные расходы				95%	11.48	81%	167		
		Сметная прибыль				65%	7.85	52%	107		
		Всего с НР и СП					57.90		681		
	
302.	С103-0018 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	м		9.27	35.37	327.88	182.23	1 689	5.151	
		Объем: 9*1.03									
	
303.	С301-5808 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм	10 шт.		0.9	61.00	54.90	285.33	257	4.681	
	
304.	С103-0015 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м		4	19.30	77.20	105.04	420	5.44	
	
305.	С301-5805 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 25-28 мм	10 шт.		0.4	44.30	17.72	230.36	92	5.192	
	
306.	Ц08-02-412-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		0.07	103.58	7.25	1 266.31	89	12.276	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
306. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	6.468	0.45276	9.980	4.52	169.690	77	17.003	
306. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.00168	15.080	0.03	256.870		17.034	
306. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.024	0.00168	145.54	0.24	810.77	1	5.571	
			(1)			15.08	0.03	256.87		17.034	
306. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00168	101.31	0.17	999.00	2	9.861	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
306. 5.	С101-1764	Тальк молотый, сорт I	т	0.0006	0.000042	11 582.00	0.49	13 654.32	1	1.179	
306. 6.	С101-2143	Краска	кг	0.02	0.0014	33.42	0.05	104.14		3.116	
306. 7.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.0112	104.50	1.17	367.31	4	3.515	
306. 8.	С509-0778	Втулки В22	1000 шт.	0.0122	0.000854	130.35	0.11	852.91	1	6.543	
306. 9.	С509-1652	Гильза кабельная: медная ГМ 6	100 шт.	0.05	0.0035	122.00	0.43	551.59	2	4.521	
		Накладные расходы				95%	4.32	81%	62		
		Сметная прибыль				65%	2.96	52%	40		
		Всего с НР и СП					14.53		191		
	
307.	Ц08-02-412-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		0.06	51.17	3.07	480.02	29	9.446	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
307. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	2.196	0.13176	9.980	1.31	169.690	22	17.003	
307. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.00072	15.080	0.01	256.870		17.034	
307. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.012	0.00072	145.54	0.10	810.77	1	5.571	
			(1)			15.08	0.01	256.87		17.034	
307. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.00072	101.31	0.07	999.00	1	9.861	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
307. 5.	С101-1764	Тальк молотый, сорт I	т	0.0006	0.000036	11 582.00	0.42	13 654.32		1.179	
307. 6.	С101-2143	Краска	кг	0.02	0.0012	33.42	0.04	104.14		3.116	
307. 7.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.0096	104.50	1.00	367.31	4	3.515	
307. 8.	С509-0778	Втулки В22	1000 шт.	0.0122	0.000732	130.35	0.10	852.91	1	6.543	
		Накладные расходы				95%	1.25	81%	18		
		Сметная прибыль				65%	0.86	52%	11		
		Всего с НР и СП					5.18		58		
	
308.	Ц08-02-412-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м		0.06	142.69	8.56	1 565.90	94	10.981	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
308. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	7.548	0.45288	9.980	4.52	169.690	77	17.003	
308. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.00216	15.080	0.03	256.870	1	17.034	
308. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.036	0.00216	145.54	0.31	810.77	2	5.571	
			(1)			15.08	0.03	256.87	1	17.034	
308. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.036	0.00216	101.31	0.22	999.00	2	9.861	
			(1)			12.94	0.03	219.76		16.983	
308. 5.	С101-1764	Тальк молотый, сорт I	т	0.00105	0.000063	11 582.00	0.73	13 654.32	1	1.179	
308. 6.	С101-2143	Краска	кг	0.02	0.0012	33.42	0.04	104.14		3.116	
308. 7.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.32	0.0192	104.50	2.01	367.31	7	3.515	
308. 8.	С509-1654	Гильза кабельная: медная ГМ 16	100 шт.	0.05	0.003	172.00	0.52	1 012.08	3	5.884	
308. 9.	С509-1711	Втулки В28	1000 шт.	0.0122	0.000732	192.97	0.14	1 148.64	1	5.952	
		Накладные расходы				95%	4.32	81%	63		
		Сметная прибыль				65%	2.96	52%	41		
		Всего с НР и СП					15.84		198		
	
309.	Ц08-02-403-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м		0.52	261.80	136.14	3 705.95	1 927	14.155	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
309. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	19.8	10.296	9.980	102.75	169.690	1 747	17.003	
309. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.01248	15.080	0.19	256.870	3	17.034	
309. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.024	0.01248	145.54	1.82	810.77	10	5.571	
			(1)			15.08	0.19	256.87	3	17.034	
309. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.01248	101.31	1.26	999.00	12	9.861	
			(1)			12.94	0.16	219.76	3	16.983	
309. 5.	С101-2143	Краска	кг	0.3	0.156	33.42	5.21	104.14	16	3.116	
309. 6.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.01	0.0052	1 416.70	7.37	10 988.26	57	7.756	
309. 7.	С507-0700	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0.53	0.2756	58.09	16.01	199.11	55	3.428	
		Накладные расходы				95%	97.79	81%	1 418		
		Сметная прибыль				65%	66.91	52%	910		
		Всего с НР и СП					300.84		4 255		
	
310.	С501-8482 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м		0.04	3 697.14	147.89	30 383.11	1 215	8.216	
		Объем: 35*1.02									
	
311.	С501-8484 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м		0.01	7 877.29	78.77	69 542.93	695	8.823	
		Объем: 6*1.02									
	
312.	С501-8483 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м		0.031	5 295.73	164.17	45 289.17	1 404	8.552	
		Объем: 30*1.02									
	
313.	С503-0545 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Разветвительная коробка У-196	10 шт.		0.7	28.20	19.74	94.56	66	3.343	
	
314.	С503-0535 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Разветвительная коробка У-995	10 шт.		0.6	526.50	315.90	1 563.36	938	2.969	
	
315.	Ц08-03-593-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.		0.01	2 495.43	24.95	21 616.77	216	8.657	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
315. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	84.768	0.84768	10.520	8.92	179.030	152	17.018	
315. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.056	0.01056	15.080	0.16	256.870	3	17.034	
315. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	1.056	0.01056	145.54	1.54	810.77	9	5.571	
			(1)			15.08	0.16	256.87	3	17.034	
315. 4.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	19.656	0.19656	4.44	0.87	6.48	1	1.459	
315. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.044	0.01044	101.31	1.06	999.00	10	9.861	
			(1)			12.94	0.14	219.76	2	16.983	
315. 6.	С101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм	т	0.00306	0.0000306	14 454.00	0.44	132 862.52	4	9.192	
315. 7.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.31	0.0031	104.50	0.32	367.31	1	3.515	
315. 8.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4.08	0.0408	212.90	8.69	437.95	18	2.057	
315. 9.	С509-0167	Сжимы соединительные	100 шт.	1.02	0.0102	291.00	2.97	1 817.71	19	6.246	
		Накладные расходы				95%	8.63	81%	126		
		Сметная прибыль				65%	5.90	52%	81		
		Всего с НР и СП					39.48		422		
	
316.	С18 Цена поставщ.	Светильник  настенный   IP54	шт		1	71.53	71.53	412.01	412	5.76	
	
317.	С19 Цена поставщ.	Лампы энергосберегающие для светильников	шт		1	22.57	22.57	130.00	130	5.76	
	
318.	Ц10-06-037-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка шины выравнивания потенциалов (прим.)	1 шт.		1	13.67	13.67	211.28	211	15.435	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
318. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	1.308	1.308	9.050	11.84	154.380	202	17.059	
318. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.192	0.192	1.86	0.36	10.30	2	5.538	
318. 3.	С101-1521	Электроды диаметром: 5 мм Э42	т	0.00004	0.00004	14 044.00	0.56	52 249.35	2	3.72	
318. 4.	С113-0211	Эмаль эпоксидная: ЭП-140 защитная	т	0.00001	0.00001	71 946.00	0.72	192 162.99	2	2.671	
		Накладные расходы				100%	11.84	85%	172		
		Сметная прибыль				65%	7.70	52%	105		
		Всего с НР и СП					33.21		488		
	
319.	С20 Цена поставщ.	Шина выравнивания потенциалов (медная)	шт		1	22.05	22.05	127.01	127	5.76	
	
320.	Ц08-03-592-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Патрон: подвесной	100 шт.		0.02	984.60	19.69	10 975.96	220	11.173	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
320. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	55.596	1.11192	10.520	11.70	179.030	199	17.018	
320. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.096	0.00192	15.080	0.03	256.870		17.034	
320. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.096	0.00192	145.54	0.28	810.77	2	5.571	
			(1)			15.08	0.03	256.87		17.034	
320. 4.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	5.352	0.10704	4.44	0.48	6.48	1	1.459	
320. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.096	0.00192	101.31	0.19	999.00	2	9.861	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
320. 6.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.006	0.00012	987.52	0.12	6 638.00	1	6.722	
320. 7.	С509-0099	Зажим: люстровый	100 шт.	2.04	0.0408	165.00	6.73	298.27	12	1.808	
		Накладные расходы				95%	11.14	81%	161		
		Сметная прибыль				65%	7.62	52%	103		
		Всего с НР и СП					38.46		485		
	
321.	С509-8001 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Патроны потолочные	шт.		2	6.12	12.24	26.10	52	4.248	
	
322.	С21 Цена поставщ.	Колодка клемная, сечением до 2,5 мм	комплект		2	8.33	16.66	47.98	96	5.762	
	
323.	Ц08-03-591-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.		0.03	394.77	11.84	5 855.16	176	14.865	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
323. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	30.912	0.92736	10.520	9.76	179.030	166	17.018	
323. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.00108	15.080	0.02	256.870		17.034	
323. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.036	0.00108	145.54	0.16	810.77	1	5.571	
			(1)			15.08	0.02	256.87		17.034	
323. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00072	101.31	0.07	999.00	1	9.861	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
323. 5.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.00315	0.0000945	1 416.70	0.13	10 988.26	1	7.756	
323. 6.	С509-0783	Втулки изолирующие	1000 шт.	0.102	0.00306	510.00	1.56	1 382.07	4	2.71	
		Накладные расходы				95%	9.29	81%	134		
		Сметная прибыль				65%	6.36	52%	86		
		Всего с НР и СП					27.49		397		
	
324.	С509-1201 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	10 шт.		0.3	71.50	21.45	837.35	251	11.702	
	
325.	Ц08-03-591-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.		0.04	523.46	20.94	7 220.55	289	13.801	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
325. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	36.576	1.46304	10.520	15.39	179.030	262	17.018	
325. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.00144	15.080	0.02	256.870		17.034	
325. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.036	0.00144	145.54	0.21	810.77	1	5.571	
			(1)			15.08	0.02	256.87		17.034	
325. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00096	101.31	0.10	999.00	1	9.861	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
325. 5.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	1.5	0.06	16.15	0.97	120.13	7	7.438	
325. 6.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.42	0.0168	104.50	1.76	367.31	6	3.515	
325. 7.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.00315	0.000126	1 416.70	0.18	10 988.26	1	7.756	
325. 8.	С509-0783	Втулки изолирующие	1000 шт.	0.102	0.00408	510.00	2.08	1 382.07	6	2.71	
		Накладные расходы				95%	14.64	81%	212		
		Сметная прибыль				65%	10.02	52%	136		
		Всего с НР и СП					45.60		637		
	
326.	С503-0482 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Розетка штепсельная с заземляющим контактом	100 шт.		0.04	2 172.00	86.88	7 224.43	289	3.326	
	
	устройство контура заземления	
327.	Е01-02-057-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта		0.018	1 275.12	22.95	21 677.04	390	16.993	
		Объем: 0.7*0.5*5									
327. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	154	2.772	8.280	22.95	140.760	390	17	
		Накладные расходы				72%	16.52	61%	238		
		Сметная прибыль				38%	8.72	31%	121		
		Всего с НР и СП					48.20		749		
	
328.	Е01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта		0.018	704.46	12.68	11 963.43	215	16.956	
		Объем: 0.7*0.5*5									
328. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	88.5	1.593	7.960	12.68	135.180	215	16.982	
		Накладные расходы				72%	9.13	61%	131		
		Сметная прибыль				38%	4.82	31%	67		
		Всего с НР и СП					26.63		413		
	
329.	Ц08-02-471-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм	10 шт.		0.3	246.50	73.95	2 563.79	769	10.399	
		Начисления: Н17= 2	
329. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	10.7	3.21	9.980	32.04	169.690	545	17.003	
329. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.19	0.057	15.080	0.86	256.870	15	17.034	
329. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.19	0.057	145.54	8.30	810.77	46	5.571	
			(1)			15.08	0.86	256.87	15	17.034	
329. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1.75	0.525	8.45	4.44	38.16	20	4.516	
329. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.057	101.31	5.77	999.00	57	9.861	
			(1)			12.94	0.74	219.76	13	16.983	
329. 6.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.65	0.195	14.56	2.84	54.15	11	3.719	
329. 7.	С113-1786	Лак битумный: БТ-123	т	0.002	0.0006	33 215.00	19.93	132 978.10	80	4.004	
		Накладные расходы				95%	31.26	81%	454		
		Сметная прибыль				65%	21.39	52%	291		
		Всего с НР и СП					126.59		1 514		
	
330.	С101-1641 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т		0.034	5 326.70	181.11	39 491.28	1 343	7.415	
		Объем: 3*3*3.77/1000									
	
331.	Ц08-02-472-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м		0.07	385.74	27.00	3 931.54	275	10.185	
		Начисления: Н17= 2	
331. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	16.6	1.162	9.980	11.60	169.690	197	17.003	
331. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.22	0.0154	15.080	0.23	256.870	4	17.034	
331. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.22	0.0154	145.54	2.24	810.77	12	5.571	
			(1)			15.08	0.23	256.87	4	17.034	
331. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3.13	0.2191	8.45	1.85	38.16	8	4.516	
331. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.0154	101.31	1.56	999.00	15	9.861	
			(1)			12.94	0.20	219.76	3	16.983	
331. 6.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.9	0.063	14.56	0.92	54.15	3	3.719	
331. 7.	С113-1786	Лак битумный: БТ-123	т	0.0037	0.000259	33 215.00	8.60	132 978.10	34	4.004	
		Накладные расходы				95%	11.24	81%	163		
		Сметная прибыль				65%	7.69	52%	105		
		Всего с НР и СП					45.93		542		
	
332.	С101-2548 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сталь полосовая 40х4 мм (доп. РЦЦС: читать "марка Ст3сп")	т		0.017	6 325.90	107.54	46 386.82	789	7.337	
		Объем: 7*2.42/1000									
	
333.	Ц08-02-472-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением  до 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м		0.12	850.41	102.05	6 629.08	795	7.79	
		Начисления: Н17= 2	
333. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	32.16	3.8592	9.980	38.51	169.690	655	17.003	
333. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.0036	15.080	0.05	256.870	1	17.034	
333. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.03	0.0036	145.54	0.52	810.77	3	5.571	
			(1)			15.08	0.05	256.87	1	17.034	
333. 4.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	12.8	1.536	4.44	6.82	6.48	10	1.459	
333. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.0036	101.31	0.36	999.00	4	9.861	
			(1)			12.94	0.05	219.76	1	16.983	
333. 6.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2.04	0.2448	212.90	52.12	437.95	107	2.057	
333. 7.	С101-4621	Шуруп самонарезающий: (LN) 3,5/11 мм	100 шт.	2.04	0.2448	12.00	2.94	15.71	4	1.309	
		Накладные расходы				95%	36.63	81%	531		
		Сметная прибыль				65%	25.06	52%	341		
		Всего с НР и СП					163.75		1 667		
	
334.	С502-0426 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 16 мм2	т		0.0017	65 507.50	111.36	1 054 078.60	1 792	16.092	
		Объем: (0.144*12)/1000									
	
	Временное электроснабжение	
335.	Ц08-03-573-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	1 шт.		1	88.30	88.30	848.87	849	9.615	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
335. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	2.844	2.844	10.520	29.92	179.030	509	17.018	
335. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.348	0.348	12.159	4.23	207.067	72	17.029	
335. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.084	0.084	145.54	12.23	810.77	68	5.571	
			(1)			15.08	1.27	256.87	22	17.034	
335. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.852	0.852	8.45	7.20	38.16	33	4.516	
335. 5.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.264	0.264	95.16	25.12	468.45	124	4.923	
			(1)			11.23	2.96	191.22	50	17.028	
335. 6.	Х10-0602	Молотки бурильные: легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.264	0.264	4.13	1.09	13.30	4	3.22	
335. 7.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.084	0.084	101.31	8.51	999.00	84	9.861	
			(1)			12.94	1.09	219.76	18	16.983	
335. 8.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.1	0.1	14.56	1.46	54.15	5	3.719	
335. 9.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.1	0.1	16.15	1.62	120.13	12	7.438	
335. 10.	С101-2143	Краска	кг	0.02	0.02	33.42	0.67	104.14	2	3.116	
		Накладные расходы				95%	32.44	81%	471		
		Сметная прибыль				65%	22.20	52%	302		
		Всего с НР и СП					142.94		1 622		
	
336.	С509-6333 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Щиты  ЩМП-1, размером 395х310х220 мм, степень защиты IP54	шт.		1	563.22	563.22	2 049.65	2 050	3.64	
	
337.	Ц08-03-526-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.		3	52.95	158.84	554.37	1 663	10.47	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
337. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	1.872	5.616	10.090	56.67	171.760	965	17.023	
337. 2.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.156	0.468	8.45	3.95	38.16	18	4.516	
337. 3.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	0.048	0.144	4.44	0.64	6.48	1	1.459	
337. 4.	С101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.018	38.55	0.69	100.02	2	2.595	
337. 5.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.07	0.21	14.56	3.06	54.15	11	3.719	
337. 6.	С101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.003	19.01	0.06	162.85		8.567	
337. 7.	С101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.049	0.147	16.15	2.37	120.13	18	7.438	
337. 8.	С101-2143	Краска	кг	0.036	0.108	33.42	3.61	104.14	11	3.116	
337. 9.	С101-2365	Нитки швейные	кг	0.001	0.003	160.32	0.48	396.44	1	2.473	
337. 10.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.012	0.036	104.50	3.76	367.31	13	3.515	
337. 11.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.042	212.90	8.94	437.95	18	2.057	
337. 12.	С201-0843	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.001	0.003	16 244.00	48.73	107 655.65	323	6.627	
337. 13.	С509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.3	80.00	24.00	878.46	264	10.981	
337. 14.	С509-1210	Вазелин технический	кг	0.006	0.018	51.48	0.93	97.26	2	1.889	
		Накладные расходы				95%	53.84	81%	782		
		Сметная прибыль				65%	36.84	52%	502		
		Всего с НР и СП					249.51		2 946		
	
338.	С22 Цена поставщ.	Автоматический выключатель  DS65 1B  40/16  (ABB)	шт		1	372.92	372.92	2 148.02	2 148	5.76	
	
339.	С23 Цена поставщ.	Автоматический выключатель  DS65 1B  40/10  (ABB)	шт		1	381.94	381.94	2 199.97	2 200	5.76	
	
340.	С24 Цена поставщ.	Автоматический выключатель  S192В 63/10  (ABB)	шт		1	64.76	64.76	373.02	373	5.76	
	
341.	С25 Цена поставщ.	Заземление переносное ЗПЛ-1Д	компл.		1	861.63	861.63	4 962.99	4 963	5.76	
	
342.	Ц08-03-574-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2	100 жил		0.04	1 713.08	68.52	10 323.26	413	6.027	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
342. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	20.16	0.8064	10.520	8.48	179.030	144	17.018	
342. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.00048	15.080	0.01	256.870		17.034	
342. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.012	0.00048	145.54	0.07	810.77		5.571	
			(1)			15.08	0.01	256.87		17.034	
342. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.00048	101.31	0.05	999.00		9.861	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
342. 5.	С101-0501	Лаки канифольные, марки КФ-965	т	0.0001	0.000004	70 944.00	0.28	219 021.91	1	3.087	
342. 6.	С101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.02	0.0008	19.01	0.02	162.85		8.567	
342. 7.	С101-2365	Нитки швейные	кг	0.01	0.0004	160.32	0.06	396.44		2.473	
342. 8.	С101-2478	Лента К226	100 м	0.1	0.004	243.56	0.97	795.93	3	3.268	
342. 9.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.2	0.008	104.50	0.84	367.31	3	3.515	
342. 10.	С111-0087	Бирки-оконцеватели	100 шт.	1.02	0.0408	1 400.61	57.14	6 267.25	256	4.475	
342. 11.	С506-1362	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30	кг	0.08	0.0032	79.91	0.26	595.55	2	7.453	
342. 12.	С509-1210	Вазелин технический	кг	0.1	0.004	51.48	0.21	97.26		1.889	
		Накладные расходы				95%	8.07	81%	117		
		Сметная прибыль				65%	5.52	52%	75		
		Всего с НР и СП					82.10		605		
	
343.	С502-0499 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2	1000 м		0.004	2 670.90	10.68	17 240.24	69	6.461	
	
344.	Ц08-02-407-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м		0.06	964.19	57.85	10 172.00	610	10.545	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
344. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	29.568	1.77408	9.980	17.71	169.690	301	17.003	
344. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.456	0.02736	15.080	0.41	256.870	7	17.034	
344. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.456	0.02736	145.54	3.98	810.77	22	5.571	
			(1)			15.08	0.41	256.87	7	17.034	
344. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	6.168	0.37008	8.45	3.13	38.16	14	4.516	
344. 5.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	5.928	0.35568	2.75	0.98	4.66	2	1.695	
344. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.456	0.02736	101.31	2.77	999.00	27	9.861	
			(1)			12.94	0.35	219.76	6	16.983	
344. 7.	С101-1924	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	1.05	0.063	14.56	0.92	54.15	3	3.719	
344. 8.	С101-2143	Краска	кг	0.68	0.0408	33.42	1.36	104.14	4	3.116	
344. 9.	С101-2488	Лента ФУМ	кг	0.03	0.0018	450.33	0.81	1 145.46	2	2.544	
344. 10.	С101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.82	0.0492	212.90	10.47	437.95	22	2.057	
344. 11.	С110-0219	Гайки установочные заземляющие	100 шт.	0.65	0.039	222.73	8.69	2 640.38	103	11.855	
344. 12.	С509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.8	0.048	80.00	3.84	878.46	42	10.981	
344. 13.	С509-0809	Заглушки	10 шт.	1.02	0.0612	47.37	2.90	1 022.12	63	21.577	
		Накладные расходы				95%	17.21	81%	249		
		Сметная прибыль				65%	11.78	52%	160		
		Всего с НР и СП					86.84		1 020		
	
345.	С103-0015 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	м		6	19.30	115.80	105.04	630	5.44	
	
346.	С301-5805 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 25-28 мм	10 шт.		0.6	44.30	26.58	230.36	138	5.192	
	
347.	Ц08-02-412-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		0.06	103.58	6.21	1 266.31	76	12.238	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
347. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	6.468	0.38808	9.980	3.87	169.690	66	17.003	
347. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.00144	15.080	0.02	256.870		17.034	
347. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.024	0.00144	145.54	0.21	810.77	1	5.571	
			(1)			15.08	0.02	256.87		17.034	
347. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00144	101.31	0.15	999.00	1	9.861	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
347. 5.	С101-1764	Тальк молотый, сорт I	т	0.0006	0.000036	11 582.00	0.42	13 654.32		1.179	
347. 6.	С101-2143	Краска	кг	0.02	0.0012	33.42	0.04	104.14		3.116	
347. 7.	С101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.0096	104.50	1.00	367.31	4	3.515	
347. 8.	С509-0778	Втулки В22	1000 шт.	0.0122	0.000732	130.35	0.10	852.91	1	6.543	
347. 9.	С509-1652	Гильза кабельная: медная ГМ 6	100 шт.	0.05	0.003	122.00	0.37	551.59	2	4.521	
		Накладные расходы				95%	3.70	81%	53		
		Сметная прибыль				65%	2.53	52%	34		
		Всего с НР и СП					12.43		164		
	
348.	Ц08-02-403-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м		0.24	261.80	62.83	3 705.95	889	14.149	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
348. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	19.8	4.752	9.980	47.42	169.690	806	17.003	
348. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.00576	15.080	0.09	256.870	1	17.034	
348. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10 т	маш.-ч	0.024	0.00576	145.54	0.84	810.77	5	5.571	
			(1)			15.08	0.09	256.87	1	17.034	
348. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00576	101.31	0.58	999.00	6	9.861	
			(1)			12.94	0.07	219.76	1	16.983	
348. 5.	С101-2143	Краска	кг	0.3	0.072	33.42	2.41	104.14	7	3.116	
348. 6.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.01	0.0024	1 416.70	3.40	10 988.26	26	7.756	
348. 7.	С507-0700	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0.53	0.1272	58.09	7.39	199.11	25	3.428	
		Накладные расходы				95%	45.13	81%	654		
		Сметная прибыль				65%	30.88	52%	420		
		Всего с НР и СП					138.85		1 962		
	
349.	С501-8482 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м		0.015	3 697.14	55.46	30 383.11	456	8.222	
		Объем: 15*1.02									
	
350.	С501-8483 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м		0.015	5 295.73	79.44	45 289.17	679	8.547	
		Объем: 15*1.02									
	
351.	Т01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		18.401	48.13	885.64	490.34	9 023	10.188	
	
352.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		18.401	16.40	301.78	145.95	2 686	8.901	

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					233 730.75		1 284 258	5.495	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					10 894.00		67 717	6.216	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					8 125.89		43 925	5.406	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 26, 27, 287, 289, 291, 295, 298, 300, 301, 306-309, 315, 320, 323, 325, 329, 331, 333, 335, 337, 342, 344, 347, 348; %=85 - по стр. 318)					740.20		10 736	14.504	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 26, 27, 287, 289, 291, 295, 298, 300, 301, 306-309, 315, 318, 320, 323, 325, 329, 331, 333, 335, 337, 342, 344, 347, 348)					506.04		6 887	13.61	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					12 140.24		85 340	7.03	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					210 520.45		1 110 857	5.277	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					67 636.77		340 305	5.031	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 44, 66, 108, 119, 120, 125, 136, 139, 142, 157; %=66 - по стр. 2, 3, 102; %=84 - по стр. 4, 53, 58, 65, 82, 90, 91, 94-96, 284-286; %=73 - по стр. 5, 32, 106, 107; %=80 - по стр. 6, 8, 10, 16, 17, 23, 30, 33, 60, 69, 76, 77, 86, 87, 109, 112, 129, 154, 155, 176, 192, 212, 220, 222, 226; %=67 - по стр. 11, 22, 71, 221; %=71 - по стр. 20, 48, 52, 56, 80, 92, 93; %=68 - по стр. 21; %=69 - по стр. 29, 40, 137, 138, 231, 232; %=99 - по стр. 36, 39, 41, 131, 145; %=88 - по стр. 42; %=61 - по стр. 43, 103-105, 327, 328; %=94 - по стр. 45-47, 57, 59, 63, 64, 81, 124, 126, 130, 167, 169, 172, 180, 181, 184, 187, 190, 191, 195-197, 200, 203, 206, 209-211, 215; %=92 - по стр. 49, 50, 156, 162, 177, 178; %=90 - по стр. 83, 148, 150, 153, 158, 159, 173-175, 223; %=77 - по стр. 121, 160, 164, 244; %=119 - по стр. 132)					18 443.00		265 142	14.376	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 44, 66, 108, 119, 120, 125, 136, 139, 142, 157; %=40 - по стр. 2, 3, 11, 21, 22, 71, 221; %=48 - по стр. 4, 29, 40, 42, 53, 58, 65, 82, 90, 91, 94-96, 121, 137, 138, 160, 164, 231, 232, 244, 284-286; %=56 - по стр. 5, 32; %=37 - по стр. 6, 8, 10, 16, 17, 23, 30, 33, 69, 76, 77, 86, 87, 154, 155, 176, 220, 222, 226; %=52 - по стр. 20, 48, 52, 56, 80, 92, 93; %=61 - по стр. 36, 39, 41; %=31 - по стр. 43, 103-105, 327, 328; %=51 - по стр. 45-47, 57, 59, 63, 64, 81, 124, 126, 130, 167, 169, 172, 180, 181, 184, 187, 190, 191, 195-197, 200, 203, 206, 209-211, 215; %=44 - по стр. 49, 50, 60, 109, 112, 129, 156, 162, 177, 178, 192, 212; %=43 - по стр. 83, 148, 150, 153, 158, 159, 173-175, 223; %=50 - по стр. 102; %=34 - по стр. 106, 107; %=58 - по стр. 131, 145; %=68 - по стр. 132)					10 169.94		137 324	13.503	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					239 133.39		1 513 323	6.328	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					180.02		1 784	9.91	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 54)					45.00		652	14.489	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 54)					40.00		548	13.7	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					265.02		2 984	11.26	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					8 503.17		68 076	8.006	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 37, 97-101; %=98 - по стр. 38, 179, 216, 217, 229, 233, 235, 243, 251, 253, 255, 258, 260, 265, 269, 272, 275)					1 849.85		26 818	14.497	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 37, 97-101; %=56 - по стр. 38, 179, 216, 217, 229, 233, 235, 243, 251, 253, 255, 258, 260, 265, 269, 272, 275)					1 158.29		15 580	13.451	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					11 511.31		110 474	9.597	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 633.11		35 824	9.86	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 633.11		35 824	9.86	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					266 683.07		1 747 945	6.554	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	5 707.02	2.14	37 406	6.554	
	ИТОГО					272 390.09		1 785 351	6.554	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	5 447.80	2	35 707	6.554	
	ИТОГО					277 837.89		1 821 058	6.554	
	НДС 18%				18	50 010.82	18	327 790	6.554	
	ВСЕГО С НДС					327 848.71		2 148 848.00	6.554	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					21 078.05		303 348.00	14.392	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					11 874.27		160 339	13.503	

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                                  Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО МКУ «КР МКД»                                                       Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)