«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт фасада с утеплением, подвала, системы электроснабжения многоквартирного дома по адресу: пр.Мира, д. 133, г.Калининград	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2	100 м2	3.78	
2.	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.03402	
3.	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.1323	
4.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	0.37	
5.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт.	0.37	
6.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	3.27	
7.	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м	3.78	
8.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.0756	
9.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	0.5	
10.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	0.1265	
11.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.201	
12.	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 80 мм	100 м2	3.27	
13.	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОФАС	м3	29.2992	
14.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, из стали с полимерным покрытием	100 м	0.375	
15.	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	5	
	Карниз	
16.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0.03	
17.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	0.39	
18.	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	100 м2	0.03	
19.	Устройство основания: из сетки	100 м2	0.03	
20.	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	3.15	
21.	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2	0.03	
22.	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ: цементные рецепт № 4, марка 100	т	0.01704	
23.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0.03	
24.	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг	1.14	
25.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	0.39	
	Перенавеска эл.кабеля	
26.	Демонтаж кабеля без отключения с перенавеской на леса	100 м	0.2	
27.	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м	0.2	
28.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x40 мм	100 м	0.21	
29.	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м	0.2	
	Перенавеска газопровода	
30.	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром 50 мм	10 шт.	0.1	
31.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м	0.04	
32.	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм	100 м	0.04	
33.	Вентили проходные фланцевые 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 50 мм	шт.	2	
34.	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м	4	
35.	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм	шт.	5	
36.	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	5	
37.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-010	100 м2	0.02	
38.	Грунтовка ХС-010 химстойкая красно-коричневая	т	0.000318	
39.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-785	100 м2	0.02	
40.	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода 50 мм	10 шт.	0.1	
	Цоколь	
41.	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0.077	
42.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0.3278	
43.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0.405	
44.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	5.265	
45.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	0.405	
46.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0.405	
47.	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2	0.405	
48.	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ: цементные рецепт № 4, марка 100	т	0.23004	
49.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0.405	
50.	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг	15.39	
51.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	5.265	
	Отмостка	
52.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	0.043	
53.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0.1076	
54.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.1076	
55.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	17.216	
56.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0.1615	
57.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный  ковер: праймером	100 м2	0.1615	
58.	Устройство гидроизоляции обмазочной в 2 слоя	100 м2	0.1615	
59.	Устройство прокладочной гидроизоляции рулонными материалами в один слой насухо	100 м2	0.54	
60.	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350б	м2	59.4	
61.	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	4.3	
62.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	5.16	
63.	Устройство подстилающих слоев: гравийных	м3	4.3	
64.	Гравий для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	5.504	
65.	Устройство бетонной отмостки	м3	4.3	
66.	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	4.386	
	Ремонт бетонной площадки входной группы	
67.	Разборка бетонных оснований	м3	0.3	
68.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0.006	
69.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.006	
70.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	0.96	
71.	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	0.3	
72.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.36	
73.	Устройство подстилающих слоев: гравийных	м3	0.3	
74.	Гравий для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	0.384	
75.	Устройство бетонной отмостки	м3	0.3	
76.	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	0.306	
77.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный  ковер: праймером	100 м2	0.003	
78.	Устройство гидроизоляции обмазочной в 2 слоя	100 м2	0.003	
79.	Устройство прокладочной гидроизоляции рулонными материалами в один слой насухо	100 м2	0.01	
80.	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350б	м2	1.1	
81.	Разборка металлических решеток приямков	т	0.02	
82.	Установка металлических решеток приямков	т	0.02	
83.	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т	т	0.02	
84.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	0.16	
85.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	17.441	
86.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза	17.441	
	
	Раздел 2.  Подвальные помещения	
	
	ПРОЕМЫ	
87.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0.02948	
88.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.02948	
89.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	0.96	
90.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	1.988	
91.	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2	0.02	
92.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	2	
93.	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, без утеплителя, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 1 мм	м2	2	
94.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0.047	
95.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	0.047	
	Стены	
96.	Отбивка штукатурки с поверхностей:  стен кирпичных прим.	100 м2	1.05	
97.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	0.4	
98.	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м	0.2	
99.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.004	
100.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	1.05	
101.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	13.65	
102.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2	1.05	
103.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	1.05	
104.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	1.05	
105.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	3	
106.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	3	
	
	Раздел 3.  Оконные блоки (МОП)	
	
107.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0.027	
108.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.027	
109.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	м2	2.7	
110.	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0.096	
111.	Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм	м	9.6	
112.	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2	0.0116	
113.	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм	м2	1.218	
114.	Шпатлевка при окраске по  сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0.0116	
115.	Профиль угловой перфорированный оцинкованный PL 25х25 мм	10 м	0.8	
116.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0.0116	
117.	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0.0007308	
	
	Раздел 4.  Водоотведение	
	
118.	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0.03	
119.	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии	м3	0.45	
120.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2	100 шт.	0.04	
121.	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0.03	
122.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	0.0312	
123.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0.25	
124.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.03	
125.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям (песком) (прим.)	100 м3	0.247	
126.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	27.17	
127.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	0.45	
128.	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2	0.03	
129.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.247	
130.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (земля)	1 т груза	39.52	
131.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м	0.15	
132.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м	0.15	
133.	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм	м	14.97	
134.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 48-53 мм	10 шт.	0.7	
135.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	шт.	1	
136.	Заглушки чугунные диаметром: 100 мм	шт.	-1	
137.	Тройники косые под 60 градусов диаметром: 100х100 мм	шт.	-1	
138.	Муфты надвижные диаметром: 100 мм	шт.	-1	
	
	Раздел 5.  Электромонтажные  работы	
	
139.	Демонтаж: выключателей,	100 шт.	0.05	
140.	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.1	
141.	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 16 мм2	100 м труб	0.4	
142.	Демонтаж шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт.	1	
143.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2	100 шт.	0.04	
144.	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м	0.25	
145.	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0.01	
146.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	0.0625	
147.	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0.0625	
148.	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт.	1	
149.	Щиты распределительные наружной установки ЩРН-12з, с замком (265х310х120 мм)	шт.	1	
150.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт.	1	
151.	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 2Р 10А, характеристика С	шт.	1	
152.	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0.35	
153.	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром: 16 мм	м	35.7	
154.	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 16-20 мм	10 шт.	3.5	
155.	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром: 16 мм	10 шт.	2	
156.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0.35	
157.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.036	
158.	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.01	
159.	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	10 шт.	0.1	
160.	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2	шт.	3	
161.	Датчик движения ДД  024, угол обзора 120-360 гр.	шт	3	
162.	Коробка установочная У-92	10 шт.	0.2	
163.	Разветвительная коробка У-198	10 шт.	0.4	
164.	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.1	
165.	Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК	шт.	10	
166.	Лампа энергосберегающая	шт	10	
	прочие	
167.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.1	
168.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза	0.1	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)