«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 749 076.00	руб.	Смета на сумму:	2 749 076.00	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «МКД Сервис»	
		
________________ / Русович С.Б. /	________________ / Воеводина Л.Д. /	
		
«02» июня 2017 г.	«02» июня 2017 г.	

	

		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД №№ 6-12 по ул. Клиническая в г. Калининграде по ВЦП «Формирование современной городской среды ГО «Город Калининград».	
Сметная стоимость:	2 749.076	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.439	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	246.324	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	
	Раздел 1.  МКД по ул.Клиническая 16-12	
	
	Минимальные работы	
	Демонтажные работы	
1.	Е68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций		0.501	6 900.71	3 457.25	59 048.03	29 583	8.557	
		Объем: 716*0.07									
1. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	243.35	121.91835	8.820	1 075.32	149.970	18 284	17.003	
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	20.73639	11.429	237.00	194.614	4 036	17.028	
1. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	19.66425	95.16	1 871.25	468.45	9 212	4.923	
			(1)			11.23	220.83	191.22	3 760	17.028	
1. 4.	Х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.64629	8.58	5.55	35.88	23	4.182	
1. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	1.07214	139.36	149.41	1 430.52	1 534	10.265	
			(1)			15.08	16.17	256.87	275	17.034	
1. 6.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	58.99275	6.03	355.73	8.99	530	1.491	
		Накладные расходы				104%	1 364.81	88%	19 642		
		Сметная прибыль				60%	787.39	48%	10 714		
		Всего с НР и СП					5 609.45		59 938		
	
2.	Е68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций		0.093	6 900.71	641.77	59 048.03	5 491	8.556	
		Объем: 232*0.04									
2. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	243.35	22.63155	8.820	199.61	149.970	3 394	17.003	
2. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	3.84927	11.429	43.99	194.614	749	17.028	
2. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	3.65025	95.16	347.36	468.45	1 710	4.923	
			(1)			11.23	40.99	191.22	698	17.028	
2. 4.	Х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.11997	8.58	1.03	35.88	4	4.182	
2. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.19902	139.36	27.74	1 430.52	285	10.265	
			(1)			15.08	3.00	256.87	51	17.034	
2. 6.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	10.95075	6.03	66.03	8.99	98	1.491	
		Накладные расходы				104%	253.34	88%	3 646		
		Сметная прибыль				60%	146.16	48%	1 989		
		Всего с НР и СП					1 041.27		11 125		
	
3.	Е68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		2.06	1 689.81	3 481.01	15 301.41	31 521	9.055	
		Объем: 148+58									
3. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	68.26	140.6156	9.160	1 288.04	155.940	21 928	17.024	
3. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	19.364	11.230	217.46	191.220	3 703	17.028	
3. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	19.364	95.16	1 842.68	468.45	9 071	4.923	
			(1)			11.23	217.46	191.22	3 703	17.028	
3. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	58.092	6.03	350.29	8.99	522	1.491	
		Накладные расходы				104%	1 565.72	88%	22 555		
		Сметная прибыль				60%	903.30	48%	12 303		
		Всего с НР и СП					5 950.03		66 379		
	
4.	Т01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		147.374	3.71	546.76	36.66	5 403	9.882	
		Объем: (59.4*2.2)+(58*0.2*0.08)*2.2+(148*0.3*0.15)*2.2									
	
5.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		147.374	16.40	2 416.93	145.95	21 509	8.899	
		Объем: (59.4*2.2)+(58*0.2*0.08)*2.2+(148*0.3*0.15)*2.2									
	
	Монтажные работы	
	Устройство асфальтобетонного покрытия	
6.	Е01-02-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта		1.145	419.00	479.76	3 420.95	3 917	8.164	
		Объем: 763*0.15									
6. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	12.53	14.34685	9.050	129.84	154.380	2 215	17.059	
6. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.04	3.4808	11.230	39.09	191.220	666	17.028	
6. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3.04	3.4808	95.16	331.23	468.45	1 631	4.923	
			(1)			11.23	39.09	191.22	666	17.028	
6. 4.	Х33-1100	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	12.18	13.9461	1.34	18.69	5.13	72	3.828	
		Накладные расходы				95%	160.48	81%	2 334		
		Сметная прибыль				43%	72.64	34%	980		
		Всего с НР и СП					712.88		7 230		
	
7.	Е27-03-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала	1000 м2 площади основания		0.763	28 021.03	21 380.05	245 536.04	187 344	8.763	
7. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	62.27	47.51201	8.580	407.65	145.950	6 934	17.01	
7. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	45	34.335	14.698	504.67	249.957	8 582	17.006	
7. 3.	Х01-0312	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.11	0.84693	102.83	87.09	837.62	709	8.146	
			(1)			16.11	13.64	273.99	232	17.007	
7. 4.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.39	3.34957	102.57	343.57	835.60	2 799	8.147	
			(1)			11.23	37.62	191.22	641	17.028	
7. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	4.22	3.21986	139.36	448.72	1 430.52	4 606	10.265	
			(1)			15.08	48.56	256.87	827	17.034	
7. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	8.17	6.23371	76.06	474.14	517.81	3 228	6.808	
			(1)			12.94	80.66	219.76	1 370	16.983	
7. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	23.37	17.83131	110.81	1 975.89	779.38	13 897	7.033	
			(1)			16.11	287.26	273.99	4 886	17.007	
7. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	3.74	2.85362	133.41	380.70	763.85	2 180	5.726	
			(1)			12.94	36.93	219.76	627	16.983	
7. 9.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	11.5	8.7745	400.56	3 514.71	3 333.65	29 251	8.322	
7. 10.	С408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	55	41.965	325.96	13 678.91	2 939.30	123 348	9.017	
7. 11.	С411-0001	Вода	м3	25	19.075	3.60	68.67	20.52	391	5.7	
		Накладные расходы				142%	1 295.49	121%	18 774		
		Сметная прибыль				81%	738.98	65%	10 085		
		Всего с НР и СП					23 414.52		216 204		
	
8.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.61	2 106.64	1 285.05	19 466.32	11 874	9.24	
		Объем: 763*0.8/1000									
8. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.4026	12.085	4.87	205.490	83	17.004	
8. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы: 3500 л	маш.-ч	0.33	0.2013	126.36	25.44	1 137.36	229	9.001	
			(2)			24.17	4.87	410.98	83	17.004	
8. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	1.03	0.6283	2 004.80	1 259.62	18 534.94	11 646	9.245	
		Накладные расходы				142%	6.92	121%	100		
		Сметная прибыль				81%	3.94	65%	54		
		Всего с НР и СП					1 295.91		12 028		
	
9.	Е27-06-020-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0.763	56 027.99	42 749.36	336 406.94	256 678	6.004	
9. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	38.3	29.2229	10.210	298.37	173.840	5 080	17.026	
9. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.1	14.5733	15.385	224.22	261.594	3 812	17.003	
9. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.05	0.03815	113.70	4.34	810.77	31	7.131	
			(1)			15.08	0.58	256.87	10	17.034	
9. 4.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	1.0682	18.60	19.87	18.32	20	0.985	
9. 5.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	3.96	3.02148	76.06	229.81	517.81	1 565	6.808	
			(1)			12.94	39.10	219.76	664	16.983	
9. 6.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	11.51	8.78213	110.81	973.15	779.38	6 845	7.033	
			(1)			16.11	141.48	273.99	2 406	17.007	
9. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.29757	133.41	39.70	763.85	227	5.726	
			(1)			12.94	3.85	219.76	65	16.983	
9. 8.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	2.43397	200.87	488.91	1 293.75	3 149	6.441	
			(1)			16.11	39.21	273.99	667	17.007	
9. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.06104	101.31	6.18	999.00	61	9.861	
			(1)			12.94	0.79	219.76	13	16.983	
9. 10.	С101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00278	0.00212114	6 852.00	14.53	56 219.81	119	8.205	
9. 11.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.00214	0.00163282	11 154.00	18.21	50 212.22	82	4.502	
9. 12.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0108	0.0082404	2 446.90	20.16	20 629.84	170	8.431	
9. 13.	С102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.29	0.22127	1 603.30	354.76	5 828.56	1 290	3.635	
9. 14.	С410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	93.7	71.4931	563.43	40 281.36	3 329.56	238 041	5.909	
		Накладные расходы				142%	742.08	121%	10 759		
		Сметная прибыль				81%	423.30	65%	5 780		
		Всего с НР и СП					43 914.74		273 217		
	
10.	Е27-06-021-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08	1000 м2 покрытия		0.763	13 192.95	10 066.22	78 000.76	59 515	5.912	
		Начисления: Н5= 2, Н48= 2	
10. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	0.18	0.13734	10.210	1.40	173.840	24	17.026	
10. 2.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0028	0.0021364	2 446.90	5.23	20 629.84	44	8.431	
10. 3.	С410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	23.4	17.8542	563.43	10 059.59	3 329.56	59 447	5.909	
		Накладные расходы				142%	1.99	121%	29		
		Сметная прибыль				81%	1.13	65%	16		
		Всего с НР и СП					10 069.34		59 560		
	
11.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.229	2 106.64	482.42	19 466.32	4 458	9.241	
		Объем: 763*0.3/1000									
11. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.15114	12.085	1.83	205.490	31	17.004	
11. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы: 3500 л	маш.-ч	0.33	0.07557	126.36	9.55	1 137.36	86	9.001	
			(2)			24.17	1.83	410.98	31	17.004	
11. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	1.03	0.23587	2 004.80	472.87	18 534.94	4 372	9.245	
		Накладные расходы				142%	2.60	121%	38		
		Сметная прибыль				81%	1.48	65%	20		
		Всего с НР и СП					486.50		4 516		
	
12.	Е27-06-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0.763	55 822.91	42 592.88	405 018.97	309 029	7.255	
12. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	38.3	29.2229	10.210	298.37	173.840	5 080	17.026	
12. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.08	14.55804	15.386	223.99	261.599	3 808	17.003	
12. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.03	0.02289	113.70	2.60	810.77	19	7.131	
			(1)			15.08	0.35	256.87	6	17.034	
12. 4.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	1.0682	18.60	19.87	18.32	20	0.985	
12. 5.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	3.96	3.02148	76.06	229.81	517.81	1 565	6.808	
			(1)			12.94	39.10	219.76	664	16.983	
12. 6.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	11.51	8.78213	110.81	973.15	779.38	6 845	7.033	
			(1)			16.11	141.48	273.99	2 406	17.007	
12. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.29757	133.41	39.70	763.85	227	5.726	
			(1)			12.94	3.85	219.76	65	16.983	
12. 8.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	2.43397	200.87	488.91	1 293.75	3 149	6.441	
			(1)			16.11	39.21	273.99	667	17.007	
12. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.03052	101.31	3.09	999.00	30	9.861	
			(1)			12.94	0.39	219.76	7	16.983	
12. 10.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0047306	11 154.00	52.77	50 212.22	238	4.502	
12. 11.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0108	0.0082404	2 446.90	20.16	20 629.84	170	8.431	
12. 12.	С102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.11445	1 603.30	183.50	5 828.56	667	3.635	
12. 13.	С410-0007	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	96.6	73.7058	546.51	40 280.96	3 948.41	291 021	7.225	
		Накладные расходы				142%	741.75	121%	10 754		
		Сметная прибыль				81%	423.11	65%	5 777		
		Всего с НР и СП					43 757.74		325 561		
	
	Мощение территории плиткой толщ.60мм	
13.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.065	4 846.79	315.04	49 459.80	3 215	10.205	
		Объем: 261*0.25									
13. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.9802	8.280	8.12	140.760	138	17	
13. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	2.8353	15.080	42.76	256.870	728	17.034	
13. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	2.1632	112.40	243.14	1 144.08	2 475	10.179	
			(1)			15.08	32.62	256.87	556	17.034	
13. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.6721	93.88	63.10	890.86	599	9.489	
			(1)			15.08	10.14	256.87	173	17.034	
13. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0026	263.51	0.69	1 266.59	3	4.807	
		Накладные расходы				95%	48.34	81%	701		
		Сметная прибыль				43%	21.88	34%	294		
		Всего с НР и СП					385.25		4 211		
	
14.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		104	16.40	1 705.60	145.95	15 179	8.9	
		Объем: 65*1.6									
	
15.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.065	344.93	22.42	3 421.73	222	9.902	
15. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.19435	8.280	1.61	140.760	27	17	
15. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.2119	15.080	3.20	256.870	54	17.034	
15. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.2119	93.88	19.89	890.86	189	9.489	
			(1)			15.08	3.20	256.87	54	17.034	
15. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00455	126.43	0.58	1 018.85	5	8.059	
			(1)			12.94	0.06	219.76	1	16.983	
15. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0013	263.51	0.34	1 266.59	2	4.807	
		Накладные расходы				95%	4.57	81%	66		
		Сметная прибыль				43%	2.07	34%	28		
		Всего с НР и СП					29.06		315		
	
16.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.522	2 520.14	1 315.51	17 348.53	9 056	6.884	
		Объем: 261*0.2									
16. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	8.20584	8.510	69.83	144.650	1 187	16.998	
16. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	7.24536	14.301	103.62	243.333	1 763	17.015	
16. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	2.23938	102.57	229.69	835.60	1 871	8.147	
			(1)			11.23	25.15	191.22	428	17.028	
16. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.92394	139.36	128.76	1 430.52	1 322	10.265	
			(1)			15.08	13.93	256.87	237	17.034	
16. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	3.69576	223.58	826.30	1 170.91	4 327	5.237	
			(1)			16.11	59.54	273.99	1 013	17.007	
16. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.38628	133.41	51.53	763.85	295	5.726	
			(1)			12.94	5.00	219.76	85	16.983	
16. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	2.61	3.60	9.40	20.52	54	5.7	
		Накладные расходы				142%	246.30	121%	3 570		
		Сметная прибыль				81%	140.49	65%	1 918		
		Всего с НР и СП					1 702.30		14 543		
	
17.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		57.42	104.66	6 009.58	516.66	29 667	4.937	
		Объем: 52.2*1.10									
	
18.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.1305	14 953.22	1 951.40	73 400.04	9 579	4.909	
		Объем: 261*0.05									
18. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.643365	11.972	7.70	203.871	131	17.029	
18. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.51939	102.57	53.27	835.60	434	8.147	
			(1)			11.23	5.83	191.22	99	17.028	
18. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.123975	139.36	17.28	1 430.52	177	10.265	
			(1)			15.08	1.87	256.87	32	17.034	
18. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	13.311	141.30	1 880.84	673.68	8 967	4.768	
		Накладные расходы				142%	10.93	121%	159		
		Сметная прибыль				81%	6.24	65%	85		
		Всего с НР и СП					1 968.57		9 823		
	
19.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-13.311	141.30	-1 880.84	673.68	-8 967	4.768	
		Объем: (0.1305)*(-102.0)									
	
20.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		13.311	280.61	3 735.20	2 121.17	28 235	7.559	
		Объем: (0.1305)*(102.0)									
	
21.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		26.1	144.07	3 760.10	2 196.06	57 317	15.243	
21. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	307.98	10.360	3 190.67	176.300	54 297	17.017	
21. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	1.566	12.085	18.93	205.490	322	17.004	
21. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.783	102.57	80.31	835.60	654	8.147	
			(1)			11.23	8.79	191.22	150	17.028	
21. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.783	133.41	104.46	763.85	598	5.726	
			(1)			12.94	10.13	219.76	172	16.983	
21. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	14.877	10.08	149.96	13.73	204	1.362	
21. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.783	101.31	79.33	999.00	782	9.861	
			(1)			12.94	10.13	219.76	172	16.983	
21. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.305	104.66	136.58	516.66	674	4.937	
21. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	5.22	3.60	18.79	20.52	107	5.7	
		Накладные расходы				142%	4 557.63	121%	66 089		
		Сметная прибыль				81%	2 599.78	65%	35 502		
		Всего с НР и СП					10 917.51		158 908		
	
22.	С2 Цена поставщи.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х60 мм, серая	м2		266.22	63.68	16 952.89	369.98	98 496	5.81	
		Объем: (26.1)*10.2									
	
	Установка бортовых камней	
23.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.021	4 846.79	101.78	49 459.80	1 039	10.208	
		Объем: 167*0.3*0.3+99*0.28*0.2									
23. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.31668	8.280	2.62	140.760	45	17	
23. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.91602	15.080	13.81	256.870	235	17.034	
23. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.69888	112.40	78.55	1 144.08	800	10.179	
			(1)			15.08	10.54	256.87	180	17.034	
23. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.21714	93.88	20.39	890.86	193	9.489	
			(1)			15.08	3.27	256.87	56	17.034	
23. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00084	263.51	0.22	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	15.61	81%	227		
		Сметная прибыль				43%	7.06	34%	95		
		Всего с НР и СП					124.45		1 361		
	
24.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		33.6	16.40	551.04	145.95	4 904	8.9	
		Объем: 21*1.6									
	
25.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.021	344.93	7.24	3 421.73	72	9.945	
25. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.06279	8.280	0.52	140.760	9	17	
25. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.06846	15.080	1.03	256.870	18	17.034	
25. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.06846	93.88	6.43	890.86	61	9.489	
			(1)			15.08	1.03	256.87	18	17.034	
25. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00147	126.43	0.19	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
25. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00042	263.51	0.11	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	1.47	81%	22		
		Сметная прибыль				43%	0.67	34%	9		
		Всего с НР и СП					9.38		103		
	
26.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.128	2 520.14	322.58	17 348.53	2 221	6.885	
		Объем: 167*0.3*0.2+99*0.28*0.1									
26. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	2.01216	8.510	17.12	144.650	291	16.998	
26. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.77664	14.301	25.41	243.333	432	17.015	
26. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.54912	102.57	56.32	835.60	459	8.147	
			(1)			11.23	6.17	191.22	105	17.028	
26. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.22656	139.36	31.57	1 430.52	324	10.265	
			(1)			15.08	3.42	256.87	58	17.034	
26. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.90624	223.58	202.62	1 170.91	1 061	5.237	
			(1)			16.11	14.60	273.99	248	17.007	
26. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.09472	133.41	12.64	763.85	72	5.726	
			(1)			12.94	1.23	219.76	21	16.983	
26. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.64	3.60	2.30	20.52	13	5.7	
		Накладные расходы				142%	60.39	121%	875		
		Сметная прибыль				81%	34.45	65%	470		
		Всего с НР и СП					417.42		3 566		
	
27.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		14.08	104.66	1 473.61	516.66	7 275	4.937	
		Объем: 12.8*1.10									
	
28.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		1.67	5 013.40	8 372.38	32 447.66	54 188	6.472	
28. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	127.0536	8.970	1 139.67	152.560	19 383	17.008	
28. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	1.1356	15.080	17.12	256.870	292	17.034	
28. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	1.1356	113.70	129.12	810.77	921	7.131	
			(1)			15.08	17.12	256.87	292	17.034	
28. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0668	101.31	6.77	999.00	67	9.861	
			(1)			12.94	0.86	219.76	15	16.983	
28. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00167	10 705.00	17.88	54 434.60	91	5.085	
28. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.2839	960.26	272.62	3 126.47	888	3.256	
28. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	9.853	685.00	6 749.31	3 302.36	32 538	4.821	
28. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.1002	569.06	57.02	2 995.86	300	5.265	
		Накладные расходы				142%	1 642.64	121%	23 807		
		Сметная прибыль				81%	937.00	65%	12 789		
		Всего с НР и СП					10 952.02		90 784		
	
29.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		167	76.13	12 713.71	342.67	57 226	4.501	
	
30.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня		0.99	937.76	928.38	12 783.98	12 656	13.632	
30. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	75.3192	8.970	675.61	152.560	11 491	17.008	
30. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.6732	15.080	10.15	256.870	173	17.034	
30. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.6732	113.70	76.54	810.77	546	7.131	
			(1)			15.08	10.15	256.87	173	17.034	
30. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0396	101.31	4.01	999.00	40	9.861	
			(1)			12.94	0.51	219.76	9	16.983	
30. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00099	10 705.00	10.60	54 434.60	54	5.085	
30. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1683	960.26	161.61	3 126.47	526	3.256	
		Накладные расходы				142%	973.78	121%	14 113		
		Сметная прибыль				81%	555.47	65%	7 582		
		Всего с НР и СП					2 457.62		34 351		
	
31.	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		0.02	569.06	11.38	2 995.86	60	5.272	
		Объем: (0.99)*(0.06*0.33)									
	
32.	С401-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		5.023	685.00	3 440.76	3 302.36	16 588	4.821	
		Объем: (0.99)*(5.9*0.86)									
	
33.	С403-8023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		99	34.14	3 379.86	185.77	18 391	5.441	
	
34.	Е68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец		5	198.52	992.58	1 671.00	8 355	8.417	
34. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	1.74	8.7	8.670	75.43	147.370	1 282	16.998	
34. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.25	101.31	25.33	999.00	250	9.861	
			(1)			12.94	3.24	219.76	55	16.983	
34. 3.	С402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.008	0.04	588.14	23.53	2 080.79	83	3.538	
34. 4.	С403-8383	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	2	10	86.83	868.30	673.99	6 740	7.762	
		Накладные расходы				104%	78.45	88%	1 128		
		Сметная прибыль				60%	45.26	48%	615		
		Всего с НР и СП					1 116.29		10 099		
	
35.	Е27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство средств технического регулирования	100 п. м		0.3	466.00	139.80	5 151.65	1 545	11.052	
35. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	18.41	5.523	8.970	49.54	152.560	843	17.008	
35. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	0.165	15.080	2.49	256.870	42	17.034	
35. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.55	0.165	113.70	18.76	810.77	134	7.131	
			(1)			15.08	2.49	256.87	42	17.034	
35. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.18	0.354	101.31	35.86	999.00	354	9.861	
			(1)			12.94	4.58	219.76	78	16.983	
35. 5.	С403-0003	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3	0.08	0.024	839.12	20.14	5 438.81	131	6.482	
35. 6.	С403-1213	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м3	0.0072	0.00216	1 548.45	3.34	21 024.29	45	13.578	
35. 7.	С501-0575	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2	м	10	3	4.05	12.15	13.18	40	3.254	
		Накладные расходы				142%	73.88	121%	1 071		
		Сметная прибыль				81%	42.14	65%	575		
		Всего с НР и СП					255.83		3 191		
	
36.	С403-0003 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3		-0.024	839.12	-20.14	5 438.81	-131	6.504	
		Объем: (0.3)*(-0.08)									
	
	Дополнительные работы	
	Мощение территории плиткой толщ.80 мм	
37.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0316	4 846.79	153.16	49 459.80	1 563	10.205	
		Объем: 79*0.4									
37. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.476528	8.280	3.95	140.760	67	17	
37. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.378392	15.080	20.79	256.870	354	17.034	
37. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.051648	112.40	118.21	1 144.08	1 203	10.179	
			(1)			15.08	15.86	256.87	270	17.034	
37. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.326744	93.88	30.67	890.86	291	9.489	
			(1)			15.08	4.93	256.87	84	17.034	
37. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.001264	263.51	0.33	1 266.59	2	4.807	
		Накладные расходы				95%	23.50	81%	341		
		Сметная прибыль				43%	10.64	34%	143		
		Всего с НР и СП					187.30		2 047		
	
38.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		50.56	16.40	829.18	145.95	7 379	8.899	
		Объем: 31.6*1.6									
	
39.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.0316	344.93	10.90	3 421.73	108	9.908	
39. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.094484	8.280	0.78	140.760	13	17	
39. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.103016	15.080	1.55	256.870	26	17.034	
39. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.103016	93.88	9.67	890.86	92	9.489	
			(1)			15.08	1.55	256.87	26	17.034	
39. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.002212	126.43	0.28	1 018.85	2	8.059	
			(1)			12.94	0.03	219.76		16.983	
39. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.000632	263.51	0.17	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	2.21	81%	32		
		Сметная прибыль				43%	1.00	34%	13		
		Всего с НР и СП					14.12		153		
	
40.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.158	2 520.14	398.18	17 348.53	2 741	6.884	
		Объем: 79*0.2									
40. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	2.48376	8.510	21.14	144.650	359	16.998	
40. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.19304	14.301	31.36	243.333	534	17.015	
40. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.67782	102.57	69.52	835.60	566	8.147	
			(1)			11.23	7.61	191.22	130	17.028	
40. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.27966	139.36	38.97	1 430.52	400	10.265	
			(1)			15.08	4.22	256.87	72	17.034	
40. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	1.11864	223.58	250.11	1 170.91	1 310	5.237	
			(1)			16.11	18.02	273.99	306	17.007	
40. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.11692	133.41	15.60	763.85	89	5.726	
			(1)			12.94	1.51	219.76	26	16.983	
40. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.79	3.60	2.84	20.52	16	5.7	
		Накладные расходы				142%	74.55	121%	1 081		
		Сметная прибыль				81%	42.53	65%	580		
		Всего с НР и СП					515.26		4 402		
	
41.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		17.38	104.66	1 818.99	516.66	8 980	4.937	
		Объем: 15.8*1.10									
	
42.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания		0.079	61 088.01	4 825.95	523 248.53	41 337	8.566	
42. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	2.91984	8.670	25.32	147.370	430	16.998	
42. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	3.31405	14.601	48.39	248.282	823	17.005	
42. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.31442	102.57	32.25	835.60	263	8.147	
			(1)			11.23	3.53	191.22	60	17.028	
42. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	0.20461	93.88	19.21	890.86	182	9.489	
			(1)			15.08	3.09	256.87	53	17.034	
42. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.03239	139.36	4.51	1 430.52	46	10.265	
			(1)			15.08	0.49	256.87	8	17.034	
42. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	0.7663	76.06	58.28	517.81	397	6.808	
			(1)			12.94	9.92	219.76	168	16.983	
42. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	1.71114	110.81	189.61	779.38	1 334	7.033	
			(1)			16.11	27.57	273.99	469	17.007	
42. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	0.23384	133.41	31.20	763.85	179	5.726	
			(1)			12.94	3.03	219.76	51	16.983	
42. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.05135	127.56	6.55	698.95	36	5.479	
			(1)			15.08	0.77	256.87	13	17.034	
42. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	1.185	400.56	474.66	3 333.65	3 950	8.322	
42. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	14.931	266.28	3 975.83	2 308.69	34 471	8.67	
42. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	2.37	3.60	8.53	20.52	49	5.7	
		Накладные расходы				142%	104.67	121%	1 516		
		Сметная прибыль				81%	59.71	65%	814		
		Всего с НР и СП					4 990.32		43 668		
	
43.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.0395	14 953.22	590.65	73 400.04	2 899	4.908	
		Объем: 79*0.05									
43. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.194735	11.972	2.33	203.871	40	17.029	
43. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.15721	102.57	16.13	835.60	131	8.147	
			(1)			11.23	1.77	191.22	30	17.028	
43. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.037525	139.36	5.23	1 430.52	54	10.265	
			(1)			15.08	0.57	256.87	10	17.034	
43. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	4.029	141.30	569.30	673.68	2 714	4.768	
		Накладные расходы				142%	3.31	121%	48		
		Сметная прибыль				81%	1.89	65%	26		
		Всего с НР и СП					595.85		2 973		
	
44.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-4.03	141.30	-569.44	673.68	-2 715	4.768	
		Объем: (0.0395)*(-102.0)									
	
45.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		4.03	280.61	1 130.86	2 121.17	8 548	7.559	
		Объем: (0.0395)*(102.0)									
	
46.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		7.9	144.07	1 138.12	2 196.06	17 349	15.244	
46. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	93.22	10.360	965.76	176.300	16 435	17.017	
46. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.474	12.085	5.73	205.490	97	17.004	
46. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.237	102.57	24.31	835.60	198	8.147	
			(1)			11.23	2.66	191.22	45	17.028	
46. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.237	133.41	31.62	763.85	181	5.726	
			(1)			12.94	3.07	219.76	52	16.983	
46. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	4.503	10.08	45.39	13.73	62	1.362	
46. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.237	101.31	24.01	999.00	237	9.861	
			(1)			12.94	3.07	219.76	52	16.983	
46. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.395	104.66	41.34	516.66	204	4.937	
46. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	1.58	3.60	5.69	20.52	32	5.7	
		Накладные расходы				142%	1 379.52	121%	20 004		
		Сметная прибыль				81%	786.91	65%	10 746		
		Всего с НР и СП					3 304.54		48 099		
	
47.	С1 Цена поставщи.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х80 мм, серая	м2		80.58	82.62	6 657.52	480.02	38 680	5.81	
		Объем: (7.9)*10.2									
	
	Установка бортовых камней	
48.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.005	4 846.79	24.23	49 459.80	247	10.194	
		Объем: 61*0.3*0.3									
48. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.0754	8.280	0.62	140.760	11	17	
48. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.2181	15.080	3.29	256.870	56	17.034	
48. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.1664	112.40	18.70	1 144.08	190	10.179	
			(1)			15.08	2.51	256.87	43	17.034	
48. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0517	93.88	4.85	890.86	46	9.489	
			(1)			15.08	0.78	256.87	13	17.034	
48. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0002	263.51	0.05	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	3.71	81%	54		
		Сметная прибыль				43%	1.68	34%	23		
		Всего с НР и СП					29.63		324		
	
49.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		8	16.40	131.20	145.95	1 168	8.902	
		Объем: 5*1.6									
	
50.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.005	344.93	1.72	3 421.73	17	9.884	
50. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.01495	8.280	0.12	140.760	2	17	
50. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.0163	15.080	0.25	256.870	4	17.034	
50. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.0163	93.88	1.53	890.86	15	9.489	
			(1)			15.08	0.25	256.87	4	17.034	
50. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.00035	126.43	0.04	1 018.85		8.059	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
50. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0001	263.51	0.03	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.35	81%	5		
		Сметная прибыль				43%	0.16	34%	2		
		Всего с НР и СП					2.23		24		
	
51.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.037	2 520.14	93.25	17 348.53	642	6.885	
		Объем: 61*0.3*0.2									
51. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	0.58164	8.510	4.95	144.650	84	16.998	
51. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.51356	14.301	7.34	243.333	125	17.015	
51. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.15873	102.57	16.28	835.60	133	8.147	
			(1)			11.23	1.78	191.22	30	17.028	
51. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.06549	139.36	9.13	1 430.52	94	10.265	
			(1)			15.08	0.99	256.87	17	17.034	
51. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.26196	223.58	58.57	1 170.91	307	5.237	
			(1)			16.11	4.22	273.99	72	17.007	
51. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.02738	133.41	3.65	763.85	21	5.726	
			(1)			12.94	0.35	219.76	6	16.983	
51. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.185	3.60	0.67	20.52	4	5.7	
		Накладные расходы				142%	17.45	121%	253		
		Сметная прибыль				81%	9.95	65%	136		
		Всего с НР и СП					120.66		1 031		
	
52.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		4.07	104.66	425.97	516.66	2 103	4.937	
		Объем: 3.7*1.10									
	
53.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		0.61	5 013.40	3 058.17	32 447.66	19 793	6.472	
53. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	46.4088	8.970	416.29	152.560	7 080	17.008	
53. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.4148	15.080	6.26	256.870	107	17.034	
53. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.4148	113.70	47.16	810.77	336	7.131	
			(1)			15.08	6.26	256.87	107	17.034	
53. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0244	101.31	2.47	999.00	24	9.861	
			(1)			12.94	0.32	219.76	5	16.983	
53. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00061	10 705.00	6.53	54 434.60	33	5.085	
53. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1037	960.26	99.58	3 126.47	324	3.256	
53. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	3.599	685.00	2 465.32	3 302.36	11 885	4.821	
53. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.0366	569.06	20.83	2 995.86	110	5.265	
		Накладные расходы				142%	600.02	121%	8 696		
		Сметная прибыль				81%	342.27	65%	4 672		
		Всего с НР и СП					4 000.46		33 161		
	
54.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		61	76.13	4 643.93	342.67	20 903	4.501	
	
55.	Е47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		0.7	2 168.55	1 517.99	14 380.30	10 066	6.631	
55. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	40	28	8.430	236.04	143.350	4 014	17.005	
55. 2.	С407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	10.5	122.09	1 281.95	576.42	6 052	4.721	
		Накладные расходы				115%	271.45	98%	3 934		
		Сметная прибыль				77%	181.75	61%	2 449		
		Всего с НР и СП					1 971.19		16 448		
	
	Дождеприемные колодцы (1 шт)	
56.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0116	4 846.79	56.22	49 459.80	574	10.21	
		Объем: (2.2*2.2*1.43)*1+(8*0.65*0.9)									
56. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.174928	8.280	1.45	140.760	25	17	
56. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.505992	15.080	7.63	256.870	130	17.034	
56. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.386048	112.40	43.39	1 144.08	442	10.179	
			(1)			15.08	5.82	256.87	99	17.034	
56. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.119944	93.88	11.26	890.86	107	9.489	
			(1)			15.08	1.81	256.87	31	17.034	
56. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000464	263.51	0.12	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	8.63	81%	126		
		Сметная прибыль				43%	3.90	34%	53		
		Всего с НР и СП					68.75		752		
	
57.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		18.56	16.40	304.38	145.95	2 709	8.9	
		Объем: 11.6*1.6									
	
58.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.0116	344.93	4.00	3 421.73	40	10	
58. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.034684	8.280	0.29	140.760	5	17	
58. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.037816	15.080	0.57	256.870	10	17.034	
58. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.037816	93.88	3.55	890.86	34	9.489	
			(1)			15.08	0.57	256.87	10	17.034	
58. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.000812	126.43	0.10	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
58. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.000232	263.51	0.06	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.82	81%	12		
		Сметная прибыль				43%	0.37	34%	5		
		Всего с НР и СП					5.19		57		
	
59.	Е23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания		0.04	1 275.59	51.02	7 478.89	299	5.86	
		Объем: 8*0.1*0.5									
59. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	10.2	0.408	8.670	3.54	147.370	60	16.998	
59. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.014	11.230	0.16	191.220	3	17.028	
59. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.35	0.014	102.57	1.44	835.60	12	8.147	
			(1)			11.23	0.16	191.22	3	17.028	
59. 4.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	11	0.44	104.66	46.05	516.66	227	4.937	
		Накладные расходы				130%	4.81	111%	70		
		Сметная прибыль				76%	2.81	61%	38		
		Всего с НР и СП					58.64		407		
	
60.	Е23-01-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм	100 м трубопроводов		0.08	699.80	55.98	7 346.76	588	10.504	
60. 1.	З1-100-36	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	27.12	2.1696	9.740	21.13	165.790	360	17.022	
60. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.05	0.324	12.940	4.19	219.760	71	16.983	
60. 3.	Х02-1140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т	маш.-ч	4.05	0.324	99.46	32.23	642.01	208	6.455	
			(1)			12.94	4.19	219.76	71	16.983	
60. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.012	101.31	1.22	999.00	12	9.861	
			(1)			12.94	0.16	219.76	3	16.983	
60. 5.	С411-0001	Вода	м3	4.9	0.392	3.60	1.41	20.52	8	5.7	
		Накладные расходы				130%	32.92	111%	478		
		Сметная прибыль				76%	19.24	61%	263		
		Всего с НР и СП					108.14		1 329		
	
61.	С103-1331 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм	м		8.08	99.74	805.90	632.54	5 111	6.342	
		Объем: 8*1.01									
	
62.	Е23-04-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	1 врезка		1	272.74	272.74	3 241.81	3 242	11.887	
62. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	17.01	17.01	9.630	163.81	163.850	2 787	17.015	
62. 2.	С101-0311	Каболка	т	0.001	0.001	43 816.00	43.82	137 492.94	137	3.138	
62. 3.	С101-1315	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300	т	0.001	0.001	658.11	0.66	6 047.99	6	9.19	
62. 4.	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	0.065	0.065	660.97	42.96	3 151.63	205	4.768	
62. 5.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.001	0.001	569.06	0.57	2 995.86	3	5.265	
62. 6.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.2	0.2	104.66	20.93	516.66	103	4.937	
		Накладные расходы				130%	212.95	111%	3 094		
		Сметная прибыль				76%	124.50	61%	1 700		
		Всего с НР и СП					610.19		8 036		
	
63.	Е01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	100 м3 грунта		0.0864	704.46	60.87	11 963.43	1 034	16.987	
		Объем: 11.6-(2.26*1+8*0.038)-(8*0.1*0.5)									
63. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	88.5	7.6464	7.960	60.87	135.180	1 034	16.982	
		Накладные расходы				80%	48.70	68%	703		
		Сметная прибыль				38%	23.13	31%	321		
		Всего с НР и СП					132.70		2 058		
	
64.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		9.504	104.66	994.69	516.66	4 910	4.936	
		Объем: 8.64*1.1									
	
65.	Е23-03-007-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций		0.06	25 012.57	1 500.75	175 879.77	10 553	7.032	
		Объем: 0.6*1									
65. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	171.13	10.2678	9.160	94.05	155.940	1 601	17.024	
65. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26.6	1.596	15.080	24.07	256.870	410	17.034	
65. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	26.6	1.596	113.70	181.47	810.77	1 294	7.131	
			(1)			15.08	24.07	256.87	410	17.034	
65. 4.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.0228	35.39	0.81	101.14	2	2.858	
65. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.0492	101.31	4.98	999.00	49	9.861	
			(1)			12.94	0.64	219.76	11	16.983	
65. 6.	С101-0079	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.003	2 391.70	7.18	17 963.39	54	7.511	
65. 7.	С101-0311	Каболка	т	0.02	0.0012	43 816.00	52.58	137 492.94	165	3.138	
65. 8.	С101-1300	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.00054	4 680.00	2.53	33 391.91	18	7.135	
65. 9.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.000426	987.52	0.42	6 638.00	3	6.722	
65. 10.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0002	0.000012	10 705.00	0.13	54 434.60	1	5.085	
65. 11.	С102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.00096	1 507.80	1.45	5 982.82	6	3.968	
65. 12.	С401-0001	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)	м3	1.41	0.0846	592.90	50.16	2 889.07	244	4.873	
65. 13.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.9	0.054	685.00	36.99	3 302.36	178	4.821	
65. 14.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.4	0.024	569.06	13.66	2 995.86	72	5.265	
65. 15.	С402-0064	Раствор асбоцементный	м3	0.045	0.0027	4 284.77	11.57	17 505.91	47	4.086	
65. 16.	С403-0119	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм	м	19.4	1.164	547.15	636.88	3 003.58	3 496	5.49	
65. 17.	С403-3120	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.1656	1 876.90	310.81	17 020.17	2 819	9.068	
65. 18.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.000015	1 208.60	0.02	11 305.46		9.354	
65. 19.	С410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I	т	0.24	0.0144	609.46	8.78	4 883.09	70	8.012	
65. 20.	С411-0001	Вода	м3	0.0007	0.000042	3.60		20.52		5.7	
65. 21.	С509-3906	Скобы: ходовые	шт.	38.8	2.328	37.07	86.30	185.97	433	5.017	
		Накладные расходы				130%	153.56	111%	2 232		
		Сметная прибыль				76%	89.77	61%	1 227		
		Всего с НР и СП					1 744.08		14 012		
	
66.	С403-0119 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм	м		-1.164	547.15	-636.88	3 003.58	-3 496	5.489	
		Объем: (0.06)*(-19.4)									
	
67.	С403-3120 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-0.166	1 876.90	-311.57	17 020.17	-2 825	9.067	
		Объем: (0.06)*(-2.76)									
	
68.	С403-8241 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.		1	345.39	345.39	2 374.46	2 374	6.873	
	
69.	С403-8272 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		1	361.29	361.29	2 601.60	2 602	7.202	
	
70.	С403-8270 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		1	132.49	132.49	789.54	790	5.963	
	
71.	С403-8227 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)	Плита перекрытия ПП10-1-п/о /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.		1	264.06	264.06	2 070.08	2 070	7.839	
	
72.	С101-2537 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017 
прим)	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.		1	841.48	841.48	4 947.22	4 947	5.879	
	
	Детское игровое оборудование	
	Устройство резинового покрытия	
73.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0165	4 846.79	79.97	49 459.80	816	10.204	
		Объем: 55*0.3									
73. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.24882	8.280	2.06	140.760	35	17	
73. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.71973	15.080	10.85	256.870	185	17.034	
73. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.54912	112.40	61.72	1 144.08	628	10.179	
			(1)			15.08	8.28	256.87	141	17.034	
73. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.17061	93.88	16.02	890.86	152	9.489	
			(1)			15.08	2.57	256.87	44	17.034	
73. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00066	263.51	0.17	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	12.26	81%	178		
		Сметная прибыль				43%	5.55	34%	75		
		Всего с НР и СП					97.79		1 069		
	
74.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		26.4	16.40	432.96	145.95	3 853	8.899	
		Объем: 16.5*1.6									
	
75.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.0165	344.93	5.69	3 421.73	56	9.842	
75. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.049335	8.280	0.41	140.760	7	17	
75. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.05379	15.080	0.81	256.870	14	17.034	
75. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.05379	93.88	5.05	890.86	48	9.489	
			(1)			15.08	0.81	256.87	14	17.034	
75. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.001155	126.43	0.15	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
75. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00033	263.51	0.09	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	1.16	81%	17		
		Сметная прибыль				43%	0.52	34%	7		
		Всего с НР и СП					7.37		80		
	
76.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.11	2 520.14	277.22	17 348.53	1 908	6.883	
		Объем: 55*0.2									
76. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	1.7292	8.510	14.72	144.650	250	16.998	
76. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.5268	14.301	21.84	243.333	372	17.015	
76. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.4719	102.57	48.40	835.60	394	8.147	
			(1)			11.23	5.30	191.22	90	17.028	
76. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.1947	139.36	27.13	1 430.52	279	10.265	
			(1)			15.08	2.94	256.87	50	17.034	
76. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.7788	223.58	174.12	1 170.91	912	5.237	
			(1)			16.11	12.55	273.99	213	17.007	
76. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0814	133.41	10.86	763.85	62	5.726	
			(1)			12.94	1.05	219.76	18	16.983	
76. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.55	3.60	1.98	20.52	11	5.7	
		Накладные расходы				142%	51.92	121%	753		
		Сметная прибыль				81%	29.61	65%	404		
		Всего с НР и СП					358.75		3 065		
	
77.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		12.1	104.66	1 266.39	516.66	6 252	4.937	
		Объем: 11*1.10									
	
78.	Е11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя		5.5	725.26	3 988.92	3 827.43	21 051	5.277	
		Объем: 55*0.1									
78. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	3.66	20.13	8.900	179.16	151.270	3 045	16.997	
78. 2.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	2.64	0.62	1.64	2.92	8	4.71	
78. 3.	С101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.011	8 095.10	89.05	23 453.30	258	2.897	
78. 4.	С102-0138	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0055	747.34	4.11	3 626.06	20	4.852	
78. 5.	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	1.02	5.61	660.97	3 708.04	3 151.63	17 681	4.768	
78. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	1.925	3.60	6.93	20.52	40	5.7	
		Накладные расходы				123%	220.37	105%	3 197		
		Сметная прибыль				64%	114.66	51%	1 553		
		Всего с НР и СП					4 323.95		25 801		
	
79.	Е06-01-015-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т		0.04	6 050.46	242.02	37 496.19	1 500	6.198	
		Объем: 50*0.8/1000									
79. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	12.64	0.5056	9.400	4.75	159.830	81	17.003	
79. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.0064	15.080	0.10	256.870	2	17.034	
79. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.16	0.0064	113.70	0.73	810.77	5	7.131	
			(1)			15.08	0.10	256.87	2	17.034	
79. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.0088	101.31	0.89	999.00	9	9.861	
			(1)			12.94	0.11	219.76	2	16.983	
79. 5.	С101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.00112	9 906.00	11.09	49 384.46	55	4.985	
79. 6.	С204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	1	0.04	5 613.80	224.55	33 743.67	1 350	6.011	
		Накладные расходы				105%	5.09	89%	74		
		Сметная прибыль				55%	2.67	44%	37		
		Всего с НР и СП					249.78		1 610		
	
80.	С204-0100 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т		-0.04	5 613.80	-224.55	33 743.67	-1 350	6.012	
		Объем: (0.04)*(-1.0)									
	
81.	С204-0096 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т		0.04	8 902.52	356.10	62 801.67	2 512	7.054	
		Объем: 50*0.8/1000									
	
82.	Е11-01-024-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство резинового покрытия типа GUMBIT, толщиной 10 мм	100 м2 покрытия		0.55	63 832.98	35 108.14	298 431.64	164 137	4.675	
82. 1.	З1-100-56	Рабочий среднего разряда 5,6	чел.-ч	109.39	60.1645	12.930	777.93	219.890	13 230	17.006	
82. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.02	14.861	11.318	168.20	192.726	2 864	17.028	
82. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.62	0.341	32.61	11.12	300.82	103	9.225	
			(1)			15.08	5.14	256.87	88	17.034	
82. 4.	Х11-0901	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	26.4	14.52	15.46	224.48	213.92	3 106	13.837	
			(1)			11.23	163.06	191.22	2 777	17.028	
82. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.87	0.4785	101.31	48.48	999.00	478	9.861	
			(1)			12.94	6.19	219.76	105	16.983	
82. 6.	С101-0009	Асбест хризотиловый марки: К-6-30	т	0.087	0.04785	3 786.40	181.18	33 151.43	1 586	8.755	
82. 7.	С101-2352	Спирт фуриловый, сорт I	т	0.052	0.0286	74 741.00	2 137.59	193 271.44	5 528	2.586	
82. 8.	С113-0003	Ацетон технический, сорт I	т	0.019	0.01045	23 630.00	246.93	87 804.32	918	3.716	
82. 9.	С113-0152	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	т	0.116	0.0638	56 621.00	3 612.42	371 099.89	23 676	6.554	
82. 10.	С113-0163	Смола эпоксидная марки: ЭД-20	т	0.062	0.0341	51 191.00	1 745.61	292 920.13	9 989	5.722	
82. 11.	С113-0308	Порошок кварцевый	т	0.683	0.37565	2 480.32	931.73	12 178.64	4 575	4.91	
82. 12.	С113-0312	Графит измельченный	т	0.683	0.37565	8 329.50	3 128.98	90 536.44	34 010	10.869	
82. 13.	С113-0313	Смола ФАЭД-8Ф	т	0.522	0.2871	76 560.00	21 980.38	231 047.60	66 334	3.018	
82. 14.	С506-0855	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше	т	0.002	0.0011	73 920.00	81.31	551 144.78	606	7.456	
		Накладные расходы				123%	1 163.74	105%	16 899		
		Сметная прибыль				64%	605.52	51%	8 208		
		Всего с НР и СП					36 877.40		189 244		
	
83.	С101-0009 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Асбест хризотиловый марки: К-6-30	т		-0.048	3 786.40	-181.75	33 151.43	-1 591	8.754	
		Объем: (0.55)*(-0.087)									
	
84.	С101-2352 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Спирт фуриловый, сорт I	т		-0.029	74 741.00	-2 167.49	193 271.44	-5 605	2.586	
		Объем: (0.55)*(-0.052)									
	
85.	С113-0003 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Ацетон технический, сорт I	т		-0.01	23 630.00	-236.30	87 804.32	-878	3.716	
		Объем: (0.55)*(-0.019)									
	
86.	С113-0152 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	т		-0.064	56 621.00	-3 623.74	371 099.89	-23 750	6.554	
		Объем: (0.55)*(-0.116)									
	
87.	С113-0163 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смола эпоксидная марки: ЭД-20	т		-0.034	51 191.00	-1 740.49	292 920.13	-9 959	5.722	
		Объем: (0.55)*(-0.062)									
	
88.	С113-0308 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Порошок кварцевый	т		-0.376	2 480.32	-932.60	12 178.64	-4 579	4.91	
		Объем: (0.55)*(-0.683)									
	
89.	С113-0312 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Графит измельченный	т		-0.376	8 329.50	-3 131.89	90 536.44	-34 042	10.869	
		Объем: (0.55)*(-0.683)									
	
90.	С113-0313 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смола ФАЭД-8Ф	т		-0.287	76 560.00	-21 972.72	231 047.60	-66 311	3.018	
		Объем: (0.55)*(-0.522)									
	
91.	С506-0855 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше	т		-0.001	73 920.00	-73.92	551 144.78	-551	7.454	
		Объем: (0.55)*(-0.002)									
	
92.	С5 Цена поставщ.	Резиновое покрытия типа GUMBIT, толщиной 10 мм	м2		55	22.38	1 230.90	130.03	7 152	5.81	
	
93.	Е01-02-058-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта		0.025	2 318.40	57.96	39 412.80	985	16.994	
		Объем: (0.5*0.5*0.5)*20									
93. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	280	7	8.280	57.96	140.760	985	17	
		Накладные расходы				80%	46.37	68%	670		
		Сметная прибыль				45%	26.08	36%	355		
		Всего с НР и СП					130.41		2 009		
	
94.	Е01-02-060-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.025	426.34	10.66	7 240.24	181	16.979	
94. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	53.56	1.339	7.960	10.66	135.180	181	16.982	
		Накладные расходы				80%	8.53	68%	123		
		Сметная прибыль				38%	4.05	31%	56		
		Всего с НР и СП					23.24		360		
	
95.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		4	16.40	65.60	145.95	584	8.902	
		Объем: 2.5*1.6									
	
96.	Е06-01-001-13 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.025	78 519.04	1 962.98	461 141.02	11 529	5.873	
		Объем: (0.5*0.5*0.5)*20									
96. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	598.26	14.9565	9.050	135.36	154.380	2 309	17.059	
96. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18.62	0.4655	15.024	6.99	255.918	119	17.034	
96. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	17.61	0.44025	97.19	42.79	1 104.78	486	11.367	
			(1)			15.08	6.64	256.87	113	17.034	
96. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.74	0.0185	113.70	2.10	810.77	15	7.131	
			(1)			15.08	0.28	256.87	5	17.034	
96. 5.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.27	0.00675	102.57	0.69	835.60	6	8.147	
			(1)			11.23	0.08	191.22	1	17.028	
96. 6.	Х11-1100	Вибратор глубинный	маш.-ч	29.16	0.729	2.21	1.61	10.22	7	4.624	
96. 7.	Х33-1532	Пила: цепная электрическая	маш.-ч	0.86	0.0215	3.42	0.07	13.62		3.982	
96. 8.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.08	0.027	101.31	2.74	999.00	27	9.861	
			(1)			12.94	0.35	219.76	6	16.983	
96. 9.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0762	0.001905	5 233.80	9.97	51 322.60	98	9.806	
96. 10.	С101-1668	Рогожа	м2	75	1.875	34.52	64.72	146.02	274	4.23	
96. 11.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.03	0.00075	10 705.00	8.03	54 434.60	41	5.085	
96. 12.	С102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.7	0.0175	1 373.00	24.03	6 009.15	105	4.377	
96. 13.	С203-0511	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	65.1	1.6275	33.38	54.33	226.78	369	6.794	
96. 14.	С401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)	м3	102	2.55	632.95	1 614.02	3 046.19	7 768	4.813	
96. 15.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.082	0.00205	1 208.60	2.48	11 305.46	23	9.354	
96. 16.	С411-0001	Вода	м3	0.424	0.0106	3.60	0.04	20.52		5.7	
		Накладные расходы				105%	149.47	89%	2 161		
		Сметная прибыль				55%	78.29	44%	1 068		
		Всего с НР и СП					2 190.74		14 758		
	
97.	Е09-03-029-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Монтаж детского игрового оборудования	1 т конструкций		0.48	1 237.01	593.76	11 645.94	5 590	9.415	
		Объем: 480/1000									
97. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	32.37	15.5376	9.980	155.07	169.690	2 637	17.003	
97. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.64	2.7072	15.106	40.90	257.313	697	17.033	
97. 3.	Х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т	маш.-ч	0.07	0.0336	134.97	4.53	2 085.69	70	15.453	
			(1)			17.21	0.58	292.54	10	16.998	
97. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.12	0.0576	113.70	6.55	810.77	47	7.131	
			(1)			15.08	0.87	256.87	15	17.034	
97. 5.	Х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т	маш.-ч	5.45	2.616	109.83	287.32	770.83	2 016	7.018	
			(1)			15.08	39.45	256.87	672	17.034	
97. 6.	Х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.4608	1.86	0.86	6.99	3	3.758	
97. 7.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.8064	1.52	1.23	3.21	3	2.112	
97. 8.	Х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	4.6176	14.19	65.52	96.41	445	6.794	
97. 9.	Х04-1400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С	маш.-ч	0.39	0.1872	7.34	1.37	42.71	8	5.819	
97. 10.	Х33-0301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	0.29	0.1392	5.85	0.81	8.46	1	1.446	
97. 11.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.0912	101.31	9.24	999.00	91	9.861	
			(1)			12.94	1.18	219.76	20	16.983	
97. 12.	С101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.000048	42 199.00	2.03	204 231.36	10	4.84	
97. 13.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	0.6576	13.15	8.65	51.59	34	3.923	
97. 14.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.0000144	5 233.80	0.08	51 322.60	1	9.806	
97. 15.	С101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.0009312	5 919.30	5.51	38 886.83	36	6.569	
97. 16.	С101-1515	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.00192	13 134.00	25.22	48 876.68	94	3.721	
97. 17.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000048	10 705.00	0.05	54 434.60		5.085	
97. 18.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.1968	8.54	1.68	47.09	9	5.514	
97. 19.	С101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.000288	14 737.00	4.24	79 545.15	23	5.398	
97. 20.	С102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.0004944	2 214.00	1.09	9 095.06	4	4.108	
97. 21.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0001488	20 496.00	3.05	72 156.04	11	3.52	
97. 22.	С201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.00048	18 473.00	8.87	92 065.62	44	4.984	
97. 23.	С508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.008976	89.00	0.80	283.65	3	3.187	
		Накладные расходы				90%	176.37	77%	2 567		
		Сметная прибыль				85%	166.57	68%	2 267		
		Всего с НР и СП					936.71		10 424		
	
98.	С12 Цена поставщ.	Детский игровой комплекс Крепость (4930х3150) КСИЛ 5298	шт		1	26 621.34	26 621.34	154 669.99	154 670	5.81	
	
99.	Е01-02-058-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта		0.003	2 318.40	6.96	39 412.80	118	16.954	
		Объем: ((0.4*0.4*0.3)*6)*1									
99. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	280	0.84	8.280	6.96	140.760	118	17	
		Накладные расходы				80%	5.57	68%	80		
		Сметная прибыль				45%	3.13	36%	42		
		Всего с НР и СП					15.66		241		
	
100.	Е06-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство бетонного фун-та под скамейку	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.003	75 738.95	227.22	395 878.41	1 188	5.228	
		Объем: ((0.4*0.4*0.3)*6)*1									
100. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	180	0.54	8.280	4.47	140.760	76	17	
100. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18	0.054	15.080	0.81	256.870	14	17.034	
100. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	18	0.054	97.19	5.25	1 104.78	60	11.367	
			(1)			15.08	0.81	256.87	14	17.034	
100. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.144	0.62	0.09	2.92		4.71	
100. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.00039	101.31	0.04	999.00		9.861	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
100. 6.	С101-1668	Рогожа	м2	250	0.75	34.52	25.89	146.02	110	4.23	
100. 7.	С401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	102	0.306	625.74	191.48	3 077.22	942	4.918	
100. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.0006	3.60		20.52		5.7	
		Накладные расходы				105%	5.54	89%	80		
		Сметная прибыль				55%	2.90	44%	40		
		Всего с НР и СП					235.67		1 308		
	
101.	Е09-03-029-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Монтаж скамейки	1 т конструкций		0.051	1 237.01	63.09	11 645.94	594	9.415	
		Объем: (51/1000)*1									
101. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	32.37	1.65087	9.980	16.48	169.690	280	17.003	
101. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.64	0.28764	15.106	4.35	257.313	74	17.033	
101. 3.	Х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т	маш.-ч	0.07	0.00357	134.97	0.48	2 085.69	7	15.453	
			(1)			17.21	0.06	292.54	1	16.998	
101. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.12	0.00612	113.70	0.70	810.77	5	7.131	
			(1)			15.08	0.09	256.87	2	17.034	
101. 5.	Х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т	маш.-ч	5.45	0.27795	109.83	30.53	770.83	214	7.018	
			(1)			15.08	4.19	256.87	71	17.034	
101. 6.	Х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.04896	1.86	0.09	6.99		3.758	
101. 7.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.08568	1.52	0.13	3.21		2.112	
101. 8.	Х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	0.49062	14.19	6.96	96.41	47	6.794	
101. 9.	Х04-1400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С	маш.-ч	0.39	0.01989	7.34	0.15	42.71	1	5.819	
101. 10.	Х33-0301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	0.29	0.01479	5.85	0.09	8.46		1.446	
101. 11.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.00969	101.31	0.98	999.00	10	9.861	
			(1)			12.94	0.13	219.76	2	16.983	
101. 12.	С101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000051	42 199.00	0.22	204 231.36	1	4.84	
101. 13.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	0.06987	13.15	0.92	51.59	4	3.923	
101. 14.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00000153	5 233.80	0.01	51 322.60		9.806	
101. 15.	С101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.00009894	5 919.30	0.59	38 886.83	4	6.569	
101. 16.	С101-1515	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.000204	13 134.00	2.68	48 876.68	10	3.721	
101. 17.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00000051	10 705.00	0.01	54 434.60		5.085	
101. 18.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.02091	8.54	0.18	47.09	1	5.514	
101. 19.	С101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0000306	14 737.00	0.45	79 545.15	2	5.398	
101. 20.	С102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.00005253	2 214.00	0.12	9 095.06		4.108	
101. 21.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00001581	20 496.00	0.32	72 156.04	1	3.52	
101. 22.	С201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.000051	18 473.00	0.94	92 065.62	5	4.984	
101. 23.	С508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0009537	89.00	0.08	283.65		3.187	
		Накладные расходы				90%	18.75	77%	273		
		Сметная прибыль				85%	17.71	68%	241		
		Всего с НР и СП					99.54		1 107		
	
102.	С8 Цена поставщ.	Скамейка  со спинкой 1850х530мм, h=820мм	шт		1	1 900.17	1 900.17	11 039.99	11 040	5.81	
	
103.	С9 Цена поставщ.	Урна ж/б 440х440мм, h=580мм	шт		1	619.62	619.62	3 599.99	3 600	5.81	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					268 696.88		1 820 740	6.776	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					260 907.33		1 752 941	6.719	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					97 328.18		538 071	5.528	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-3, 34; %=81 - по стр. 6, 13, 15, 23, 25, 37, 39, 48, 50, 56, 58, 73, 75; %=121 - по стр. 7-12, 16, 18, 21, 26, 28, 30, 35, 40, 42, 43, 46, 51, 53, 76; %=98 - по стр. 55; %=111 - по стр. 59, 60, 62, 65; %=68 - по стр. 63, 93, 94, 99; %=105 - по стр. 78, 82; %=89 - по стр. 79, 96, 100; %=77 - по стр. 97, 101)					18 657.43		270 208	14.483	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3, 34; %=34 - по стр. 6, 13, 15, 23, 25, 37, 39, 48, 50, 56, 58, 73, 75; %=65 - по стр. 7-12, 16, 18, 21, 26, 28, 30, 35, 40, 42, 43, 46, 51, 53, 76; %=61 - по стр. 55, 59, 60, 62, 65; %=31 - по стр. 63, 94; %=51 - по стр. 78, 82; %=44 - по стр. 79, 96, 100; %=36 - по стр. 93, 99; %=68 - по стр. 97, 101)					10 653.43		145 242	13.633	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					290 218.19		2 168 391	7.472	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					805.90		5 111	6.342	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					805.90		5 111	6.342	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					6 983.65		62 688	8.976	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					6 983.65		62 688	8.976	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					298 007.74		2 236 190	7.504	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	6 377.37	2.14	47 854	7.504	
	ИТОГО					304 385.11		2 284 044	7.504	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	6 087.70	2	45 681	7.504	
	ИТОГО					310 472.81		2 329 725	7.504	
	НДС 18%				18	55 885.11	18	419 351	7.504	
	ВСЕГО С НДС					366 357.92		2 749 076.00	7.504	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					18 657.43		270 208.00	14.483	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					10 653.43		145 242	13.633	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					268 696.88		1 820 740	6.776	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					260 907.33		1 752 941	6.719	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					97 328.18		538 071	5.528	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-3, 34; %=81 - по стр. 6, 13, 15, 23, 25, 37, 39, 48, 50, 56, 58, 73, 75; %=121 - по стр. 7-12, 16, 18, 21, 26, 28, 30, 35, 40, 42, 43, 46, 51, 53, 76; %=98 - по стр. 55; %=111 - по стр. 59, 60, 62, 65; %=68 - по стр. 63, 93, 94, 99; %=105 - по стр. 78, 82; %=89 - по стр. 79, 96, 100; %=77 - по стр. 97, 101)					18 657.43		270 208	14.483	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3, 34; %=34 - по стр. 6, 13, 15, 23, 25, 37, 39, 48, 50, 56, 58, 73, 75; %=65 - по стр. 7-12, 16, 18, 21, 26, 28, 30, 35, 40, 42, 43, 46, 51, 53, 76; %=61 - по стр. 55, 59, 60, 62, 65; %=31 - по стр. 63, 94; %=51 - по стр. 78, 82; %=44 - по стр. 79, 96, 100; %=36 - по стр. 93, 99; %=68 - по стр. 97, 101)					10 653.43		145 242	13.633	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					290 218.19		2 168 391	7.472	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					805.90		5 111	6.342	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					805.90		5 111	6.342	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					6 983.65		62 688	8.976	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					6 983.65		62 688	8.976	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					298 007.74		2 236 190	7.504	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	6 377.37	2.14	47 854	7.504	
	ИТОГО					304 385.11		2 284 044	7.504	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	6 087.70	2	45 681	7.504	
	ИТОГО					310 472.81		2 329 725	7.504	
	НДС 18%				18	55 885.11	18	419 351	7.504	
	ВСЕГО С НДС					366 357.92		2 749 076.00	7.504	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					18 657.43		270 208.00	14.483	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					10 653.43		145 242	13.633	

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                        Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО МКУ «КР МКД»                                            Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)