«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 849 068	руб.	Смета на сумму:	1 849 068	руб.	
         Директор МКУ КР МКД 		
		
___________________________ /С.Б. Русович /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 2018г.	«______»____________________ 2018г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт фасада с утеплением, подвала, системы электроснабжения многоквартирного дома по адресу: пр.Мира, д. 133, г.Калининград	
	
Сметная стоимость:	1 849.068	тыс. руб.	
в т.ч. оборудования:	0.161	тыс. руб.	
монтажных работ:	28.060	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.237	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	381.263	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4 кв 2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	ГЭСН 08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2	100 м2		3.78	9 570.78	36 178	
		Начисления: Н5= 1.2, Н48= 1.2	
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.2646	229.990	61	
1. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	52.2	197.316	163.200	32 202	
1. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.2646	1 037.49	275	
			(1)			229.99	61	
1. 4.	11.2.13.06-0011	Щиты: настила	м2	4.08	15.4224	239.98	3 701	
		Накладные расходы				93%	30 005	
		Сметная прибыль				54%	17 422	
		Всего с НР и СП					83 605	
	
2.	01.7.16.02-0001	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3		0.03402	18 270.82	622	
		Объем: (3.78)*0.009						
	
3.	01.7.16.02-0003	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т		0.1323	127 561.33	16 876	
		Объем: (3.78)*0.035						
	
4.	ГЭСНр 69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		0.37	887.02	328	
4. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	2.0313	161.570	328	
		Накладные расходы				66%	216	
		Сметная прибыль				40%	131	
		Всего с НР и СП					676	
	
5.	ГЭСНр 69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт.		0.37	23 539.30	8 710	
5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.32	3.0784	286.750	883	
5. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	20.8	7.696	169.310	1 303	
5. 3.	91.06.06-015	Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м	маш.-ч	8.32	3.0784	2 307.87	7 105	
			(1)			286.75	883	
5. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.4	0.148	2 040.43	302	
		Накладные расходы				66%	1 443	
		Сметная прибыль				40%	874	
		Всего с НР и СП					11 027	
	
6.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		3.27	3 361.61	10 992	
6. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	74.6214	147.310	10 992	
		Накладные расходы				84%	9 233	
		Сметная прибыль				48%	5 276	
		Всего с НР и СП					25 501	
	
7.	ГЭСНр 53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м		3.78	459.04	1 735	
7. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2.71	10.2438	169.310	1 734	
7. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.0378	20.52	1	
		Накладные расходы				73%	1 266	
		Сметная прибыль				56%	971	
		Всего с НР и СП					3 972	
	
8.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.0756	2 983.71	226	
		Объем: (3.78)*0.02						
	
9.	ГЭСНр 53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3		0.5	5 604.03	2 802	
9. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.215	268.820	58	
9. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	35.39	17.695	151.380	2 679	
9. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.2	0.1	874.68	87	
			(1)			268.82	27	
9. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.23	0.115	308.04	35	
			(1)			268.82	31	
9. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.044	0.022	20.52		
		Накладные расходы				73%	1 998	
		Сметная прибыль				56%	1 533	
		Всего с НР и СП					6 333	
	
10.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3		0.1265	2 735.32	346	
		Объем: (0.5)*0.253						
	
11.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.		0.201	13 896.92	2 793	
		Объем: (0.5)*0.402*1000						
	
12.	ГЭСН 15-01-080-02 
(прим)	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 80 мм	100 м2		3.27	165 445.10	541 005	
12. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	28.28	92.4756	260.472	24 087	
12. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	361.17	1181.0259	169.310	199 959	
12. 3.	91.06.03-057	Лебедки электрические тяговым усилием: 122,62 кН (12,5 т)	маш.-ч	6.08	19.8816	431.15	8 572	
			(1)			229.99	4 573	
12. 4.	91.06.05-052	Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	11.1	36.297	761.71	27 648	
			(1)			268.82	9 757	
12. 5.	91.14.02-004	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 15т	маш.-ч	11.1	36.297	1 376.44	49 961	
			(1)			268.82	9 757	
12. 6.	91.21.22-194	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	0.2	0.654	40.59	27	
12. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.1	0.327	20.52	7	
12. 8.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	4.492	14.68884	51.86	762	
12. 9.	01.7.15.07-0003	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0.89	2.9103	7.27	21	
12. 10.	01.7.15.07-0132	Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х150 мм	10 шт.	120	392.4	46.88	18 396	
12. 11.	01.7.15.08-0003	Заклепка СТД-985	кг	0.006	0.01962	229.96	5	
12. 12.	01.7.17.09-0061	Сверла кольцевые алмазные диаметром: 5 мм	шт.	0.36	1.1772	658.71	775	
12. 13.	01.8.01.06-0001	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	м2	134.75	440.6325	43.13	19 004	
12. 14.	04.3.02.09-1526	Штукатурка фасадная декоративная типа "BOLIX MPKA15DM"	кг	400	1308	32.20	42 118	
12. 15.	07.2.06.06-0072	Профиль цокольный: AL 100 мм, длина 2500 мм	м	3.26	10.6602	102.77	1 096	
12. 16.	08.3.05.05-0055	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм	т	0.004	0.01308	54 847.13	717	
12. 17.	11.3.03.13-0031	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	6	19.62	20.97	411	
12. 18.	14.1.06.04-0001	Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW"	кг	600	1962	21.35	41 889	
12. 19.	14.1.06.04-0017	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	831.95	2720.4765	24.25	65 972	
12. 20.	14.3.02.05-0105	Краска силикатная типа "BOLIX SZ"	л	44.92	146.8884	284.63	41 809	
12. 21.	14.4.01.10-0003	Грунтовка: типа "BOLIX SG"	кг	25.42	83.1234	173.12	14 390	
12. 22.	14.4.01.15-0004	Грунтовка: полимерная типа "BOLIX O"	кг	12.71	41.5617	130.48	5 423	
12. 23.	14.5.01.10-0025	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	1.96	6.4092	319.06	2 045	
		Накладные расходы				80%	179 237	
		Сметная прибыль				37%	82 897	
		Всего с НР и СП					803 139	
	
13.	12.2.05.05-0045	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОФАС	м3		29.2992	4 478.09	131 204	
		Объем: (3.27)*11.2*0.8						
	
14.	ГЭСНр 58-20-1 
(прим.)	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, из стали с полимерным покрытием	100 м		0.375	18 070.06	6 776	
14. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.045	255.877	12	
14. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41.41	15.52875	161.570	2 509	
14. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.08	0.03	308.04	9	
			(1)			268.82	8	
14. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.015	1 037.49	16	
			(1)			229.99	3	
14. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.0015	57 689.15	87	
14. 6.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.006	0.00225	111 097.73	250	
14. 7.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.184	0.069	56 608.46	3 906	
		Накладные расходы				71%	1 790	
		Сметная прибыль				52%	1 311	
		Всего с НР и СП					9 877	
	
15.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.		5	302.90	1 515	
	
	Карниз	
16.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		0.03	1 208.93	36	
16. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0006	249.405		
16. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	0.1965	181.930	36	
16. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0003	308.04		
			(1)			268.82		
16. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0003	1 037.49		
			(1)			229.99		
16. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.003	38.33		
		Накладные расходы				80%	29	
		Сметная прибыль				37%	13	
		Всего с НР и СП					78	
	
17.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		0.39	61.73	24	
		Объем: (0.03)*13.0						
	
18.	ГЭСНр 61-22-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	100 м2		0.03	108 334.40	3 250	
18. 1.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	549.55	16.4865	175.550	2 894	
18. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.78	0.0534	10.80	1	
18. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.0105	20.52		
18. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	5.8	0.174	2 040.43	355	
		Накладные расходы				67%	1 939	
		Сметная прибыль				40%	1 158	
		Всего с НР и СП					6 347	
	
19.	ГЭСН 26-01-048-04	Устройство основания: из сетки	100 м2		0.03	2 390.58	72	
19. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.56	0.0168	229.990	4	
19. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	11.2	0.336	161.570	54	
19. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.56	0.0168	1 037.49	17	
			(1)			229.99	4	
		Накладные расходы				77%	45	
		Сметная прибыль				48%	28	
		Всего с НР и СП					145	
	
20.	01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		3.15	32.67	103	
		Объем: (0.03)*105.0						
	
21.	ГЭСНр 61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2		0.03	7 893.67	237	
21. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.29	0.0087	268.820	2	
21. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	35.73	1.0719	158.310	170	
21. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.29	0.0087	308.04	3	
			(1)			268.82	2	
21. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.0105	20.52		
21. 5.	01.7.07.04-0003	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	0.0253	0.000759	84 614.38	64	
		Накладные расходы				67%	115	
		Сметная прибыль				40%	69	
		Всего с НР и СП					421	
	
22.	04.3.02.13-0364	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ: цементные рецепт № 4, марка 100	т		0.01704	2 178.82	37	
		Объем: 0.03*0.568						
	
23.	ГЭСН 15-04-019-08	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2		0.03	2 047.68	61	
23. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0018	229.990		
23. 2.	1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	9.68	0.2904	190.080	55	
23. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.0021	10.80		
23. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0018	1 037.49	2	
			(1)			229.99		
23. 5.	91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	6.4	0.192	22.55	4	
23. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0003	38.33		
		Накладные расходы				80%	44	
		Сметная прибыль				37%	20	
		Всего с НР и СП					125	
	
24.	14.3.02.01-0004	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг		1.14	170.42	194	
		Объем: (0.03)*38.0						
	
25.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		0.39	104.81	41	
		Объем: (0.03)*13.0						
	
	Перенавеска эл.кабеля	
26.	ГЭСНр 67-3-1	Демонтаж кабеля без отключения с перенавеской на леса	100 м		0.2	1 423.15	285	
26. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.002	268.820	1	
26. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9.64	1.928	147.310	284	
26. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.002	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
		Накладные расходы				72%	205	
		Сметная прибыль				52%	148	
		Всего с НР и СП					638	
	
27.	ГЭСНм 08-02-390-03	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м		0.2	3 954.66	791	
		Начисления: Н17= 2.0	
27. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.002	268.820	1	
27. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	20.33	4.066	179.760	731	
27. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.002	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
27. 4.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.4	0.08	168.36	13	
27. 5.	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0014	0.00028	111 876.20	31	
		Накладные расходы				81%	593	
		Сметная прибыль				52%	381	
		Всего с НР и СП					1 765	
	
28.	20.2.05.04-0032	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x40 мм	100 м		0.21	12 975.78	2 725	
		Объем: 0.20*105						
	
29.	ГЭСНм 08-02-399-02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м		0.2	820.68	164	
		Начисления: Н17= 2.0	
29. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.004	249.405	1	
29. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	3.76	0.752	177.590	134	
29. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.01	0.002	874.68	2	
			(1)			268.82	1	
29. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.002	1 037.49	2	
			(1)			229.99		
29. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.032	446.18	14	
29. 6.	01.7.06.07-0001	Лента К226	100 м	0.055	0.011	797.64	9	
29. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.05	0.01	104.12	1	
		Накладные расходы				81%	109	
		Сметная прибыль				52%	70	
		Всего с НР и СП					344	
	
	Перенавеска газопровода	
30.	ГЭСН 24-02-100-01	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром 50 мм	10 шт.		0.1	8 940.59	894	
30. 1.	1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	29.16	2.916	195.640	570	
30. 2.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	28.13	2.813	3.21	9	
30. 3.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	20.61	2.061	43.43	90	
30. 4.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	10.58	1.058	51.41	54	
30. 5.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	10.84	1.084	46.96	51	
30. 6.	01.7.11.07-0055	Электроды диаметром: 6 мм Э42А	т	0.006	0.0006	53 931.34	32	
30. 7.	17.4.05.01-0051	Глина шамотная	кг	5.85	0.585	8.21	5	
30. 8.	23.5.02.02-0033	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3 мм	м	2.1	0.21	152.17	32	
30. 9.	23.8.04.01-0017	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода: 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм	шт.	20	2	25.31	51	
		Накладные расходы				99%	564	
		Сметная прибыль				61%	348	
		Всего с НР и СП					1 806	
	
31.	ГЭСНр 65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м		0.04	10 021.21	401	
31. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	0.0068	268.820	2	
31. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	59.62	2.3848	156.950	374	
31. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.17	0.0068	308.04	2	
			(1)			268.82	2	
31. 4.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	5.7	0.228	3.21	1	
31. 5.	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.74	0.0296	473.00	14	
31. 6.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	4.73	0.1892	51.41	10	
		Накладные расходы				63%	237	
		Сметная прибыль				40%	150	
		Всего с НР и СП					788	
	
32.	ГЭСН 16-02-003-06	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм	100 м		0.04	8 756.43	350	
32. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.06	0.0424	236.950	10	
32. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	39.16	1.5664	181.930	285	
32. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.12	0.0048	1 126.02	5	
			(1)			268.82	1	
32. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.07	0.0028	874.68	2	
			(1)			268.82	1	
32. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.87	0.0348	1 037.49	36	
			(1)			229.99	8	
32. 6.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	10.21	0.4084	3.21	1	
32. 7.	01.3.02.03-0011	Ацетилен растворенный технический марки: А	т	0.00044	0.0000176	486 183.19	9	
32. 8.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	0.44	0.0176	51.41	1	
32. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	2.75	0.11	20.52	2	
32. 10.	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0.03	0.0012	138.87		
32. 11.	01.7.11.04-0072	Проволока сварочная легированная диаметром: 4 мм	т	0.0026	0.000104	51 286.45	5	
32. 12.	03.1.02.03-0015	Известь строительная: негашеная хлорная, марки А	кг	0.0099	0.000396	45.31		
32. 13.	14.4.02.04-0141	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный	т	0.00055	0.000022	40 390.42	1	
32. 14.	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная, марки: К-3	т	0.00062	0.0000248	76 067.68	2	
		Накладные расходы				98%	289	
		Сметная прибыль				56%	165	
		Всего с НР и СП					804	
	
33.	18.1.10.01-0150	Вентили проходные фланцевые 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 50 мм	шт.		2	3 562.42	7 125	
	
34.	23.5.02.02-0033	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м		4	152.17	609	
		Объем: (0.04)*100.0						
	
35.	ГЭСН 22-03-014-01	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм	шт.		5	305.79	1 529	
35. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.25	1.25	268.820	336	
35. 2.	1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	0.37	1.85	209.090	387	
35. 3.	91.17.04-033	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки: на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0.25	1.25	889.55	1 112	
			(1)			268.82	336	
35. 4.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.0001	0.0005	60 390.76	30	
		Накладные расходы				99%	716	
		Сметная прибыль				61%	441	
		Всего с НР и СП					2 686	
	
36.	23.8.03.11-0653	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.		5	204.59	1 023	
	
37.	ГЭСН 13-03-002-01	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-010	100 м2		0.02	1 503.27	30	
37. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.0006	220.033		
37. 2.	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	3.92	0.0784	206.640	16	
37. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.0002	10.80		
37. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.0002	964.28		
			(1)			200.12		
37. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0004	1 037.49		
			(1)			229.99		
37. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.0224	18.56		
37. 7.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.008	0.00016	80 243.85	13	
		Накладные расходы				69%	11	
		Сметная прибыль				48%	8	
		Всего с НР и СП					49	
	
38.	14.4.01.19-0002	Грунтовка ХС-010 химстойкая красно-коричневая	т		0.000318	114 626.14	36	
		Объем: 0.02*0.0159						
	
39.	ГЭСН 13-03-004-05	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-785	100 м2		0.02	3 823.06	76	
39. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.0006	220.033		
39. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2.47	0.0494	171.480	8	
39. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.0002	10.80		
39. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.0002	964.28		
			(1)			200.12		
39. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0004	1 037.49		
			(1)			229.99		
39. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.013	18.56		
39. 7.	14.4.04.09-0022	Эмаль ХВ-785 белая	т	0.022	0.00044	119 761.36	53	
39. 8.	14.5.09.07-0029	Растворитель марки: Р-4	т	0.009	0.00018	80 243.85	14	
		Накладные расходы				69%	6	
		Сметная прибыль				48%	4	
		Всего с НР и СП					85	
	
40.	ГЭСН 24-02-090-01	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода 50 мм	10 шт.		0.1	13 310.28	1 331	
40. 1.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	33.82	3.382	187.360	634	
40. 2.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	22.47	2.247	3.21	7	
40. 3.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	17.45	1.745	43.43	76	
40. 4.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	8.95	0.895	51.41	46	
40. 5.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	7.57	0.757	46.96	36	
40. 6.	01.7.11.07-0033	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	т	0.0043	0.00043	67 191.64	29	
40. 7.	17.4.05.01-0051	Глина шамотная	кг	510	51	8.21	419	
40. 8.	23.5.02.02-0033	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3 мм	м	5.6	0.56	152.17	85	
		Накладные расходы				99%	628	
		Сметная прибыль				61%	387	
		Всего с НР и СП					2 345	
	
	Цоколь	
41.	ГЭСНр 63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2		0.077	11 343.10	873	
41. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.02695	268.820	7	
41. 2.	1-100-21	Средний разряд работы 2,1	чел.-ч	74.3	5.7211	148.670	851	
41. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.35	0.02695	308.04	8	
			(1)			268.82	7	
41. 4.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.64	0.12628	97.21	12	
41. 5.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	3.28	0.25256	9.05	2	
		Накладные расходы				65%	558	
		Сметная прибыль				40%	343	
		Всего с НР и СП					1 774	
	
42.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		0.3278	3 361.61	1 102	
42. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	7.480396	147.310	1 102	
		Накладные расходы				84%	926	
		Сметная прибыль				48%	529	
		Всего с НР и СП					2 557	
	
43.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		0.405	1 208.93	490	
43. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0081	249.405	2	
43. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	2.65275	181.930	483	
43. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.00405	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
43. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00405	1 037.49	4	
			(1)			229.99	1	
43. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.0405	38.33	2	
		Накладные расходы				80%	388	
		Сметная прибыль				37%	179	
		Всего с НР и СП					1 057	
	
44.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		5.265	61.73	325	
		Объем: (0.405)*13.0						
	
45.	ГЭСНр 61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2		0.405	20 229.03	8 193	
45. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.05265	229.990	12	
45. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	33.048	147.310	4 868	
45. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.0405	10.80		
45. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.05265	1 037.49	55	
			(1)			229.99	12	
45. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.0729	20.52	1	
45. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	0.10125	9 149.15	926	
45. 7.	08.1.02.17-0036	Сетка плетеная из проволоки диаметром: 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм	м2	110	44.55	52.56	2 342	
		Накладные расходы				67%	3 270	
		Сметная прибыль				40%	1 952	
		Всего с НР и СП					13 415	
	
46.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		0.405	17 515.20	7 094	
46. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	1.1259	177.720	200	
46. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	28.7064	181.930	5 223	
46. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.3645	14.36	5	
46. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	1.1259	267.44	301	
			(1)			177.72	200	
46. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.14175	20.52	3	
46. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.76545	2 040.43	1 562	
		Накладные расходы				80%	4 338	
		Сметная прибыль				37%	2 007	
		Всего с НР и СП					13 439	
	
47.	ГЭСНр 61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2		0.405	7 893.67	3 197	
47. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.29	0.11745	268.820	32	
47. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	35.73	14.47065	158.310	2 291	
47. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.29	0.11745	308.04	36	
			(1)			268.82	32	
47. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.14175	20.52	3	
47. 5.	01.7.07.04-0003	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	0.0253	0.0102465	84 614.38	867	
		Накладные расходы				67%	1 556	
		Сметная прибыль				40%	929	
		Всего с НР и СП					5 683	
	
48.	04.3.02.13-0364	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ: цементные рецепт № 4, марка 100	т		0.23004	2 178.82	501	
		Объем: 0.405*0.568						
	
49.	ГЭСН 15-04-019-08	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2		0.405	2 047.68	829	
49. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0243	229.990	6	
49. 2.	1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	9.68	3.9204	190.080	745	
49. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.02835	10.80		
49. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0243	1 037.49	25	
			(1)			229.99	6	
49. 5.	91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	6.4	2.592	22.55	58	
49. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.00405	38.33		
		Накладные расходы				80%	601	
		Сметная прибыль				37%	278	
		Всего с НР и СП					1 708	
	
50.	14.3.02.01-0004	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг		15.39	170.42	2 623	
		Объем: (0.405)*38.0						
	
51.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		5.265	104.81	552	
		Объем: (0.405)*13.0						
	
	Отмостка	
52.	ГЭСНр 68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3		0.043	61 976.99	2 665	
52. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	1.77977	203.672	362	
52. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	243.35	10.46405	156.950	1 642	
52. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.09202	1 543.79	142	
			(1)			268.82	25	
52. 4.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.05547	35.92	2	
52. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	1.68775	493.44	833	
			(1)			200.12	338	
52. 6.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	5.06325	9.05	46	
		Накладные расходы				88%	1 764	
		Сметная прибыль				48%	962	
		Всего с НР и СП					5 390	
	
53.	ГЭСН 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.1076	22 685.74	2 441	
53. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	16.5704	147.310	2 441	
		Накладные расходы				61%	1 489	
		Сметная прибыль				31%	757	
		Всего с НР и СП					4 687	
	
54.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.1076	7 577.13	815	
54. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	5.763056	141.470	815	
		Накладные расходы				61%	497	
		Сметная прибыль				31%	253	
		Всего с НР и СП					1 565	
	
55.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		17.216	151.56	2 609	
		Объем: 10.76*1.6						
	
56.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		0.1615	17 515.20	2 829	
56. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	0.44897	177.720	80	
56. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	11.44712	181.930	2 083	
56. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.14535	14.36	2	
56. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	0.44897	267.44	120	
			(1)			177.72	80	
56. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.056525	20.52	1	
56. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.305235	2 040.43	623	
		Накладные расходы				80%	1 730	
		Сметная прибыль				37%	800	
		Всего с НР и СП					5 360	
	
57.	ГЭСН 12-01-016-02 
(прим.)	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный  ковер: праймером	100 м2		0.1615	4 020.89	649	
57. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.00646	229.990	1	
57. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	2.8	0.4522	165.230	75	
57. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.00646	1 037.49	7	
			(1)			229.99	1	
57. 4.	01.2.03.05-0011	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01	л	45	7.2675	78.15	568	
		Накладные расходы				92%	70	
		Сметная прибыль				44%	33	
		Всего с НР и СП					752	
	
58.	ГЭСН 11-01-004-07 
(прим.)	Устройство гидроизоляции обмазочной в 2 слоя	100 м2		0.1615	19 267.85	3 112	
58. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.75	0.121125	246.040	30	
58. 2.	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	15.54	2.50971	206.640	519	
58. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.31	0.050065	308.04	15	
			(1)			268.82	13	
58. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.44	0.07106	1 037.49	74	
			(1)			229.99	16	
58. 5.	01.2.03.03-0062	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т	0.24	0.03876	64 522.98	2 501	
58. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	0.08075	38.33	3	
		Накладные расходы				94%	516	
		Сметная прибыль				51%	280	
		Всего с НР и СП					3 908	
	
59.	ГЭСН 08-01-007-01 
(прим)	Устройство прокладочной гидроизоляции рулонными материалами в один слой насухо	100 м2		0.54	493.03	266	
59. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.001	0.00054	229.990		
59. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	3.19	1.7226	154.230	266	
59. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.001	0.00054	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
		Накладные расходы				93%	247	
		Сметная прибыль				54%	144	
		Всего с НР и СП					657	
	
60.	12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350б	м2		59.4	37.73	2 241	
		Объем: (0.54)*110.0						
	
61.	ГЭСН 11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3		4.3	746.76	3 211	
61. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	1.29	200.120	258	
61. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3.41	14.663	163.200	2 393	
61. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.08	0.344	964.28	332	
			(1)			200.12	69	
61. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.44	1.892	3.34	6	
61. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.22	0.946	493.44	467	
			(1)			200.12	189	
61. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	0.645	20.52	13	
		Накладные расходы				94%	2 492	
		Сметная прибыль				51%	1 352	
		Всего с НР и СП					7 055	
	
62.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		5.16	523.12	2 699	
		Объем: (4.3)*1.2						
	
63.	ГЭСН 11-01-002-03	Устройство подстилающих слоев: гравийных	м3		4.3	878.69	3 778	
63. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	2.365	200.120	473	
63. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	3.56	15.308	156.950	2 403	
63. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.09	0.387	964.28	373	
			(1)			200.12	77	
63. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.93	3.999	3.34	13	
63. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	1.978	493.44	976	
			(1)			200.12	396	
63. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	0.645	20.52	13	
		Накладные расходы				94%	2 703	
		Сметная прибыль				51%	1 467	
		Всего с НР и СП					7 948	
	
64.	02.2.01.02-0021	Гравий для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3		5.504	1 071.18	5 896	
		Объем: (4.3)*1.28						
	
65.	ГЭСН 11-01-002-09 
(прим.)	Устройство бетонной отмостки	м3		4.3	633.89	2 726	
65. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	15.738	158.310	2 491	
65. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	2.064	3.18	7	
65. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0086	21 070.94	181	
65. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	1.505	20.52	31	
65. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0043	3 621.85	16	
		Накладные расходы				94%	2 342	
		Сметная прибыль				51%	1 270	
		Всего с НР и СП					6 338	
	
66.	04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3		4.386	3 128.21	13 720	
		Объем: (4.3)*1.02						
	
	Ремонт бетонной площадки входной группы	
67.	ГЭСН 46-04-009-01	Разборка бетонных оснований	м3		0.3	1 791.92	538	
67. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	8.93	2.679	171.480	459	
67. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	2.26	0.678	97.21	66	
67. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	4.52	1.356	9.05	12	
		Накладные расходы				84%	386	
		Сметная прибыль				48%	220	
		Всего с НР и СП					1 144	
	
68.	ГЭСН 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.006	22 685.74	136	
68. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	0.924	147.310	136	
		Накладные расходы				61%	83	
		Сметная прибыль				31%	42	
		Всего с НР и СП					261	
	
69.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.006	7 577.13	45	
69. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	0.32136	141.470	45	
		Накладные расходы				61%	27	
		Сметная прибыль				31%	14	
		Всего с НР и СП					86	
	
70.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		0.96	151.56	145	
		Объем: 0.6*1.6						
	
71.	ГЭСН 11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3		0.3	746.76	224	
71. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	0.09	200.120	18	
71. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3.41	1.023	163.200	167	
71. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.08	0.024	964.28	23	
			(1)			200.12	5	
71. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.44	0.132	3.34		
71. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.22	0.066	493.44	33	
			(1)			200.12	13	
71. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	0.045	20.52	1	
		Накладные расходы				94%	174	
		Сметная прибыль				51%	94	
		Всего с НР и СП					492	
	
72.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.36	523.12	188	
		Объем: (0.3)*1.2						
	
73.	ГЭСН 11-01-002-03	Устройство подстилающих слоев: гравийных	м3		0.3	878.69	264	
73. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	0.165	200.120	33	
73. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	3.56	1.068	156.950	168	
73. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.09	0.027	964.28	26	
			(1)			200.12	5	
73. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.93	0.279	3.34	1	
73. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	0.138	493.44	68	
			(1)			200.12	28	
73. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	0.045	20.52	1	
		Накладные расходы				94%	189	
		Сметная прибыль				51%	103	
		Всего с НР и СП					555	
	
74.	02.2.01.02-0021	Гравий для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3		0.384	1 071.18	411	
		Объем: (0.3)*1.28						
	
75.	ГЭСН 11-01-002-09 
(прим.)	Устройство бетонной отмостки	м3		0.3	633.89	190	
75. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	1.098	158.310	174	
75. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	0.144	3.18		
75. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0006	21 070.94	13	
75. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.105	20.52	2	
75. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0003	3 621.85	1	
		Накладные расходы				94%	164	
		Сметная прибыль				51%	89	
		Всего с НР и СП					442	
	
76.	04.1.02.05-0005	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3		0.306	3 128.21	957	
		Объем: (0.3)*1.02						
	
77.	ГЭСН 12-01-016-02 
(прим.)	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный  ковер: праймером	100 м2		0.003	4 020.89	12	
77. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.00012	229.990		
77. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	2.8	0.0084	165.230	1	
77. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.00012	1 037.49		
			(1)			229.99		
77. 4.	01.2.03.05-0011	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01	л	45	0.135	78.15	11	
		Накладные расходы				92%	1	
		Сметная прибыль				44%		
		Всего с НР и СП					13	
	
78.	ГЭСН 11-01-004-07 
(прим.)	Устройство гидроизоляции обмазочной в 2 слоя	100 м2		0.003	19 267.85	58	
78. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.75	0.00225	246.040	1	
78. 2.	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	15.54	0.04662	206.640	10	
78. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.31	0.00093	308.04		
			(1)			268.82		
78. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.44	0.00132	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
78. 5.	01.2.03.03-0062	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т	0.24	0.00072	64 522.98	46	
78. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	0.0015	38.33		
		Накладные расходы				94%	10	
		Сметная прибыль				51%	6	
		Всего с НР и СП					74	
	
79.	ГЭСН 08-01-007-01 
(прим)	Устройство прокладочной гидроизоляции рулонными материалами в один слой насухо	100 м2		0.01	493.03	5	
79. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.001	0.00001	229.990		
79. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	3.19	0.0319	154.230	5	
79. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.001	0.00001	1 037.49		
			(1)			229.99		
		Накладные расходы				93%	5	
		Сметная прибыль				54%	3	
		Всего с НР и СП					12	
	
80.	12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350б	м2		1.1	37.73	42	
		Объем: (0.01)*110.0						
	
81.	ГЭСН 08-02-007-03 
(прим.)	Разборка металлических решеток приямков	т		0.02	7 398.78	148	
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
81. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.743	0.03486	240.750	8	
81. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	33.166	0.66332	167.270	111	
81. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.483	0.00966	1 126.02	11	
			(1)			268.82	3	
81. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.26	0.0252	1 037.49	26	
			(1)			229.99	6	
		Накладные расходы				93%	111	
		Сметная прибыль				54%	64	
		Всего с НР и СП					323	
	
82.	ГЭСН 08-02-007-03	Установка металлических решеток приямков	т		0.02	15 807.38	316	
82. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.49	0.0498	240.750	12	
82. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	47.38	0.9476	167.270	159	
82. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.69	0.0138	1 126.02	16	
			(1)			268.82	4	
82. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.8	0.036	1 037.49	37	
			(1)			229.99	8	
82. 5.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.75	0.015	2 067.77	31	
82. 6.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.06	0.0012	50 201.92	60	
82. 7.	14.4.03.03-0002	Лак битумный: БТ-123	т	0.005	0.0001	134 949.19	13	
		Накладные расходы				93%	159	
		Сметная прибыль				54%	92	
		Всего с НР и СП					567	
	
83.	07.2.07.04-0003	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т	т		0.02	111 902.74	2 238	
		Объем: (0.02)*1.0						
	
84.	ГЭСНр 69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		0.16	887.02	142	
84. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	0.8784	161.570	142	
		Накладные расходы				66%	94	
		Сметная прибыль				40%	57	
		Всего с НР и СП					293	
	
85.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		17.441	510.71	8 907	
		Объем: (327+32.78)*0.012*1.8+0.47+(4.3+0.3)*2						
	
86.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза		17.441	262.99	4 587	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					878 521	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					4 703	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					3 748	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 27, 29)					702	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 27, 29)					451	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					5 856	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					846 847	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					184 172	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 59, 79, 81, 82; %=66 - по стр. 4, 5, 84; %=84 - по стр. 6, 42, 67; %=73 - по стр. 7, 9; %=80 - по стр. 12, 16, 23, 43, 46, 49, 56; %=71 - по стр. 14; %=67 - по стр. 18, 21, 45, 47; %=77 - по стр. 19; %=72 - по стр. 26; %=99 - по стр. 30, 35, 40; %=69 - по стр. 37, 39; %=65 - по стр. 41; %=88 - по стр. 52; %=61 - по стр. 53, 54, 68, 69; %=92 - по стр. 57, 77; %=94 - по стр. 58, 61, 63, 65, 71, 73, 75, 78)					256 377	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 59, 79, 81, 82; %=40 - по стр. 4, 5, 18, 21, 41, 45, 47, 84; %=48 - по стр. 6, 19, 37, 39, 42, 52, 67; %=56 - по стр. 7, 9; %=37 - по стр. 12, 16, 23, 43, 46, 49, 56; %=52 - по стр. 14, 26; %=61 - по стр. 30, 35, 40; %=31 - по стр. 53, 54, 68, 69; %=44 - по стр. 57, 77; %=51 - по стр. 58, 61, 63, 65, 71, 73, 75, 78)					127 358	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 230 582	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 238	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 238	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					8 485	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 31; %=98 - по стр. 32)					526	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 31; %=56 - по стр. 32)					316	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					9 327	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					16 248	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					16 248	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					1 264 251	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	27 055	
	ИТОГО					1 291 306	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	25 826	
	ИТОГО					1 317 132	
	НДС 18%				18	237 084	
	ВСЕГО С НДС					1 554 216	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					257 605	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					128 125	
	
	Раздел 2.  Подвальные помещения	
	
	ПРОЕМЫ	
87.	ГЭСН 46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2		0.02948	28 771.59	848	
		Объем: 1.2*0.8+0.8*0.61+0.5*0.5*6						
87. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.2281752	268.820	61	
87. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	172.76	5.0929648	152.740	778	
87. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.2281752	308.04	70	
			(1)			268.82	61	
		Накладные расходы				84%	705	
		Сметная прибыль				48%	403	
		Всего с НР и СП					1 955	
	
88.	ГЭСН 10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.02948	95 241.87	2 808	
		Объем: 1.2*0.8+0.8*0.61+0.5*0.5*6						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
88. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.396	0.18855408	242.812	46	
88. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	259.296	7.64404608	165.230	1 263	
88. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.112	0.06226176	308.04	19	
			(1)			268.82	17	
88. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.284	0.12629232	1 037.49	131	
			(1)			229.99	29	
88. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	12.64692	5.19	66	
88. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	2.09308	5.19	11	
88. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	0.798908	51.86	41	
88. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	2.104872	74.74	157	
88. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.23584	429.47	101	
88. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	3.36072	302.90	1 018	
		Накладные расходы				90%	1 178	
		Сметная прибыль				43%	563	
		Всего с НР и СП					4 549	
	
89.	11.3.02.02-0017	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2		0.96	6 491.82	6 232	
		Объем: 1.2*0.8						
	
90.	11.3.02.02-0016	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2		1.988	8 099.41	16 102	
		Объем: 0.8*0.61+0.5*0.5*6						
	
91.	ГЭСН 46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2		0.02	18 255.44	365	
91. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.1548	268.820	42	
91. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	103.91	2.0782	152.740	317	
91. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.1548	308.04	48	
			(1)			268.82	42	
		Накладные расходы				84%	302	
		Сметная прибыль				48%	172	
		Всего с НР и СП					839	
	
92.	ГЭСН 09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2		2	975.36	1 951	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
92. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.204	0.408	229.990	94	
92. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2.88	5.76	187.360	1 079	
92. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.204	0.408	1 037.49	423	
			(1)			229.99	94	
92. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.48	0.96	43.43	42	
92. 5.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.0001	0.0002	60 390.76	12	
92. 6.	08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0.003	0.006	55 107.93	331	
92. 7.	14.5.01.10-0025	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0.1	0.2	319.06	64	
		Накладные расходы				69%	809	
		Сметная прибыль				58%	680	
		Всего с НР и СП					3 441	
	
93.	С99.2-03.02-0214	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, без утеплителя, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 1 мм	м2		2	5 968.08	11 936	
	
94.	ГЭСН 15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2		0.047	54 231.65	2 549	
		Объем: 0.9+3.8						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
94. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.472	0.116184	268.820	31	
94. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	244.872	11.508984	175.550	2 020	
94. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.472	0.116184	308.04	36	
			(1)			268.82	31	
94. 4.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	4.3	0.2021	2 390.43	483	
94. 5.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.1	0.0047	2 040.43	10	
		Накладные расходы				80%	1 641	
		Сметная прибыль				37%	759	
		Всего с НР и СП					4 949	
	
95.	ГЭСН 15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		0.047	2 312.36	109	
		Объем: 3.8+0.9						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
95. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.001692	242.933		
95. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	0.575844	154.230	89	
95. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.000564	308.04		
			(1)			268.82		
95. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.001128	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
95. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.0376	162.00	6	
95. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.00047	38.33		
95. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.0000188	3 474.67		
95. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.000799	11 636.25	9	
95. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.0000235	46 966.96	1	
95. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.0000752	25 917.44	2	
		Накладные расходы				80%	71	
		Сметная прибыль				37%	33	
		Всего с НР и СП					213	
	
	Стены	
96.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей:  стен кирпичных прим.	100 м2		1.05	3 361.61	3 530	
96. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	23.961	147.310	3 530	
		Накладные расходы				84%	2 965	
		Сметная прибыль				48%	1 694	
		Всего с НР и СП					8 190	
	
97.	ГЭСНр 53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3		0.4	11 882.62	4 753	
97. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.172	268.820	46	
97. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	35.39	14.156	151.380	2 143	
97. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.2	0.08	874.68	70	
			(1)			268.82	22	
97. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.23	0.092	308.04	28	
			(1)			268.82	25	
97. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.044	0.0176	20.52		
97. 6.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	0.253	0.1012	2 735.32	277	
97. 7.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.402	0.1608	13 896.92	2 235	
		Накладные расходы				73%	1 598	
		Сметная прибыль				56%	1 226	
		Всего с НР и СП					7 577	
	
98.	ГЭСНр 53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м		0.2	459.04	92	
98. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2.71	0.542	169.310	92	
98. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.002	20.52		
		Накладные расходы				73%	67	
		Сметная прибыль				56%	52	
		Всего с НР и СП					211	
	
99.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.004	2 983.71	12	
		Объем: (0.2)*0.02						
	
100.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		1.05	1 449.95	1 522	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
100. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.0252	249.405	6	
100. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7.86	8.253	181.930	1 501	
100. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.0126	308.04	4	
			(1)			268.82	3	
100. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.0126	1 037.49	13	
			(1)			229.99	3	
100. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.105	38.33	4	
		Накладные расходы				80%	1 206	
		Сметная прибыль				37%	558	
		Всего с НР и СП					3 285	
	
101.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		13.65	61.73	843	
		Объем: (1.05)*0.013*1000						
	
102.	ГЭСН 15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2		1.05	21 392.40	22 462	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
102. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.284	7.6482	187.025	1 430	
102. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	90.48	95.004	171.480	16 291	
102. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.744	0.7812	308.04	241	
			(1)			268.82	210	
102. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	6.867	257.87	1 771	
			(1)			177.72	1 220	
102. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.0000735	88 186.48	6	
102. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.0063	9 149.15	58	
102. 7.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.51	1.5855	2 040.43	3 235	
102. 8.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.77	2.9085	295.71	860	
		Накладные расходы				80%	14 177	
		Сметная прибыль				37%	6 557	
		Всего с НР и СП					43 196	
	
103.	ГЭСНр 62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2		1.05	695.34	730	
103. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.77	3.9585	147.310	583	
103. 2.	01.3.05.19-0011	Купорос медный марки: А	т	0.001	0.00105	138 958.17	146	
103. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.05	0.0525	20.52	1	
		Накладные расходы				68%	396	
		Сметная прибыль				40%	233	
		Всего с НР и СП					1 360	
	
104.	ГЭСН 15-04-002-01	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2		1.05	2 312.36	2 428	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
104. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.036	0.0378	242.933	9	
104. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	12.252	12.8646	154.230	1 984	
104. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.0126	308.04	4	
			(1)			268.82	3	
104. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.0252	1 037.49	26	
			(1)			229.99	6	
104. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.84	162.00	136	
104. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0105	38.33		
104. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.00042	3 474.67	1	
104. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.01785	11 636.25	208	
104. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.000525	46 966.96	25	
104. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.00168	25 917.44	44	
		Накладные расходы				80%	1 594	
		Сметная прибыль				37%	737	
		Всего с НР и СП					4 760	
	
105.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		3	510.71	1 532	
	
106.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		3	262.99	789	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					81 593	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					77 321	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					34 270	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 87, 91, 96; %=90 - по стр. 88; %=80 - по стр. 94, 95, 100, 102, 104; %=73 - по стр. 97, 98; %=68 - по стр. 103)					25 900	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 87, 91, 96; %=43 - по стр. 88; %=37 - по стр. 94, 95, 100, 102, 104; %=56 - по стр. 97, 98; %=40 - по стр. 103)					12 986	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					116 207	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 951	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 92)					809	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 92)					680	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 440	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					2 321	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					2 321	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					121 968	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	2 610	
	ИТОГО					124 578	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	2 492	
	ИТОГО					127 070	
	НДС 18%				18	22 873	
	ВСЕГО С НДС					149 943	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					26 709	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					13 666	
	
	Раздел 3.  Оконные блоки (МОП)	
	
107.	ГЭСН 46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2		0.027	31 181.83	842	
		Объем: 0.9*3						
107. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.20898	268.820	56	
107. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	188.54	5.09058	152.740	778	
107. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.20898	308.04	64	
			(1)			268.82	56	
		Накладные расходы				84%	701	
		Сметная прибыль				48%	400	
		Всего с НР и СП					1 943	
	
108.	ГЭСН 10-01-034-04	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.027	69 751.53	1 883	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
108. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.076	0.137052	236.049	32	
108. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	193.596	5.227092	165.230	864	
108. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.792	0.021384	308.04	7	
			(1)			268.82	6	
108. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.284	0.115668	1 037.49	120	
			(1)			229.99	27	
108. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	323	8.721	5.19	45	
108. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	67	1.809	5.19	9	
108. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	20	0.54	51.86	28	
108. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	47.6	1.2852	74.74	96	
108. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.216	429.47	93	
108. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	76	2.052	302.90	622	
		Накладные расходы				90%	806	
		Сметная прибыль				43%	385	
		Всего с НР и СП					3 075	
	
109.	11.3.02.02-0015	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	м2		2.7	3 213.55	8 677	
	
110.	ГЭСН 10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м		0.096	23 171.96	2 225	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
110. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.228	0.021888	238.165	5	
110. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	25.428	2.441088	161.570	394	
110. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.048	0.004608	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
110. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.18	0.01728	1 037.49	18	
			(1)			229.99	4	
110. 5.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	4	0.384	429.47	165	
110. 6.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	56.6	5.4336	302.90	1 646	
		Накладные расходы				90%	359	
		Сметная прибыль				43%	172	
		Всего с НР и СП					2 756	
	
111.	11.3.03.01-0005	Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм	м		9.6	247.85	2 379	
	
112.	ГЭСН 15-02-024-03	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2		0.0116	42 400.93	492	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
112. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.336	0.0386976	213.153	8	
112. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	207.936	2.4120576	165.230	399	
112. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.372	0.0043152	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
112. 4.	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	2.364	0.0274224	224.34	6	
			(1)			200.12	5	
112. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.6	0.00696	1 037.49	7	
			(1)			229.99	2	
112. 6.	01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм	т	0.002	0.0000232	56 019.57	1	
112. 7.	01.7.20.08-0102	Миткаль <Т-2> суровый (суровье)	10 м	1.71	0.019836	306.04	6	
112. 8.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.49	0.005684	9 149.15	52	
112. 9.	04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м3	0.03	0.000348	2 390.43	1	
112. 10.	14.1.01.01-0001	Клей казеиновый	т	0.0048	0.00005568	330 431.94	18	
		Накладные расходы				80%	326	
		Сметная прибыль				37%	151	
		Всего с НР и СП					968	
	
113.	01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм	м2		1.218	66.70	81	
		Объем: (0.0116)*105.0						
	
114.	ГЭСН 15-04-027-05 
(прим)	Шпатлевка при окраске по  сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2		0.0116	4 239.61	49	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
114. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.0005568	239.698		
114. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	14.388	0.1669008	179.760	30	
114. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.0001392	308.04		
			(1)			268.82		
114. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.036	0.0004176	1 037.49		
			(1)			229.99		
114. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4.4	0.05104	162.00	8	
114. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.15	0.00174	38.33		
114. 7.	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.029	0.0003364	30 814.73	10	
		Накладные расходы				80%	24	
		Сметная прибыль				37%	11	
		Всего с НР и СП					84	
	
115.	07.2.06.03-0223	Профиль угловой перфорированный оцинкованный PL 25х25 мм	10 м		0.8	142.01	114	
	
116.	ГЭСН 15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2		0.0116	5 568.35	65	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
116. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.132	0.0015312	233.520		
116. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	30.492	0.3537072	169.310	60	
116. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.012	0.0001392	308.04		
			(1)			268.82		
116. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.12	0.001392	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
116. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.009744	162.00	2	
116. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.003596	38.33		
116. 7.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.005	0.000058	25 917.44	2	
		Накладные расходы				80%	48	
		Сметная прибыль				37%	22	
		Всего с НР и СП					135	
	
117.	14.3.02.01-0219	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т		0.0007308	54 822.34	40	
		Объем: (0.0116)*0.063						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					16 847	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					16 733	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					11 177	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 107; %=90 - по стр. 108, 110; %=80 - по стр. 112, 114, 116)					2 264	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 107; %=43 - по стр. 108, 110; %=37 - по стр. 112, 114, 116)					1 141	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					20 138	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					114	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					114	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					20 252	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	433	
	ИТОГО					20 685	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	414	
	ИТОГО					21 099	
	НДС 18%				18	3 798	
	ВСЕГО С НДС					24 897	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					2 264	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 141	
	
	Раздел 4.  Водоотведение	
	
118.	ГЭСНр 57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2		0.03	11 732.47	352	
118. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.44	0.0432	268.820	12	
118. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	69.87	2.0961	161.570	339	
118. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.44	0.0432	308.04	13	
			(1)			268.82	12	
		Накладные расходы				68%	239	
		Сметная прибыль				54%	190	
		Всего с НР и СП					780	
	
119.	ГЭСН 46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии	м3		0.45	1 791.92	806	
119. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	8.93	4.0185	171.480	689	
119. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	2.26	1.017	97.21	99	
119. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	4.52	2.034	9.05	18	
		Накладные расходы				84%	579	
		Сметная прибыль				48%	331	
		Всего с НР и СП					1 715	
	
120.	ГЭСН 46-03-010-03	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2	100 шт.		0.04	23 413.67	937	
120. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	110.64	4.4256	179.760	796	
120. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	30.57	1.2228	97.21	119	
120. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	61.14	2.4456	9.05	22	
		Накладные расходы				84%	669	
		Сметная прибыль				48%	382	
		Всего с НР и СП					1 988	
	
121.	ГЭСН 46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3		0.03	14 974.65	449	
121. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.4	0.012	229.990	3	
121. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	75.22	2.2566	152.740	345	
121. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.21	0.0063	10.80		
121. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.4	0.012	1 037.49	12	
			(1)			229.99	3	
121. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0137	0.000411	20.52		
121. 6.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0059	0.000177	57 689.15	10	
121. 7.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0049	0.000147	11 636.25	2	
121. 8.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.000285	45 326.49	13	
121. 9.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.21	0.0063	5 768.85	36	
121. 10.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.18	0.0054	5 714.19	31	
		Накладные расходы				84%	292	
		Сметная прибыль				48%	167	
		Всего с НР и СП					908	
	
122.	04.1.02.05-0043	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3		0.0312	3 474.52	108	
		Объем: (0.03)*1.04						
	
123.	ГЭСН 01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.25	22 685.74	5 671	
123. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	38.5	147.310	5 671	
		Накладные расходы				61%	3 459	
		Сметная прибыль				31%	1 758	
		Всего с НР и СП					10 888	
	
124.	ГЭСН 23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3		0.03	7 664.96	230	
124. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.0105	200.120	2	
124. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.2	0.306	154.230	47	
124. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.35	0.0105	964.28	10	
			(1)			200.12	2	
124. 4.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	11	0.33	523.12	173	
		Накладные расходы				99%	49	
		Сметная прибыль				61%	30	
		Всего с НР и СП					308	
	
125.	ГЭСН 01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям (песком) (прим.)	100 м3		0.247	12 520.10	3 092	
		Объем: 25-0.3						
125. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	21.8595	141.470	3 092	
		Накладные расходы				61%	1 886	
		Сметная прибыль				31%	959	
		Всего с НР и СП					5 937	
	
126.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		27.17	523.12	14 213	
		Объем: 24.7*1.1						
	
127.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		0.45	3 708.97	1 669	
127. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	1.647	158.310	261	
127. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	0.216	3.18	1	
127. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0009	21 070.94	19	
127. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.1575	20.52	3	
127. 5.	04.1.02.05-0003	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3	1.02	0.459	3 014.79	1 384	
127. 6.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.00045	3 621.85	2	
		Накладные расходы				94%	245	
		Сметная прибыль				51%	133	
		Всего с НР и СП					2 047	
	
128.	ГЭСН 11-01-027-03	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2		0.03	66 645.49	1 999	
128. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.94	0.0882	256.710	23	
128. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	119.78	3.5934	165.230	594	
128. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.36	0.0108	964.28	10	
			(1)			200.12	2	
128. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.3	0.069	308.04	21	
			(1)			268.82	19	
128. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.28	0.0084	1 037.49	9	
			(1)			229.99	2	
128. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.85	0.1155	20.52	2	
128. 7.	01.7.07.29-0091	Опилки древесные	м3	3.06	0.0918	116.79	11	
128. 8.	04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200	м3	1.3	0.039	3 416.19	133	
128. 9.	06.2.02.01-0071	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102	3.06	398.34	1 219	
		Накладные расходы				94%	580	
		Сметная прибыль				51%	315	
		Всего с НР и СП					2 894	
	
129.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.247	7 577.13	1 872	
129. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	13.22932	141.470	1 872	
		Накладные расходы				61%	1 142	
		Сметная прибыль				31%	580	
		Всего с НР и СП					3 594	
	
130.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (земля)	1 т груза		39.52	151.56	5 990	
		Объем: 24.7*1.6						
	
131.	ГЭСНр 65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м		0.15	13 718.42	2 058	
131. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.048	268.820	13	
131. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	85.3	12.795	159.670	2 043	
131. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.32	0.048	308.04	15	
			(1)			268.82	13	
		Накладные расходы				63%	1 295	
		Сметная прибыль				40%	822	
		Всего с НР и СП					4 176	
	
132.	ГЭСН 16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м		0.15	14 599.63	2 190	
132. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.0105	257.726	3	
132. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	61.6	9.24	187.360	1 731	
132. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.03	0.0045	1 126.02	5	
			(1)			268.82	1	
132. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.02	0.003	874.68	3	
			(1)			268.82	1	
132. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.003	1 037.49	3	
			(1)			229.99	1	
132. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.57	0.2355	20.52	5	
132. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.00266	0.000399	161 777.88	65	
132. 8.	01.7.19.02-0041	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	0.6	630.92	379	
		Накладные расходы				98%	1 699	
		Сметная прибыль				56%	971	
		Всего с НР и СП					4 860	
	
133.	24.3.03.02-0002	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм	м		14.97	226.22	3 387	
		Объем: (0.15)*99.8						
	
134.	24.1.02.01-0017	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 48-53 мм	10 шт.		0.7	781.52	547	
	
135.	ГЭСН 16-07-004-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	шт.		1	2 822.38	2 822	
135. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.01	229.990	2	
135. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	8.94	8.94	161.570	1 444	
135. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.01	1 037.49	10	
			(1)			229.99	2	
135. 4.	01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг	0.00072	0.00072	117.38		
135. 5.	03.2.02.08-0001	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.00192	0.00192	26 755.20	51	
135. 6.	23.8.05.01-0012	Заглушки чугунные диаметром: 100 мм	шт.	1	1	520.72	521	
135. 7.	23.8.05.05-0012	Муфты надвижные диаметром: 100 мм	шт.	1	1	211.29	211	
135. 8.	23.8.05.12-0123	Тройники косые под 60 градусов диаметром: 100х100 мм	шт.	1	1	584.10	584	
		Накладные расходы				98%	1 417	
		Сметная прибыль				56%	810	
		Всего с НР и СП					5 049	
	
136.	23.8.05.01-0012	Заглушки чугунные диаметром: 100 мм	шт.		-1	520.72	-521	
		Объем: (1.0)*(-1.0)						
	
137.	23.8.05.12-0123	Тройники косые под 60 градусов диаметром: 100х100 мм	шт.		-1	584.10	-584	
		Объем: (1.0)*(-1.0)						
	
138.	23.8.05.05-0012	Муфты надвижные диаметром: 100 мм	шт.		-1	211.29	-211	
		Объем: (1.0)*(-1.0)						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					47 076	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					31 398	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					14 213	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 118; %=84 - по стр. 119-121; %=61 - по стр. 123, 125, 129; %=99 - по стр. 124; %=94 - по стр. 127, 128)					9 140	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 118; %=48 - по стр. 119-121; %=31 - по стр. 123, 125, 129; %=61 - по стр. 124; %=51 - по стр. 127, 128)					4 844	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					45 382	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					9 688	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 131; %=98 - по стр. 132, 135)					4 412	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 131; %=56 - по стр. 132, 135)					2 603	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					16 703	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					5 990	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					5 990	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					68 075	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	1 457	
	ИТОГО					69 532	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	1 391	
	ИТОГО					70 923	
	НДС 18%				18	12 766	
	ВСЕГО С НДС					83 689	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					13 552	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					7 447	
	
	Раздел 5.  Электромонтажные  работы	
	
139.	ГЭСНр 67-4-1	Демонтаж: выключателей,	100 шт.		0.05	860.29	43	
139. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5.84	0.292	147.310	43	
		Накладные расходы				72%	31	
		Сметная прибыль				52%	22	
		Всего с НР и СП					96	
	
140.	ГЭСНр 67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.		0.1	940.24	94	
140. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.003	268.820	1	
140. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	6.32	0.632	147.310	93	
140. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.03	0.003	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
		Накладные расходы				72%	68	
		Сметная прибыль				52%	49	
		Всего с НР и СП					211	
	
141.	ГЭСНр 67-2-2	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 16 мм2	100 м труб		0.4	454.98	182	
141. 1.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	2.95	1.18	154.230	182	
		Накладные расходы				72%	131	
		Сметная прибыль				52%	95	
		Всего с НР и СП					408	
	
142.	ГЭСНм 08-03-573-04	Демонтаж шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт.		1	216.34	216	
		Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н17= 2.0, Н48= 0	
142. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.108	0.108	219.286	24	
142. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	0.711	0.711	187.360	133	
142. 3.	91.04.01-041	Молотки бурильные: легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.066	0.066	17.50	1	
142. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.021	0.021	874.68	18	
			(1)			268.82	6	
142. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.021	0.021	1 037.49	22	
			(1)			229.99	5	
142. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.213	0.213	43.43	9	
142. 7.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.066	0.066	493.44	33	
			(1)			200.12	13	
		Накладные расходы				81%	127	
		Сметная прибыль				52%	82	
		Всего с НР и СП					425	
	
143.	ГЭСН 46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2	100 шт.		0.04	7 405.53	296	
143. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	35.43	1.4172	179.760	255	
143. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	8.99	0.3596	97.21	35	
143. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	17.98	0.7192	9.05	7	
		Накладные расходы				84%	214	
		Сметная прибыль				48%	122	
		Всего с НР и СП					633	
	
144.	ГЭСН 46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м		0.25	3 181.86	795	
144. 1.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	15.64	3.91	173.510	678	
144. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	4.06	1.015	97.21	99	
144. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	8.12	2.03	9.05	18	
		Накладные расходы				84%	570	
		Сметная прибыль				48%	325	
		Всего с НР и СП					1 690	
	
145.	ГЭСН 46-03-017-05	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3		0.01	18 588.15	186	
145. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.4	0.004	229.990	1	
145. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	75.22	0.7522	152.740	115	
145. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.21	0.0021	10.80		
145. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.4	0.004	1 037.49	4	
			(1)			229.99	1	
145. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0137	0.000137	20.52		
145. 6.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0059	0.000059	57 689.15	3	
145. 7.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0049	0.000049	11 636.25	1	
145. 8.	04.1.02.05-0043	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1.04	0.0104	3 474.52	36	
145. 9.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.000095	45 326.49	4	
145. 10.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.21	0.0021	5 768.85	12	
145. 11.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.18	0.0018	5 714.19	10	
		Накладные расходы				84%	97	
		Сметная прибыль				48%	56	
		Всего с НР и СП					339	
	
146.	ГЭСН 15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2		0.0625	26 114.37	1 632	
		Объем: 25*0.25						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
146. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.548	0.47175	189.886	90	
146. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	103.008	6.438	177.590	1 143	
146. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.008	0.063	308.04	19	
			(1)			268.82	17	
146. 4.	91.07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	0.40875	257.87	105	
			(1)			177.72	73	
146. 5.	01.7.15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00012	0.0000075	88 186.48	1	
146. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.000375	9 149.15	3	
146. 7.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.87	0.116875	2 040.43	238	
146. 8.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	5.54	0.34625	295.71	102	
		Накладные расходы				80%	986	
		Сметная прибыль				37%	456	
		Всего с НР и СП					3 075	
	
147.	ГЭСН 15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2		0.0625	11 731.35	733	
		Объем: 25*0.25						
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
147. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.204	0.01275	229.990	3	
147. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	52.272	3.267	165.230	540	
147. 3.	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.024	0.0015	264.49		
			(1)			229.99		
147. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.18	0.01125	1 037.49	12	
			(1)			229.99	3	
147. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.0525	162.00	9	
147. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.019375	38.33	1	
147. 7.	14.3.02.01-0112	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т	0.03	0.001875	36 113.21	68	
147. 8.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	0.02	0.00125	104.81		
147. 9.	14.5.11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.051	0.0031875	29 881.39	95	
		Накладные расходы				80%	434	
		Сметная прибыль				37%	201	
		Всего с НР и СП					1 368	
	
148.	ГЭСНм 08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт.		1	891.97	892	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
148. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.432	0.432	219.286	95	
148. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2.844	2.844	187.360	533	
148. 3.	91.04.01-041	Молотки бурильные: легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.264	0.264	17.50	5	
148. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.084	0.084	874.68	73	
			(1)			268.82	23	
148. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.084	0.084	1 037.49	87	
			(1)			229.99	19	
148. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.852	0.852	43.43	37	
148. 7.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.264	0.264	493.44	130	
			(1)			200.12	53	
148. 8.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.1	0.1	67.18	7	
148. 9.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.1	0.1	89.25	9	
148. 10.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.02	0.02	104.12	2	
		Накладные расходы				81%	509	
		Сметная прибыль				52%	327	
		Всего с НР и СП					1 727	
	
149.	20.4.04.02-0043	Щиты распределительные наружной установки ЩРН-12з, с замком (265х310х120 мм)	шт.		1	686.74	687	
	
150.	ГЭСНм 08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт.		1	578.75	579	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
150. 1.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	1.872	1.872	179.760	337	
150. 2.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.156	0.156	43.43	7	
150. 3.	01.3.01.02-0002	Вазелин технический	кг	0.006	0.006	113.97	1	
150. 4.	01.7.02.09-0002	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.001	164.00		
150. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.012	0.012	446.18	5	
150. 6.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.07	0.07	67.18	5	
150. 7.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.049	0.049	89.25	4	
150. 8.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.014	168.28	2	
150. 9.	01.7.20.04-0005	Нитки швейные	кг	0.001	0.001	396.43		
150. 10.	07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.001	0.001	118 936.03	119	
150. 11.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.036	0.036	104.12	4	
150. 12.	14.4.03.17-0011	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.006	110.38	1	
150. 13.	20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.1	884.78	88	
		Накладные расходы				81%	273	
		Сметная прибыль				52%	175	
		Всего с НР и СП					1 027	
	
151.	62.1.01.09-0010 
Оборудование	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 2Р 10А, характеристика С	шт.		1	153.64	154	
	
152.	ГЭСНм 08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м		0.35	4 541.45	1 590	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
152. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.216	0.0756	249.405	19	
152. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	22.848	7.9968	177.590	1 420	
152. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.108	0.0378	874.68	33	
			(1)			268.82	10	
152. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.108	0.0378	1 037.49	39	
			(1)			229.99	9	
152. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.592	0.9072	43.43	39	
152. 6.	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.96	0.336	67.18	23	
152. 7.	14.1.02.01-0002	Клей БМК-5к	кг	0.2	0.07	163.36	11	
		Накладные расходы				81%	1 166	
		Сметная прибыль				52%	748	
		Всего с НР и СП					3 504	
	
153.	24.3.01.04-0041	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром: 16 мм	м		35.7	11.08	396	
		Объем: 35*1.02						
	
154.	23.1.02.06-0032	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 16-20 мм	10 шт.		3.5	209.68	734	
	
155.	23.8.03.04-0191	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром: 16 мм	10 шт.		2	222.55	445	
	
156.	ГЭСНм 08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		0.35	1 332.23	466	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
156. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.0168	249.405	4	
156. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6.468	2.2638	177.590	402	
156. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.024	0.0084	874.68	7	
			(1)			268.82	2	
156. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.0084	1 037.49	9	
			(1)			229.99	2	
156. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.056	446.18	25	
156. 6.	01.7.07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.0006	0.00021	13 645.03	3	
156. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.02	0.007	104.12	1	
156. 8.	20.2.01.05-0003	Гильза кабельная: медная ГМ 6	100 шт.	0.05	0.0175	443.64	8	
156. 9.	20.2.02.01-0012	Втулки В22	1000 шт.	0.0122	0.00427	1 205.11	5	
		Накладные расходы				81%	329	
		Сметная прибыль				52%	211	
		Всего с НР и СП					1 006	
	
157.	21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м		0.036	31 977.86	1 151	
		Объем: 35*1.02						
	
158.	ГЭСНм 08-03-591-02	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.		0.01	6 123.07	61	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
158. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0006	253.288		
158. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	30.912	0.30912	187.360	58	
158. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.036	0.00036	874.68		
			(1)			268.82		
158. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00024	1 037.49		
			(1)			229.99		
158. 5.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.00315	0.0000315	9 149.15		
158. 6.	20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие	1000 шт.	0.102	0.00102	1 467.30	1	
		Накладные расходы				81%	47	
		Сметная прибыль				52%	30	
		Всего с НР и СП					138	
	
159.	20.4.01.02-0021	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	10 шт.		0.1	865.09	87	
	
160.	ГЭСНм 08-01-081-01	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2	шт.		3	347.95	1 044	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
160. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.096	0.288	249.405	72	
160. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1.356	4.068	181.930	740	
160. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.048	0.144	874.68	126	
			(1)			268.82	39	
160. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.048	0.144	1 037.49	149	
			(1)			229.99	33	
160. 5.	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.06	0.18	89.25	16	
		Накладные расходы				81%	658	
		Сметная прибыль				52%	422	
		Всего с НР и СП					2 124	
	
161.	С3 .Цена поставщ	Датчик движения ДД  024, угол обзора 120-360 гр.	шт		3	365.00	1 095	
	
162.	20.5.02.11-0041	Коробка установочная У-92	10 шт.		0.2	53.38	11	
	
163.	20.5.02.06-0037	Разветвительная коробка У-198	10 шт.		0.4	208.52	83	
	
164.	ГЭСНм 08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.		0.1	22 429.10	2 243	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2.0	
164. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.1	0.21	249.516	52	
164. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	84.768	8.4768	187.360	1 588	
164. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.056	0.1056	874.68	92	
			(1)			268.82	28	
164. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.044	0.1044	1 037.49	108	
			(1)			229.99	24	
164. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.31	0.031	446.18	14	
164. 6.	01.7.15.04-0011	Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм	т	0.00306	0.000306	140 831.49	43	
164. 7.	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4.08	0.408	168.28	69	
164. 8.	20.5.04.10-0011	Сжимы соединительные	100 шт.	1.02	0.102	2 960.41	302	
		Накладные расходы				81%	1 328	
		Сметная прибыль				52%	853	
		Всего с НР и СП					4 424	
	
165.	20.3.03.03-0027	Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК	шт.		10	157.53	1 575	
	
166.	С4 .Цена поставщ	Лампа энергосберегающая	шт		10	85.00	850	
	
	прочие	
167.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		0.1	510.71	51	
	
168.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза		0.1	262.99	26	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					18 397	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					154	
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 151)					5	
	.   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 151)					2	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					161	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					14 524	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					7 114	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 139-141; %=81 - по стр. 142, 148, 150, 152, 156, 158, 160, 164)					4 666	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 139-142, 148, 150, 152, 156, 158, 160, 164)					3 014	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					22 204	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 642	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 143-145; %=80 - по стр. 146, 147)					2 302	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 143-145; %=37 - по стр. 146, 147)					1 161	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					7 105	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					77	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					77	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					29 547	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	632	
	ИТОГО					30 179	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	604	
	ИТОГО					30 783	
	НДС 18%				18	5 541	
	ВСЕГО С НДС					36 324	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					6 968	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					4 175	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					1 042 434	
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					154	
	.   ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 151)					5	
	.   ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 151)					2	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					161	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					19 227	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					10 862	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 27, 29, 142, 148, 150, 152, 156, 158, 160, 164; %=72 - по стр. 139-141)					5 368	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 27, 29, 139-142, 148, 150, 152, 156, 158, 160, 164)					3 465	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					28 060	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					975 941	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					243 832	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 59, 79, 81, 82; %=66 - по стр. 4, 5, 84; %=84 - по стр. 6, 42, 67, 87, 91, 96, 107, 119-121, 143-145; %=73 - по стр. 7, 9, 97, 98; %=80 - по стр. 12, 16, 23, 43, 46, 49, 56, 94, 95, 100, 102, 104, 112, 114, 116, 146, 147; %=71 - по стр. 14; %=67 - по стр. 18, 21, 45, 47; %=77 - по стр. 19; %=72 - по стр. 26; %=99 - по стр. 30, 35, 40, 124; %=69 - по стр. 37, 39; %=65 - по стр. 41; %=88 - по стр. 52; %=61 - по стр. 53, 54, 68, 69, 123, 125, 129; %=92 - по стр. 57, 77; %=94 - по стр. 58, 61, 63, 65, 71, 73, 75, 78, 127, 128; %=90 - по стр. 88, 108, 110; %=68 - по стр. 103, 118)					295 983	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 59, 79, 81, 82, 118; %=40 - по стр. 4, 5, 18, 21, 41, 45, 47, 84, 103; %=48 - по стр. 6, 19, 37, 39, 42, 52, 67, 87, 91, 96, 107, 119-121, 143-145; %=56 - по стр. 7, 9, 97, 98; %=37 - по стр. 12, 16, 23, 43, 46, 49, 56, 94, 95, 100, 102, 104, 112, 114, 116, 146, 147; %=52 - по стр. 14, 26; %=61 - по стр. 30, 35, 40, 124; %=31 - по стр. 53, 54, 68, 69, 123, 125, 129; %=44 - по стр. 57, 77; %=51 - по стр. 58, 61, 63, 65, 71, 73, 75, 78, 127, 128; %=43 - по стр. 88, 108, 110)					147 490	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 419 414	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					4 303	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 92)					809	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 92)					680	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					5 792	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					18 173	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 31, 131; %=98 - по стр. 32, 132, 135)					4 938	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 31, 131; %=56 - по стр. 32, 132, 135)					2 919	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					26 030	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					24 636	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					24 636	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					1 504 093	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	32 188	
	ИТОГО					1 536 281	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	30 726	
	ИТОГО					1 567 007	
	НДС 18%				18	282 061	
	ВСЕГО С НДС					1 849 068	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					307 098	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					154 554	

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ КР МКД                                         Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Замначальника СО МКУ КР МКД                                          Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)