«УТВЕРЖДАЮ»	«СОГЛАСОВАНО»	
Генеральный директор ООО «УК Старый город»	Директор МКУ «КР МКД»	
		
Е.В. Шулепко /______________________ /	С.Б. Русович /______________________ /	
		
«08» августа 2018 г.	«08» августа 2018 г.	
	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т   № 1	
Капитальный ремонт фасада без утепления, системы электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Чехова, д. 22	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	2.86	
2.	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.1	
3.	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.026	
4.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	0.28	
5.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт.	0.28	
6.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен, откосов кирпичных	100 м2	2.36	
7.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2	0.05	
8.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.26	
9.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	0.12	
10.	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м	1	
11.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.02	
12.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	2.36	
13.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	30.68	
14.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	2.36	
15.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2	2.36	
16.	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	-0.59	
17.	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	-259.6	
18.	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	259.6	
19.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	590	
20.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2	2.36	
21.	Состав грунтовочный на латексной основе	т	0.042	
22.	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	0.944	
23.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	2.36	
24.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	30.68	
25.	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг	89.68	
26.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0.24	
27.	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	3	
28.	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.36	
29.	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0.0048	
30.	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0.018	
	Цоколь	
31.	Расшивка швов кладки: из кирпича	100 м2	0.103	
32.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2	0.05	
33.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.26	
34.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	0.12	
35.	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	0.207	
36.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0.207	
37.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	2.69	
38.	Окраска фасадов акриловыми составами: с земли вручную по подготовленной поверхности	100 м2	0.207	
39.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	2.691	
40.	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг	7.866	
	Перенавеска эл. кабеля	
41.	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0.08	
42.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм	100 м	0.08	
43.	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0.08	
	
	Раздел 2.  Козырьки над входом и гаражом	
	
44.	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	0.019	
45.	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0.019	
46.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0.015	
47.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	0.019	
48.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2	0.019	
49.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с двумя фартуками	100 м	0.038	
50.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных	100 м2	0.025	
51.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0.025	
52.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	0.325	
53.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0.025	
54.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2	0.025	
55.	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	-0.00625	
56.	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	-2.75	
57.	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	2.75	
58.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	6.25	
59.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2	0.025	
60.	Состав грунтовочный на латексной основе	т	0.0005	
61.	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	0.01	
62.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	0.025	
63.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	0.325	
64.	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг	0.95	
65.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0.038	
	
	Раздел 3.  Отмостка	
	
66.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	0.0425	
67.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	7.7	
68.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0.085	
69.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.085	
70.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (земля)	1 т груза	13.6	
71.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусора)	1 т груза	7.7	
72.	Выравнивание поверхности бутовой кладки раствором	100 м2	0.127	
73.	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.387	
74.	Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо	100 м2	0.425	
75.	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350б	м2	46.75	
76.	Устройство гидроизоляции обмазочной: мастикой в 2 слоя	100 м2	0.127	
77.	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	4.25	
78.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	5.1	
79.	Устройство подстилающих слоев: гравийных	м3	4.25	
80.	Гравий для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	5.44	
81.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	4.25	
82.	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	4.335	
	
	Раздел 4.  Замена оконных блоков (подвал)	
	
83.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0.0293	
84.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0.0293	
85.	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	2.93	
86.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0.0424	
87.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке, откосов	100 м2	0.0424	
88.	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0.053	
89.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	0.2	
90.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.038	
91.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.038	
	
	Раздел 5.  Электроснабжение	
	
	Демонтажные работы	
92.	Демонтаж: выключателей	100 шт.	0.03	
93.	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.06	
94.	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 16 мм2	100 м труб	0.35	
95.	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	100 м	0.35	
	Общестроительные работы	
96.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2	100 шт.	0.04	
97.	Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2	100 м	0.25	
98.	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной: до 12 см	10 м2	0.0202	
99.	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0.028	
100.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	0.075	
101.	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0.075	
	Монтажные работы	
	ЩС	
103.	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт.	1	
104.	Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-48з, с замком, размером 630х320х120 мм	шт.	1	
105.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт.	2	
107.	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 3Р 32А, характеристика С	шт.	2	
109.	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	шт.	1	
110.	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230АМ-02, 10(100)А (однотарифный)	шт.	1	
111.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт.	3	
112.	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 2Р 10А, характеристика С	шт.	1	
113.	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 3Р 25А, характеристика С	шт.	2	
114.	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2	100 м	0.004	
115.	Шина М1Т 10*30 медь	шт	1	
116.	Шина нул на DIN-изол ШНИ-6x9-12-Д-С ИЭК	шт	1	
	Освещение МОП	
117.	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0.55	
118.	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм	м	56.1	
119.	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 16-20 мм	10 шт.	5.5	
120.	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром: 20 мм	10 шт.	2.5	
121.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0.11	
122.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0.35	
123.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0.09	
124.	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0.29	
125.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.0408	
127.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2	1000 м	0.009	
128.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м	0.036	
129.	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.02	
130.	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт.	0.2	
133.	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.01	
134.	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка С56-043, цвет белый	10 шт.	0.1	
135.	Коробка установочная У-92	10 шт.	0.2	
136.	Разветвительная коробка У-198	10 шт.	0.1	
137.	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.06	
138.	Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК	шт.	6	
139.	Лампа энергосберегающая	шт	6	
	Устройство контура заземления	
140.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0.015	
141.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0.015	
142.	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм	10 шт.	0.3	
143.	Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.0283	
144.	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м	0.1	
145.	Сталь полосовая, марка стали: ВСт3кп, размером 5х40 мм	т	0.016	
146.	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	0.04	
147.	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 16 мм2	1000 м	0.004	
	Прочие	
148.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.162	
149.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза	0.162	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                                               Е.В. Ищенко	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Составил:	Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                                         И.Л. Герасименко	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»                                             О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)