«УТВЕРЖДАЮ»	«СОГЛАСОВАНО»	
Генеральный директор ООО «УК Старый город»	Директор МКУ «КР МКД»
	
Е.В. Шулепко /______________________ /	С.Б. Русович /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на устройство крыльца многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Чехова, д. 22	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг	100 м	0.06	
2.	Разборка бетонных оснований под полы: на кирпичном щебне	м3	6.7	
3.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0.0134	
4.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.0134	
5.	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	14.89	
6.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	16.77	
7.	Уплотнение грунта: гравием	100 м2	0.035	
8.	Гравий для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм	м3	0.176	
9.	Устройство стен крылец и ступеней : бетонных	100 м3	0.0658	
10.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	6.712	
11.	Устройство площадок бетонных плоских	100 м3	0.0012	
12.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.122	
13.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.006	
14.	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т	0.006	
15.	Устройство засыпки фундаментных балок: песком	100 м3	0.026	
16.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	2.751	
17.	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0.016	
18.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	0.032	
19.	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м	0.06	
20.	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0.03	
21.	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.001	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                                               Е.В. Ищенко                                                                	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»                                             О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)