«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 783 141	руб.	Смета на сумму:	2 783 141	руб.	
             Директор МКУ КР МКД	Генеральный директор ООО «УК «Старый Город»	
		
_______________________________ /Русович С.Б. /	________________ / Е.В. Шулепко /	
		
«31» января 2018 г.	«31» января 2018 г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт фасада с утеплением многоквартирного дома по адресу: ул.Лейт. Князева, д. 14-16 г. Калининград	
	
Сметная стоимость:	2 783.141	тыс. руб.	
монтажных работ:	8.962	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.280	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	565.160	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4 кв 2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	ГЭСН 46-04-001-04 
(прим)	Демонтаж декоративного кирпичного пояска на фасаде	м3		0.9	1 510.91	1 360	
1. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	8.24	7.416	167.270	1 240	
1. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.15	1.035	97.21	101	
1. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	2.3	2.07	9.05	19	
		Накладные расходы				84%	1 042	
		Сметная прибыль				48%	595	
		Всего с НР и СП					2 997	
	
2.	ГЭСН 08-07-001-02 
(Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2 Установка и разборка инвентарных лесов для  производства теплоизоляционных работ)	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2		5.5	9 570.78	52 639	
		Начисления: Н5= 1.2, Н48= 1.2	
2. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.385	229.990	89	
2. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	52.2	287.1	163.200	46 855	
2. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.385	1 037.49	399	
			(1)			229.99	89	
2. 4.	11.2.13.06-0011	Щиты: настила	м2	4.08	22.44	239.98	5 385	
		Накладные расходы				93%	43 658	
		Сметная прибыль				54%	25 350	
		Всего с НР и СП					121 647	
	
3.	01.7.16.02-0003	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т		0.1925	127 561.33	24 556	
		Объем: (5.5)*0.035						
	
4.	01.7.16.02-0001	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3		0.0495	18 270.82	904	
		Объем: (5.5)*0.009						
	
5.	ГЭСНр 69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		0.52	887.02	461	
5. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	2.8548	161.570	461	
5. 2.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.006	0.00312			
		Накладные расходы				66%	304	
		Сметная прибыль				40%	184	
		Всего с НР и СП					950	
	
6.	ГЭСНр 69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт.		0.52	23 539.30	12 240	
6. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.32	4.3264	286.750	1 241	
6. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	20.8	10.816	169.310	1 831	
6. 3.	91.06.06-015	Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м	маш.-ч	8.32	4.3264	2 307.87	9 985	
			(1)			286.75	1 241	
6. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.4	0.208	2 040.43	424	
		Накладные расходы				66%	2 028	
		Сметная прибыль				40%	1 229	
		Всего с НР и СП					15 496	
	
7.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		4.9	3 361.61	16 472	
7. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	111.818	147.310	16 472	
		Накладные расходы				84%	13 836	
		Сметная прибыль				48%	7 907	
		Всего с НР и СП					38 215	
	
8.	ГЭСНр 53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м		4.6	518.71	2 386	
		Объем: 81-35						
8. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2.71	12.466	169.310	2 111	
8. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.046	20.52	1	
8. 3.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.02	0.092	2 983.71	275	
		Накладные расходы				73%	1 541	
		Сметная прибыль				56%	1 182	
		Всего с НР и СП					5 109	
	
9.	ГЭСН 15-01-080-02 
(прим)	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 80 мм	100 м2		4.85	165 445.10	802 409	
9. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	28.28	137.158	260.472	35 726	
9. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	361.17	1751.6745	169.310	296 576	
9. 3.	91.06.03-057	Лебедки электрические тяговым усилием: 122,62 кН (12,5 т)	маш.-ч	6.08	29.488	431.15	12 714	
			(1)			229.99	6 782	
9. 4.	91.06.05-052	Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	11.1	53.835	761.71	41 007	
			(1)			268.82	14 472	
9. 5.	91.14.02-004	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 15т	маш.-ч	11.1	53.835	1 376.44	74 101	
			(1)			268.82	14 472	
9. 6.	91.21.22-194	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	0.2	0.97	40.59	39	
9. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.1	0.485	20.52	10	
9. 8.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	4.492	21.7862	51.86	1 130	
9. 9.	01.7.15.07-0003	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0.89	4.3165	7.27	31	
9. 10.	01.7.15.07-0132	Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х150 мм	10 шт.	120	582	46.88	27 284	
9. 11.	01.7.15.08-0003	Заклепка СТД-985	кг	0.006	0.0291	229.96	7	
9. 12.	01.7.17.09-0061	Сверла кольцевые алмазные диаметром: 5 мм	шт.	0.36	1.746	658.71	1 150	
9. 13.	01.8.01.06-0001	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	м2	134.75	653.5375	43.13	28 187	
9. 14.	04.3.02.09-1526	Штукатурка фасадная декоративная типа "BOLIX MPKA15DM"	кг	400	1940	32.20	62 468	
9. 15.	07.2.06.06-0072	Профиль цокольный: AL 100 мм, длина 2500 мм	м	3.26	15.811	102.77	1 625	
9. 16.	08.3.05.05-0055	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм	т	0.004	0.0194	54 847.13	1 064	
9. 17.	11.3.03.13-0031	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	6	29.1	20.97	610	
9. 18.	14.1.06.04-0001	Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW"	кг	600	2910	21.35	62 129	
9. 19.	14.1.06.04-0017	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	831.95	4034.9575	24.25	97 848	
9. 20.	14.3.02.05-0105	Краска силикатная типа "BOLIX SZ"	л	44.92	217.862	284.63	62 010	
9. 21.	14.4.01.10-0003	Грунтовка: типа "BOLIX SG"	кг	25.42	123.287	173.12	21 343	
9. 22.	14.4.01.15-0004	Грунтовка: полимерная типа "BOLIX O"	кг	12.71	61.6435	130.48	8 043	
9. 23.	14.5.01.10-0025	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	1.96	9.506	319.06	3 033	
		Накладные расходы				80%	265 842	
		Сметная прибыль				37%	122 952	
		Всего с НР и СП					1 191 202	
	
10.	12.2.05.05-0045	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОФАС	м3		43.456	4 478.09	194 600	
		Объем: (4.85)*(11.2)*0.8						
	
	ЦОКОЛЬ	
11.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		0.4	1 208.93	484	
11. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.008	249.405	2	
11. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	2.62	181.930	477	
11. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.004	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
11. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.004	1 037.49	4	
			(1)			229.99	1	
11. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.04	38.33	2	
		Накладные расходы				80%	383	
		Сметная прибыль				37%	177	
		Всего с НР и СП					1 044	
	
12.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		5.2	61.73	321	
		Объем: (0.4)*0.013*1000						
	
13.	ГЭСН 15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		0.4	17 515.20	7 006	
13. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	1.112	177.720	198	
13. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	28.352	181.930	5 158	
13. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.36	14.36	5	
13. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	1.112	267.44	297	
			(1)			177.72	198	
13. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.14	20.52	3	
13. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.756	2 040.43	1 543	
		Накладные расходы				80%	4 285	
		Сметная прибыль				37%	1 982	
		Всего с НР и СП					13 273	
	
14.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		0.57	1 208.93	689	
14. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0114	249.405	3	
14. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	3.7335	181.930	679	
14. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0057	308.04	2	
			(1)			268.82	2	
14. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0057	1 037.49	6	
			(1)			229.99	1	
14. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.057	38.33	2	
		Накладные расходы				80%	546	
		Сметная прибыль				37%	252	
		Всего с НР и СП					1 487	
	
15.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		7.41	61.73	457	
		Объем: (0.57)*0.013*1000						
	
16.	ГЭСНр 61-28-1 
(прим)	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2		0.57	46 975.53	26 776	
16. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.0741	229.990	17	
16. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	46.512	147.310	6 852	
16. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.057	10.80	1	
16. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.0741	1 037.49	77	
			(1)			229.99	17	
16. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.1026	20.52	2	
16. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	0.1425	9 149.15	1 304	
16. 7.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	62.7	295.71	18 541	
		Накладные расходы				67%	4 602	
		Сметная прибыль				40%	2 748	
		Всего с НР и СП					34 126	
	
17.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-0.1425	9 149.15	-1 304	
		Объем: (0.57)*(-0.25)						
	
18.	08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-62.7	295.71	-18 541	
		Объем: (0.57)*(-110.0)						
	
19.	01.8.01.06-0006	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2		62.7	32.67	2 048	
		Объем: 0.57*110						
	
20.	14.1.06.04-0017	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг		142.5	24.25	3 456	
		Объем: 57*2.5						
	
21.	ГЭСН 15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2		0.57	2 335.01	1 331	
21. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0342	229.990	8	
21. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	7.3758	175.550	1 295	
21. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.0399	10.80		
21. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0342	1 037.49	35	
			(1)			229.99	8	
21. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0057	38.33		
		Накладные расходы				80%	1 042	
		Сметная прибыль				37%	482	
		Всего с НР и СП					2 856	
	
22.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		7.41	104.81	777	
		Объем: (0.57)*13						
	
23.	14.3.02.01-0003	Краска <Нортовская фасадная ВД люкс>	кг		21.66	185.21	4 012	
		Объем: (0.57)*38.0						
	
24.	ГЭСНр 58-20-1 
(Прим)	Смена обделок из листовой стали (цветной) ( отливов) шириной: до 0,4 м	100 м		0.9	7 654.10	6 889	
24. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.108	255.877	28	
24. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41.41	37.269	161.570	6 022	
24. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.08	0.072	308.04	22	
			(1)			268.82	19	
24. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.036	1 037.49	37	
			(1)			229.99	8	
24. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.0036	57 689.15	208	
24. 6.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.006	0.0054	111 097.73	600	
24. 7.	08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная	т	0.184	0.1656			
24. 8.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.224	0.2016			
		Накладные расходы				71%	4 296	
		Сметная прибыль				52%	3 146	
		Всего с НР и СП					14 331	
	
25.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.		11	302.90	3 332	
		Объем: 90*7.5/60						
	
	РЕМОНТ ТЕРРАС	
26.	ГЭСН 11-01-011-01 
(прим)	Демонтаж стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2		0.1408	5 078.19	715	
		Объем: 3.2*2.2*2						
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
26. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.016	0.1430528	268.820	38	
26. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	31.608	4.4504064	150.030	668	
26. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.016	0.1430528	308.04	44	
			(1)			268.82	38	
26. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	7.256	1.0216448	3.18	3	
		Накладные расходы				94%	664	
		Сметная прибыль				51%	360	
		Всего с НР и СП					1 739	
	
27.	ГЭСН 11-01-011-02 
(прим)	Демонтаж стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (до 50мм)	100 м2		0.1408	705.99	99	
		Объем: 3.2*2.2*2						
		Начисления: Н3= 4.8, Н4= 4.8, Н5= 4.8, Н48= 0	
27. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.008	0.1419264	268.820	38	
27. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	2.4	0.33792	150.030	51	
27. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.008	0.1419264	308.04	44	
			(1)			268.82	38	
27. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	11.136	1.5679488	3.18	5	
		Накладные расходы				94%	84	
		Сметная прибыль				51%	45	
		Всего с НР и СП					228	
	
28.	ГЭСН 11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2		0.1408	12 995.11	1 830	
28. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.27	0.178816	268.820	48	
28. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	39.51	5.563008	150.030	835	
28. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.27	0.178816	308.04	55	
			(1)			268.82	48	
28. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	9.07	1.277056	3.18	4	
28. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.5	0.4928	20.52	10	
28. 6.	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	2.04	0.287232	3 223.31	926	
		Накладные расходы				94%	830	
		Сметная прибыль				51%	450	
		Всего с НР и СП					3 110	
	
29.	ГЭСН 11-01-004-09	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером	100 м2		0.1588	8 432.66	1 339	
29. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.011116	246.631	3	
29. 2.	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	26.97	4.282836	206.640	885	
29. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.03	0.004764	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
29. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.72	0.114336	116.06	13	
29. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.006352	1 037.49	7	
			(1)			229.99	1	
29. 6.	91.21.22-421	Термос 100 л	маш.-ч	0.25	0.0397	2.65		
29. 7.	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.02	0.003176	25 327.06	80	
29. 8.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.04	0.006352	54 972.66	349	
29. 9.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	0.0794	38.33	3	
		Накладные расходы				94%	835	
		Сметная прибыль				51%	453	
		Всего с НР и СП					2 627	
	
30.	ГЭСН 11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2		0.1588	33 355.89	5 297	
30. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.98	0.155624	245.443	38	
30. 2.	1-100-51	Средний разряд работы 5,1	чел.-ч	46.18	7.333384	212.890	1 561	
30. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.39	0.061932	308.04	19	
			(1)			268.82	17	
30. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	8.05	1.27834	116.06	148	
30. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.59	0.093692	1 037.49	97	
			(1)			229.99	22	
30. 6.	91.21.22-421	Термос 100 л	маш.-ч	6	0.9528	2.65	3	
30. 7.	01.1.02.10-0021	Асбест хризотиловый марки: К-6-30	т	0.014	0.0022232	30 360.33	67	
30. 8.	01.2.01.02-0052	Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30	т	0.057	0.0090516	21 023.53	190	
30. 9.	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.289	0.0458932	25 327.06	1 162	
30. 10.	01.3.01.01-0009	Бензин растворитель	т	0.095	0.015086	39 128.86	590	
30. 11.	01.7.07.13-0001	Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А	т	0.231	0.0366828	5 398.44	198	
30. 12.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	0.0794	38.33	3	
30. 13.	12.1.02.01-0001	Гидроизол	м2	116	18.4208	68.24	1 257	
		Накладные расходы				94%	1 503	
		Сметная прибыль				51%	815	
		Всего с НР и СП					7 616	
	
31.	ГЭСН 11-01-004-02	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой	100 м2		0.1588	21 426.56	3 403	
31. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.56	0.088928	245.938	22	
31. 2.	1-100-51	Средний разряд работы 5,1	чел.-ч	27.86	4.424168	212.890	942	
31. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.23	0.036524	308.04	11	
			(1)			268.82	10	
31. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	3.68	0.584384	116.06	68	
31. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.33	0.052404	1 037.49	54	
			(1)			229.99	12	
31. 6.	91.21.22-421	Термос 100 л	маш.-ч	4.5	0.7146	2.65	2	
31. 7.	01.1.02.10-0021	Асбест хризотиловый марки: К-6-30	т	0.006	0.0009528	30 360.33	29	
31. 8.	01.2.01.02-0052	Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30	т	0.019	0.0030172	21 023.53	63	
31. 9.	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.132	0.0209616	25 327.06	531	
31. 10.	01.3.01.01-0009	Бензин растворитель	т	0.057	0.0090516	39 128.86	354	
31. 11.	01.7.07.13-0001	Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А	т	0.106	0.0168328	5 398.44	91	
31. 12.	12.1.02.01-0001	Гидроизол	м2	116	18.4208	68.24	1 257	
		Накладные расходы				94%	906	
		Сметная прибыль				51%	492	
		Всего с НР и СП					4 801	
	
32.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.028	3 799.01	106	
		Объем: 14.08*0.12/1000+14.08*1.87/1000						
32. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.01064	246.339	3	
32. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	12.64	0.35392	167.270	59	
32. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.16	0.00448	874.68	4	
			(1)			268.82	1	
32. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.00616	1 037.49	6	
			(1)			229.99	1	
32. 5.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.000784	47 018.66	37	
32. 6.	08.4.03.04	Арматура	т	1	0.028			
		Накладные расходы				80%	50	
		Сметная прибыль				44%	27	
		Всего с НР и СП					183	
	
33.	08.4.02.06-0003	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т		0.028	61 564.48	1 724	
	
34.	ГЭСН 11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2		0.1408	12 995.11	1 830	
34. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.27	0.178816	268.820	48	
34. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	39.51	5.563008	150.030	835	
34. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.27	0.178816	308.04	55	
			(1)			268.82	48	
34. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	9.07	1.277056	3.18	4	
34. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.5	0.4928	20.52	10	
34. 6.	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	2.04	0.287232	3 223.31	926	
		Накладные расходы				94%	830	
		Сметная прибыль				51%	450	
		Всего с НР и СП					3 110	
	
35.	ГЭСН 11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (до 40мм)	100 м2		0.1408	7 163.88	1 009	
		Начисления: Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4, Н48= 4	
35. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.84	0.118272	268.820	32	
35. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	2	0.2816	150.030	42	
35. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.84	0.118272	308.04	36	
			(1)			268.82	32	
35. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	9.28	1.306624	3.18	4	
35. 5.	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	2.04	0.287232	3 223.31	926	
		Накладные расходы				94%	70	
		Сметная прибыль				51%	38	
		Всего с НР и СП					1 116	
	
36.	ГЭСН 11-01-027-03	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2		0.1408	26 014.81	3 663	
36. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.94	0.413952	256.710	106	
36. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	119.78	16.865024	165.230	2 787	
36. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.36	0.050688	964.28	49	
			(1)			200.12	10	
36. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	2.3	0.32384	308.04	100	
			(1)			268.82	87	
36. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.28	0.039424	1 037.49	41	
			(1)			229.99	9	
36. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.85	0.54208	20.52	11	
36. 7.	01.7.07.29-0091	Опилки древесные	м3	3.06	0.430848	116.79	50	
36. 8.	04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200	м3	1.3	0.18304	3 416.19	625	
		Накладные расходы				94%	2 719	
		Сметная прибыль				51%	1 475	
		Всего с НР и СП					7 858	
	
37.	06.2.05.03-0056	Плитки керамогранитные размером 300х300х8 мм, темно-серые	м2		14.3616	519.71	7 464	
		Объем: (0.1408)*(102.0)						
	
	УСИЛЕНИЕ СТЕН ТЕРАСС	
38.	ГЭСН 46-01-004-02	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоймами	т		0.3893	48 580.73	18 912	
		Объем: 0.2512+0.13812						
38. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.45	2.510985	260.813	655	
38. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	195.63	76.158759	184.510	14 052	
38. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	5.12	1.993216	874.68	1 743	
			(1)			268.82	536	
38. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.33	0.517769	1 037.49	537	
			(1)			229.99	119	
38. 5.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.9	0.73967	3.21	2	
38. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	37.06	14.427458	43.43	627	
38. 7.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.83	0.712419	51.41	37	
38. 8.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.15	0.058395	46.96	3	
38. 9.	01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.035	0.0136255	48 451.22	660	
38. 10.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.03	0.011679	2 067.77	24	
38. 11.	08.4.03.03-0022	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-II, диаметром 12 мм	т	0.04	0.015572	44 755.89	697	
38. 12.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	5.8	2.25794	234.83	530	
		Накладные расходы				84%	12 354	
		Сметная прибыль				48%	7 059	
		Всего с НР и СП					38 325	
	
39.	07.2.07.12-0005	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката с отверстиями	т		0.3893	102 056.14	39 730	
		Объем: 0.2512+0.13812						
	
40.	С цена поставщик.	Анкер двухраспорный М12 х 200	шт		40	95.00	3 800	
	
	ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН МЕТОДОМ ИНЪЕЦИРОВАНИЯ	
41.	ГЭСН 46-01-004-03	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными тяжами	т		0.5509	45 428.86	25 027	
		Объем: 0.5154+0.03552						
41. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.96	0.528864	260.730	138	
41. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	202.93	111.794137	163.200	18 245	
41. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.76	0.418684	874.68	366	
			(1)			268.82	113	
41. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	0.11018	1 037.49	114	
			(1)			229.99	25	
41. 5.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.83	1.008147	3.21	3	
41. 6.	01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	1.77	0.975093	51.41	50	
41. 7.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.15	0.082635	46.96	4	
41. 8.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.05	0.027545	89 253.46	2 458	
41. 9.	11.1.03.01-0081	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, I сорта	м3	0.17	0.093653	9 089.51	851	
41. 10.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	14.4	7.93296	234.83	1 863	
41. 11.	23.3.06.05-0005	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	11.3	6.22517	172.13	1 072	
		Накладные расходы				84%	15 442	
		Сметная прибыль				48%	8 824	
		Всего с НР и СП					49 293	
	
42.	С цена поставщик.	Анкер двухраспорный М12 х 200	шт		200	95.00	19 000	
	
43.	08.3.11.01-0049	Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс	т		0.5154	39 318.99	20 265	
	
44.	ГЭСНр 53-24-1	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены: в 1 кирпич	м		35	2 629.37	92 028	
44. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	12.1	423.5	171.480	72 622	
44. 2.	91.18.01-011	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: 0,5 м3/мин	маш.-ч	0.65	22.75	39.94	909	
44. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.012	0.42	20.52	9	
44. 4.	01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг	0.05	1.75	117.38	205	
44. 5.	04.3.01.07-0013	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:3	м3	0.001	0.035	2 237.31	78	
44. 6.	14.2.06.03-0514	Жидкость: гидрофобизирующая ГКЖ-10	т	0.002	0.07	103 971.33	7 278	
44. 7.	14.5.02.02-0103	Замазка силикатная	кг	1.5	52.5	208.14	10 927	
		Накладные расходы				73%	53 014	
		Сметная прибыль				56%	40 668	
		Всего с НР и СП					185 710	
	
45.	ГЭСН 13-03-002-04 
(прим)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (швеллер, уголок, полоса)	100 м2		0.5225	2 141.39	1 119	
45. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.01045	215.055	2	
45. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	2.774475	201.080	558	
45. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.005225	10.80		
45. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.005225	964.28	5	
			(1)			200.12	1	
45. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.005225	1 037.49	5	
			(1)			229.99	1	
45. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.5852	18.56	11	
45. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00627	72 855.64	457	
45. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.001045	79 235.11	83	
		Накладные расходы				69%	386	
		Сметная прибыль				48%	269	
		Всего с НР и СП					1 774	
	
46.	ГЭСН 13-03-004-26 
(прим)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (швеллер, уголок, полоса)	100 м2		0.5225	2 560.48	1 338	
46. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.01045	215.055	2	
46. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.83	2.001175	171.480	343	
46. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.005225	10.80		
46. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.005225	964.28	5	
			(1)			200.12	1	
46. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.005225	1 037.49	5	
			(1)			229.99	1	
46. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.339625	18.56	6	
46. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.0099275	93 641.96	930	
46. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0007315	65 944.00	48	
		Накладные расходы				69%	238	
		Сметная прибыль				48%	166	
		Всего с НР и СП					1 742	
	
	ЗАМЕНА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ (ПОДЪЕЗД)	
47.	ГЭСН 46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2		0.131	31 181.83	4 085	
47. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	1.01394	268.820	273	
47. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	188.54	24.69874	152.740	3 772	
47. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	1.01394	308.04	312	
			(1)			268.82	273	
		Накладные расходы				84%	3 398	
		Сметная прибыль				48%	1 942	
		Всего с НР и СП					9 424	
	
48.	ГЭСН 46-04-012-02 
(прим)	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (треугольные)	100 м2		0.015	28 771.59	432	
48. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.1161	268.820	31	
48. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	172.76	2.5914	152.740	396	
48. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.1161	308.04	36	
			(1)			268.82	31	
		Накладные расходы				84%	359	
		Сметная прибыль				48%	205	
		Всего с НР и СП					996	
	
49.	ГЭСН 10-01-034-04	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.131	63 638.79	8 337	
49. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.23	0.55413	236.049	131	
49. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	161.33	21.13423	165.230	3 492	
49. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.66	0.08646	308.04	27	
			(1)			268.82	23	
49. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.57	0.46767	1 037.49	485	
			(1)			229.99	108	
49. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	323	42.313	5.19	220	
49. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	67	8.777	5.19	46	
49. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	20	2.62	51.86	136	
49. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	47.6	6.2356	74.74	466	
49. 9.	11.3.02.03	Блоки оконные пластиковые	м2	100	13.1			
49. 10.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	1.048	429.47	450	
49. 11.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	76	9.956	302.90	3 016	
		Накладные расходы				90%	3 261	
		Сметная прибыль				43%	1 558	
		Всего с НР и СП					13 156	
	
50.	11.3.02.02-0015	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	м2		13.1	3 213.55	42 098	
	
51.	ГЭСН 10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.006	87 252.09	524	
51. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.33	0.03198	242.812	8	
51. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	216.08	1.29648	165.230	214	
51. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.76	0.01056	308.04	3	
			(1)			268.82	3	
51. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.57	0.02142	1 037.49	22	
			(1)			229.99	5	
51. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	2.574	5.19	13	
51. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	0.426	5.19	2	
51. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	0.1626	51.86	8	
51. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	0.4284	74.74	32	
51. 9.	11.3.02.03	Блоки оконные пластиковые	м2	100	0.6			
51. 10.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.048	429.47	21	
51. 11.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	0.684	302.90	207	
		Накладные расходы				90%	200	
		Сметная прибыль				43%	95	
		Всего с НР и СП					819	
	
52.	С цена поставщик.	Блок оконный ПВХ треугольный (1 шт=0,15м2)	м2		0.6	25 872.00	15 523	
		Объем: 0.15*4						
	
53.	ГЭСН 10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м		0.096	22 453.63	2 156	
53. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.19	0.01824	238.165	4	
53. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	21.19	2.03424	161.570	329	
53. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.04	0.00384	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
53. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.0144	1 037.49	15	
			(1)			229.99	3	
53. 5.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	4	0.384	429.47	165	
53. 6.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	56.6	5.4336	302.90	1 646	
		Накладные расходы				90%	300	
		Сметная прибыль				43%	143	
		Всего с НР и СП					2 599	
	
54.	11.3.03.01-0006	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм	м		9.6	310.93	2 985	
	
55.	ГЭСН 46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2		0.0504	18 255.44	920	
55. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.390096	268.820	105	
55. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	103.91	5.237064	152.740	800	
55. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.390096	308.04	120	
			(1)			268.82	105	
		Накладные расходы				84%	760	
		Сметная прибыль				48%	434	
		Всего с НР и СП					2 115	
	
56.	ГЭСН 09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2		5.04	846.68	4 267	
56. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	0.8568	229.990	197	
56. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2.4	12.096	187.360	2 266	
56. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.17	0.8568	1 037.49	889	
			(1)			229.99	197	
56. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.4	2.016	43.43	88	
56. 5.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.0001	0.000504	60 390.76	30	
56. 6.	07.1.01.03	Блоки дверные металлические	м2	1	5.04			
56. 7.	08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0.003	0.01512	55 107.93	833	
56. 8.	14.5.01.10-0025	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0.1	0.504	319.06	161	
		Накладные расходы				69%	1 699	
		Сметная прибыль				58%	1 429	
		Всего с НР и СП					7 395	
	
57.	С99.2-03.02-0013	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм	м2		5.04	9 966.08	50 229	
	
58.	01.7.04.01-0001	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	шт.		2	2 123.05	4 246	
	
59.	ГЭСНр 61-7-1 
(прим)	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (оконные, дверные)	100 м2		0.1	74 198.29	7 420	
59. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.16	0.116	268.820	31	
59. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	383.06	38.306	169.310	6 486	
59. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.16	0.116	308.04	36	
			(1)			268.82	31	
59. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.035	20.52	1	
59. 5.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	4.4	0.44	2 040.43	898	
59. 6.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	8.1	0.81			
		Накладные расходы				67%	4 366	
		Сметная прибыль				40%	2 607	
		Всего с НР и СП					14 393	
	
60.	ГЭСНр 62-27-1	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли	100 м2		0.1	4 954.76	495	
60. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.001	229.990		
60. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	24.05	2.405	161.570	389	
60. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.001	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
60. 4.	01.1.02.10-0002	Асбест хризотиловый	т	0.012	0.0012	36 190.00	43	
60. 5.	01.7.07.04-0003	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т	0.003	0.0003	84 614.38	25	
60. 6.	01.7.08.04-0003	Мел природный молотый	т	0.012	0.0012	15 404.82	18	
60. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0047	0.00047	3 474.67	2	
60. 8.	03.2.02.09-0011	Портландцемент специального назначения сульфатостойкий, марки 400	т	0.012	0.0012	11 439.37	14	
60. 9.	14.1.03.02-0201	Клей малярный жидкий	кг	1.4	0.14	22.89	3	
		Накладные расходы				68%	265	
		Сметная прибыль				40%	156	
		Всего с НР и СП					915	
	
61.	ГЭСН 15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2		0.1	2 838.23	284	
61. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.009	234.304	2	
61. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	15.18	1.518	169.310	257	
61. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.001	308.04		
			(1)			268.82		
61. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.008	1 037.49	8	
			(1)			229.99	2	
61. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.3	0.03	162.00	5	
61. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.01	38.33		
61. 7.	14.3.02.01	Краска водоэмульсионная	т	0.052	0.0052			
61. 8.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.005	0.0005	25 917.44	13	
		Накладные расходы				80%	207	
		Сметная прибыль				37%	96	
		Всего с НР и СП					587	
	
62.	14.3.02.01-0219	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т		0.0052	54 822.34	285	
		Объем: (0.1)*0.052						
	
	ПЕРЕНАВЕСКА ЭЛ.КАБЕЛЯ	
63.	ГЭСНр 67-3-1 
(прим)	Демонтаж кабеля без отключения с перенавеской на леса	100 м		0.3	1 423.15	427	
63. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.003	268.820	1	
63. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9.64	2.892	147.310	426	
63. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.003	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
		Накладные расходы				72%	307	
		Сметная прибыль				52%	222	
		Всего с НР и СП					956	
	
64.	ГЭСНм 08-02-390-03	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м		0.3	3 954.66	1 186	
		Начисления: Н17= 2	
64. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.003	268.820	1	
64. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	20.33	6.099	179.760	1 096	
64. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.003	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
64. 4.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.4	0.12	168.36	20	
64. 5.	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0014	0.00042	111 876.20	47	
		Накладные расходы				81%	889	
		Сметная прибыль				52%	570	
		Всего с НР и СП					2 645	
	
65.	20.2.05.04-0034	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм	100 м		0.306	17 331.05	5 303	
		Объем: 30*1.02						
	
66.	ГЭСНм 08-02-399-02	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м		0.3	820.68	246	
		Начисления: Н17= 2	
66. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.006	249.405	1	
66. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	3.76	1.128	177.590	200	
66. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.01	0.003	874.68	3	
			(1)			268.82	1	
66. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.003	1 037.49	3	
			(1)			229.99	1	
66. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.048	446.18	21	
66. 6.	01.7.06.07-0001	Лента К226	100 м	0.055	0.0165	797.64	13	
66. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.05	0.015	104.12	2	
		Накладные расходы				81%	163	
		Сметная прибыль				52%	105	
		Всего с НР и СП					513	
	
	НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (ВХОДЫ В ПОДЪЕЗД)	
67.	ГЭСНр 67-8-1	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт.		0.02	16 219.20	324	
67. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.0006	268.820		
67. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	89.1	1.782	181.930	324	
67. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.03	0.0006	308.04		
			(1)			268.82		
67. 4.	20.3.03.03	Светильники с лампами накаливания	шт.	100	2			
		Накладные расходы				72%	233	
		Сметная прибыль				52%	168	
		Всего с НР и СП					726	
	
68.	20.3.03.04-0077	Светильник НПП 03х100 настенный (IP 54) морской	шт.		2	239.88	480	
	
69.	20.3.02.10-0009	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 100	10 шт.		0.2	104.19	21	
	
	ПЕРЕНАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	
70.	ГЭСНр 58-15-1	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	100 м		0.5	9 968.38	4 984	
70. 1.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	60.4	30.2	163.200	4 929	
70. 2.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.001	0.0005	111 097.73	56	
		Накладные расходы				71%	3 500	
		Сметная прибыль				52%	2 563	
		Всего с НР и СП					11 047	
	
	Прочие работы	
71.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		20.5272	510.71	10 483	
		Объем: 490*0.02*1.8+14.08*0.05*1.8+0.9*1.8						
	
72.	03-21-01-040	Перевозка мусора строительного I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза		20.5272	262.99	5 398	
		Объем: 490*0.02*1.8+14.08*0.05*1.8+0.9*1.8						

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					1 568 596	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					7 236	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					5 804	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 64, 66)					1 051	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 64, 66)					675	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					8 962	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 501 482	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					362 204	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 7, 38, 41, 47, 48, 55; %=93 - по стр. 2; %=66 - по стр. 5, 6; %=73 - по стр. 8, 44; %=80 - по стр. 9, 11, 13, 14, 21, 32, 61; %=67 - по стр. 16, 59; %=71 - по стр. 24, 70; %=94 - по стр. 26-31, 34-36; %=69 - по стр. 45, 46; %=90 - по стр. 49, 51, 53; %=68 - по стр. 60; %=72 - по стр. 63, 67)					450 483	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 7, 38, 41, 45-48, 55; %=54 - по стр. 2; %=40 - по стр. 5, 6, 16, 59, 60; %=56 - по стр. 8, 44; %=37 - по стр. 9, 11, 13, 14, 21, 61; %=52 - по стр. 24, 63, 67, 70; %=51 - по стр. 26-31, 34-36; %=44 - по стр. 32; %=43 - по стр. 49, 51, 53)					239 967	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 191 932	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					43 997	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 56)					1 699	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 56)					1 429	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					47 125	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					15 881	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					15 881	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					2 263 900	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	48 447	
	ИТОГО					2 312 347	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	46 247	
	ИТОГО					2 358 594	
	НДС 18%				18	424 547	
	ВСЕГО С НДС					2 783 141	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					453 233	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					242 071	

Составил:	
Вед. инженер СО МКУ "КР МКД"                                               Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника СО МКУ "КР МКД"                                                  Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)