«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»

________________ / Русович С.Б. /

«______»____________ 2017 г.	Директор ООО «УКБР 1»	

________________ / Журавлев И.А. /	

«______»_____________ 2017 г.	

		

		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД № 36-38 по ул. Маршала Новикова в г. Калининграде по ВЦП «Формирование современной городской среды ГО «Город Калининград»	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Минимальные работы	
	
	Мощение территории плиткой, толщ. 80мм . ТИП 1  S=369м2 (ПРОЕЗДЫ И МЕСТА СТОЯНКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ)	
1.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.1476	
2.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	236.16	
3.	Е01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.1476	
4.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.738	
5.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	81.18	
6.	Е27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0.369	
7.	Е27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.1845	
8.	С407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	18.819	
9.	Е27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	36.9	
10.	С1 Цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80 мм (типа кирпич) М400	м2	376.38	
	Мощение территории плиткой, толщ. 60мм (тротуар) ТИП 2    S=8м2	
11.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.002	
12.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	3.2	
13.	Е01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.002	
14.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.016	
15.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	1.76	
16.	Е27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.004	
17.	С407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	0.408	
18.	Е27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	0.8	
19.	С2 Цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х60 мм (типа кирпич) М400	м2	8.16	
	Установка бортовых камней	
20.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.01107	
21.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	17.71	
22.	Е01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.01107	
23.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.073	
24.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	8.03	
25.	Е27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	1.18	
26.	С403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	118	
27.	Е27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.08	
28.	С403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	8	
	Прочие работы	
29.	Е27-09-006-01	Устройство средств технического регулирования	100 п. м	0.05	
30.	Е47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	0.47	
	
	Раздел 2.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ПЛОЩАДКА ДЛЯ КОНТЕЙНЕРА	
	
31.	Е11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя	3.162	
32.	Е06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.2774	
33.	С204-0021	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т	0.2774	
34.	С204-0036	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 10 мм	т	0.2774	
35.	Е27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.0126	
36.	С407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	1.29	
37.	Е27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	3.162	
38.	С3 Цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х60 мм (типа кирпич) М400	м2	32.2524	
	УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ	
39.	Е08-02-008-01	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных: простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	4.2	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                           Зуев В.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника ОК МКУ «КР МКД»                        Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)