«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 522 250	руб.	Смета на сумму:	1 522 250	руб.	
Директор МКУ КР МКД	Директор ООО «Дом-Сервис»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /А.В.Ходорович /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	
	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
Проведение ремонтно-восстановительных работ общего имущества собственников в жилых помещениях многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Чаадаева, д. 3-11, ул. Суворова, д. 2-8, пер. Нансена, д. 1, поврежденного в результате пожара	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Кровля	
	
1.	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	3.53	
2.	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	2.93	
3.	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	0.7766	
4.	Демонтаж прогонов из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	0.28	
5.	Укладка  прогонов из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	0.28	
6.	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	0.294	
7.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (под мауэрлат)	1 м3 кладки	0.128	
8.	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2 кровли	2.24	
9.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием , снегозадержатели ,капельник	м2	35.3	
10.	Установка в жилых  зданиях люк-окна с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0.0042	
11.	Люк-окно выхода на кровлю	шт	1	
12.	Устройство мелких покрытий (брандмауэрная стенка) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.14	
13.	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (частично брандмаурные стенки)	100 м2 отремонтированной поверхности	0.03	
14.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	3.468	
15.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	71.788	
16.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.466	
17.	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб	100 м2фасада (без вычета проемов)	4.95	
18.	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	100 м2фасада (без вычета проемов)	-4.95	
	Труба №1 4-х канал. L=2,7м, Труба №2 2-х канал. L=1,35м, Труба №3 2-х канал. L=0,75м	
19.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.048	
20.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.202	
21.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7  (до 4 каналов)	100 м труб	0.027	
22.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.178	
23.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.0135	
24.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.03	
25.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.0075	
26.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.017	
	Труба №1 4-х канал. L=3м, Труба №2 2-х канал. L=3м	
27.	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича 50% в один канал	100 м труб	0.06	
28.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.24	
29.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-3 (до 4 каналов)	100 м труб	0.03	
30.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.18	
31.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-3	100 м труб	0.03	
32.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.06	
33.	Отбивка штукатурки с поверхностей дымовых труб кирпичных (прим.)	100 м2	0.015	
34.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.344	
35.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке (в пределах чердач. помещения)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.235	
36.	Окраска дымовых труб акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.109	
37.	Устройство бетонных оголовников	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0068	
38.	Устройство обделки оголовников из оцин.  стали	100 м2 покрытия	0.027	
	Надстройка  (выход на кровлю, слуховое окно из кирпича)	
39.	Разборка кирпичных стен (слухового окна)	1 м3	0.8	
40.	Демонтаж перемычек	100 м3 железобетона в деле	0.0015	
41.	Устройство перемычек	100 м3 железобетона в деле	0.0015	
42.	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	3.118	
43.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	1.228	
44.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.76	
45.	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.76	
46.	Установка  окна выхода на крышу с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (взамен сгоревшему)	100 м2 проемов	0.0072	
47.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	0.72	
48.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.0342	
49.	Установка противопожарных дверей однопольных глухих	1 м2 проема	3.42	
50.	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 900х1900 мм	шт.	2	
51.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (средняя толщина  25мм)	100 м2 стяжки	0.16	
52.	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	0.16	
53.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0.16	
54.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	0.16	
55.	Унифлекс ЭПП	м2	18.56	
56.	Унифлекс Экстра ЭКП	м2	18.24	
	
	Раздел 2.  Чердачное перекрытие	
	
57.	Разборка деревянных перекрытий оштукатуренных	100 м2	1.76	
58.	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным	100 м2 перекрытий	1.76	
59.	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм (3 слоя)	м2	528	
60.	Балки антисептированные из цельной древесины с одним черепным бруском, сечением 100х200, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ1 30-46.15.9, БЦ1 30-49.17.9	м3	3.41	
61.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	1.76	
62.	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0.33	
63.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	4.11	
64.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	85.077	
65.	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм	100 шт.	0.34	
66.	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок	1 м3 заделки	0.294	
67.	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> одноуровневых (П 113)	100 м2 потолка	1.76	
68.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.76	
	Прочие	
69.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	24.5	
70.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	24.5	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ "КР МКД"                                 Е.В. Ищенко	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника ОК МКУ "КР МКД"                                   О.В. Толмачева  	
	(должность, подпись, Ф.И.О)