«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ-23»	
________________ /С. Б. Русович /	________________ /И. Г. Ярмошик /	
		
«______»____________________ 2017г.	«______»____________________ 2017г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на капитальный ремонт крыши и чердачного перекрытия МКД №2-4 по ул. Балтийской в г.Калининграде	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	Е46-04-008-03	Разборка покрытий кровель: из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2	5.43	
2.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	5.43	
3.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	5.43	
4.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.156	
5.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	1.74	
6.	Е58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок	100 м	0.6	
7.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.75	
8.	Е58-5-7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	шт	4	
9.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (после замены мауэрлата)	м3	0.23	
10.	Е58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 шт	0.03	
11.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон	шт	3	
12.	С11.3-02.02-0017	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	1.68	
13.	Е10-01-008-08	Обивка стен кровельной сталью	100 м2	0.075	
14.	С08.3-05.05-0081	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.033	
15.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м	0.087	
16.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 2 каналов)	100 м	0.012	
17.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 4 каналов)	100 м	0.01	
18.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 5 каналов)	100 м	0.01	
19.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6 каналов)	100 м	0.015	
20.	Е46-01-008-03	Устройство бетонных оголовников на дымовых трубах	м3	0.21	
21.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2	0.326	
22.	Е15-04-019-07	Окраска дымовых труб акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	0.326	
23.	С1 цена поставщи.	Краска фасадная Маршал Акрикор	т	0.012388	
24.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0.926	
25.	Е12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м	0.926	
26.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (капельник)	100 м2	0.371	
27.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	9.69	
28.	Е26-02-019-02	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	3.85	
29.	Е12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2	5.43	
30.	С08.1-02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, снегозадержатели	м2	74.65	
31.	Е58-10-1	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.59	
32.	Е58-10-3	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт	0.16	
33.	Е58-10-6	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт	0.08	
34.	Е58-10-5	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт	0.08	
35.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт	0.49	
	МАНСАРДА	
36.	Е58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	1.3	
37.	Е53-1-5	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен	100 м2	1.3	
38.	Е14-02-015-01	Покрытие пленкой: стен и кровель	100 м2	1.3	
39.	Е26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	19.5	
40.	С12.2-03.02-0031	Вата минеральная <ISOVER>: , толщина 50 мм	м2	397.8	
	ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ	
41.	Е57-1-3	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2	1.3	
42.	Е11-01-008-02	Демонтаж тепло- и звукоизоляции засыпной: шлаковой	м3	12	
43.	Е11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	2.804	
44.	С12.1-01.03-0036	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	343.2096	
45.	Е11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2	2.804	
46.	Е11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых (третий слой)	100 м2	2.804	
47.	С12.2-03.02-0031	Вата минеральная <ISOVER>: , толщина 50 мм	м2	866.436	
48.	Е11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	1.3	
49.	С12.1-01.03-0033	Пленка диффузионная Tyvek Soft	10 м2	15.912	
50.	Е10-01-083-03	Устройство настила: рабочего толщиной 25 мм сплошного	100 м2	1.3	
51.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	2.6	
52.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	60.399	
53.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	60.399	
	
	Раздел 2.  ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАЛОК	
	
54.	Е54-4-3	Нашивка досок	100 м	0.8	
55.	Е54-4-1	Замена концов деревянных балок	100 шт	0.24	
56.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2.628	
57.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	2.628	

Составил:	
Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                         Ломоченков П. И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»                      Толмачева О. В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)