«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
						
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «МУП РСУ 24»	
		
________________ /С.Б.Русович /	________________ /Д.Ю.Кислый /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт крыши. чердачного перекрытия МКД, расположенного по адресу: г.Калининград, ул.Мебельная 7-21, пр-кт Калинина 85-89	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	1.65	
2.	Разборка покрытий кровель: из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2	5.78	
3.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	7.43	
4.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки сплошной	100 м2	7.43	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок	100 м	0.366	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (затяжки, подкосы)	100 м	0.14	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью ( из бруса 150*150мм)	100 м	0.2	
8.	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400 мм	т	0.006	
9.	Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм	т	0.001	
10.	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм	кг	0.426	
11.	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т	0.016	
12.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев (кобылки)	100 м	1.91	
13.	Демонтаж элементов каркаса: из брусьев (прим)	м3	0.27	
14.	Установка элементов каркаса: из брусьев (прим)	м3	0.27	
15.	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных	100 шт.	0.04	
16.	Устройство слуховых окон	шт.	8	
17.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	3.84	
18.	Обивка боковин стен слуховых окон сталью оцинкованной. прим.	100 м2	0.129	
19.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.057	
20.	Разборка: кирпичных стен (под мауэрлат)	м3	0.22	
21.	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен	100 м3	0.0022	
22.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	0.05	
23.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.088	
24.	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2	7.43	
25.	Металлочерепица <Монтеррей>	м2	936.18	
26.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	128	
27.	Устройство мелких покрытий (карнизный свес, брандмаурная стенка) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0.45	
28.	Отбивка штукатурки с поверхностей: брандмаурной  кирпичной стены	100 м2	0.145	
29.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	0.6	
30.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0.145	
31.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0.145	
32.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	1.885	
33.	Окраска брандмаурной стенки акриловыми составами:  вручную по подготовленной поверхности	100 м2	0.145	
34.	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг	5.51	
35.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	1.885	
36.	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	1.21	
37.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	22.385	
38.	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	5.2	
39.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	107.12	
	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА	
40.	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	100 м	1.59	
41.	Звенья водосточных труб Д.100 (3м) 840	шт	45	
42.	Звенья водосточных труб Д.100 (1м) 308	шт	8	
43.	Смена: колен водосточных труб с люлек	100 шт.	0.32	
44.	Колено трубы 70 град д.100 441	шт.	32	
45.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	1.24	
46.	Устройство желобов: подвесных	100 м	1.24	
47.	Желоб водосточный( 4м ) д.150 	шт.	31	
48.	Желоб водосточный( 3м ) д.150 	шт.	5	
49.	Заглушка желоба  д.150 	шт.	3	
50.	Крюк для желоба 	шт.	200	
51.	Соединитель желоба д.150 112	шт.	30	
52.	Смена: воронок водосточных труб с люлек	100 шт.	0.16	
53.	Воронка (штуцер) водосточная 150/100 	шт	16	
54.	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт	0.16	
55.	Отмет (слив) д.100 	шт	16	
56.	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт	1.34	
57.	Хомут водосточной трубы д.100 (в комплекте с дюбелями) 200	шт.	134	
	МАНСАРДА	
	ПЕРЕКРЫТИЕ НАД МАНСАРДОЙ	
58.	Разборка засыпного утеплителя	м3	9.6	
59.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	1.03	
60.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	126.072	
61.	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	0.816	
62.	Пленка диффузионная Tyvek Soft	10 м2	9.988	
63.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2	0.738	
64.	Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL	м3	9.88	
65.	Укладка ходовых досок (ширина "ходового  мостика" -0,7м)	100 м	0.17	
66.	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	0.476	
67.	Установка элементов каркаса: из брусьев	м3	0.03	
	Скосы мансарды	
68.	Разборка засыпного утеплителя	м3	6	
69.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	0.56	
70.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	68.544	
71.	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	0.43	
72.	Пленка диффузионная Tyvek Soft	10 м2	5.263	
73.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2	0.4	
74.	Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL	м3	6.18	
	Стены мансарды	
75.	Демонтаж метллической обшивкм стен мансарды	100 м2	0.1	
76.	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен мансарды	100 м2	0.09	
77.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	1.26	
78.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	154.224	
79.	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	0.1	
80.	Пленка диффузионная Tyvek Soft	10 м2	1.224	
81.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2	0.09	
82.	Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL	м3	1.391	
83.	Обшивка каркасных стен: досками под штукатурку	100 м2	0.1	
84.	Обивка  стен мансарды сталью оцинкованной. прим.	100 м2	0.1	
85.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.044	
86.	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251(ходовые доски и стены мансарды)	100 м2	0.472	
87.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	8.732	
	ПЕРЕКРЫТИЕ	
88.	Демонтаж ходовых досок	100 м	0.97	
89.	Разборка засыпного утеплителя	м3	34.7	
90.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	4.015	
91.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	491.436	
92.	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	3.212	
93.	Пленка диффузионная Tyvek Soft	10 м2	39.315	
94.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2	2.891	
95.	Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL	м3	38.71	
96.	Укладка ходовых досок (ширина "ходового  мостика" -0,7м)	100 м	0.97	
97.	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	2.716	
98.	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	1.51	
99.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	27.935	
100.	Установка элементов каркаса: из брусьев	м3	0.188	
101.	Нашивка досок (ремонт балок)	100 м	0.44	
102.	Болт анкерный диаметром 14 мм	шт.	88	
103.	Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм	т	0.002	
104.	Шайбы оцинкованные, диаметр 14 мм	кг	1.872	
	Ремонт дымоходов и вентканалов	
105.	Отбивка штукатурки с поверхностей дымовых труб кирпичных над  кровлей (прим).	100 м2	0.387	
106.	Демонтаж оголовников: бетонных (прим)	100 м3	0.0053	
107.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м	0.047	
108.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.197	
109.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 3 каналов	100 м	0.01	
110.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.044	
111.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до8 каналов	100 м	0.032	
112.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.493	
113.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 6 каналов	100 м	0.005	
114.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.055	
115.	Устройство оголовников: бетонных (прим)	100 м3	0.0053	
116.	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	0.541	
117.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2	0.387	
118.	Окраска дымов. труб акриловыми составами:  вручную по подготовленной поверхности	100 м2	0.387	
119.	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг	14.71	
120.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	5.031	
	Выход фановых стояков на кровле	
121.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (фановый стояк)	100 м	0.16	
122.	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм	м	15.968	
123.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 108-116 мм	10 шт.	0.8	
124.	Установка вентиляционных выходов д.до 355мм (прим)	шт	10	
125.	Вентиляционный выход полипропиленовый утепленный, диаметр вентиляционного выхода 110 мм, для скатных кровель из покрытий профильных	шт.	10	
126.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	32.19	
127.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	32.19	

Составил:	Вед.инженер ОК МКУ «КР МКД»:                       Зеленкин Д.Ю.                    	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	НЗам. начальника ОК МКУ «КР МКД»:                    Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)