«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
						
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ№13»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Кислый О.Н. /	
		
«______»_______________ 2017г.	«______»________________ 2017г.	

	

		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД по ул.Леонова 79, 81-85
(по ВЦП «Формирование комфортной городской среды городского округа «Город Калининград»)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Восстановление асфальтобетонного покрытия на муниципальной земле	
	
1.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.584	
2.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0.79	
3.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	136.301	
4.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	136.301	
	Устройство асфальтобетонного покрытия	
5.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта	1.368	
6.	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала	1000 м2 площади основания	0.912	
7.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.73	
8.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.912	
9.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08	1000 м2 покрытия	0.912	
10.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.274	
11.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.912	
	Установка бортовых камней	
12.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.005	
13.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	8	
14.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.005	
15.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.026	
16.	Песок природный для строительных работ средний	м3	2.86	
17.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня	0.93	
18.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.018	
19.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	4.719	
20.	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	93	
21.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец	2	
22.	Устройство средств технического регулирования	100 п. м	0.2	
23.	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3	-0.016	
	
	Раздел 2.  МКД по ул.Леонова.79	
	
	Минимальные работы	
	Мощение территории плиткой толщ.60мм	
24.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.003	
25.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	4.8	
26.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.003	
27.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.022	
28.	Песок природный для строительных работ средний	м3	2.42	
29.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.0055	
30.	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	-0.561	
31.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	0.561	
32.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	1.1	
33.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х60 мм, серая	м2	11.22	
	Установка бортовых камней	
34.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.001	
35.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	1.6	
36.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.001	
37.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.003	
38.	Песок природный для строительных работ средний	м3	0.33	
39.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня	0.11	
40.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.002	
41.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.558	
42.	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	11	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Мощение территории плиткой толщ.80 мм	
43.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.01	
44.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	16	
45.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.01	
46.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.05	
47.	Песок природный для строительных работ средний	м3	5.5	
48.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.025	
49.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.0125	
50.	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	-1.28	
51.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	1.28	
52.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	2.5	
53.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х80 мм, серая	м2	25.5	
	Установка бортовых камней	
54.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.002	
55.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	3.2	
56.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.002	
57.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.01	
58.	Песок природный для строительных работ средний	м3	1.1	
59.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.17	
60.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	17	
61.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.002	
62.	Устройство бетонного фун-та под скамейку	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.004	
63.	Монтаж скамейки	1 т конструкций	0.102	
64.	Скамейка  со спинкой 1850х530мм, h=820мм	шт	2	
65.	Урна ж/б 440х440мм, h=580мм	шт	1	
66.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	0.2	
67.	Формовочная обрезка деревьев высотой: до 5 м	1 дерево	10	
	
	Раздел 3.  МКД по ул.Леонова .81-85	
	
	Минимальные работы	
68.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.236	
69.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0.12	
70.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	53.108	
71.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	53.108	
	Монтажные работы	
	Устройство асфальтобетонного покрытия (тип 5)	
72.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта	0.543	
73.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0.362	
74.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03	1000 м2 основания	-0.362	
75.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.29	
76.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.362	
77.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08	1000 м2 покрытия	0.362	
78.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.109	
79.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.362	
	Мощение территории плиткой толщ.60мм	
80.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.021	
81.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	33.6	
82.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.021	
83.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.17	
84.	Песок природный для строительных работ средний	м3	18.7	
85.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.0425	
86.	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	-4.335	
87.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	4.335	
88.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	8.5	
89.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х60 мм, серая	м2	86.7	
	Установка бортовых камней	
90.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.008	
91.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	12.8	
92.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.008	
93.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.048	
94.	Песок природный для строительных работ средний	м3	5.28	
95.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.57	
96.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	57	
97.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня	0.51	
98.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.01	
99.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	2.588	
100.	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	51	
101.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец	1	
102.	Устройство средств технического регулирования	100 п. м	0.1	
103.	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3	-0.008	
104.	Ремонт бетонной конструкции	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.015	
	Дополнительные работы	
105.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.003	
106.	Устройство бетонного фун-та под скамейку	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.006	
107.	Монтаж скамейки	1 т конструкций	0.102	
108.	Скамейка  со спинкой 1850х530мм, h=820мм	шт	2	
109.	Урна ж/б 440х440мм, h=580мм	шт	1	
110.	Формовочная обрезка деревьев высотой: до 5 м	1 дерево	10	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)