«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
       Директор МКУ «КР МКД»	      Директор ООО «УЮТ-СЕРВИС»	
		
________________ /С .Б. Русович /	________________ /Ж.Н. Сидоренкова /	
		
«______»_______________2018 г.	«______»____________________2018 г.	

	
 	 	
                                     В Е Д О М О С Т Ь   ОБЪЕМОВ  РАБОТ	
	
на капитальный ремонт крыши, чердачного перекрытия многоквартирного дома №146-156 по ул. П. Морозова, г. Калининград  	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  КРОВЛЯ	
	
1.	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	13.35	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	13.35	
3.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов из бруса с осмолкой и обертывание толью (брус 150*150мм)	100 м	0.56	
4.	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т	0.0448	
5.	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм	т	0.0326	
6.	Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм	т	0.0028	
7.	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм	кг	2.383	
8.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	3.9	
9.	Проволока светлая диаметром: 3,0 мм	т	0.0468	
10.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	4	
11.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	4.3	
12.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	1.0879	
13.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	1.7286	
14.	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2	13.35	
15.	Металлочерепица <Монтеррей>	м2	1682.1	
16.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, в том числе свес в желоб	м2	188.4	
17.	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	8.77	
18.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	162.245	
19.	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	13.35	
20.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	275.01	
21.	Разборка люка выхода на крышу.	100 шт.	0.06	
22.	Установка окно-люк	100 м2	0.0253	
23.	Окно-люк 0,6*0,8	м2	2.53	
24.	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 шт.	0.06	
25.	Устройство слуховых окон  01. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок. 02. Постановка креплений.	шт.	6	
26.	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта	м3	0.36	
27.	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.6	
28.	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	3	
29.	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	шт.	12	
30.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.0036	
31.	Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм	шт.	12	
32.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м	0.17	
33.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.714	
34.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (8 каналов)	100 м	0.17	
35.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	2.618	
36.	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях	м3	1.19	
37.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т	0.1071	
38.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3	1.2138	
39.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2	0.95	
40.	Окраска  дымовых труб акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2	0.95	
41.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	12.35	
42.	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг	36.1	
43.	Разборка обивки слуховых окон из кровельной стали.	100 м2	0.15	
44.	Обивка стен слуховых окон кровельной сталью: оцинкованной	100 м2	0.15	
45.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.066	
46.	Разборка обивки вент. каналов из кровельной стали.	100 м2	0.278	
47.	Обивка вент. каналов  кровельной сталью: оцинкованной	100 м2	0.278	
48.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.12232	
49.	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	0.7	
50.	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.0497	
51.	На каждый следующий канал добавлять к норме 58-21-1	10 шт.	0.7	
52.	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.0147	
53.	Устройство бетонных оголовков	100 м3	0.018	
54.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м	0.32	
55.	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм	м	31.936	
56.	Вентиляционный выход полипропиленовый, диаметр вентиляционного выхода 110 мм, для скатных кровель из покрытий профильных	шт.	16	
57.	Разборка  желобов,.	100 м	2.46	
58.	Устройство желобов: подвесных	100 м	2.46	
59.	Желоб  диам.150 мм, 4 м. п.	шт	62	
60.	Соединение желоба	шт	62	
61.	Крепление желоба	шт	410	
62.	Угол внешний	шт	4	
63.	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	2.55	
64.	Труба водосточная диам.120мм, 4м.п.	шт	64	
65.	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.4	
66.	Колено водосточное диам.120мм, 72 град.	шт	40	
67.	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.2	
68.	Воронка водосточная 150/120 мм	шт	20	
69.	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.2	
70.	Колено (слив) водосточное диам.120мм, 72 град.	шт	20	
71.	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт.	2.13	
72.	Хомуты для крепления трубы в комплекте с дюбелем	шт	213	
73.	Ограждение кровель перилами	100 м	2.22	
74.	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.666	
75.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из  стали с полимерным покрытием	100 м2	0.984	
76.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	46.83	
77.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км, мусор	1 т груза	46.83	
	
	Раздел 2.  Чердачное перекрытие	
	
78.	Разборка  ходовых досок	100 м	2.25	
79.	Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой	м3	124.95	
80.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	8.33	
81.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	1019.59	
82.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2	8.33	
83.	Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL	м3	128.7	
84.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	8.33	
85.	Пленка диффузионная Tyvek Soft	10 м2	101.96	
86.	Укладка ходовых досок	100 м	2.33	
87.	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	2.796	
88.	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	1.42	
89.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	26.27	
90.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	41.71	
91.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км, мусор	1 т груза	41.71	

Составил:	Ведущий инженер  ОК МКУ «КР МКД»                                                 Н. К. Чернятина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
	            	
Проверил:	Зам. начальника  ОК МКУ «КР МКД»                                                   О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)