«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	5 728 499	руб.	Смета на сумму:	5 728 499	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «РСУ-24»	
		
________________ /С.Б. Русович/	________________ /Н.В. Тихонова/	
		
«______»____________________ 2017 г.	«______»____________________ 2017 г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на благоустройство дворовой территории МКД № 91-105 по пр. Калинина г. Калининграда по ВЦП «Формирование современной городской среды ГО «Город Калининград»	
	
Сметная стоимость:	5 728.499	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.732	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	638.273	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	
	Раздел 1.  МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Ремонт дворовой территории . Демонтажные работы	
1.	Е68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций		0.0875	6 900.71	603.81	59 048.03	5 167	8.557	
		Объем: 125*0.07									
1. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	243.35	21.293125	8.820	187.81	149.970	3 193	17.003	
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	3.621625	11.429	41.39	194.614	705	17.028	
1. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	3.434375	95.16	326.82	468.45	1 609	4.923	
			(1)			11.23	38.57	191.22	657	17.028	
1. 4.	Х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.112875	8.58	0.97	35.88	4	4.182	
1. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.18725	139.36	26.10	1 430.52	268	10.265	
			(1)			15.08	2.82	256.87	48	17.034	
1. 6.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	10.303125	6.03	62.13	8.99	93	1.491	
		Накладные расходы				104%	238.37	88%	3 430		
		Сметная прибыль				60%	137.52	48%	1 871		
		Всего с НР и СП					979.70		10 468		
	
2.	Е68-12-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прим)	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3 конструкций		1.738	677.41	1 177.33	7 670.13	13 331	11.323	
		Объем: 1738*0.10									
2. 1.	З1-100-21	Рабочий среднего разряда 2,1	чел.-ч	18.37	31.92706	8.350	266.59	142.050	4 535	17.012	
2. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.65	8.0817	14.169	114.51	241.068	1 948	17.014	
2. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.67	4.64046	139.36	646.69	1 430.52	6 638	10.265	
			(1)			15.08	69.98	256.87	1 192	17.034	
2. 4.	Х12-2301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	1.98	3.44124	76.73	264.05	626.86	2 157	8.17	
			(1)			12.94	44.53	219.76	756	16.983	
		Накладные расходы				104%	396.34	88%	5 705		
		Сметная прибыль				60%	228.66	48%	3 112		
		Всего с НР и СП					1 802.33		22 148		
	
3.	Е27-12-010-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2	100 м3 сборных железобетонных плит		0.0168	4 989.38	83.82	45 629.55	767	9.151	
		Объем: 42*0.04									
3. 1.	З1-100-26	Рабочий среднего разряда 2,6	чел.-ч	51.23	0.860664	8.740	7.52	148.670	128	17.01	
3. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	21.86	0.367248	15.049	5.53	256.327	94	17.033	
3. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	21.29	0.357672	113.70	40.67	810.77	290	7.131	
			(1)			15.08	5.39	256.87	92	17.034	
3. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.25	0.0042	139.36	0.59	1 430.52	6	10.265	
			(1)			15.08	0.06	256.87	1	17.034	
3. 5.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.32	0.005376	133.41	0.72	763.85	4	5.726	
			(1)			12.94	0.07	219.76	1	16.983	
3. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	20.17	0.338856	101.31	34.33	999.00	339	9.861	
			(1)			12.94	4.38	219.76	74	16.983	
		Накладные расходы				142%	18.53	121%	269		
		Сметная прибыль				81%	10.57	65%	144		
		Всего с НР и СП					112.92		1 180		
	
4.	Е68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		0.8	1 689.81	1 351.85	15 301.41	12 241	9.055	
4. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	68.26	54.608	9.160	500.21	155.940	8 516	17.024	
4. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	7.52	11.230	84.45	191.220	1 438	17.028	
4. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	7.52	95.16	715.60	468.45	3 523	4.923	
			(1)			11.23	84.45	191.22	1 438	17.028	
4. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	22.56	6.03	136.04	8.99	203	1.491	
		Накладные расходы				104%	608.05	88%	8 760		
		Сметная прибыль				60%	350.80	48%	4 778		
		Всего с НР и СП					2 310.69		25 778		
	
5.	Е46-04-001-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Разборка: кирпичных столбиков	1 м3		0.29	200.76	58.22	1 876.39	544	9.344	
5. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	8.24	2.3896	9.400	22.46	159.830	382	17.003	
5. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.15	0.3335	11.230	3.75	191.220	64	17.028	
5. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1.15	0.3335	95.16	31.74	468.45	156	4.923	
			(1)			11.23	3.75	191.22	64	17.028	
5. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	2.3	0.667	6.03	4.02	8.99	6	1.491	
		Накладные расходы				110%	28.83	94%	419		
		Сметная прибыль				60%	15.73	48%	214		
		Всего с НР и СП					102.78		1 177		
	
6.	Т01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		22.112	3.71	82.04	36.66	811	9.885	
		Объем: 8.75*1.8+42*0.04*1.8+80*0.2*0.08*2.2+0.29*1.8									
	
7.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		22.112	16.40	362.64	145.95	3 227	8.899	
		Объем: 8.75*1.8+42*0.04*1.8+80*0.2*0.08*2.2+0.29*1.8									
	
	Мощение территории плиткой толщ. 6 см  Тип 1 (S=463м2)	
8.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.1158	4 846.79	561.26	49 459.80	5 727	10.204	
		Объем: 463*0.25									
8. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	1.746264	8.280	14.46	140.760	246	17	
8. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	5.051196	15.080	76.17	256.870	1 298	17.034	
8. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	3.853824	112.40	433.17	1 144.08	4 409	10.179	
			(1)			15.08	58.12	256.87	990	17.034	
8. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.197372	93.88	112.41	890.86	1 067	9.489	
			(1)			15.08	18.06	256.87	308	17.034	
8. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.004632	263.51	1.22	1 266.59	6	4.807	
		Накладные расходы				95%	86.10	81%	1 251		
		Сметная прибыль				43%	38.97	34%	525		
		Всего с НР и СП					686.33		7 503		
	
9.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		185.28	16.40	3 038.59	145.95	27 042	8.9	
		Объем: 115.8*1.6									
	
10.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.1158	344.93	39.94	3 421.73	396	9.915	
10. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.346242	8.280	2.87	140.760	49	17	
10. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.377508	15.080	5.69	256.870	97	17.034	
10. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.377508	93.88	35.44	890.86	336	9.489	
			(1)			15.08	5.69	256.87	97	17.034	
10. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.008106	126.43	1.02	1 018.85	8	8.059	
			(1)			12.94	0.10	219.76	2	16.983	
10. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.002316	263.51	0.61	1 266.59	3	4.807	
		Накладные расходы				95%	8.13	81%	118		
		Сметная прибыль				43%	3.68	34%	50		
		Всего с НР и СП					51.75		564		
	
11.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.926	2 520.14	2 333.65	17 348.53	16 065	6.884	
		Объем: 463*0.2									
11. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	14.55672	8.510	123.88	144.650	2 106	16.998	
11. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	12.85288	14.301	183.81	243.333	3 128	17.015	
11. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	3.97254	102.57	407.46	835.60	3 319	8.147	
			(1)			11.23	44.61	191.22	760	17.028	
11. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.63902	139.36	228.41	1 430.52	2 345	10.265	
			(1)			15.08	24.72	256.87	421	17.034	
11. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	6.55608	223.58	1 465.81	1 170.91	7 677	5.237	
			(1)			16.11	105.62	273.99	1 796	17.007	
11. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.68524	133.41	91.42	763.85	523	5.726	
			(1)			12.94	8.87	219.76	151	16.983	
11. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	4.63	3.60	16.67	20.52	95	5.7	
		Накладные расходы				142%	436.92	121%	6 333		
		Сметная прибыль				81%	249.23	65%	3 402		
		Всего с НР и СП					3 019.80		25 800		
	
12.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		101.86	104.66	10 660.67	516.66	52 627	4.937	
		Объем: 92.6*1.1									
	
13.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.2315	14 953.22	3 461.67	73 400.04	16 992	4.909	
		Объем: 463*0.05									
13. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	1.141295	11.972	13.66	203.871	233	17.029	
13. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.92137	102.57	94.50	835.60	770	8.147	
			(1)			11.23	10.35	191.22	176	17.028	
13. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.219925	139.36	30.65	1 430.52	315	10.265	
			(1)			15.08	3.32	256.87	56	17.034	
13. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	23.613	141.30	3 336.52	673.68	15 908	4.768	
		Накладные расходы				142%	19.40	121%	282		
		Сметная прибыль				81%	11.06	65%	151		
		Всего с НР и СП					3 492.13		17 425		
	
14.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-23.613	141.30	-3 336.52	673.68	-15 908	4.768	
		Объем: (0.2315)*(-102.0)									
	
15.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		23.613	280.61	6 626.04	2 121.17	50 087	7.559	
		Объем: 23.15*1.02									
	
16.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		46.3	144.07	6 670.22	2 196.06	101 677	15.243	
16. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	546.34	10.360	5 660.08	176.300	96 320	17.017	
16. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	2.778	12.085	33.57	205.490	571	17.004	
16. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	1.389	102.57	142.47	835.60	1 161	8.147	
			(1)			11.23	15.60	191.22	266	17.028	
16. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	1.389	133.41	185.31	763.85	1 061	5.726	
			(1)			12.94	17.97	219.76	305	16.983	
16. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	26.391	10.08	266.02	13.73	362	1.362	
16. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	1.389	101.31	140.72	999.00	1 388	9.861	
			(1)			12.94	17.97	219.76	305	16.983	
16. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	2.315	104.66	242.29	516.66	1 196	4.937	
16. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	9.26	3.60	33.34	20.52	190	5.7	
		Накладные расходы				142%	8 084.98	121%	117 238		
		Сметная прибыль				81%	4 611.86	65%	62 979		
		Всего с НР и СП					19 367.06		281 894		
	
17.	С1 Цена поставщи.	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая	м3		472.26	63.68	30 073.52	369.98	174 727	5.81	
		Объем: 463*1.02									
	
	Мощение территории плиткой толщ. 8 см  (S=1320м2)	
18.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.528	4 846.79	2 559.11	49 459.80	26 115	10.205	
		Объем: 1320*0.4									
18. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	7.96224	8.280	65.93	140.760	1 121	17	
18. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	23.03136	15.080	347.31	256.870	5 916	17.034	
18. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	17.57184	112.40	1 975.07	1 144.08	20 104	10.179	
			(1)			15.08	264.98	256.87	4 514	17.034	
18. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	5.45952	93.88	512.54	890.86	4 864	9.489	
			(1)			15.08	82.33	256.87	1 402	17.034	
18. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.02112	263.51	5.57	1 266.59	27	4.807	
		Накладные расходы				95%	392.58	81%	5 700		
		Сметная прибыль				43%	177.69	34%	2 393		
		Всего с НР и СП					3 129.38		34 208		
	
19.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		844.8	16.40	13 854.72	145.95	123 299	8.899	
		Объем: 528*1.6									
	
20.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.528	344.93	182.12	3 421.73	1 807	9.922	
20. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	1.57872	8.280	13.07	140.760	222	17	
20. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	1.72128	15.080	25.96	256.870	442	17.034	
20. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	1.72128	93.88	161.59	890.86	1 533	9.489	
			(1)			15.08	25.96	256.87	442	17.034	
20. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.03696	126.43	4.67	1 018.85	38	8.059	
			(1)			12.94	0.48	219.76	8	16.983	
20. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.01056	263.51	2.78	1 266.59	13	4.807	
		Накладные расходы				95%	37.08	81%	538		
		Сметная прибыль				43%	16.78	34%	226		
		Всего с НР и СП					235.98		2 571		
	
21.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		2.64	2 520.14	6 653.17	17 348.53	45 800	6.884	
		Объем: 1320*0.2									
21. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	41.5008	8.510	353.17	144.650	6 003	16.998	
21. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	36.6432	14.301	524.05	243.333	8 917	17.015	
21. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	11.3256	102.57	1 161.67	835.60	9 464	8.147	
			(1)			11.23	127.19	191.22	2 166	17.028	
21. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	4.6728	139.36	651.20	1 430.52	6 685	10.265	
			(1)			15.08	70.47	256.87	1 200	17.034	
21. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	18.6912	223.58	4 178.98	1 170.91	21 886	5.237	
			(1)			16.11	301.12	273.99	5 121	17.007	
21. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	1.9536	133.41	260.63	763.85	1 492	5.726	
			(1)			12.94	25.28	219.76	429	16.983	
21. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	13.2	3.60	47.52	20.52	271	5.7	
		Накладные расходы				142%	1 245.65	121%	18 053		
		Сметная прибыль				81%	710.55	65%	9 698		
		Всего с НР и СП					8 609.37		73 551		
	
22.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		290.4	104.66	30 393.26	516.66	150 038	4.937	
		Объем: 264*1.10									
	
23.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		1.32	61 088.01	80 636.18	523 248.53	690 688	8.565	
23. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	48.7872	8.670	422.99	147.370	7 190	16.998	
23. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	55.374	14.601	808.50	248.282	13 748	17.005	
23. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	5.2536	102.57	538.86	835.60	4 390	8.147	
			(1)			11.23	59.00	191.22	1 005	17.028	
23. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	3.4188	93.88	320.96	890.86	3 046	9.489	
			(1)			15.08	51.56	256.87	878	17.034	
23. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.5412	139.36	75.42	1 430.52	774	10.265	
			(1)			15.08	8.16	256.87	139	17.034	
23. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	12.804	76.06	973.87	517.81	6 630	6.808	
			(1)			12.94	165.68	219.76	2 814	16.983	
23. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	28.5912	110.81	3 168.19	779.38	22 283	7.033	
			(1)			16.11	460.60	273.99	7 834	17.007	
23. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	3.9072	133.41	521.26	763.85	2 985	5.726	
			(1)			12.94	50.56	219.76	859	16.983	
23. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.858	127.56	109.45	698.95	600	5.479	
			(1)			15.08	12.94	256.87	220	17.034	
23. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	19.8	400.56	7 931.09	3 333.65	66 006	8.322	
23. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	249.48	266.28	66 431.53	2 308.69	575 972	8.67	
23. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	39.6	3.60	142.56	20.52	813	5.7	
		Накладные расходы				142%	1 748.72	121%	25 335		
		Сметная прибыль				81%	997.51	65%	13 610		
		Всего с НР и СП					83 382.40		729 633		
	
24.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Добавка пескоцементной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.66	540.62	356.81	4 684.68	3 092	8.666	
		Объем: 1320*0.05									
24. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	3.2538	11.972	38.95	203.871	663	17.029	
24. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	2.6268	102.57	269.43	835.60	2 195	8.147	
			(1)			11.23	29.50	191.22	502	17.028	
24. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.627	139.36	87.38	1 430.52	897	10.265	
			(1)			15.08	9.46	256.87	161	17.034	
		Накладные расходы				142%	55.31	121%	802		
		Сметная прибыль				81%	31.55	65%	431		
		Всего с НР и СП					443.67		4 325		
	
25.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		67.32	280.61	18 890.67	2 121.17	142 797	7.559	
		Объем: 66*1.02									
	
26.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		132	144.07	19 016.62	2 196.06	289 879	15.243	
26. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	1557.6	10.360	16 136.74	176.300	274 605	17.017	
26. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	7.92	12.085	95.71	205.490	1 627	17.004	
26. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	3.96	102.57	406.18	835.60	3 309	8.147	
			(1)			11.23	44.47	191.22	757	17.028	
26. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	3.96	133.41	528.30	763.85	3 025	5.726	
			(1)			12.94	51.24	219.76	870	16.983	
26. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	75.24	10.08	758.42	13.73	1 033	1.362	
26. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	3.96	101.31	401.19	999.00	3 956	9.861	
			(1)			12.94	51.24	219.76	870	16.983	
26. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	6.6	104.66	690.76	516.66	3 410	4.937	
26. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	26.4	3.60	95.04	20.52	542	5.7	
		Накладные расходы				142%	23 050.08	121%	334 241		
		Сметная прибыль				81%	13 148.28	65%	179 551		
		Всего с НР и СП					55 214.98		803 671		
	
27.	С2 Цена поставщи.	Плитка дорожная "БРУСЧАТКА" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая	м3		1346.4	82.62	111 239.57	480.02	646 299	5.81	
		Объем: 1320*1.02									
	
	Установка бортовых камней	
28.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.06341	4 846.79	307.34	49 459.80	3 136	10.204	
		Объем: 526*0.3*0.3+287*0.28*0.2									
28. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.9562228	8.280	7.92	140.760	135	17	
28. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	2.7659442	15.080	41.71	256.870	710	17.034	
28. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	2.1102848	112.40	237.20	1 144.08	2 414	10.179	
			(1)			15.08	31.82	256.87	542	17.034	
28. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.6556594	93.88	61.55	890.86	584	9.489	
			(1)			15.08	9.89	256.87	168	17.034	
28. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0025364	263.51	0.67	1 266.59	3	4.807	
		Накладные расходы				95%	47.15	81%	684		
		Сметная прибыль				43%	21.34	34%	287		
		Всего с НР и СП					375.83		4 108		
	
29.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		101.456	16.40	1 663.88	145.95	14 808	8.9	
		Объем: 63.41*1.6									
	
30.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.06341	344.93	21.87	3 421.73	217	9.922	
30. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.1895959	8.280	1.57	140.760	27	17	
30. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.2067166	15.080	3.12	256.870	53	17.034	
30. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.2067166	93.88	19.41	890.86	184	9.489	
			(1)			15.08	3.12	256.87	53	17.034	
30. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0044387	126.43	0.56	1 018.85	5	8.059	
			(1)			12.94	0.06	219.76	1	16.983	
30. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0012682	263.51	0.33	1 266.59	2	4.807	
		Накладные расходы				95%	4.46	81%	65		
		Сметная прибыль				43%	2.02	34%	27		
		Всего с НР и СП					28.34		309		
	
31.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.396	2 520.14	997.98	17 348.53	6 870	6.884	
		Объем: 526*0.3*0.2+287*0.28*0.1									
31. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	6.22512	8.510	52.98	144.650	900	16.998	
31. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	5.49648	14.301	78.61	243.333	1 337	17.015	
31. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	1.69884	102.57	174.25	835.60	1 420	8.147	
			(1)			11.23	19.08	191.22	325	17.028	
31. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.70092	139.36	97.68	1 430.52	1 003	10.265	
			(1)			15.08	10.57	256.87	180	17.034	
31. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	2.80368	223.58	626.85	1 170.91	3 283	5.237	
			(1)			16.11	45.17	273.99	768	17.007	
31. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.29304	133.41	39.09	763.85	224	5.726	
			(1)			12.94	3.79	219.76	64	16.983	
31. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	1.98	3.60	7.13	20.52	41	5.7	
		Накладные расходы				142%	186.86	121%	2 707		
		Сметная прибыль				81%	106.59	65%	1 454		
		Всего с НР и СП					1 291.43		11 031		
	
32.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		43.56	104.66	4 558.99	516.66	22 506	4.937	
		Объем: 39.6*1.1									
	
33.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		5.26	5 013.40	26 370.48	32 447.66	170 675	6.472	
33. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	400.1808	8.970	3 589.62	152.560	61 052	17.008	
33. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	3.5768	15.080	53.94	256.870	919	17.034	
33. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	3.5768	113.70	406.68	810.77	2 900	7.131	
			(1)			15.08	53.94	256.87	919	17.034	
33. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.2104	101.31	21.32	999.00	210	9.861	
			(1)			12.94	2.72	219.76	46	16.983	
33. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00526	10 705.00	56.31	54 434.60	286	5.085	
33. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.8942	960.26	858.66	3 126.47	2 796	3.256	
33. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	31.034	685.00	21 258.29	3 302.36	102 485	4.821	
33. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.3156	569.06	179.60	2 995.86	945	5.265	
		Накладные расходы				142%	5 173.86	121%	74 985		
		Сметная прибыль				81%	2 951.28	65%	40 281		
		Всего с НР и СП					34 495.62		285 941		
	
34.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		526	76.13	40 044.38	342.67	180 244	4.501	
	
35.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Устройство бортовых камней сечением 100*200 мм: при других видах покрытий:бетон В15 (М200) Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного Устройство бортовых камней сечением 100*200 м)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		2.87	937.76	2 691.36	12 783.98	36 690	13.633	
35. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	218.3496	8.970	1 958.60	152.560	33 311	17.008	
35. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	1.9516	15.080	29.43	256.870	501	17.034	
35. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	1.9516	113.70	221.90	810.77	1 582	7.131	
			(1)			15.08	29.43	256.87	501	17.034	
35. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.1148	101.31	11.63	999.00	115	9.861	
			(1)			12.94	1.49	219.76	25	16.983	
35. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00287	10 705.00	30.72	54 434.60	156	5.085	
35. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.4879	960.26	468.51	3 126.47	1 525	3.256	
		Накладные расходы				142%	2 823.00	121%	40 913		
		Сметная прибыль				81%	1 610.30	65%	21 978		
		Всего с НР и СП					7 124.67		99 580		
	
36.	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		0.0568	569.06	32.32	2 995.86	170	5.26	
		Объем: (2.87)*(0.06*0.33)									
	
37.	С401-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		14.5624	685.00	9 975.24	3 302.36	48 090	4.821	
		Объем: (2.87)*(5.9*0.86)									
	
38.	С403-8023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		287	34.14	9 798.18	185.77	53 316	5.441	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					444 093.00		3 122 056	7.03	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					425 091.13		2 952 869	6.946	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					272 292.84		1 520 901	5.586	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 4; %=121 - по стр. 3, 11, 13, 16, 21, 23, 24, 26, 31, 33, 35; %=94 - по стр. 5; %=81 - по стр. 8, 10, 18, 20, 28, 30)					44 690.38		647 827	14.496	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 4, 5; %=65 - по стр. 3, 11, 13, 16, 21, 23, 24, 26, 31, 33, 35; %=34 - по стр. 8, 10, 18, 20, 28, 30)					25 431.97		347 162	13.651	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					495 213.48		3 947 858	7.972	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					19 001.87		169 187	8.904	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					19 001.87		169 187	8.904	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					514 215.35		4 117 045	8.006	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	11 004.21	2.14	88 105	8.006	
	ИТОГО					525 219.56		4 205 150	8.006	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	10 504.39	2	84 103	8.006	
	ИТОГО					535 723.95		4 289 253	8.006	
	НДС 18%				18	96 430.31	18	772 066	8.006	
	ВСЕГО С НДС					632 154.26		5 061 319	8.006	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					44 690.38		647 827	14.496	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					25 431.97		347 162	13.651	
	
	Раздел 2.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Устройство ливневой канализации	
	Земляные работы	
39.	Е01-02-057-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта		0.7982	1 275.12	1 017.80	21 677.04	17 303	17	
		Объем: 2.59+3.04+3.04+3.52+2.76+2.46+5.95+2.74+19.44+8.28+10.07+3.15+11.9+0.88									
39. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	154	122.9228	8.280	1 017.80	140.760	17 303	17	
		Накладные расходы				80%	814.24	68%	11 766		
		Сметная прибыль				38%	386.76	31%	5 364		
		Всего с НР и СП					2 218.80		34 433		
	
40.	Т01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		73.344	3.71	272.11	36.66	2 689	9.882	
		Объем: (2.59+3.04+3.04+3.52+2.76+2.46+5.95+22.48)*1.6									
	
41.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		73.344	16.40	1 202.84	145.95	10 705	8.9	
		Объем: (2.59+3.04+3.04+3.52+2.76+2.46+5.95+22.48)*1.6									
	
42.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.04584	344.93	15.81	3 421.73	157	9.93	
42. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.1370616	8.280	1.13	140.760	19	17	
42. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.1494384	15.080	2.25	256.870	38	17.034	
42. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.1494384	93.88	14.03	890.86	133	9.489	
			(1)			15.08	2.25	256.87	38	17.034	
42. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0032088	126.43	0.41	1 018.85	3	8.059	
			(1)			12.94	0.04	219.76	1	16.983	
42. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0009168	263.51	0.24	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	3.21	81%	46		
		Сметная прибыль				43%	1.45	34%	19		
		Всего с НР и СП					20.47		223		
	
	Монтаж трубопроводов	
43.	Е23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство основания под трубопроводы песчаного и засыпка труб песком	10 м3 основания		0.36	1 275.59	459.21	7 478.89	2 692	5.862	
		Объем: 72*0.1*0.5									
43. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	10.2	3.672	8.670	31.84	147.370	541	16.998	
43. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.126	11.230	1.41	191.220	24	17.028	
43. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.35	0.126	102.57	12.92	835.60	105	8.147	
			(1)			11.23	1.41	191.22	24	17.028	
43. 4.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	11	3.96	104.66	414.45	516.66	2 046	4.937	
		Накладные расходы				130%	43.23	111%	627		
		Сметная прибыль				76%	25.27	61%	345		
		Всего с НР и СП					527.71		3 664		
	
44.	Е23-01-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 200 мм	100 м трубопроводов		0.72	699.80	503.85	7 346.76	5 290	10.499	
44. 1.	З1-100-36	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	27.12	19.5264	9.740	190.19	165.790	3 237	17.022	
44. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.05	2.916	12.940	37.73	219.760	641	16.983	
44. 3.	Х02-1140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т	маш.-ч	4.05	2.916	99.46	290.03	642.01	1 872	6.455	
			(1)			12.94	37.73	219.76	641	16.983	
44. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.108	101.31	10.94	999.00	108	9.861	
			(1)			12.94	1.40	219.76	24	16.983	
44. 5.	С411-0001	Вода	м3	4.9	3.528	3.60	12.70	20.52	72	5.7	
		Накладные расходы				130%	296.30	111%	4 305		
		Сметная прибыль				76%	173.22	61%	2 366		
		Всего с НР и СП					973.37		11 960		
	
45.	С103-1331 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м		72	99.74	7 181.28	632.54	45 543	6.342	
	
46.	Е23-04-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	1 врезка		3	272.74	818.23	3 241.81	9 725	11.885	
46. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	17.01	51.03	9.630	491.42	163.850	8 361	17.015	
46. 2.	С101-0311	Каболка	т	0.001	0.003	43 816.00	131.45	137 492.94	412	3.138	
46. 3.	С101-1315	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300	т	0.001	0.003	658.11	1.97	6 047.99	18	9.19	
46. 4.	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	0.065	0.195	660.97	128.89	3 151.63	615	4.768	
46. 5.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.001	0.003	569.06	1.71	2 995.86	9	5.265	
46. 6.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.2	0.6	104.66	62.80	516.66	310	4.937	
		Накладные расходы				130%	638.85	111%	9 281		
		Сметная прибыль				76%	373.48	61%	5 100		
		Всего с НР и СП					1 830.56		24 106		
	
47.	Е01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта		0.1574	704.46	110.88	11 963.43	1 883	16.982	
		Объем: (72*0.5*0.5)-(72*3.14*0.01)									
47. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	88.5	13.9299	7.960	110.88	135.180	1 883	16.982	
		Накладные расходы				80%	88.70	68%	1 280		
		Сметная прибыль				38%	42.13	31%	584		
		Всего с НР и СП					241.72		3 747		
	
48.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		17.31	104.66	1 811.66	516.66	8 943	4.936	
		Объем: 15.74*1.1									
	
	Монтаж колодцев	
49.	Е23-03-001-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		0.419	24 124.43	10 108.14	160 213.48	67 129	6.641	
49. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	158.68	66.48692	9.630	640.27	163.850	10 894	17.015	
49. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.61	8.21659	15.080	123.91	256.870	2 111	17.034	
49. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	19.61	8.21659	113.70	934.23	810.77	6 662	7.131	
			(1)			15.08	123.91	256.87	2 111	17.034	
49. 4.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.76	0.31844	35.39	11.27	101.14	32	2.858	
49. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.8	2.0112	101.31	203.75	999.00	2 009	9.861	
			(1)			12.94	26.02	219.76	442	16.983	
49. 6.	С101-0073	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.1	0.0419	2 447.30	102.54	24 380.60	1 022	9.962	
49. 7.	С101-0311	Каболка	т	0.072	0.030168	43 816.00	1 321.84	137 492.94	4 148	3.138	
49. 8.	С101-1300	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.018	0.007542	4 680.00	35.30	33 391.91	252	7.135	
49. 9.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.008	0.003352	987.52	3.31	6 638.00	22	6.722	
49. 10.	С101-2611	Опалубка металлическая	т	0.017	0.007123	14 000.00	99.72	76 014.03	541	5.43	
49. 11.	С401-0001	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)	м3	1.25	0.52375	592.90	310.53	2 889.07	1 513	4.873	
49. 12.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	4.1	1.7179	685.00	1 176.76	3 302.36	5 673	4.821	
49. 13.	С402-0002	Раствор готовый кладочный цементный марки 50	м3	0.72	0.30168	512.30	154.55	2 666.65	804	5.205	
49. 14.	С402-0064	Раствор асбоцементный	м3	0.0445	0.0186455	4 284.77	79.89	17 505.91	326	4.086	
49. 15.	С403-0119	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм	м	15.07	6.31433	547.15	3 454.89	3 003.58	18 966	5.49	
49. 16.	С403-3120	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	1.94	0.81286	1 876.90	1 525.66	17 020.17	13 835	9.068	
49. 17.	С410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I	т	0.21	0.08799	609.46	53.63	4 883.09	430	8.012	
		Накладные расходы				130%	993.43	111%	14 436		
		Сметная прибыль				76%	580.78	61%	7 933		
		Всего с НР и СП					11 682.35		89 498		
	
50.	С3 Цена поставщи.	Люк пластиковый тип "Л."	шт.		4	215.15	860.60	1 250.02	5 000	5.81	
	
51.	С201-0650 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		0.0357	14 187.00	506.48	93 924.27	3 353	6.62	
	
52.	Е23-03-007-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций		0.225	25 012.57	5 627.83	175 879.77	39 573	7.032	
52. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	171.13	38.50425	9.160	352.70	155.940	6 004	17.024	
52. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26.6	5.985	15.080	90.25	256.870	1 537	17.034	
52. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	26.6	5.985	113.70	680.49	810.77	4 852	7.131	
			(1)			15.08	90.25	256.87	1 537	17.034	
52. 4.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.0855	35.39	3.03	101.14	9	2.858	
52. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.1845	101.31	18.69	999.00	184	9.861	
			(1)			12.94	2.39	219.76	41	16.983	
52. 6.	С101-0079	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.01125	2 391.70	26.91	17 963.39	202	7.511	
52. 7.	С101-0311	Каболка	т	0.02	0.0045	43 816.00	197.17	137 492.94	619	3.138	
52. 8.	С101-1300	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.002025	4 680.00	9.48	33 391.91	68	7.135	
52. 9.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.0015975	987.52	1.58	6 638.00	11	6.722	
52. 10.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0002	0.000045	10 705.00	0.48	54 434.60	2	5.085	
52. 11.	С102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.0036	1 507.80	5.43	5 982.82	22	3.968	
52. 12.	С401-0001	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)	м3	1.41	0.31725	592.90	188.10	2 889.07	917	4.873	
52. 13.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.9	0.2025	685.00	138.71	3 302.36	669	4.821	
52. 14.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.4	0.09	569.06	51.22	2 995.86	270	5.265	
52. 15.	С402-0064	Раствор асбоцементный	м3	0.045	0.010125	4 284.77	43.38	17 505.91	177	4.086	
52. 16.	С403-0119	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм	м	19.4	4.365	547.15	2 388.31	3 003.58	13 111	5.49	
52. 17.	С403-3120	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.621	1 876.90	1 165.55	17 020.17	10 570	9.068	
52. 18.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.00005625	1 208.60	0.07	11 305.46	1	9.354	
52. 19.	С410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I	т	0.24	0.054	609.46	32.91	4 883.09	264	8.012	
52. 20.	С411-0001	Вода	м3	0.0007	0.0001575	3.60		20.52		5.7	
52. 21.	С509-3906	Скобы: ходовые	шт.	38.8	8.73	37.07	323.62	185.97	1 624	5.017	
		Накладные расходы				130%	575.84	111%	8 371		
		Сметная прибыль				76%	336.64	61%	4 600		
		Всего с НР и СП					6 540.31		52 544		
	
53.	С101-2537 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.		3	841.48	2 524.44	4 947.22	14 842	5.879	
	
54.	Е01-01-033-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта		0.01261	535.04	6.75	5 534.09	70	10.37	
		Объем: 2.59+3.04+3.04+3.52+2.76+2.46+5.95-10.75									
54. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.6	0.095836	12.940	1.24	219.760	21	16.983	
54. 2.	Х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	7.6	0.095836	70.40	6.75	728.17	70	10.343	
			(1)			12.94	1.24	219.76	21	16.983	
		Накладные расходы				95%	1.18	81%	17		
		Сметная прибыль				43%	0.53	34%	7		
		Всего с НР и СП					8.46		94		
	
55.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		13.87	104.66	1 451.63	516.66	7 166	4.937	
		Объем: 12.61*1.1									
	
56.	Е01-02-005-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта		0.6672	419.00	279.56	3 420.95	2 282	8.163	
		Объем: 3.75+16.38+33.98+12.61									
56. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	12.53	8.360016	9.050	75.66	154.380	1 291	17.059	
56. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.04	2.028288	11.230	22.78	191.220	388	17.028	
56. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	3.04	2.028288	95.16	193.01	468.45	950	4.923	
			(1)			11.23	22.78	191.22	388	17.028	
56. 4.	Х33-1100	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	12.18	8.126496	1.34	10.89	5.13	42	3.828	
		Накладные расходы				95%	93.52	81%	1 360		
		Сметная прибыль				43%	42.33	34%	571		
		Всего с НР и СП					415.41		4 213		
	
	Прочие работы	
57.	Е47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		0.47	2 168.55	1 019.22	14 380.30	6 759	6.632	
57. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	40	18.8	8.430	158.48	143.350	2 695	17.005	
57. 2.	С407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	7.05	122.09	860.73	576.42	4 064	4.721	
		Накладные расходы				115%	182.25	98%	2 641		
		Сметная прибыль				77%	122.03	61%	1 644		
		Всего с НР и СП					1 323.50		11 044		
	
58.	Е68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец		2	198.52	397.03	1 671.00	3 342	8.417	
58. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	1.74	3.48	8.670	30.17	147.370	513	16.998	
58. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.1	101.31	10.13	999.00	100	9.861	
			(1)			12.94	1.29	219.76	22	16.983	
58. 3.	С402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.008	0.016	588.14	9.41	2 080.79	33	3.538	
58. 4.	С403-8383	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	2	4	86.83	347.32	673.99	2 696	7.762	
		Накладные расходы				104%	31.38	88%	451		
		Сметная прибыль				60%	18.10	48%	246		
		Всего с НР и СП					446.51		4 040		
	
59.	Е27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство средств технического регулирования	100 п. м		0.1	466.00	46.60	5 151.65	515	11.052	
59. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	18.41	1.841	8.970	16.51	152.560	281	17.008	
59. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	0.055	15.080	0.83	256.870	14	17.034	
59. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.55	0.055	113.70	6.25	810.77	45	7.131	
			(1)			15.08	0.83	256.87	14	17.034	
59. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.18	0.118	101.31	11.95	999.00	118	9.861	
			(1)			12.94	1.53	219.76	26	16.983	
59. 5.	С403-0003	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3	0.08	0.008	839.12	6.71	5 438.81	44	6.482	
59. 6.	С403-1213	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м3	0.0072	0.00072	1 548.45	1.11	21 024.29	15	13.578	
59. 7.	С501-0575	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2	м	10	1	4.05	4.05	13.18	13	3.254	
		Накладные расходы				142%	24.62	121%	357		
		Сметная прибыль				81%	14.05	65%	192		
		Всего с НР и СП					85.27		1 064		
	
60.	С403-0003 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3		-0.008	839.12	-6.71	5 438.81	-44	6.557	
		Объем: (0.1)*(-0.08)									
	
61.	С403-1213 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м3		-0.0007	1 548.45	-1.08	21 024.29	-15	13.889	
		Объем: (0.1)*(-0.0072)									
	
62.	С501-0575 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2	м		-1	4.05	-4.05	13.18	-13	3.21	
		Объем: (0.1)*(-10.0)									
	
	ОЗЕЛЕНЕНИЕ	
63.	Е01-02-099-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 деревьев		0.01	236.01	2.36	3 634.10	36	15.254	
63. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	20.5	0.205	9.980	2.05	169.690	35	17.003	
63. 2.	Х33-1601	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	6.83	0.0683	4.60	0.31	22.76	2	4.948	
		Накладные расходы				80%	1.64	68%	24		
		Сметная прибыль				38%	0.78	31%	11		
		Всего с НР и СП					4.78		71		
	
64.	Е01-02-111-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Корчевка вручную пней диаметром: от 310 до 350 мм	100 пней		0.01	753.48	7.53	12 809.16	128	16.999	
64. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	91	0.91	8.280	7.53	140.760	128	17	
		Накладные расходы				80%	6.02	68%	87		
		Сметная прибыль				38%	2.86	31%	40		
		Всего с НР и СП					16.42		255		
	
65.	Е01-02-101-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прил.1.12 п.3.213  Кзтр=0,8; Кэм=0,7 Разделка древесины без заготовки дров)	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев		0.01	397.39	3.97	6 126.90	61	15.365	
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.8	
65. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	38.8	0.388	8.900	3.45	151.270	59	16.997	
65. 2.	Х33-1601	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	11.319	0.11319	4.60	0.52	22.76	3	4.948	
		Накладные расходы				80%	2.76	68%	40		
		Сметная прибыль				38%	1.31	31%	18		
		Всего с НР и СП					8.04		119		
	
66.	Е47-01-015-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: с добавлением растительной земли до 50%	10 ям		0.1	615.04	61.50	4 960.53	496	8.065	
66. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	20.54	2.054	8.280	17.01	140.760	289	17	
66. 2.	С114-0064	Удобрения: органо-минеральные торфоминеральноаммиачные, марки ТМАУ-2	м3	0.16	0.016	499.47	7.99	2 161.39	35	4.327	
66. 3.	С407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	2.99	0.299	122.09	36.50	576.42	172	4.721	
		Накладные расходы				115%	19.56	98%	283		
		Сметная прибыль				77%	13.10	61%	176		
		Всего с НР и СП					94.16		956		
	
67.	Е47-01-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером: 0,7x0,7 м	10 деревьев		0.1	1 969.95	197.00	34 659.89	3 466	17.594	
67. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9.36	0.936	10.210	9.56	173.840	163	17.026	
67. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.27	0.027	12.940	0.35	219.760	6	16.983	
67. 3.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.27	0.027	133.41	3.60	763.85	21	5.726	
			(1)			12.94	0.35	219.76	6	16.983	
67. 4.	С101-1782	Ткань мешочная	10 м2	0.15	0.015	104.91	1.57	657.51	10	6.267	
67. 5.	С101-2074	Шпагат из пенькового волокна	т	0.00017	0.000017	28 412.00	0.48	192 109.61	3	6.762	
67. 6.	С203-0530	Колья деревянные посадочные 2200x60 мм	шт.	10	1	21.68	21.68	54.28	54	2.504	
67. 7.	С411-0001	Вода	м3	1	0.1	3.60	0.36	20.52	2	5.7	
67. 8.	С414-0126	Деревья-саженцы с кроной 9-12 лет (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень)	шт.	10	1	159.74	159.74	3 213.19	3 213	20.115	
		Накладные расходы				115%	11.40	98%	166		
		Сметная прибыль				77%	7.63	61%	103		
		Всего с НР и СП					216.03		3 735		
	
68.	Т01-01-01-008 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонажа плотничного, шпал	1 т груза		1.47	12.09	17.77	126.28	186	10.467	
		Объем: 2.1*0.7									
	
69.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		1.47	16.40	24.11	145.95	215	8.917	
		Объем: 2.1*0.7									
	
	ПЛОЩАДКА ДЛЯ КОНТЕЙНЕРА	
70.	Е11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя		3.162	725.26	2 293.27	3 827.43	12 102	5.277	
		Объем: 31.62*0.1									
70. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	3.66	11.57292	8.900	103.00	151.270	1 751	16.997	
70. 2.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	1.51776	0.62	0.94	2.92	4	4.71	
70. 3.	С101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.006324	8 095.10	51.19	23 453.30	148	2.897	
70. 4.	С102-0138	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.003162	747.34	2.36	3 626.06	11	4.852	
70. 5.	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	1.02	3.22524	660.97	2 131.79	3 151.63	10 165	4.768	
70. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	1.1067	3.60	3.98	20.52	23	5.7	
		Накладные расходы				123%	126.69	105%	1 839		
		Сметная прибыль				64%	65.92	51%	893		
		Всего с НР и СП					2 485.88		14 834		
	
71.	Е06-01-015-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т		0.2774	6 050.46	1 678.40	37 496.19	10 401	6.197	
		Объем: 277.4/1000									
71. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	12.64	3.506336	9.400	32.96	159.830	560	17.003	
71. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.044384	15.080	0.67	256.870	11	17.034	
71. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.16	0.044384	113.70	5.05	810.77	36	7.131	
			(1)			15.08	0.67	256.87	11	17.034	
71. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.061028	101.31	6.18	999.00	61	9.861	
			(1)			12.94	0.79	219.76	13	16.983	
71. 5.	С101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.0077672	9 906.00	76.94	49 384.46	384	4.985	
71. 6.	С204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	1	0.2774	5 613.80	1 557.27	33 743.67	9 360	6.011	
		Накладные расходы				105%	35.31	89%	508		
		Сметная прибыль				55%	18.50	44%	251		
		Всего с НР и СП					1 732.21		11 160		
	
72.	С101-0816 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т		-0.0078	9 906.00	-77.27	49 384.46	-385	4.983	
		Объем: (0.2774)*(-0.028)									
	
73.	С204-0100 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т		-0.2774	5 613.80	-1 557.27	33 743.67	-9 360	6.011	
		Объем: (0.2774)*(-1.0)									
	
74.	С204-0021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т		0.2774	6 683.04	1 853.88	49 728.97	13 795	7.441	
		Объем: 277.4/1000									
	
75.	С204-0036 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 10 мм	т		0.2774	1 826.38	506.64	15 197.72	4 216	8.321	
		Объем: 277.4/1000									
	
76.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.0126	14 953.22	188.41	73 400.04	925	4.91	
		Объем: 31.62*0.04									
76. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.062118	11.972	0.74	203.871	13	17.029	
76. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.050148	102.57	5.14	835.60	42	8.147	
			(1)			11.23	0.56	191.22	10	17.028	
76. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.01197	139.36	1.67	1 430.52	17	10.265	
			(1)			15.08	0.18	256.87	3	17.034	
76. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	1.2852	141.30	181.60	673.68	866	4.768	
		Накладные расходы				142%	1.05	121%	16		
		Сметная прибыль				81%	0.60	65%	8		
		Всего с НР и СП					190.06		949		
	
77.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-1.29	141.30	-182.28	673.68	-869	4.767	
		Объем: (0.012648)*(-102.0)									
	
78.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		1.29	280.61	361.99	2 121.17	2 736	7.558	
		Объем: 1.26*1.02									
	
79.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		3.162	144.07	455.53	2 196.06	6 944	15.244	
		Объем: 6.2*5.1									
79. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	37.3116	10.360	386.55	176.300	6 578	17.017	
79. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.18972	12.085	2.29	205.490	39	17.004	
79. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.09486	102.57	9.73	835.60	79	8.147	
			(1)			11.23	1.07	191.22	18	17.028	
79. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.09486	133.41	12.66	763.85	72	5.726	
			(1)			12.94	1.23	219.76	21	16.983	
79. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	1.80234	10.08	18.17	13.73	25	1.362	
79. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.09486	101.31	9.61	999.00	95	9.861	
			(1)			12.94	1.23	219.76	21	16.983	
79. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.1581	104.66	16.55	516.66	82	4.937	
79. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.6324	3.60	2.28	20.52	13	5.7	
		Накладные расходы				142%	552.15	121%	8 007		
		Сметная прибыль				81%	314.96	65%	4 301		
		Всего с НР и СП					1 322.64		19 252		
	
80.	С4 Цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х60 мм (типа кирпич) М400	м2		32.2524	63.68	2 053.83	369.98	11 933	5.81	
		Объем: (3.162)*10.2									
	
	УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ	
81.	Е08-02-008-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных: простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки		4.2	1 369.24	5 750.79	4 463.43	18 746	3.26	
81. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	4.58	19.236	8.820	169.66	149.970	2 885	17.003	
81. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	1.47	15.080	22.17	256.870	378	17.034	
81. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.35	1.47	97.19	142.87	1 104.78	1 624	11.367	
			(1)			15.08	22.17	256.87	378	17.034	
81. 4.	С102-0026	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м3	0.0011	0.00462	1 148.90	5.31	4 225.54	20	3.678	
81. 5.	С402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	м3	0.22	0.924	561.02	518.38	2 628.06	2 428	4.684	
81. 6.	С404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка: 100	1000 шт.	0.195	0.819	5 997.00	4 911.54	14 374.22	11 772	2.397	
81. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.84	3.60	3.02	20.52	17	5.7	
		Накладные расходы				122%	234.03	104%	3 394		
		Сметная прибыль				68%	130.44	54%	1 762		
		Всего с НР и СП					6 115.27		23 902		
	
	РЕМОНТ 3-Х  ЛЕСТНИЧНЫХ СПУСКОВ	
82.	Е13-06-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Очистка поверхности щетками (парапета от мха)	1 м2 очищаемой поверхности		47	8.15	382.82	138.94	6 530	17.058	
82. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	0.9	42.3	9.050	382.82	154.380	6 530	17.059	
		Накладные расходы				90%	344.54	77%	5 028		
		Сметная прибыль				60%	229.69	48%	3 134		
		Всего с НР и СП					957.05		14 693		
	
83.	Е46-02-009-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Отбивка штукатурки с поверхностей: столбов, колонн, пилястр кирпичных	100 м2		0.02	278.54	5.57	4 735.17	95	17.056	
83. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	33.64	0.6728	8.280	5.57	140.760	95	17	
		Накладные расходы				110%	6.13	94%	89		
		Сметная прибыль				60%	3.34	48%	46		
		Всего с НР и СП					15.04		230		
	
84.	Е68-23-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Ремонт металлических ограждений: средний	1 м2		2.34	100.87	236.02	1 580.39	3 698	15.668	
84. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	9.61	22.4874	9.400	211.38	159.830	3 594	17.003	
84. 2.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.78	1.8252	8.45	15.42	38.16	70	4.516	
84. 3.	С101-1515	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.0003	0.000702	13 134.00	9.22	48 876.68	34	3.721	
		Накладные расходы				104%	219.84	88%	3 163		
		Сметная прибыль				60%	126.83	48%	1 725		
		Всего с НР и СП					582.68		8 586		
	
85.	С103-1466 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 20х20 мм, толщина стенки 2 мм	м		12	9.27	111.24	47.81	574	5.16	
	
86.	Е08-02-003-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Кладка из кирпича: столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки		0.25	1 390.34	347.59	7 691.46	1 923	5.532	
		Объем: 0.5*0.5*1									
86. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	7.93	1.9825	9.980	19.79	169.690	336	17.003	
86. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.42	0.105	15.080	1.58	256.870	27	17.034	
86. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.42	0.105	97.19	10.20	1 104.78	116	11.367	
			(1)			15.08	1.58	256.87	27	17.034	
86. 4.	С402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	0.22	0.055	585.82	32.22	2 748.34	151	4.691	
86. 5.	С404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	0.404	0.101	2 824.60	285.28	13 057.23	1 319	4.623	
86. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.1	0.025	3.60	0.09	20.52	1	5.7	
		Накладные расходы				122%	26.07	104%	378		
		Сметная прибыль				68%	14.53	54%	196		
		Всего с НР и СП					388.19		2 497		
	
87.	Е06-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство бетонной подготовки (оголовки на столбах)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.0004	75 738.95	30.30	395 878.41	158	5.215	
		Объем: 0.6*0.6*0.1									
87. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	180	0.072	8.280	0.60	140.760	10	17	
87. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18	0.0072	15.080	0.11	256.870	2	17.034	
87. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	18	0.0072	97.19	0.70	1 104.78	8	11.367	
			(1)			15.08	0.11	256.87	2	17.034	
87. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.0192	0.62	0.01	2.92		4.71	
87. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.000052	101.31	0.01	999.00		9.861	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
87. 6.	С101-1668	Рогожа	м2	250	0.1	34.52	3.45	146.02	15	4.23	
87. 7.	С401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	102	0.0408	625.74	25.53	3 077.22	126	4.918	
87. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.00008	3.60		20.52		5.7	
		Накладные расходы				105%	0.75	89%	11		
		Сметная прибыль				55%	0.39	44%	5		
		Всего с НР и СП					31.44		174		
	
88.	Е59-5-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Ремонт ступеней: бетонных	100 ступеней		0.21	1 679.52	352.70	19 935.04	4 186	11.868	
88. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	102.89	21.6069	9.160	197.92	155.940	3 369	17.024	
88. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.29	0.0609	15.080	0.92	256.870	16	17.034	
88. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.29	0.0609	32.61	1.99	300.82	18	9.225	
			(1)			15.08	0.92	256.87	16	17.034	
88. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.0315	101.31	3.19	999.00	31	9.861	
			(1)			12.94	0.41	219.76	7	16.983	
88. 5.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.1	0.021	987.52	20.74	6 638.00	139	6.722	
88. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00021	10 705.00	2.25	54 434.60	11	5.085	
88. 7.	С102-0138	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.529	0.11109	747.34	83.02	3 626.06	403	4.852	
88. 8.	С204-0028	Проволока арматурная	т	0.002	0.00042	5 794.00	2.43	40 784.61	17	7.039	
88. 9.	С401-0065	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150)	м3	0.28	0.0588	700.01	41.16	3 340.36	196	4.772	
		Накладные расходы				76%	151.12	65%	2 200		
		Сметная прибыль				60%	119.30	48%	1 625		
		Всего с НР и СП					623.12		8 011		
	
89.	Е06-01-024-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.021	74 112.93	1 556.37	415 225.99	8 720	5.603	
89. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	358.02	7.51842	9.280	69.77	157.880	1 187	17.013	
89. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.6	0.4326	15.030	6.50	256.010	111	17.034	
89. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	18.8	0.3948	97.19	38.37	1 104.78	436	11.367	
			(1)			15.08	5.95	256.87	101	17.034	
89. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	1.53	0.03213	113.70	3.65	810.77	26	7.131	
			(1)			15.08	0.48	256.87	8	17.034	
89. 5.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.27	0.00567	102.57	0.58	835.60	5	8.147	
			(1)			11.23	0.06	191.22	1	17.028	
89. 6.	Х11-1100	Вибратор глубинный	маш.-ч	18.21	0.38241	2.21	0.85	10.22	4	4.624	
89. 7.	Х33-1532	Пила: цепная электрическая	маш.-ч	0.8	0.0168	3.42	0.06	13.62		3.982	
89. 8.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.27	0.04767	101.31	4.83	999.00	48	9.861	
			(1)			12.94	0.62	219.76	10	16.983	
89. 9.	С101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.05	0.00105	16 152.00	16.96	120 128.96	126	7.437	
89. 10.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.043	0.000903	10 705.00	9.67	54 434.60	49	5.085	
89. 11.	С102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.07	0.00147	1 603.30	2.36	5 828.56	9	3.635	
89. 12.	С102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.86	0.01806	1 373.00	24.80	6 009.15	109	4.377	
89. 13.	С203-0511	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	40	0.84	33.38	28.04	226.78	190	6.794	
89. 14.	С401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)	м3	102	2.142	632.95	1 355.78	3 046.19	6 525	4.813	
89. 15.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.026	0.000546	1 208.60	0.66	11 305.46	6	9.354	
89. 16.	С411-0001	Вода	м3	0.077	0.001617	3.60	0.01	20.52		5.7	
		Накладные расходы				105%	80.08	89%	1 155		
		Сметная прибыль				55%	41.95	44%	571		
		Всего с НР и СП					1 678.40		10 446		
	
90.	Е15-02-001-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: колонн прямоугольных	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0.02	2 370.04	47.40	24 293.23	486	10.253	
90. 1.	З1-100-43	Рабочий среднего разряда 4,3	чел.-ч	112	2.24	10.670	23.90	181.620	407	17.022	
90. 2.	Х03-0402	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	3.16	0.0632	3.45	0.22	13.63	1	3.951	
90. 3.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.9	0.038	612.02	23.26	2 053.44	78	3.355	
90. 4.	С411-0001	Вода	м3	0.35	0.007	3.60	0.03	20.52		5.7	
		Накладные расходы				105%	25.10	89%	362		
		Сметная прибыль				47%	11.23	37%	151		
		Всего с НР и СП					83.73		999		
	
91.	Е13-06-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Очистка поверхности щетками металлического ограждения	1 м2 очищаемой поверхности		14.04	8.15	114.36	138.94	1 951	17.06	
91. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	0.9	12.636	9.050	114.36	154.380	1 951	17.059	
		Накладные расходы				90%	102.92	77%	1 502		
		Сметная прибыль				60%	68.62	48%	936		
		Всего с НР и СП					285.90		4 390		
	
92.	Е13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.1404	346.88	48.70	2 083.40	293	6.016	
92. 1.	З1-100-47	Рабочий среднего разряда 4,7	чел.-ч	5.31	0.745524	11.300	8.42	192.130	143	17.003	
92. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.001404	11.230	0.02	191.220		17.028	
92. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.01	0.001404	102.57	0.14	835.60	1	8.147	
			(1)			11.23	0.02	191.22		17.028	
92. 4.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.001404	1.86		10.30		5.538	
92. 5.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.157248	7.46	1.17	18.19	3	2.438	
92. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.001404	101.31	0.14	999.00	1	9.861	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
92. 7.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.0016848	20 496.00	34.53	72 156.04	122	3.52	
92. 8.	С113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.0002808	15 255.00	4.28	79 246.03	22	5.195	
		Накладные расходы				90%	7.60	77%	110		
		Сметная прибыль				60%	5.06	48%	69		
		Всего с НР и СП					61.36		472		
	
93.	Е13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.1404	617.49	86.70	2 484.15	349	4.025	
93. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	3.83	0.537732	9.630	5.18	163.850	88	17.015	
93. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.001404	11.230	0.02	191.220		17.028	
93. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.01	0.001404	102.57	0.14	835.60	1	8.147	
			(1)			11.23	0.02	191.22		17.028	
93. 4.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.001404	1.86		10.30		5.538	
93. 5.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.09126	7.46	0.68	18.19	2	2.438	
93. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.001404	101.31	0.14	999.00	1	9.861	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
93. 7.	С101-1292	Уайт-спирит	т	0.0014	0.00019656	13 674.00	2.69	63 195.68	12	4.622	
93. 8.	С113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.0026676	29 187.00	77.86	91 466.07	244	3.134	
		Накладные расходы				90%	4.68	77%	68		
		Сметная прибыль				60%	3.12	48%	42		
		Всего с НР и СП					94.50		459		
	
94.	Е09-03-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Монтаж металлического уголка	1 т конструкций		0.117	1 517.37	177.53	17 201.59	2 013	11.339	
94. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	63.28	7.40376	9.280	68.71	157.880	1 169	17.013	
94. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.82	0.44694	15.136	6.76	257.804	115	17.033	
94. 3.	Х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т	маш.-ч	0.1	0.0117	134.97	1.58	2 085.69	24	15.453	
			(1)			17.21	0.20	292.54	3	16.998	
94. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.12	0.01404	113.70	1.60	810.77	11	7.131	
			(1)			15.08	0.21	256.87	4	17.034	
94. 5.	Х02-1244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 25 т	маш.-ч	3.6	0.4212	132.52	55.82	1 076.46	453	8.123	
			(1)			15.08	6.35	256.87	108	17.034	
94. 6.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.46	0.17082	1.52	0.26	3.21	1	2.112	
94. 7.	Х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.1	0.0117	14.19	0.17	96.41	1	6.794	
94. 8.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.02223	101.31	2.25	999.00	22	9.861	
			(1)			12.94	0.29	219.76	5	16.983	
94. 9.	С101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000117	42 199.00	0.49	204 231.36	2	4.84	
94. 10.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	0.1404	13.15	1.85	51.59	7	3.923	
94. 11.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00000351	5 233.80	0.02	51 322.60		9.806	
94. 12.	С101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.00022698	5 919.30	1.34	38 886.83	9	6.569	
94. 13.	С101-1513	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.00005148	14 044.00	0.72	52 249.35	3	3.72	
94. 14.	С101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.002457	16 152.00	39.69	120 128.96	295	7.437	
94. 15.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00000117	10 705.00	0.01	54 434.60		5.085	
94. 16.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.04212	8.54	0.36	47.09	2	5.514	
94. 17.	С101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0000702	14 737.00	1.03	79 545.15	6	5.398	
94. 18.	С102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.00012051	2 214.00	0.27	9 095.06	1	4.108	
94. 19.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00003627	20 496.00	0.74	72 156.04	3	3.52	
94. 20.	С201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.0000234	18 473.00	0.43	92 065.62	2	4.984	
94. 21.	С508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0021879	89.00	0.19	283.65	1	3.187	
		Накладные расходы				90%	67.92	77%	989		
		Сметная прибыль				72%	54.34	58%	745		
		Всего с НР и СП					299.79		3 746		
	
95.	С101-2542 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сталь угловая 50х50 мм	т		0.117	5 332.00	623.84	41 714.21	4 881	7.824	
	
96.	Е09-03-029-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Демонтаж металлического ограждения  МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.д)  При демонтаже (разборке) металлических конструкций	1 т конструкций		0.18	904.20	162.76	8 320.24	1 498	9.204	
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7	
96. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	22.659	4.07862	9.980	40.70	169.690	692	17.003	
96. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.948	0.71064	15.106	10.74	257.313	183	17.033	
96. 3.	Х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т	маш.-ч	0.049	0.00882	134.97	1.19	2 085.69	18	15.453	
			(1)			17.21	0.15	292.54	3	16.998	
96. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.084	0.01512	113.70	1.72	810.77	12	7.131	
			(1)			15.08	0.23	256.87	4	17.034	
96. 5.	Х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т	маш.-ч	3.815	0.6867	109.83	75.42	770.83	529	7.018	
			(1)			15.08	10.36	256.87	176	17.034	
96. 6.	Х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т	маш.-ч	0.672	0.12096	1.86	0.22	6.99	1	3.758	
96. 7.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.176	0.21168	1.52	0.32	3.21	1	2.112	
96. 8.	Х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6.734	1.21212	14.19	17.20	96.41	117	6.794	
96. 9.	Х04-1400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С	маш.-ч	0.273	0.04914	7.34	0.36	42.71	2	5.819	
96. 10.	Х33-0301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	0.203	0.03654	5.85	0.21	8.46		1.446	
96. 11.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.133	0.02394	101.31	2.43	999.00	24	9.861	
			(1)			12.94	0.31	219.76	5	16.983	
96. 12.	С101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.000018	42 199.00	0.76	204 231.36	4	4.84	
96. 13.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	0.2466	13.15	3.24	51.59	13	3.923	
96. 14.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.0000054	5 233.80	0.03	51 322.60		9.806	
96. 15.	С101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.0003492	5 919.30	2.07	38 886.83	14	6.569	
96. 16.	С101-1515	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.00072	13 134.00	9.46	48 876.68	35	3.721	
96. 17.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000018	10 705.00	0.02	54 434.60		5.085	
96. 18.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.0738	8.54	0.63	47.09	3	5.514	
96. 19.	С101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.000108	14 737.00	1.59	79 545.15	9	5.398	
96. 20.	С102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.0001854	2 214.00	0.41	9 095.06	2	4.108	
96. 21.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000558	20 496.00	1.14	72 156.04	4	3.52	
96. 22.	С201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.00018	18 473.00	3.33	92 065.62	17	4.984	
96. 23.	С508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.003366	89.00	0.30	283.65	1	3.187	
		Накладные расходы				90%	46.30	77%	674		
		Сметная прибыль				72%	37.04	58%	508		
		Всего с НР и СП					246.09		2 679		
	
97.	С508-0097 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м		-0.0034	89.00	-0.30	283.65	-1	3.333	
		Объем: (0.18)*(-0.0187)									
	
98.	С101-1805 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Гвозди строительные	т		-0.000002	10 705.00	-0.02	54 434.60			
		Объем: (0.18)*(-0.00001)									
	
99.	С101-2278 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг		-0.0738	8.54	-0.63	47.09	-3	4.762	
		Объем: (0.18)*(-0.41)									
	
100.	С101-2467 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Растворитель марки: Р-4	т		-0.0001	14 737.00	-1.47	79 545.15	-8	5.442	
		Объем: (0.18)*(-0.0006)									
	
101.	С102-0023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3		-0.0002	2 214.00	-0.44	9 095.06	-2	4.545	
		Объем: (0.18)*(-0.00103)									
	
102.	С113-0021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т		-0.0001	20 496.00	-2.05	72 156.04	-7	3.415	
		Объем: (0.18)*(-0.00031)									
	
103.	С201-0756 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т		-0.0002	18 473.00	-3.69	92 065.62	-18	4.878	
		Объем: (0.18)*(-0.001)									
	
104.	С101-0309 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Канаты пеньковые пропитанные	т		-0.00002	42 199.00	-0.84	204 231.36	-4	4.762	
		Объем: (0.18)*(-0.0001)									
	
105.	С101-0324 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кислород технический: газообразный	м3		-0.2466	13.15	-3.24	51.59	-13	4.012	
		Объем: (0.18)*(-1.37)									
	
106.	С101-0797 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т		-0.000005	5 233.80	-0.03	51 322.60			
		Объем: (0.18)*(-0.00003)									
	
107.	С101-1019 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т		-0.0003	5 919.30	-1.78	38 886.83	-12	6.742	
		Объем: (0.18)*(-0.00194)									
	
108.	С101-1515 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т		-0.0007	13 134.00	-9.19	48 876.68	-34	3.7	
		Объем: (0.18)*(-0.004)									
	
109.	Е09-03-029-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Монтаж металлического ограждения	1 т конструкций		0.18	1 237.01	222.66	11 645.94	2 096	9.413	
109. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	32.37	5.8266	9.980	58.15	169.690	989	17.003	
109. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.64	1.0152	15.106	15.34	257.313	261	17.033	
109. 3.	Х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т	маш.-ч	0.07	0.0126	134.97	1.70	2 085.69	26	15.453	
			(1)			17.21	0.22	292.54	4	16.998	
109. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.12	0.0216	113.70	2.46	810.77	18	7.131	
			(1)			15.08	0.33	256.87	6	17.034	
109. 5.	Х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т	маш.-ч	5.45	0.981	109.83	107.74	770.83	756	7.018	
			(1)			15.08	14.79	256.87	252	17.034	
109. 6.	Х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.1728	1.86	0.32	6.99	1	3.758	
109. 7.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.3024	1.52	0.46	3.21	1	2.112	
109. 8.	Х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	1.7316	14.19	24.57	96.41	167	6.794	
109. 9.	Х04-1400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С	маш.-ч	0.39	0.0702	7.34	0.52	42.71	3	5.819	
109. 10.	Х33-0301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	0.29	0.0522	5.85	0.31	8.46		1.446	
109. 11.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.0342	101.31	3.46	999.00	34	9.861	
			(1)			12.94	0.44	219.76	8	16.983	
109. 12.	С101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.000018	42 199.00	0.76	204 231.36	4	4.84	
109. 13.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	0.2466	13.15	3.24	51.59	13	3.923	
109. 14.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.0000054	5 233.80	0.03	51 322.60		9.806	
109. 15.	С101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.0003492	5 919.30	2.07	38 886.83	14	6.569	
109. 16.	С101-1515	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.00072	13 134.00	9.46	48 876.68	35	3.721	
109. 17.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000018	10 705.00	0.02	54 434.60		5.085	
109. 18.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.0738	8.54	0.63	47.09	3	5.514	
109. 19.	С101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.000108	14 737.00	1.59	79 545.15	9	5.398	
109. 20.	С102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.0001854	2 214.00	0.41	9 095.06	2	4.108	
109. 21.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000558	20 496.00	1.14	72 156.04	4	3.52	
109. 22.	С201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.00018	18 473.00	3.33	92 065.62	17	4.984	
109. 23.	С508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.003366	89.00	0.30	283.65	1	3.187	
		Накладные расходы				90%	66.14	77%	963		
		Сметная прибыль				72%	52.91	58%	725		
		Всего с НР и СП					341.71		3 784		
	
	ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА	
110.	Е01-02-058-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта		0.015	2 318.40	34.78	39 412.80	591	16.993	
		Объем: (0.5*0.5*0.5)*2*6									
110. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	280	4.2	8.280	34.78	140.760	591	17	
		Накладные расходы				80%	27.82	68%	402		
		Сметная прибыль				38%	13.22	31%	183		
		Всего с НР и СП					75.82		1 176		
	
111.	Е01-02-060-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.015	426.34	6.40	7 240.24	109	17.031	
111. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	53.56	0.8034	7.960	6.40	135.180	109	16.982	
		Накладные расходы				80%	5.12	68%	74		
		Сметная прибыль				38%	2.43	31%	34		
		Всего с НР и СП					13.95		217		
	
112.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		2.4	16.40	39.36	145.95	350	8.892	
		Объем: 1.5*1.6									
	
113.	Е06-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство бетонного фундамента под скамейку	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.015	75 738.95	1 136.08	395 878.41	5 938	5.227	
		Объем: (0.5*0.5*0.5)*2*6									
113. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	180	2.7	8.280	22.36	140.760	380	17	
113. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18	0.27	15.080	4.07	256.870	69	17.034	
113. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	18	0.27	97.19	26.24	1 104.78	298	11.367	
			(1)			15.08	4.07	256.87	69	17.034	
113. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.72	0.62	0.45	2.92	2	4.71	
113. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.00195	101.31	0.20	999.00	2	9.861	
			(1)			12.94	0.03	219.76		16.983	
113. 6.	С101-1668	Рогожа	м2	250	3.75	34.52	129.45	146.02	548	4.23	
113. 7.	С401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	102	1.53	625.74	957.38	3 077.22	4 708	4.918	
113. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.003	3.60	0.01	20.52		5.7	
		Накладные расходы				105%	27.75	89%	400		
		Сметная прибыль				55%	14.54	44%	198		
		Всего с НР и СП					1 178.37		6 535		
	
114.	Е09-03-029-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Монтаж скамейки	1 т конструкций		0.102	1 237.01	126.17	11 645.94	1 188	9.416	
		Объем: 2*51/1000									
114. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	32.37	3.30174	9.980	32.95	169.690	560	17.003	
114. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.64	0.57528	15.106	8.69	257.313	148	17.033	
114. 3.	Х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т	маш.-ч	0.07	0.00714	134.97	0.96	2 085.69	15	15.453	
			(1)			17.21	0.12	292.54	2	16.998	
114. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.12	0.01224	113.70	1.39	810.77	10	7.131	
			(1)			15.08	0.18	256.87	3	17.034	
114. 5.	Х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т	маш.-ч	5.45	0.5559	109.83	61.05	770.83	429	7.018	
			(1)			15.08	8.38	256.87	143	17.034	
114. 6.	Х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.09792	1.86	0.18	6.99	1	3.758	
114. 7.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.17136	1.52	0.26	3.21	1	2.112	
114. 8.	Х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	0.98124	14.19	13.92	96.41	95	6.794	
114. 9.	Х04-1400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С	маш.-ч	0.39	0.03978	7.34	0.29	42.71	2	5.819	
114. 10.	Х33-0301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	0.29	0.02958	5.85	0.17	8.46		1.446	
114. 11.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.01938	101.31	1.96	999.00	19	9.861	
			(1)			12.94	0.25	219.76	4	16.983	
114. 12.	С101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000102	42 199.00	0.43	204 231.36	2	4.84	
114. 13.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	0.13974	13.15	1.84	51.59	7	3.923	
114. 14.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00000306	5 233.80	0.02	51 322.60		9.806	
114. 15.	С101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.00019788	5 919.30	1.17	38 886.83	8	6.569	
114. 16.	С101-1515	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.000408	13 134.00	5.36	48 876.68	20	3.721	
114. 17.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00000102	10 705.00	0.01	54 434.60		5.085	
114. 18.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.04182	8.54	0.36	47.09	2	5.514	
114. 19.	С101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0000612	14 737.00	0.90	79 545.15	5	5.398	
114. 20.	С102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.00010506	2 214.00	0.23	9 095.06	1	4.108	
114. 21.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00003162	20 496.00	0.65	72 156.04	2	3.52	
114. 22.	С201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.000102	18 473.00	1.88	92 065.62	9	4.984	
114. 23.	С508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0019074	89.00	0.17	283.65	1	3.187	
		Накладные расходы				90%	37.48	77%	545		
		Сметная прибыль				72%	29.98	58%	411		
		Всего с НР и СП					193.63		2 144		
	
115.	С101-1019 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т		-0.0002	5 919.30	-1.18	38 886.83	-8	6.78	
		Объем: (0.102)*(-0.00194)									
	
116.	С5 Цена поставщ.	Скамейка  со спинкой 1950х675мм, h=820мм	шт		2	1 900.17	3 800.34	11 039.99	22 080	5.81	
	
117.	С6 Цена поставщ.	Урна ж/б 440х440мм, h=580мм	шт		2	619.62	1 239.24	3 599.99	7 200	5.81	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					60 714.34		407 458	6.711	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					50 819.88		338 338	6.658	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					17 088.09		102 792	6.015	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 39, 47, 63-65, 110, 111; %=81 - по стр. 42, 54, 56; %=111 - по стр. 43, 44, 46, 49, 52; %=98 - по стр. 57, 66, 67; %=88 - по стр. 58, 84; %=121 - по стр. 59, 76, 79; %=105 - по стр. 70; %=89 - по стр. 71, 87, 89, 90, 113; %=104 - по стр. 81, 86; %=77 - по стр. 82, 91-93, 114; %=94 - по стр. 83; %=65 - по стр. 88)					5 844.34		84 787	14.508	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 39, 47, 63-65, 110, 111; %=34 - по стр. 42, 54, 56; %=61 - по стр. 43, 44, 46, 49, 52, 57, 66, 67; %=48 - по стр. 58, 82-84, 88, 91-93; %=65 - по стр. 59, 76, 79; %=51 - по стр. 70; %=44 - по стр. 71, 87, 89, 113; %=54 - по стр. 81, 86; %=37 - по стр. 90; %=58 - по стр. 114)					3 357.11		45 860	13.661	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					60 021.33		468 985	7.814	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 045.75		8 858	8.47	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 94, 96, 109)					180.36		2 625	14.554	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 94, 96, 109)					144.29		1 977	13.702	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 370.40		13 460	9.822	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					7 292.52		46 117	6.324	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					7 292.52		46 117	6.324	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 556.19		14 145	9.09	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 556.19		14 145	9.09	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					70 240.44		542 707	7.726	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	1 503.15	2.14	11 614	7.726	
	ИТОГО					71 743.59		554 321	7.726	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	1 434.87	2	11 086	7.726	
	ИТОГО					73 178.46		565 407	7.726	
	НДС 18%				18	13 172.12	18	101 773	7.726	
	ВСЕГО С НДС					86 350.58		667 180	7.726	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					6 024.70		87 412	14.509	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					3 501.40		47 837	13.662	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					504 807.34		3 529 514	6.992	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					475 911.01		3 291 207	6.916	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					289 380.93		1 623 693	5.611	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 4, 58, 84; %=121 - по стр. 3, 11, 13, 16, 21, 23, 24, 26, 31, 33, 35, 59, 76, 79; %=94 - по стр. 5, 83; %=81 - по стр. 8, 10, 18, 20, 28, 30, 42, 54, 56; %=68 - по стр. 39, 47, 63-65, 110, 111; %=111 - по стр. 43, 44, 46, 49, 52; %=98 - по стр. 57, 66, 67; %=105 - по стр. 70; %=89 - по стр. 71, 87, 89, 90, 113; %=104 - по стр. 81, 86; %=77 - по стр. 82, 91-93, 114; %=65 - по стр. 88)					50 534.72		732 614	14.497	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 4, 5, 58, 82-84, 88, 91-93; %=65 - по стр. 3, 11, 13, 16, 21, 23, 24, 26, 31, 33, 35, 59, 76, 79; %=34 - по стр. 8, 10, 18, 20, 28, 30, 42, 54, 56; %=31 - по стр. 39, 47, 63-65, 110, 111; %=61 - по стр. 43, 44, 46, 49, 52, 57, 66, 67; %=51 - по стр. 70; %=44 - по стр. 71, 87, 89, 113; %=54 - по стр. 81, 86; %=37 - по стр. 90; %=58 - по стр. 114)					28 789.08		393 022	13.652	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					555 234.81		4 416 843	7.955	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 045.75		8 858	8.47	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 94, 96, 109)					180.36		2 625	14.554	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 94, 96, 109)					144.29		1 977	13.702	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 370.40		13 460	9.822	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					7 292.52		46 117	6.324	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					7 292.52		46 117	6.324	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					20 558.06		183 332	8.918	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					20 558.06		183 332	8.918	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					584 455.79		4 659 752	7.973	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	12 507.35	2.14	99 719	7.973	
	ИТОГО					596 963.14		4 759 471	7.973	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	11 939.26	2	95 189	7.973	
	ИТОГО					608 902.40		4 854 660	7.973	
	НДС 18%				18	109 602.43	18	873 839	7.973	
	ВСЕГО С НДС					718 504.83		5 728 499	7.973	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					50 715.08		735 239	14.497	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					28 933.37		394 999	13.652	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)