«Согласовано» | « Утверждаю »
Директор МКУ «КР МКД» | | | Генеральный директор ООО «ЖЭК №17» | |
________________ / С.Б.Русович / | ________________ / Макарова И.А. /
«______» июня 2016 г. | «______» июня  2016 г.
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т
на капитальный ремонт крыши МКД №68 по проспекту Победы , г.Калининград.

№ пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество

1 | 2 | 3 | 4
| Кровля
1. | Разборка покрытий кровель из черепицы | 100 м2 покрытия | 1.7
2. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 1.7
3. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной | 100 м2 кровли | 1.2
4. | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм (мансарда) | 100 м2 сменяемой обрешетки | 0.5
5. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.05
6. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0.6
7. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.15
8. | Разборка кирпичных стен (под мауэрлат) | 1 м3 | 0.3
9. | Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен | 100 м3 кладки | 0.003
10. | Разборка в жилых и общественных зданиях оконных блоков (люк) из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.0048
11. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков (люк) из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.0048
12. | Люк выхода на кровлю, типа FAKRO W61 (0,6х0,8) | м2 | 0.48
13. | Разборка подшивки карниза чистой из строганных досок | 100 м2 подшивки | 0.12
14. | Подшивка карниза досками | 100 м2 потолка | 0.12
15. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1.45
16. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины | кг | 30.015
17. | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций, при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1.19
18. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины | кг | 24.086
19. | Устройство кровель различных типов из металлочерепицы | 100 м2 кровли | 1.7
20. | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 34.28
21. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали, желобов | 100 м труб и покрытий | 0.33
22. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.33
23. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (капельник) | 100 м | 0.33
24. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.14
25. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.1
26. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.05
27. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.05
28. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.12
29. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.02
30. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 0.084
31. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6-и кан.) | 100 м труб | 0.01
32. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 0.11
33. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6-и кан.) | 100 м труб | 0.01
34. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 0.11
35. | Обетонирование оголовников на дымовых трубах | 1 м3 | 0.14
36. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.08
37. | Окраска дымов. труб  акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.08
| Мансарда
38. | Разборка  утеплителя ( мансарда) | 1 м3 утеплителя | 7.5
39. | Изоляция  изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (мансарда) | 1 м3 изоляции | 7.5
40. | Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм | м2 | 153
41. | Покрытие пленкой  кровель (мансарда) | 100 м2 покрытия | 0.5
42. | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 62.5
| Прочее
43. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 16.96
44. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 16.96

Составил: | Ведущий инженер отдела контроля                      Д.А.Климов
| (должность, подпись, Ф.И.О)
Проверил: | Заместитель начальника отдела контроля            О.В.Толмачева
| (должность, подпись, Ф.И.О)