«УТВЕРЖДАЮ»	«СОГЛАСОВАНО»	
Генеральный директор	Директор	
ООО «ТРЕСТ КОМФОРТ»	МКУ «КР МКД»	
___________/Процких А.В./	____________/Русович С.Б./	
		
«______»______________ 2018г.	«______»_____________ 2018г.	

	
		
 В Е Д О М О С Т Ь  О Б Ъ Е М О В  Р А Б О Т  	
	
на капитальный ремонт крыши и фасада с утеплением многоквартирного дома по адресу: ул.Заслонова,д.20, г.Калининград	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	Крыша	
1.	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	1.38	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	1.38	
3.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью (брус 150*150)	100 м	0.05	
4.	Гвозди строительные	т	-0.0002	
5.	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т	0.004	
6.	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм	т	0.00087	
7.	Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм	т	0.000075	
8.	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм	кг	0.06383	
9.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.21	
10.	Проволока светлая диаметром: 3,0 мм	т	0.00252	
11.	Нашивка досок для сращивания стропильных ног ( до длины 7 м)	100 м	0.048	
12.	Гвозди строительные	т	-0.0006864	
13.	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм	т	0.00698	
14.	Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм	т	0.0012	
15.	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм	кг	1.02128	
16.	Разборка элементов каркаса: прогоны, стойки, подкосы	м3	0.0675	
17.	Установка элементов каркаса: прогоны (150*150мм), стойки (150*150), подкосы (100*50)	м3	0.0675	
18.	Болт анкерный с гайкой, размер 12,0х130 мм	100 шт.	0.15	
19.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (кобылок)	100 м	0.24	
	Слуховые окна	
20.	Разборка слуховых окон: полукруглых и треугольных	100 шт.	0.01	
21.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.0048	
22.	Окно-люк 0,6*0,8	 м2	0.4212	
	Мансарда	
23.	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	0.6	
24.	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен	100 м2	0.6	
25.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	0.6	
26.	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2	-73.44	
27.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	73.44	
28.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых  Прил.11.1 п.3.1 Кзтр=2 Кэм=2  Кмр=2 , два слоя (рулонный утеплитель)	100 м2	0.6	
29.	Вата минеральная <ISOVER>: , толщина 50 мм	м2	123.6	
30.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых, третий слой (рулонный утеплитель)	100 м2	0.6	
31.	Вата минеральная <ISOVER>: , толщина 50 мм	м2	61.8	
32.	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2	1.38	
33.	Металлочерепица <Монтеррей>	м2	173.88	
34.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	13	
35.	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	1.12	
36.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	23.072	
37.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (карнизный свес)	100 м2	0.0736	
38.	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	0.6	
39.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	11.1	
	Желоба, водосточные трубы	
40.	Устройство желобов: подвесных	100 м	0.184	
41.	Желоб  диам.150 мм, 4 м.п.	шт	5	
42.	Соединение желоба	шт	6	
43.	Крепление желоба	шт	32	
44.	Клапан (заглушка)	шт	4	
45.	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	7	
46.	Труба водосточная диам.100мм, 3м.п.	шт	2	
47.	Хомуты для крепления трубы в комплекте с дюбелем	шт	8	
48.	Устройство металлической водосточной системы: отметов	шт.	2	
49.	Колено водосточное диам.100мм, 72 град.	шт	2	
50.	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт.	2	
51.	Воронка водосточная 150/100 мм	шт	2	
52.	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт.	4	
53.	Колено водосточное диам.100мм, 72 град.	шт	4	
	Трубы кирпичные	
54.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м	0.02	
55.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.084	
56.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, до 2 каналов	100 м	0.01	
57.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.022	
58.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, до 4-х каналов	100 м	0.01	
59.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.066	
60.	Отбивка штукатурки с поверхностей: труб кирпичных	100 м2	0.07	
61.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0.07	
62.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	0.91	
63.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2	0.07	
64.	Окраска труб акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	0.07	
65.	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг	2.66	
66.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	0.91	
67.	Устройство оголовников	м3	0.03	
68.	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	0.0306	
69.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	7.332	
70.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза	7.332	
	
	Раздел 1.  Фасад	
	
71.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2	100 м2	1.8	
72.	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.0162	
73.	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.063	
74.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	0.18	
75.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт.	0.18	
76.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	1.34	
77.	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м	1.5	
78.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.03	
79.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2	0.06	
80.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	0.144	
81.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.312	
82.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	1.5	
83.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	0.3795	
84.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.603	
85.	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 100 мм	100 м2	1.4	
86.	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОФАС	м3	15.68	
	Цоколь	
87.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0.28	
88.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	3.64	
89.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	0.28	
90.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0.28	
91.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0.28	
92.	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг	10.64	
93.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	3.64	
94.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, из стали с полимерным покрытием	100 м	0.15	
95.	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	3	
	Ремонт козырька (плоская кровля)	
96.	Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0.015	
97.	Разборка стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 ( толщ. до 50мм)	100 м2	0.015	
98.	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0.015	
99.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный  ковер: праймером	100 м2	0.015	
100.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	0.015	
101.	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б	м2	1.74	
102.	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350б	м2	1.71	
103.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (капельник)	100 м2	0.0144	
	Заделка трещин методом инъецирования	
104.	Заделка трещин в кирпичных стенах методом инъецирования	100 м	0.05	
105.	Приготовление растворов вручную: цементных	м3	0.038	
106.	Цемент расширяющийся	т	0.0133	
107.	Песок природный для строительных работ средний	м3	0.0285	
	Оконные  и дверные проемы (подъезд, подвал)	
108.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0.012	
109.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.012	
110.	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	1.2	
111.	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0.0207	
112.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	2.07	
113.	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм	м2	2.07	
114.	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	шт.	1	
115.	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2	0.0306	
116.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0.0306	
117.	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0.0019278	
	Перенос эл.кабеля	
118.	Демонтаж кабеля без отключения с перенавеской на леса	100 м	0.08	
119.	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м	0.08	
120.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм	100 м	0.084	
121.	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м	0.08	
	Наружное освещение (входы в подъезд)	
122.	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт.	0.01	
123.	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 100	10 шт.	0.1	
	Ремонт крыльца	
124.	Демонтаж металлических ограждений: без поручней	100 м	0.06	
125.	Устройство металлических ограждений: без стоимости	100 м	0.06	
126.	Устройство стен крылец: бетонных	100 м3	0.015	
127.	Ремонт ступеней: бетонных	100 шт.	0.06	
128.	Бетон мелкозернистый, класс В20 (М250)	м3	0.0168	
129.	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 шт.	0.24	
130.	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-45	100 шт.	-0.24	
131.	Установка отдельных стержней: в бетонных ступеней диаметром до 8 мм	т	0.00071	
132.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм	т	0.00071	
133.	Монтаж стального уголка на ступени	100 м	0.09	
134.	Сталь угловая неравнополочная, марка стали Ст3сп, ширина большей полки 63-80 мм	т	0.0285	
135.	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	1000 шт.	0.024	
136.	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0.0246	
137.	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии, площадка	м3	0.03	
138.	Устройство бетонной площадки	м3	0.03	
139.	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	0.0306	
	Отмостка	
140.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	0.0246	
141.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0.082	
142.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.082	
143.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	13.12	
144.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0.082	
145.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный  ковер: праймером	100 м2	0.123	
146.	Устройство гидроизоляции обмазочной в 2 слоя	100 м2	0.123	
147.	Устройство гидроизоляции из рубероида в один слой насухо	100 м2	0.492	
148.	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	4.1	
149.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	4.92	
150.	Устройство подстилающих слоев: гравийных	м3	4.1	
151.	Гравий для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	5.248	
152.	Устройство бетонной отмостки	м3	4.1	
153.	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	4.182	
154.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	9.0914	
155.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза	9.0914	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                                         Дятлова Т.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника ОК МКУ «КР МКД»                                          Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)