«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
Директор МКУ «КР МКД»
 	Директор ООО «УЮТ-СЕРВИС»
	
________________ /С.Б. Русович /	    ________________ / Ж.Н. Сидоренкова /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	ул. Березовая, д.3-17, г. Калининград	
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь  	
	
на капитальный ремонт подвала, лестниц, системы водоотведения многоквартирного дома по адресу: ул.Березовая,д.3-17, г. Калининград	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  ПОДВАЛ	
	
	ремонт потолков	
1.	Очистка вручную поверхности потолков	100 м2	9.45	
2.	Ремонт армокирпичного перекрытия при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2	0.05	
3.	Очистка поверхности щетками	м2	150	
4.	Обеспыливание поверхности	м2	150	
5.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	1.5	
6.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	1.5	
7.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2	9.45	
8.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	122.85	
9.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков	100 м2	8.55	
10.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	9.45	
	Усиление перекрытия	
	Подъезд №3	
	пом.9	
11.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	0.16	
12.	Монтаж металлического уголка к поверхности стены самораспорными анкерами	т	0.0956	
13.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.0956	
14.	Конструкции металлические крепежных блоков с распорами	т	0.0019728	
15.	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона, арматурные стержни с привариванием к уголкам	т	0.015	
16.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков, толщ.45мм	100 м2	0.05	
17.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.0315	
18.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.0315	
	пом.2,12,13	
19.	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 250х350 мм	100 шт.	0.06	
20.	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках кирпичных площадью до 0,1 м2	м3	0.115	
	Б1	
21.	Монтаж балок перекрытия и уголка	т	0.1026	
22.	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.1026	
	Б2	
23.	Монтаж балок перекрытия и уголка	т	0.1927	
24.	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.1927	
	ОП-1	
25.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	0.08	
26.	Монтаж швеллера к поверхности стены самораспорными анкерами	т	0.03874	
27.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.03874	
28.	Конструкции металлические крепежных блоков с распорами	т	0.0009864	
	Б3	
29.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	0.11	
30.	Монтаж уголка к поверхности стены самораспорными анкерами	т	0.12	
31.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.12	
32.	Конструкции металлические крепежных блоков с распорами	т	0.0013563	
	Б4	
33.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	0.16	
34.	Монтаж балок перекрытия и уголка	т	0.1517	
35.	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.1517	
36.	Конструкции металлические крепежных блоков с распорами	т	0.0019728	
	Б5	
37.	Монтаж балок перекрытия и уголка	т	0.0518	
38.	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.0518	
	Б6	
39.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	0.07	
40.	Монтаж уголка к поверхности стены самораспорными анкерами	т	0.041	
41.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.041	
42.	Конструкции металлические крепежных блоков с распорами	т	0.0008631	
43.	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона, арматурные стержни с привариванием к уголкам	т	0.1192	
44.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков, толщ.45мм	100 м2	0.35	
45.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.2241	
46.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.2241	
	Подъезд №5	
	пом.14,17	
47.	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 250х350 мм	100 шт.	0.02	
48.	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках кирпичных площадью до 0,1 м2	м3	0.039	
49.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	0.07	
50.	Монтаж уголка к поверхности стены самораспорными анкерами	т	0.1596	
51.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.1596	
52.	Конструкции металлические крепежных блоков с распорами	т	0.0008631	
	Б7	
53.	Монтаж балок перекрытия и уголка	т	0.0956	
54.	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.0956	
	Б8	
55.	Монтаж балок перекрытия и уголка	т	0.0856	
56.	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.0856	
	ОП	
57.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	0.08	
58.	Монтаж швеллера к поверхности стены самораспорными анкерами	т	0.0338	
59.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.0338	
60.	Конструкции металлические крепежных блоков с распорами	т	0.0009864	
61.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.071	
62.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.071	
	Подъезд №15	
	пом.89	
63.	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 250х350 мм	100 шт.	0.06	
64.	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках кирпичных площадью до 0,1 м2	м3	0.123	
65.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	0.07	
66.	Монтаж уголка к поверхности стены самораспорными анкерами	т	0.0271	
67.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.0271	
68.	Конструкции металлические крепежных блоков с распорами	т	0.0008631	
	Б9	
69.	Монтаж балок перекрытия и уголка	т	0.2184	
70.	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.2184	
71.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.081	
72.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.081	
	Потолки подъездов №5,15	
73.	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона, арматурные стержни с привариванием к уголкам	т	0.205	
74.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков, толщ.45мм	100 м2	0.374	
	Подъезд №11	
75.	Монтаж уголка к поверхности стены самораспорными анкерами	т	0.147	
76.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.147	
77.	Конструкции металлические крепежных блоков с распорами	т	0.0029592	
78.	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона, арматурные стержни с привариванием к уголкам	т	0.0235	
79.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков, толщ.45мм  МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20  Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	100 м2	0.078	
80.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.0485	
81.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.0485	
82.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	0.08	
83.	Монтаж швеллера к поверхности стены самораспорными анкерами	т	0.0296	
84.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.0296	
85.	Конструкции металлические крепежных блоков с распорами	т	0.0009864	
	ОП	
86.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	0.16	
87.	Монтаж швеллера к поверхности стены самораспорными анкерами	т	0.07748	
88.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.07748	
89.	Конструкции металлические крепежных блоков с распорами	т	0.0019728	
90.	Монтаж балок перекрытия и уголка	т	0.0794	
91.	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.0794	
92.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.0353	
93.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.0353	
94.	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона, арматурные стержни с привариванием к уголкам	т	0.015	
95.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков, толщ.45мм	100 м2	0.05	
	ремонт стен	
96.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	7.86	
97.	Очистка вручную поверхности стен	100 м2	18.995	
98.	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2	0.05	
99.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	26.2	
100.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20  Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	100 м2	26.2	
101.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0.655	
102.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	26.855	
	Перенавеска кабеля	
103.	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2	100 м труб	0.9	
104.	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	100 м	0.9	
105.	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0.9	
106.	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 16-20 мм	10 шт.	9	
107.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0.9	
108.	Смена светильников: с лампами накаливания, без стоимости	100 шт.	0.16	
109.	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.	0.08	
110.	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, без стоимости	100 шт.	0.08	
	Дверные проемы	
111.	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0.192	
112.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	19.2	
113.	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 1 мм	м2	19.2	
114.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0.0624	
115.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	0.0624	
	Оконные проемы	
116.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0.2016	
117.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2, с вентиляционной решеткой	100 м2	0.2016	
118.	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 , с вентиляционной решеткой	м2	20.16	
119.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0.635	
120.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке откосов	100 м2	0.635	
	Гидроизоляция стен подвала, отмостка	
121.	Разборка бетонных оснований	м3	14.8	
122.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	0.08	
123.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	5.55	
124.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	44	
125.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза	44	
126.	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	96	
127.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	96	
128.	Очистка вручную поверхности стен	100 м2	7.09	
129.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	7.09	
130.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	7.09	
131.	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,2 мм без покрытия, 15х15 мм	м2	779.9	
132.	Штукатурка  цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	7.09	
133.	Устройство бетонного сапожка	100 м3	0.0154	
134.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный  ковер: праймером	100 м2	7.09	
135.	Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной  мастикой в 2 слоя	100 м2	7.09	
136.	Устройство гидроизоляции из гидроизола	100 м2	7.09	
137.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	4.95	
138.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	4.95	
139.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	46.172	
140.	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	14.8	
141.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	17.76	
142.	Устройство бетонной отмостки	м3	14.8	
143.	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	15.096	
144.	Розлив вяжущих материалов	т	0.048	
145.	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	0.04944	
146.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.16	
147.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	15.456	
148.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.001728	
	
	Раздел 2.  ЛЕСТHИЦЫ И ПЛОЩАДКИ В ПОДЪЕЗДЕ	
	
	Ступени	
149.	Ремонт ступеней: деревянных	100 шт.	5.6	
150.	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	3.24	
151.	Устройство плинтусов: деревянных	100 м	3.24	
152.	Демонтаж металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород	100 м	3.24	
153.	Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород, без стоимости	100 м	3.24	
154.	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	6.7	
155.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	123.95	
156.	Окраска деревянных поверхностей	100 м2	3.35	
157.	Водоразбавленная полиуретано-акрилатная краска Бетолюкс аква	л	47.9	
158.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0.49	
159.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2	0.49	
160.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	6.37	
161.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	0.49	
162.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	0.49	
	
	Раздел 3.  КАHАЛИЗАЦИЯ	
	
163.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м	0.8	
164.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м	0.8	
165.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м	0.8	
166.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм	10 шт.	8	
167.	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм	м	79.84	
168.	Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм	шт.	38	
169.	Переход чугун-пластик 110мм ( с резинкой 124/110)	шт	76	
170.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м	0.8	
171.	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм	м	79.84	
172.	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм	10 шт.	8	
173.	Переход чугун-пластик 50мм	шт	38	
174.	Затаривание строительного мусора в мешки	т	16.9776	
175.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	16.9776	
176.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза	16.9776	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)