«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	6 047 304	руб.	Смета на сумму:	6 047 304	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	 Генеральный директор ООО «ЖЭУ-7»	
		
________________ /С.Б. Русович/	________________ /Н.Н. Грипич /	
		
«______»____________________ 2017г.	«______»____________________ 2017г.	

Объект:	Муниципальная программа формирования современной городской среды городского округа  "Город Калининград"	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №8а-8б по пр.Ленинскому г.Калининграда	
	
Сметная стоимость:	6 047.304	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.375	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	562.286	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	
	Раздел 1.  МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Ремонт дворовой территории . Демонтажные работы	
1.	Е27-03-008-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3 конструкций		0.119	6 528.10	776.84	50 623.75	6 024	7.754	
		Объем: 170*0.07									
1. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	179.8	21.3962	8.820	188.71	149.970	3 209	17.003	
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	45.63	5.42997	11.361	61.69	193.450	1 050	17.028	
1. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	44.08	5.24552	95.16	499.16	468.45	2 457	4.923	
			(1)			11.23	58.91	191.22	1 003	17.028	
1. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.55	0.18445	139.36	25.70	1 430.52	264	10.265	
			(1)			15.08	2.78	256.87	47	17.034	
1. 5.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	88.16	10.49104	6.03	63.26	8.99	94	1.491	
		Накладные расходы				142%	355.57	121%	5 153		
		Сметная прибыль				81%	202.82	65%	2 768		
		Всего с НР и СП					1 335.23		13 946		
	
2.	Е68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		1.1	1 689.81	1 858.79	15 301.41	16 832	9.055	
2. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	68.26	75.086	9.160	687.79	155.940	11 709	17.024	
2. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	10.34	11.230	116.12	191.220	1 977	17.028	
2. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	10.34	95.16	983.95	468.45	4 844	4.923	
			(1)			11.23	116.12	191.22	1 977	17.028	
2. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	31.02	6.03	187.05	8.99	279	1.491	
		Накладные расходы				104%	836.07	88%	12 044		
		Сметная прибыль				60%	482.35	48%	6 569		
		Всего с НР и СП					3 177.20		35 445		
	
3.	Т01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		32.31	3.71	119.87	36.66	1 184	9.877	
		Объем: 110*0.3*0.15*2.2+11.9*1.8									
	
4.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		32.31	16.40	529.88	145.95	4 716	8.9	
		Объем: 110*0.3*0.15*2.2+11.9*1.8									
	
	Мощение территории плиткой толщ. 8 см  Тип 1   (Автостоянка S=214м2)	
5.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0856	4 846.79	414.89	49 459.80	4 234	10.205	
		Объем: 214*0.4									
5. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	1.290848	8.280	10.69	140.760	182	17	
5. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	3.733872	15.080	56.31	256.870	959	17.034	
5. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	2.848768	112.40	320.20	1 144.08	3 259	10.179	
			(1)			15.08	42.96	256.87	732	17.034	
5. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.885104	93.88	83.09	890.86	789	9.489	
			(1)			15.08	13.35	256.87	227	17.034	
5. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.003424	263.51	0.90	1 266.59	4	4.807	
		Накладные расходы				95%	63.65	81%	924		
		Сметная прибыль				43%	28.81	34%	388		
		Всего с НР и СП					507.35		5 546		
	
6.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		136.96	16.40	2 246.14	145.95	19 989	8.899	
		Объем: 85.6*1.6									
	
7.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.0856	344.93	29.53	3 421.73	293	9.922	
7. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.255944	8.280	2.12	140.760	36	17	
7. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.279056	15.080	4.21	256.870	72	17.034	
7. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.279056	93.88	26.20	890.86	249	9.489	
			(1)			15.08	4.21	256.87	72	17.034	
7. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.005992	126.43	0.76	1 018.85	6	8.059	
			(1)			12.94	0.08	219.76	1	16.983	
7. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.001712	263.51	0.45	1 266.59	2	4.807	
		Накладные расходы				95%	6.01	81%	87		
		Сметная прибыль				43%	2.72	34%	37		
		Всего с НР и СП					38.27		417		
	
8.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.428	2 520.14	1 078.62	17 348.53	7 425	6.884	
		Объем: 214*0.2									
8. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	6.72816	8.510	57.26	144.650	973	16.998	
8. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	5.94064	14.301	84.96	243.333	1 446	17.015	
8. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	1.83612	102.57	188.33	835.60	1 534	8.147	
			(1)			11.23	20.62	191.22	351	17.028	
8. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.75756	139.36	105.57	1 430.52	1 084	10.265	
			(1)			15.08	11.42	256.87	195	17.034	
8. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	3.03024	223.58	677.50	1 170.91	3 548	5.237	
			(1)			16.11	48.82	273.99	830	17.007	
8. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.31672	133.41	42.25	763.85	242	5.726	
			(1)			12.94	4.10	219.76	70	16.983	
8. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	2.14	3.60	7.70	20.52	44	5.7	
		Накладные расходы				142%	201.95	121%	2 927		
		Сметная прибыль				81%	115.20	65%	1 572		
		Всего с НР и СП					1 395.77		11 924		
	
9.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		47.08	104.66	4 927.39	516.66	24 324	4.936	
		Объем: 42.8*1.10									
	
10.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		0.214	61 088.01	13 072.83	523 248.53	111 975	8.565	
10. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	7.90944	8.670	68.57	147.370	1 166	16.998	
10. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	8.9773	14.601	131.08	248.282	2 229	17.005	
10. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.85172	102.57	87.36	835.60	712	8.147	
			(1)			11.23	9.56	191.22	163	17.028	
10. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	0.55426	93.88	52.03	890.86	494	9.489	
			(1)			15.08	8.36	256.87	142	17.034	
10. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.08774	139.36	12.23	1 430.52	126	10.265	
			(1)			15.08	1.32	256.87	23	17.034	
10. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	2.0758	76.06	157.89	517.81	1 075	6.808	
			(1)			12.94	26.86	219.76	456	16.983	
10. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	4.63524	110.81	513.63	779.38	3 613	7.033	
			(1)			16.11	74.67	273.99	1 270	17.007	
10. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	0.63344	133.41	84.51	763.85	484	5.726	
			(1)			12.94	8.20	219.76	139	16.983	
10. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.1391	127.56	17.74	698.95	97	5.479	
			(1)			15.08	2.10	256.87	36	17.034	
10. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	3.21	400.56	1 285.80	3 333.65	10 701	8.322	
10. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	40.446	266.28	10 769.96	2 308.69	93 377	8.67	
10. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	6.42	3.60	23.11	20.52	132	5.7	
		Накладные расходы				142%	283.50	121%	4 108		
		Сметная прибыль				81%	161.72	65%	2 207		
		Всего с НР и СП					13 518.05		118 290		
	
11.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.107	14 953.22	1 599.99	73 400.04	7 854	4.909	
		Объем: 214*0.05									
11. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.52751	11.972	6.32	203.871	108	17.029	
11. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.42586	102.57	43.68	835.60	356	8.147	
			(1)			11.23	4.78	191.22	81	17.028	
11. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.10165	139.36	14.17	1 430.52	145	10.265	
			(1)			15.08	1.53	256.87	26	17.034	
11. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	10.914	141.30	1 542.15	673.68	7 353	4.768	
		Накладные расходы				142%	8.97	121%	131		
		Сметная прибыль				81%	5.12	65%	70		
		Всего с НР и СП					1 614.08		8 055		
	
12.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-10.914	141.30	-1 542.15	673.68	-7 353	4.768	
		Объем: (0.107)*(-102.0)									
	
13.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		10.914	280.61	3 062.58	2 121.17	23 150	7.559	
		Объем: 10.7*1.02									
	
14.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		21.4	144.07	3 083.00	2 196.06	46 996	15.244	
14. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	252.52	10.360	2 616.11	176.300	44 519	17.017	
14. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	1.284	12.085	15.52	205.490	264	17.004	
14. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.642	102.57	65.85	835.60	536	8.147	
			(1)			11.23	7.21	191.22	123	17.028	
14. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.642	133.41	85.65	763.85	490	5.726	
			(1)			12.94	8.31	219.76	141	16.983	
14. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	12.198	10.08	122.96	13.73	167	1.362	
14. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.642	101.31	65.04	999.00	641	9.861	
			(1)			12.94	8.31	219.76	141	16.983	
14. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.07	104.66	111.99	516.66	553	4.937	
14. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	4.28	3.60	15.41	20.52	88	5.7	
		Накладные расходы				142%	3 736.91	121%	54 187		
		Сметная прибыль				81%	2 131.62	65%	29 109		
		Всего с НР и СП					8 951.53		130 292		
	
15.	С1 Цена поставщи.	Плитка дорожная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая	м2		218.28	82.62	18 034.29	480.02	104 779	5.81	
		Объем: 214*1.02									
	
	Мощение территории плиткой толщ. 6 см  Тип 2 (S=90м2)	
16.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0225	4 846.79	109.05	49 459.80	1 113	10.206	
		Объем: 90*0.25									
16. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.3393	8.280	2.81	140.760	48	17	
16. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.98145	15.080	14.80	256.870	252	17.034	
16. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.7488	112.40	84.17	1 144.08	857	10.179	
			(1)			15.08	11.29	256.87	192	17.034	
16. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.23265	93.88	21.84	890.86	207	9.489	
			(1)			15.08	3.51	256.87	60	17.034	
16. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0009	263.51	0.24	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	16.73	81%	243		
		Сметная прибыль				43%	7.57	34%	102		
		Всего с НР и СП					133.35		1 458		
	
17.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		36	16.40	590.40	145.95	5 254	8.899	
		Объем: 22.5*1.6									
	
18.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.09	344.93	31.04	3 421.73	308	9.923	
18. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.2691	8.280	2.23	140.760	38	17	
18. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.2934	15.080	4.42	256.870	75	17.034	
18. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.2934	93.88	27.54	890.86	261	9.489	
			(1)			15.08	4.42	256.87	75	17.034	
18. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0063	126.43	0.80	1 018.85	6	8.059	
			(1)			12.94	0.08	219.76	1	16.983	
18. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0018	263.51	0.47	1 266.59	2	4.807	
		Накладные расходы				95%	6.32	81%	92		
		Сметная прибыль				43%	2.86	34%	38		
		Всего с НР и СП					40.22		438		
	
19.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.18	2 520.14	453.63	17 348.53	3 123	6.884	
		Объем: 90*0.2									
19. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	2.8296	8.510	24.08	144.650	409	16.998	
19. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.4984	14.301	35.73	243.333	608	17.015	
19. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.7722	102.57	79.20	835.60	645	8.147	
			(1)			11.23	8.67	191.22	148	17.028	
19. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.3186	139.36	44.40	1 430.52	456	10.265	
			(1)			15.08	4.80	256.87	82	17.034	
19. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	1.2744	223.58	284.93	1 170.91	1 492	5.237	
			(1)			16.11	20.53	273.99	349	17.007	
19. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.1332	133.41	17.77	763.85	102	5.726	
			(1)			12.94	1.72	219.76	29	16.983	
19. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.9	3.60	3.24	20.52	18	5.7	
		Накладные расходы				142%	84.93	121%	1 231		
		Сметная прибыль				81%	48.45	65%	661		
		Всего с НР и СП					587.01		5 015		
	
20.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		19.8	104.66	2 072.27	516.66	10 230	4.937	
		Объем: 18*1.1									
	
21.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.045	14 953.22	672.89	73 400.04	3 303	4.909	
		Объем: 90*0.05									
21. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.22185	11.972	2.66	203.871	45	17.029	
21. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.1791	102.57	18.37	835.60	150	8.147	
			(1)			11.23	2.01	191.22	34	17.028	
21. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.04275	139.36	5.96	1 430.52	61	10.265	
			(1)			15.08	0.64	256.87	11	17.034	
21. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	4.59	141.30	648.57	673.68	3 092	4.768	
		Накладные расходы				142%	3.78	121%	54		
		Сметная прибыль				81%	2.15	65%	29		
		Всего с НР и СП					678.82		3 387		
	
22.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-4.59	141.30	-648.57	673.68	-3 092	4.767	
		Объем: (0.045)*(-102.0)									
	
23.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		4.59	280.61	1 288.00	2 121.17	9 736	7.559	
		Объем: 4.5*1.02									
	
24.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		9	144.07	1 296.59	2 196.06	19 765	15.244	
24. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	106.2	10.360	1 100.23	176.300	18 723	17.017	
24. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.54	12.085	6.53	205.490	111	17.004	
24. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.27	102.57	27.69	835.60	226	8.147	
			(1)			11.23	3.03	191.22	52	17.028	
24. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.27	133.41	36.02	763.85	206	5.726	
			(1)			12.94	3.49	219.76	59	16.983	
24. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	5.13	10.08	51.71	13.73	70	1.362	
24. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.27	101.31	27.35	999.00	270	9.861	
			(1)			12.94	3.49	219.76	59	16.983	
24. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.45	104.66	47.10	516.66	232	4.937	
24. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	1.8	3.60	6.48	20.52	37	5.7	
		Накладные расходы				142%	1 571.60	121%	22 789		
		Сметная прибыль				81%	896.48	65%	12 242		
		Всего с НР и СП					3 764.66		54 796		
	
25.	С2 Цена поставщи.	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая	м3		91.8	63.68	5 845.82	369.98	33 964	5.81	
		Объем: 90*1.02									
	
	Установка бортовых камней	
26.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.01234	4 846.79	59.81	49 459.80	610	10.199	
		Объем: 124*0.3*0.3+21*0.28*0.2									
26. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.1860872	8.280	1.54	140.760	26	17	
26. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.5382708	15.080	8.12	256.870	138	17.034	
26. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.4106752	112.40	46.16	1 144.08	470	10.179	
			(1)			15.08	6.19	256.87	105	17.034	
26. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.1275956	93.88	11.98	890.86	114	9.489	
			(1)			15.08	1.92	256.87	33	17.034	
26. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0004936	263.51	0.13	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	9.18	81%	133		
		Сметная прибыль				43%	4.15	34%	56		
		Всего с НР и СП					73.14		799		
	
27.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		19.744	16.40	323.80	145.95	2 882	8.901	
		Объем: 12.34*1.6									
	
28.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.01234	344.93	4.26	3 421.73	42	9.859	
28. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.0368966	8.280	0.31	140.760	5	17	
28. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.0402284	15.080	0.61	256.870	10	17.034	
28. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.0402284	93.88	3.78	890.86	36	9.489	
			(1)			15.08	0.61	256.87	10	17.034	
28. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0008638	126.43	0.11	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
28. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0002468	263.51	0.07	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.87	81%	12		
		Сметная прибыль				43%	0.40	34%	5		
		Всего с НР и СП					5.53		59		
	
29.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.0803	2 520.14	202.37	17 348.53	1 393	6.883	
		Объем: 124*0.3*0.2+21*0.28*0.1									
29. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	1.262316	8.510	10.74	144.650	183	16.998	
29. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.114564	14.301	15.94	243.333	271	17.015	
29. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.344487	102.57	35.33	835.60	288	8.147	
			(1)			11.23	3.87	191.22	66	17.028	
29. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.142131	139.36	19.81	1 430.52	203	10.265	
			(1)			15.08	2.14	256.87	37	17.034	
29. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.568524	223.58	127.11	1 170.91	666	5.237	
			(1)			16.11	9.16	273.99	156	17.007	
29. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.059422	133.41	7.93	763.85	45	5.726	
			(1)			12.94	0.77	219.76	13	16.983	
29. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.4015	3.60	1.45	20.52	8	5.7	
		Накладные расходы				142%	37.89	121%	549		
		Сметная прибыль				81%	21.61	65%	295		
		Всего с НР и СП					261.87		2 237		
	
30.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		8.83	104.66	924.15	516.66	4 562	4.936	
		Объем: 8.03*1.1									
	
31.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		1.24	5 013.40	6 216.61	32 447.66	40 235	6.472	
31. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	94.3392	8.970	846.22	152.560	14 392	17.008	
31. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.8432	15.080	12.72	256.870	217	17.034	
31. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.8432	113.70	95.87	810.77	684	7.131	
			(1)			15.08	12.72	256.87	217	17.034	
31. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0496	101.31	5.02	999.00	50	9.861	
			(1)			12.94	0.64	219.76	11	16.983	
31. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00124	10 705.00	13.27	54 434.60	67	5.085	
31. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.2108	960.26	202.42	3 126.47	659	3.256	
31. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	7.316	685.00	5 011.46	3 302.36	24 160	4.821	
31. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.0744	569.06	42.34	2 995.86	223	5.265	
		Накладные расходы				142%	1 219.69	121%	17 677		
		Сметная прибыль				81%	695.74	65%	9 496		
		Всего с НР и СП					8 132.05		67 408		
	
32.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		124	76.13	9 440.12	342.67	42 491	4.501	
	
33.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Устройство бортовых камней сечением 100*200 мм: при других видах покрытий:бетон В15 (М200) Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного Устройство бортовых камней сечением 100*200 м)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		0.21	937.76	196.93	12 783.98	2 685	13.634	
33. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	15.9768	8.970	143.31	152.560	2 437	17.008	
33. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.1428	15.080	2.15	256.870	37	17.034	
33. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.1428	113.70	16.24	810.77	116	7.131	
			(1)			15.08	2.15	256.87	37	17.034	
33. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0084	101.31	0.85	999.00	8	9.861	
			(1)			12.94	0.11	219.76	2	16.983	
33. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00021	10 705.00	2.25	54 434.60	11	5.085	
33. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0357	960.26	34.28	3 126.47	112	3.256	
		Накладные расходы				142%	206.55	121%	2 994		
		Сметная прибыль				81%	117.82	65%	1 608		
		Всего с НР и СП					521.31		7 287		
	
34.	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		0.0042	569.06	2.39	2 995.86	13	5.439	
		Объем: (0.21)*(0.06*0.33)									
	
35.	С401-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		1.0655	685.00	729.87	3 302.36	3 519	4.821	
		Объем: (0.21)*(5.9*0.86)									
	
36.	С403-8023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		21	34.14	716.94	185.77	3 901	5.441	
	
37.	Е27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство средств технического регулирования	100 п. м		0.05	466.00	23.30	5 151.65	258	11.073	
37. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	18.41	0.9205	8.970	8.26	152.560	140	17.008	
37. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	0.0275	15.080	0.41	256.870	7	17.034	
37. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.55	0.0275	113.70	3.13	810.77	22	7.131	
			(1)			15.08	0.41	256.87	7	17.034	
37. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.18	0.059	101.31	5.98	999.00	59	9.861	
			(1)			12.94	0.76	219.76	13	16.983	
37. 5.	С403-0003	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3	0.08	0.004	839.12	3.36	5 438.81	22	6.482	
37. 6.	С403-1213	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м3	0.0072	0.00036	1 548.45	0.56	21 024.29	8	13.578	
37. 7.	С501-0575	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2	м	10	0.5	4.05	2.03	13.18	7	3.254	
		Накладные расходы				142%	12.31	121%	178		
		Сметная прибыль				81%	7.02	65%	96		
		Всего с НР и СП					42.63		531		
	
38.	С403-0003 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3		-0.004	839.12	-3.36	5 438.81	-22	6.548	
		Объем: (0.05)*(-0.08)									
	
39.	С403-1213 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м3		-0.0004	1 548.45	-0.62	21 024.29	-8	12.903	
		Объем: (0.05)*(-0.0072)									
	
40.	С501-0575 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2	м		-0.5	4.05	-2.03	13.18	-7	3.448	
		Объем: (0.05)*(-10.0)									

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					79 838.15		558 680	6.998	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					76 028.06		524 655	6.901	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					47 043.82		260 669	5.541	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=121 - по стр. 1, 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 37; %=88 - по стр. 2; %=81 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28)					8 662.49		125 513	14.489	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 37; %=48 - по стр. 2; %=34 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28)					4 934.61		67 349	13.648	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					89 625.16		717 517	8.006	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 810.09		34 025	8.93	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 810.09		34 025	8.93	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					93 435.25		751 542	8.043	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	1 999.51	2.14	16 083	8.043	
	ИТОГО					95 434.76		767 625	8.043	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	1 908.70	2	15 353	8.044	
	ИТОГО					97 343.46		782 978	8.043	
	НДС 18%				18	17 521.82	18	140 936	8.043	
	ВСЕГО С НДС					114 865.28		923 914	8.043	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					8 662.49		125 513	14.489	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					4 934.61		67 349	13.648	
	
	Раздел 2.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Мощение территории плиткой толщ. 8 см  Тип 1   (Автостоянка S=90м2)	
41.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.036	4 846.79	174.48	49 459.80	1 781	10.207	
		Объем: 90*0.4									
41. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.54288	8.280	4.50	140.760	76	17	
41. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.57032	15.080	23.68	256.870	403	17.034	
41. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.19808	112.40	134.66	1 144.08	1 371	10.179	
			(1)			15.08	18.07	256.87	308	17.034	
41. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.37224	93.88	34.95	890.86	332	9.489	
			(1)			15.08	5.61	256.87	96	17.034	
41. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00144	263.51	0.38	1 266.59	2	4.807	
		Накладные расходы				95%	26.77	81%	388		
		Сметная прибыль				43%	12.12	34%	163		
		Всего с НР и СП					213.37		2 332		
	
42.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		57.6	16.40	944.64	145.95	8 407	8.9	
		Объем: 36*1.6									
	
43.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.09	344.93	31.04	3 421.73	308	9.923	
43. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.2691	8.280	2.23	140.760	38	17	
43. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.2934	15.080	4.42	256.870	75	17.034	
43. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.2934	93.88	27.54	890.86	261	9.489	
			(1)			15.08	4.42	256.87	75	17.034	
43. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0063	126.43	0.80	1 018.85	6	8.059	
			(1)			12.94	0.08	219.76	1	16.983	
43. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0018	263.51	0.47	1 266.59	2	4.807	
		Накладные расходы				95%	6.32	81%	92		
		Сметная прибыль				43%	2.86	34%	38		
		Всего с НР и СП					40.22		438		
	
44.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.18	2 520.14	453.63	17 348.53	3 123	6.884	
		Объем: 90*0.2									
44. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	2.8296	8.510	24.08	144.650	409	16.998	
44. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.4984	14.301	35.73	243.333	608	17.015	
44. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.7722	102.57	79.20	835.60	645	8.147	
			(1)			11.23	8.67	191.22	148	17.028	
44. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.3186	139.36	44.40	1 430.52	456	10.265	
			(1)			15.08	4.80	256.87	82	17.034	
44. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	1.2744	223.58	284.93	1 170.91	1 492	5.237	
			(1)			16.11	20.53	273.99	349	17.007	
44. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.1332	133.41	17.77	763.85	102	5.726	
			(1)			12.94	1.72	219.76	29	16.983	
44. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.9	3.60	3.24	20.52	18	5.7	
		Накладные расходы				142%	84.93	121%	1 231		
		Сметная прибыль				81%	48.45	65%	661		
		Всего с НР и СП					587.01		5 015		
	
45.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		19.8	104.66	2 072.27	516.66	10 230	4.937	
		Объем: 18*1.10									
	
46.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		0.09	61 088.01	5 497.92	523 248.53	47 092	8.565	
46. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	3.3264	8.670	28.84	147.370	490	16.998	
46. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	3.7755	14.601	55.13	248.282	937	17.005	
46. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.3582	102.57	36.74	835.60	299	8.147	
			(1)			11.23	4.02	191.22	68	17.028	
46. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	0.2331	93.88	21.88	890.86	208	9.489	
			(1)			15.08	3.52	256.87	60	17.034	
46. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.0369	139.36	5.14	1 430.52	53	10.265	
			(1)			15.08	0.56	256.87	9	17.034	
46. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	0.873	76.06	66.40	517.81	452	6.808	
			(1)			12.94	11.30	219.76	192	16.983	
46. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	1.9494	110.81	216.01	779.38	1 519	7.033	
			(1)			16.11	31.40	273.99	534	17.007	
46. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	0.2664	133.41	35.54	763.85	203	5.726	
			(1)			12.94	3.45	219.76	59	16.983	
46. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.0585	127.56	7.46	698.95	41	5.479	
			(1)			15.08	0.88	256.87	15	17.034	
46. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	1.35	400.56	540.76	3 333.65	4 500	8.322	
46. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	17.01	266.28	4 529.42	2 308.69	39 271	8.67	
46. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	2.7	3.60	9.72	20.52	55	5.7	
		Накладные расходы				142%	119.24	121%	1 727		
		Сметная прибыль				81%	68.02	65%	928		
		Всего с НР и СП					5 685.17		49 746		
	
47.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.045	14 953.22	672.89	73 400.04	3 303	4.909	
		Объем: 90*0.05									
47. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.22185	11.972	2.66	203.871	45	17.029	
47. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.1791	102.57	18.37	835.60	150	8.147	
			(1)			11.23	2.01	191.22	34	17.028	
47. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.04275	139.36	5.96	1 430.52	61	10.265	
			(1)			15.08	0.64	256.87	11	17.034	
47. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	4.59	141.30	648.57	673.68	3 092	4.768	
		Накладные расходы				142%	3.78	121%	54		
		Сметная прибыль				81%	2.15	65%	29		
		Всего с НР и СП					678.82		3 387		
	
48.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-4.59	141.30	-648.57	673.68	-3 092	4.767	
		Объем: (0.045)*(-102.0)									
	
49.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		4.59	280.61	1 288.00	2 121.17	9 736	7.559	
		Объем: 4.5*1.02									
	
50.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		9	144.07	1 296.59	2 196.06	19 765	15.244	
50. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	106.2	10.360	1 100.23	176.300	18 723	17.017	
50. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.54	12.085	6.53	205.490	111	17.004	
50. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.27	102.57	27.69	835.60	226	8.147	
			(1)			11.23	3.03	191.22	52	17.028	
50. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.27	133.41	36.02	763.85	206	5.726	
			(1)			12.94	3.49	219.76	59	16.983	
50. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	5.13	10.08	51.71	13.73	70	1.362	
50. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.27	101.31	27.35	999.00	270	9.861	
			(1)			12.94	3.49	219.76	59	16.983	
50. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.45	104.66	47.10	516.66	232	4.937	
50. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	1.8	3.60	6.48	20.52	37	5.7	
		Накладные расходы				142%	1 571.60	121%	22 789		
		Сметная прибыль				81%	896.48	65%	12 242		
		Всего с НР и СП					3 764.66		54 796		
	
51.	С3 Цена поставщи.	Плитка дорожная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая	м2		91.8	82.62	7 584.52	480.02	44 066	5.81	
		Объем: 90*1.02									
	
	Установка бортовых камней	
52.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.00261	4 846.79	12.65	49 459.80	129	10.198	
		Объем: 29*0.3*0.3									
52. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.0393588	8.280	0.33	140.760	6	17	
52. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.1138482	15.080	1.72	256.870	29	17.034	
52. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.0868608	112.40	9.76	1 144.08	99	10.179	
			(1)			15.08	1.31	256.87	22	17.034	
52. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0269874	93.88	2.53	890.86	24	9.489	
			(1)			15.08	0.41	256.87	7	17.034	
52. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0001044	263.51	0.03	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	1.95	81%	28		
		Сметная прибыль				43%	0.88	34%	12		
		Всего с НР и СП					15.48		169		
	
53.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		4.176	16.40	68.49	145.95	609	8.892	
		Объем: 2.61*1.6									
	
54.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.00261	344.93	0.90	3 421.73	9	10	
54. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.0078039	8.280	0.06	140.760	1	17	
54. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.0085086	15.080	0.13	256.870	2	17.034	
54. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.0085086	93.88	0.80	890.86	8	9.489	
			(1)			15.08	0.13	256.87	2	17.034	
54. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0001827	126.43	0.02	1 018.85		8.059	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
54. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0000522	263.51	0.01	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.18	81%	2		
		Сметная прибыль				43%	0.08	34%	1		
		Всего с НР и СП					1.16		12		
	
55.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.0174	2 520.14	43.85	17 348.53	302	6.887	
		Объем: 29*0.3*0.2									
55. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	0.273528	8.510	2.33	144.650	40	16.998	
55. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.241512	14.301	3.45	243.333	59	17.015	
55. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.074646	102.57	7.66	835.60	62	8.147	
			(1)			11.23	0.84	191.22	14	17.028	
55. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.030798	139.36	4.29	1 430.52	44	10.265	
			(1)			15.08	0.46	256.87	8	17.034	
55. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.123192	223.58	27.54	1 170.91	144	5.237	
			(1)			16.11	1.98	273.99	34	17.007	
55. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.012876	133.41	1.72	763.85	10	5.726	
			(1)			12.94	0.17	219.76	3	16.983	
55. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.087	3.60	0.31	20.52	2	5.7	
		Накладные расходы				142%	8.21	121%	120		
		Сметная прибыль				81%	4.68	65%	64		
		Всего с НР и СП					56.74		486		
	
56.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		1.91	104.66	199.90	516.66	987	4.937	
		Объем: 1.74*1.1									
	
57.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		0.29	5 013.40	1 453.89	32 447.66	9 410	6.472	
57. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	22.0632	8.970	197.91	152.560	3 366	17.008	
57. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.1972	15.080	2.97	256.870	51	17.034	
57. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.1972	113.70	22.42	810.77	160	7.131	
			(1)			15.08	2.97	256.87	51	17.034	
57. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0116	101.31	1.18	999.00	12	9.861	
			(1)			12.94	0.15	219.76	3	16.983	
57. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00029	10 705.00	3.10	54 434.60	16	5.085	
57. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0493	960.26	47.34	3 126.47	154	3.256	
57. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	1.711	685.00	1 172.04	3 302.36	5 650	4.821	
57. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.0174	569.06	9.90	2 995.86	52	5.265	
		Накладные расходы				142%	285.25	121%	4 135		
		Сметная прибыль				81%	162.71	65%	2 221		
		Всего с НР и СП					1 901.85		15 766		
	
58.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		29	76.13	2 207.77	342.67	9 937	4.501	
	
59.	Е47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		0.51	2 168.55	1 105.96	14 380.30	7 334	6.631	
59. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	40	20.4	8.430	171.97	143.350	2 924	17.005	
59. 2.	С407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	7.65	122.09	933.99	576.42	4 410	4.721	
		Накладные расходы				115%	197.77	98%	2 866		
		Сметная прибыль				77%	132.42	61%	1 784		
		Всего с НР и СП					1 436.14		11 983		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					24 460.82		173 436	7.09	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					23 447.69		164 420	7.012	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					13 352.46		74 956	5.614	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 41, 43, 52, 54; %=121 - по стр. 44, 46, 47, 50, 55, 57; %=98 - по стр. 59)					2 305.98		33 431	14.498	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 41, 43, 52, 54; %=65 - по стр. 44, 46, 47, 50, 55, 57; %=61 - по стр. 59)					1 330.84		18 143	13.633	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					27 084.51		215 994	7.975	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 013.13		9 016	8.899	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 013.13		9 016	8.899	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					28 097.64		225 010	8.008	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	601.29	2.14	4 815	8.008	
	ИТОГО					28 698.93		229 825	8.008	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	573.98	2	4 597	8.009	
	ИТОГО					29 272.91		234 422	8.008	
	НДС 18%				18	5 269.12	18	42 196	8.008	
	ВСЕГО С НДС					34 542.03		276 618	8.008	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					2 305.98		33 431	14.498	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 330.84		18 143	13.633	
	
	Раздел 3.  УСТРОЙСТВО СКВЕРА	
	
60.	Е27-03-008-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3 конструкций		0.6286	6 528.10	4 103.56	50 623.75	31 822	7.755	
		Объем: 898*0.07									
60. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	179.8	113.02228	8.820	996.86	149.970	16 950	17.003	
60. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	45.63	28.683018	11.361	325.86	193.450	5 549	17.028	
60. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	44.08	27.708688	95.16	2 636.76	468.45	12 980	4.923	
			(1)			11.23	311.17	191.22	5 298	17.028	
60. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.55	0.97433	139.36	135.78	1 430.52	1 394	10.265	
			(1)			15.08	14.69	256.87	250	17.034	
60. 5.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	88.16	55.417376	6.03	334.17	8.99	498	1.491	
		Накладные расходы				142%	1 878.26	121%	27 224		
		Сметная прибыль				81%	1 071.40	65%	14 624		
		Всего с НР и СП					7 053.23		73 670		
	
61.	Е68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		3.31	1 689.81	5 593.28	15 301.41	50 648	9.055	
61. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	68.26	225.9406	9.160	2 069.62	155.940	35 233	17.024	
61. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	31.114	11.230	349.41	191.220	5 950	17.028	
61. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	31.114	95.16	2 960.81	468.45	14 575	4.923	
			(1)			11.23	349.41	191.22	5 950	17.028	
61. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	93.342	6.03	562.85	8.99	839	1.491	
		Накладные расходы				104%	2 515.79	88%	36 241		
		Сметная прибыль				60%	1 451.42	48%	19 768		
		Всего с НР и СП					9 560.49		106 657		
	
62.	Е68-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 м2 основания		2.95	151.12	445.81	2 566.26	7 570	16.98	
62. 1.	З1-100-17	Рабочий среднего разряда 1,7	чел.-ч	18.68	55.106	8.090	445.81	137.380	7 570	16.981	
		Накладные расходы				104%	463.64	88%	6 662		
		Сметная прибыль				60%	267.49	48%	3 634		
		Всего с НР и СП					1 176.94		17 865		
	
63.	Е27-03-008-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3 конструкций		0.0026	1 979.70	5.15	21 884.08	57	11.068	
		Объем: 2.6*0.1									
63. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	57.42	0.149292	8.280	1.24	140.760	21	17	
63. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	12.43	0.032318	15.080	0.49	256.870	8	17.034	
63. 3.	Х06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,65 м3	маш.-ч	9.27	0.024102	130.27	3.14	1 185.17	29	9.098	
			(1)			15.08	0.36	256.87	6	17.034	
63. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.16	0.008216	93.88	0.77	890.86	7	9.489	
			(1)			15.08	0.12	256.87	2	17.034	
		Накладные расходы				142%	2.46	121%	35		
		Сметная прибыль				81%	1.40	65%	19		
		Всего с НР и СП					9.01		111		
	
64.	Т01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		153.465	3.71	569.36	36.66	5 626	9.881	
		Объем: 331*0.3*0.15*2.2+62.86*1.8+0.26*1.8+295*0.04*0.6									
	
65.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		153.465	16.40	2 516.83	145.95	22 398	8.899	
		Объем: 331*0.3*0.15*2.2+62.86*1.8+0.26*1.8+295*0.04*0.6									
	
66.	Е59-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг	100 м решетки		1.24	514.68	638.20	7 266.07	9 010	14.118	
		Объем: 49.0+75									
66. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	47.3	58.652	8.430	494.44	143.350	8 408	17.005	
66. 2.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	4.7	5.828	1.52	8.86	3.21	19	2.112	
66. 3.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	3.9	4.836	13.15	63.59	51.59	249	3.923	
66. 4.	С101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.6	0.744	95.85	71.31	448.87	334	4.683	
		Накладные расходы				76%	375.77	65%	5 465		
		Сметная прибыль				60%	296.66	48%	4 036		
		Всего с НР и СП					1 310.64		18 511		
	
67.	С509-9900	Строительный мусор	т		3.1						
		Объем: (1.24)*2.5									
	
68.	Е09-03-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Демонтаж рекламного щита  МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.д)  При демонтаже (разборке) металлических конструкций	1 т конструкций		1.7	1 183.07	2 011.21	12 888.82	21 911	10.894	
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7	
68. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	44.296	75.3032	9.280	698.81	157.880	11 889	17.013	
68. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.674	4.5458	15.136	68.80	257.804	1 172	17.033	
68. 3.	Х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т	маш.-ч	0.07	0.119	134.97	16.06	2 085.69	248	15.453	
			(1)			17.21	2.05	292.54	35	16.998	
68. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.084	0.1428	113.70	16.24	810.77	116	7.131	
			(1)			15.08	2.15	256.87	37	17.034	
68. 5.	Х02-1244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 25 т	маш.-ч	2.52	4.284	132.52	567.72	1 076.46	4 612	8.123	
			(1)			15.08	64.60	256.87	1 100	17.034	
68. 6.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.022	1.7374	1.52	2.64	3.21	6	2.112	
68. 7.	Х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.07	0.119	14.19	1.69	96.41	11	6.794	
68. 8.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.133	0.2261	101.31	22.91	999.00	226	9.861	
			(1)			12.94	2.93	219.76	50	16.983	
68. 9.	С101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.00017	42 199.00	7.17	204 231.36	35	4.84	
68. 10.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	1.2	2.04	13.15	26.83	51.59	105	3.923	
68. 11.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.000051	5 233.80	0.27	51 322.60	3	9.806	
68. 12.	С101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.003298	5 919.30	19.52	38 886.83	128	6.569	
68. 13.	С101-1513	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.00044	0.000748	14 044.00	10.50	52 249.35	39	3.72	
68. 14.	С101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.021	0.0357	16 152.00	576.63	120 128.96	4 289	7.437	
68. 15.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.000017	10 705.00	0.18	54 434.60	1	5.085	
68. 16.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.36	0.612	8.54	5.23	47.09	29	5.514	
68. 17.	С101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.00102	14 737.00	15.03	79 545.15	81	5.398	
68. 18.	С102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.001751	2 214.00	3.88	9 095.06	16	4.108	
68. 19.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.000527	20 496.00	10.80	72 156.04	38	3.52	
68. 20.	С201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.00034	18 473.00	6.28	92 065.62	31	4.984	
68. 21.	С508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.03179	89.00	2.83	283.65	9	3.187	
		Накладные расходы				90%	690.85	77%	10 057		
		Сметная прибыль				72%	552.68	58%	7 575		
		Всего с НР и СП					3 254.74		39 543		
	
69.	С508-0097 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м		-0.0318	89.00	-2.83	283.65	-9	3.18	
		Объем: (1.7)*(-0.0187)									
	
70.	С101-0309 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Канаты пеньковые пропитанные	т		-0.0002	42 199.00	-8.44	204 231.36	-41	4.858	
		Объем: (1.7)*(-0.0001)									
	
71.	С101-0324 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кислород технический: газообразный	м3		-2.04	13.15	-26.83	51.59	-105	3.914	
		Объем: (1.7)*(-1.2)									
	
72.	С101-0797 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т		-0.0001	5 233.80	-0.52	51 322.60	-5	9.615	
		Объем: (1.7)*(-0.00003)									
	
73.	С101-1019 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т		-0.0033	5 919.30	-19.53	38 886.83	-128	6.554	
		Объем: (1.7)*(-0.00194)									
	
74.	С101-1513 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т		-0.0007	14 044.00	-9.83	52 249.35	-37	3.764	
		Объем: (1.7)*(-0.00044)									
	
75.	С101-1714 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Болты с гайками и шайбами строительные	т		-0.0357	16 152.00	-576.63	120 128.96	-4 289	7.438	
		Объем: (1.7)*(-0.021)									
	
76.	С101-1805 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Гвозди строительные	т		-0.00002	10 705.00	-0.21	54 434.60	-1	4.762	
		Объем: (1.7)*(-0.00001)									
	
77.	С101-2278 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Пропан-бутан, смесь техническая	кг		-0.612	8.54	-5.23	47.09	-29	5.545	
		Объем: (1.7)*(-0.36)									
	
78.	С101-2467 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Растворитель марки: Р-4	т		-0.001	14 737.00	-14.74	79 545.15	-80	5.427	
		Объем: (1.7)*(-0.0006)									
	
79.	С102-0023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3		-0.0018	2 214.00	-3.99	9 095.06	-16	4.01	
		Объем: (1.7)*(-0.00103)									
	
80.	С113-0021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т		-0.0005	20 496.00	-10.25	72 156.04	-36	3.512	
		Объем: (1.7)*(-0.00031)									
	
81.	С201-0756 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т		-0.0003	18 473.00	-5.54	92 065.62	-28	5.054	
		Объем: (1.7)*(-0.0002)									

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					15 198.83		144 238	9.49	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					10 786.00		99 107	9.188	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=121 - по стр. 60, 63; %=88 - по стр. 61, 62; %=65 - по стр. 66)					5 235.93		75 627	14.444	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 60, 63; %=48 - по стр. 61, 62, 66)					3 088.37		42 080	13.625	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					19 110.30		216 814	11.345	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 326.64		17 107	12.895	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 68)					690.85		10 057	14.557	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 68)					552.68		7 575	13.706	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 570.17		34 739	13.516	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 086.19		28 024	9.08	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 086.19		28 024	9.08	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					24 766.66		279 577	11.288	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	530.01	2.14	5 983	11.288	
	ИТОГО					25 296.67		285 560	11.288	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	505.93	2	5 711	11.288	
	ИТОГО					25 802.60		291 271	11.288	
	НДС 18%				18	4 644.47	18	52 429	11.288	
	ВСЕГО С НДС					30 447.07		343 700	11.288	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					5 926.78		85 684	14.457	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					3 641.05		49 655	13.638	
	
	Раздел 4.  ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Мощение территории плиткой толщ. 8 см  Тип 1   (Автостоянка S=416м2)	
82.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.1664	4 846.79	806.51	49 459.80	8 230	10.204	
		Объем: 416*0.4									
82. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	2.509312	8.280	20.78	140.760	353	17	
82. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	7.258368	15.080	109.46	256.870	1 864	17.034	
82. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	5.537792	112.40	622.45	1 144.08	6 336	10.179	
			(1)			15.08	83.51	256.87	1 422	17.034	
82. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.720576	93.88	161.53	890.86	1 533	9.489	
			(1)			15.08	25.95	256.87	442	17.034	
82. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.006656	263.51	1.75	1 266.59	8	4.807	
		Накладные расходы				95%	123.73	81%	1 796		
		Сметная прибыль				43%	56.00	34%	754		
		Всего с НР и СП					986.24		10 780		
	
83.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		266.24	16.40	4 366.34	145.95	38 858	8.899	
		Объем: 166.4*1.6									
	
84.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.1664	344.93	57.40	3 421.73	569	9.913	
84. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.497536	8.280	4.12	140.760	70	17	
84. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.542464	15.080	8.18	256.870	139	17.034	
84. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.542464	93.88	50.93	890.86	483	9.489	
			(1)			15.08	8.18	256.87	139	17.034	
84. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.011648	126.43	1.47	1 018.85	12	8.059	
			(1)			12.94	0.15	219.76	3	16.983	
84. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.003328	263.51	0.88	1 266.59	4	4.807	
		Накладные расходы				95%	11.69	81%	169		
		Сметная прибыль				43%	5.29	34%	71		
		Всего с НР и СП					74.37		809		
	
85.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.832	2 520.14	2 096.76	17 348.53	14 434	6.884	
		Объем: 416*0.2									
85. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	13.07904	8.510	111.30	144.650	1 892	16.998	
85. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	11.54816	14.301	165.15	243.333	2 810	17.015	
85. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	3.56928	102.57	366.10	835.60	2 982	8.147	
			(1)			11.23	40.08	191.22	683	17.028	
85. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.47264	139.36	205.23	1 430.52	2 107	10.265	
			(1)			15.08	22.21	256.87	378	17.034	
85. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	5.89056	223.58	1 317.01	1 170.91	6 897	5.237	
			(1)			16.11	94.90	273.99	1 614	17.007	
85. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.61568	133.41	82.14	763.85	470	5.726	
			(1)			12.94	7.97	219.76	135	16.983	
85. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	4.16	3.60	14.98	20.52	85	5.7	
		Накладные расходы				142%	392.56	121%	5 689		
		Сметная прибыль				81%	223.92	65%	3 056		
		Всего с НР и СП					2 713.24		23 180		
	
86.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		91.52	104.66	9 578.48	516.66	47 285	4.937	
		Объем: 83.2*1.10									
	
87.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		0.416	61 088.01	25 412.61	523 248.53	217 671	8.565	
87. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	15.37536	8.670	133.30	147.370	2 266	16.998	
87. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	17.4512	14.601	254.80	248.282	4 333	17.005	
87. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	1.65568	102.57	169.82	835.60	1 383	8.147	
			(1)			11.23	18.59	191.22	317	17.028	
87. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	1.07744	93.88	101.15	890.86	960	9.489	
			(1)			15.08	16.25	256.87	277	17.034	
87. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.17056	139.36	23.77	1 430.52	244	10.265	
			(1)			15.08	2.57	256.87	44	17.034	
87. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	4.0352	76.06	306.92	517.81	2 089	6.808	
			(1)			12.94	52.22	219.76	887	16.983	
87. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	9.01056	110.81	998.46	779.38	7 023	7.033	
			(1)			16.11	145.16	273.99	2 469	17.007	
87. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	1.23136	133.41	164.28	763.85	941	5.726	
			(1)			12.94	15.93	219.76	271	16.983	
87. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.2704	127.56	34.49	698.95	189	5.479	
			(1)			15.08	4.08	256.87	69	17.034	
87. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	6.24	400.56	2 499.49	3 333.65	20 802	8.322	
87. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	78.624	266.28	20 936.00	2 308.69	181 518	8.67	
87. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	12.48	3.60	44.93	20.52	256	5.7	
		Накладные расходы				142%	551.10	121%	7 985		
		Сметная прибыль				81%	314.36	65%	4 289		
		Всего с НР и СП					26 278.07		229 945		
	
88.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.208	14 953.22	3 110.27	73 400.04	15 267	4.909	
		Объем: 416*0.05									
88. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	1.02544	11.972	12.28	203.871	209	17.029	
88. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.82784	102.57	84.91	835.60	692	8.147	
			(1)			11.23	9.30	191.22	158	17.028	
88. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.1976	139.36	27.54	1 430.52	283	10.265	
			(1)			15.08	2.98	256.87	51	17.034	
88. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	21.216	141.30	2 997.82	673.68	14 293	4.768	
		Накладные расходы				142%	17.44	121%	253		
		Сметная прибыль				81%	9.95	65%	136		
		Всего с НР и СП					3 137.65		15 656		
	
89.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-21.216	141.30	-2 997.82	673.68	-14 293	4.768	
		Объем: (0.208)*(-102.0)									
	
90.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		21.216	280.61	5 953.42	2 121.17	45 003	7.559	
		Объем: 20.8*1.02									
	
91.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		41.6	144.07	5 993.12	2 196.06	91 356	15.243	
91. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	490.88	10.360	5 085.52	176.300	86 542	17.017	
91. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	2.496	12.085	30.16	205.490	513	17.004	
91. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	1.248	102.57	128.01	835.60	1 043	8.147	
			(1)			11.23	14.02	191.22	239	17.028	
91. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	1.248	133.41	166.50	763.85	953	5.726	
			(1)			12.94	16.15	219.76	274	16.983	
91. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	23.712	10.08	239.02	13.73	326	1.362	
91. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	1.248	101.31	126.43	999.00	1 247	9.861	
			(1)			12.94	16.15	219.76	274	16.983	
91. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	2.08	104.66	217.69	516.66	1 075	4.937	
91. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	8.32	3.60	29.95	20.52	171	5.7	
		Накладные расходы				142%	7 264.27	121%	105 337		
		Сметная прибыль				81%	4 143.70	65%	56 586		
		Всего с НР и СП					17 401.09		253 278		
	
92.	С4 Цена поставщи.	Плитка дорожная  бетонная 450х180мм via trio цвет popialaty	м2		424.32	187.31	79 479.38	1 088.27	461 775	5.81	
		Объем: 416*1.02									
	
	Мощение территории плиткой толщ. 8 см  Тип 1   (Автостоянка S=162м2)	
93.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0648	4 846.79	314.07	49 459.80	3 205	10.205	
		Объем: 162*0.4									
93. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.977184	8.280	8.09	140.760	138	17	
93. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	2.826576	15.080	42.62	256.870	726	17.034	
93. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	2.156544	112.40	242.40	1 144.08	2 467	10.179	
			(1)			15.08	32.52	256.87	554	17.034	
93. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.670032	93.88	62.90	890.86	597	9.489	
			(1)			15.08	10.10	256.87	172	17.034	
93. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.002592	263.51	0.68	1 266.59	3	4.807	
		Накладные расходы				95%	48.17	81%	700		
		Сметная прибыль				43%	21.81	34%	294		
		Всего с НР и СП					384.05		4 199		
	
94.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		103.68	16.40	1 700.35	145.95	15 132	8.899	
		Объем: 64.8*1.6									
	
95.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.0648	344.93	22.35	3 421.73	222	9.933	
95. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.193752	8.280	1.60	140.760	27	17	
95. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.211248	15.080	3.19	256.870	54	17.034	
95. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.211248	93.88	19.83	890.86	188	9.489	
			(1)			15.08	3.19	256.87	54	17.034	
95. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.004536	126.43	0.57	1 018.85	5	8.059	
			(1)			12.94	0.06	219.76	1	16.983	
95. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.001296	263.51	0.34	1 266.59	2	4.807	
		Накладные расходы				95%	4.55	81%	66		
		Сметная прибыль				43%	2.06	34%	28		
		Всего с НР и СП					28.96		315		
	
96.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.324	2 520.14	816.53	17 348.53	5 621	6.884	
		Объем: 162*0.2									
96. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	5.09328	8.510	43.34	144.650	737	16.998	
96. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	4.49712	14.301	64.31	243.333	1 094	17.015	
96. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	1.38996	102.57	142.57	835.60	1 161	8.147	
			(1)			11.23	15.61	191.22	266	17.028	
96. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.57348	139.36	79.92	1 430.52	820	10.265	
			(1)			15.08	8.65	256.87	147	17.034	
96. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	2.29392	223.58	512.87	1 170.91	2 686	5.237	
			(1)			16.11	36.96	273.99	629	17.007	
96. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.23976	133.41	31.99	763.85	183	5.726	
			(1)			12.94	3.10	219.76	53	16.983	
96. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	1.62	3.60	5.83	20.52	33	5.7	
		Накладные расходы				142%	152.86	121%	2 216		
		Сметная прибыль				81%	87.20	65%	1 190		
		Всего с НР и СП					1 056.59		9 027		
	
97.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		35.64	104.66	3 730.08	516.66	18 414	4.937	
		Объем: 32.4*1.10									
	
98.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		0.162	61 088.01	9 896.26	523 248.53	84 766	8.565	
98. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	5.98752	8.670	51.91	147.370	882	16.998	
98. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	6.7959	14.601	99.23	248.282	1 687	17.005	
98. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.64476	102.57	66.13	835.60	539	8.147	
			(1)			11.23	7.24	191.22	123	17.028	
98. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	0.41958	93.88	39.39	890.86	374	9.489	
			(1)			15.08	6.33	256.87	108	17.034	
98. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.06642	139.36	9.26	1 430.52	95	10.265	
			(1)			15.08	1.00	256.87	17	17.034	
98. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	1.5714	76.06	119.52	517.81	814	6.808	
			(1)			12.94	20.33	219.76	345	16.983	
98. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	3.50892	110.81	388.82	779.38	2 735	7.033	
			(1)			16.11	56.53	273.99	961	17.007	
98. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	0.47952	133.41	63.97	763.85	366	5.726	
			(1)			12.94	6.20	219.76	105	16.983	
98. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.1053	127.56	13.43	698.95	74	5.479	
			(1)			15.08	1.59	256.87	27	17.034	
98. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	2.43	400.56	973.36	3 333.65	8 101	8.322	
98. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	30.618	266.28	8 152.96	2 308.69	70 687	8.67	
98. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	4.86	3.60	17.50	20.52	100	5.7	
		Накладные расходы				142%	214.62	121%	3 108		
		Сметная прибыль				81%	122.42	65%	1 670		
		Всего с НР и СП					10 233.30		89 544		
	
99.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.081	14 953.22	1 211.21	73 400.04	5 945	4.908	
		Объем: 162*0.05									
99. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.39933	11.972	4.78	203.871	81	17.029	
99. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.32238	102.57	33.07	835.60	269	8.147	
			(1)			11.23	3.62	191.22	62	17.028	
99. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.07695	139.36	10.72	1 430.52	110	10.265	
			(1)			15.08	1.16	256.87	20	17.034	
99. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	8.262	141.30	1 167.42	673.68	5 566	4.768	
		Накладные расходы				142%	6.79	121%	98		
		Сметная прибыль				81%	3.87	65%	53		
		Всего с НР и СП					1 221.87		6 096		
	
100.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-8.262	141.30	-1 167.42	673.68	-5 566	4.768	
		Объем: (0.081)*(-102.0)									
	
101.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		8.262	280.61	2 318.40	2 121.17	17 525	7.559	
		Объем: 8.1*1.02									
	
102.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		16.2	144.07	2 333.86	2 196.06	35 576	15.243	
102. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	191.16	10.360	1 980.42	176.300	33 702	17.017	
102. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.972	12.085	11.75	205.490	200	17.004	
102. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.486	102.57	49.85	835.60	406	8.147	
			(1)			11.23	5.46	191.22	93	17.028	
102. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.486	133.41	64.84	763.85	371	5.726	
			(1)			12.94	6.29	219.76	107	16.983	
102. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	9.234	10.08	93.08	13.73	127	1.362	
102. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.486	101.31	49.24	999.00	486	9.861	
			(1)			12.94	6.29	219.76	107	16.983	
102. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.81	104.66	84.77	516.66	418	4.937	
102. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	3.24	3.60	11.66	20.52	66	5.7	
		Накладные расходы				142%	2 828.88	121%	41 021		
		Сметная прибыль				81%	1 613.66	65%	22 036		
		Всего с НР и СП					6 776.40		98 634		
	
103.	С5 Цена поставщи.	Плитка дорожная  бетонная 450х180мм via trio цвет postello	м2		165.24	187.31	30 951.10	1 088.27	179 826	5.81	
		Объем: 162*1.02									
	
	Мощение территории плиткой толщ. 8 см  Тип 1   (Автостоянка S=42м2)	
104.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0168	4 846.79	81.43	49 459.80	831	10.205	
		Объем: 42*0.4									
104. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.253344	8.280	2.10	140.760	36	17	
104. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.732816	15.080	11.05	256.870	188	17.034	
104. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.559104	112.40	62.84	1 144.08	640	10.179	
			(1)			15.08	8.43	256.87	144	17.034	
104. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.173712	93.88	16.31	890.86	155	9.489	
			(1)			15.08	2.62	256.87	45	17.034	
104. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000672	263.51	0.18	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	12.49	81%	181		
		Сметная прибыль				43%	5.65	34%	76		
		Всего с НР и СП					99.58		1 089		
	
105.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		26.88	16.40	440.83	145.95	3 923	8.899	
		Объем: 16.8*1.6									
	
106.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.0168	344.93	5.79	3 421.73	57	9.845	
106. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.050232	8.280	0.42	140.760	7	17	
106. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.054768	15.080	0.83	256.870	14	17.034	
106. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.054768	93.88	5.14	890.86	49	9.489	
			(1)			15.08	0.83	256.87	14	17.034	
106. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.001176	126.43	0.15	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
106. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.000336	263.51	0.09	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	1.19	81%	17		
		Сметная прибыль				43%	0.54	34%	7		
		Всего с НР и СП					7.52		81		
	
107.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.084	2 520.14	211.69	17 348.53	1 457	6.883	
		Объем: 42*0.2									
107. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	1.32048	8.510	11.24	144.650	191	16.998	
107. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.16592	14.301	16.67	243.333	284	17.015	
107. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.36036	102.57	36.96	835.60	301	8.147	
			(1)			11.23	4.05	191.22	69	17.028	
107. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.14868	139.36	20.72	1 430.52	213	10.265	
			(1)			15.08	2.24	256.87	38	17.034	
107. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.59472	223.58	132.97	1 170.91	696	5.237	
			(1)			16.11	9.58	273.99	163	17.007	
107. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.06216	133.41	8.29	763.85	47	5.726	
			(1)			12.94	0.80	219.76	14	16.983	
107. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.42	3.60	1.51	20.52	9	5.7	
		Накладные расходы				142%	39.63	121%	575		
		Сметная прибыль				81%	22.61	65%	309		
		Всего с НР и СП					273.93		2 341		
	
108.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		9.24	104.66	967.06	516.66	4 774	4.937	
		Объем: 8.4*1.10									
	
109.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		0.042	61 088.01	2 565.70	523 248.53	21 976	8.565	
109. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	1.55232	8.670	13.46	147.370	229	16.998	
109. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	1.7619	14.601	25.73	248.282	437	17.005	
109. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.16716	102.57	17.15	835.60	140	8.147	
			(1)			11.23	1.88	191.22	32	17.028	
109. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	0.10878	93.88	10.21	890.86	97	9.489	
			(1)			15.08	1.64	256.87	28	17.034	
109. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.01722	139.36	2.40	1 430.52	25	10.265	
			(1)			15.08	0.26	256.87	4	17.034	
109. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	0.4074	76.06	30.99	517.81	211	6.808	
			(1)			12.94	5.27	219.76	90	16.983	
109. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	0.90972	110.81	100.81	779.38	709	7.033	
			(1)			16.11	14.66	273.99	249	17.007	
109. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	0.12432	133.41	16.59	763.85	95	5.726	
			(1)			12.94	1.61	219.76	27	16.983	
109. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.0273	127.56	3.48	698.95	19	5.479	
			(1)			15.08	0.41	256.87	7	17.034	
109. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	0.63	400.56	252.35	3 333.65	2 100	8.322	
109. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	7.938	266.28	2 113.73	2 308.69	18 326	8.67	
109. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	1.26	3.60	4.54	20.52	26	5.7	
		Накладные расходы				142%	55.65	121%	806		
		Сметная прибыль				81%	31.74	65%	433		
		Всего с НР и СП					2 653.09		23 215		
	
110.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.021	14 953.22	314.02	73 400.04	1 541	4.907	
		Объем: 42*0.05									
110. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.10353	11.972	1.24	203.871	21	17.029	
110. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.08358	102.57	8.57	835.60	70	8.147	
			(1)			11.23	0.94	191.22	16	17.028	
110. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.01995	139.36	2.78	1 430.52	29	10.265	
			(1)			15.08	0.30	256.87	5	17.034	
110. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	2.142	141.30	302.66	673.68	1 443	4.768	
		Накладные расходы				142%	1.76	121%	25		
		Сметная прибыль				81%	1.00	65%	14		
		Всего с НР и СП					316.79		1 580		
	
111.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-2.142	141.30	-302.66	673.68	-1 443	4.768	
		Объем: (0.021)*(-102.0)									
	
112.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		2.142	280.61	601.07	2 121.17	4 544	7.56	
		Объем: 2.1*1.02									
	
113.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		4.2	144.07	605.07	2 196.06	9 223	15.243	
113. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	49.56	10.360	513.44	176.300	8 737	17.017	
113. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.252	12.085	3.05	205.490	52	17.004	
113. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.126	102.57	12.92	835.60	105	8.147	
			(1)			11.23	1.41	191.22	24	17.028	
113. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.126	133.41	16.81	763.85	96	5.726	
			(1)			12.94	1.63	219.76	28	16.983	
113. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	2.394	10.08	24.13	13.73	33	1.362	
113. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.126	101.31	12.77	999.00	126	9.861	
			(1)			12.94	1.63	219.76	28	16.983	
113. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.21	104.66	21.98	516.66	108	4.937	
113. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.84	3.60	3.02	20.52	17	5.7	
		Накладные расходы				142%	733.42	121%	10 635		
		Сметная прибыль				81%	418.36	65%	5 713		
		Всего с НР и СП					1 756.84		25 571		
	
114.	С6 Цена поставщи.	Плитка дорожная  бетонная 100х100мм pepito цвет antracytowy	м2		42.84	189.73	8 128.03	1 102.33	47 224	5.81	
		Объем: 42*1.02									
	
	Мощение территории плиткой толщ. 7 см  Тип 2 (S=243м2)	
115.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0608	4 846.79	294.69	49 459.80	3 007	10.204	
		Объем: 243*0.25									
115. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.916864	8.280	7.59	140.760	129	17	
115. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	2.652096	15.080	39.99	256.870	681	17.034	
115. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	2.023424	112.40	227.43	1 144.08	2 315	10.179	
			(1)			15.08	30.51	256.87	520	17.034	
115. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.628672	93.88	59.02	890.86	560	9.489	
			(1)			15.08	9.48	256.87	161	17.034	
115. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.002432	263.51	0.64	1 266.59	3	4.807	
		Накладные расходы				95%	45.20	81%	656		
		Сметная прибыль				43%	20.46	34%	275		
		Всего с НР и СП					360.35		3 939		
	
116.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		97.28	16.40	1 595.39	145.95	14 198	8.899	
		Объем: 60.8*1.6									
	
117.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.0608	344.93	20.97	3 421.73	208	9.919	
117. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.181792	8.280	1.51	140.760	26	17	
117. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.198208	15.080	2.99	256.870	51	17.034	
117. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.198208	93.88	18.61	890.86	177	9.489	
			(1)			15.08	2.99	256.87	51	17.034	
117. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.004256	126.43	0.54	1 018.85	4	8.059	
			(1)			12.94	0.06	219.76	1	16.983	
117. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.001216	263.51	0.32	1 266.59	2	4.807	
		Накладные расходы				95%	4.28	81%	62		
		Сметная прибыль				43%	1.94	34%	26		
		Всего с НР и СП					27.18		297		
	
118.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.486	2 520.14	1 224.79	17 348.53	8 431	6.884	
		Объем: 243*0.2									
118. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	7.63992	8.510	65.02	144.650	1 105	16.998	
118. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	6.74568	14.301	96.47	243.333	1 641	17.015	
118. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	2.08494	102.57	213.85	835.60	1 742	8.147	
			(1)			11.23	23.41	191.22	399	17.028	
118. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.86022	139.36	119.88	1 430.52	1 231	10.265	
			(1)			15.08	12.97	256.87	221	17.034	
118. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	3.44088	223.58	769.31	1 170.91	4 029	5.237	
			(1)			16.11	55.43	273.99	943	17.007	
118. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.35964	133.41	47.98	763.85	275	5.726	
			(1)			12.94	4.65	219.76	79	16.983	
118. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	2.43	3.60	8.75	20.52	50	5.7	
		Накладные расходы				142%	229.32	121%	3 323		
		Сметная прибыль				81%	130.81	65%	1 785		
		Всего с НР и СП					1 584.91		13 539		
	
119.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		53.46	104.66	5 595.12	516.66	27 621	4.937	
		Объем: 48.6*1.1									
	
120.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.1215	14 953.22	1 816.82	73 400.04	8 918	4.909	
		Объем: 243*0.05									
120. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.598995	11.972	7.17	203.871	122	17.029	
120. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.48357	102.57	49.60	835.60	404	8.147	
			(1)			11.23	5.43	191.22	92	17.028	
120. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.115425	139.36	16.09	1 430.52	165	10.265	
			(1)			15.08	1.74	256.87	30	17.034	
120. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	12.393	141.30	1 751.13	673.68	8 349	4.768	
		Накладные расходы				142%	10.18	121%	148		
		Сметная прибыль				81%	5.81	65%	79		
		Всего с НР и СП					1 832.81		9 145		
	
121.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-12.393	141.30	-1 751.13	673.68	-8 349	4.768	
		Объем: (0.1215)*(-102.0)									
	
122.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		12.393	280.61	3 477.60	2 121.17	26 288	7.559	
		Объем: 12.15*1.02									
	
123.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		24.3	144.07	3 500.79	2 196.06	53 364	15.243	
123. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	286.74	10.360	2 970.63	176.300	50 552	17.017	
123. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	1.458	12.085	17.62	205.490	300	17.004	
123. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.729	102.57	74.77	835.60	609	8.147	
			(1)			11.23	8.19	191.22	139	17.028	
123. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.729	133.41	97.26	763.85	557	5.726	
			(1)			12.94	9.43	219.76	160	16.983	
123. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	13.851	10.08	139.62	13.73	190	1.362	
123. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.729	101.31	73.85	999.00	728	9.861	
			(1)			12.94	9.43	219.76	160	16.983	
123. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.215	104.66	127.16	516.66	628	4.937	
123. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	4.86	3.60	17.50	20.52	100	5.7	
		Накладные расходы				142%	4 243.32	121%	61 531		
		Сметная прибыль				81%	2 420.48	65%	33 054		
		Всего с НР и СП					10 164.59		147 949		
	
124.	С7 Цена поставщи.	Плитка тротуарная 500х500мм  Karre цвет pergaminowa biel	м2		247.86	188.63	46 753.83	1 095.94	271 640	5.81	
		Объем: 243*1.02									
	
	Мощение территории плиткой толщ. 30-40мм  Тип 3 (S=27м2)	
125.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0084	4 846.79	40.71	49 459.80	415	10.194	
		Объем: 27*0.310									
125. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.126672	8.280	1.05	140.760	18	17	
125. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.366408	15.080	5.53	256.870	94	17.034	
125. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.279552	112.40	31.42	1 144.08	320	10.179	
			(1)			15.08	4.22	256.87	72	17.034	
125. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.086856	93.88	8.15	890.86	77	9.489	
			(1)			15.08	1.31	256.87	22	17.034	
125. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000336	263.51	0.09	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	6.25	81%	91		
		Сметная прибыль				43%	2.83	34%	38		
		Всего с НР и СП					49.79		544		
	
126.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		13.44	16.40	220.42	145.95	1 962	8.901	
		Объем: 8.4*1.6									
	
127.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.0084	344.93	2.90	3 421.73	29	10	
127. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.025116	8.280	0.21	140.760	4	17	
127. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.027384	15.080	0.41	256.870	7	17.034	
127. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.027384	93.88	2.57	890.86	24	9.489	
			(1)			15.08	0.41	256.87	7	17.034	
127. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.000588	126.43	0.07	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
127. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.000168	263.51	0.04	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.59	81%	9		
		Сметная прибыль				43%	0.27	34%	4		
		Всего с НР и СП					3.76		42		
	
128.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.054	2 520.14	136.09	17 348.53	937	6.885	
		Объем: 27*0.2									
128. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	0.84888	8.510	7.22	144.650	123	16.998	
128. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.74952	14.301	10.72	243.333	182	17.015	
128. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.23166	102.57	23.76	835.60	194	8.147	
			(1)			11.23	2.60	191.22	44	17.028	
128. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.09558	139.36	13.32	1 430.52	137	10.265	
			(1)			15.08	1.44	256.87	25	17.034	
128. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.38232	223.58	85.48	1 170.91	448	5.237	
			(1)			16.11	6.16	273.99	105	17.007	
128. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.03996	133.41	5.33	763.85	31	5.726	
			(1)			12.94	0.52	219.76	9	16.983	
128. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.27	3.60	0.97	20.52	6	5.7	
		Накладные расходы				142%	25.47	121%	369		
		Сметная прибыль				81%	14.53	65%	198		
		Всего с НР и СП					176.10		1 504		
	
129.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		5.94	104.66	621.68	516.66	3 069	4.937	
		Объем: 5.4*1.1									
	
130.	Е11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя		2.7	725.26	1 958.20	3 827.43	10 334	5.277	
		Объем: 27*0.1									
130. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	3.66	9.882	8.900	87.95	151.270	1 495	16.997	
130. 2.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	1.296	0.62	0.80	2.92	4	4.71	
130. 3.	С101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0054	8 095.10	43.71	23 453.30	127	2.897	
130. 4.	С102-0138	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0027	747.34	2.02	3 626.06	10	4.852	
130. 5.	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	1.02	2.754	660.97	1 820.31	3 151.63	8 680	4.768	
130. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	0.945	3.60	3.40	20.52	19	5.7	
		Накладные расходы				123%	108.18	105%	1 570		
		Сметная прибыль				64%	56.29	51%	762		
		Всего с НР и СП					2 122.67		12 666		
	
131.	Е06-01-015-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т		0.0216	6 050.46	130.69	37 496.19	810	6.198	
		Объем: 27*0.8/1000									
131. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	12.64	0.273024	9.400	2.57	159.830	44	17.003	
131. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.003456	15.080	0.05	256.870	1	17.034	
131. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.16	0.003456	113.70	0.39	810.77	3	7.131	
			(1)			15.08	0.05	256.87	1	17.034	
131. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.004752	101.31	0.48	999.00	5	9.861	
			(1)			12.94	0.06	219.76	1	16.983	
131. 5.	С101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.0006048	9 906.00	5.99	49 384.46	30	4.985	
131. 6.	С204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	1	0.0216	5 613.80	121.26	33 743.67	729	6.011	
		Накладные расходы				105%	2.75	89%	40		
		Сметная прибыль				55%	1.44	44%	20		
		Всего с НР и СП					134.88		870		
	
132.	С101-0816 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т		-0.0006	9 906.00	-5.94	49 384.46	-30	5.051	
		Объем: (0.0216)*(-0.028)									
	
133.	С204-0100 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т		-0.0216	5 613.80	-121.26	33 743.67	-729	6.012	
		Объем: (0.0216)*(-1.0)									
	
134.	С204-0096 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т		0.0216	8 902.52	192.29	62 801.67	1 357	7.057	
		Объем: 27*0.8/1000									
	
135.	Е11-01-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство покрытий на растворе церезит из плиток: бетонных, цементных или мозаичных	100 м2 покрытия		0.27	12 765.58	3 446.71	57 202.42	15 445	4.481	
135. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	81.31	21.9537	8.820	193.63	149.970	3 292	17.003	
135. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.93	0.7911	14.607	11.56	248.804	197	17.033	
135. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.36	0.0972	102.57	9.97	835.60	81	8.147	
			(1)			11.23	1.09	191.22	19	17.028	
135. 4.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	2.57	0.6939	32.61	22.63	300.82	209	9.225	
			(1)			15.08	10.46	256.87	178	17.034	
135. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.84	0.2268	101.31	22.98	999.00	227	9.861	
			(1)			12.94	2.93	219.76	50	16.983	
135. 6.	С101-0631	Опилки древесные	м3	3.06	0.8262	18.99	15.69	115.19	95	6.066	
135. 7.	С402-0006	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м3	1.3	0.351	658.94	231.29	3 454.07	1 212	5.242	
135. 8.	С403-0104	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: 300, толщина 35 мм	м2	102	27.54	107.00	2 946.78	374.25	10 307	3.498	
135. 9.	С411-0001	Вода	м3	3.85	1.0395	3.60	3.74	20.52	21	5.7	
		Накладные расходы				123%	252.38	105%	3 663		
		Сметная прибыль				64%	131.32	51%	1 779		
		Всего с НР и СП					3 830.42		20 888		
	
136.	С402-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	м3		-0.351	658.94	-231.29	3 454.07	-1 212	5.24	
		Объем: (0.27)*(-1.3)									
	
137.	С101-4373 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Клей плиточный <Ceresit> CM17	кг		210.6	13.17	2 773.60	47.02	9 902	3.57	
	
138.	С403-0104 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: 300, толщина 35 мм	м2		-27.54	107.00	-2 946.78	374.25	-10 307	3.498	
		Объем: (0.27)*(-102.0)									
	
139.	С8 Цена поставщи.	Плитка тротуарная бетонная толщ 30-40мм Venetia Kolo 3000х3000 мм цвет verno	м2		27.54	334.93	9 223.97	1 945.94	53 591	5.81	
		Объем: 27*1.02									
	
	Установка бортовых камней	
140.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.02151	4 846.79	104.25	49 459.80	1 064	10.206	
		Объем: 10*0.3*0.3+368*0.28*0.2									
140. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.3243708	8.280	2.69	140.760	46	17	
140. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.9382662	15.080	14.15	256.870	241	17.034	
140. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.7158528	112.40	80.46	1 144.08	819	10.179	
			(1)			15.08	10.80	256.87	184	17.034	
140. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.2224134	93.88	20.88	890.86	198	9.489	
			(1)			15.08	3.35	256.87	57	17.034	
140. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0008604	263.51	0.23	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	16.00	81%	232		
		Сметная прибыль				43%	7.24	34%	98		
		Всего с НР и СП					127.49		1 394		
	
141.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		34.416	16.40	564.42	145.95	5 023	8.899	
		Объем: 21.51*1.6									
	
142.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.02151	344.93	7.42	3 421.73	74	9.973	
142. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.0643149	8.280	0.53	140.760	9	17	
142. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.0701226	15.080	1.06	256.870	18	17.034	
142. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.0701226	93.88	6.58	890.86	62	9.489	
			(1)			15.08	1.06	256.87	18	17.034	
142. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0015057	126.43	0.19	1 018.85	2	8.059	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
142. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0004302	263.51	0.11	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	1.51	81%	22		
		Сметная прибыль				43%	0.68	34%	9		
		Всего с НР и СП					9.61		105		
	
143.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.109	2 520.14	274.70	17 348.53	1 891	6.884	
		Объем: 10*0.3*0.2+368*0.28*0.1									
143. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	1.71348	8.510	14.58	144.650	248	16.998	
143. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.51292	14.301	21.64	243.333	368	17.015	
143. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.46761	102.57	47.96	835.60	391	8.147	
			(1)			11.23	5.25	191.22	89	17.028	
143. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.19293	139.36	26.89	1 430.52	276	10.265	
			(1)			15.08	2.91	256.87	50	17.034	
143. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.77172	223.58	172.54	1 170.91	904	5.237	
			(1)			16.11	12.43	273.99	211	17.007	
143. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.08066	133.41	10.76	763.85	62	5.726	
			(1)			12.94	1.04	219.76	18	16.983	
143. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.545	3.60	1.96	20.52	11	5.7	
		Накладные расходы				142%	51.43	121%	745		
		Сметная прибыль				81%	29.34	65%	400		
		Всего с НР и СП					355.47		3 037		
	
144.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		11.99	104.66	1 254.87	516.66	6 195	4.937	
		Объем: 10.9*1.1									
	
145.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		0.1	5 013.40	501.34	32 447.66	3 245	6.473	
145. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	7.608	8.970	68.24	152.560	1 161	17.008	
145. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.068	15.080	1.03	256.870	17	17.034	
145. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.068	113.70	7.73	810.77	55	7.131	
			(1)			15.08	1.03	256.87	17	17.034	
145. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.004	101.31	0.41	999.00	4	9.861	
			(1)			12.94	0.05	219.76	1	16.983	
145. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.0001	10 705.00	1.07	54 434.60	5	5.085	
145. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.017	960.26	16.32	3 126.47	53	3.256	
145. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	0.59	685.00	404.15	3 302.36	1 948	4.821	
145. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.006	569.06	3.41	2 995.86	18	5.265	
		Накладные расходы				142%	98.36	121%	1 425		
		Сметная прибыль				81%	56.11	65%	766		
		Всего с НР и СП					655.81		5 436		
	
146.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		10	76.13	761.30	342.67	3 427	4.502	
	
147.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Устройство бортовых камней сечением 100*200 мм: при других видах покрытий:бетон В15 (М200) Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного Устройство бортовых камней сечением 100*200 м)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		3.68	937.76	3 450.94	12 783.98	47 045	13.633	
147. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	279.9744	8.970	2 511.37	152.560	42 713	17.008	
147. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	2.5024	15.080	37.74	256.870	643	17.034	
147. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	2.5024	113.70	284.52	810.77	2 029	7.131	
			(1)			15.08	37.74	256.87	643	17.034	
147. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.1472	101.31	14.91	999.00	147	9.861	
			(1)			12.94	1.90	219.76	32	16.983	
147. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00368	10 705.00	39.39	54 434.60	200	5.085	
147. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.6256	960.26	600.74	3 126.47	1 956	3.256	
		Накладные расходы				142%	3 619.74	121%	52 461		
		Сметная прибыль				81%	2 064.78	65%	28 181		
		Всего с НР и СП					9 135.46		127 687		
	
148.	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		0.0729	569.06	41.48	2 995.86	218	5.256	
		Объем: (3.68)*(0.06*0.33)									
	
149.	С401-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		18.6723	685.00	12 790.53	3 302.36	61 663	4.821	
		Объем: (3.68)*(5.9*0.86)									
	
150.	С403-8023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		368	34.14	12 563.52	185.77	68 363	5.441	
	
151.	Е07-05-016-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м ограждения		0.75	30 734.01	23 050.51	208 113.80	156 085	6.771	
151. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	45.65	34.2375	9.980	341.69	169.690	5 810	17.003	
151. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.285	15.080	4.30	256.870	73	17.034	
151. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.38	0.285	32.61	9.29	300.82	86	9.225	
			(1)			15.08	4.30	256.87	73	17.034	
151. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5.8	4.35	8.45	36.76	38.16	166	4.516	
151. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.21	1.6575	101.31	167.92	999.00	1 656	9.861	
			(1)			12.94	21.45	219.76	364	16.983	
151. 6.	С101-1356	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	0.15	0.1125	563.43	63.39	3 748.04	422	6.652	
151. 7.	С101-1529	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.02	0.015	12 871.00	193.07	47 901.91	719	3.722	
151. 8.	С201-0650	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	2.09	1.5675	14 187.00	22 238.12	93 924.27	147 226	6.62	
151. 9.	С411-0001	Вода	м3	0.1	0.075	3.60	0.27	20.52	2	5.7	
		Накладные расходы				155%	536.28	132%	7 766		
		Сметная прибыль				85%	294.09	68%	4 000		
		Всего с НР и СП					23 880.89		167 851		
	
152.	С201-0650 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		-1.5675	14 187.00	-22 238.12	93 924.27	-147 226	6.62	
		Объем: (0.75)*(-2.09)									
	
153.	С9 Цена поставщи.	Кованый забор индивидуального изготовления	м2		75	1 032.70	77 452.50	5 999.99	449 999	5.81	
	
	Устройство дождеприемных колодцев	
	Земляные работы	
154.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.01894	4 846.79	91.80	49 459.80	937	10.207	
		Объем: 2.59*4+(22*0.5*0.78)									
154. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.2856152	8.280	2.36	140.760	40	17	
154. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.8261628	15.080	12.46	256.870	212	17.034	
154. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.6303232	112.40	70.85	1 144.08	721	10.179	
			(1)			15.08	9.51	256.87	162	17.034	
154. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.1958396	93.88	18.39	890.86	174	9.489	
			(1)			15.08	2.95	256.87	50	17.034	
154. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0007576	263.51	0.20	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	14.08	81%	204		
		Сметная прибыль				43%	6.37	34%	86		
		Всего с НР и СП					112.25		1 227		
	
155.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		30.304	16.40	496.99	145.95	4 423	8.9	
		Объем: 18.94*1.6									
	
156.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.01894	344.93	6.53	3 421.73	65	9.954	
156. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.0566306	8.280	0.47	140.760	8	17	
156. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.0617444	15.080	0.93	256.870	16	17.034	
156. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.0617444	93.88	5.80	890.86	55	9.489	
			(1)			15.08	0.93	256.87	16	17.034	
156. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0013258	126.43	0.17	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
156. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0003788	263.51	0.10	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	1.33	81%	19		
		Сметная прибыль				43%	0.60	34%	8		
		Всего с НР и СП					8.46		93		
	
	Монтаж трубопроводов	
157.	Е23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство основания под трубопроводы песчаного и засыпка труб песком	10 м3 основания		0.11	1 275.59	140.32	7 478.89	823	5.865	
		Объем: 22*0.1*0.5									
157. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	10.2	1.122	8.670	9.73	147.370	165	16.998	
157. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.0385	11.230	0.43	191.220	7	17.028	
157. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.35	0.0385	102.57	3.95	835.60	32	8.147	
			(1)			11.23	0.43	191.22	7	17.028	
157. 4.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	11	1.21	104.66	126.64	516.66	625	4.937	
		Накладные расходы				130%	13.21	111%	191		
		Сметная прибыль				76%	7.72	61%	105		
		Всего с НР и СП					161.25		1 119		
	
158.	Е23-01-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 200 мм	100 м трубопроводов		0.22	699.80	153.96	7 346.76	1 616	10.496	
158. 1.	З1-100-36	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	27.12	5.9664	9.740	58.11	165.790	989	17.022	
158. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.05	0.891	12.940	11.53	219.760	196	16.983	
158. 3.	Х02-1140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т	маш.-ч	4.05	0.891	99.46	88.62	642.01	572	6.455	
			(1)			12.94	11.53	219.76	196	16.983	
158. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.033	101.31	3.34	999.00	33	9.861	
			(1)			12.94	0.43	219.76	7	16.983	
158. 5.	С411-0001	Вода	м3	4.9	1.078	3.60	3.88	20.52	22	5.7	
		Накладные расходы				130%	90.53	111%	1 315		
		Сметная прибыль				76%	52.93	61%	723		
		Всего с НР и СП					297.42		3 654		
	
159.	С103-1331 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м		22	99.74	2 194.28	632.54	13 916	6.342	
	
160.	Е23-04-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	1 врезка		4	272.74	1 090.98	3 241.81	12 967	11.886	
160. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	17.01	68.04	9.630	655.23	163.850	11 148	17.015	
160. 2.	С101-0311	Каболка	т	0.001	0.004	43 816.00	175.26	137 492.94	550	3.138	
160. 3.	С101-1315	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300	т	0.001	0.004	658.11	2.63	6 047.99	24	9.19	
160. 4.	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	0.065	0.26	660.97	171.85	3 151.63	819	4.768	
160. 5.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.001	0.004	569.06	2.28	2 995.86	12	5.265	
160. 6.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.2	0.8	104.66	83.73	516.66	413	4.937	
		Накладные расходы				130%	851.80	111%	12 374		
		Сметная прибыль				76%	497.97	61%	6 800		
		Всего с НР и СП					2 440.75		32 142		
	
161.	Е01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта		0.031	704.46	21.84	11 963.43	371	16.987	
		Объем: 22*0.5*0.5-2.4									
161. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	88.5	2.7435	7.960	21.84	135.180	371	16.982	
		Накладные расходы				80%	17.47	68%	252		
		Сметная прибыль				38%	8.30	31%	115		
		Всего с НР и СП					47.61		738		
	
162.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		3.41	104.66	356.89	516.66	1 762	4.937	
		Объем: 3.1*1.1									
	
	Монтаж колодцев	
163.	Е23-03-007-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций		0.248	25 012.57	6 203.12	175 879.77	43 618	7.032	
		Объем: 0.1*4+0.27*4+0.17*4+0.08*4									
163. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	171.13	42.44024	9.160	388.75	155.940	6 618	17.024	
163. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26.6	6.5968	15.080	99.48	256.870	1 695	17.034	
163. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	26.6	6.5968	113.70	750.06	810.77	5 348	7.131	
			(1)			15.08	99.48	256.87	1 695	17.034	
163. 4.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.09424	35.39	3.34	101.14	10	2.858	
163. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.20336	101.31	20.60	999.00	203	9.861	
			(1)			12.94	2.63	219.76	45	16.983	
163. 6.	С101-0079	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.0124	2 391.70	29.66	17 963.39	223	7.511	
163. 7.	С101-0311	Каболка	т	0.02	0.00496	43 816.00	217.33	137 492.94	682	3.138	
163. 8.	С101-1300	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.002232	4 680.00	10.45	33 391.91	75	7.135	
163. 9.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.0017608	987.52	1.74	6 638.00	12	6.722	
163. 10.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0002	0.0000496	10 705.00	0.53	54 434.60	3	5.085	
163. 11.	С102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.003968	1 507.80	5.98	5 982.82	24	3.968	
163. 12.	С401-0001	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)	м3	1.41	0.34968	592.90	207.33	2 889.07	1 010	4.873	
163. 13.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.9	0.2232	685.00	152.89	3 302.36	737	4.821	
163. 14.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.4	0.0992	569.06	56.45	2 995.86	297	5.265	
163. 15.	С402-0064	Раствор асбоцементный	м3	0.045	0.01116	4 284.77	47.82	17 505.91	195	4.086	
163. 16.	С403-0119	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм	м	19.4	4.8112	547.15	2 632.45	3 003.58	14 451	5.49	
163. 17.	С403-3120	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.68448	1 876.90	1 284.70	17 020.17	11 650	9.068	
163. 18.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.000062	1 208.60	0.07	11 305.46	1	9.354	
163. 19.	С410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I	т	0.24	0.05952	609.46	36.28	4 883.09	291	8.012	
163. 20.	С411-0001	Вода	м3	0.0007	0.0001736	3.60		20.52		5.7	
163. 21.	С509-3906	Скобы: ходовые	шт.	38.8	9.6224	37.07	356.70	185.97	1 789	5.017	
		Накладные расходы				130%	634.70	111%	9 227		
		Сметная прибыль				76%	371.05	61%	5 071		
		Всего с НР и СП					7 208.87		57 916		
	
164.	С101-2537 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Люки чугунные: с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.		4	841.48	3 365.92	4 947.22	19 789	5.879	
	
165.	Е01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Засыпка песком вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта		0.0436	704.46	30.71	11 963.43	522	16.998	
		Объем: (2.59*4)-1.5*4									
165. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	88.5	3.8586	7.960	30.71	135.180	522	16.982	
		Накладные расходы				80%	24.57	68%	355		
		Сметная прибыль				38%	11.67	31%	162		
		Всего с НР и СП					66.95		1 039		
	
166.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		4.8	104.66	502.37	516.66	2 480	4.937	
		Объем: 4.36*1.1									
	
	ОЗЕЛЕНЕНИЕ	
167.	Е47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		1.6	2 168.55	3 469.68	14 380.30	23 008	6.631	
167. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	40	64	8.430	539.52	143.350	9 174	17.005	
167. 2.	С407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	24	122.09	2 930.16	576.42	13 834	4.721	
		Накладные расходы				115%	620.45	98%	8 991		
		Сметная прибыль				77%	415.43	61%	5 596		
		Всего с НР и СП					4 505.56		37 595		
	
168.	Е47-01-007-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 0,5x0,5x0,4 м в естественном грунте	10 ям		4.5	226.29	1 018.32	3 846.97	17 311	17	
168. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	27.33	122.985	8.280	1 018.32	140.760	17 311	17	
		Накладные расходы				115%	1 171.07	98%	16 965		
		Сметная прибыль				77%	784.11	61%	10 560		
		Всего с НР и СП					2 973.49		44 835		
	
169.	Е47-01-025-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы: 0,5x0,5 м	10 кустарников-саженцев		4.5	33.95	152.75	397.16	1 787	11.699	
169. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	1.89	8.505	9.510	80.88	161.770	1 376	17.011	
169. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.11	0.495	12.940	6.41	219.760	109	16.983	
169. 3.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.11	0.495	133.41	66.04	763.85	378	5.726	
			(1)			12.94	6.41	219.76	109	16.983	
169. 4.	С411-0001	Вода	м3	0.36	1.62	3.60	5.83	20.52	33	5.7	
		Накладные расходы				115%	100.38	98%	1 455		
		Сметная прибыль				77%	67.21	61%	906		
		Всего с НР и СП					320.35		4 148		
	
170.	С414-0115 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Туя западная, высота 1,0-1,5 м	шт.		45	339.03	15 256.35	989.78	44 540	2.919	
	
171.	Е47-01-007-11 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером: 1,0x1,0x0,6 м в естественном грунте	10 ям		2.3	357.78	822.89	6 082.24	13 989	17	
171. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	43.21	99.383	8.280	822.89	140.760	13 989	17	
		Накладные расходы				115%	946.32	98%	13 709		
		Сметная прибыль				77%	633.63	61%	8 533		
		Всего с НР и СП					2 402.84		36 232		
	
172.	Е47-01-025-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы: 0,7x0,5 м (роза, без стоимости)	10 кустарников-саженцев		2.3	38.89	89.45	481.28	1 107	12.376	
172. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	2.41	5.543	9.510	52.71	161.770	897	17.011	
172. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.11	0.253	12.940	3.27	219.760	56	16.983	
172. 3.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.11	0.253	133.41	33.75	763.85	193	5.726	
			(1)			12.94	3.27	219.76	56	16.983	
172. 4.	С411-0001	Вода	м3	0.36	0.828	3.60	2.98	20.52	17	5.7	
		Накладные расходы				115%	64.38	98%	934		
		Сметная прибыль				77%	43.10	61%	581		
		Всего с НР и СП					196.93		2 622		
	
	РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОЛОДЦЕВ	
173.	Е68-37-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 18 см	1 колодец		15	294.14	4 412.08	2 448.99	36 735	8.326	
173. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	2.2	33	8.670	286.11	147.370	4 863	16.998	
173. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	1.2	101.31	121.57	999.00	1 199	9.861	
			(1)			12.94	15.53	219.76	264	16.983	
173. 3.	С402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.011	0.165	588.14	97.04	2 080.79	343	3.538	
173. 4.	С403-8296	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1	15	86.83	1 302.45	673.99	10 110	7.762	
173. 5.	С403-8383	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	2	30	86.83	2 604.90	673.99	20 220	7.762	
		Накладные расходы				104%	297.55	88%	4 279		
		Сметная прибыль				60%	171.67	48%	2 334		
		Всего с НР и СП					4 881.30		43 349		
	
174.	С10 Цена поставщ.	Люк полимер-песчаный тип " Т"	шт		15	422.44	6 336.60	2 454.38	36 816	5.81	
	
175.	Е07-02-002-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2	100 м3 сборных железобетонных конструкций		0.0042	31 981.47	134.32	315 648.21	1 326	9.872	
175. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	924.63	3.883446	9.630	37.40	163.850	636	17.015	
175. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	146.38	0.614796	15.080	9.27	256.870	158	17.034	
175. 3.	Х02-1143	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 16 т	маш.-ч	36.62	0.153804	127.02	19.54	1 114.41	171	8.774	
			(1)			15.08	2.32	256.87	40	17.034	
175. 4.	Х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т	маш.-ч	109.76	0.460992	109.83	50.63	770.83	355	7.018	
			(1)			15.08	6.95	256.87	118	17.034	
175. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	14.06	0.059052	101.31	5.98	999.00	59	9.861	
			(1)			12.94	0.76	219.76	13	16.983	
175. 6.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.2	0.00084	11 154.00	9.37	50 212.22	42	4.502	
175. 7.	С401-0088	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300)	м3	1.01	0.004242	792.70	3.36	4 205.84	18	5.306	
175. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	2.1	0.00882	569.06	5.02	2 995.86	26	5.265	
175. 9.	С411-0001	Вода	м3	200	0.84	3.60	3.02	20.52	17	5.7	
		Накладные расходы				130%	60.67	111%	881		
		Сметная прибыль				72%	33.60	58%	461		
		Всего с НР и СП					228.59		2 668		
	
176.	С11 Цена поставщ.	ЖЕЛОБ ПРЕССОВАНЫЙ 50Х18Х15,5 СМ	шт		256	48.19	12 336.64	279.98	71 675	5.81	
		Объем: 128*2									
	
177.	С12 Цена поставщ.	Решетка чугунная	шт		256	123.92	31 723.52	719.98	184 315	5.81	
		Объем: 128*2									
	
178.	Е27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство средств технического регулирования	100 п. м		0.2	466.00	93.20	5 151.65	1 030	11.052	
178. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	18.41	3.682	8.970	33.03	152.560	562	17.008	
178. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	0.11	15.080	1.66	256.870	28	17.034	
178. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.55	0.11	113.70	12.51	810.77	89	7.131	
			(1)			15.08	1.66	256.87	28	17.034	
178. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.18	0.236	101.31	23.91	999.00	236	9.861	
			(1)			12.94	3.05	219.76	52	16.983	
178. 5.	С403-0003	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3	0.08	0.016	839.12	13.43	5 438.81	87	6.482	
178. 6.	С403-1213	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м3	0.0072	0.00144	1 548.45	2.23	21 024.29	30	13.578	
178. 7.	С501-0575	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2	м	10	2	4.05	8.10	13.18	26	3.254	
		Накладные расходы				142%	49.26	121%	714		
		Сметная прибыль				81%	28.10	65%	384		
		Всего с НР и СП					170.56		2 127		
	
179.	С403-0003 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3		-0.016	839.12	-13.43	5 438.81	-87	6.478	
		Объем: (0.2)*(-0.08)									
	
180.	С403-1213 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м3		-0.0014	1 548.45	-2.17	21 024.29	-29	13.364	
		Объем: (0.2)*(-0.0072)									
	
181.	С501-0575 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2	м		-2	4.05	-8.10	13.18	-26	3.21	
		Объем: (0.2)*(-10.0)									

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					478 629.62		3 065 679	6.405	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					467 050.60		2 968 244	6.355	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					385 087.60		2 171 080	5.638	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 82, 84, 93, 95, 104, 106, 115, 117, 125, 127, 140, 142, 154, 156; %=121 - по стр. 85, 87, 88, 91, 96, 98, 99, 102, 107, 109, 110, 113, 118, 120, 123, 128, 143, 145, 147, 178; %=105 - по стр. 130, 135; %=89 - по стр. 131; %=132 - по стр. 151; %=111 - по стр. 157, 158, 160, 163, 175; %=68 - по стр. 161, 165; %=98 - по стр. 167-169, 171, 172; %=88 - по стр. 173)					26 669.81		386 657	14.498	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 82, 84, 93, 95, 104, 106, 115, 117, 125, 127, 140, 142, 154, 156; %=65 - по стр. 85, 87, 88, 91, 96, 98, 99, 102, 107, 109, 110, 113, 118, 120, 123, 128, 143, 145, 147, 178; %=51 - по стр. 130, 135; %=44 - по стр. 131; %=68 - по стр. 151; %=61 - по стр. 157, 158, 160, 163, 167-169, 171, 172; %=31 - по стр. 161, 165; %=48 - по стр. 173; %=58 - по стр. 175)					15 456.02		210 614	13.627	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					509 176.43		3 565 515	7.003	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					2 194.28		13 916	6.342	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					2 194.28		13 916	6.342	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					9 384.74		83 519	8.899	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					9 384.74		83 519	8.899	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					520 755.45		3 662 950	7.034	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	11 144.17	2.14	78 387	7.034	
	ИТОГО					531 899.62		3 741 337	7.034	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	10 637.99	2	74 827	7.034	
	ИТОГО					542 537.61		3 816 164	7.034	
	НДС 18%				18	97 656.77	18	686 910	7.034	
	ВСЕГО С НДС					640 194.38		4 503 074	7.034	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					26 669.81		386 657	14.498	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					15 456.02		210 614	13.627	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					598 127.42		3 942 033	6.591	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					577 312.35		3 756 426	6.507	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					445 483.88		2 506 705	5.627	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=121 - по стр. 1, 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 37, 44, 46, 47, 50, 55, 57, 60, 63, 85, 87, 88, 91, 96, 98, 99, 102, 107, 109, 110, 113, 118, 120, 123, 128, 143, 145, 147, 178; %=88 - по стр. 2, 61, 62, 173; %=81 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28, 41, 43, 52, 54, 82, 84, 93, 95, 104, 106, 115, 117, 125, 127, 140, 142, 154, 156; %=98 - по стр. 59, 167-169, 171, 172; %=65 - по стр. 66; %=105 - по стр. 130, 135; %=89 - по стр. 131; %=132 - по стр. 151; %=111 - по стр. 157, 158, 160, 163, 175; %=68 - по стр. 161, 165)					42 874.21		621 228	14.49	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 8, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 37, 44, 46, 47, 50, 55, 57, 60, 63, 85, 87, 88, 91, 96, 98, 99, 102, 107, 109, 110, 113, 118, 120, 123, 128, 143, 145, 147, 178; %=48 - по стр. 2, 61, 62, 66, 173; %=34 - по стр. 5, 7, 16, 18, 26, 28, 41, 43, 52, 54, 82, 84, 93, 95, 104, 106, 115, 117, 125, 127, 140, 142, 154, 156; %=61 - по стр. 59, 157, 158, 160, 163, 167-169, 171, 172; %=51 - по стр. 130, 135; %=44 - по стр. 131; %=68 - по стр. 151; %=31 - по стр. 161, 165; %=58 - по стр. 175)					24 809.84		338 186	13.631	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					644 996.40		4 715 840	7.311	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 326.64		17 107	12.895	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 68)					690.85		10 057	14.557	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 68)					552.68		7 575	13.706	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 570.17		34 739	13.516	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					2 194.28		13 916	6.342	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					2 194.28		13 916	6.342	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					17 294.15		154 584	8.939	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					17 294.15		154 584	8.939	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					667 055.00		4 919 079	7.374	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	14 274.98	2.14	105 268	7.374	
	ИТОГО					681 329.98		5 024 347	7.374	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	13 626.60	2	100 487	7.374	
	ИТОГО					694 956.58		5 124 834	7.374	
	НДС 18%				18	125 092.18	18	922 470	7.374	
	ВСЕГО С НДС					820 048.76		6 047 304	7.374	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					43 565.06		631 285	14.491	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					25 362.52		345 761	13.633	

Составил:	

	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)