«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
              Директор МКУ «КР МКД»	    Генеральный директор ООО «ЖЭК № 17»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / И.А. Макарова/	
		
           « 08 »   ноября 2017г.	             « 08»  ноября 2017г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 2-доп	
на дополнительные работы по капитальному ремонту дворовой территории многоквартирного дома по адресу : г. Калининград, ул. Алданская,11-13	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Мощение плиткой 80 мм прохода под аркой дома	
	
	Демонтажные работы	
1.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных дорог с помощью молотков отбойных, толщ. 8см	100 м3 конструкций	0.0668	
2.	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	0.1	
3.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	15.05	
4.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	15.05	
	Мощение территории плиткой, толщ. 80мм	
5.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0355	
6.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	56.8	
7.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.0355	
8.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.1774	
9.	Песок природный для строительных работ средний	м3	19.514	
10.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0.08872	
11.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.0444	
12.	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	-4.53	
13.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	4.53	
14.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	8.872	
15.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80 мм (типа кирпич) М400	м2	90.49	
16.	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой	100 м2 изолируемой поверхности	0.1	
	Установка бортовых камней	
17.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.00067	
18.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	1.072	
19.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.00067	
20.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0034	
21.	Песок природный для строительных работ средний	м3	0.37	
22.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня	0.12	
23.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.002	
24.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.609	
25.	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	12	
	Прочие работы	
26.	Устройство лотков водоотводных бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0098	
27.	Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов: до 20	1 дерево	7	
28.	Посадка саженцев сплошная: хвойных пород	100 саженцев	0.15	
29.	Туя западная, высота 0,5-1,0 м	шт.	7	
30.	Ель колючая, высота 0,5-1,0 м	шт.	8	
31.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	1	
32.	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	1	
33.	Установка столбиков сигнальных:	100 шт.	0.12	
34.	Столбики сигнальные дорожные металлические однофлажковые, стойка труба 1500 мм	шт.	12	
	
	Раздел 2.  Работы по устройству подсыпки из песка, не учтенные в основной смете	
	
35.	Засыпка территории песком бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 м	1000 м3 грунта	0.24	
36.	Песок природный для строительных работ средний	м3	264	
37.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта	2.4	

Составил:	 ведущий инженер ОК                                                                          Е.И. Еникеев	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	 зам. начальника ОК                                                                            О.В. Толмачёва	
	(должность, подпись, Ф.И.О)