|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | |
| Смета на сумму: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | руб. | Смета на сумму: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | | | Директор ООО «ЖЭК № 17» | | |
|  | | |  | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.Б. Русович / | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /О. Н.Чикулаева / | | |
|  | | |  | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | |
|  | | |
|  | | | | | |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** | | | | | |
| к дефектной ведомости № 6 | | | | | |
| на капитальный ремонт крыши | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е46-04-008-03 | Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы | 100 м2 покрытия | 2.94727 |
| 2. | Е58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 2.94727 |
| 3. | Е58-5-5 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.1 |
| 4. | Е58-5-4 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок | 100 м | 1 |
| 5. | Е53-16-1 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами(после смены мауэрлата) | 1 м3 кладки | 0.5 |
| 6. | Е58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (капельник) | 100 м труб и покрытий | 0.629 |
| 7. | Е26-02-018-02 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2.663089 |
| 8. | С113-8070 | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 55.1259423 |
| 9. | Е58-2-2 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0.02 |
| 10. | Е10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.017464 |
| 11. | Цена поставщика. | Окно-люк "VELUX" (0,74х1,18) | м2 | 1.7464 |
| 12. | Е12-01-007-02 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 кровли | 2.94727 |
| 13. | Цена поставщика. | Этернит | м2 | 377.25056 |
| 14. | Е12-01-012-01 | Устройство снегозадержателей (прим.) | 100 м ограждения | 0.629 |
| 15. | Е58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.2516 |
| 16. | Е12-01-009-02 | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.629 |
| 17. | Е58-10-1 | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.42 |
| 18. | Е58-10-3 | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.14 |
| 19. | Е58-10-6 | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.07 |
| 20. | Е58-10-5 | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.07 |
| 21. | Е58-22-1 | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.35 |
| 22. | Е60-7-7 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (Т 6 шт. 2 канала) | 100 м труб | 0.096 |
| 23. | С404-0007 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 0.4032 |
| 24. | Е60-7-8 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.016 |
| 25. | С404-0007 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 0.0352 |
| 26. | Е60-7-8 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.04 |
| 27. | С404-0007 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 0.264 |
| 28. | Е60-7-8 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.02 |
| 29. | С404-0007 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 0.088 |
| 30. | Е60-7-8 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.02 |
| 31. | С404-0007 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 0.264 |
| 32. | Е46-01-008-01 | Устройство бетонных оголовков на дымовых трубах | 1 м3 | 0.23425 |
| 33. | Е61-31-1 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.334 |
| 34. | Е15-04-014-01 | Окраска дымовых труб и брандмауэра с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.334 |
| 35. | Х311-1037 | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 19.97548 |
| 36. | Х403-1-15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 19.97548 |
|  | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Инженер ООО «ЖЭК №17» М.А. Резников |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: | Гл. инженер ООО «ЖЭК №17» С.И. Сиротина |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |