«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 367 462	руб.	Смета на сумму:	1 367 462	руб.	
	Генеральный директор	
Директор МКУ «КР МКД»	ООО «ТРЕСТ КОМФОРТ»	
________________ /Русович С.Б./	___________/Процких А.В./	
		
«______»________________ 2018г.	«______»______________ 2018г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши и фасада с утеплением многоквартирного дома по адресу: ул.Заслонова,д.20, г.Калининград	
Сметная стоимость:	1 367.462	тыс. руб.	
монтажных работ:	2.306	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.501	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	254.084	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4 кв.2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	Крыша	
1.	ГЭСН 46-04-008-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2		1.38	2 458.66	3 393	
1. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.9	21.942	147.310	3 232	
1. 2.	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	4.6	6.348	25.31	161	
		Накладные расходы				84%	2 715	
		Сметная прибыль				48%	1 551	
		Всего с НР и СП					7 659	
	
2.	ГЭСНр 58-1-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2		1.38	2 792.42	3 854	
2. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.46	0.6348	268.820	171	
2. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	15.16	20.9208	150.030	3 139	
2. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.46	0.6348	1 126.02	715	
			(1)			268.82	171	
		Накладные расходы				71%	2 350	
		Сметная прибыль				52%	1 721	
		Всего с НР и СП					7 925	
	
3.	ГЭСНр 58-5-5 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью (брус 150*150)	100 м		0.05	55 449.83	2 772	
3. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.63	0.0315	229.990	7	
3. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	160.21	8.0105	161.570	1 294	
3. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.81	0.0905	10.80	1	
3. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.63	0.0315	1 037.49	33	
			(1)			229.99	7	
3. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.0002	57 689.15	12	
3. 6.	11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	4.72	0.236	5 804.89	1 370	
3. 7.	12.1.02.14-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	37	1.85	34.10	63	
		Накладные расходы				71%	924	
		Сметная прибыль				52%	677	
		Всего с НР и СП					4 372	
	
4.	01.7.15.06-0111 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Гвозди строительные	т		-0.0002	57 689.15	-12	
		Объем: (0.05)*(-0.004)						
	
5.	01.2.03.03-0062 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т		0.004	64 522.98	258	
		Объем: (0.05)*0.08						
	
6.	01.7.15.12-0041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм	т		0.00087	96 058.76	84	
		Объем: 0.00029086*3						
	
7.	01.7.15.05-0014 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм	т		0.000075	98 286.21	7	
		Объем: 0.000025*3						
	
8.	01.7.15.11-0046 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм	кг		0.06383	117.69	8	
		Объем: 0.0212766*3						
	
9.	ГЭСНр 58-5-3 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м		0.21	45 697.79	9 597	
9. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.0672	229.990	15	
9. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	150.09	31.5189	161.570	5 093	
9. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.18	0.2478	10.80	3	
9. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.32	0.0672	1 037.49	70	
			(1)			229.99	15	
9. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.005	0.00105	57 689.15	61	
9. 6.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.025	0.00525	50 201.92	264	
9. 7.	11.1.03.01-0086	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	2.66	0.5586	7 353.20	4 107	
		Накладные расходы				71%	3 627	
		Сметная прибыль				52%	2 656	
		Всего с НР и СП					15 880	
	
10.	08.3.03.04-0014 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Проволока светлая диаметром: 3,0 мм	т		0.00252	46 288.41	117	
		Объем: (0.21)*0.012						
	
11.	ГЭСНр 54-4-3 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Нашивка досок для сращивания стропильных ног ( до длины 7 м)	100 м		0.048	19 241.77	924	
		Объем: 1.6*3						
11. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.51	0.07248	229.990	17	
11. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	68.47	3.28656	161.570	531	
11. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.51	0.07248	1 037.49	75	
			(1)			229.99	17	
11. 4.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0143	0.0006864	57 689.15	40	
11. 5.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.785	0.03768	7 372.62	278	
		Накладные расходы				72%	395	
		Сметная прибыль				64%	351	
		Всего с НР и СП					1 669	
	
12.	01.7.15.06-0111 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Гвозди строительные	т		-0.0006864	57 689.15	-40	
		Объем: (0.048)*(-0.0143)						
	
13.	01.7.15.12-0041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм	т		0.00698	96 058.76	670	
		Объем: 0.00029086*24						
	
14.	01.7.15.05-0014 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм	т		0.0012	98 286.21	118	
		Объем: 0.000025*48						
	
15.	01.7.15.11-0046 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм	кг		1.02128	117.69	120	
		Объем: 0.0212766*48						
	
16.	ГЭСН 10-01-010-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка элементов каркаса: прогоны, стойки, подкосы	м3		0.0675	3 148.38	213	
		Объем: 0.15*0.15*3						
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
16. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.288	0.01944	229.990	4	
16. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	18	1.215	158.310	192	
16. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.288	0.01944	1 037.49	20	
			(1)			229.99	4	
		Накладные расходы				90%	176	
		Сметная прибыль				43%	84	
		Всего с НР и СП					474	
	
17.	ГЭСН 10-01-010-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Установка элементов каркаса: прогоны (150*150мм), стойки (150*150), подкосы (100*50)	м3		0.0675	13 226.56	893	
17. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	0.0243	229.990	6	
17. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	22.5	1.51875	158.310	240	
17. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.36	0.0243	1 037.49	25	
			(1)			229.99	6	
17. 4.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.0075	0.00050625	89 253.46	45	
17. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.003	0.0002025	57 689.15	12	
17. 6.	08.1.02.11-0003	Поковки из квадратных заготовок, масса: 2,825 кг	т	0.0031	0.00020925	45 150.41	9	
17. 7.	11.1.03.01-0082	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	0.93	0.062775	7 448.65	468	
17. 8.	11.1.03.06-0090	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	0.01	0.000675	7 294.56	5	
17. 9.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.12	0.0081	7 372.62	60	
17. 10.	12.1.02.14-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	1.45	0.097875	34.10	3	
17. 11.	14.2.04.01-0001	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.00258	0.00017415	46 063.23	8	
17. 12.	14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0.00301	0.000203175	84 869.83	17	
		Накладные расходы				90%	221	
		Сметная прибыль				43%	106	
		Всего с НР и СП					1 220	
	
18.	01.7.15.02-0041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Болт анкерный с гайкой, размер 12,0х130 мм	100 шт.		0.15	1 249.15	187	
	
19.	ГЭСНр 58-5-4 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (кобылок)	100 м		0.24	30 041.35	7 210	
19. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.19	0.0456	229.990	10	
19. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	133.25	31.98	161.570	5 167	
19. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.52	0.1248	10.80	1	
19. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.0456	1 037.49	47	
			(1)			229.99	10	
19. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.013	0.00312	57 689.15	180	
19. 6.	08.3.03.04-0014	Проволока светлая диаметром: 3,0 мм	т	0.012	0.00288	46 288.41	133	
19. 7.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.95	0.228	7 372.62	1 681	
		Накладные расходы				71%	3 676	
		Сметная прибыль				52%	2 692	
		Всего с НР и СП					13 578	
	
	Слуховые окна	
20.	ГЭСНр 58-2-3 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка слуховых окон: полукруглых и треугольных	100 шт.		0.01	20 810.38	208	
20. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	138.4	1.384	150.030	208	
20. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	4.28	0.0428	10.80		
		Накладные расходы				71%	148	
		Сметная прибыль				52%	108	
		Всего с НР и СП					464	
	
21.	ГЭСН 10-01-034-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.0048	87 252.09	419	
		Объем: 0.6*0.8*1						
21. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.33	0.025584	242.812	6	
21. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	216.08	1.037184	165.230	171	
21. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.76	0.008448	308.04	3	
			(1)			268.82	2	
21. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.57	0.017136	1 037.49	18	
			(1)			229.99	4	
21. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	2.0592	5.19	11	
21. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	0.3408	5.19	2	
21. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	0.13008	51.86	7	
21. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	0.34272	74.74	26	
21. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.0384	429.47	16	
21. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	0.5472	302.90	166	
		Накладные расходы				90%	159	
		Сметная прибыль				43%	76	
		Всего с НР и СП					654	
	
22.	С1 Цена поставщи.	Окно-люк 0,6*0,8	 м2		0.4212	13 271.60	5 590	
		Объем: 0.54*0.78*1						
	
	Мансарда	
23.	ГЭСНр 58-12-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2		0.6	24 967.14	14 980	
23. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.75	0.45	252.770	114	
23. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	31.83	19.098	150.030	2 865	
23. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.44	0.264	308.04	81	
			(1)			268.82	71	
23. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.31	0.186	1 037.49	193	
			(1)			229.99	43	
23. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.009	0.0054	57 689.15	312	
23. 6.	11.1.03.06-0086	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	2.64	1.584	7 278.53	11 529	
		Накладные расходы				71%	2 115	
		Сметная прибыль				52%	1 549	
		Всего с НР и СП					18 644	
	
24.	ГЭСНр 53-1-5 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен	100 м2		0.6	15 591.68	9 355	
24. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.95	2.37	268.820	637	
24. 2.	1-100-16	Средний разряд работы 1,6	чел.-ч	84.9	50.94	142.690	7 269	
24. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	3.95	2.37	874.68	2 073	
			(1)			268.82	637	
24. 4.	91.07.01-002	Бадьи: 2 м3	маш.-ч	3.95	2.37	5.65	13	
		Накладные расходы				73%	5 771	
		Сметная прибыль				56%	4 427	
		Всего с НР и СП					19 554	
	
25.	ГЭСН 11-01-050-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		0.6	2 105.72	1 263	
25. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.012	229.990	3	
25. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	2.07	161.570	334	
25. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.012	1 037.49	12	
			(1)			229.99	3	
25. 4.	01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2	122.4	73.44	12.48	917	
		Накладные расходы				94%	317	
		Сметная прибыль				51%	172	
		Всего с НР и СП					1 752	
	
26.	01.7.07.12-0022 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2		-73.44	12.48	-917	
		Объем: (0.6)*(-122.4)						
	
27.	12.1.01.03-0036 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2		73.44	34.52	2 535	
		Объем: (0.60)*(122.4)						
	
28.	ГЭСН 11-01-009-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых  Прил.11.1 п.3.1 Кзтр=2 Кэм=2  Кмр=2 , два слоя (рулонный утеплитель)	100 м2		0.6	11 754.41	7 053	
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
28. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.32	1.392	236.015	329	
28. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	56.76	34.056	169.310	5 766	
28. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.36	0.216	308.04	67	
			(1)			268.82	58	
28. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.96	1.176	1 037.49	1 220	
			(1)			229.99	270	
		Накладные расходы				94%	5 729	
		Сметная прибыль				51%	3 108	
		Всего с НР и СП					15 891	
	
29.	12.2.03.02-0031 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Вата минеральная <ISOVER>: , толщина 50 мм	м2		123.6	74.41	9 197	
		Объем: (0.6)*103.0*2						
	
30.	ГЭСН 11-01-009-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых, третий слой (рулонный утеплитель)	100 м2		0.6	5 877.21	3 526	
30. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.16	0.696	236.015	164	
30. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	28.38	17.028	169.310	2 883	
30. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.18	0.108	308.04	33	
			(1)			268.82	29	
30. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.98	0.588	1 037.49	610	
			(1)			229.99	135	
		Накладные расходы				94%	2 864	
		Сметная прибыль				51%	1 554	
		Всего с НР и СП					7 944	
	
31.	12.2.03.02-0031 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Вата минеральная <ISOVER>: , толщина 50 мм	м2		61.8	74.41	4 599	
		Объем: (0.6)*103.0						
	
32.	ГЭСН 12-01-020-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2		1.38	77 259.11	106 618	
32. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.21	4.4298	250.312	1 109	
32. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	173.87	239.9406	177.590	42 611	
32. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.68	2.3184	874.68	2 028	
			(1)			268.82	623	
32. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.53	2.1114	1 037.49	2 191	
			(1)			229.99	486	
32. 5.	91.21.12-004	Ножницы: электрические	маш.-ч	9.26	12.7788	14.99	192	
32. 6.	01.7.15.04-0041	Винты самонарезающие: 4,5х19 мм	т	0.0014	0.001932	127 819.59	247	
32. 7.	01.7.15.06-0092	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,0х100 мм	т	0.0112	0.015456	120 606.78	1 864	
32. 8.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.00045	0.000621	60 190.64	37	
32. 9.	01.7.15.14-0063	Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8х80 мм	100 шт.	0.667	0.92046	189.88	175	
32. 10.	01.7.15.14-0101	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	100.8	139.104	10.49	1 459	
32. 11.	11.1.03.01-0011	Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта	м3	0.46	0.6348	15 715.36	9 976	
32. 12.	11.1.03.06-0001	Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75- 150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	1.47	2.0286	17 839.83	36 190	
32. 13.	12.1.01.03-0039	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	116	160.08	46.96	7 517	
32. 14.	12.1.02.14-0002	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м2	3.62	4.9956	26.91	134	
32. 15.	12.2.03.02-0002	Вата минеральная	м3	0.31	0.4278	2 791.89	1 194	
32. 16.	14.4.02.04-0004	Краска для наружных работ: защитная, марки МА-015	т	0.0027	0.003726	84 734.93	316	
32. 17.	14.5.01.07-0134	Герметик силиконовый: для наружных швов	л	0.75	1.035	469.84	486	
		Накладные расходы				92%	40 222	
		Сметная прибыль				44%	19 237	
		Всего с НР и СП					166 077	
	
33.	12.1.03.02-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Металлочерепица <Монтеррей>	м2		173.88	262.08	45 570	
		Объем: (1.38)*126.0						
	
34.	08.1.02.07-0034 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2		13	753.58	9 797	
	
35.	ГЭСН 26-02-019-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		1.12	306.17	343	
35. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.003	0.00336	200.120	1	
35. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.79	2.0048	161.570	324	
35. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.001	0.00112	534.12	1	
			(1)			200.12		
35. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.002	0.00224	232.29	1	
			(1)			200.12		
35. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	0.9632	18.56	18	
		Накладные расходы				77%	250	
		Сметная прибыль				48%	156	
		Всего с НР и СП					749	
	
36.	14.2.06.01-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		23.072	227.97	5 260	
		Объем: (1.12)*20.6						
	
37.	ГЭСН 12-01-010-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (карнизный свес)	100 м2		0.0736	64 313.56	4 733	
		Объем: 18.4*0.4						
37. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.27	0.019872	258.753	5	
37. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	112.75	8.2984	161.570	1 341	
37. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.2	0.01472	1 126.02	17	
			(1)			268.82	4	
37. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.005152	1 037.49	5	
			(1)			229.99	1	
37. 5.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.004	0.0002944	60 190.64	18	
37. 6.	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм	т	0.012	0.0008832	107 511.00	95	
37. 7.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.782	0.0575552	56 608.46	3 258	
		Накладные расходы				92%	1 238	
		Сметная прибыль				44%	592	
		Всего с НР и СП					6 564	
	
38.	ГЭСН 26-02-018-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		0.6	303.66	182	
38. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0003	0.00018	200.120		
38. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.78	1.068	161.570	173	
38. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.0001	0.00006	534.12		
			(1)			200.12		
38. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.0002	0.00012	232.29		
			(1)			200.12		
38. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	0.516	18.56	10	
		Накладные расходы				77%	133	
		Сметная прибыль				48%	83	
		Всего с НР и СП					398	
	
39.	14.2.06.01-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		11.1	227.97	2 530	
		Объем: (0.6)*18.5						
	
	Желоба, водосточные трубы	
40.	ГЭСН 12-01-009-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство желобов: подвесных	100 м		0.184	5 335.88	982	
40. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.25	0.046	254.841	12	
40. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	31.41	5.77944	161.570	934	
40. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.11	0.02024	1 126.02	23	
			(1)			268.82	5	
40. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.05	0.0092	874.68	8	
			(1)			268.82	2	
40. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.09	0.01656	1 037.49	17	
			(1)			229.99	4	
		Накладные расходы				92%	870	
		Сметная прибыль				44%	416	
		Всего с НР и СП					2 269	
	
41.	С2 Цена поставщи.	Желоб  диам.150 мм, 4 м.п.	шт		5	1 490.00	7 450	
	
42.	С3 Цена поставщи.	Соединение желоба	шт		6	298.00	1 788	
	
43.	С4 Цена поставщ.	Крепление желоба	шт		32	197.00	6 304	
	
44.	С5 Цена поставщ.	Клапан (заглушка)	шт		4	192.00	768	
	
45.	ГЭСН 12-01-035-03 
(Приказ № 886/пр от 15.06.2017)	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м		7	21.83	153	
45. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.12	0.84	181.930	153	
		Накладные расходы				92%	141	
		Сметная прибыль				44%	67	
		Всего с НР и СП					361	
	
46.	С6 Цена поставщи.	Труба водосточная диам.100мм, 3м.п.	шт		2	1 363.00	2 726	
	
47.	С10 Цена поставщ.	Хомуты для крепления трубы в комплекте с дюбелем	шт		8	215.00	1 720	
	
48.	ГЭСН 12-01-035-01 
(Приказ № 886/пр от 15.06.2017)	Устройство металлической водосточной системы: отметов	шт.		2	24.24	48	
48. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.12	0.24	181.930	44	
48. 2.	01.7.15.14-0051	Шуруп строительный с потайной головкой	100 шт.	0.02	0.04	120.18	5	
		Накладные расходы				92%	40	
		Сметная прибыль				44%	19	
		Всего с НР и СП					108	
	
49.	С7 Цена поставщи.	Колено водосточное диам.100мм, 72 град.	шт		2	476.00	952	
	
50.	ГЭСН 12-01-035-02 
(Приказ № 886/пр от 15.06.2017)	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт.		2	32.75	65	
50. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.18	0.36	181.930	65	
		Накладные расходы				92%	60	
		Сметная прибыль				44%	29	
		Всего с НР и СП					153	
	
51.	С8 Цена поставщ.	Воронка водосточная 150/100 мм	шт		2	613.00	1 226	
	
52.	ГЭСН 12-01-035-01 
(Приказ № 886/пр от 15.06.2017)	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт.		4	24.24	97	
52. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.12	0.48	181.930	87	
52. 2.	01.7.15.14-0051	Шуруп строительный с потайной головкой	100 шт.	0.02	0.08	120.18	10	
		Накладные расходы				92%	80	
		Сметная прибыль				44%	38	
		Всего с НР и СП					215	
	
53.	С7 Цена поставщи.	Колено водосточное диам.100мм, 72 град.	шт		4	476.00	1 904	
	
	Трубы кирпичные	
54.	ГЭСНр 60-7-7 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м		0.02	113 631.77	2 273	
54. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.43	0.0886	268.820	24	
54. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	609.21	12.1842	161.570	1 969	
54. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.33	0.0266	874.68	23	
			(1)			268.82	7	
54. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	3.1	0.062	308.04	19	
			(1)			268.82	17	
54. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.4	0.008	20.52		
54. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	5	0.1	2 615.05	262	
		Накладные расходы				66%	1 315	
		Сметная прибыль				50%	997	
		Всего с НР и СП					4 585	
	
55.	06.1.01.05-0037 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.084	13 896.92	1 167	
		Объем: 0.02*4200						
	
56.	ГЭСНр 60-7-8 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, до 2 каналов	100 м		0.01	62 156.46	622	
56. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.66	0.0166	268.820	4	
56. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	336.37	3.3637	161.570	543	
56. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.5	0.005	874.68	4	
			(1)			268.82	1	
56. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.16	0.0116	308.04	4	
			(1)			268.82	3	
56. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.3	0.003	20.52		
56. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	2.68	0.0268	2 615.05	70	
		Накладные расходы				66%	361	
		Сметная прибыль				50%	274	
		Всего с НР и СП					1 257	
	
57.	06.1.01.05-0037 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.022	13 896.92	306	
		Объем: 0.01*2200*1						
	
58.	ГЭСНр 60-7-8 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, до 4-х каналов	100 м		0.01	186 469.37	1 865	
		Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
58. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.98	0.0498	268.820	13	
58. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1009.11	10.0911	161.570	1 630	
58. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.5	0.015	874.68	13	
			(1)			268.82	4	
58. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	3.48	0.0348	308.04	11	
			(1)			268.82	9	
58. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.9	0.009	20.52		
58. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	8.04	0.0804	2 615.05	210	
		Накладные расходы				66%	1 084	
		Сметная прибыль				50%	822	
		Всего с НР и СП					3 771	
	
59.	06.1.01.05-0037 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.066	13 896.92	917	
		Объем: 0.01*2200*3						
	
60.	ГЭСН 46-02-009-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Отбивка штукатурки с поверхностей: труб кирпичных	100 м2		0.07	3 361.61	235	
60. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	1.5974	147.310	235	
		Накладные расходы				84%	197	
		Сметная прибыль				48%	113	
		Всего с НР и СП					545	
	
61.	ГЭСН 15-04-006-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		0.07	1 208.93	85	
61. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0014	249.405		
61. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	0.4585	181.930	83	
61. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0007	308.04		
			(1)			268.82		
61. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0007	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
61. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.007	38.33		
		Накладные расходы				80%	66	
		Сметная прибыль				37%	31	
		Всего с НР и СП					182	
	
62.	14.3.01.02-0103 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		0.91	61.73	56	
		Объем: (0.07)*0.013*1000						
	
63.	ГЭСНр 61-31-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2		0.07	26 799.91	1 876	
63. 1.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	131.4	9.198	175.550	1 615	
63. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.1	0.077	10.80	1	
63. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.0245	20.52	1	
63. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.82	0.1274	2 040.43	260	
		Накладные расходы				67%	1 082	
		Сметная прибыль				40%	646	
		Всего с НР и СП					3 604	
	
64.	ГЭСН 15-04-019-07 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска труб акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2		0.07	2 335.01	163	
64. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0042	229.990	1	
64. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	0.9058	175.550	159	
64. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.0049	10.80		
64. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0042	1 037.49	4	
			(1)			229.99	1	
64. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0007	38.33		
		Накладные расходы				80%	128	
		Сметная прибыль				37%	59	
		Всего с НР и СП					350	
	
65.	14.3.02.01-0004 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг		2.66	170.42	453	
		Объем: (0.07)*38.0						
	
66.	14.4.01.02-0113 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		0.91	104.81	95	
		Объем: (0.07)*13.0						
	
67.	ГЭСН 46-01-008-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Устройство оголовников	м3		0.03	7 734.25	232	
67. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.33	0.0099	245.287	2	
67. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	28.89	0.8667	171.480	149	
67. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.13	0.0039	874.68	3	
			(1)			268.82	1	
67. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.35	0.0105	3.18		
67. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	0.006	1 037.49	6	
			(1)			229.99	1	
67. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.0003	20.52		
67. 7.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0025	0.000075	57 689.15	4	
67. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0036	0.000108	11 636.25	1	
67. 9.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	0.09	0.0027	2 615.05	7	
67. 10.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0035	0.000105	45 326.49	5	
67. 11.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.14	0.0042	7 372.62	31	
67. 12.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	3.6	0.108	234.83	25	
		Накладные расходы				84%	127	
		Сметная прибыль				48%	72	
		Всего с НР и СП					431	
	
68.	04.1.02.05-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3		0.0306	3 014.79	92	
		Объем: (0.03)*1.02						
	
69.	01-01-01-041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		7.332	510.71	3 745	
		Объем: 138*14/1000+60*0.1*0.5+2.40						
	
70.	03-21-01-040 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза		7.332	262.99	1 928	

	Раздел 1.  Фасад	
	
71.	ГЭСН 08-07-001-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2	100 м2		1.8	9 570.78	17 227	
		Начисления: Н5= 1.2, Н48= 1.2	
71. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.126	229.990	29	
71. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	52.2	93.96	163.200	15 334	
71. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.126	1 037.49	131	
			(1)			229.99	29	
71. 4.	11.2.13.06-0011	Щиты: настила	м2	4.08	7.344	239.98	1 762	
		Накладные расходы				93%	14 288	
		Сметная прибыль				54%	8 296	
		Всего с НР и СП					39 811	
	
72.	01.7.16.02-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3		0.0162	18 270.82	296	
		Объем: (1.8)*0.009						
	
73.	01.7.16.02-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т		0.063	127 561.33	8 036	
		Объем: (1.8)*0.035						
	
74.	ГЭСНр 69-2-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.		0.18	887.02	160	
74. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.49	0.9882	161.570	160	
		Накладные расходы				66%	106	
		Сметная прибыль				40%	64	
		Всего с НР и СП					330	
	
75.	ГЭСНр 69-5-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт.		0.18	23 539.30	4 237	
75. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.32	1.4976	286.750	429	
75. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	20.8	3.744	169.310	634	
75. 3.	91.06.06-015	Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м	маш.-ч	8.32	1.4976	2 307.87	3 456	
			(1)			286.75	429	
75. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	0.4	0.072	2 040.43	147	
		Накладные расходы				66%	702	
		Сметная прибыль				40%	425	
		Всего с НР и СП					5 364	
	
76.	ГЭСН 46-02-009-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		1.34	3 361.61	4 505	
76. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	30.5788	147.310	4 505	
		Накладные расходы				84%	3 784	
		Сметная прибыль				48%	2 162	
		Всего с НР и СП					10 452	
	
77.	ГЭСНр 53-14-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м		1.5	459.04	689	
77. 1.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	2.71	4.065	169.310	688	
77. 2.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.01	0.015	20.52		
		Накладные расходы				73%	502	
		Сметная прибыль				56%	385	
		Всего с НР и СП					1 577	
	
78.	04.3.01.09-0014 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.03	2 983.71	90	
		Объем: (1.5)*0.02						
	
79.	ГЭСНр 53-15-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2		0.06	63 297.95	3 798	
79. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1	0.06	268.820	16	
79. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	397.65	23.859	156.950	3 745	
79. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1	0.06	874.68	52	
			(1)			268.82	16	
79. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.59	0.0354	20.52	1	
		Накладные расходы				73%	2 746	
		Сметная прибыль				56%	2 106	
		Всего с НР и СП					8 650	
	
80.	04.3.01.12-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3		0.144	2 735.32	394	
		Объем: (0.06)*2.4						
	
81.	06.1.01.05-0037 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.		0.312	13 896.92	4 336	
		Объем: (0.06)*5.2*1000						
	
82.	ГЭСНр 53-16-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3		1.5	5 604.03	8 406	
82. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.645	268.820	173	
82. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	35.39	53.085	151.380	8 036	
82. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.2	0.3	874.68	262	
			(1)			268.82	81	
82. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.23	0.345	308.04	106	
			(1)			268.82	93	
82. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.044	0.066	20.52	1	
		Накладные расходы				73%	5 993	
		Сметная прибыль				56%	4 597	
		Всего с НР и СП					18 996	
	
83.	04.3.01.12-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3		0.3795	2 735.32	1 038	
		Объем: (1.5)*0.253						
	
84.	06.1.01.05-0037 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.		0.603	13 896.92	8 380	
		Объем: (1.5)*0.402*1000						
	
85.	ГЭСН 15-01-080-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 100 мм	100 м2		1.4	165 445.10	231 623	
85. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	28.28	39.592	260.472	10 313	
85. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	361.17	505.638	169.310	85 610	
85. 3.	91.06.03-057	Лебедки электрические тяговым усилием: 122,62 кН (12,5 т)	маш.-ч	6.08	8.512	431.15	3 670	
			(1)			229.99	1 958	
85. 4.	91.06.05-052	Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу	маш.-ч	11.1	15.54	761.71	11 837	
			(1)			268.82	4 177	
85. 5.	91.14.02-004	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 15т	маш.-ч	11.1	15.54	1 376.44	21 390	
			(1)			268.82	4 177	
85. 6.	91.21.22-194	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	0.2	0.28	40.59	11	
85. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.1	0.14	20.52	3	
85. 8.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	4.492	6.2888	51.86	326	
85. 9.	01.7.15.07-0003	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0.89	1.246	7.27	9	
85. 10.	01.7.15.07-0132	Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х150 мм	10 шт.	120	168	46.88	7 876	
85. 11.	01.7.15.08-0003	Заклепка СТД-985	кг	0.006	0.0084	229.96	2	
85. 12.	01.7.17.09-0061	Сверла кольцевые алмазные диаметром: 5 мм	шт.	0.36	0.504	658.71	332	
85. 13.	01.8.01.06-0001	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	м2	134.75	188.65	43.13	8 136	
85. 14.	04.3.02.09-1526	Штукатурка фасадная декоративная типа "BOLIX MPKA15DM"	кг	400	560	32.20	18 032	
85. 15.	07.2.06.06-0072	Профиль цокольный: AL 100 мм, длина 2500 мм	м	3.26	4.564	102.77	469	
85. 16.	08.3.05.05-0055	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм	т	0.004	0.0056	54 847.13	307	
85. 17.	11.3.03.13-0031	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	6	8.4	20.97	176	
85. 18.	14.1.06.04-0001	Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW"	кг	600	840	21.35	17 934	
85. 19.	14.1.06.04-0017	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	831.95	1164.73	24.25	28 245	
85. 20.	14.3.02.05-0105	Краска силикатная типа "BOLIX SZ"	л	44.92	62.888	284.63	17 900	
85. 21.	14.4.01.10-0003	Грунтовка: типа "BOLIX SG"	кг	25.42	35.588	173.12	6 161	
85. 22.	14.4.01.15-0004	Грунтовка: полимерная типа "BOLIX O"	кг	12.71	17.794	130.48	2 322	
85. 23.	14.5.01.10-0025	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	1.96	2.744	319.06	876	
		Накладные расходы				80%	76 738	
		Сметная прибыль				37%	35 492	
		Всего с НР и СП					343 853	
	
86.	12.2.05.05-0045 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОФАС	м3		15.68	4 478.09	70 216	
		Объем: (1.4)*11.2						
	
	Цоколь	
87.	ГЭСН 15-04-006-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		0.28	1 208.93	339	
87. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0056	249.405	1	
87. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	1.834	181.930	334	
87. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0028	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
87. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0028	1 037.49	3	
			(1)			229.99	1	
87. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.028	38.33	1	
		Накладные расходы				80%	268	
		Сметная прибыль				37%	124	
		Всего с НР и СП					731	
	
88.	14.3.01.02-0103 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		3.64	61.73	225	
		Объем: (0.28)*13.0						
	
89.	ГЭСНр 61-28-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2		0.28	20 229.03	5 664	
89. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.0364	229.990	8	
89. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	81.6	22.848	147.310	3 366	
89. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.028	10.80		
89. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.0364	1 037.49	38	
			(1)			229.99	8	
89. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.18	0.0504	20.52	1	
89. 6.	03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	0.07	9 149.15	640	
89. 7.	08.1.02.17-0036	Сетка плетеная из проволоки диаметром: 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм	м2	110	30.8	52.56	1 619	
		Накладные расходы				67%	2 261	
		Сметная прибыль				40%	1 350	
		Всего с НР и СП					9 274	
	
90.	ГЭСН 15-02-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		0.28	17 515.20	4 904	
90. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	0.7784	177.720	138	
90. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	19.8464	181.930	3 611	
90. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.252	14.36	4	
90. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	0.7784	267.44	208	
			(1)			177.72	138	
90. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.098	20.52	2	
90. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.5292	2 040.43	1 080	
		Накладные расходы				80%	2 999	
		Сметная прибыль				37%	1 387	
		Всего с НР и СП					9 290	
	
91.	ГЭСН 15-04-019-08 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2		0.28	2 047.68	573	
91. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0168	229.990	4	
91. 2.	1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	9.68	2.7104	190.080	515	
91. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.0196	10.80		
91. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0168	1 037.49	17	
			(1)			229.99	4	
91. 5.	91.21.01-014	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	6.4	1.792	22.55	40	
91. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0028	38.33		
		Накладные расходы				80%	415	
		Сметная прибыль				37%	192	
		Всего с НР и СП					1 180	
	
92.	14.3.02.01-0004 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг		10.64	170.42	1 813	
		Объем: (0.28)*38.0						
	
93.	14.4.01.02-0113 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		3.64	104.81	382	
		Объем: (0.28)*13.0						
	
94.	ГЭСНр 58-20-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, из стали с полимерным покрытием	100 м		0.15	18 070.06	2 711	
94. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.018	255.877	5	
94. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41.41	6.2115	161.570	1 004	
94. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.08	0.012	308.04	4	
			(1)			268.82	3	
94. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.006	1 037.49	6	
			(1)			229.99	1	
94. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.0006	57 689.15	35	
94. 6.	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.006	0.0009	111 097.73	100	
94. 7.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.184	0.0276	56 608.46	1 562	
		Накладные расходы				71%	716	
		Сметная прибыль				52%	525	
		Всего с НР и СП					3 952	
	
95.	14.5.01.05-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.		3	302.90	909	
	
	Ремонт козырька (плоская кровля)	
96.	ГЭСН 11-01-011-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2		0.015	5 078.19	76	
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
96. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.016	0.01524	268.820	4	
96. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	31.608	0.47412	150.030	71	
96. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.016	0.01524	308.04	5	
			(1)			268.82	4	
96. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	7.256	0.10884	3.18		
		Накладные расходы				94%	71	
		Сметная прибыль				51%	38	
		Всего с НР и СП					185	
	
97.	ГЭСН 11-01-011-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 ( толщ. до 50мм)	100 м2		0.015	705.99	11	
		Начисления: Н3= 4.8, Н4= 4.8, Н5= 4.8, Н48= 0	
97. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.008	0.01512	268.820	4	
97. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	2.4	0.036	150.030	5	
97. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.008	0.01512	308.04	5	
			(1)			268.82	4	
97. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	11.136	0.16704	3.18	1	
		Накладные расходы				94%	8	
		Сметная прибыль				51%	5	
		Всего с НР и СП					24	
	
98.	ГЭСН 11-01-011-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2		0.015	12 506.33	188	
98. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.27	0.01905	268.820	5	
98. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	39.51	0.59265	150.030	89	
98. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.27	0.01905	308.04	6	
			(1)			268.82	5	
98. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	9.07	0.13605	3.18		
98. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.5	0.0525	20.52	1	
98. 6.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	2.04	0.0306	2 983.71	91	
		Накладные расходы				94%	88	
		Сметная прибыль				51%	48	
		Всего с НР и СП					324	
	
99.	ГЭСН 12-01-016-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный  ковер: праймером	100 м2		0.015	4 020.89	60	
99. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.0006	229.990		
99. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	2.8	0.042	165.230	7	
99. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0006	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
99. 4.	01.2.03.05-0011	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01	л	45	0.675	78.15	53	
		Накладные расходы				92%	6	
		Сметная прибыль				44%	3	
		Всего с НР и СП					70	
	
100.	ГЭСН 12-01-002-09 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2		0.015	4 262.19	64	
100. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.29	0.00435	256.769	1	
100. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	14.36	0.2154	177.590	38	
100. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.15	0.00225	1 126.02	3	
			(1)			268.82	1	
100. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.05	0.00075	874.68	1	
			(1)			268.82		
100. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.09	0.00135	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
100. 6.	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	29.94	0.4491	46.96	21	
		Накладные расходы				92%	36	
		Сметная прибыль				44%	17	
		Всего с НР и СП					117	
	
101.	12.1.02.06-0022 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б	м2		1.74	25.45	44	
		Объем: 0.015*116						
	
102.	12.1.02.06-0012 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350б	м2		1.71	37.73	65	
		Объем: 0.015*114						
	
103.	ГЭСН 12-01-010-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (капельник)	100 м2		0.0144	64 313.56	926	
		Объем: 3.6*0.4						
103. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.27	0.003888	258.753	1	
103. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	112.75	1.6236	161.570	262	
103. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.2	0.00288	1 126.02	3	
			(1)			268.82	1	
103. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.001008	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
103. 5.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.004	0.0000576	60 190.64	3	
103. 6.	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм	т	0.012	0.0001728	107 511.00	19	
103. 7.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.782	0.0112608	56 608.46	637	
		Накладные расходы				92%	242	
		Сметная прибыль				44%	116	
		Всего с НР и СП					1 284	
	
	Заделка трещин методом инъецирования	
104.	ГЭСН 07-05-039-07 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Заделка трещин в кирпичных стенах методом инъецирования	100 м		0.05	6 980.24	349	
104. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.93	0.3465	200.982	70	
104. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	20.13	1.0065	171.480	173	
104. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	0.01	1 037.49	10	
			(1)			229.99	2	
104. 4.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	6.73	0.3365	493.44	166	
			(1)			200.12	67	
		Накладные расходы				119%	289	
		Сметная прибыль				68%	165	
		Всего с НР и СП					803	
	
105.	ГЭСНр 69-12-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Приготовление растворов вручную: цементных	м3		0.038	464.03	18	
105. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.15	0.1197	147.310	18	
		Накладные расходы				56%	10	
		Всего с НР и СП					28	
	
106.	03.2.02.08-0002 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Цемент расширяющийся	т		0.0133	26 755.20	356	
		Объем: 0.25*0.038*1.4						
	
107.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных работ средний	м3		0.0285	523.12	15	
		Объем: 0.75*0.038						
	
	Оконные  и дверные проемы (подъезд, подвал)	
108.	ГЭСН 46-04-012-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2		0.012	28 771.59	345	
108. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.09288	268.820	25	
108. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	172.76	2.07312	152.740	317	
108. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.09288	308.04	29	
			(1)			268.82	25	
		Накладные расходы				84%	287	
		Сметная прибыль				48%	164	
		Всего с НР и СП					796	
	
109.	ГЭСН 10-01-034-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2		0.012	87 252.09	1 047	
109. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.33	0.06396	242.812	16	
109. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	216.08	2.59296	165.230	428	
109. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.76	0.02112	308.04	7	
			(1)			268.82	6	
109. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.57	0.04284	1 037.49	44	
			(1)			229.99	10	
109. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	5.148	5.19	27	
109. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	0.852	5.19	4	
109. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	0.3252	51.86	17	
109. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	0.8568	74.74	64	
109. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.096	429.47	41	
109. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	1.368	302.90	414	
		Накладные расходы				90%	400	
		Сметная прибыль				43%	191	
		Всего с НР и СП					1 638	
	
110.	11.3.02.02-0016 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2		1.2	8 099.41	9 719	
		Объем: 0.6*0.4*5						
	
111.	ГЭСН 46-04-012-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2		0.0207	18 255.44	378	
111. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.160218	268.820	43	
111. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	103.91	2.150937	152.740	329	
111. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	7.74	0.160218	308.04	49	
			(1)			268.82	43	
		Накладные расходы				84%	312	
		Сметная прибыль				48%	179	
		Всего с НР и СП					869	
	
112.	ГЭСН 09-04-012-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2		2.07	846.68	1 753	
112. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	0.3519	229.990	81	
112. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2.4	4.968	187.360	931	
112. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.17	0.3519	1 037.49	365	
			(1)			229.99	81	
112. 4.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.4	0.828	43.43	36	
112. 5.	01.7.11.07-0032	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.0001	0.000207	60 390.76	13	
112. 6.	08.4.01.02-0011	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0.003	0.00621	55 107.93	342	
112. 7.	14.5.01.10-0025	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0.1	0.207	319.06	66	
		Накладные расходы				69%	698	
		Сметная прибыль				58%	587	
		Всего с НР и СП					3 038	
	
113.	С99.2-03.02-0013	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм	м2		2.07	9 966.08	20 630	
	
114.	01.7.04.01-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	шт.		1	2 123.05	2 123	
	
115.	ГЭСНр 61-7-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2		0.0306	74 198.29	2 270	
115. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.16	0.035496	268.820	10	
115. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	383.06	11.721636	169.310	1 985	
115. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.16	0.035496	308.04	11	
			(1)			268.82	10	
115. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.01071	20.52		
115. 5.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	4.4	0.13464	2 040.43	275	
		Накладные расходы				67%	1 337	
		Сметная прибыль				40%	798	
		Всего с НР и СП					4 405	
	
116.	ГЭСН 15-04-005-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2		0.0306	8 894.94	272	
116. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.17	0.005202	234.558	1	
116. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	42.9	1.31274	169.310	222	
116. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.02	0.000612	308.04		
			(1)			268.82		
116. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.00459	1 037.49	5	
			(1)			229.99	1	
116. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.025704	162.00	4	
116. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.009486	38.33		
116. 7.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.051	0.0015606	25 917.44	40	
		Накладные расходы				80%	178	
		Сметная прибыль				37%	83	
		Всего с НР и СП					533	
	
117.	14.3.02.01-0219 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т		0.0019278	54 822.34	106	
		Объем: (0.0306)*0.063						
	
	Перенос эл.кабеля	
118.	ГЭСНр 67-3-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Демонтаж кабеля без отключения с перенавеской на леса	100 м		0.08	1 423.15	114	
118. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0008	268.820		
118. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9.64	0.7712	147.310	114	
118. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0008	308.04		
			(1)			268.82		
		Накладные расходы				72%	82	
		Сметная прибыль				52%	59	
		Всего с НР и СП					255	
	
119.	ГЭСНм 08-02-390-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м		0.08	3 954.66	316	
		Начисления: Н17= 2	
119. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0008	268.820		
119. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	20.33	1.6264	179.760	292	
119. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0008	308.04		
			(1)			268.82		
119. 4.	01.7.15.07-0022	Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм	1000 шт.	0.4	0.032	168.36	5	
119. 5.	01.7.15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0014	0.000112	111 876.20	13	
		Накладные расходы				81%	237	
		Сметная прибыль				52%	152	
		Всего с НР и СП					704	
	
120.	20.2.05.04-0034 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм	100 м		0.084	17 331.05	1 456	
		Объем: 0.08*105						
	
121.	ГЭСНм 08-02-399-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м		0.08	820.68	66	
		Начисления: Н17= 2	
121. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0016	249.405		
121. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	3.76	0.3008	177.590	53	
121. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.01	0.0008	874.68	1	
			(1)			268.82		
121. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0008	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
121. 5.	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.0128	446.18	6	
121. 6.	01.7.06.07-0001	Лента К226	100 м	0.055	0.0044	797.64	4	
121. 7.	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0.05	0.004	104.12		
		Накладные расходы				81%	43	
		Сметная прибыль				52%	28	
		Всего с НР и СП					136	
	
	Наружное освещение (входы в подъезд)	
122.	ГЭСНр 67-8-1 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Смена светильников: с лампами накаливания	100 шт.		0.01	40 207.20	402	
122. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.0003	268.820		
122. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	89.1	0.891	181.930	162	
122. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.03	0.0003	308.04		
			(1)			268.82		
122. 4.	20.3.03.04-0077	Светильник НПП 03х100 настенный (IP 54) морской	шт.	100	1	239.88	240	
		Накладные расходы				72%	117	
		Сметная прибыль				52%	84	
		Всего с НР и СП					603	
	
123.	20.3.02.10-0009 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 100	10 шт.		0.1	104.19	10	
	
	Ремонт крыльца	
124.	ГЭСН 07-05-016-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Демонтаж металлических ограждений: без поручней	100 м		0.06	7 538.15	452	
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
124. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.813	0.10878	235.687	26	
124. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	31.955	1.9173	177.590	340	
124. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.266	0.01596	308.04	5	
			(1)			268.82	4	
124. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.547	0.09282	1 037.49	96	
			(1)			229.99	21	
124. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4.06	0.2436	43.43	11	
		Накладные расходы				119%	436	
		Сметная прибыль				68%	249	
		Всего с НР и СП					1 136	
	
125.	ГЭСН 07-05-016-04 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство металлических ограждений: без стоимости	100 м		0.06	12 300.69	738	
125. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.59	0.1554	235.687	37	
125. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	45.65	2.739	177.590	486	
125. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.38	0.0228	308.04	7	
			(1)			268.82	6	
125. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.21	0.1326	1 037.49	138	
			(1)			229.99	30	
125. 5.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5.8	0.348	43.43	15	
125. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.1	0.006	20.52		
125. 7.	01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.02	0.0012	48 451.22	58	
125. 8.	03.2.02.11-0001	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	0.15	0.009	3 738.84	34	
		Накладные расходы				119%	622	
		Сметная прибыль				68%	356	
		Всего с НР и СП					1 716	
	
126.	ГЭСН 06-01-024-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство стен крылец: бетонных	100 м3		0.015	465 224.54	6 978	
126. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.87	0.34305	264.155	91	
126. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	358.02	5.3703	165.230	887	
126. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18.8	0.282	1 126.02	318	
			(1)			268.82	76	
126. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.53	0.02295	874.68	20	
			(1)			268.82	6	
126. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.00405	964.28	4	
			(1)			200.12	1	
126. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	18.21	0.27315	11.58	3	
126. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.27	0.03405	1 037.49	35	
			(1)			229.99	8	
126. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.077	0.001155	20.52		
126. 9.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.05	0.00075	89 253.46	67	
126. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.043	0.000645	57 689.15	37	
126. 11.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.026	0.00039	11 636.25	5	
126. 12.	04.1.02.05-0007	Бетон тяжелый, класс: В20 (М250)	м3	102	1.53	3 517.03	5 381	
126. 13.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.07	0.00105	5 768.85	6	
126. 14.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.86	0.0129	5 760.02	74	
126. 15.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	40	0.6	234.83	141	
		Накладные расходы				80%	782	
		Сметная прибыль				44%	430	
		Всего с НР и СП					8 191	
	
127.	ГЭСНр 59-5-2 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Ремонт ступеней: бетонных	100 шт.		0.06	19 757.41	1 185	
127. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.44	0.0264	255.583	7	
127. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	102.89	6.1734	163.200	1 007	
127. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.29	0.0174	308.04	5	
			(1)			268.82	5	
127. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.009	1 037.49	9	
			(1)			229.99	2	
127. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00006	57 689.15	3	
127. 6.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.1	0.006	6 628.70	40	
127. 7.	08.4.03.01-0001	Проволока арматурная	т	0.002	0.00012	42 144.04	5	
127. 8.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.529	0.03174	3 621.85	115	
		Накладные расходы				65%	659	
		Сметная прибыль				48%	487	
		Всего с НР и СП					2 331	
	
128.	04.1.02.01-0007 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон мелкозернистый, класс В20 (М250)	м3		0.0168	3 926.02	66	
		Объем: (0.06)*0.28						
	
129.	ГЭСН 46-03-013-45 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 шт.		0.24	895.10	215	
129. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5.54	1.3296	161.570	215	
		Накладные расходы				84%	181	
		Сметная прибыль				48%	103	
		Всего с НР и СП					499	
	
130.	ГЭСН 46-03-013-58 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-45	100 шт.		-0.24	542.88	-130	
		Начисления: Н5= 16, Н48= 16	
130. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.36	-0.8064	161.570	-130	
		Накладные расходы				84%	-109	
		Сметная прибыль				48%	-62	
		Всего с НР и СП					-302	
	
131.	ГЭСН 06-01-092-09 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим)	Установка отдельных стержней: в бетонных ступеней диаметром до 8 мм	т		0.00071	8 684.12	6	
		Объем: 0.711/1000						
131. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.58	0.0004118	260.117		
131. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	52.19	0.0370549	150.030	6	
131. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.36	0.0002556	1 126.02		
			(1)			268.82		
131. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.09	0.0000639	874.68		
			(1)			268.82		
131. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.0000923	1 037.49		
			(1)			229.99		
131. 6.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.005	0.00000355	47 018.66		
		Накладные расходы				92%	6	
		Сметная прибыль				52%	3	
		Всего с НР и СП					15	
	
132.	08.4.03.03-0030 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм	т		0.00071	51 510.78	37	
	
133.	ГЭСН 09-03-050-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Монтаж стального уголка на ступени	100 м		0.09	2 298.91	207	
133. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.0045	229.990	1	
133. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.8	1.152	175.550	202	
133. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.0045	1 037.49	5	
			(1)			229.99	1	
		Накладные расходы				69%	140	
		Сметная прибыль				58%	118	
		Всего с НР и СП					465	
	
134.	08.3.08.01-0043 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сталь угловая неравнополочная, марка стали Ст3сп, ширина большей полки 63-80 мм	т		0.0285	42 284.90	1 205	
		Объем: 3.17*9/1000						
	
135.	01.7.15.07-0022 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	1000 шт.		0.024	168.36	4	
	
136.	ГЭСН 11-01-011-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2		0.0246	11 704.85	288	
136. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.27	0.031242	268.820	8	
136. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	39.51	0.971946	150.030	146	
136. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.27	0.031242	308.04	10	
			(1)			268.82	8	
136. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	9.07	0.223122	3.18	1	
136. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.5	0.0861	20.52	2	
136. 6.	04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3	2.04	0.050184	2 590.83	130	
		Накладные расходы				94%	145	
		Сметная прибыль				51%	79	
		Всего с НР и СП					511	
	
137.	ГЭСН 46-04-009-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии, площадка	м3		0.03	1 791.92	54	
137. 1.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	8.93	0.2679	171.480	46	
137. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	2.26	0.0678	97.21	7	
137. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	4.52	0.1356	9.05	1	
		Накладные расходы				84%	39	
		Сметная прибыль				48%	22	
		Всего с НР и СП					115	
	
138.	ГЭСН 11-01-002-09 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство бетонной площадки	м3		0.03	633.89	19	
138. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	0.1098	158.310	17	
138. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	0.0144	3.18		
138. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.00006	21 070.94	1	
138. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.0105	20.52		
138. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.00003	3 621.85		
		Накладные расходы				94%	16	
		Сметная прибыль				51%	9	
		Всего с НР и СП					44	
	
139.	04.1.02.05-0005 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3		0.0306	3 128.21	96	
		Объем: (0.03)*1.02						
	
	Отмостка	
140.	ГЭСНр 68-12-4 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3		0.0246	61 976.99	1 525	
		Объем: 41*0.6*0.1						
140. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	1.018194	203.672	207	
140. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	243.35	5.98641	156.950	940	
140. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.052644	1 543.79	81	
			(1)			268.82	14	
140. 4.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.031734	35.92	1	
140. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	0.96555	493.44	476	
			(1)			200.12	193	
140. 6.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	2.89665	9.05	26	
		Накладные расходы				88%	1 009	
		Сметная прибыль				48%	551	
		Всего с НР и СП					3 085	
	
141.	ГЭСН 01-02-057-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3		0.082	22 685.74	1 860	
		Объем: 41*1*0.2						
141. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	12.628	147.310	1 860	
		Накладные расходы				61%	1 135	
		Сметная прибыль				31%	577	
		Всего с НР и СП					3 571	
	
142.	ГЭСН 01-02-060-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.082	7 577.13	621	
142. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	4.39192	141.470	621	
		Накладные расходы				61%	379	
		Сметная прибыль				31%	193	
		Всего с НР и СП					1 192	
	
143.	03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		13.12	151.56	1 988	
		Объем: 8.2*1.6						
	
144.	ГЭСН 15-02-001-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2		0.082	17 515.20	1 436	
144. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	0.22796	177.720	41	
144. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	70.88	5.81216	181.930	1 057	
144. 3.	91.06.03-061	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.0738	14.36	1	
144. 4.	91.07.07-042	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	0.22796	267.44	61	
			(1)			177.72	41	
144. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.0287	20.52	1	
144. 6.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.15498	2 040.43	316	
		Накладные расходы				80%	878	
		Сметная прибыль				37%	406	
		Всего с НР и СП					2 721	
	
145.	ГЭСН 12-01-016-02 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный  ковер: праймером	100 м2		0.123	4 020.89	495	
145. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.00492	229.990	1	
145. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	2.8	0.3444	165.230	57	
145. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.00492	1 037.49	5	
			(1)			229.99	1	
145. 4.	01.2.03.05-0011	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01	л	45	5.535	78.15	433	
		Накладные расходы				92%	53	
		Сметная прибыль				44%	26	
		Всего с НР и СП					574	
	
146.	ГЭСН 11-01-004-07 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Устройство гидроизоляции обмазочной в 2 слоя	100 м2		0.123	19 267.85	2 370	
146. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.75	0.09225	246.040	23	
146. 2.	1-100-49	Средний разряд работы 4,9	чел.-ч	15.54	1.91142	206.640	395	
146. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.31	0.03813	308.04	12	
			(1)			268.82	10	
146. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.44	0.05412	1 037.49	56	
			(1)			229.99	12	
146. 5.	01.2.03.03-0062	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т	0.24	0.02952	64 522.98	1 905	
146. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.5	0.0615	38.33	2	
		Накладные расходы				94%	393	
		Сметная прибыль				51%	213	
		Всего с НР и СП					2 976	
	
147.	ГЭСН 11-01-050-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство гидроизоляции из рубероида в один слой насухо	100 м2		0.492	5 196.32	2 557	
147. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00984	229.990	2	
147. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	1.6974	161.570	274	
147. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.00984	1 037.49	10	
			(1)			229.99	2	
147. 4.	12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б	м2	122.4	60.2208	37.73	2 272	
		Накладные расходы				94%	259	
		Сметная прибыль				51%	141	
		Всего с НР и СП					2 957	
	
148.	ГЭСН 11-01-002-01 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3		4.1	746.76	3 062	
		Объем: 41*1*0.1						
148. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	1.23	200.120	246	
148. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	3.41	13.981	163.200	2 282	
148. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.08	0.328	964.28	316	
			(1)			200.12	66	
148. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.44	1.804	3.34	6	
148. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.22	0.902	493.44	445	
			(1)			200.12	181	
148. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	0.615	20.52	13	
		Накладные расходы				94%	2 376	
		Сметная прибыль				51%	1 289	
		Всего с НР и СП					6 728	
	
149.	02.3.01.02-0015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		4.92	523.12	2 574	
		Объем: (4.1)*1.2						
	
150.	ГЭСН 11-01-002-03 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016)	Устройство подстилающих слоев: гравийных	м3		4.1	878.69	3 603	
150. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	2.255	200.120	451	
150. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	3.56	14.596	156.950	2 291	
150. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.09	0.369	964.28	356	
			(1)			200.12	74	
150. 4.	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.93	3.813	3.34	13	
150. 5.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	1.886	493.44	931	
			(1)			200.12	377	
150. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.15	0.615	20.52	13	
		Накладные расходы				94%	2 577	
		Сметная прибыль				51%	1 398	
		Всего с НР и СП					7 579	
	
151.	02.2.01.02-0021 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Гравий для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3		5.248	1 071.18	5 622	
		Объем: (4.1)*1.28						
	
152.	ГЭСН 11-01-002-09 
(Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 
прим.)	Устройство бетонной отмостки	м3		4.1	633.89	2 599	
152. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	15.006	158.310	2 376	
152. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	1.968	3.18	6	
152. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0082	21 070.94	173	
152. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	1.435	20.52	29	
152. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0041	3 621.85	15	
		Накладные расходы				94%	2 233	
		Сметная прибыль				51%	1 212	
		Всего с НР и СП					6 044	
	
153.	04.1.02.05-0005 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3		4.182	3 128.21	13 082	
		Объем: (4.1)*1.02						
	
154.	01-01-01-041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		9.0914	510.71	4 643	
		Объем: 134*0.012*1.8+1.769+2.46*1.8						
	
155.	03-21-01-040 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза		9.0914	262.99	2 391	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					485 978	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 848	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					1 466	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 119, 121)					279	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 119, 121)					179	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 306	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					473 148	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					151 859	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 71; %=66 - по стр. 74, 75; %=84 - по стр. 76, 108, 111, 129, 130, 137; %=73 - по стр. 77, 79, 82; %=80 - по стр. 85, 87, 90, 91, 116, 126, 144; %=67 - по стр. 89, 115; %=71 - по стр. 94; %=94 - по стр. 96-98, 136, 138, 146-148, 150, 152; %=92 - по стр. 99, 100, 103, 131, 145; %=119 - по стр. 104, 124, 125; %=56 - по стр. 105; %=90 - по стр. 109; %=72 - по стр. 118, 122; %=65 - по стр. 127; %=88 - по стр. 140; %=61 - по стр. 141, 142)					129 051	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 71; %=40 - по стр. 74, 75, 89, 115; %=48 - по стр. 76, 108, 111, 127, 129, 130, 137, 140; %=56 - по стр. 77, 79, 82; %=37 - по стр. 85, 87, 90, 91, 116, 144; %=52 - по стр. 94, 118, 122, 131; %=51 - по стр. 96-98, 136, 138, 146-148, 150, 152; %=44 - по стр. 99, 100, 103, 126, 145; %=68 - по стр. 104, 124, 125; %=43 - по стр. 109; %=31 - по стр. 141, 142)					66 734	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					668 933	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 960	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 112, 133)					838	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 112, 133)					705	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 503	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					9 022	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					9 022	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					683 764	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	14 633	
	ИТОГО					698 397	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	13 968	
	ИТОГО					712 365	
	НДС 18%				18	128 226	
	ВСЕГО С НДС					840 591	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					791 485	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 848	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					1 466	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 119, 121)					279	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 119, 121)					179	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 306	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					772 982	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					243 452	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 60, 67, 76, 108, 111, 129, 130, 137; %=71 - по стр. 2, 3, 9, 19, 20, 23, 94; %=72 - по стр. 11, 118, 122; %=90 - по стр. 16, 17, 21, 109; %=73 - по стр. 24, 77, 79, 82; %=94 - по стр. 25, 28, 30, 96-98, 136, 138, 146-148, 150, 152; %=92 - по стр. 32, 37, 40, 45, 48, 50, 52, 99, 100, 103, 131, 145; %=77 - по стр. 35, 38; %=66 - по стр. 54, 56, 58, 74, 75; %=80 - по стр. 61, 64, 85, 87, 90, 91, 116, 126, 144; %=67 - по стр. 63, 89, 115; %=93 - по стр. 71; %=119 - по стр. 104, 124, 125; %=56 - по стр. 105; %=65 - по стр. 127; %=88 - по стр. 140; %=61 - по стр. 141, 142)					207 635	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 35, 38, 60, 67, 76, 108, 111, 127, 129, 130, 137, 140; %=52 - по стр. 2, 3, 9, 19, 20, 23, 94, 118, 122, 131; %=64 - по стр. 11; %=43 - по стр. 16, 17, 21, 109; %=56 - по стр. 24, 77, 79, 82; %=51 - по стр. 25, 28, 30, 96-98, 136, 138, 146-148, 150, 152; %=44 - по стр. 32, 37, 40, 45, 48, 50, 52, 99, 100, 103, 126, 145; %=50 - по стр. 54, 56, 58; %=37 - по стр. 61, 64, 85, 87, 90, 91, 116, 144; %=40 - по стр. 63, 74, 75, 89, 115; %=54 - по стр. 71; %=68 - по стр. 104, 124, 125; %=31 - по стр. 141, 142)					111 218	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 091 835	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 960	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 112, 133)					838	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 112, 133)					705	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 503	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					14 695	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					14 695	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					1 112 339	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	23 804	
	ИТОГО					1 136 143	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	22 723	
	ИТОГО					1 158 866	
	НДС 18%				18	208 596	
	ВСЕГО С НДС					1 367 462	

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                  Лучинович И.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника СО МКУ «КР МКД»                                   Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)