«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «Дом-Сервис»	
		
_____________________ /С.Б. Русович /	____________________ /А.В. Ходорович /	
		
«______»____________________ 2017г.	«______»____________________ 2017г.	

В Е Д О М О С Т Ь  О Б Ъ Е М О В  Р А Б О Т   	
на капитальный ремонт подвала и лестниц многоквартирного дома № 15-21 по ул. Великолукской в г.Калининграде.	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	11.86	
2.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	1	
3.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	0.253	
4.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	0.402	
5.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	11.86	
6.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20  Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	100 м2	11.86	
7.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	11.86	
	Полы	
8.	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2	100 мест	0.4	
9.	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	0.018	
10.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.856	
11.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 МДС 81 - 35. 2004  Прил, № 1 Табл. 1, п.2 Кзтр=1.20; Кэм=1.20  Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.	100 м3	0.14	
12.	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	7	
13.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	8.4	
14.	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3	7	
15.	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм	м3	0.7	
16.	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм	м3	0.63	
17.	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм	м3	7	
18.	Каменная мелочь марки 300	м3	0.77	
19.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	7	
20.	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	7.14	
21.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2	6.62	
22.	Гидроизол	м2	767.92	
23.	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	6.62	
24.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	13.5048	
	Потолки	
25.	Очистка поверхности щетками	м2	5	
26.	Обеспыливание поверхности	м2	5	
27.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.05	
28.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	6.62	
29.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2	6.62	
30.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	86.06	
31.	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2	6.62	
32.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	6.62	
	Оконные проемы	
33.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0.138	
34.	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	м3	1.5	
35.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.1678	
36.	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	12.9	
37.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	3.88	
38.	Установка металлических решеток приямков	т	0.174	
39.	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.174	
	Отмостка	
40.	Разборка бетонных оснований под полы: на кирпичном щебне	м3	16.2	
41.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0.324	
42.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0.324	
43.	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	16.2	
44.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	19.44	
45.	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3	16.2	
46.	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм	м3	1.62	
47.	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм	м3	1.458	
48.	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм	м3	16.2	
49.	Каменная мелочь марки 300	м3	1.782	
50.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	16.2	
51.	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	16.524	
	Лестницы в подъезде	
52.	Ремонт ступеней: деревянных	100 шт	0.82	
	Лестницы спуска в подвал	
53.	Ремонт ступеней: бетонных	100 шт	0.14	
54.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В12,5 (М150)	м3	0.0392	
55.	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	55.37	
56.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	55.37	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                    Е.Н. Сметанина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник ОК МКУ «КР МКД»                            Г.Н. Рябкова	
	(должность, подпись, Ф.И.О)