«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
						
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «ЖЭУ 7 сервис»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /С.В. Горбатенко/	
		
«______»________________ 2018г.	«______»____________________ 2018г.	

	
	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на дополнительные работы по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома 
 № 17 по ул.Рокоссовского  г.Калининграда	

по муниципальной программе «Формирование совреме6нной городской среды ГО «Город Калининград»	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетоных (прим)	100 м3	0.084	
2.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0.058	
3.	Демонтаж столбиков сигнальных: металлических	10 шт.	0.6	
4.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	15.69	
5.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	15.69	
6.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.14	
7.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.14	
8.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	17.5	
9.	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	100 м2	1.4	
10.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	9.996	
11.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01 (до 5см)	100 м2	1.4	
12.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	6.776	
13.	Установка столбиков сигнальных: металлических однофлажковых, расстояние между столбиками до 10 м	10 шт.	0.6	
	Установка бортовых камней	
14.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00054	
15.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	0.864	
16.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.004	
17.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.44	
18.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0.06	
19.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	6	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                                                Г.А. Мацепура	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник отдела контроля МКУ «КР МКД»                                                            Г.Н. Рябкова	
	(должность, подпись, Ф.И.О)