«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
						
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ№13»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Кислый О.Н. /	
		
«______»____________________ 2017г.	«______»______________ 2017г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
	
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД г.Калининград, ул.К.Леонова,73-77а
(по ВЦП «Формирование комфортной городской среды городского округа «Город Калининград»)
	
Сметная стоимость:	2 665.586	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.090	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	185.445	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Раздел 1.  Минимальные работы	
1.	Е68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных дорог с помощью молотков отбойных , толщ.7 см	100 м3 конструкций		0.3941	6 900.71	2 719.57	59 048.03	23 271	8.557	
		Объем: 563*0.07									
1. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	243.35	95.904235	8.820	845.88	149.970	14 383	17.003	
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	16.311799	11.429	186.43	194.614	3 175	17.028	
1. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	15.468425	95.16	1 471.98	468.45	7 246	4.923	
			(1)			11.23	173.71	191.22	2 958	17.028	
1. 4.	Х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.508389	8.58	4.36	35.88	18	4.182	
1. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.843374	139.36	117.53	1 430.52	1 206	10.265	
			(1)			15.08	12.72	256.87	217	17.034	
1. 6.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	46.405275	6.03	279.82	8.99	417	1.491	
		Накладные расходы				104%	1 073.60	88%	15 451		
		Сметная прибыль				60%	619.39	48%	8 428		
		Всего с НР и СП					4 412.56		47 150		
	
2.	Е68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		0.97	1 689.81	1 639.12	15 301.41	14 842	9.055	
2. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	68.26	66.2122	9.160	606.50	155.940	10 325	17.024	
2. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	9.118	11.230	102.40	191.220	1 744	17.028	
2. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	9.118	95.16	867.67	468.45	4 271	4.923	
			(1)			11.23	102.40	191.22	1 744	17.028	
2. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	27.354	6.03	164.94	8.99	246	1.491	
		Накладные расходы				104%	737.26	88%	10 621		
		Сметная прибыль				60%	425.34	48%	5 793		
		Всего с НР и СП					2 801.72		31 256		
	
3.	Т01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		74.35	3.71	275.84	36.66	2 726	9.883	
		Объем: 39.41*1.8+97*0.2*0.08*2.2									
	
4.	Т03-21-01-007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 7 км	1 т груза		74.35	10.52	782.16	93.58	6 958	8.896	
	
5.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		0.513	61 088.01	31 338.15	523 248.53	268 426	8.565	
5. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	18.96048	8.670	164.39	147.370	2 794	16.998	
5. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	21.52035	14.601	314.21	248.282	5 343	17.005	
5. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	2.04174	102.57	209.42	835.60	1 706	8.147	
			(1)			11.23	22.93	191.22	390	17.028	
5. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	1.32867	93.88	124.74	890.86	1 184	9.489	
			(1)			15.08	20.04	256.87	341	17.034	
5. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.21033	139.36	29.31	1 430.52	301	10.265	
			(1)			15.08	3.17	256.87	54	17.034	
5. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	4.9761	76.06	378.48	517.81	2 577	6.808	
			(1)			12.94	64.39	219.76	1 094	16.983	
5. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	11.11158	110.81	1 231.27	779.38	8 660	7.033	
			(1)			16.11	179.01	273.99	3 044	17.007	
5. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	1.51848	133.41	202.58	763.85	1 160	5.726	
			(1)			12.94	19.65	219.76	334	16.983	
5. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.33345	127.56	42.53	698.95	233	5.479	
			(1)			15.08	5.03	256.87	86	17.034	
5. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	7.695	400.56	3 082.31	3 333.65	25 652	8.322	
5. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	96.957	266.28	25 817.71	2 308.69	223 844	8.67	
5. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	15.39	3.60	55.40	20.52	316	5.7	
		Накладные расходы				142%	679.61	121%	9 846		
		Сметная прибыль				81%	387.67	65%	5 289		
		Всего с НР и СП					32 405.43		283 561		
	
6.	Е27-04-006-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03	1000 м2 основания		-0.513	17 982.68	-9 225.12	154 337.25	-79 175	8.583	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
6. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	12.55	-6.43815	13.410	-86.34	228.039	-1 468	17.005	
6. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.15	-2.12895	102.57	-218.37	835.60	-1 779	8.147	
			(1)			11.23	-23.91	191.22	-407	17.028	
6. 3.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	4.3	-2.2059	76.06	-167.78	517.81	-1 142	6.808	
			(1)			12.94	-28.54	219.76	-485	16.983	
6. 4.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	4.1	-2.1033	110.81	-233.07	779.38	-1 639	7.033	
			(1)			16.11	-33.88	273.99	-576	17.007	
6. 5.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	63	-32.319	266.28	-8 605.90	2 308.69	-74 615	8.67	
		Накладные расходы				142%	-122.60	121%	-1 776		
		Сметная прибыль				81%	-69.94	65%	-954		
		Всего с НР и СП					-9 417.66		-81 905		
	
7.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.4104	2 106.64	864.57	19 466.32	7 989	9.24	
		Объем: 513*0.8/1000									
7. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.270864	12.085	3.27	205.490	56	17.004	
7. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы: 3500 л	маш.-ч	0.33	0.135432	126.36	17.11	1 137.36	154	9.001	
			(2)			24.17	3.27	410.98	56	17.004	
7. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	1.03	0.422712	2 004.80	847.45	18 534.94	7 835	9.245	
		Накладные расходы				142%	4.64	121%	68		
		Сметная прибыль				81%	2.65	65%	36		
		Всего с НР и СП					871.86		8 093		
	
8.	Е27-06-020-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0.513	54 900.38	28 163.89	330 658.28	169 628	6.023	
8. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	38.3	19.6479	10.210	200.61	173.840	3 416	17.026	
8. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.05	9.77265	15.386	150.36	261.607	2 557	17.003	
8. 3.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.7182	18.60	13.36	18.32	13	0.985	
8. 4.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	3.96	2.03148	76.06	154.51	517.81	1 052	6.808	
			(1)			12.94	26.29	219.76	446	16.983	
8. 5.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	11.51	5.90463	110.81	654.29	779.38	4 602	7.033	
			(1)			16.11	95.12	273.99	1 618	17.007	
8. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.20007	133.41	26.69	763.85	153	5.726	
			(1)			12.94	2.59	219.76	44	16.983	
8. 7.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	1.63647	200.87	328.72	1 293.75	2 117	6.441	
			(1)			16.11	26.36	273.99	448	17.007	
8. 8.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00513	101.31	0.52	999.00	5	9.861	
			(1)			12.94	0.07	219.76	1	16.983	
8. 9.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0031806	11 154.00	35.48	50 212.22	160	4.502	
8. 10.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0108	0.0055404	2 446.90	13.56	20 629.84	114	8.431	
8. 11.	С410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	92.5	47.4525	563.43	26 736.16	3 329.56	157 996	5.909	
		Накладные расходы				142%	498.38	121%	7 227		
		Сметная прибыль				81%	284.29	65%	3 882		
		Всего с НР и СП					28 946.55		180 738		
	
9.	Е27-06-021-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06	1000 м2 покрытия		0.513	13 086.59	6 713.42	77 341.08	39 676	5.91	
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
9. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	0.18	0.09234	10.210	0.94	173.840	16	17.026	
9. 2.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.34	0.17442	18.60	3.24	18.32	3	0.985	
9. 3.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0028	0.0014364	2 446.90	3.51	20 629.84	30	8.431	
9. 4.	С410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	23.2	11.9016	563.43	6 705.72	3 329.56	39 627	5.909	
		Накладные расходы				142%	1.33	121%	19		
		Сметная прибыль				81%	0.76	65%	10		
		Всего с НР и СП					6 715.52		39 706		
	
10.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.1539	2 106.64	324.21	19 466.32	2 996	9.241	
		Объем: 513*0.3/1000									
10. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.101574	12.085	1.23	205.490	21	17.004	
10. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы: 3500 л	маш.-ч	0.33	0.050787	126.36	6.42	1 137.36	58	9.001	
			(2)			24.17	1.23	410.98	21	17.004	
10. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	1.03	0.158517	2 004.80	317.79	18 534.94	2 938	9.245	
		Накладные расходы				142%	1.75	121%	25		
		Сметная прибыль				81%	1.00	65%	14		
		Всего с НР и СП					326.95		3 035		
	
11.	Е27-06-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0.513	55 822.91	28 637.16	405 018.97	207 775	7.255	
11. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	38.3	19.6479	10.210	200.61	173.840	3 416	17.026	
11. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.08	9.78804	15.386	150.60	261.599	2 561	17.003	
11. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.03	0.01539	113.70	1.75	810.77	12	7.131	
			(1)			15.08	0.23	256.87	4	17.034	
11. 4.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.7182	18.60	13.36	18.32	13	0.985	
11. 5.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	3.96	2.03148	76.06	154.51	517.81	1 052	6.808	
			(1)			12.94	26.29	219.76	446	16.983	
11. 6.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	11.51	5.90463	110.81	654.29	779.38	4 602	7.033	
			(1)			16.11	95.12	273.99	1 618	17.007	
11. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.20007	133.41	26.69	763.85	153	5.726	
			(1)			12.94	2.59	219.76	44	16.983	
11. 8.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	1.63647	200.87	328.72	1 293.75	2 117	6.441	
			(1)			16.11	26.36	273.99	448	17.007	
11. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.02052	101.31	2.08	999.00	20	9.861	
			(1)			12.94	0.27	219.76	5	16.983	
11. 10.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0031806	11 154.00	35.48	50 212.22	160	4.502	
11. 11.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0108	0.0055404	2 446.90	13.56	20 629.84	114	8.431	
11. 12.	С102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.07695	1 603.30	123.37	5 828.56	449	3.635	
11. 13.	С410-0007	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	96.6	49.5558	546.51	27 082.74	3 948.41	195 667	7.225	
		Накладные расходы				142%	498.72	121%	7 232		
		Сметная прибыль				81%	284.48	65%	3 885		
		Всего с НР и СП					29 420.36		218 892		
	
12.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.00675	4 846.79	32.72	49 459.80	334	10.208	
		Объем: 27*0.25									
12. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.10179	8.280	0.84	140.760	14	17	
12. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.294435	15.080	4.44	256.870	76	17.034	
12. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.22464	112.40	25.25	1 144.08	257	10.179	
			(1)			15.08	3.39	256.87	58	17.034	
12. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.069795	93.88	6.55	890.86	62	9.489	
			(1)			15.08	1.05	256.87	18	17.034	
12. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00027	263.51	0.07	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	5.02	81%	73		
		Сметная прибыль				43%	2.27	34%	31		
		Всего с НР и СП					40.01		438		
	
13.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		10.8	13.99	151.09	124.48	1 344	8.895	
		Объем: 6.75*1.6									
	
14.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.00675	344.93	2.33	3 421.73	23	9.871	
14. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.0201825	8.280	0.17	140.760	3	17	
14. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.022005	15.080	0.33	256.870	6	17.034	
14. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.022005	93.88	2.07	890.86	20	9.489	
			(1)			15.08	0.33	256.87	6	17.034	
14. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0004725	126.43	0.06	1 018.85		8.059	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
14. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.000135	263.51	0.04	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.48	81%	7		
		Сметная прибыль				43%	0.22	34%	3		
		Всего с НР и СП					3.02		33		
	
15.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.054	2 520.14	136.09	17 348.53	937	6.885	
		Объем: 27*0.2									
15. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	0.84888	8.510	7.22	144.650	123	16.998	
15. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.74952	14.301	10.72	243.333	182	17.015	
15. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.23166	102.57	23.76	835.60	194	8.147	
			(1)			11.23	2.60	191.22	44	17.028	
15. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.09558	139.36	13.32	1 430.52	137	10.265	
			(1)			15.08	1.44	256.87	25	17.034	
15. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.38232	223.58	85.48	1 170.91	448	5.237	
			(1)			16.11	6.16	273.99	105	17.007	
15. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.03996	133.41	5.33	763.85	31	5.726	
			(1)			12.94	0.52	219.76	9	16.983	
15. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.27	3.60	0.97	20.52	6	5.7	
		Накладные расходы				142%	25.47	121%	369		
		Сметная прибыль				81%	14.53	65%	198		
		Всего с НР и СП					176.10		1 504		
	
16.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		5.94	104.66	621.68	516.66	3 069	4.937	
		Объем: 5.4*1.10									
	
17.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.0135	14 953.22	201.87	73 400.04	991	4.909	
		Объем: 27*0.05									
17. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.066555	11.972	0.80	203.871	14	17.029	
17. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.05373	102.57	5.51	835.60	45	8.147	
			(1)			11.23	0.60	191.22	10	17.028	
17. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.012825	139.36	1.79	1 430.52	18	10.265	
			(1)			15.08	0.19	256.87	3	17.034	
17. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	1.377	141.30	194.57	673.68	928	4.768	
		Накладные расходы				142%	1.14	121%	17		
		Сметная прибыль				81%	0.65	65%	9		
		Всего с НР и СП					203.65		1 017		
	
18.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-1.38	141.30	-194.99	673.68	-930	4.769	
		Объем: (0.0135)*(-102.0)									
	
19.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		1.38	280.61	387.24	2 121.17	2 927	7.559	
		Объем: (0.0135)*(102.0)									
	
20.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		2.7	144.07	388.98	2 196.06	5 929	15.242	
20. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	31.86	10.360	330.07	176.300	5 617	17.017	
20. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.162	12.085	1.96	205.490	33	17.004	
20. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.081	102.57	8.31	835.60	68	8.147	
			(1)			11.23	0.91	191.22	15	17.028	
20. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.081	133.41	10.81	763.85	62	5.726	
			(1)			12.94	1.05	219.76	18	16.983	
20. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	1.539	10.08	15.51	13.73	21	1.362	
20. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.081	101.31	8.21	999.00	81	9.861	
			(1)			12.94	1.05	219.76	18	16.983	
20. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.135	104.66	14.13	516.66	70	4.937	
20. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.54	3.60	1.94	20.52	11	5.7	
		Накладные расходы				142%	471.48	121%	6 837		
		Сметная прибыль				81%	268.94	65%	3 673		
		Всего с НР и СП					1 129.41		16 438		
	
21.	С2 Цена поставщи.	Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х60 мм, серая	м2		27.54	63.68	1 753.75	369.98	10 189	5.81	
		Объем: (2.7)*10.2									
	
22.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0136	4 846.79	65.92	49 459.80	673	10.209	
		Объем: 124*0.3*0.3+44*0.28*0.2									
22. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.205088	8.280	1.70	140.760	29	17	
22. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.593232	15.080	8.95	256.870	152	17.034	
22. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.452608	112.40	50.87	1 144.08	518	10.179	
			(1)			15.08	6.83	256.87	116	17.034	
22. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.140624	93.88	13.20	890.86	125	9.489	
			(1)			15.08	2.12	256.87	36	17.034	
22. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000544	263.51	0.14	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	10.12	81%	147		
		Сметная прибыль				43%	4.58	34%	62		
		Всего с НР и СП					80.62		881		
	
23.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		21.76	13.99	304.42	124.48	2 709	8.899	
		Объем: 13.6*1.6									
	
24.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.0136	344.93	4.69	3 421.73	47	10.021	
24. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.040664	8.280	0.34	140.760	6	17	
24. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.044336	15.080	0.67	256.870	11	17.034	
24. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.044336	93.88	4.16	890.86	39	9.489	
			(1)			15.08	0.67	256.87	11	17.034	
24. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.000952	126.43	0.12	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
24. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.000272	263.51	0.07	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.96	81%	14		
		Сметная прибыль				43%	0.43	34%	6		
		Всего с НР и СП					6.08		67		
	
25.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.0867	2 520.14	218.50	17 348.53	1 504	6.883	
		Объем: 124*0.3*0.2+44*0.28*0.1									
25. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	1.362924	8.510	11.60	144.650	197	16.998	
25. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.203396	14.301	17.21	243.333	293	17.015	
25. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.371943	102.57	38.15	835.60	311	8.147	
			(1)			11.23	4.18	191.22	71	17.028	
25. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.153459	139.36	21.39	1 430.52	220	10.265	
			(1)			15.08	2.31	256.87	39	17.034	
25. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.613836	223.58	137.24	1 170.91	719	5.237	
			(1)			16.11	9.89	273.99	168	17.007	
25. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.064158	133.41	8.56	763.85	49	5.726	
			(1)			12.94	0.83	219.76	14	16.983	
25. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.4335	3.60	1.56	20.52	9	5.7	
		Накладные расходы				142%	40.91	121%	593		
		Сметная прибыль				81%	23.34	65%	319		
		Всего с НР и СП					282.75		2 415		
	
26.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		9.54	104.66	998.46	516.66	4 929	4.937	
		Объем: 8.67*1.10									
	
27.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		1.24	5 013.40	6 216.61	32 447.66	40 235	6.472	
27. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	94.3392	8.970	846.22	152.560	14 392	17.008	
27. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.8432	15.080	12.72	256.870	217	17.034	
27. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.8432	113.70	95.87	810.77	684	7.131	
			(1)			15.08	12.72	256.87	217	17.034	
27. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0496	101.31	5.02	999.00	50	9.861	
			(1)			12.94	0.64	219.76	11	16.983	
27. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00124	10 705.00	13.27	54 434.60	67	5.085	
27. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.2108	960.26	202.42	3 126.47	659	3.256	
27. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	7.316	685.00	5 011.46	3 302.36	24 160	4.821	
27. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.0744	569.06	42.34	2 995.86	223	5.265	
		Накладные расходы				142%	1 219.69	121%	17 677		
		Сметная прибыль				81%	695.74	65%	9 496		
		Всего с НР и СП					8 132.05		67 408		
	
28.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		124	76.13	9 440.12	342.67	42 491	4.501	
	
29.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня		0.44	937.76	412.61	12 783.98	5 625	13.633	
29. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	33.4752	8.970	300.27	152.560	5 107	17.008	
29. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.2992	15.080	4.51	256.870	77	17.034	
29. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.2992	113.70	34.02	810.77	243	7.131	
			(1)			15.08	4.51	256.87	77	17.034	
29. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0176	101.31	1.78	999.00	18	9.861	
			(1)			12.94	0.23	219.76	4	16.983	
29. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00044	10 705.00	4.71	54 434.60	24	5.085	
29. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0748	960.26	71.83	3 126.47	234	3.256	
		Накладные расходы				142%	432.79	121%	6 273		
		Сметная прибыль				81%	246.87	65%	3 370		
		Всего с НР и СП					1 092.27		15 267		
	
30.	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		0.008712	569.06	4.96	2 995.86	26	5.242	
		Объем: (0.44)*(0.06*0.33)									
	
31.	С401-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		2.23256	685.00	1 529.30	3 302.36	7 373	4.821	
		Объем: (0.44)*(5.9*0.86)									
	
32.	С403-8023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		44	34.14	1 502.16	185.77	8 174	5.441	
	
33.	Е68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец		8	198.52	1 588.13	1 671.00	13 368	8.417	
33. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	1.74	13.92	8.670	120.69	147.370	2 051	16.998	
33. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.4	101.31	40.52	999.00	400	9.861	
			(1)			12.94	5.18	219.76	88	16.983	
33. 3.	С402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.008	0.064	588.14	37.64	2 080.79	133	3.538	
33. 4.	С403-8383	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	2	16	86.83	1 389.28	673.99	10 784	7.762	
		Накладные расходы				104%	125.52	88%	1 805		
		Сметная прибыль				60%	72.41	48%	984		
		Всего с НР и СП					1 786.06		16 157		
	
34.	Е27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство средств технического регулирования	100 п. м		0.2	466.00	93.20	5 151.65	1 030	11.052	
34. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	18.41	3.682	8.970	33.03	152.560	562	17.008	
34. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	0.11	15.080	1.66	256.870	28	17.034	
34. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.55	0.11	113.70	12.51	810.77	89	7.131	
			(1)			15.08	1.66	256.87	28	17.034	
34. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.18	0.236	101.31	23.91	999.00	236	9.861	
			(1)			12.94	3.05	219.76	52	16.983	
34. 5.	С403-0003	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3	0.08	0.016	839.12	13.43	5 438.81	87	6.482	
34. 6.	С403-1213	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м3	0.0072	0.00144	1 548.45	2.23	21 024.29	30	13.578	
34. 7.	С501-0575	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2	м	10	2	4.05	8.10	13.18	26	3.254	
		Накладные расходы				142%	49.26	121%	714		
		Сметная прибыль				81%	28.10	65%	384		
		Всего с НР и СП					170.56		2 127		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					118 092.81		818 109	6.928	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					116 579.30		804 372	6.9	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					16 237.67		79 178	4.876	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 33; %=121 - по стр. 5-11, 15, 17, 20, 25, 27, 29, 34; %=81 - по стр. 12, 14, 22, 24)					5 755.52		83 238	14.462	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 33; %=65 - по стр. 5-11, 15, 17, 20, 25, 27, 29, 34; %=34 - по стр. 12, 14, 22, 24)					3 293.71		44 917	13.637	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					125 628.53		932 527	7.423	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 513.51		13 737	9.076	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 513.51		13 737	9.076	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					127 142.04		946 264	7.443	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	2 720.84	2.14	20 250	7.443	
	ИТОГО					129 862.88		966 514	7.443	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	2 597.26	2	19 330	7.442	
	ИТОГО					132 460.14		985 844	7.443	
	НДС 18%				18	23 842.83	18	177 452	7.443	
	ВСЕГО С НДС					156 302.97		1 163 296	7.443	
	
	Раздел 2.  Дополнительные работы	
	
35.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0984	4 846.79	476.92	49 459.80	4 867	10.205	
		Объем: 246*0.4									
35. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	1.483872	8.280	12.29	140.760	209	17	
35. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	4.292208	15.080	64.73	256.870	1 103	17.034	
35. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	3.274752	112.40	368.08	1 144.08	3 747	10.179	
			(1)			15.08	49.38	256.87	841	17.034	
35. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.017456	93.88	95.52	890.86	906	9.489	
			(1)			15.08	15.34	256.87	261	17.034	
35. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.003936	263.51	1.04	1 266.59	5	4.807	
		Накладные расходы				95%	73.17	81%	1 063		
		Сметная прибыль				43%	33.12	34%	446		
		Всего с НР и СП					583.21		6 376		
	
36.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		157.44	13.99	2 202.59	124.48	19 598	8.898	
		Объем: 98.4*1.6									
	
37.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.0984	344.93	33.94	3 421.73	337	9.929	
37. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.294216	8.280	2.44	140.760	41	17	
37. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.320784	15.080	4.84	256.870	82	17.034	
37. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.320784	93.88	30.12	890.86	286	9.489	
			(1)			15.08	4.84	256.87	82	17.034	
37. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.006888	126.43	0.87	1 018.85	7	8.059	
			(1)			12.94	0.09	219.76	2	16.983	
37. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.001968	263.51	0.52	1 266.59	2	4.807	
		Накладные расходы				95%	6.92	81%	100		
		Сметная прибыль				43%	3.13	34%	42		
		Всего с НР и СП					43.99		478		
	
38.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.492	2 520.14	1 239.91	17 348.53	8 535	6.884	
		Объем: 246*0.2									
38. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	7.73424	8.510	65.82	144.650	1 119	16.998	
38. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	6.82896	14.301	97.66	243.333	1 662	17.015	
38. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	2.11068	102.57	216.49	835.60	1 764	8.147	
			(1)			11.23	23.70	191.22	404	17.028	
38. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.87084	139.36	121.36	1 430.52	1 246	10.265	
			(1)			15.08	13.13	256.87	224	17.034	
38. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	3.48336	223.58	778.81	1 170.91	4 079	5.237	
			(1)			16.11	56.12	273.99	954	17.007	
38. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.36408	133.41	48.57	763.85	278	5.726	
			(1)			12.94	4.71	219.76	80	16.983	
38. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	2.46	3.60	8.86	20.52	50	5.7	
		Накладные расходы				142%	232.14	121%	3 365		
		Сметная прибыль				81%	132.42	65%	1 808		
		Всего с НР и СП					1 604.47		13 708		
	
39.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		54.12	104.66	5 664.20	516.66	27 962	4.937	
		Объем: 49.2*1.10									
	
40.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		0.246	61 088.01	15 027.65	523 248.53	128 719	8.565	
40. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	9.09216	8.670	78.83	147.370	1 340	16.998	
40. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	10.3197	14.601	150.68	248.282	2 562	17.005	
40. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.97908	102.57	100.42	835.60	818	8.147	
			(1)			11.23	11.00	191.22	187	17.028	
40. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	0.63714	93.88	59.81	890.86	568	9.489	
			(1)			15.08	9.61	256.87	164	17.034	
40. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.10086	139.36	14.06	1 430.52	144	10.265	
			(1)			15.08	1.52	256.87	26	17.034	
40. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	2.3862	76.06	181.49	517.81	1 236	6.808	
			(1)			12.94	30.88	219.76	524	16.983	
40. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	5.32836	110.81	590.44	779.38	4 153	7.033	
			(1)			16.11	85.84	273.99	1 460	17.007	
40. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	0.72816	133.41	97.14	763.85	556	5.726	
			(1)			12.94	9.42	219.76	160	16.983	
40. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.1599	127.56	20.40	698.95	112	5.479	
			(1)			15.08	2.41	256.87	41	17.034	
40. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	3.69	400.56	1 478.07	3 333.65	12 301	8.322	
40. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	46.494	266.28	12 380.42	2 308.69	107 340	8.67	
40. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	7.38	3.60	26.57	20.52	151	5.7	
		Накладные расходы				142%	325.90	121%	4 721		
		Сметная прибыль				81%	185.90	65%	2 536		
		Всего с НР и СП					15 539.46		135 977		
	
41.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.123	14 953.22	1 839.25	73 400.04	9 028	4.909	
		Объем: 246*0.05									
41. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.60639	11.972	7.26	203.871	124	17.029	
41. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.48954	102.57	50.21	835.60	409	8.147	
			(1)			11.23	5.50	191.22	94	17.028	
41. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.11685	139.36	16.28	1 430.52	167	10.265	
			(1)			15.08	1.76	256.87	30	17.034	
41. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	12.546	141.30	1 772.75	673.68	8 452	4.768	
		Накладные расходы				142%	10.31	121%	150		
		Сметная прибыль				81%	5.88	65%	81		
		Всего с НР и СП					1 855.44		9 259		
	
42.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-12.55	141.30	-1 773.32	673.68	-8 455	4.768	
		Объем: (0.123)*(-102.0)									
	
43.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		12.55	280.61	3 521.66	2 121.17	26 621	7.559	
		Объем: (0.123)*(102.0)									
	
44.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		24.6	144.07	3 544.01	2 196.06	54 023	15.243	
44. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	290.28	10.360	3 007.30	176.300	51 176	17.017	
44. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	1.476	12.085	17.84	205.490	303	17.004	
44. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.738	102.57	75.70	835.60	617	8.147	
			(1)			11.23	8.29	191.22	141	17.028	
44. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.738	133.41	98.46	763.85	564	5.726	
			(1)			12.94	9.55	219.76	162	16.983	
44. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	14.022	10.08	141.34	13.73	193	1.362	
44. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.738	101.31	74.77	999.00	737	9.861	
			(1)			12.94	9.55	219.76	162	16.983	
44. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.23	104.66	128.73	516.66	635	4.937	
44. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	4.92	3.60	17.71	20.52	101	5.7	
		Накладные расходы				142%	4 295.70	121%	62 290		
		Сметная прибыль				81%	2 450.36	65%	33 461		
		Всего с НР и СП					10 290.07		149 774		
	
45.	С1Цена поставщик.	Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х80 мм, серая	м2		250.92	82.62	20 731.01	480.02	120 447	5.81	
		Объем: (24.6)*10.2									
	
46.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0064	4 846.79	31.02	49 459.80	317	10.219	
		Объем: 71*0.3*0.3									
46. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.096512	8.280	0.80	140.760	14	17	
46. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.279168	15.080	4.21	256.870	72	17.034	
46. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.212992	112.40	23.94	1 144.08	244	10.179	
			(1)			15.08	3.21	256.87	55	17.034	
46. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.066176	93.88	6.21	890.86	59	9.489	
			(1)			15.08	1.00	256.87	17	17.034	
46. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000256	263.51	0.07	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	4.76	81%	70		
		Сметная прибыль				43%	2.15	34%	29		
		Всего с НР и СП					37.93		416		
	
47.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		10.24	13.99	143.26	124.48	1 275	8.9	
		Объем: 6.4*1.6									
	
48.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.0064	344.93	2.21	3 421.73	22	9.955	
48. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.019136	8.280	0.16	140.760	3	17	
48. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.020864	15.080	0.31	256.870	5	17.034	
48. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.020864	93.88	1.96	890.86	19	9.489	
			(1)			15.08	0.31	256.87	5	17.034	
48. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.000448	126.43	0.06	1 018.85		8.059	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
48. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.000128	263.51	0.03	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.45	81%	6		
		Сметная прибыль				43%	0.20	34%	3		
		Всего с НР и СП					2.86		31		
	
49.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.0426	2 520.14	107.36	17 348.53	739	6.883	
		Объем: 71*0.3*0.2									
49. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	0.669672	8.510	5.70	144.650	97	16.998	
49. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.591288	14.301	8.46	243.333	144	17.015	
49. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.182754	102.57	18.75	835.60	153	8.147	
			(1)			11.23	2.05	191.22	35	17.028	
49. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.075402	139.36	10.51	1 430.52	108	10.265	
			(1)			15.08	1.14	256.87	19	17.034	
49. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.301608	223.58	67.43	1 170.91	353	5.237	
			(1)			16.11	4.86	273.99	83	17.007	
49. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.031524	133.41	4.21	763.85	24	5.726	
			(1)			12.94	0.41	219.76	7	16.983	
49. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.213	3.60	0.77	20.52	4	5.7	
		Накладные расходы				142%	20.11	121%	292		
		Сметная прибыль				81%	11.47	65%	157		
		Всего с НР и СП					138.94		1 187		
	
50.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		4.69	104.66	490.86	516.66	2 423	4.936	
		Объем: 4.26*1.10									
	
51.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		0.71	5 013.40	3 559.51	32 447.66	23 038	6.472	
51. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	54.0168	8.970	484.53	152.560	8 241	17.008	
51. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.4828	15.080	7.28	256.870	124	17.034	
51. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.4828	113.70	54.89	810.77	391	7.131	
			(1)			15.08	7.28	256.87	124	17.034	
51. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0284	101.31	2.88	999.00	28	9.861	
			(1)			12.94	0.37	219.76	6	16.983	
51. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00071	10 705.00	7.60	54 434.60	39	5.085	
51. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1207	960.26	115.90	3 126.47	377	3.256	
51. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	4.189	685.00	2 869.47	3 302.36	13 834	4.821	
51. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.0426	569.06	24.24	2 995.86	128	5.265	
		Накладные расходы				142%	698.37	121%	10 122		
		Сметная прибыль				81%	398.37	65%	5 437		
		Всего с НР и СП					4 656.25		38 597		
	
52.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		71	76.13	5 405.23	342.67	24 330	4.501	
	
53.	Е47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		1	2 168.55	2 168.55	14 380.30	14 380	6.631	
53. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	40	40	8.430	337.20	143.350	5 734	17.005	
53. 2.	С407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	15	122.09	1 831.35	576.42	8 646	4.721	
		Накладные расходы				115%	387.78	98%	5 619		
		Сметная прибыль				77%	259.64	61%	3 498		
		Всего с НР и СП					2 815.97		23 497		
	
54.	Е09-08-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 столбов		0.25	8 651.11	2 162.78	49 110.28	12 278	5.677	
54. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	35.64	8.91	9.050	80.64	154.380	1 376	17.059	
54. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	21.67	5.4175	14.001	75.85	238.152	1 290	17.01	
54. 3.	Х11-0054	Автобетоносмесители: 5 м3	маш.-ч	10.74	2.685	185.34	497.64	949.18	2 549	5.121	
			(1)			15.08	40.49	256.87	690	17.034	
54. 4.	Х16-0402	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	10.93	2.7325	155.44	424.74	956.83	2 615	6.156	
			(1)			12.94	35.36	219.76	600	16.983	
54. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.81	0.2025	101.31	20.52	999.00	202	9.861	
			(1)			12.94	2.62	219.76	45	16.983	
54. 6.	С201-0832	Бруски деревянные: 50*50 мм	м	55.9	13.975	3.83	53.52	21.64	302	5.65	
54. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	6.34	1.585	685.00	1 085.73	3 302.36	5 234	4.821	
		Накладные расходы				90%	140.84	77%	2 053		
		Сметная прибыль				72%	112.67	58%	1 546		
		Всего с НР и СП					2 416.29		15 877		
	
55.	Е09-08-002-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 панелей		2.3	90.29	207.67	1 368.81	3 148	15.159	
55. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	7.11	16.353	9.050	147.99	154.380	2 525	17.059	
55. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.57	1.311	12.940	16.96	219.760	288	16.983	
55. 3.	Х04-0101	Электростанции передвижные: 2 кВт	маш.-ч	0.57	1.311	24.80	32.51	276.85	363	11.163	
			(1)			12.94	16.96	219.76	288	16.983	
55. 4.	Х35-0155	Гайковерт: электрический	маш.-ч	0.57	1.311	1.17	1.53	6.10	8	5.214	
55. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.11	0.253	101.31	25.63	999.00	253	9.861	
			(1)			12.94	3.27	219.76	56	16.983	
		Накладные расходы				90%	148.46	77%	2 166		
		Сметная прибыль				72%	118.76	58%	1 632		
		Всего с НР и СП					474.89		6 946		
	
56.	Е09-08-002-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей	10 калиток		0.1	49.38	4.94	710.10	71	14.372	
56. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	3.31	0.331	9.050	3.00	154.380	51	17.059	
56. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.28	0.028	12.940	0.36	219.760	6	16.983	
56. 3.	Х04-0101	Электростанции передвижные: 2 кВт	маш.-ч	0.28	0.028	24.80	0.69	276.85	8	11.163	
			(1)			12.94	0.36	219.76	6	16.983	
56. 4.	Х35-0155	Гайковерт: электрический	маш.-ч	0.28	0.028	1.17	0.03	6.10		5.214	
56. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.12	0.012	101.31	1.22	999.00	12	9.861	
			(1)			12.94	0.16	219.76	3	16.983	
		Накладные расходы				90%	3.02	77%	44		
		Сметная прибыль				72%	2.42	58%	33		
		Всего с НР и СП					10.38		148		
	
57.	С3 Цена поставщи.	Ограждение сварное с калиткой	мп		46	546.47	25 137.62	3 174.99	146 050	5.81	
	
58.	Е01-02-058-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта		0.045	2 318.40	104.33	39 412.80	1 774	17.004	
		Объем: 0.5*0.5*0.5*(4*2+8*1+20*1)									
58. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	280	12.6	8.280	104.33	140.760	1 774	17	
		Накладные расходы				80%	83.46	68%	1 206		
		Сметная прибыль				38%	39.65	31%	550		
		Всего с НР и СП					227.44		3 530		
	
59.	Е06-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.01728	75 738.95	1 308.77	395 878.41	6 841	5.227	
		Объем: 0.4*0.4*0.3*(4*2+8*1+20*1)									
59. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	180	3.1104	8.280	25.75	140.760	438	17	
59. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18	0.31104	15.080	4.69	256.870	80	17.034	
59. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	18	0.31104	97.19	30.23	1 104.78	344	11.367	
			(1)			15.08	4.69	256.87	80	17.034	
59. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.82944	0.62	0.51	2.92	2	4.71	
59. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.0022464	101.31	0.23	999.00	2	9.861	
			(1)			12.94	0.03	219.76		16.983	
59. 6.	С101-1668	Рогожа	м2	250	4.32	34.52	149.13	146.02	631	4.23	
59. 7.	С401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	102	1.76256	625.74	1 102.90	3 077.22	5 424	4.918	
59. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.003456	3.60	0.01	20.52		5.7	
		Накладные расходы				105%	31.96	89%	461		
		Сметная прибыль				55%	16.74	44%	228		
		Всего с НР и СП					1 357.47		7 530		
	
60.	Е09-03-029-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Монтаж мал.архитектурн.форм	1 т конструкций		0.76	1 237.01	940.13	11 645.94	8 851	9.415	
		Объем: (51*2+480+178)/1000									
60. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	32.37	24.6012	9.980	245.52	169.690	4 175	17.003	
60. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.64	4.2864	15.106	64.75	257.313	1 103	17.033	
60. 3.	Х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т	маш.-ч	0.07	0.0532	134.97	7.18	2 085.69	111	15.453	
			(1)			17.21	0.92	292.54	16	16.998	
60. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.12	0.0912	113.70	10.37	810.77	74	7.131	
			(1)			15.08	1.38	256.87	23	17.034	
60. 5.	Х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т	маш.-ч	5.45	4.142	109.83	454.92	770.83	3 193	7.018	
			(1)			15.08	62.46	256.87	1 064	17.034	
60. 6.	Х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.7296	1.86	1.36	6.99	5	3.758	
60. 7.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	1.2768	1.52	1.94	3.21	4	2.112	
60. 8.	Х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	7.3112	14.19	103.75	96.41	705	6.794	
60. 9.	Х04-1400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С	маш.-ч	0.39	0.2964	7.34	2.18	42.71	13	5.819	
60. 10.	Х33-0301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	0.29	0.2204	5.85	1.29	8.46	2	1.446	
60. 11.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.1444	101.31	14.63	999.00	144	9.861	
			(1)			12.94	1.87	219.76	32	16.983	
60. 12.	С101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.000076	42 199.00	3.21	204 231.36	16	4.84	
60. 13.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	1.0412	13.15	13.69	51.59	54	3.923	
60. 14.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.0000228	5 233.80	0.12	51 322.60	1	9.806	
60. 15.	С101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.0014744	5 919.30	8.73	38 886.83	57	6.569	
60. 16.	С101-1515	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.00304	13 134.00	39.93	48 876.68	149	3.721	
60. 17.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000076	10 705.00	0.08	54 434.60		5.085	
60. 18.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.3116	8.54	2.66	47.09	15	5.514	
60. 19.	С101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.000456	14 737.00	6.72	79 545.15	36	5.398	
60. 20.	С102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.0007828	2 214.00	1.73	9 095.06	7	4.108	
60. 21.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0002356	20 496.00	4.83	72 156.04	17	3.52	
60. 22.	С201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.00076	18 473.00	14.04	92 065.62	70	4.984	
60. 23.	С508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.014212	89.00	1.26	283.65	4	3.187	
		Накладные расходы				90%	279.24	77%	4 064		
		Сметная прибыль				72%	223.39	58%	3 061		
		Всего с НР и СП					1 442.77		15 976		
	
61.	С4 Цена поставщи.	Скамейка со спинкой	шт		2	1 900.17	3 800.34	11 039.99	22 080	5.81	
	
62.	С5 Цена поставщи.	Урна	шт		1	619.62	619.62	3 599.99	3 600	5.81	
	
63.	С6 Цена поставщи.	Спортивный комплекс 2660*1520*2500	шт		1	9 352.84	9 352.84	54 340.00	54 340	5.81	
	
64.	С7 Цена поставщ.	Песочница с крышкой	шт		1	2 349.40	2 349.40	13 650.01	13 650	5.81	
	
65.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		7.5	104.66	784.95	516.66	3 875	4.937	
	
66.	С8 Цена поставщи.	Детский игровой комплекс 4930*3150	шт		1	26 621.34	26 621.34	154 669.99	154 670	5.81	
	
67.	Е68-2-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м	1 дерево		10	967.87	9 678.75	4 513.41	45 134	4.663	
67. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	2.07	20.7	8.970	185.68	152.560	3 158	17.008	
67. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.86	18.6	16.110	299.65	273.990	5 096	17.007	
67. 3.	Х03-1005	Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м	маш.-ч	1.86	18.6	510.38	9 493.07	2 256.78	41 976	4.422	
			(1)			16.11	299.65	273.99	5 096	17.007	
		Накладные расходы				104%	504.74	88%	7 264		
		Сметная прибыль				60%	291.20	48%	3 962		
		Всего с НР и СП					10 474.69		56 359		
	
	Устройство дождеприемного колодца	
68.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0231	4 846.79	111.96	49 459.80	1 143	10.209	
		Объем: (2.2*2.2*1.55)*1+20*0.5*1.20*(0.5+0.8)									
68. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.348348	8.280	2.88	140.760	49	17	
68. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.007622	15.080	15.19	256.870	259	17.034	
68. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.768768	112.40	86.41	1 144.08	880	10.179	
			(1)			15.08	11.59	256.87	197	17.034	
68. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.238854	93.88	22.42	890.86	213	9.489	
			(1)			15.08	3.60	256.87	61	17.034	
68. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000924	263.51	0.24	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	17.17	81%	249		
		Сметная прибыль				43%	7.77	34%	105		
		Всего с НР и СП					136.90		1 497		
	
69.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		36.96	13.99	517.07	124.48	4 601	8.898	
		Объем: 23.1*1.6									
	
70.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.0231	344.93	7.97	3 421.73	79	9.912	
70. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.069069	8.280	0.57	140.760	10	17	
70. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.075306	15.080	1.14	256.870	19	17.034	
70. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.075306	93.88	7.07	890.86	67	9.489	
			(1)			15.08	1.14	256.87	19	17.034	
70. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.001617	126.43	0.20	1 018.85	2	8.059	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
70. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.000462	263.51	0.12	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	1.62	81%	23		
		Сметная прибыль				43%	0.74	34%	10		
		Всего с НР и СП					10.33		112		
	
71.	Е23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания		0.1	1 275.59	127.56	7 478.89	748	5.864	
		Объем: 20*0.1*0.5									
71. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	10.2	1.02	8.670	8.84	147.370	150	16.998	
71. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.035	11.230	0.39	191.220	7	17.028	
71. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.35	0.035	102.57	3.59	835.60	29	8.147	
			(1)			11.23	0.39	191.22	7	17.028	
71. 4.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	11	1.1	104.66	115.13	516.66	568	4.937	
		Накладные расходы				130%	12.00	111%	174		
		Сметная прибыль				76%	7.01	61%	96		
		Всего с НР и СП					146.57		1 018		
	
72.	Е23-01-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 200 мм	100 м трубопроводов		0.2	699.80	139.96	7 346.76	1 469	10.496	
72. 1.	З1-100-36	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	27.12	5.424	9.740	52.83	165.790	899	17.022	
72. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.05	0.81	12.940	10.48	219.760	178	16.983	
72. 3.	Х02-1140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т	маш.-ч	4.05	0.81	99.46	80.56	642.01	520	6.455	
			(1)			12.94	10.48	219.76	178	16.983	
72. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.03	101.31	3.04	999.00	30	9.861	
			(1)			12.94	0.39	219.76	7	16.983	
72. 5.	С411-0001	Вода	м3	4.9	0.98	3.60	3.53	20.52	20	5.7	
		Накладные расходы				130%	82.30	111%	1 195		
		Сметная прибыль				76%	48.12	61%	657		
		Всего с НР и СП					270.38		3 321		
	
73.	С103-1331 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм	м		20	99.74	1 994.80	632.54	12 651	6.342	
	
74.	Е01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта		0.1908	704.46	134.41	11 963.43	2 283	16.985	
		Объем: 23.1-(2.26*1+20*0.038)-1									
74. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	88.5	16.8858	7.960	134.41	135.180	2 283	16.982	
		Накладные расходы				80%	107.53	68%	1 552		
		Сметная прибыль				38%	51.08	31%	708		
		Всего с НР и СП					293.01		4 543		
	
75.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		20.988	104.66	2 196.60	516.66	10 844	4.937	
		Объем: 0.1908*110									
	
76.	Е23-03-007-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций		0.06	25 012.57	1 500.75	175 879.77	10 553	7.032	
		Объем: 0.6*1									
76. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	171.13	10.2678	9.160	94.05	155.940	1 601	17.024	
76. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26.6	1.596	15.080	24.07	256.870	410	17.034	
76. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	26.6	1.596	113.70	181.47	810.77	1 294	7.131	
			(1)			15.08	24.07	256.87	410	17.034	
76. 4.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.0228	35.39	0.81	101.14	2	2.858	
76. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.0492	101.31	4.98	999.00	49	9.861	
			(1)			12.94	0.64	219.76	11	16.983	
76. 6.	С101-0079	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.003	2 391.70	7.18	17 963.39	54	7.511	
76. 7.	С101-0311	Каболка	т	0.02	0.0012	43 816.00	52.58	137 492.94	165	3.138	
76. 8.	С101-1300	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.00054	4 680.00	2.53	33 391.91	18	7.135	
76. 9.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.000426	987.52	0.42	6 638.00	3	6.722	
76. 10.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0002	0.000012	10 705.00	0.13	54 434.60	1	5.085	
76. 11.	С102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.00096	1 507.80	1.45	5 982.82	6	3.968	
76. 12.	С401-0001	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)	м3	1.41	0.0846	592.90	50.16	2 889.07	244	4.873	
76. 13.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.9	0.054	685.00	36.99	3 302.36	178	4.821	
76. 14.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.4	0.024	569.06	13.66	2 995.86	72	5.265	
76. 15.	С402-0064	Раствор асбоцементный	м3	0.045	0.0027	4 284.77	11.57	17 505.91	47	4.086	
76. 16.	С403-0119	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм	м	19.4	1.164	547.15	636.88	3 003.58	3 496	5.49	
76. 17.	С403-3120	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.1656	1 876.90	310.81	17 020.17	2 819	9.068	
76. 18.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.000015	1 208.60	0.02	11 305.46		9.354	
76. 19.	С410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I	т	0.24	0.0144	609.46	8.78	4 883.09	70	8.012	
76. 20.	С411-0001	Вода	м3	0.0007	0.000042	3.60		20.52		5.7	
76. 21.	С509-3906	Скобы: ходовые	шт.	38.8	2.328	37.07	86.30	185.97	433	5.017	
		Накладные расходы				130%	153.56	111%	2 232		
		Сметная прибыль				76%	89.77	61%	1 227		
		Всего с НР и СП					1 744.08		14 012		
	
77.	С403-0119 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм	м		-1.164	547.15	-636.88	3 003.58	-3 496	5.489	
		Объем: (0.06)*(-19.4)									
	
78.	С403-3120 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-0.1656	1 876.90	-310.81	17 020.17	-2 819	9.07	
		Объем: (0.06)*(-2.76)									
	
79.	С403-8270 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		1	132.49	132.49	789.54	790	5.963	
	
80.	С403-8272 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		1	361.29	361.29	2 601.60	2 602	7.202	
	
81.	С403-8241 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.		1	345.39	345.39	2 374.46	2 374	6.873	
	
82.	С403-8227 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.		1	264.06	264.06	2 070.08	2 070	7.839	
	
83.	С101-2537 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.		1	841.48	841.48	4 947.22	4 947	5.879	
	
	Устройство смотрового колодца	
84.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.02504	4 846.79	121.36	49 459.80	1 238	10.201	
		Объем: (2.2*2.2*1.95)*1+20*0.5*1.20*(0.5+0.8)									
84. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.3776032	8.280	3.13	140.760	53	17	
84. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.0922448	15.080	16.47	256.870	281	17.034	
84. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.8333312	112.40	93.67	1 144.08	953	10.179	
			(1)			15.08	12.57	256.87	214	17.034	
84. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.2589136	93.88	24.31	890.86	231	9.489	
			(1)			15.08	3.90	256.87	67	17.034	
84. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0010016	263.51	0.26	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	18.62	81%	271		
		Сметная прибыль				43%	8.43	34%	114		
		Всего с НР и СП					148.41		1 622		
	
85.	Т03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		40.06	13.99	560.44	124.48	4 987	8.898	
		Объем: 25.04*1.6									
	
86.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.02504	344.93	8.64	3 421.73	86	9.954	
86. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.0748696	8.280	0.62	140.760	11	17	
86. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.0816304	15.080	1.23	256.870	21	17.034	
86. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.0816304	93.88	7.66	890.86	73	9.489	
			(1)			15.08	1.23	256.87	21	17.034	
86. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0017528	126.43	0.22	1 018.85	2	8.059	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
86. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0005008	263.51	0.13	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	1.76	81%	26		
		Сметная прибыль				43%	0.80	34%	11		
		Всего с НР и СП					11.19		123		
	
87.	Е23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания		0.1	1 275.59	127.56	7 478.89	748	5.864	
		Объем: 20*0.1*0.5									
87. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	10.2	1.02	8.670	8.84	147.370	150	16.998	
87. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.035	11.230	0.39	191.220	7	17.028	
87. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.35	0.035	102.57	3.59	835.60	29	8.147	
			(1)			11.23	0.39	191.22	7	17.028	
87. 4.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	11	1.1	104.66	115.13	516.66	568	4.937	
		Накладные расходы				130%	12.00	111%	174		
		Сметная прибыль				76%	7.01	61%	96		
		Всего с НР и СП					146.57		1 018		
	
88.	Е23-01-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 200 мм	100 м трубопроводов		0.2	699.80	139.96	7 346.76	1 469	10.496	
88. 1.	З1-100-36	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	27.12	5.424	9.740	52.83	165.790	899	17.022	
88. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.05	0.81	12.940	10.48	219.760	178	16.983	
88. 3.	Х02-1140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т	маш.-ч	4.05	0.81	99.46	80.56	642.01	520	6.455	
			(1)			12.94	10.48	219.76	178	16.983	
88. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.03	101.31	3.04	999.00	30	9.861	
			(1)			12.94	0.39	219.76	7	16.983	
88. 5.	С411-0001	Вода	м3	4.9	0.98	3.60	3.53	20.52	20	5.7	
		Накладные расходы				130%	82.30	111%	1 195		
		Сметная прибыль				76%	48.12	61%	657		
		Всего с НР и СП					270.38		3 321		
	
89.	С103-1331 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм	м		20	99.74	1 994.80	632.54	12 651	6.342	
	
90.	Е01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта		0.2102	704.46	148.08	11 963.43	2 515	16.984	
		Объем: 25.04-(2.26*1+20*0.038)-1									
90. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	88.5	18.6027	7.960	148.08	135.180	2 515	16.982	
		Накладные расходы				80%	118.46	68%	1 710		
		Сметная прибыль				38%	56.27	31%	780		
		Всего с НР и СП					322.81		5 005		
	
91.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		23.122	104.66	2 419.95	516.66	11 946	4.936	
		Объем: 0.2102*110									
	
92.	Е23-03-001-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		0.078	24 124.43	1 881.71	160 213.48	12 497	6.641	
92. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	158.68	12.37704	9.630	119.19	163.850	2 028	17.015	
92. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.61	1.52958	15.080	23.07	256.870	393	17.034	
92. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	19.61	1.52958	113.70	173.91	810.77	1 240	7.131	
			(1)			15.08	23.07	256.87	393	17.034	
92. 4.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.76	0.05928	35.39	2.10	101.14	6	2.858	
92. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.8	0.3744	101.31	37.93	999.00	374	9.861	
			(1)			12.94	4.84	219.76	82	16.983	
92. 6.	С101-0073	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.1	0.0078	2 447.30	19.09	24 380.60	190	9.962	
92. 7.	С101-0311	Каболка	т	0.072	0.005616	43 816.00	246.07	137 492.94	772	3.138	
92. 8.	С101-1300	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.018	0.001404	4 680.00	6.57	33 391.91	47	7.135	
92. 9.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.008	0.000624	987.52	0.62	6 638.00	4	6.722	
92. 10.	С101-2611	Опалубка металлическая	т	0.017	0.001326	14 000.00	18.56	76 014.03	101	5.43	
92. 11.	С401-0001	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)	м3	1.25	0.0975	592.90	57.81	2 889.07	282	4.873	
92. 12.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	4.1	0.3198	685.00	219.06	3 302.36	1 056	4.821	
92. 13.	С402-0002	Раствор готовый кладочный цементный марки 50	м3	0.72	0.05616	512.30	28.77	2 666.65	150	5.205	
92. 14.	С402-0064	Раствор асбоцементный	м3	0.0445	0.003471	4 284.77	14.87	17 505.91	61	4.086	
92. 15.	С403-0119	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм	м	15.07	1.17546	547.15	643.15	3 003.58	3 531	5.49	
92. 16.	С403-3120	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	1.94	0.15132	1 876.90	284.01	17 020.17	2 575	9.068	
92. 17.	С410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I	т	0.21	0.01638	609.46	9.98	4 883.09	80	8.012	
		Накладные расходы				130%	184.94	111%	2 687		
		Сметная прибыль				76%	108.12	61%	1 477		
		Всего с НР и СП					2 174.77		16 661		
	
93.	С403-0119 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм	м		-1.17546	547.15	-643.15	3 003.58	-3 531	5.49	
		Объем: (0.078)*(-15.07)									
	
94.	С403-3120 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3		-0.15132	1 876.90	-284.01	17 020.17	-2 575	9.067	
		Объем: (0.078)*(-1.94)									
	
95.	С403-8270 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		1	132.49	132.49	789.54	790	5.963	
	
96.	С403-8272 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		1	361.29	361.29	2 601.60	2 602	7.202	
	
97.	С403-8271 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		1	254.91	254.91	1 806.42	1 806	7.085	
	
98.	С403-8241 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.		1	345.39	345.39	2 374.46	2 374	6.873	
	
99.	С403-8227 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.		1	264.06	264.06	2 070.08	2 070	7.839	
	
100.	С403-8296 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		1	86.83	86.83	673.99	674	7.762	
	
101.	С101-2535 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Люки чугунные легкие	шт.		1	438.63	438.63	3 267.00	3 267	7.448	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					163 576.34		1 041 021	6.364	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					152 847.86		960 910	6.287	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					112 923.93		649 204	5.749	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 35, 37, 46, 48, 68, 70, 84, 86; %=121 - по стр. 38, 40, 41, 44, 49, 51; %=98 - по стр. 53; %=68 - по стр. 58, 74, 90; %=89 - по стр. 59; %=88 - по стр. 67; %=111 - по стр. 71, 72, 76, 87, 88, 92)					7 468.03		108 219	14.491	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 35, 37, 46, 48, 68, 70, 84, 86; %=65 - по стр. 38, 40, 41, 44, 49, 51; %=61 - по стр. 53, 71, 72, 76, 87, 88, 92; %=31 - по стр. 58, 74, 90; %=44 - по стр. 59; %=48 - по стр. 67)					4 263.46		58 173	13.645	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					164 579.35		1 127 302	6.85	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 315.52		24 348	7.344	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 54-56, 60)					571.56		8 327	14.569	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 54-56, 60)					457.25		6 272	13.717	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					4 344.33		38 947	8.965	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					3 989.60		25 302	6.342	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					3 989.60		25 302	6.342	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 423.36		30 461	8.898	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 423.36		30 461	8.898	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					176 336.64		1 222 012	6.93	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	3 773.60	2.14	26 151	6.93	
	ИТОГО					180 110.24		1 248 163	6.93	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	3 602.20	2	24 963	6.93	
	ИТОГО					183 712.44		1 273 126	6.93	
	НДС 18%				18	33 068.24	18	229 163	6.93	
	ВСЕГО С НДС					216 780.68		1 502 289	6.93	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					281 669.15		1 859 130	6.6	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					269 427.16		1 765 282	6.552	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					129 161.60		728 382	5.639	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 33, 67; %=121 - по стр. 5-11, 15, 17, 20, 25, 27, 29, 34, 38, 40, 41, 44, 49, 51; %=81 - по стр. 12, 14, 22, 24, 35, 37, 46, 48, 68, 70, 84, 86; %=98 - по стр. 53; %=68 - по стр. 58, 74, 90; %=89 - по стр. 59; %=111 - по стр. 71, 72, 76, 87, 88, 92)					13 223.55		191 457	14.478	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 33, 67; %=65 - по стр. 5-11, 15, 17, 20, 25, 27, 29, 34, 38, 40, 41, 44, 49, 51; %=34 - по стр. 12, 14, 22, 24, 35, 37, 46, 48, 68, 70, 84, 86; %=61 - по стр. 53, 71, 72, 76, 87, 88, 92; %=31 - по стр. 58, 74, 90; %=44 - по стр. 59)					7 557.17		103 090	13.641	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					290 207.88		2 059 829	7.098	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 315.52		24 348	7.344	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 54-56, 60)					571.56		8 327	14.569	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 54-56, 60)					457.25		6 272	13.717	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					4 344.33		38 947	8.965	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					3 989.60		25 302	6.342	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					3 989.60		25 302	6.342	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					4 936.87		44 198	8.953	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					4 936.87		44 198	8.953	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					303 478.68		2 168 276	7.145	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	6 494.44	2.14	46 401	7.145	
	ИТОГО					309 973.12		2 214 677	7.145	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	6 199.46	2	44 294	7.145	
	ИТОГО					316 172.58		2 258 971	7.145	
	НДС 18%				18	56 911.06	18	406 615	7.145	
	ВСЕГО С НДС					373 083.64		2 665 586	7.145	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)