|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| Директор МКУ “ КР МКД ” | Директор ООО “Дом-Сервис” |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / С.Б. Русович / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / А.В. Ходорович / |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |
|  |
|  | |
|  | |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** | |
| на капитальный ремонт МКД №49 по ул. Можайская г. Калининграда во исполнение решению суда | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  | **Раздел 1. Фасад** | | |
|  | | | |
|  | *Стены* | | |
| 1. | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 4.025 |
| 2. | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0.4 |
| 3. | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 отверстий | 0.4 |
| 4. | Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных и откосов | 100 м2 | 3.6973 |
| 5. | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 3.4 |
| 6. | Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм | 100 м2 | 3.1543 |
| 7. | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) | м3 | 35.32816 |
| 8. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.3785 |
| 9. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (цоколь) | 100 м2 покрытия | 0.543 |
| 10. | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 7.12959 |
| 11. | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (цоколь) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.543 |
| 12. | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (цоколь) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.543 |
| 13. | Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м труб | 0.3 |
| 14. | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 7.5 |
|  | *Прочее* | | |
| 15. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 13.39746 |
| 16. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 13.39746 |
|  | *Перенавеска эл. кабеля* | | |
| 17. | Короба пластмассовые шириной 90х60мм мм  прим | 100 м | 0.5 |
| 18. | Короб пластик. 90х60мм | мп | 51 |
| 19. | Провод в коробах, сечением до 35 мм2 | 100 м | 0.5 |
|  | *Перенавеска газопровода* | | |
| 20. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м трубопровода | 0.62 |
| 21. | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.62 |
| 22. | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 8.68 |
| 23. | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм | 1 фланец | 5 |
| 24. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС- 010 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1612 |
| 25. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1612 |
| 26. | Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм | 10 врезок | 0.1 |
|  | | | |
|  | **Раздел 2. Оконные блоки (фронтон)** | | |
|  | | | |
| 27. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (фронтон) | 100 м2 | 0.0138 |
| 28. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.0138 |
| 29. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более | м2 | 1.38 |
|  | | | |
|  | **Раздел 3. Отмостка** | | |
|  | | | |
| 30. | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0.057 |
| 31. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 12.54 |
| 32. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.114 |
| 33. | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.114 |
| 34. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 30.78 |
| 35. | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.171 |
| 36. | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 5.7 |
| 37. | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 5.7 |
| 38. | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 5.7 |
| 39. | Пневматическое испытание газопроводов | 100 м газопровода | 0.62 |
|  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |