«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на капитальный ремонт крыши, чердачного перекрытия многоквартирного дома по адресу: проспект Мира, д.133 г. Калининград	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	КРЫША	
1.	Разборка покрытий кровель: из черепицы	100 м2	3.63	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	3.63	
3.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм	100 м2	3.63	
4.	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	11.616	
5.	Разборка: кирпичных стен	м3	1.2	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью (из бруса 150х150, прим)	100 м	0.08	
7.	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм	т	0.00465	
8.	Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм	т	0.0004	
9.	Шайбы стальные	т	0.000348	
10.	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т	0.0064	
11.	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен (для смены мауэрлата)	100 м3	0.012	
12.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	0.2832	
13.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.48	
14.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.715	
15.	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	0.2838	
16.	Нашивка досок для сращивания стропильных ног (до длины 8,22м)	100 м	0.176	
17.	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм	т	0.0256	
18.	Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм	т	0.0022	
19.	Шайбы стальные	т	0.001916	
20.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (кобылки)	100 м	0.36	
21.	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	7.26	
22.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	134.31	
23.	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	7.12	
24.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	146.672	
25.	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2	3.63	
26.	Металлочерепица <Монтеррей>	м2	457.38	
27.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, снегозадержатели, оголовник, капельник	м2	110.62	
28.	Разборка люка выхода на кровлю	100 м2	0.0048	
29.	Установка люка выхода на кровлю	100 м2	0.0096	
30.	Окно- люк  0.6*0.8	м2	0.96	
31.	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 шт.	0.03	
32.	Устройство слуховых окон	шт.	2	
33.	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, II сорта	м3	0.12	
34.	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.2	
35.	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	2	
36.	Обивка слуховых окон кровельной сталью с полимерным покрытием	100 м2	0.024	
37.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.01056	
	МАНСАРДНЫЕ ОКНА	
38.	Разборка облицовки из гипсокартонных листов:  (сайдинг)	100 м2	0.06	
39.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0.196	
40.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	0.158	
41.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	19.3392	
42.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2	0.158	
43.	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОФАС	м3	2.4411	
44.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	0.158	
45.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	19.3392	
46.	Обшивка мансардных окон: досками обшивки	100 м2	0.158	
47.	Устройство мелких покрытий (мансардные окна) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0.158	
48.	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	-0.123556	
49.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.123556	
	ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ	
50.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (над кровельным покрытием)	100 м	0.018	
51.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.0756	
52.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6 каналов)	100 м	0.018	
53.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.198	
54.	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича 50% в один канал	100 м	0.018	
55.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.0756	
56.	На каждый следующий канал добавлять к норме 60-7-3 (до 6 каналов)	100 м	0.018	
57.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.198	
58.	Устройство бетонных оголовников на дымовых трубах	100 м3	0.005	
59.	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	0.51	
60.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2	0.12	
61.	Окраска дымовых труб акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	0.12	
62.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	1.56	
63.	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг	4.56	
64.	Устройство мелких покрытий (карнизный свес) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0.2153	
65.	Подшивка карниза досками	100 м2	0.1076	
66.	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0.2819	
67.	Острожка: брусьев (карнизная доска)	100 м2	0.1076	
68.	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (карниз)	100 м2	0.1046	
69.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	1.9351	
70.	Простая окраска масляными составами по дереву: карниза	100 м2	0.1076	
71.	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 коричневая	т	0.0033	
	МАНСАРДА	
72.	Демонтаж тепло- и звукоизоляции засыпной: шлаковой	м3	21.75	
73.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	1.45	
74.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	177.48	
75.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из рулонного утеплителя, прим	100 м2	1.45	
76.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из рулонного утеплителя, прим (третий слой)	100 м2	1.45	
77.	Вата минеральная <ISOVER>: , толщина 50 мм	м2	448.05	
	ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ	
78.	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м2	1.76	
79.	Замена концов деревянных балок	100 шт.	0.06	
80.	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	-0.24	
81.	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 400 мм	т	0.01279152	
82.	Гайки шестигранные диаметр резьбы 16-18 мм	т	0.00075	
83.	Шайбы стальные	т	0.00096	
84.	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.00264	
85.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.024	
86.	Песок природный для строительных: растворов средний	м3	0.0192	
87.	Нашивка досок	100 м	0.36	
88.	Демонтаж тепло- и звукоизоляции засыпной: шлаковой	м3	26.4	
89.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	1.76	
90.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	215.424	
91.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из рулонного утеплителя, прим	100 м2	1.76	
92.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из рулонного утеплителя, прим (третий слой)	100 м2	1.76	
93.	Вата минеральная <ISOVER>: , толщина 50 мм	м2	543.84	
94.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	1.76	
95.	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2	-215.424	
96.	Пленка диффузионная Tyvek Soft	10 м2	21.5424	
97.	Устройство настила: рабочего толщиной 25 мм сплошного	100 м2	1.76	
98.	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	-4.6288	
99.	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	4.6288	
100.	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	4.752	
101.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	97.8912	
	Штукатурка поверхности дымоходов под кровлей	
102.	Отбивка штукатурки с поверхностей: дымовых труб	100 м2	0.322	
103.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0.322	
104.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	4.186	
105.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2	0.322	
106.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	0.322	
107.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м	0.07	
108.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 108-116 мм	10 шт.	0.7	
109.	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм	м	6.986	
110.	Установка фанового стояка	шт.	2	
111.	Вентиляционный выход полипропиленовый утепленный, диаметр вентиляционного выхода 110 мм, для скатных кровель из покрытий профильных	шт.	2	
112.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	107.6642	
113.	Перевозка мусора строительного I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза	107.6642	
	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА  ТРУБА Д120 мм , ЖЕЛОБ 150 мм	
114.	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.28	
115.	Водосточная труба ф120 (4м)	шт	4	
116.	Водосточная труба ф120 (3м)	шт	4	
117.	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.08	
118.	Колено трубы 72 град ф120	шт	8	
119.	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.04	
120.	Воронка 150/120	шт	4	
121.	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.04	
122.	Отмет (слив) ф120	шт	4	
123.	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт.	0.3	
124.	Хомут водосточной трубы ф120 (в комплекте с дюбелями)	шт	30	
125.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:  желобов	100 м	0.48	
126.	Устройство желобов: подвесных	100 м	0.48	
127.	Желоб водосточный (4м) ф150	шт	12	
128.	Крюк для желоба	шт	80	
129.	Соединитель желоба ф150	шт	13	
	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА  ТРУБА Д120 мм , ЖЕЛОБ 150 мм (новая труба)	
130.	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт.	1	
131.	Воронка 150/120	шт	1	
132.	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	7	
133.	Водосточная труба ф120 (4м)	шт	1	
134.	Водосточная труба ф120 (3м)	шт	1	
135.	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт.	2	
136.	Колено трубы 70 град ф120	шт	2	
137.	Устройство: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.01	
138.	Отмет (слив) ф120	шт	1	
139.	Устройство ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт.	0.08	
140.	Хомут водосточной трубы ф120 (в комплекте с дюбелями)	шт	8	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)