«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	663 872.00	руб.	Смета на сумму:	663 872.00	руб.	
		
       Директор МКУ «КР МКД» 
	Генеральный директор ООО «ЖЭУ «Вагоностроитель»	
________________ /С.Б. Русович /  	          ________________ /Е.В. Шулепко/	
		
«_07_»_________06________ 2018 г.	          «_07_»_________06_________ 2018 г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши МКД по ул. Серж. Бурыхина, д. 2 в г. Калининграде	
Сметная стоимость:	663.872	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.683	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	114.876	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 05.2018 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	ГЭСН 46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2		1.6	2 458.66	3 934	
1. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.9	25.44	147.310	3 748	
1. 2.	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	4.6	7.36	25.31	186	
		Накладные расходы				84%	3 148	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	1 799	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					8 881	
	
2.	ГЭСНр 58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2		1.6	2 792.42	4 468	
2. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.46	0.736	268.820	198	
2. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	15.16	24.256	150.030	3 639	
2. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.46	0.736	1 126.02	829	
			(1)			268.82	198	
		Накладные расходы				71%	2 724	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	1 995	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					9 188	
	
3.	ГЭСН 46-04-001-04 
(прим)	Разборка: кирпичных стен (под мауэрлат)	м3		0.3	1 510.91	453	
3. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	8.24	2.472	167.270	413	
3. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.15	0.345	97.21	34	
3. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	2.3	0.69	9.05	6	
		Накладные расходы				84%	347	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	198	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					998	
	
4.	ГЭСНр 53-20-4	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен	100 м3		0.003	150 072.77	450	
4. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	39	0.117	268.820	31	
4. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	670	2.01	158.310	318	
4. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	39	0.117	1 126.02	132	
			(1)			268.82	31	
4. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.4	0.0132	20.52		
		Накладные расходы				73%	255	
						=(86.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	195	
						=(70.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					900	
	
5.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3		0.071	2 735.32	194	
		Объем: 23.6*0.003						
	
6.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.12	13 896.92	1 668	
		Объем: (0.003)*40.0						
	
7.	ГЭСНр 58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м		0.18	45 697.79	8 226	
7. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.0576	229.990	13	
7. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	150.09	27.0162	161.570	4 365	
7. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.18	0.2124	10.80	2	
7. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.32	0.0576	1 037.49	60	
			(1)			229.99	13	
7. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.005	0.0009	57 689.15	52	
7. 6.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.025	0.0045	50 201.92	226	
7. 7.	08.3.03.06	Проволока	т	0.012	0.00216			
7. 8.	11.1.03.01-0086	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	2.66	0.4788	7 353.20	3 521	
7. 9.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.97	0.1746			
		Накладные расходы				71%	3 108	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	2 277	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					13 611	
	
8.	ГЭСНр 58-5-5 
(прим)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью ( из бруса 100*100мм)	100 м		0.08	55 449.83	4 436	
8. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.63	0.0504	229.990	12	
8. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	160.21	12.8168	161.570	2 071	
8. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.81	0.1448	10.80	2	
8. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.63	0.0504	1 037.49	52	
			(1)			229.99	12	
8. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.00032	57 689.15	18	
8. 6.	11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	4.72	0.3776	5 804.89	2 192	
8. 7.	12.1.02.14-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	37	2.96	34.10	101	
		Накладные расходы				71%	1 479	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	1 083	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					6 998	
	
9.	01.7.15.12-0041	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400 мм	т		0.002	96 058.76	192	
		Объем: 0.00029086*8						
	
10.	01.7.15.05-0014	Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм	т		0.0002	98 286.21	20	
		Объем: 0.000025*8						
	
11.	01.7.15.11-0046	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм	кг		0.17	117.69	20	
		Объем: 0.021276596*8						
	
12.	01.2.03.03-0062	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т		0.006	64 522.98	387	
		Объем: 0.08*0.08						
	
13.	ГЭСНр 58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев (кобылки)	100 м		0.68	45 697.79	31 074	
13. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.2176	229.990	50	
13. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	150.09	102.0612	161.570	16 490	
13. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.18	0.8024	10.80	9	
13. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.32	0.2176	1 037.49	226	
			(1)			229.99	50	
13. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.005	0.0034	57 689.15	196	
13. 6.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.025	0.017	50 201.92	853	
13. 7.	11.1.03.01-0086	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	2.66	1.8088	7 353.20	13 300	
		Накладные расходы				71%	11 743	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	8 601	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					51 418	
	
14.	ГЭСНр 54-4-3	Нашивка досок (ремонт балок)	100 м		0.04	18 416.81	737	
14. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.51	0.0604	229.990	14	
14. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	68.47	2.7388	161.570	443	
14. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.51	0.0604	1 037.49	63	
			(1)			229.99	14	
14. 4.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.785	0.0314	7 372.62	232	
		Накладные расходы				72%	329	
						=(85.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				64%	292	
						=(80.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 359	
	
15.	01.7.15.12-0047	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 400 мм	т		0.014	93 480.41	1 309	
		Объем: 0.00053298*26						
	
16.	01.7.15.05-0015	Гайки шестигранные диаметр резьбы 16-18 мм	т		0.001	97 010.39	97	
		Объем: 0.00003125*16						
	
17.	01.7.15.11-0048	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм	кг		0.64	117.69	75	
		Объем: 0.04*16						
	
18.	ГЭСН 12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2		1.6	77 259.11	123 615	
18. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.21	5.136	250.312	1 286	
18. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	173.87	278.192	177.590	49 404	
18. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.68	2.688	874.68	2 351	
			(1)			268.82	723	
18. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.53	2.448	1 037.49	2 540	
			(1)			229.99	563	
18. 5.	91.21.12-004	Ножницы: электрические	маш.-ч	9.26	14.816	14.99	222	
18. 6.	01.7.15.04-0041	Винты самонарезающие: 4,5х19 мм	т	0.0014	0.00224	127 819.59	286	
18. 7.	01.7.15.06-0092	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,0х100 мм	т	0.0112	0.01792	120 606.78	2 161	
18. 8.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.00045	0.00072	60 190.64	43	
18. 9.	01.7.15.14-0063	Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8х80 мм	100 шт.	0.667	1.0672	189.88	203	
18. 10.	01.7.15.14-0101	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	100.8	161.28	10.49	1 692	
18. 11.	11.1.03.01-0011	Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта	м3	0.46	0.736	15 715.36	11 567	
18. 12.	11.1.03.06-0001	Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75- 150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	1.47	2.352	17 839.83	41 959	
18. 13.	12.1.01.03-0039	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	116	185.6	46.96	8 716	
18. 14.	12.1.02.14-0002	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м2	3.62	5.792	26.91	156	
18. 15.	12.2.03.02-0002	Вата минеральная	м3	0.31	0.496	2 791.89	1 385	
18. 16.	14.4.02.04-0004	Краска для наружных работ: защитная, марки МА-015	т	0.0027	0.00432	84 734.93	366	
18. 17.	14.5.01.07-0134	Герметик силиконовый: для наружных швов	л	0.75	1.2	469.84	564	
		Накладные расходы				92%	46 635	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	22 304	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					192 553	
	
19.	12.1.03.02-0001	Металлочерепица <Монтеррей>	м2		201.6	262.08	52 835	
		Объем: (1.6)*126.0						
	
20.	08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2		58	753.58	43 708	
	
21.	ГЭСН 26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		1.1	303.66	334	
21. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0003	0.00033	200.120		
21. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.78	1.958	161.570	316	
21. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.0001	0.00011	534.12		
			(1)			200.12		
21. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.0002	0.00022	232.29		
			(1)			200.12		
21. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	0.946	18.56	18	
		Накладные расходы				77%	243	
						=(100*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	152	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					729	
	
22.	14.2.06.01-0003	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		22.385	227.97	5 103	
		Объем: 1.21*18.5						
	
23.	ГЭСН 26-02-019-02	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		0.504	306.17	154	
23. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.003	0.001512	200.120		
23. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.79	0.90216	161.570	146	
23. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.001	0.000504	534.12		
			(1)			200.12		
23. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.002	0.001008	232.29		
			(1)			200.12		
23. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	0.43344	18.56	8	
		Накладные расходы				77%	112	
						=(100*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	70	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					337	
	
24.	14.2.06.01-0003	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		10.382	227.97	2 367	
		Объем: 0.504*20.6						
	
25.	ГЭСНр 58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	100 шт.		0.01	46 470.16	465	
25. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	309.3	3.093	150.030	464	
25. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	6.1	0.061	10.80	1	
25. 3.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	5.6	0.056			
		Накладные расходы				71%	329	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	241	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 036	
	
26.	ГЭСН 10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (люк) прим	100 м2		0.0063	87 252.09	550	
		Объем: 0.7*0.9						
26. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.33	0.033579	242.812	8	
26. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	216.08	1.361304	165.230	225	
26. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.76	0.011088	308.04	3	
			(1)			268.82	3	
26. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.57	0.022491	1 037.49	23	
			(1)			229.99	5	
26. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	2.7027	5.19	14	
26. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	0.4473	5.19	2	
26. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	0.17073	51.86	9	
26. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	0.44982	74.74	34	
26. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.0504	429.47	22	
26. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	0.7182	302.90	218	
		Накладные расходы				90%	210	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	100	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					860	
	
27.	С Цена поставщ.	Окно-люк 0,7*0,9м (металлопластиковый) 
	м2		0.63	13 271.60	8 361	
		Объем: 0.7*0.9						
	
28.	ГЭСНр 54-3-1 
(прим)	Разборка карниза деревянного	100 м2		0.213	4 365.89	930	
28. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.8	0.1704	268.820	46	
28. 2.	1-100-16	Средний разряд работы 1,6	чел.-ч	28.87	6.14931	142.690	877	
28. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.8	0.1704	308.04	52	
			(1)			268.82	46	
28. 4.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	2.39	0.50907			
		Накладные расходы				72%	665	
						=(85.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				64%	591	
						=(80.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 185	
	
29.	ГЭСН 10-01-022-02 
(прим)	Устройство карниза	100 м2		0.213	27 270.84	5 809	
29. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.89	0.18957	241.770	46	
29. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	42.95	9.14835	152.740	1 397	
29. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.27	0.05751	874.68	50	
			(1)			268.82	15	
29. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.62	0.13206	1 037.49	137	
			(1)			229.99	30	
29. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0132	0.0028116	57 689.15	162	
29. 6.	11.1.03.06-0086	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	2.62	0.55806	7 278.53	4 062	
		Накладные расходы				90%	1 299	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	620	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					7 728	
	
30.	ГЭСН 15-04-024-01 
(прим)	Простая окраска масляными составами карниза	100 м2		0.213	5 564.54	1 185	
30. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.01278	236.462	3	
30. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	28.05	5.97465	165.230	987	
30. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.00213	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
30. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.01065	1 037.49	11	
			(1)			229.99	2	
30. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.1704	162.00	28	
30. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.33	0.07029	38.33	3	
30. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.0000852	3 474.67		
30. 8.	14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная, марки: К-2	т	0.0084	0.0017892	68 710.90	123	
30. 9.	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.005	0.001065	30 814.73	33	
		Накладные расходы				80%	792	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	366	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 343	
	
31.	14.4.02.04-0186	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 коричневая	т		0.00575	59 986.66	345	
		Объем: 0.027*21.3/100						
	
	Ремонт дымоходов	
32.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей дымовых труб кирпичных над  и под кровлей (прим).	100 м2		0.168	3 361.61	565	
32. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	3.83376	147.310	565	
		Накладные расходы				84%	475	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	271	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 311	
	
33.	ГЭСНр 60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м		0.019	113 631.77	2 159	
33. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.43	0.08417	268.820	23	
33. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	609.21	11.57499	161.570	1 870	
33. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.33	0.02527	874.68	22	
			(1)			268.82	7	
33. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	3.1	0.0589	308.04	18	
			(1)			268.82	16	
33. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.4	0.0076	20.52		
33. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	5	0.095	2 615.05	248	
		Накладные расходы				66%	1 249	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				50%	947	
						=(63.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 355	
	
34.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.08	13 896.92	1 112	
		Объем: 4200*0.019						
	
35.	ГЭСНр 60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 6 каналов	100 м		0.019	310 782.29	5 905	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
35. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.3	0.1577	268.820	42	
35. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1681.85	31.95515	161.570	5 163	
35. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	2.5	0.0475	874.68	42	
			(1)			268.82	13	
35. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	5.8	0.1102	308.04	34	
			(1)			268.82	30	
35. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.5	0.0285	20.52	1	
35. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	13.4	0.2546	2 615.05	666	
		Накладные расходы				66%	3 435	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				50%	2 603	
						=(63.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					11 943	
	
36.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.209	13 896.92	2 904	
		Объем: 2200*0.019*5						
	
37.	ГЭСНр 60-7-3	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича 50% в один канал	100 м		0.02	101 565.17	2 031	
37. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.21	0.0442	268.820	12	
37. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	608.12	12.1624	161.570	1 965	
37. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.66	0.0132	874.68	12	
			(1)			268.82	4	
37. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.55	0.031	308.04	10	
			(1)			268.82	8	
37. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.74	0.0148	20.52		
37. 6.	02.1.01.01-0001	Глина	м3	1.8	0.036	881.85	32	
37. 7.	02.3.01.02-0020	Песок природный для строительных: растворов средний	м3	1.2	0.024	544.96	13	
37. 8.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	12.28	0.2456			
		Накладные расходы				66%	1 305	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				50%	989	
						=(63.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 324	
	
38.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.08	13 896.92	1 112	
		Объем: 0.02*4000						
	
39.	ГЭСНр 60-7-4	На каждый следующий канал добавлять к норме 60-7-3 до 6 каналов	100 м		0.0146	279 225.30	4 077	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
39. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.1	0.08906	268.820	24	
39. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1682.35	24.56231	161.570	3 969	
39. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.85	0.02701	874.68	24	
			(1)			268.82	7	
39. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	4.25	0.06205	308.04	19	
			(1)			268.82	17	
39. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.55	0.02263	20.52		
39. 6.	02.1.01.01-0001	Глина	м3	3.5	0.0511	881.85	45	
39. 7.	02.3.01.02-0020	Песок природный для строительных: растворов средний	м3	2.5	0.0365	544.96	20	
39. 8.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	37.15	0.54239			
		Накладные расходы				66%	2 635	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				50%	1 997	
						=(63.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					8 709	
	
40.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.146	13 896.92	2 029	
		Объем: 0.0146*5*2000						
	
41.	ГЭСНр 61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2		0.168	26 799.91	4 502	
41. 1.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	131.4	22.0752	175.550	3 875	
41. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.1	0.1848	10.80	2	
41. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.0588	20.52	1	
41. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.82	0.30576	2 040.43	624	
		Накладные расходы				67%	2 596	
						=(79.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	1 550	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					8 648	
	
42.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		0.168	1 208.93	203	
42. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00336	249.405	1	
42. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	1.1004	181.930	200	
42. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.00168	308.04	1	
			(1)			268.82		
42. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00168	1 037.49	2	
			(1)			229.99		
42. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.0168	38.33	1	
		Накладные расходы				80%	161	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	74	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					438	
	
43.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		2.184	61.73	135	
		Объем: (0.168)*0.013*1000						
	
44.	ГЭСН 15-04-019-07 
(прим)	Окраска дымов. труб акриловыми составами:  вручную по подготовленной поверхности	100 м2		0.082	2 335.01	191	
44. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.00492	229.990	1	
44. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	1.06108	175.550	186	
44. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.00574	10.80		
44. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.00492	1 037.49	5	
			(1)			229.99	1	
44. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.00082	38.33		
		Накладные расходы				80%	150	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	69	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					410	
	
45.	14.3.02.01-0004	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг		3.12	170.42	532	
		Объем: (0.082)*0.038*1000						
	
46.	ГЭСН 15-04-013-01 
(прим)	Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: известковая (под кровлей)	100 м2		0.086	1 020.13	88	
46. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00172	229.990		
46. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	4.43	0.38098	165.230	63	
46. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.14	0.01204	10.80		
46. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.00172	1 037.49	2	
			(1)			229.99		
46. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.124	0.010664	20.52		
46. 6.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.019	0.001634	11 636.25	19	
46. 7.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0009	0.0000774	46 966.96	4	
		Накладные расходы				80%	50	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	23	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					162	
	
47.	ГЭСН 06-01-024-01 
(прим)	Устройство оголовников: бетонных (прим)	100 м3		0.001	106 487.48	106	
47. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.87	0.02287	264.155	6	
47. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	358.02	0.35802	165.230	59	
47. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18.8	0.0188	1 126.02	21	
			(1)			268.82	5	
47. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.53	0.00153	874.68	1	
			(1)			268.82		
47. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.00027	964.28		
			(1)			200.12		
47. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	18.21	0.01821	11.58		
47. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.27	0.00227	1 037.49	2	
			(1)			229.99	1	
47. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.077	0.000077	20.52		
47. 9.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.05	0.00005	89 253.46	4	
47. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.043	0.000043	57 689.15	2	
47. 11.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.026	0.000026	11 636.25		
47. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.07	0.00007	5 768.85		
47. 13.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.86	0.00086	5 760.02	5	
47. 14.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	40	0.04	234.83	9	
		Накладные расходы				80%	52	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	29	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					187	
	
48.	04.1.02.05-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3		0.102	3 014.79	308	
		Объем: 1.02*0.1						
	
	Выход  существующей трубы от газового котла	
49.	ГЭСН 20-02-004-01	Установка вентиляционных выходов д.до 355мм (прим)	шт		1	229.63	230	
49. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.01	229.990	2	
49. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	1.03	1.03	167.270	172	
49. 3.	91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0.26	0.26	33.60	9	
49. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.01	1 037.49	10	
			(1)			229.99	2	
49. 5.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.0002	0.0002	89 253.46	18	
49. 6.	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.246	0.246	82.84	20	
		Накладные расходы				98%	171	
						=(128*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	97	
						=(83*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					498	
	
50.	С99.1-01.08-0012	Вентиляционный выход полипропиленовый утепленный, диаметр вентиляционного выхода 110 мм, для скатных кровель из покрытий профильных	шт.		1	5 457.98	5 458	
	
	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА	
51.	ГЭСНр 58-10-1	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м		0.24	6 080.65	1 459	
51. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.0312	229.990	7	
51. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	36.8	8.832	161.570	1 427	
51. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.0312	1 037.49	32	
			(1)			229.99	7	
		Накладные расходы				71%	1 018	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	746	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 223	
	
52.	С2 цена поставщ.	Звенья водосточных труб Д.90 (3м) 	шт		8	743.00	5 944	
	
53.	С3 цена поставщ.	Звенья водосточных труб Д.90 (1м) 	шт		2	276.00	552	
	
54.	ГЭСНр 58-10-3	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт		0.08	10 407.32	833	
54. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0064	229.990	1	
54. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	63.9	5.112	161.570	826	
54. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0064	1 037.49	7	
			(1)			229.99	1	
		Накладные расходы				71%	587	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	430	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 850	
	
55.	С4 цена поставщ.	Колено трубы 60 град д.90 203	шт.		8	203.00	1 624	
	
56.	ГЭСНр 58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м		0.427	1 341.82	573	
56. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9.1	3.8857	147.310	572	
56. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.12	0.05124	10.80	1	
		Накладные расходы				71%	406	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	297	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 277	
	
57.	ГЭСН 12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м		0.4	5 335.88	2 134	
57. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.25	0.1	254.841	25	
57. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	31.41	12.564	161.570	2 030	
57. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.11	0.044	1 126.02	50	
			(1)			268.82	12	
57. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.05	0.02	874.68	17	
			(1)			268.82	5	
57. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.09	0.036	1 037.49	37	
			(1)			229.99	8	
		Накладные расходы				92%	1 891	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	904	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 929	
	
58.	С5 цена поставщ.	Желоб водосточный( 4м ) д.125 	шт.		6	793.00	4 758	
	
59.	С6 цена поставщ.	Желоб водосточный( 3м ) д.125 	шт.		5	595.00	2 975	
	
60.	С6 цена поставщ.	Желоб водосточный( 1м ) д.125 	шт.		1	198.00	198	
	
61.	С7 цена поставщ.	Заглушка желоба  д.125 	шт.		2	101.00	202	
	
62.	С8 цена поставщ.	Крюк для желоба 	шт.		76	92.00	6 992	
	
63.	С9 цена поставщ.	Соединитель желоба д.125 	шт.		7	103.00	721	
	
64.	С9 цена поставщ.	Угол 90 для  желоба д.125 	шт.		4	548.00	2 192	
	
65.	ГЭСН 12-01-010-01 
(прим)	Устройство мелких покрытий (капельник.) из листовой оцинкованной стали	100 м2		0.16	64 313.56	10 290	
65. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.27	0.0432	258.753	11	
65. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	112.75	18.04	161.570	2 915	
65. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.2	0.032	1 126.02	36	
			(1)			268.82	9	
65. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.0112	1 037.49	12	
			(1)			229.99	3	
65. 5.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.004	0.00064	60 190.64	39	
65. 6.	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм	т	0.012	0.00192	107 511.00	206	
65. 7.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.782	0.12512	56 608.46	7 083	
		Накладные расходы				92%	2 692	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	1 287	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					14 269	
	
66.	ГЭСНр 58-10-6	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт		0.04	8 662.37	346	
66. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0032	229.990	1	
66. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	53.1	2.124	161.570	343	
66. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0032	1 037.49	3	
			(1)			229.99	1	
		Накладные расходы				71%	244	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	179	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					769	
	
67.	С10 цена поставщ.	Воронка (штуцер) водосточная 125/90 	шт		4	189.00	756	
	
68.	ГЭСНр 58-10-5	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт		0.04	8 662.37	346	
68. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.0032	229.990	1	
68. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	53.1	2.124	161.570	343	
68. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0032	1 037.49	3	
			(1)			229.99	1	
		Накладные расходы				71%	244	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	179	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					769	
	
69.	С11 цена поставщ.	Отмет (слив) д.90 435	шт		4	435.00	1 740	
	
70.	ГЭСНр 58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт		0.2	5 840.27	1 168	
70. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.002	229.990		
70. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	37.8	7.56	154.230	1 166	
70. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.002	1 037.49	2	
			(1)			229.99		
		Накладные расходы				71%	828	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	606	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 602	
	
71.	С12 цена поставщ.	Хомут водосточной трубы д.90 (в комплекте с дюбелями) 	шт.		20	221.00	4 420	
	
72.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		6.3	510.71	3 217	
	
73.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		6.3	262.99	1 657	

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					392 245	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					387 141	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					162 233	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 3, 32; %=71 - по стр. 2, 7, 8, 13, 25, 51, 54, 56, 66, 68, 70; %=73 - по стр. 4; %=72 - по стр. 14, 28; %=92 - по стр. 18, 57, 65; %=77 - по стр. 21, 23; %=90 - по стр. 26, 29; %=80 - по стр. 30, 42, 44, 46, 47; %=66 - по стр. 33, 35, 37, 39; %=67 - по стр. 41)					93 438	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 21, 23, 32; %=52 - по стр. 2, 7, 8, 13, 25, 51, 54, 56, 66, 68, 70; %=56 - по стр. 4; %=64 - по стр. 14, 28; %=44 - по стр. 18, 47, 57, 65; %=43 - по стр. 26, 29; %=37 - по стр. 30, 42, 44, 46; %=50 - по стр. 33, 35, 37, 39; %=40 - по стр. 41)					54 065	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					534 644	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					230	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 49)					171	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 49)					97	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					498	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					4 874	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					4 874	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					540 016	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	11 556	
	ИТОГО					551 572	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	11 031	
	ИТОГО					562 603	
	НДС 18%				18	101 269	
	ВСЕГО С НДС					663 872.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					93 609.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					54 162	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)