«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «Дом Сервис»	
_____________________ /С.Б. Русович /	____________________ /А.В. Ходорович /	
		
«______»____________________ 2018г.	«______»____________________ 2018г.	
	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т  	
	
на капитальный ремонт фасада с утеплением многоквартирного дома по адресу: ул.Великолукская,д.15-21, г.Калининград	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2	100 м2	14.52	
2.	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.13068	
3.	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.5082	
4.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	1.45	
5.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт.	1.45	
6.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных, откосов	100 м2	11.46	
7.	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м	4.2	
8.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.084	
9.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3	0.53	
10.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	0.13409	
11.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.213	
12.	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 80 мм	100 м2	10.6	
13.	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОФАС	м3	94.976	
14.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, из стали с полимерным покрытием	100 м	1.45	
15.	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	145	
16.	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	11	
	Карниз	
17.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	1.16	
18.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	15.08	
19.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолинейных	100 м2	1.16	
20.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, из стали с полимерным покрытием	100 м	1.88	
21.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.34592	
22.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	1.16	
23.	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг	44.08	
24.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	15.08	
	
	Раздел 2.  Балконы	
	
25.	Разборка стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0.26	
26.	Разборка стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 ( толщ. до 40мм)	100 м2	0.26	
27.	Демонтаж металлических ограждений: без поручней	100 м	0.38	
28.	Устройство металлических ограждений: без стоимости	100 м	0.38	
29.	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2	0.228	
30.	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 темно-серая	т	0.0031008	
31.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0.15	
32.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный  ковер: праймером	100 м2	0.29	
33.	Устройство гидроизоляции обмазочной (для слоя из гидроизола)	100 м2	0.29	
34.	Устройство гидроизоляции из гидроизола в один слой насухо	100 м2	0.29	
35.	Гидроизол, марка ГИ-Г для подземных сооружений	м2	35.496	
36.	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0.26	
37.	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01,до толщ.40мм	100 м2	0.26	
38.	Раствор готовый  цементный марки: 100	м3	0.5304	
39.	Устройство основания под штукатурку из строительной сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	0.33	
40.	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	36.3	
41.	Улучшенная штукатурка  цементно-известковым раствором по камню: балконной плиты	100 м2	0.33	
42.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0.33	
43.	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг	12.54	
44.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	4.29	
	
	Раздел 3.  Декоративные элементы	
	
45.	Очистка вручную поверхности входов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	0.72	
46.	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм от покрасок: трудноудаляемых	шт.	18	
47.	Улучшенная штукатурка  цементно-известковым раствором по камню: стен входов	100 м2	0.72	
48.	Шпатлевка декоративных элементов	100 м2	0.194	
49.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0.9144	
50.	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг	34.7472	
51.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	11.8872	
	Перенавеска эл.кабеля	
52.	Демонтаж кабеля без отключения с перенавеской на леса	100 м	0.37	
53.	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м	0.37	
54.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x40 мм	100 м	0.37	
55.	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м	0.37	
	Перенавеска газопровода	
56.	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов диаметром 50 мм	10 шт.	0.1	
57.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м	0.64	
58.	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм	100 м	0.64	
59.	Вентили проходные фланцевые 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 50 мм	шт.	1	
60.	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	м	64	
61.	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм	шт.	12	
62.	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	12	
63.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-010	100 м2	0.11	
64.	Грунтовка ХС-010 химстойкая красно-коричневая	т	0.001749	
65.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-785	100 м2	0.11	
66.	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода 50 мм	10 шт.	0.1	
	Водосточная система	
67.	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	100 м	1.44	
	
	Раздел 4.  Цоколь	
	
68.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	1.55	
69.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	20.15	
70.	Устройство основания под штукатурку из строительной сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	1.55	
71.	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	170.5	
72.	Сплошное выравнивание штукатурки стен клеевым составом при толщине намета: до 10 мм	100 м2	1.55	
73.	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 4, марка 100	т	1.759	
74.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	1.55	
75.	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг	58.9	
76.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	20.15	
	
	Раздел 5.  Крыльцо	
	
77.	Ремонт бетонных крылец (заполнение бетоном в опалубке)	м3	1	
78.	Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150)	м3	1.02	
79.	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм	м2	8	
	
	Раздел 6.  Оконные проемы (места общего пользования)	
	
80.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0.103	
81.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.103	
82.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 1,5 м2	м2	9.2	
83.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	1.1	
84.	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0.066	
85.	Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм	м	6.6	
86.	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2	0.06	
87.	Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм	м2	6.3	
88.	Профиль угловой перфорированный оцинкованный PL 25х25 мм	10 м	2.98	
89.	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0.06	
90.	Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ	т	0.0018	
91.	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	1.2	
	
	Раздел 7.  Двери (подъезды №17,19)	
	
92.	Разборка металлических дверных блоков	100 м2	0.04	
93.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	4	
94.	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 1 мм	м2	4	
	
	Раздел 8.  Пожарная лестница	
	
95.	Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0.1	
96.	Очистка поверхности щетками	м2	2.2	
97.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.022	
98.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.022	
99.	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением,б/у	т	0.1	
100.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	29.4	
101.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза	29.4	

Составил:	вед. инженер ОК                                                       Сметанина Е.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Нач. отдела ОК                                                          Рябкова Г.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)