«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
						
Директор МКУ «КРМКД»	Директор ООО «ЖЭУ-23»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /_Ярмошик И .Г.	
		
«______» мая  2017 г.	«______»  мая 2017 г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
Капитальный ремонт МКД по ул.Дорожная д.23-33 г.Калининград 
 (ремонт подвала, перекрытия над лестничной клеткой)	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Подвал	
	
	стены	
1.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных -50%	100 м2	5.43	
2.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	10.869	
3.	Установка деревянной стойки под балки или прогоны	100 м стоек	0.66	
4.	Разборка: кирпичных стен	1 м3	11.5	
5.	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен	100 м3 кладки	0.115	
6.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	-4.6	
7.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	4.6	
8.	Армирование кладки стен и других конструкций	1 т металлических изделий	0.291	
9.	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т	0.291	
10.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	7.07	
11.	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм (анкер)	т	0.083	
12.	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм (анкер)	т	0.009	
13.	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен (толщ.40мм)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2.02	
14.	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	-283.608	
15.	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 150х150 мм	м2	87.264	
16.	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	130.896	
17.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	8.84	
18.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	10.86	
19.	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м	1 т конструкций	0.116	
20.	Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс	т	0.312	
21.	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6-8 мм	т	0.008	
22.	Шпилька резьбовая М12 (прим)	шт.	6	
23.	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм	кг	0.438	
	потолок	
24.	Очистка вручную потолков (снятие набела)прим.	100 м2 расчищенной поверхности	4.88	
25.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	4.88	
26.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	4.88	
27.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	64.1	
28.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	4.88	
29.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	4.88	
30.	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	29.6	
31.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.296	
32.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.296	
	Пол	
33.	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0.405	
34.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0.608	
35.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.608	
36.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	97.28	
37.	Устройство подстилающих слоев гравийных т.40мм	1 м3 подстилающего слоя	20.27	
38.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя	50.68	
39.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	5.068	
40.	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б	м2	-587.888	
41.	Гидроизол	м2	587.888	
42.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.252	
43.	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	-0.252	
44.	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т	0.252	
45.	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	5.068	
46.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01до 50мм	100 м2 стяжки	5.068	
47.	Устройство подстилающих слоев бетонных (бетонный сапожек)	1 м3 подстилающего слоя	0.7	
48.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	82.042	
49.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	82.042	
	
	Раздел 2.  Перекрытие над л/к, подъезд №31	
	
50.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков деревянных	100 м2	0.27	
51.	Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок	100 м2 подшивки	0.27	
52.	Подшивка потолков: под штукатурку	100 м2 потолка	0.27	
53.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	0.75	
54.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг	15.525	
55.	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по дереву потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.27	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КРМКД»                      Кончиц А.К.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника ОК МКУ «КРМКД»                        Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)