«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 473 878	руб.	Смета на сумму:	2 473 878	руб.	

Директор МКУ «КР МКД»	
Генеральный директор ООО «ЖЭУ -7»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /С.В. Горбатенко /	
		
«______»____________________ 2017 г.	«______»____________________ 2017 г.	
	
Объект:	Муниципальная программа формирования современной городской среды городского округа  "Город Калининград"	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на благоустройство дворовой территории МКД 8а-8б по Ленинскому пр-ту по ВЦП «Формирование современной городской среды ГО «Город Калининград»
(дополнительные работы)
ИЗМЕНЕНИЯ	
Сметная стоимость:	2 473.878	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.465	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	257.286	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 1 кв 2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ пп	№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
				Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Ремонт дворовой территории . Демонтажные работы	
1.	1.	Е27-03-008-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3 конструкций		0.0151	6 528.10	98.57	50 623.75	764	7.751	
			Объем: 21.57*0.07									
	1. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	179.8	2.71498	8.820	23.95	149.970	407	17.003	
	1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	45.63	0.689013	11.361	7.83	193.450	133	17.028	
	1. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	44.08	0.665608	95.16	63.34	468.45	312	4.923	
				(1)			11.23	7.47	191.22	127	17.028	
	1. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.55	0.023405	139.36	3.26	1 430.52	33	10.265	
				(1)			15.08	0.35	256.87	6	17.034	
	1. 5.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	88.16	1.331216	6.03	8.03	8.99	12	1.491	
			Накладные расходы				142%	45.13	121%	653		
			Сметная прибыль				81%	25.74	65%	351		
			Всего с НР и СП					169.44		1 768		
	
2.	2.	Е68-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 м2 основания		0.67	151.12	101.25	2 566.26	1 719	16.978	
	2. 1.	З1-100-17	Рабочий среднего разряда 1,7	чел.-ч	18.68	12.5156	8.090	101.25	137.380	1 719	16.981	
			Накладные расходы				104%	105.30	88%	1 513		
			Сметная прибыль				60%	60.75	48%	825		
			Всего с НР и СП					267.30		4 057		
	
3.	3.	Е09-05-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Разборка навесных панелей из  стального профлиста МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.д  При демонтаже (разборке) металлических конструкций	100 м2		0.27	250.55	67.65	3 866.27	1 044	15.432	
			Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	3. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	22.813	6.15951	9.400	57.90	159.830	984	17.003	
	3. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.084	0.02268	15.080	0.34	256.870	6	17.034	
	3. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.084	0.02268	113.70	2.58	810.77	18	7.131	
				(1)			15.08	0.34	256.87	6	17.034	
	3. 4.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	2.947	0.79569	4.44	3.53	6.48	5	1.459	
	3. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.133	0.03591	101.31	3.64	999.00	36	9.861	
				(1)			12.94	0.46	219.76	8	16.983	
			Накладные расходы				90%	52.42	77%	762		
			Сметная прибыль				72%	41.93	58%	574		
			Всего с НР и СП					162.00		2 381		
	
4.	4.	Е09-03-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Демонтаж металлических конструкций  МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.д  При демонтаже (разборке) металлических конструкций (столбы ограждения)	1 т конструкций		0.154	780.04	120.13	10 063.13	1 550	12.903	
			Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	4. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	44.296	6.821584	9.280	63.30	157.880	1 077	17.013	
	4. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.674	0.411796	15.136	6.23	257.804	106	17.033	
	4. 3.	Х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т	маш.-ч	0.07	0.01078	134.97	1.45	2 085.69	22	15.453	
				(1)			17.21	0.19	292.54	3	16.998	
	4. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.084	0.012936	113.70	1.47	810.77	10	7.131	
				(1)			15.08	0.20	256.87	3	17.034	
	4. 5.	Х02-1244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 25 т	маш.-ч	2.52	0.38808	132.52	51.43	1 076.46	418	8.123	
				(1)			15.08	5.85	256.87	100	17.034	
	4. 6.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.022	0.157388	1.52	0.24	3.21	1	2.112	
	4. 7.	Х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.07	0.01078	14.19	0.15	96.41	1	6.794	
	4. 8.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.133	0.020482	101.31	2.08	999.00	20	9.861	
				(1)			12.94	0.27	219.76	5	16.983	
			Накладные расходы				90%	62.58	77%	911		
			Сметная прибыль				72%	50.06	58%	686		
			Всего с НР и СП					232.77		3 147		
	
5.	5.	Е27-03-008-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3 конструкций		0.0408	1 979.70	80.77	21 884.08	893	11.056	
	5. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	57.42	2.342736	8.280	19.40	140.760	330	17	
	5. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	12.43	0.507144	15.080	7.65	256.870	130	17.034	
	5. 3.	Х06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,65 м3	маш.-ч	9.27	0.378216	130.27	49.27	1 185.17	448	9.098	
				(1)			15.08	5.70	256.87	97	17.034	
	5. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.16	0.128928	93.88	12.10	890.86	115	9.489	
				(1)			15.08	1.94	256.87	33	17.034	
			Накладные расходы				142%	38.41	121%	557		
			Сметная прибыль				81%	21.91	65%	299		
			Всего с НР и СП					141.09		1 749		
	
6.	6.	Т01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		19.0718	3.71	70.76	36.66	699	9.878	
			Объем: 1.51*1.8+0.130*67+5.4/1000*27+0.154+4.08*1.8									
	
7.	7.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		19.0718	16.40	312.78	145.95	2 784	8.901	
			Объем: 1.51*1.8+0.130*67+5.4/1000*27+0.154+4.08*1.8									
	
		Регулировка дорожного бортового камня	
8.	8.	Е68-12-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий и оснований: мостовой из булыжного камня	100 м3 конструкций		0.0045	3 293.49	14.82	49 183.74	221	14.912	
			Объем: 0.1*0.1*10*4.5									
	8. 1.	З1-100-21	Рабочий среднего разряда 2,1	чел.-ч	282.6	1.2717	8.350	10.62	142.050	181	17.012	
	8. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.29	0.005805	12.940	0.08	219.760	1	16.983	
	8. 3.	Х12-2301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	1.29	0.005805	76.73	0.45	626.86	4	8.17	
				(1)			12.94	0.08	219.76	1	16.983	
	8. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	8.24	0.03708	101.31	3.76	999.00	37	9.861	
				(1)			12.94	0.48	219.76	8	16.983	
			Накладные расходы				104%	11.13	88%	160		
			Сметная прибыль				60%	6.42	48%	87		
			Всего с НР и СП					32.37		469		
	
9.	9.	Е68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		0.113	1 689.81	190.95	15 301.41	1 729	9.055	
	9. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	68.26	7.71338	9.160	70.65	155.940	1 203	17.024	
	9. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	1.0622	11.230	11.93	191.220	203	17.028	
	9. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	1.0622	95.16	101.08	468.45	498	4.923	
				(1)			11.23	11.93	191.22	203	17.028	
	9. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	3.1866	6.03	19.22	8.99	29	1.491	
			Накладные расходы				104%	85.88	88%	1 237		
			Сметная прибыль				60%	49.55	48%	675		
			Всего с НР и СП					326.38		3 641		
	
10.	10.	Т01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		1.1187	3.71	4.15	36.66	41	9.88	
			Объем: 11.3*0.3*0.15*2.2									
	
11.	11.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		1.1187	16.40	18.35	145.95	163	8.883	
			Объем: 11.3*0.3*0.15*2.2									
	
12.	12.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.00113	14 953.22	16.90	73 400.04	83	4.911	
	12. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.0055709	11.972	0.07	203.871	1	17.029	
	12. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.0044974	102.57	0.46	835.60	4	8.147	
				(1)			11.23	0.05	191.22	1	17.028	
	12. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.0010735	139.36	0.15	1 430.52	2	10.265	
				(1)			15.08	0.02	256.87		17.034	
	12. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	0.11526	141.30	16.29	673.68	78	4.768	
			Накладные расходы				142%	0.10	121%	1		
			Сметная прибыль				81%	0.06	65%	1		
			Всего с НР и СП					17.06		85		
	
13.	13.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-0.1153	141.30	-16.29	673.68	-78	4.788	
			Объем: (0.00113)*(-102.0)									
	
14.	14.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		0.1243	104.66	13.01	516.66	64	4.919	
			Объем: 0.113*1.1									
	
15.	15.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		0.113	5 013.40	566.51	32 447.66	3 667	6.473	
	15. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	8.59704	8.970	77.12	152.560	1 312	17.008	
	15. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.07684	15.080	1.16	256.870	20	17.034	
	15. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.07684	113.70	8.74	810.77	62	7.131	
				(1)			15.08	1.16	256.87	20	17.034	
	15. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.00452	101.31	0.46	999.00	5	9.861	
				(1)			12.94	0.06	219.76	1	16.983	
	15. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.000113	10 705.00	1.21	54 434.60	6	5.085	
	15. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.01921	960.26	18.45	3 126.47	60	3.256	
	15. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	0.6667	685.00	456.69	3 302.36	2 202	4.821	
	15. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.00678	569.06	3.86	2 995.86	20	5.265	
			Накладные расходы				142%	111.16	121%	1 612		
			Сметная прибыль				81%	63.41	65%	866		
			Всего с НР и СП					741.07		6 145		
	
16.	16.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		11.3	76.13	860.27	342.67	3 872	4.501	
	
		Мощение территории плиткой толщ. 8 см  Тип 1   (S=940м2)	
17.	17.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.376	4 846.79	1 822.39	49 459.80	18 597	10.205	
			Объем: 940*0.4									
	17. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	5.67008	8.280	46.95	140.760	798	17	
	17. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	16.40112	15.080	247.33	256.870	4 213	17.034	
	17. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	12.51328	112.40	1 406.49	1 144.08	14 316	10.179	
				(1)			15.08	188.70	256.87	3 214	17.034	
	17. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	3.88784	93.88	364.99	890.86	3 464	9.489	
				(1)			15.08	58.63	256.87	999	17.034	
	17. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.01504	263.51	3.96	1 266.59	19	4.807	
			Накладные расходы				95%	279.57	81%	4 059		
			Сметная прибыль				43%	126.54	34%	1 704		
			Всего с НР и СП					2 228.50		24 360		
	
18.	18.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		601.6	16.40	9 866.24	145.95	87 804	8.899	
			Объем: 376*1.6									
	
19.	19.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.376	344.93	129.69	3 421.73	1 287	9.924	
	19. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	1.12424	8.280	9.31	140.760	158	17	
	19. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	1.22576	15.080	18.48	256.870	315	17.034	
	19. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	1.22576	93.88	115.07	890.86	1 092	9.489	
				(1)			15.08	18.48	256.87	315	17.034	
	19. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.02632	126.43	3.33	1 018.85	27	8.059	
				(1)			12.94	0.34	219.76	6	16.983	
	19. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00752	263.51	1.98	1 266.59	10	4.807	
			Накладные расходы				95%	26.40	81%	383		
			Сметная прибыль				43%	11.95	34%	161		
			Всего с НР и СП					168.04		1 831		
	
20.	20.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		0.94	61 088.01	57 422.73	523 248.53	491 854	8.565	
	20. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	34.7424	8.670	301.22	147.370	5 120	16.998	
	20. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	39.433	14.601	575.75	248.282	9 790	17.005	
	20. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	3.7412	102.57	383.73	835.60	3 126	8.147	
				(1)			11.23	42.01	191.22	715	17.028	
	20. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	2.4346	93.88	228.56	890.86	2 169	9.489	
				(1)			15.08	36.71	256.87	625	17.034	
	20. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.3854	139.36	53.71	1 430.52	551	10.265	
				(1)			15.08	5.81	256.87	99	17.034	
	20. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	9.118	76.06	693.52	517.81	4 721	6.808	
				(1)			12.94	117.99	219.76	2 004	16.983	
	20. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	20.3604	110.81	2 256.14	779.38	15 868	7.033	
				(1)			16.11	328.01	273.99	5 579	17.007	
	20. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	2.7824	133.41	371.20	763.85	2 125	5.726	
				(1)			12.94	36.00	219.76	611	16.983	
	20. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.611	127.56	77.94	698.95	427	5.479	
				(1)			15.08	9.21	256.87	157	17.034	
	20. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	14.1	400.56	5 647.90	3 333.65	47 004	8.322	
	20. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	177.66	266.28	47 307.30	2 308.69	410 162	8.67	
	20. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	28.2	3.60	101.52	20.52	579	5.7	
			Накладные расходы				142%	1 245.30	121%	18 041		
			Сметная прибыль				81%	710.35	65%	9 692		
			Всего с НР и СП					59 378.37		519 587		
	
21.	21.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.47	14 953.22	7 028.01	73 400.04	34 498	4.909	
			Объем: 940*0.05									
	21. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	2.3171	11.972	27.74	203.871	472	17.029	
	21. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	1.8706	102.57	191.87	835.60	1 563	8.147	
				(1)			11.23	21.01	191.22	358	17.028	
	21. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.4465	139.36	62.22	1 430.52	639	10.265	
				(1)			15.08	6.73	256.87	115	17.034	
	21. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	47.94	141.30	6 773.92	673.68	32 296	4.768	
			Накладные расходы				142%	39.39	121%	571		
			Сметная прибыль				81%	22.47	65%	307		
			Всего с НР и СП					7 089.87		35 376		
	
22.	22.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-47.94	141.30	-6 773.92	673.68	-32 296	4.768	
			Объем: (0.47)*(-102.0)									
	
23.	23.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		47.94	280.61	13 452.44	2 121.17	101 689	7.559	
			Объем: 47*1.02									
	
24.	24.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		94	144.07	13 542.14	2 196.06	206 429	15.243	
	24. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	1109.2	10.360	11 491.31	176.300	195 552	17.017	
	24. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	5.64	12.085	68.16	205.490	1 159	17.004	
	24. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	2.82	102.57	289.25	835.60	2 356	8.147	
				(1)			11.23	31.67	191.22	539	17.028	
	24. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	2.82	133.41	376.22	763.85	2 154	5.726	
				(1)			12.94	36.49	219.76	620	16.983	
	24. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	53.58	10.08	540.09	13.73	736	1.362	
	24. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	2.82	101.31	285.69	999.00	2 817	9.861	
				(1)			12.94	36.49	219.76	620	16.983	
	24. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	4.7	104.66	491.90	516.66	2 428	4.937	
	24. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	18.8	3.60	67.68	20.52	386	5.7	
			Накладные расходы				142%	16 414.45	121%	238 020		
			Сметная прибыль				81%	9 363.17	65%	127 862		
			Всего с НР и СП					39 319.76		572 311		
	
25.	25.	С1 Цена поставщи.	Плитка дорожная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая	м2		958.8	82.62	79 216.06	480.02	460 243	5.81	
			Объем: 940*1.02									
	
		Устройство площадки под мусорный контейнер	
26.	26.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0163	4 846.79	79.00	49 459.80	806	10.203	
			Объем: 40.8*0.4									
	26. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.245804	8.280	2.04	140.760	35	17	
	26. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.711006	15.080	10.72	256.870	183	17.034	
	26. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.542464	112.40	60.97	1 144.08	621	10.179	
				(1)			15.08	8.18	256.87	139	17.034	
	26. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.168542	93.88	15.82	890.86	150	9.489	
				(1)			15.08	2.54	256.87	43	17.034	
	26. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000652	263.51	0.17	1 266.59	1	4.807	
			Накладные расходы				95%	12.12	81%	177		
			Сметная прибыль				43%	5.49	34%	74		
			Всего с НР и СП					96.61		1 057		
	
27.	27.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		26.08	16.40	427.71	145.95	3 806	8.899	
			Объем: 16.3*1.6									
	
28.	28.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.0163	344.93	5.62	3 421.73	56	9.964	
	28. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.048737	8.280	0.40	140.760	7	17	
	28. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.053138	15.080	0.80	256.870	14	17.034	
	28. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.053138	93.88	4.99	890.86	47	9.489	
				(1)			15.08	0.80	256.87	14	17.034	
	28. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.001141	126.43	0.14	1 018.85	1	8.059	
				(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
	28. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.000326	263.51	0.09	1 266.59		4.807	
			Накладные расходы				95%	1.14	81%	17		
			Сметная прибыль				43%	0.52	34%	7		
			Всего с НР и СП					7.28		80		
	
29.	29.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.0816	2 520.14	205.64	17 348.53	1 416	6.886	
			Объем: 40.8*0.2									
	29. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	1.282752	8.510	10.92	144.650	186	16.998	
	29. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.132608	14.301	16.20	243.333	276	17.015	
	29. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.350064	102.57	35.91	835.60	293	8.147	
				(1)			11.23	3.93	191.22	67	17.028	
	29. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.144432	139.36	20.13	1 430.52	207	10.265	
				(1)			15.08	2.18	256.87	37	17.034	
	29. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.577728	223.58	129.17	1 170.91	676	5.237	
				(1)			16.11	9.31	273.99	158	17.007	
	29. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.060384	133.41	8.06	763.85	46	5.726	
				(1)			12.94	0.78	219.76	13	16.983	
	29. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.408	3.60	1.47	20.52	8	5.7	
			Накладные расходы				142%	38.51	121%	559		
			Сметная прибыль				81%	21.97	65%	300		
			Всего с НР и СП					266.12		2 275		
	
30.	30.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		8.98	104.66	939.85	516.66	4 640	4.937	
			Объем: 8.16*1.10									
	
31.	31.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		0.0408	61 088.01	2 492.39	523 248.53	21 349	8.566	
	31. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	1.507968	8.670	13.07	147.370	222	16.998	
	31. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	1.71156	14.601	24.99	248.282	425	17.005	
	31. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.162384	102.57	16.66	835.60	136	8.147	
				(1)			11.23	1.82	191.22	31	17.028	
	31. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	0.105672	93.88	9.92	890.86	94	9.489	
				(1)			15.08	1.59	256.87	27	17.034	
	31. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.016728	139.36	2.33	1 430.52	24	10.265	
				(1)			15.08	0.25	256.87	4	17.034	
	31. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	0.39576	76.06	30.10	517.81	205	6.808	
				(1)			12.94	5.12	219.76	87	16.983	
	31. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	0.883728	110.81	97.93	779.38	689	7.033	
				(1)			16.11	14.24	273.99	242	17.007	
	31. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	0.120768	133.41	16.11	763.85	92	5.726	
				(1)			12.94	1.56	219.76	27	16.983	
	31. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.02652	127.56	3.38	698.95	19	5.479	
				(1)			15.08	0.40	256.87	7	17.034	
	31. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	0.612	400.56	245.14	3 333.65	2 040	8.322	
	31. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	7.7112	266.28	2 053.34	2 308.69	17 803	8.67	
	31. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	1.224	3.60	4.41	20.52	25	5.7	
			Накладные расходы				142%	54.05	121%	783		
			Сметная прибыль				81%	30.83	65%	421		
			Всего с НР и СП					2 577.26		22 552		
	
32.	32.	Е11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя		5.304	725.26	3 846.77	3 827.43	20 301	5.277	
			Объем: 40.8*0.13									
	32. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	3.66	19.41264	8.900	172.77	151.270	2 937	16.997	
	32. 2.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	2.54592	0.62	1.58	2.92	7	4.71	
	32. 3.	С101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.010608	8 095.10	85.87	23 453.30	249	2.897	
	32. 4.	С102-0138	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.005304	747.34	3.96	3 626.06	19	4.852	
	32. 5.	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	1.02	5.41008	660.97	3 575.90	3 151.63	17 051	4.768	
	32. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	1.8564	3.60	6.68	20.52	38	5.7	
			Накладные расходы				123%	212.51	105%	3 084		
			Сметная прибыль				64%	110.57	51%	1 498		
			Всего с НР и СП					4 169.85		24 883		
	
33.	33.	Е06-01-015-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т		0.11832	6 050.46	715.89	37 496.19	4 437	6.198	
	33. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	12.64	1.4955648	9.400	14.06	159.830	239	17.003	
	33. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.0189312	15.080	0.29	256.870	5	17.034	
	33. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.16	0.0189312	113.70	2.15	810.77	15	7.131	
				(1)			15.08	0.29	256.87	5	17.034	
	33. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.0260304	101.31	2.64	999.00	26	9.861	
				(1)			12.94	0.34	219.76	6	16.983	
	33. 5.	С101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.00331296	9 906.00	32.82	49 384.46	164	4.985	
	33. 6.	С204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	1	0.11832	5 613.80	664.22	33 743.67	3 993	6.011	
			Накладные расходы				105%	15.07	89%	217		
			Сметная прибыль				55%	7.89	44%	107		
			Всего с НР и СП					738.85		4 762		
	
34.	34.	С101-0816 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т		-0.0033	9 906.00	-32.69	49 384.46	-163	4.986	
			Объем: (0.11832)*(-0.028)									
	
35.	35.	С204-0100 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т		-0.1183	5 613.80	-664.11	33 743.67	-3 992	6.011	
			Объем: (0.11832)*(-1.0)									
	
36.	36.	С204-0097 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т		0.1183	5 486.84	649.09	60 823.56	7 195	11.085	
	
37.	37.	Е07-01-054-12 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Установка металлических оград по металлическим столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	100 м ограды		0.181	5 737.33	1 038.46	54 049.98	9 783	9.421	
	37. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	162.41	29.39621	10.090	296.61	171.760	5 049	17.023	
	37. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	23.09	4.17929	15.080	63.02	256.870	1 074	17.034	
	37. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	23.09	4.17929	113.70	475.19	810.77	3 388	7.131	
				(1)			15.08	63.02	256.87	1 074	17.034	
	37. 4.	Х04-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А: с бензиновым двигателем	маш.-ч	7.55	1.36655	22.42	30.64	117.14	160	5.225	
	37. 5.	Х09-1500	Ямокопатели	маш.-ч	0.52	0.09412	7.24	0.68	13.59	1	1.877	
	37. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.78	0.14118	101.31	14.30	999.00	141	9.861	
				(1)			12.94	1.83	219.76	31	16.983	
	37. 7.	С101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.002	0.000362	9 906.00	3.59	49 384.46	18	4.985	
	37. 8.	С101-1529	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.012	0.002172	12 871.00	27.96	47 901.91	104	3.722	
	37. 9.	С201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.002	0.000362	15 987.00	5.79	103 678.60	38	6.485	
	37. 10.	С401-0083	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)	м3	1.38	0.24978	688.80	172.05	3 319.53	829	4.819	
	37. 11.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.009	0.001629	569.06	0.93	2 995.86	5	5.265	
	37. 12.	С404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	0.021	0.003801	2 824.60	10.74	13 057.23	50	4.623	
			Накладные расходы				130%	467.52	111%	6 797		
			Сметная прибыль				72%	258.93	58%	3 551		
			Всего с НР и СП					1 764.91		20 131		
	
38.	38.	С103-1486 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40х40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м		40.53	29.93	1 213.06	171.22	6 940	5.721	
	
39.	39.	С101-4276 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н35-1000-0,5	т		0.1458	24 519.08	3 574.88	65 261.65	9 515	2.662	
			Объем: 5.4*27/1000									
	
		Установка бортовых камней	
40.	40.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.01286	4 846.79	62.33	49 459.80	636	10.204	
			Объем: 90*0.3*0.3+85*0.28*0.2									
	40. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.1939288	8.280	1.61	140.760	27	17	
	40. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.5609532	15.080	8.46	256.870	144	17.034	
	40. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.4279808	112.40	48.11	1 144.08	490	10.179	
				(1)			15.08	6.45	256.87	110	17.034	
	40. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.1329724	93.88	12.48	890.86	118	9.489	
				(1)			15.08	2.01	256.87	34	17.034	
	40. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0005144	263.51	0.14	1 266.59	1	4.807	
			Накладные расходы				95%	9.57	81%	139		
			Сметная прибыль				43%	4.33	34%	58		
			Всего с НР и СП					76.23		833		
	
41.	41.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		20.576	16.40	337.45	145.95	3 003	8.899	
			Объем: 12.86*1.6									
	
42.	42.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.01286	344.93	4.44	3 421.73	44	9.91	
	42. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.0384514	8.280	0.32	140.760	5	17	
	42. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.0419236	15.080	0.63	256.870	11	17.034	
	42. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.0419236	93.88	3.94	890.86	37	9.489	
				(1)			15.08	0.63	256.87	11	17.034	
	42. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0009002	126.43	0.11	1 018.85	1	8.059	
				(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
	42. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0002572	263.51	0.07	1 266.59		4.807	
			Накладные расходы				95%	0.90	81%	13		
			Сметная прибыль				43%	0.41	34%	5		
			Всего с НР и СП					5.75		62		
	
43.	43.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.0778	2 520.14	196.07	17 348.53	1 350	6.885	
			Объем: 90*0.3*0.2+85*0.28*0.1									
	43. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	1.223016	8.510	10.41	144.650	177	16.998	
	43. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.079864	14.301	15.44	243.333	263	17.015	
	43. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.333762	102.57	34.23	835.60	279	8.147	
				(1)			11.23	3.75	191.22	64	17.028	
	43. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.137706	139.36	19.19	1 430.52	197	10.265	
				(1)			15.08	2.08	256.87	35	17.034	
	43. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.550824	223.58	123.15	1 170.91	645	5.237	
				(1)			16.11	8.87	273.99	151	17.007	
	43. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.057572	133.41	7.68	763.85	44	5.726	
				(1)			12.94	0.74	219.76	13	16.983	
	43. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.389	3.60	1.40	20.52	8	5.7	
			Накладные расходы				142%	36.71	121%	532		
			Сметная прибыль				81%	20.94	65%	286		
			Всего с НР и СП					253.72		2 168		
	
44.	44.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		8.56	104.66	895.89	516.66	4 423	4.937	
			Объем: 7.78*1.1									
	
45.	45.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		0.9	5 013.40	4 512.06	32 447.66	29 203	6.472	
	45. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	68.472	8.970	614.19	152.560	10 446	17.008	
	45. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.612	15.080	9.23	256.870	157	17.034	
	45. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.612	113.70	69.58	810.77	496	7.131	
				(1)			15.08	9.23	256.87	157	17.034	
	45. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.036	101.31	3.65	999.00	36	9.861	
				(1)			12.94	0.47	219.76	8	16.983	
	45. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.0009	10 705.00	9.63	54 434.60	49	5.085	
	45. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.153	960.26	146.92	3 126.47	478	3.256	
	45. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	5.31	685.00	3 637.35	3 302.36	17 536	4.821	
	45. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.054	569.06	30.73	2 995.86	162	5.265	
			Накладные расходы				142%	885.26	121%	12 830		
			Сметная прибыль				81%	504.97	65%	6 892		
			Всего с НР и СП					5 902.29		48 925		
	
46.	46.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		90	76.13	6 851.70	342.67	30 840	4.501	
	
47.	47.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Устройство бортовых камней сечением 100*200 мм: при других видах покрытий:бетон В15 (М200) Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного Устройство бортовых камней сечением 100*200 м)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		0.85	937.76	797.09	12 783.98	10 866	13.632	
	47. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	64.668	8.970	580.07	152.560	9 866	17.008	
	47. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.578	15.080	8.72	256.870	148	17.034	
	47. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.578	113.70	65.72	810.77	469	7.131	
				(1)			15.08	8.72	256.87	148	17.034	
	47. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.034	101.31	3.44	999.00	34	9.861	
				(1)			12.94	0.44	219.76	7	16.983	
	47. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00085	10 705.00	9.10	54 434.60	46	5.085	
	47. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1445	960.26	138.76	3 126.47	452	3.256	
			Накладные расходы				142%	836.08	121%	12 117		
			Сметная прибыль				81%	476.92	65%	6 509		
			Всего с НР и СП					2 110.09		29 492		
	
48.	48.	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		0.0168	569.06	9.56	2 995.86	50	5.23	
			Объем: (0.85)*(0.06*0.33)									
	
49.	49.	С401-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		4.3129	685.00	2 954.34	3 302.36	14 243	4.821	
			Объем: (0.85)*(5.9*0.86)									
	
50.	50.	С403-8023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		85	34.14	2 901.90	185.77	15 790	5.441	

		.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					212 240.75		1 585 857	7.472	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					199 802.47		1 478 023	7.397	
		.       МАТЕРИАЛОВ -					112 318.99		652 564	5.81	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=121 - по стр. 1, 5, 12, 15, 20, 21, 24, 29, 31, 43, 45, 47; %=88 - по стр. 2, 8, 9; %=81 - по стр. 17, 19, 26, 28, 40, 42; %=105 - по стр. 32; %=89 - по стр. 33; %=111 - по стр. 37)					20 971.63		304 071	14.499	
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 5, 12, 15, 20, 21, 24, 29, 31, 43, 45, 47; %=48 - по стр. 2, 8, 9; %=34 - по стр. 17, 19, 26, 28, 40, 42; %=51 - по стр. 32; %=44 - по стр. 33; %=58 - по стр. 37)					11 906.07		162 538	13.652	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					232 680.17		1 944 632	8.358	
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					187.78		2 594	13.814	
		.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 3, 4)					114.99		1 673	14.549	
		.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 3, 4)					91.99		1 260	13.697	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					394.76		5 527	14.001	
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 213.06		6 940	5.721	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 213.06		6 940	5.721	
		СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					11 037.44		98 300	8.906	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					11 037.44		98 300	8.906	
		. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					245 325.43		2 055 399	8.378	
		НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	4 906.51	2	41 108	8.378	
		ИТОГО					250 231.94		2 096 507	8.378	
		НДС 18%				18	45 041.75	18	377 371	8.378	
		ВСЕГО С НДС					295 273.69		2 473 878	8.378	
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					21 086.62		305 744	14.499	
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					11 998.06		163 798	13.652	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	

		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)