«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «ЖЭК № 17»	

________________ /Русович С.Б. /	________________ /Макарова И.А. /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт подвала, систем водоотведения, электроснабжения, фасада без утепления
 МКД №73 А по ул. Тихоненко в г.Калининграде	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и откосов , прим	100 м2	3.55	
2.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	3.9	
3.	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0.39	
4.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0.39	
5.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	2.5	
6.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.05	
7.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.5	
8.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	3.55	
9.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	46.6115	
10.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3.55	
11.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2 поверхности	3.55	
12.	Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ")	м2	390.5	
13.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя")	кг	887.5	
14.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	3.138	
15.	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	3.55	
16.	Краска фасадная Маршал Акрикор	т	0.1349	
17.	Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м труб	0.226	
	ПЕРЕНАВЕСКА ЭЛ. КАБЕЛЯ	
18.	Демонтаж кабеля	100 м	0.07	
19.	Короба пластмассовые шириной до 63 мм	100 м	0.07	
20.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x40 мм	100 м	0.0714	
21.	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0.07	
	УСТАНОВКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПОДЪЕЗДАХ	
22.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (подъезд)	100 м2	0.0622	
23.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.0622	
24.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	0.7	
25.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	2.243	
26.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	м2	3.278	
27.	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0.03	
28.	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм	м	3	
29.	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску	100 м2 отделываемой поверхности	0.04	
30.	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	19	
31.	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.04	
32.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.04	
33.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.025	
34.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	2.5	
35.	Дверь металлическая	м2	2.5	
36.	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0.023	
37.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке (дверные откосы)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.023	
	БАЛКОНЫ	
38.	Демонтаж металлических ограждений ,прим	100 м ограждения	0.1	
39.	Разборка бетонных оснований под полы, прим	1 м3	1.35	
40.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.135	
41.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	0.135	
42.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой	100 м2 изолируемой поверхности	0.135	
43.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.05076	
44.	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм	м2	13.5	
45.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.135	
46.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01(до 30мм)	100 м2 стяжки	0.135	
47.	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2 покрытия	0.135	
48.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.1	
49.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021  (ограждение)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.24	
50.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115  (ограждение)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.24	
51.	Устройство металлических ограждений балконов, прим	100 м ограждения	0.1	
52.	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.196	
53.	Устройство балконных светопрозрачных ограждений на основе алюминиевых профилей и перильных ограждений на основе стального каркаса	10 м2 витража	1.2	
54.	Поликарбонат сотовый толщиной 4 мм цветной	м2	12	
	КРЫЛЬЦО ВХОДА В ПОДЪЕЗД	
55.	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150 (ступени)	1 м3	0.3	
56.	Устройство лестничных маршей	100 м3 железобетона в деле	0.003	
57.	Обрамление ступеней уголком металлическим	100 м плинтуса	0.1	
58.	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.0377	
59.	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2	100 мест	0.1	
60.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (низ балконных плит)	100 м2	0.2	
61.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0.2	
62.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0.2	
63.	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,6 мм без покрытия, 20х20 мм	м2	22	
64.	Улучшенная штукатурка балконов цементно-известковым раствором по камню стен, прим	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.2	
65.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	0.2	
66.	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2	
67.	Краска фасадная Маршал Акрикор	т	0.0076	
	СПУСК В ПОДВАЛ ПОД ПЛОЩАДКОЙ КРЫЛЬЦА	
68.	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150 (ступени)	1 м3	0.43	
69.	Устройство лестничных маршей	100 м3 железобетона в деле	0.0043	
70.	Обрамление ступеней уголком металлическим	100 м плинтуса	0.05	
71.	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.01885	
	РЕМОНТ ОТМОСТКИ	
72.	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0.05	
73.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	1.26	
74.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.15	
75.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	5	
76.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	5	
77.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	5	
78.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	47.195	
79.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	47.195	
	
	Раздел 2.  Подвал	
	
	ОКНА	
80.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.02	
81.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.02	
82.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	2	
83.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.015	
84.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.015	
	ДВЕРИ	
85.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.022	
86.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	2.2	
87.	Дверь металлическая	м2	2.2	
	РЕМОНТ СТЕН	
88.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен ,прим	100 м2	0.71	
89.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.71	
90.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	9.3223	
91.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.71	
92.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0.71	
93.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.71	
94.	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	1	
95.	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0.2	
	РЕМОНТ ПОТОЛКОВ	
96.	Отбивка штукатурки с поверхностей потолков кирпичных	100 м2	0.4	
97.	Очистка поверхности (металлических балок по потолкам) щетками	1 м2 очищаемой поверхности	7	
98.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (балки)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.07	
99.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (балки)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.07	
100.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.4	
101.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	5.252	
102.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.4	
103.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0.4	
104.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4	
	
	Раздел 3.  ВНУТРИДОМОВЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ	
	
105.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.03	
106.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2	1 м3 заделки	0.1	
107.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.1	
108.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.1	
109.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 95-103 мм	шт.	5	
110.	ПВХ  ревизия  110	шт	2	
111.	Переход чугун/пластик 110мм PP (с резинкой 124/110) канализационный серый	шт	2	
112.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	1 врезка	1	
113.	Смена унитазов (б/у)	100 приборов	0.02	
114.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	4.13	
115.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	4.13	
	
	Раздел 4.  ЭЛЕKТРООСВЕЩЕHИЕ	
	
	демонтажные работы	
116.	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.05	
117.	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0.03	
118.	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2	100 м пучка проводов	0.35	
	строительные и отделочные  рабоы	
119.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытия) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.03	
120.	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2	100 м борозд	0.15	
121.	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	100 шт.	0.03	
122.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.03	
123.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.045	
124.	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.075	
125.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.162	
126.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	0.162	
	Монтажные работы (освещение в подвале и на лестничных клетках )	
127.	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0.37	
128.	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм	м	37.74	
129.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	шт.	20	
130.	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 20-24 мм	шт.	37	
131.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0.37	
132.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.0377	
133.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	1	
134.	Автоматический выключатель  GLS6 -В10/2	шт	1	
135.	Коробка установочная  ip44	шт.	3	
136.	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.06	
137.	Светильник  настенный   IP54	шт	1	
138.	Светильник  потолочный IP44	шт	5	
139.	Лампы энергосберегающие  для светильников	шт	6	
140.	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.03	
141.	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт.	3	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля                                                  Н.Д. Сункович	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	

Составил:	
Ведущий инженер отдела контроля                                                  Н.Д. Сункович	

(должность, подпись, Ф.И.О)	

Ведущий инженер отдела контроля                                                  И.Л.Герасименко

		
Проверил:	Зам.начальника отдела                                                              О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)