«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

Директор МКУ «КР МКД»
______________________ С.Б. Русович
«______»____________________ 2017 г.	
Директор ООО «Дом-Сервис»
______________________ А.В. Ходорович
«______»____________________ 2017 г.	

	
	
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	
на выполнение дополнительных работ по благоустройству дворовой территории МКД № 91 по ул. Аллея Смелых в г. Калининграде по ВЦП «Формирование современной городской среды ГО «Город Калининград»	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Дополнительные работы 	
	
1.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	1.4	
2.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	1.4	
3.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	140	

	Раздел 2.  Устройство дождеприемных колодцев	
	
4.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0449	
5.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза		
6.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.0449	
7.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания	0.025	
8.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 200 мм	100 м трубопроводов	0.35	
9.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм	м	35	
10.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0.244	
11.	Песок природный для строительных работ средний	м3	26.84	
12.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций	0.06	
13.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
14.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
15.	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.	1	
16.	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.	1	
17.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из труб безнапорных, ливневых, двухслойных, профилированных из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 350 мм в мокрых грунтах	шт.	1	
18.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.	2	
2	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                                     В.А. Зуев         	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»                                    О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)