«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
						
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ№13»	
		
________________ / Русович С.Б. /	______________ / Кислый О.Н. /	
		
«______»______________ 2017г	«______»_____________ 2017г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул.Комсомольская, 90
(Муниципальная программа формирования современной городской среды городского округа  "Город Калининград")	
	
Сметная стоимость:	1 031.416	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.728	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	123.378	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	
	Раздел 1.  МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Ремонт дворовой территории . Демонтажные работы	
1.	Е69-19-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150	1 м3 бетона		1.2	353.23	423.88	3 625.38	4 350	10.262	
		Объем: 12*0.1									
1. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	17.49	20.988	9.050	189.94	154.380	3 240	17.059	
1. 2.	Х05-0402	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	8.15	9.78	11.86	115.99	95.55	934	8.056	
1. 3.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	16.3	19.56	6.03	117.95	8.99	176	1.491	
		Накладные расходы				78%	148.15	66%	2 138		
		Сметная прибыль				50%	94.97	40%	1 296		
		Всего с НР и СП					667.00		7 784		
	
2.	Е68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций		0.0112	6 900.71	77.29	59 048.03	661	8.552	
		Объем: 16*0.07									
2. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	243.35	2.72552	8.820	24.04	149.970	409	17.003	
2. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	0.463568	11.429	5.30	194.614	90	17.028	
2. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	0.4396	95.16	41.83	468.45	206	4.923	
			(1)			11.23	4.94	191.22	84	17.028	
2. 4.	Х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.014448	8.58	0.12	35.88	1	4.182	
2. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.023968	139.36	3.34	1 430.52	34	10.265	
			(1)			15.08	0.36	256.87	6	17.034	
2. 6.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	1.3188	6.03	7.95	8.99	12	1.491	
		Накладные расходы				104%	30.51	88%	439		
		Сметная прибыль				60%	17.60	48%	240		
		Всего с НР и СП					125.41		1 340		
	
3.	Е68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		0.13	1 689.81	219.68	15 301.41	1 989	9.054	
3. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	68.26	8.8738	9.160	81.28	155.940	1 384	17.024	
3. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	1.222	11.230	13.72	191.220	234	17.028	
3. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	1.222	95.16	116.29	468.45	572	4.923	
			(1)			11.23	13.72	191.22	234	17.028	
3. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	3.666	6.03	22.11	8.99	33	1.491	
		Накладные расходы				104%	98.80	88%	1 424		
		Сметная прибыль				60%	57.00	48%	777		
		Всего с НР и СП					375.48		4 189		
	
4.	Т01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		5.943	3.71	22.05	36.66	218	9.887	
		Объем: 1.2*2.2+1.12*1.8+13*0.3*0.15*2.2									
	
5.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		5.943	16.40	97.47	145.95	867	8.895	
		Объем: 1.2*2.2+1.12*1.8+13*0.3*0.15*2.2									
	
	Мощение территории плиткой толщ. 8 см  Тип 1   (Автостоянка S=83м2)	
6.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0332	4 846.79	160.91	49 459.80	1 642	10.204	
		Объем: 83*0.4									
6. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.500656	8.280	4.15	140.760	70	17	
6. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.448184	15.080	21.84	256.870	372	17.034	
6. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.104896	112.40	124.19	1 144.08	1 264	10.179	
			(1)			15.08	16.66	256.87	284	17.034	
6. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.343288	93.88	32.23	890.86	306	9.489	
			(1)			15.08	5.18	256.87	88	17.034	
6. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.001328	263.51	0.35	1 266.59	2	4.807	
		Накладные расходы				95%	24.69	81%	358		
		Сметная прибыль				43%	11.18	34%	150		
		Всего с НР и СП					196.78		2 150		
	
7.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		53.12	16.40	871.17	145.95	7 753	8.9	
		Объем: 33.2*1.6									
	
8.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.0332	344.93	11.45	3 421.73	114	9.956	
8. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.099268	8.280	0.82	140.760	14	17	
8. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.108232	15.080	1.63	256.870	28	17.034	
8. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.108232	93.88	10.16	890.86	96	9.489	
			(1)			15.08	1.63	256.87	28	17.034	
8. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.002324	126.43	0.29	1 018.85	2	8.059	
			(1)			12.94	0.03	219.76	1	16.983	
8. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.000664	263.51	0.17	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	2.33	81%	34		
		Сметная прибыль				43%	1.05	34%	14		
		Всего с НР и СП					14.83		162		
	
9.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.166	2 520.14	418.34	17 348.53	2 880	6.884	
		Объем: 83*0.2									
9. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	2.60952	8.510	22.21	144.650	377	16.998	
9. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.30408	14.301	32.95	243.333	561	17.015	
9. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.71214	102.57	73.04	835.60	595	8.147	
			(1)			11.23	8.00	191.22	136	17.028	
9. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.29382	139.36	40.95	1 430.52	420	10.265	
			(1)			15.08	4.43	256.87	75	17.034	
9. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	1.17528	223.58	262.77	1 170.91	1 376	5.237	
			(1)			16.11	18.93	273.99	322	17.007	
9. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.12284	133.41	16.39	763.85	94	5.726	
			(1)			12.94	1.59	219.76	27	16.983	
9. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.83	3.60	2.99	20.52	17	5.7	
		Накладные расходы				142%	78.33	121%	1 135		
		Сметная прибыль				81%	44.68	65%	610		
		Всего с НР и СП					541.35		4 625		
	
10.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		18.26	104.66	1 911.09	516.66	9 434	4.936	
		Объем: 16.6*1.10									
	
11.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		0.083	61 088.01	5 070.31	523 248.53	43 430	8.566	
11. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	3.06768	8.670	26.60	147.370	452	16.998	
11. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	3.48185	14.601	50.84	248.282	864	17.005	
11. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.33034	102.57	33.88	835.60	276	8.147	
			(1)			11.23	3.71	191.22	63	17.028	
11. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	0.21497	93.88	20.18	890.86	192	9.489	
			(1)			15.08	3.24	256.87	55	17.034	
11. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.03403	139.36	4.74	1 430.52	49	10.265	
			(1)			15.08	0.51	256.87	9	17.034	
11. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	0.8051	76.06	61.24	517.81	417	6.808	
			(1)			12.94	10.42	219.76	177	16.983	
11. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	1.79778	110.81	199.21	779.38	1 401	7.033	
			(1)			16.11	28.96	273.99	493	17.007	
11. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	0.24568	133.41	32.78	763.85	188	5.726	
			(1)			12.94	3.18	219.76	54	16.983	
11. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.05395	127.56	6.88	698.95	38	5.479	
			(1)			15.08	0.81	256.87	14	17.034	
11. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	1.245	400.56	498.70	3 333.65	4 150	8.322	
11. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	15.687	266.28	4 177.13	2 308.69	36 216	8.67	
11. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	2.49	3.60	8.96	20.52	51	5.7	
		Накладные расходы				142%	109.96	121%	1 592		
		Сметная прибыль				81%	62.73	65%	855		
		Всего с НР и СП					5 243.00		45 878		
	
12.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.0415	14 953.22	620.56	73 400.04	3 046	4.908	
		Объем: 83*0.05									
12. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.204595	11.972	2.45	203.871	42	17.029	
12. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.16517	102.57	16.94	835.60	138	8.147	
			(1)			11.23	1.85	191.22	32	17.028	
12. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.039425	139.36	5.49	1 430.52	56	10.265	
			(1)			15.08	0.59	256.87	10	17.034	
12. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	4.233	141.30	598.12	673.68	2 852	4.768	
		Накладные расходы				142%	3.48	121%	51		
		Сметная прибыль				81%	1.98	65%	27		
		Всего с НР и СП					626.02		3 124		
	
13.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-4.233	141.30	-598.12	673.68	-2 852	4.768	
		Объем: (0.0415)*(-102.0)									
	
14.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		4.233	280.61	1 187.82	2 121.17	8 979	7.559	
		Объем: 4.15*1.02									
	
15.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		8.3	144.07	1 195.74	2 196.06	18 227	15.243	
15. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	97.94	10.360	1 014.66	176.300	17 267	17.017	
15. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.498	12.085	6.02	205.490	102	17.004	
15. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.249	102.57	25.54	835.60	208	8.147	
			(1)			11.23	2.80	191.22	48	17.028	
15. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.249	133.41	33.22	763.85	190	5.726	
			(1)			12.94	3.22	219.76	55	16.983	
15. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	4.731	10.08	47.69	13.73	65	1.362	
15. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.249	101.31	25.23	999.00	249	9.861	
			(1)			12.94	3.22	219.76	55	16.983	
15. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.415	104.66	43.43	516.66	214	4.937	
15. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	1.66	3.60	5.98	20.52	34	5.7	
		Накладные расходы				142%	1 449.37	121%	21 016		
		Сметная прибыль				81%	826.75	65%	11 290		
		Всего с НР и СП					3 471.86		50 533		
	
16.	С1 Цена поставщи.	Плитка дорожная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая	м2		84.66	82.62	6 994.61	480.02	40 638	5.81	
		Объем: 83*1.02									
	
	Мощение территории плиткой толщ. 6 см  Тип 2 (S=38м2)	
17.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0095	4 846.79	46.04	49 459.80	470	10.209	
		Объем: 38*0.25									
17. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.14326	8.280	1.19	140.760	20	17	
17. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.41439	15.080	6.25	256.870	106	17.034	
17. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.31616	112.40	35.54	1 144.08	362	10.179	
			(1)			15.08	4.77	256.87	81	17.034	
17. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.09823	93.88	9.22	890.86	88	9.489	
			(1)			15.08	1.48	256.87	25	17.034	
17. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00038	263.51	0.10	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	7.07	81%	102		
		Сметная прибыль				43%	3.20	34%	43		
		Всего с НР и СП					56.31		615		
	
18.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		15.2	16.40	249.28	145.95	2 218	8.898	
		Объем: 9.5*1.6									
	
19.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.0095	344.93	3.28	3 421.73	33	10.061	
19. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.028405	8.280	0.24	140.760	4	17	
19. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.03097	15.080	0.47	256.870	8	17.034	
19. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.03097	93.88	2.91	890.86	28	9.489	
			(1)			15.08	0.47	256.87	8	17.034	
19. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.000665	126.43	0.08	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
19. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00019	263.51	0.05	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.67	81%	10		
		Сметная прибыль				43%	0.31	34%	4		
		Всего с НР и СП					4.26		47		
	
20.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.076	2 520.14	191.53	17 348.53	1 318	6.881	
		Объем: 38*0.2									
20. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	1.19472	8.510	10.17	144.650	173	16.998	
20. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.05488	14.301	15.09	243.333	257	17.015	
20. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.32604	102.57	33.44	835.60	272	8.147	
			(1)			11.23	3.66	191.22	62	17.028	
20. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.13452	139.36	18.75	1 430.52	192	10.265	
			(1)			15.08	2.03	256.87	35	17.034	
20. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.53808	223.58	120.30	1 170.91	630	5.237	
			(1)			16.11	8.67	273.99	147	17.007	
20. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.05624	133.41	7.50	763.85	43	5.726	
			(1)			12.94	0.73	219.76	12	16.983	
20. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.38	3.60	1.37	20.52	8	5.7	
		Накладные расходы				142%	35.87	121%	520		
		Сметная прибыль				81%	20.46	65%	280		
		Всего с НР и СП					247.86		2 118		
	
21.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		8.36	104.66	874.96	516.66	4 319	4.936	
		Объем: 7.6*1.1									
	
22.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.019	14 953.22	284.11	73 400.04	1 395	4.91	
		Объем: 38*0.05									
22. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.09367	11.972	1.12	203.871	19	17.029	
22. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.07562	102.57	7.76	835.60	63	8.147	
			(1)			11.23	0.85	191.22	14	17.028	
22. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.01805	139.36	2.52	1 430.52	26	10.265	
			(1)			15.08	0.27	256.87	5	17.034	
22. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	1.938	141.30	273.84	673.68	1 306	4.768	
		Накладные расходы				142%	1.59	121%	23		
		Сметная прибыль				81%	0.91	65%	12		
		Всего с НР и СП					286.61		1 430		
	
23.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-1.938	141.30	-273.84	673.68	-1 306	4.769	
		Объем: (0.019)*(-102.0)									
	
24.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		1.938	280.61	543.82	2 121.17	4 111	7.559	
		Объем: 1.9*1.02									
	
25.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		3.8	144.07	547.45	2 196.06	8 345	15.243	
25. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	44.84	10.360	464.54	176.300	7 905	17.017	
25. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.228	12.085	2.76	205.490	47	17.004	
25. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.114	102.57	11.69	835.60	95	8.147	
			(1)			11.23	1.28	191.22	22	17.028	
25. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.114	133.41	15.21	763.85	87	5.726	
			(1)			12.94	1.48	219.76	25	16.983	
25. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	2.166	10.08	21.83	13.73	30	1.362	
25. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.114	101.31	11.55	999.00	114	9.861	
			(1)			12.94	1.48	219.76	25	16.983	
25. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.19	104.66	19.89	516.66	98	4.937	
25. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.76	3.60	2.74	20.52	16	5.7	
		Накладные расходы				142%	663.57	121%	9 622		
		Сметная прибыль				81%	378.51	65%	5 169		
		Всего с НР и СП					1 589.53		23 136		
	
26.	С2 Цена поставщи.	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая	м3		38.76	63.68	2 468.24	369.98	14 340	5.81	
		Объем: 38*1.02									
	
	Установка бортовых камней	
27.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.00317	4 846.79	15.36	49 459.80	157	10.221	
		Объем: 11*0.3*0.3+39*0.28*0.2									
27. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.0478036	8.280	0.40	140.760	7	17	
27. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.1382754	15.080	2.09	256.870	36	17.034	
27. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.1054976	112.40	11.86	1 144.08	121	10.179	
			(1)			15.08	1.59	256.87	27	17.034	
27. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0327778	93.88	3.08	890.86	29	9.489	
			(1)			15.08	0.49	256.87	8	17.034	
27. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0001268	263.51	0.03	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	2.37	81%	35		
		Сметная прибыль				43%	1.07	34%	15		
		Всего с НР и СП					18.80		206		
	
28.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		5.072	16.40	83.18	145.95	740	8.896	
		Объем: 3.17*1.6									
	
29.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.00317	344.93	1.09	3 421.73	11	10.092	
29. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.0094783	8.280	0.08	140.760	1	17	
29. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.0103342	15.080	0.16	256.870	3	17.034	
29. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.0103342	93.88	0.97	890.86	9	9.489	
			(1)			15.08	0.16	256.87	3	17.034	
29. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0002219	126.43	0.03	1 018.85		8.059	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
29. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0000634	263.51	0.02	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.23	81%	3		
		Сметная прибыль				43%	0.10	34%	1		
		Всего с НР и СП					1.42		16		
	
30.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.0175	2 520.14	44.10	17 348.53	304	6.893	
		Объем: 11*0.3*0.2+39*0.28*0.1									
30. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	0.2751	8.510	2.34	144.650	40	16.998	
30. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.2429	14.301	3.47	243.333	59	17.015	
30. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.075075	102.57	7.70	835.60	63	8.147	
			(1)			11.23	0.84	191.22	14	17.028	
30. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.030975	139.36	4.32	1 430.52	44	10.265	
			(1)			15.08	0.47	256.87	8	17.034	
30. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.1239	223.58	27.70	1 170.91	145	5.237	
			(1)			16.11	2.00	273.99	34	17.007	
30. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.01295	133.41	1.73	763.85	10	5.726	
			(1)			12.94	0.17	219.76	3	16.983	
30. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.0875	3.60	0.32	20.52	2	5.7	
		Накладные расходы				142%	8.25	121%	120		
		Сметная прибыль				81%	4.71	65%	64		
		Всего с НР и СП					57.06		488		
	
31.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		1.93	104.66	201.99	516.66	997	4.936	
		Объем: 1.75*1.1									
	
32.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		0.11	5 013.40	551.47	32 447.66	3 569	6.472	
32. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	8.3688	8.970	75.07	152.560	1 277	17.008	
32. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.0748	15.080	1.13	256.870	19	17.034	
32. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.0748	113.70	8.50	810.77	61	7.131	
			(1)			15.08	1.13	256.87	19	17.034	
32. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0044	101.31	0.45	999.00	4	9.861	
			(1)			12.94	0.06	219.76	1	16.983	
32. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00011	10 705.00	1.18	54 434.60	6	5.085	
32. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0187	960.26	17.96	3 126.47	58	3.256	
32. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	0.649	685.00	444.57	3 302.36	2 143	4.821	
32. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.0066	569.06	3.76	2 995.86	20	5.265	
		Накладные расходы				142%	108.20	121%	1 568		
		Сметная прибыль				81%	61.72	65%	842		
		Всего с НР и СП					721.40		5 980		
	
33.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		11	76.13	837.43	342.67	3 769	4.501	
	
34.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Устройство бортовых камней сечением 100*200 мм: при других видах покрытий:бетон В15 (М200) Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного Устройство бортовых камней сечением 100*200 м)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		0.39	937.76	365.72	12 783.98	4 986	13.633	
34. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	29.6712	8.970	266.15	152.560	4 527	17.008	
34. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.2652	15.080	4.00	256.870	68	17.034	
34. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.2652	113.70	30.15	810.77	215	7.131	
			(1)			15.08	4.00	256.87	68	17.034	
34. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0156	101.31	1.58	999.00	16	9.861	
			(1)			12.94	0.20	219.76	3	16.983	
34. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00039	10 705.00	4.17	54 434.60	21	5.085	
34. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0663	960.26	63.67	3 126.47	207	3.256	
		Накладные расходы				142%	383.61	121%	5 560		
		Сметная прибыль				81%	218.82	65%	2 987		
		Всего с НР и СП					968.15		13 533		
	
35.	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		0.0077	569.06	4.38	2 995.86	23	5.251	
		Объем: (0.39)*(0.06*0.33)									
	
36.	С401-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		1.9789	685.00	1 355.55	3 302.36	6 535	4.821	
		Объем: (0.39)*(5.9*0.86)									
	
37.	С403-8023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		39	34.14	1 331.46	185.77	7 245	5.441	
	
38.	Е68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец		3	198.52	595.55	1 671.00	5 013	8.417	
38. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	1.74	5.22	8.670	45.26	147.370	769	16.998	
38. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.15	101.31	15.20	999.00	150	9.861	
			(1)			12.94	1.94	219.76	33	16.983	
38. 3.	С402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.008	0.024	588.14	14.12	2 080.79	50	3.538	
38. 4.	С403-8383	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	2	6	86.83	520.98	673.99	4 044	7.762	
		Накладные расходы				104%	47.07	88%	677		
		Сметная прибыль				60%	27.16	48%	369		
		Всего с НР и СП					669.78		6 059		
	
39.	Е27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство средств технического регулирования	100 п. м		0.2	466.00	93.20	5 151.65	1 030	11.052	
39. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	18.41	3.682	8.970	33.03	152.560	562	17.008	
39. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	0.11	15.080	1.66	256.870	28	17.034	
39. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.55	0.11	113.70	12.51	810.77	89	7.131	
			(1)			15.08	1.66	256.87	28	17.034	
39. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.18	0.236	101.31	23.91	999.00	236	9.861	
			(1)			12.94	3.05	219.76	52	16.983	
39. 5.	С403-0003	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3	0.08	0.016	839.12	13.43	5 438.81	87	6.482	
39. 6.	С403-1213	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м3	0.0072	0.00144	1 548.45	2.23	21 024.29	30	13.578	
39. 7.	С501-0575	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2	м	10	2	4.05	8.10	13.18	26	3.254	
		Накладные расходы				142%	49.26	121%	714		
		Сметная прибыль				81%	28.10	65%	384		
		Всего с НР и СП					170.56		2 127		
	
40.	С403-0003 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3		-0.016	839.12	-13.43	5 438.81	-87	6.478	
		Объем: (0.2)*(-0.08)									
	
41.	С403-1213 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м3		-0.0014	1 548.45	-2.17	21 024.29	-29	13.364	
		Объем: (0.2)*(-0.0072)									
	
42.	С501-0575 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2	м		-2	4.05	-8.10	13.18	-26	3.21	
		Объем: (0.2)*(-10.0)									

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					29 075.90		210 856	7.252	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					27 752.75		199 060	7.173	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					17 711.35		100 390	5.668	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 1; %=88 - по стр. 2, 3, 38; %=81 - по стр. 6, 8, 17, 19, 27, 29; %=121 - по стр. 9, 11, 12, 15, 20, 22, 25, 30, 32, 34, 39)					3 253.38		47 142	14.49	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1; %=48 - по стр. 2, 3, 38; %=34 - по стр. 6, 8, 17, 19, 27, 29; %=65 - по стр. 9, 11, 12, 15, 20, 22, 25, 30, 32, 34, 39)					1 863.01		25 429	13.649	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					32 869.14		271 631	8.264	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 323.15		11 796	8.915	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 323.15		11 796	8.915	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					34 192.29		283 427	8.289	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	731.72	2.14	6 065	8.289	
	ИТОГО					34 924.01		289 492	8.289	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	698.48	2	5 790	8.289	
	ИТОГО					35 622.49		295 282	8.289	
	НДС 18%				18	6 412.05	18	53 151	8.289	
	ВСЕГО С НДС					42 034.54		348 433	8.289	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					3 253.38		47 142	14.49	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 863.01		25 429	13.649	
	
	Раздел 2.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Мощение территории плиткой толщ. 8 см  Тип 1   (Автостоянка S=46м2)	
43.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0184	4 846.79	89.18	49 459.80	910	10.204	
		Объем: 46*0.4									
43. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.277472	8.280	2.30	140.760	39	17	
43. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.802608	15.080	12.10	256.870	206	17.034	
43. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.612352	112.40	68.83	1 144.08	701	10.179	
			(1)			15.08	9.23	256.87	157	17.034	
43. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.190256	93.88	17.86	890.86	169	9.489	
			(1)			15.08	2.87	256.87	49	17.034	
43. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000736	263.51	0.19	1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	13.68	81%	198		
		Сметная прибыль				43%	6.19	34%	83		
		Всего с НР и СП					109.05		1 192		
	
44.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		29.44	16.40	482.82	145.95	4 297	8.9	
		Объем: 18.4*1.6									
	
45.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.0184	344.93	6.35	3 421.73	63	9.921	
45. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.055016	8.280	0.46	140.760	8	17	
45. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.059984	15.080	0.90	256.870	15	17.034	
45. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.059984	93.88	5.63	890.86	53	9.489	
			(1)			15.08	0.90	256.87	15	17.034	
45. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.001288	126.43	0.16	1 018.85	1	8.059	
			(1)			12.94	0.02	219.76		16.983	
45. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.000368	263.51	0.10	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	1.29	81%	19		
		Сметная прибыль				43%	0.58	34%	8		
		Всего с НР и СП					8.23		89		
	
46.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.092	2 520.14	231.85	17 348.53	1 596	6.884	
		Объем: 46*0.2									
46. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	1.44624	8.510	12.31	144.650	209	16.998	
46. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.27696	14.301	18.26	243.333	311	17.015	
46. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.39468	102.57	40.48	835.60	330	8.147	
			(1)			11.23	4.43	191.22	75	17.028	
46. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.16284	139.36	22.69	1 430.52	233	10.265	
			(1)			15.08	2.46	256.87	42	17.034	
46. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.65136	223.58	145.63	1 170.91	763	5.237	
			(1)			16.11	10.49	273.99	178	17.007	
46. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.06808	133.41	9.08	763.85	52	5.726	
			(1)			12.94	0.88	219.76	15	16.983	
46. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.46	3.60	1.66	20.52	9	5.7	
		Накладные расходы				142%	43.41	121%	629		
		Сметная прибыль				81%	24.76	65%	338		
		Всего с НР и СП					300.02		2 563		
	
47.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		10.12	104.66	1 059.16	516.66	5 229	4.937	
		Объем: 9.2*1.10									
	
48.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		0.046	61 088.01	2 810.05	523 248.53	24 069	8.565	
48. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	1.70016	8.670	14.74	147.370	251	16.998	
48. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	1.9297	14.601	28.18	248.282	479	17.005	
48. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.18308	102.57	18.78	835.60	153	8.147	
			(1)			11.23	2.06	191.22	35	17.028	
48. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	0.11914	93.88	11.18	890.86	106	9.489	
			(1)			15.08	1.80	256.87	31	17.034	
48. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.01886	139.36	2.63	1 430.52	27	10.265	
			(1)			15.08	0.28	256.87	5	17.034	
48. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	0.4462	76.06	33.94	517.81	231	6.808	
			(1)			12.94	5.77	219.76	98	16.983	
48. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	0.99636	110.81	110.41	779.38	777	7.033	
			(1)			16.11	16.05	273.99	273	17.007	
48. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	0.13616	133.41	18.17	763.85	104	5.726	
			(1)			12.94	1.76	219.76	30	16.983	
48. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.0299	127.56	3.81	698.95	21	5.479	
			(1)			15.08	0.45	256.87	8	17.034	
48. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	0.69	400.56	276.39	3 333.65	2 300	8.322	
48. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	8.694	266.28	2 315.04	2 308.69	20 072	8.67	
48. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	1.38	3.60	4.97	20.52	28	5.7	
		Накладные расходы				142%	60.95	121%	883		
		Сметная прибыль				81%	34.77	65%	475		
		Всего с НР и СП					2 905.76		25 427		
	
49.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.023	14 953.22	343.92	73 400.04	1 688	4.908	
		Объем: 46*0.05									
49. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.11339	11.972	1.36	203.871	23	17.029	
49. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.09154	102.57	9.39	835.60	76	8.147	
			(1)			11.23	1.03	191.22	18	17.028	
49. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.02185	139.36	3.05	1 430.52	31	10.265	
			(1)			15.08	0.33	256.87	6	17.034	
49. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	2.346	141.30	331.49	673.68	1 580	4.768	
		Накладные расходы				142%	1.93	121%	28		
		Сметная прибыль				81%	1.10	65%	15		
		Всего с НР и СП					346.95		1 731		
	
50.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-2.346	141.30	-331.49	673.68	-1 580	4.766	
		Объем: (0.023)*(-102.0)									
	
51.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		2.346	280.61	658.31	2 121.17	4 976	7.559	
		Объем: 2.3*1.02									
	
52.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		4.6	144.07	662.70	2 196.06	10 102	15.244	
52. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	54.28	10.360	562.34	176.300	9 570	17.017	
52. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.276	12.085	3.34	205.490	57	17.004	
52. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.138	102.57	14.15	835.60	115	8.147	
			(1)			11.23	1.55	191.22	26	17.028	
52. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.138	133.41	18.41	763.85	105	5.726	
			(1)			12.94	1.79	219.76	30	16.983	
52. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	2.622	10.08	26.43	13.73	36	1.362	
52. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.138	101.31	13.98	999.00	138	9.861	
			(1)			12.94	1.79	219.76	30	16.983	
52. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.23	104.66	24.07	516.66	119	4.937	
52. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.92	3.60	3.31	20.52	19	5.7	
		Накладные расходы				142%	803.27	121%	11 649		
		Сметная прибыль				81%	458.20	65%	6 258		
		Всего с НР и СП					1 924.17		28 008		
	
53.	С3 Цена поставщи.	Плитка дорожная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая	м2		46.92	82.62	3 876.53	480.02	22 523	5.81	
		Объем: 46*1.02									
	
	Установка бортовых камней	
54.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.00099	4 846.79	4.80	49 459.80	49	10.208	
		Объем: 11*0.3*0.3									
54. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.0149292	8.280	0.12	140.760	2	17	
54. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.0431838	15.080	0.65	256.870	11	17.034	
54. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.0329472	112.40	3.70	1 144.08	38	10.179	
			(1)			15.08	0.50	256.87	8	17.034	
54. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0102366	93.88	0.96	890.86	9	9.489	
			(1)			15.08	0.15	256.87	3	17.034	
54. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0000396	263.51	0.01	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.73	81%	11		
		Сметная прибыль				43%	0.33	34%	4		
		Всего с НР и СП					5.86		64		
	
55.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		1.584	16.40	25.98	145.95	231	8.891	
		Объем: 0.99*1.6									
	
56.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.00099	344.93	0.34	3 421.73	3	8.824	
56. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.0029601	8.280	0.02	140.760		17	
56. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.0032274	15.080	0.05	256.870	1	17.034	
56. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.0032274	93.88	0.30	890.86	3	9.489	
			(1)			15.08	0.05	256.87	1	17.034	
56. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0000693	126.43	0.01	1 018.85		8.059	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
56. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0000198	263.51	0.01	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.07	81%	1		
		Сметная прибыль				43%	0.03	34%			
		Всего с НР и СП					0.44		4		
	
57.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.0066	2 520.14	16.63	17 348.53	115	6.915	
		Объем: 11*0.3*0.2									
57. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	0.103752	8.510	0.88	144.650	15	16.998	
57. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.091608	14.301	1.31	243.333	22	17.015	
57. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.028314	102.57	2.90	835.60	24	8.147	
			(1)			11.23	0.32	191.22	5	17.028	
57. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.011682	139.36	1.63	1 430.52	17	10.265	
			(1)			15.08	0.18	256.87	3	17.034	
57. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.046728	223.58	10.45	1 170.91	55	5.237	
			(1)			16.11	0.75	273.99	13	17.007	
57. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.004884	133.41	0.65	763.85	4	5.726	
			(1)			12.94	0.06	219.76	1	16.983	
57. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.033	3.60	0.12	20.52	1	5.7	
		Накладные расходы				142%	3.11	121%	45		
		Сметная прибыль				81%	1.77	65%	24		
		Всего с НР и СП					21.51		184		
	
58.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.73	104.66	76.40	516.66	377	4.935	
		Объем: 0.66*1.1									
	
59.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		0.11	5 013.40	551.47	32 447.66	3 569	6.472	
59. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	8.3688	8.970	75.07	152.560	1 277	17.008	
59. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.0748	15.080	1.13	256.870	19	17.034	
59. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.0748	113.70	8.50	810.77	61	7.131	
			(1)			15.08	1.13	256.87	19	17.034	
59. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0044	101.31	0.45	999.00	4	9.861	
			(1)			12.94	0.06	219.76	1	16.983	
59. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00011	10 705.00	1.18	54 434.60	6	5.085	
59. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0187	960.26	17.96	3 126.47	58	3.256	
59. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	0.649	685.00	444.57	3 302.36	2 143	4.821	
59. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.0066	569.06	3.76	2 995.86	20	5.265	
		Накладные расходы				142%	108.20	121%	1 568		
		Сметная прибыль				81%	61.72	65%	842		
		Всего с НР и СП					721.40		5 980		
	
60.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		11	76.13	837.43	342.67	3 769	4.501	
	
	Мощение территории плиткой толщ. 8 см  Тип 3   (Автостоянка S=178м2)	
61.	Е27-04-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-цементной смеси	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.089	2 637.87	234.77	18 240.34	1 623	6.913	
		Объем: 178*0.05									
61. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	1.39908	8.510	11.91	144.650	202	16.998	
61. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	14.81	1.31809	14.185	18.70	241.348	318	17.015	
61. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.76	0.42364	102.57	43.45	835.60	354	8.147	
			(1)			11.23	4.76	191.22	81	17.028	
61. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.93	0.17177	139.36	23.94	1 430.52	246	10.265	
			(1)			15.08	2.59	256.87	44	17.034	
61. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.63012	223.58	140.88	1 170.91	738	5.237	
			(1)			16.11	10.15	273.99	173	17.007	
61. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.04	0.09256	133.41	12.35	763.85	71	5.726	
			(1)			12.94	1.20	219.76	20	16.983	
61. 7.	С411-0001	Вода	м3	7	0.623	3.60	2.24	20.52	13	5.7	
		Накладные расходы				142%	43.47	121%	629		
		Сметная прибыль				81%	24.79	65%	338		
		Всего с НР и СП					303.03		2 590		
	
62.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		9.078	280.61	2 547.38	2 121.17	19 256	7.559	
		Объем: 8.9*1.02									
	
63.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		17.8	144.07	2 564.36	2 196.06	39 090	15.244	
63. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	210.04	10.360	2 176.01	176.300	37 030	17.017	
63. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	1.068	12.085	12.91	205.490	219	17.004	
63. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.534	102.57	54.77	835.60	446	8.147	
			(1)			11.23	6.00	191.22	102	17.028	
63. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.534	133.41	71.24	763.85	408	5.726	
			(1)			12.94	6.91	219.76	117	16.983	
63. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	10.146	10.08	102.27	13.73	139	1.362	
63. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.534	101.31	54.10	999.00	533	9.861	
			(1)			12.94	6.91	219.76	117	16.983	
63. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.89	104.66	93.15	516.66	460	4.937	
63. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	3.56	3.60	12.82	20.52	73	5.7	
		Накладные расходы				142%	3 108.27	121%	45 071		
		Сметная прибыль				81%	1 773.03	65%	24 212		
		Всего с НР и СП					7 445.65		108 373		
	
64.	С4 Цена поставщи.	Плитка дорожная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая	м2		181.56	82.62	15 000.49	480.02	87 152	5.81	
		Объем: 178*1.02									
	
	Установка бортовых камней	
65.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.00351	4 846.79	17.01	49 459.80	174	10.229	
		Объем: 39*0.3*0.3									
65. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.0529308	8.280	0.44	140.760	7	17	
65. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.1531062	15.080	2.31	256.870	39	17.034	
65. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.1168128	112.40	13.13	1 144.08	134	10.179	
			(1)			15.08	1.76	256.87	30	17.034	
65. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0362934	93.88	3.41	890.86	32	9.489	
			(1)			15.08	0.55	256.87	9	17.034	
65. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0001404	263.51	0.04	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	2.61	81%	37		
		Сметная прибыль				43%	1.18	34%	16		
		Всего с НР и СП					20.81		227		
	
66.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		5.616	16.40	92.10	145.95	820	8.903	
		Объем: 3.51*1.6									
	
67.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.00351	344.93	1.21	3 421.73	12	9.917	
67. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.0104949	8.280	0.09	140.760	1	17	
67. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.0114426	15.080	0.17	256.870	3	17.034	
67. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.0114426	93.88	1.07	890.86	10	9.489	
			(1)			15.08	0.17	256.87	3	17.034	
67. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0002457	126.43	0.03	1 018.85		8.059	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
67. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0000702	263.51	0.02	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.25	81%	3		
		Сметная прибыль				43%	0.11	34%	1		
		Всего с НР и СП					1.57		17		
	
68.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.0234	2 520.14	58.97	17 348.53	406	6.885	
		Объем: 39*0.3*0.2									
68. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	0.367848	8.510	3.13	144.650	53	16.998	
68. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.324792	14.301	4.64	243.333	79	17.015	
68. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.100386	102.57	10.30	835.60	84	8.147	
			(1)			11.23	1.13	191.22	19	17.028	
68. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.041418	139.36	5.77	1 430.52	59	10.265	
			(1)			15.08	0.62	256.87	11	17.034	
68. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.165672	223.58	37.04	1 170.91	194	5.237	
			(1)			16.11	2.67	273.99	45	17.007	
68. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.017316	133.41	2.31	763.85	13	5.726	
			(1)			12.94	0.22	219.76	4	16.983	
68. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.117	3.60	0.42	20.52	2	5.7	
		Накладные расходы				142%	11.03	121%	160		
		Сметная прибыль				81%	6.29	65%	86		
		Всего с НР и СП					76.30		652		
	
69.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		2.57	104.66	268.98	516.66	1 328	4.937	
		Объем: 2.34*1.1									
	
70.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		0.39	5 013.40	1 955.23	32 447.66	12 655	6.472	
70. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	29.6712	8.970	266.15	152.560	4 527	17.008	
70. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.2652	15.080	4.00	256.870	68	17.034	
70. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.2652	113.70	30.15	810.77	215	7.131	
			(1)			15.08	4.00	256.87	68	17.034	
70. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0156	101.31	1.58	999.00	16	9.861	
			(1)			12.94	0.20	219.76	3	16.983	
70. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00039	10 705.00	4.17	54 434.60	21	5.085	
70. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0663	960.26	63.67	3 126.47	207	3.256	
70. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	2.301	685.00	1 576.19	3 302.36	7 599	4.821	
70. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.0234	569.06	13.32	2 995.86	70	5.265	
		Накладные расходы				142%	383.61	121%	5 560		
		Сметная прибыль				81%	218.82	65%	2 987		
		Всего с НР и СП					2 557.66		21 202		
	
71.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		39	76.13	2 969.07	342.67	13 364	4.501	
	
72.	Е47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		1.5	2 168.55	3 252.83	14 380.30	21 570	6.631	
72. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	40	60	8.430	505.80	143.350	8 601	17.005	
72. 2.	С407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	22.5	122.09	2 747.03	576.42	12 969	4.721	
		Накладные расходы				115%	581.67	98%	8 429		
		Сметная прибыль				77%	389.47	61%	5 247		
		Всего с НР и СП					4 223.97		35 246		
	
	Устройство дождеприемных колодцев	
	Земляные работы	
73.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.00571	4 846.79	27.68	49 459.80	282	10.188	
		Объем: 2.59+(8*0.5*0.78)									
73. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.0861068	8.280	0.71	140.760	12	17	
73. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.2490702	15.080	3.76	256.870	64	17.034	
73. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.1900288	112.40	21.36	1 144.08	217	10.179	
			(1)			15.08	2.87	256.87	49	17.034	
73. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0590414	93.88	5.54	890.86	53	9.489	
			(1)			15.08	0.89	256.87	15	17.034	
73. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0002284	263.51	0.06	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	4.25	81%	62		
		Сметная прибыль				43%	1.92	34%	26		
		Всего с НР и СП					33.85		369		
	
74.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		9.136	16.40	149.83	145.95	1 333	8.897	
		Объем: 5.71*1.6									
	
75.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.00571	344.93	1.97	3 421.73	20	10.152	
75. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.0170729	8.280	0.14	140.760	2	17	
75. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.0186146	15.080	0.28	256.870	5	17.034	
75. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.0186146	93.88	1.75	890.86	17	9.489	
			(1)			15.08	0.28	256.87	5	17.034	
75. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0003997	126.43	0.05	1 018.85		8.059	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
75. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0001142	263.51	0.03	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.40	81%	6		
		Сметная прибыль				43%	0.18	34%	2		
		Всего с НР и СП					2.55		28		
	
	Монтаж трубопроводов	
76.	Е23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство основания под трубопроводы песчаного и засыпка труб песком	10 м3 основания		0.04	1 275.59	51.02	7 478.89	299	5.86	
		Объем: 8*0.1*0.5									
76. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	10.2	0.408	8.670	3.54	147.370	60	16.998	
76. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.014	11.230	0.16	191.220	3	17.028	
76. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.35	0.014	102.57	1.44	835.60	12	8.147	
			(1)			11.23	0.16	191.22	3	17.028	
76. 4.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	11	0.44	104.66	46.05	516.66	227	4.937	
		Накладные расходы				130%	4.81	111%	70		
		Сметная прибыль				76%	2.81	61%	38		
		Всего с НР и СП					58.64		407		
	
77.	Е23-01-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 200 мм	100 м трубопроводов		0.08	699.80	55.98	7 346.76	588	10.504	
77. 1.	З1-100-36	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	27.12	2.1696	9.740	21.13	165.790	360	17.022	
77. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.05	0.324	12.940	4.19	219.760	71	16.983	
77. 3.	Х02-1140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т	маш.-ч	4.05	0.324	99.46	32.23	642.01	208	6.455	
			(1)			12.94	4.19	219.76	71	16.983	
77. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.012	101.31	1.22	999.00	12	9.861	
			(1)			12.94	0.16	219.76	3	16.983	
77. 5.	С411-0001	Вода	м3	4.9	0.392	3.60	1.41	20.52	8	5.7	
		Накладные расходы				130%	32.92	111%	478		
		Сметная прибыль				76%	19.24	61%	263		
		Всего с НР и СП					108.14		1 329		
	
78.	С103-1331 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м		8	99.74	797.92	632.54	5 060	6.341	
	
79.	Е23-04-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	1 врезка		1	272.74	272.74	3 241.81	3 242	11.887	
79. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	17.01	17.01	9.630	163.81	163.850	2 787	17.015	
79. 2.	С101-0311	Каболка	т	0.001	0.001	43 816.00	43.82	137 492.94	137	3.138	
79. 3.	С101-1315	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300	т	0.001	0.001	658.11	0.66	6 047.99	6	9.19	
79. 4.	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	0.065	0.065	660.97	42.96	3 151.63	205	4.768	
79. 5.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.001	0.001	569.06	0.57	2 995.86	3	5.265	
79. 6.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.2	0.2	104.66	20.93	516.66	103	4.937	
		Накладные расходы				130%	212.95	111%	3 094		
		Сметная прибыль				76%	124.50	61%	1 700		
		Всего с НР и СП					610.19		8 036		
	
80.	Е01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта		0.014	704.46	9.86	11 963.43	167	16.937	
		Объем: 8*0.5*0.5-0.6									
80. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	88.5	1.239	7.960	9.86	135.180	167	16.982	
		Накладные расходы				80%	7.89	68%	114		
		Сметная прибыль				38%	3.75	31%	52		
		Всего с НР и СП					21.49		332		
	
81.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		1.54	104.66	161.18	516.66	796	4.939	
		Объем: 1.4*1.1									
	
	МОНТАЖ КОЛОДЦЕВ	
	Дождеприемные колодцы	
82.	Е23-03-007-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций		0.128	25 012.57	3 201.61	175 879.77	22 513	7.032	
		Объем: 0.1+0.2+0.21+0.27+0.5									
82. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	171.13	21.90464	9.160	200.65	155.940	3 416	17.024	
82. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26.6	3.4048	15.080	51.34	256.870	875	17.034	
82. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	26.6	3.4048	113.70	387.13	810.77	2 761	7.131	
			(1)			15.08	51.34	256.87	875	17.034	
82. 4.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.04864	35.39	1.72	101.14	5	2.858	
82. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.10496	101.31	10.63	999.00	105	9.861	
			(1)			12.94	1.36	219.76	23	16.983	
82. 6.	С101-0079	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.0064	2 391.70	15.31	17 963.39	115	7.511	
82. 7.	С101-0311	Каболка	т	0.02	0.00256	43 816.00	112.17	137 492.94	352	3.138	
82. 8.	С101-1300	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.001152	4 680.00	5.39	33 391.91	38	7.135	
82. 9.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.0009088	987.52	0.90	6 638.00	6	6.722	
82. 10.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0002	0.0000256	10 705.00	0.27	54 434.60	1	5.085	
82. 11.	С102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.002048	1 507.80	3.09	5 982.82	12	3.968	
82. 12.	С401-0001	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)	м3	1.41	0.18048	592.90	107.01	2 889.07	521	4.873	
82. 13.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.9	0.1152	685.00	78.91	3 302.36	380	4.821	
82. 14.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.4	0.0512	569.06	29.14	2 995.86	153	5.265	
82. 15.	С402-0064	Раствор асбоцементный	м3	0.045	0.00576	4 284.77	24.68	17 505.91	101	4.086	
82. 16.	С403-0119	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм	м	19.4	2.4832	547.15	1 358.68	3 003.58	7 458	5.49	
82. 17.	С403-3120	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	2.76	0.35328	1 876.90	663.07	17 020.17	6 013	9.068	
82. 18.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.000032	1 208.60	0.04	11 305.46		9.354	
82. 19.	С410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I	т	0.24	0.03072	609.46	18.72	4 883.09	150	8.012	
82. 20.	С411-0001	Вода	м3	0.0007	0.0000896	3.60		20.52		5.7	
82. 21.	С509-3906	Скобы: ходовые	шт.	38.8	4.9664	37.07	184.10	185.97	924	5.017	
		Накладные расходы				130%	327.59	111%	4 763		
		Сметная прибыль				76%	191.51	61%	2 618		
		Всего с НР и СП					3 720.71		29 894		
	
83.	С101-2537 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Люки чугунные: с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.		1	841.48	841.48	4 947.22	4 947	5.879	
	
84.	Е01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Засыпка песком вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта		0.0109	704.46	7.68	11 963.43	130	16.927	
		Объем: (2.59)-1.5									
84. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	88.5	0.96465	7.960	7.68	135.180	130	16.982	
		Накладные расходы				80%	6.14	68%	88		
		Сметная прибыль				38%	2.92	31%	40		
		Всего с НР и СП					16.74		259		
	
85.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		1.2	104.66	125.59	516.66	620	4.937	
		Объем: 1.09*1.1									
	
	Смотровой колодец	
	Земляные работы	
86.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.00571	4 846.79	27.68	49 459.80	282	10.188	
		Объем: 2.59+(8*0.5*0.78)									
86. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.0861068	8.280	0.71	140.760	12	17	
86. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.2490702	15.080	3.76	256.870	64	17.034	
86. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.1900288	112.40	21.36	1 144.08	217	10.179	
			(1)			15.08	2.87	256.87	49	17.034	
86. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0590414	93.88	5.54	890.86	53	9.489	
			(1)			15.08	0.89	256.87	15	17.034	
86. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0002284	263.51	0.06	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	4.25	81%	62		
		Сметная прибыль				43%	1.92	34%	26		
		Всего с НР и СП					33.85		369		
	
87.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		9.136	16.40	149.83	145.95	1 333	8.897	
		Объем: 5.71*1.6									
	
88.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.00571	344.93	1.97	3 421.73	20	10.152	
88. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.0170729	8.280	0.14	140.760	2	17	
88. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.0186146	15.080	0.28	256.870	5	17.034	
88. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.0186146	93.88	1.75	890.86	17	9.489	
			(1)			15.08	0.28	256.87	5	17.034	
88. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0003997	126.43	0.05	1 018.85		8.059	
			(1)			12.94	0.01	219.76		16.983	
88. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0001142	263.51	0.03	1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	0.40	81%	6		
		Сметная прибыль				43%	0.18	34%	2		
		Всего с НР и СП					2.55		28		
	
	Монтаж трубопроводов	
89.	Е23-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство основания под трубопроводы песчаного и засыпка труб песком	10 м3 основания		0.015	1 275.59	19.13	7 478.89	112	5.855	
		Объем: 3*0.1*0.5									
89. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	10.2	0.153	8.670	1.33	147.370	23	16.998	
89. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.00525	11.230	0.06	191.220	1	17.028	
89. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.35	0.00525	102.57	0.54	835.60	4	8.147	
			(1)			11.23	0.06	191.22	1	17.028	
89. 4.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	11	0.165	104.66	17.27	516.66	85	4.937	
		Накладные расходы				130%	1.81	111%	27		
		Сметная прибыль				76%	1.06	61%	15		
		Всего с НР и СП					21.99		153		
	
90.	Е23-01-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 200 мм	100 м трубопроводов		0.03	699.80	20.99	7 346.76	220	10.481	
90. 1.	З1-100-36	Рабочий среднего разряда 3,6	чел.-ч	27.12	0.8136	9.740	7.92	165.790	135	17.022	
90. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.05	0.1215	12.940	1.57	219.760	27	16.983	
90. 3.	Х02-1140	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 6,3 т	маш.-ч	4.05	0.1215	99.46	12.08	642.01	78	6.455	
			(1)			12.94	1.57	219.76	27	16.983	
90. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.0045	101.31	0.46	999.00	4	9.861	
			(1)			12.94	0.06	219.76	1	16.983	
90. 5.	С411-0001	Вода	м3	4.9	0.147	3.60	0.53	20.52	3	5.7	
		Накладные расходы				130%	12.34	111%	180		
		Сметная прибыль				76%	7.21	61%	99		
		Всего с НР и СП					40.54		499		
	
91.	С103-1331 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м		3	99.74	299.22	632.54	1 898	6.343	
	
92.	Е23-04-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	1 врезка		1	272.74	272.74	3 241.81	3 242	11.887	
92. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	17.01	17.01	9.630	163.81	163.850	2 787	17.015	
92. 2.	С101-0311	Каболка	т	0.001	0.001	43 816.00	43.82	137 492.94	137	3.138	
92. 3.	С101-1315	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки: 300	т	0.001	0.001	658.11	0.66	6 047.99	6	9.19	
92. 4.	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	0.065	0.065	660.97	42.96	3 151.63	205	4.768	
92. 5.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.001	0.001	569.06	0.57	2 995.86	3	5.265	
92. 6.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.2	0.2	104.66	20.93	516.66	103	4.937	
		Накладные расходы				130%	212.95	111%	3 094		
		Сметная прибыль				76%	124.50	61%	1 700		
		Всего с НР и СП					610.19		8 036		
	
93.	Е01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта		0.014	704.46	9.86	11 963.43	167	16.937	
		Объем: 8*0.5*0.5-0.6									
93. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	88.5	1.239	7.960	9.86	135.180	167	16.982	
		Накладные расходы				80%	7.89	68%	114		
		Сметная прибыль				38%	3.75	31%	52		
		Всего с НР и СП					21.49		332		
	
94.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных: работ средний	м3		1.54	104.66	161.18	516.66	796	4.939	
		Объем: 1.4*1.1									
	
95.	Е23-03-001-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		0.139	24 124.43	3 353.30	160 213.48	22 270	6.641	
		Объем: 0.1+0.2+0.06+0.1+0.27+0.21+0.1+0.35									
95. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	158.68	22.05652	9.630	212.40	163.850	3 614	17.015	
95. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.61	2.72579	15.080	41.10	256.870	700	17.034	
95. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	19.61	2.72579	113.70	309.92	810.77	2 210	7.131	
			(1)			15.08	41.10	256.87	700	17.034	
95. 4.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.76	0.10564	35.39	3.74	101.14	11	2.858	
95. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.8	0.6672	101.31	67.59	999.00	667	9.861	
			(1)			12.94	8.63	219.76	147	16.983	
95. 6.	С101-0073	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.1	0.0139	2 447.30	34.02	24 380.60	339	9.962	
95. 7.	С101-0311	Каболка	т	0.072	0.010008	43 816.00	438.51	137 492.94	1 376	3.138	
95. 8.	С101-1300	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.018	0.002502	4 680.00	11.71	33 391.91	84	7.135	
95. 9.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.008	0.001112	987.52	1.10	6 638.00	7	6.722	
95. 10.	С101-2611	Опалубка металлическая	т	0.017	0.002363	14 000.00	33.08	76 014.03	180	5.43	
95. 11.	С401-0001	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)	м3	1.25	0.17375	592.90	103.02	2 889.07	502	4.873	
95. 12.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	4.1	0.5699	685.00	390.38	3 302.36	1 882	4.821	
95. 13.	С402-0002	Раствор готовый кладочный цементный марки 50	м3	0.72	0.10008	512.30	51.27	2 666.65	267	5.205	
95. 14.	С402-0064	Раствор асбоцементный	м3	0.0445	0.0061855	4 284.77	26.50	17 505.91	108	4.086	
95. 15.	С403-0119	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм	м	15.07	2.09473	547.15	1 146.13	3 003.58	6 292	5.49	
95. 16.	С403-3120	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	1.94	0.26966	1 876.90	506.12	17 020.17	4 590	9.068	
95. 17.	С410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: I	т	0.21	0.02919	609.46	17.79	4 883.09	143	8.012	
		Накладные расходы				130%	329.55	111%	4 789		
		Сметная прибыль				76%	192.66	61%	2 632		
		Всего с НР и СП					3 875.51		29 690		
	
96.	С101-2536 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Люки чугунные тяжелые	шт.		1	669.54	669.54	5 249.16	5 249	7.84	
	
97.	С201-0650 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		0.027	14 187.00	383.05	93 924.27	2 536	6.621	
	
	ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА	
98.	Е01-02-058-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта		0.0225	2 318.40	52.16	39 412.80	887	17.005	
		Объем: (0.5*0.5*0.5)*3*6									
98. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	280	6.3	8.280	52.16	140.760	887	17	
		Накладные расходы				80%	41.73	68%	603		
		Сметная прибыль				38%	19.82	31%	275		
		Всего с НР и СП					113.71		1 765		
	
99.	Е01-02-060-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.0225	426.34	9.59	7 240.24	163	16.997	
99. 1.	З1-100-15	Рабочий среднего разряда 1,5	чел.-ч	53.56	1.2051	7.960	9.59	135.180	163	16.982	
		Накладные расходы				80%	7.67	68%	111		
		Сметная прибыль				38%	3.64	31%	51		
		Всего с НР и СП					20.91		324		
	
100.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		3.6	16.40	59.04	145.95	525	8.892	
		Объем: 2.25*1.6									
	
101.	Е06-01-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство бетонного фундамента под скамейку	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.0225	75 738.95	1 704.13	395 878.41	8 907	5.227	
		Объем: (0.5*0.5*0.5)*3*6									
101. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	180	4.05	8.280	33.53	140.760	570	17	
101. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18	0.405	15.080	6.11	256.870	104	17.034	
101. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	18	0.405	97.19	39.36	1 104.78	447	11.367	
			(1)			15.08	6.11	256.87	104	17.034	
101. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	1.08	0.62	0.67	2.92	3	4.71	
101. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.002925	101.31	0.30	999.00	3	9.861	
			(1)			12.94	0.04	219.76	1	16.983	
101. 6.	С101-1668	Рогожа	м2	250	5.625	34.52	194.18	146.02	821	4.23	
101. 7.	С401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	102	2.295	625.74	1 436.07	3 077.22	7 062	4.918	
101. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	0.0045	3.60	0.02	20.52		5.7	
		Накладные расходы				105%	41.62	89%	600		
		Сметная прибыль				55%	21.80	44%	297		
		Всего с НР и СП					1 767.55		9 803		
	
102.	Е09-03-029-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Монтаж скамейки	1 т конструкций		0.153	1 237.01	189.26	11 645.94	1 782	9.416	
		Объем: 3*51/1000									
102. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	32.37	4.95261	9.980	49.43	169.690	840	17.003	
102. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.64	0.86292	15.106	13.04	257.313	222	17.033	
102. 3.	Х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т	маш.-ч	0.07	0.01071	134.97	1.45	2 085.69	22	15.453	
			(1)			17.21	0.18	292.54	3	16.998	
102. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.12	0.01836	113.70	2.09	810.77	15	7.131	
			(1)			15.08	0.28	256.87	5	17.034	
102. 5.	Х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: до 16 т	маш.-ч	5.45	0.83385	109.83	91.58	770.83	643	7.018	
			(1)			15.08	12.57	256.87	214	17.034	
102. 6.	Х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.14688	1.86	0.27	6.99	1	3.758	
102. 7.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.25704	1.52	0.39	3.21	1	2.112	
102. 8.	Х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	1.47186	14.19	20.89	96.41	142	6.794	
102. 9.	Х04-1400	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах: от 80 °С до 500 °С	маш.-ч	0.39	0.05967	7.34	0.44	42.71	3	5.819	
102. 10.	Х33-0301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	0.29	0.04437	5.85	0.26	8.46		1.446	
102. 11.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.02907	101.31	2.95	999.00	29	9.861	
			(1)			12.94	0.38	219.76	6	16.983	
102. 12.	С101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000153	42 199.00	0.65	204 231.36	3	4.84	
102. 13.	С101-0324	Кислород технический: газообразный	м3	1.37	0.20961	13.15	2.76	51.59	11	3.923	
102. 14.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.00003	0.00000459	5 233.80	0.02	51 322.60		9.806	
102. 15.	С101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	0.00194	0.00029682	5 919.30	1.76	38 886.83	12	6.569	
102. 16.	С101-1515	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.004	0.000612	13 134.00	8.04	48 876.68	30	3.721	
102. 17.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.00000153	10 705.00	0.02	54 434.60		5.085	
102. 18.	С101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.06273	8.54	0.54	47.09	3	5.514	
102. 19.	С101-2467	Растворитель марки: Р-4	т	0.0006	0.0000918	14 737.00	1.35	79 545.15	7	5.398	
102. 20.	С102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	0.00103	0.00015759	2 214.00	0.35	9 095.06	1	4.108	
102. 21.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.00004743	20 496.00	0.97	72 156.04	3	3.52	
102. 22.	С201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.000153	18 473.00	2.83	92 065.62	14	4.984	
102. 23.	С508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	0.0187	0.0028611	89.00	0.25	283.65	1	3.187	
		Накладные расходы				90%	56.22	77%	818		
		Сметная прибыль				72%	44.98	58%	616		
		Всего с НР и СП					290.46		3 216		
	
103.	С101-1019 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т		-0.0003	5 919.30	-1.78	38 886.83	-12	6.742	
		Объем: (0.153)*(-0.00194)									
	
104.	С5 Цена поставщ.	Скамейка  со спинкой 1950х675мм, h=820мм	шт		3	1 900.17	5 700.51	11 039.99	33 120	5.81	
	
105.	С6 Цена поставщ.	Урна ж/б 440х440мм, h=580мм	шт		2	619.62	1 239.24	3 599.99	7 200	5.81	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					60 390.01		410 130	6.791	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					57 950.22		392 097	6.766	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					36 192.47		210 702	5.822	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 43, 45, 54, 56, 65, 67, 73, 75, 86, 88; %=121 - по стр. 46, 48, 49, 52, 57, 59, 61, 63, 68, 70; %=98 - по стр. 72; %=111 - по стр. 76, 77, 79, 82, 89, 90, 92, 95; %=68 - по стр. 80, 84, 93, 98, 99; %=89 - по стр. 101; %=77 - по стр. 102)					6 480.91		93 995	14.503	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 43, 45, 54, 56, 65, 67, 73, 75, 86, 88; %=65 - по стр. 46, 48, 49, 52, 57, 59, 61, 63, 68, 70; %=61 - по стр. 72, 76, 77, 79, 82, 89, 90, 92, 95; %=31 - по стр. 80, 84, 93, 98, 99; %=44 - по стр. 101; %=58 - по стр. 102)					3 771.51		51 436	13.638	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					68 202.64		537 528	7.881	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					383.05		2 536	6.621	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					383.05		2 536	6.621	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 097.14		6 958	6.342	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 097.14		6 958	6.342	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					959.60		8 539	8.898	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					959.60		8 539	8.898	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					70 642.43		555 561	7.864	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	1 511.75	2.14	11 889	7.864	
	ИТОГО					72 154.18		567 450	7.864	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	1 443.08	2	11 349	7.864	
	ИТОГО					73 597.26		578 799	7.864	
	НДС 18%				18	13 247.51	18	104 184	7.864	
	ВСЕГО С НДС					86 844.77		682 983	7.864	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					6 480.91		93 995	14.503	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					3 771.51		51 436	13.638	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					89 465.91		620 986	6.941	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					85 702.97		591 157	6.898	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					53 903.82		311 092	5.771	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 1; %=88 - по стр. 2, 3, 38; %=81 - по стр. 6, 8, 17, 19, 27, 29, 43, 45, 54, 56, 65, 67, 73, 75, 86, 88; %=121 - по стр. 9, 11, 12, 15, 20, 22, 25, 30, 32, 34, 39, 46, 48, 49, 52, 57, 59, 61, 63, 68, 70; %=98 - по стр. 72; %=111 - по стр. 76, 77, 79, 82, 89, 90, 92, 95; %=68 - по стр. 80, 84, 93, 98, 99; %=89 - по стр. 101; %=77 - по стр. 102)					9 734.29		141 137	14.499	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1; %=48 - по стр. 2, 3, 38; %=34 - по стр. 6, 8, 17, 19, 27, 29, 43, 45, 54, 56, 65, 67, 73, 75, 86, 88; %=65 - по стр. 9, 11, 12, 15, 20, 22, 25, 30, 32, 34, 39, 46, 48, 49, 52, 57, 59, 61, 63, 68, 70; %=61 - по стр. 72, 76, 77, 79, 82, 89, 90, 92, 95; %=31 - по стр. 80, 84, 93, 98, 99; %=44 - по стр. 101; %=58 - по стр. 102)					5 634.52		76 865	13.642	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					101 071.78		809 159	8.006	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					383.05		2 536	6.621	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					383.05		2 536	6.621	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 097.14		6 958	6.342	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					1 097.14		6 958	6.342	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					2 282.75		20 335	8.908	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					2 282.75		20 335	8.908	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					104 834.72		838 988	8.003	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	2 243.46	2.14	17 954	8.003	
	ИТОГО					107 078.18		856 942	8.003	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	2 141.56	2	17 139	8.003	
	ИТОГО					109 219.74		874 081	8.003	
	НДС 18%				18	19 659.55	18	157 335	8.003	
	ВСЕГО С НДС					128 879.29		1 031 416	8.003	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					9 734.29		141 137	14.499	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					5 634.52		76 865	13.642	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)