«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 684 845.00	руб.	Смета на сумму:	1 684 845.00	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «ЖЭК № 17»	
		
________________ /С.Б.Русович /	_____________________ /И.А.Макарова /	
		
«______»______________ 2018г.	«______»____________________ 2018г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 179 по проспекту Мира, г.Калининград	
Сметная стоимость:	1 684.845	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.864	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	313.815	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4кв.2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	ГЭСН 46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2		3.7	2 458.66	9 097	
1. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.9	58.83	147.310	8 666	
1. 2.	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	4.6	17.02	25.31	431	
		Накладные расходы				84%	7 279	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	4 160	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					20 536	
	
2.	ГЭСНр 58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2		3.7	2 792.42	10 332	
2. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.46	1.702	268.820	458	
2. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	15.16	56.092	150.030	8 415	
2. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.46	1.702	1 126.02	1 916	
			(1)			268.82	458	
		Накладные расходы				71%	6 300	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	4 614	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					21 246	
	
3.	ГЭСНр 58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью (из бруса 150*150,прим.)	100 м		0.466	55 219.08	25 732	
3. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.63	0.29358	229.990	68	
3. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	160.21	74.65786	161.570	12 062	
3. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.81	0.84346	10.80	9	
3. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.63	0.29358	1 037.49	305	
			(1)			229.99	68	
3. 5.	11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	4.72	2.19952	5 804.89	12 768	
3. 6.	12.1.02.14-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	37	17.242	34.10	588	
		Накладные расходы				71%	8 612	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	6 308	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					40 652	
	
4.	01.2.03.03-0062	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т		0.037	64 522.98	2 387	
		Объем: (0.466)*0.08						
	
5.	01.7.15.12-0041	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм	т		0.027	96 058.76	2 594	
		Объем: 0.00029086*94						
	
6.	01.7.15.05-0014	Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм	т		0.002	98 286.21	197	
		Объем: 0.000025*94						
	
7.	01.7.15.11-0046	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм	кг		2	117.69	235	
		Объем: 0.021276596*94						
	
8.	ГЭСНр 58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (кобылки)	100 м		0.87	29 485.89	25 653	
8. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.19	0.1653	229.990	38	
8. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	133.25	115.9275	161.570	18 730	
8. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.52	0.4524	10.80	5	
8. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.1653	1 037.49	171	
			(1)			229.99	38	
8. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.013	0.01131	57 689.15	652	
8. 6.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.95	0.8265	7 372.62	6 093	
		Накладные расходы				71%	13 325	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	9 759	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					48 738	
	
9.	ГЭСНр 58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м		1.235	45 697.79	56 437	
		Объем: 167.2-2.3*19						
9. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.3952	229.990	91	
9. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	150.09	185.36115	161.570	29 949	
9. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.18	1.4573	10.80	16	
9. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.32	0.3952	1 037.49	410	
			(1)			229.99	91	
9. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.005	0.006175	57 689.15	356	
9. 6.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.025	0.030875	50 201.92	1 550	
9. 7.	11.1.03.01-0086	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	2.66	3.2851	7 353.20	24 156	
		Накладные расходы				71%	21 328	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	15 621	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					93 386	
	
10.	11.1.03.01-0070	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3		0.656	7 357.76	4 827	
		Объем: 2.3*0.1*0.15*19						
	
11.	ГЭСНр 54-4-3 
(прим)	Нашивка досок для сращивания стропильных ног (до длины 8,8м)	100 м		0.304	18 416.81	5 599	
		Объем: 0.8*2*19						
11. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.51	0.45904	229.990	106	
11. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	68.47	20.81488	161.570	3 363	
11. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.51	0.45904	1 037.49	476	
			(1)			229.99	106	
11. 4.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.785	0.23864	7 372.62	1 759	
11. 5.	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0.31	0.09424			
		Накладные расходы				72%	2 498	
						=(85.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				64%	2 220	
						=(80.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					10 317	
	
12.	01.7.15.12-0041	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм	т		0.044	96 058.76	4 227	
		Объем: 0.00029086*152						
	
13.	01.7.15.05-0014	Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм	т		0.008	98 286.21	786	
		Объем: 0.000025*152*2						
	
14.	01.7.15.11-0046	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм	кг		6.468	117.69	761	
		Объем: 0.021276596*152*2						
	
15.	ГЭСНр 60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м		0.16	113 631.77	18 181	
15. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.43	0.7088	268.820	191	
15. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	609.21	97.4736	161.570	15 749	
15. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.33	0.2128	874.68	186	
			(1)			268.82	57	
15. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	3.1	0.496	308.04	153	
			(1)			268.82	133	
15. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.4	0.064	20.52	1	
15. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	5	0.8	2 615.05	2 092	
		Накладные расходы				66%	10 520	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				50%	7 970	
						=(63.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					36 671	
	
16.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.672	13 896.92	9 339	
		Объем: (0.16)*4.2						
	
17.	ГЭСНр 60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (2 канала)	100 м		0.07	62 156.46	4 351	
17. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.66	0.1162	268.820	31	
17. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	336.37	23.5459	161.570	3 804	
17. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.5	0.035	874.68	31	
			(1)			268.82	9	
17. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.16	0.0812	308.04	25	
			(1)			268.82	22	
17. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.3	0.021	20.52		
17. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	2.68	0.1876	2 615.05	491	
		Накладные расходы				66%	2 531	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				50%	1 918	
						=(63.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					8 800	
	
18.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.154	13 896.92	2 140	
		Объем: 0.07*2200*1						
	
19.	ГЭСНр 60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 8 каналов)	100 м		0.09	435 095.20	39 159	
		Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7	
19. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11.62	1.0458	268.820	281	
19. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	2354.59	211.9131	161.570	34 239	
19. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	3.5	0.315	874.68	276	
			(1)			268.82	85	
19. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	8.12	0.7308	308.04	225	
			(1)			268.82	196	
19. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	2.1	0.189	20.52	4	
19. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	18.76	1.6884	2 615.05	4 415	
		Накладные расходы				66%	22 783	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				50%	17 260	
						=(63.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					79 202	
	
20.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		1.386	13 896.92	19 261	
		Объем: 0.09*2200*7						
	
21.	ГЭСНр 61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2		0.475	26 799.91	12 730	
21. 1.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	131.4	62.415	175.550	10 957	
21. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.1	0.5225	10.80	6	
21. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.16625	20.52	3	
21. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.82	0.8645	2 040.43	1 764	
		Накладные расходы				67%	7 341	
						=(79.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	4 383	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					24 454	
	
22.	ГЭСН 15-04-019-07	Окраска дымовых труб акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (прим)	100 м2		0.475	2 335.01	1 109	
22. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0285	229.990	7	
22. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	6.1465	175.550	1 079	
22. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.03325	10.80		
22. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0285	1 037.49	30	
			(1)			229.99	7	
22. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.00475	38.33		
		Накладные расходы				80%	869	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	402	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 380	
	
23.	14.3.02.01-0004	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг		18.05	170.42	3 076	
		Объем: (0.475)*0.038*1000						
	
24.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		6.175	104.81	647	
		Объем: (0.475)*0.013*1000						
	
25.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей дымовых труб кирпичных  под кровлей (прим).	100 м2		0.95	3 361.61	3 194	
25. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	21.679	147.310	3 194	
		Накладные расходы				84%	2 683	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	1 533	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					7 410	
	
26.	ГЭСНр 61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб, под кровлей	100 м2		0.95	26 799.91	25 460	
26. 1.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	131.4	124.83	175.550	21 914	
26. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.1	1.045	10.80	11	
26. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.3325	20.52	7	
26. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.82	1.729	2 040.43	3 528	
		Накладные расходы				67%	14 682	
						=(79.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	8 766	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					48 908	
	
27.	ГЭСН 15-04-002-01 
(прим)	Известковая окраска водными составами дымовых труб	100 м2		0.95	1 992.66	1 893	
27. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.0285	242.933	7	
27. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.21	9.6995	154.230	1 496	
27. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0095	308.04	3	
			(1)			268.82	3	
27. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.019	1 037.49	20	
			(1)			229.99	4	
27. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.76	162.00	123	
27. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.0095	38.33		
27. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.00038	3 474.67	1	
27. 8.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.01615	11 636.25	188	
27. 9.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.000475	46 966.96	22	
27. 10.	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.00152	25 917.44	39	
		Накладные расходы				80%	1 202	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	556	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 652	
	
28.	ГЭСН 12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2		3.7	77 259.11	285 859	
28. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.21	11.877	250.312	2 973	
28. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	173.87	643.319	177.590	114 247	
28. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.68	6.216	874.68	5 437	
			(1)			268.82	1 671	
28. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.53	5.661	1 037.49	5 873	
			(1)			229.99	1 302	
28. 5.	91.21.12-004	Ножницы: электрические	маш.-ч	9.26	34.262	14.99	514	
28. 6.	01.7.15.04-0041	Винты самонарезающие: 4,5х19 мм	т	0.0014	0.00518	127 819.59	662	
28. 7.	01.7.15.06-0092	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,0х100 мм	т	0.0112	0.04144	120 606.78	4 998	
28. 8.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.00045	0.001665	60 190.64	100	
28. 9.	01.7.15.14-0063	Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8х80 мм	100 шт.	0.667	2.4679	189.88	469	
28. 10.	01.7.15.14-0101	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	100.8	372.96	10.49	3 912	
28. 11.	11.1.03.01-0011	Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта	м3	0.46	1.702	15 715.36	26 748	
28. 12.	11.1.03.06-0001	Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75- 150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	1.47	5.439	17 839.83	97 031	
28. 13.	12.1.01.03-0039	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	116	429.2	46.96	20 155	
28. 14.	12.1.02.14-0002	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м2	3.62	13.394	26.91	360	
28. 15.	12.2.03.02-0002	Вата минеральная	м3	0.31	1.147	2 791.89	3 202	
28. 16.	14.4.02.04-0004	Краска для наружных работ: защитная, марки МА-015	т	0.0027	0.00999	84 734.93	847	
28. 17.	14.5.01.07-0134	Герметик силиконовый: для наружных швов	л	0.75	2.775	469.84	1 304	
		Накладные расходы				92%	107 842	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	51 577	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					445 278	
	
29.	12.1.03.02-0001	Металлочерепица <Монтеррей>	м2		466.2	262.08	122 182	
		Объем: (3.7)*126.0						
	
30.	08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2		90.47	753.58	68 176	
		Объем: 63.67+26.8						
	
31.	ГЭСН 12-01-010-01 
(прим)	Устройство мелких покрытий (карнизный свес.) из листовой оцинкованной стали	100 м2		0.272	64 313.56	17 493	
		Объем: 68*0.4						
31. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.27	0.07344	258.753	19	
31. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	112.75	30.668	161.570	4 955	
31. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.2	0.0544	1 126.02	61	
			(1)			268.82	15	
31. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.01904	1 037.49	20	
			(1)			229.99	4	
31. 5.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.004	0.001088	60 190.64	65	
31. 6.	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм	т	0.012	0.003264	107 511.00	351	
31. 7.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.782	0.212704	56 608.46	12 041	
		Накладные расходы				92%	4 576	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	2 189	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					24 258	
	
32.	ГЭСН 26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		2.55	303.66	774	
32. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0003	0.000765	200.120		
32. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.78	4.539	161.570	733	
32. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.0001	0.000255	534.12		
			(1)			200.12		
32. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.0002	0.00051	232.29		
			(1)			200.12		
32. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	2.193	18.56	41	
		Накладные расходы				77%	564	
						=(100*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	352	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 690	
	
33.	14.2.06.01-0003	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		47.175	227.97	10 754	
		Объем: 2.55*18.5						
	
34.	ГЭСН 26-02-019-02	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		3.7	306.17	1 133	
34. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.003	0.0111	200.120	2	
34. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.79	6.623	161.570	1 070	
34. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.001	0.0037	534.12	2	
			(1)			200.12	1	
34. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.002	0.0074	232.29	2	
			(1)			200.12	1	
34. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	3.182	18.56	59	
		Накладные расходы				77%	825	
						=(100*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	515	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 473	
	
35.	14.2.06.01-0003	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		76.22	227.97	17 376	
		Объем: 3.7*20.6						
	
36.	ГЭСНр 53-7-1	Смена отдельных досок  наружной обшивки ветровая (прим)	100 м		0.067	8 208.98	550	
36. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.18	0.01206	229.990	3	
36. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	31.84	2.13328	165.230	352	
36. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.18	0.01206	1 037.49	13	
			(1)			229.99	3	
36. 4.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.002	0.000134	57 689.15	8	
36. 5.	11.1.03.06-0070	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0.363	0.024321	7 289.06	177	
		Накладные расходы				73%	259	
						=(86.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	199	
						=(70.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 008	
	
37.	ГЭСН 10-01-008-02 
(прим)	Острожка: (ветровой доски )	100 м2		0.0067	1 213.39	8	
37. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	7.51	0.050317	161.570	8	
		Накладные расходы				90%	7	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	3	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					19	
	
38.	ГЭСН 15-04-024-02	Простая окраска масляными составами ветровой  доски (прим)	100 м2		0.0067	6 386.97	43	
38. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.000402	236.462		
38. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	32.56	0.218152	165.230	36	
38. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.000067	308.04		
			(1)			268.82		
38. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.000335	1 037.49		
			(1)			229.99		
38. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.00536	162.00	1	
38. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.33	0.002211	38.33		
38. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.00000268	3 474.67		
38. 8.	14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная, марки: К-2	т	0.0093	0.00006231	68 710.90	4	
38. 9.	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.0055	0.00003685	30 814.73	1	
		Накладные расходы				80%	29	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	13	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					85	
	
39.	14.4.02.04-0186	Краски алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 коричневая	т		0.00021	59 986.66	13	
		Объем: 0.0307*0.0067						
	
40.	ГЭСНр 58-2-1 
(прим)	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных	100 шт		0.01	51 271.12	513	
40. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	341.3	3.413	150.030	512	
40. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	6.1	0.061	10.80	1	
		Накладные расходы				71%	364	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	266	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 143	
	
41.	ГЭСН 10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых(люк) прим.	100 м2		0.0048	87 252.09	419	
		Объем: 0.6*0.8						
41. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.33	0.025584	242.812	6	
41. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	216.08	1.037184	165.230	171	
41. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.76	0.008448	308.04	3	
			(1)			268.82	2	
41. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.57	0.017136	1 037.49	18	
			(1)			229.99	4	
41. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	2.0592	5.19	11	
41. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	0.3408	5.19	2	
41. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	0.13008	51.86	7	
41. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	0.34272	74.74	26	
41. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.0384	429.47	16	
41. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	0.5472	302.90	166	
		Накладные расходы				90%	159	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	76	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					654	
	
42.	С1 цена поставщ.	Окно-люк выхода на кровлю 0,6*0,8м	м2		0.48	13 271.60	6 370	
		Объем: 0.6*0.8						
	
43.	ГЭСН 10-01-008-08	Разборка обивки стен мансарды кровельной сталью (прим)	100 м2		0.046	4 331.66	199	
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
43. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.168	0.007728	229.990	2	
43. 2.	1-100-26	Средний разряд работы 2,6	чел.-ч	26.72	1.22912	155.590	191	
43. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.168	0.007728	1 037.49	8	
			(1)			229.99	2	
		Накладные расходы				90%	174	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	83	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					456	
	
44.	ГЭСН 10-01-008-09	Обивка боковин стен мансарды кровельной сталью оцинкованной. прим.	100 м2		0.046	4 169.99	192	
44. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.23	0.01058	229.990	2	
44. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	25.1	1.1546	154.230	178	
44. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.23	0.01058	1 037.49	11	
			(1)			229.99	2	
44. 4.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.001	0.000046	60 190.64	3	
		Накладные расходы				90%	162	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	77	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					431	
	
45.	08.3.05.05-0081	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т		0.02	62 748.13	1 255	
		Объем: 0.046*0.44						
	
	Выход фановых стояков на кровле	
46.	ГЭСНр 65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м		0.08	13 718.42	1 097	
46. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.0256	268.820	7	
46. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	85.3	6.824	159.670	1 090	
46. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.32	0.0256	308.04	8	
			(1)			268.82	7	
		Накладные расходы				63%	691	
						=(74.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	439	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 227	
	
47.	ГЭСН 16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (фановый стояк)	100 м		0.08	14 599.63	1 168	
47. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.0056	257.726	1	
47. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	61.6	4.928	187.360	923	
47. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.03	0.0024	1 126.02	3	
			(1)			268.82	1	
47. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.02	0.0016	874.68	1	
			(1)			268.82		
47. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0016	1 037.49	2	
			(1)			229.99		
47. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.57	0.1256	20.52	3	
47. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.00266	0.0002128	161 777.88	34	
47. 8.	01.7.19.02-0041	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	0.32	630.92	202	
		Накладные расходы				98%	906	
						=(128*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	517	
						=(83*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 591	
	
48.	24.3.03.02-0002	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм	м		7.98	226.22	1 805	
		Объем: (0.08)*99.8						
	
49.	24.1.02.01-0024	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 108-116 мм	10 шт.		0.4	1 790.01	716	
	
50.	ГЭСН 20-02-004-01	Установка вентиляционных выходов д.до 355мм (прим)	шт		4	229.63	919	
50. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.04	229.990	9	
50. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	1.03	4.12	167.270	689	
50. 3.	91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0.26	1.04	33.60	35	
50. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.04	1 037.49	41	
			(1)			229.99	9	
50. 5.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.0002	0.0008	89 253.46	71	
50. 6.	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.246	0.984	82.84	82	
		Накладные расходы				98%	684	
						=(128*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	391	
						=(83*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 994	
	
51.	С99.1-01.08-0012	Вентиляционный выход полипропиленовый утепленный, диаметр вентиляционного выхода 110 мм, для скатных кровель из покрытий профильных	шт.		4	5 457.98	21 832	
	
52.	ГЭСН 06-01-024-01	Устройство бетонных оголовников (прим)	100 м3		0.0092	106 487.48	980	
52. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.87	0.210404	264.155	56	
52. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	358.02	3.293784	165.230	544	
52. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18.8	0.17296	1 126.02	195	
			(1)			268.82	46	
52. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.53	0.014076	874.68	12	
			(1)			268.82	4	
52. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.002484	964.28	2	
			(1)			200.12		
52. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	18.21	0.167532	11.58	2	
52. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.27	0.020884	1 037.49	22	
			(1)			229.99	5	
52. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.077	0.0007084	20.52		
52. 9.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.05	0.00046	89 253.46	41	
52. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.043	0.0003956	57 689.15	23	
52. 11.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.026	0.0002392	11 636.25	3	
52. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.07	0.000644	5 768.85	4	
52. 13.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.86	0.007912	5 760.02	46	
52. 14.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	40	0.368	234.83	86	
		Накладные расходы				80%	480	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	264	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 724	
	
53.	04.1.02.05-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3		0.938	3 014.79	2 828	
		Объем: 0.92*1.02						
	
	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА (150/120)	
54.	ГЭСНр 58-10-1	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м		0.35	6 080.65	2 128	
54. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.0455	229.990	10	
54. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	36.8	12.88	161.570	2 081	
54. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.0455	1 037.49	47	
			(1)			229.99	10	
		Накладные расходы				71%	1 485	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	1 087	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 700	
	
55.	С2 цена поставщ.	Звенья водосточных труб (4м) д.120	шт		9	2 180.00	19 620	
	
56.	ГЭСНр 58-10-3	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт		0.1	10 407.32	1 041	
56. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.008	229.990	2	
56. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	63.9	6.39	161.570	1 032	
56. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.008	1 037.49	8	
			(1)			229.99	2	
		Накладные расходы				71%	734	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	538	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 313	
	
57.	С4 цена поставщ.	Колено трубы 70 град	шт.		10	622.00	6 220	
	
58.	ГЭСНр 58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м		0.68	1 341.82	912	
58. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9.1	6.188	147.310	912	
58. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.12	0.0816	10.80	1	
		Накладные расходы				71%	648	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	474	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 034	
	
59.	ГЭСН 12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м		0.68	5 335.88	3 628	
59. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.25	0.17	254.841	43	
59. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	31.41	21.3588	161.570	3 451	
59. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.11	0.0748	1 126.02	84	
			(1)			268.82	20	
59. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.05	0.034	874.68	30	
			(1)			268.82	9	
59. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.09	0.0612	1 037.49	63	
			(1)			229.99	14	
		Накладные расходы				92%	3 214	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	1 537	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					8 380	
	
60.	С5 цена поставщ.	Желоб водосточный( 4м ) д.150	шт.		17	1 490.00	25 330	
	
61.	С7 цена поставщ.	Угол желоба  д.150	шт.		4	1 207.00	4 828	
	
62.	С8 цена поставщ.	Крюк для желоба	шт.		112	197.00	22 064	
	
63.	С9 цена поставщ.	Соединитель желоба д.150	шт.		21	298.00	6 258	
	
64.	ГЭСНр 58-10-6	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт		0.05	8 662.37	433	
64. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.004	229.990	1	
64. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	53.1	2.655	161.570	429	
64. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.004	1 037.49	4	
			(1)			229.99	1	
		Накладные расходы				71%	305	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	224	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					962	
	
65.	С10 цена поставщ.	Воронка (штуцер) водосточная 150/120	шт		5	660.00	3 300	
	
66.	ГЭСНр 58-10-5	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт		0.05	8 662.37	433	
66. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.004	229.990	1	
66. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	53.1	2.655	161.570	429	
66. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.004	1 037.49	4	
			(1)			229.99	1	
		Накладные расходы				71%	305	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	224	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					962	
	
67.	С11 цена поставщ.	Отмет (слив)	шт		5	622.00	3 110	
	
68.	ГЭСНр 58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт		0.3	5 840.27	1 752	
68. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.003	229.990	1	
68. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	37.8	11.34	154.230	1 749	
68. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.003	1 037.49	3	
			(1)			229.99	1	
		Накладные расходы				71%	1 243	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	910	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 905	
	
69.	С12 цена поставщ.	Хомут водосточной трубы д.120 (в комплекте с дюбелями)	шт.		30	249.00	7 470	
	
70.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		16.66	510.71	8 508	
	
71.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		16.66	262.99	4 381	

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					975 474	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					956 880	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					399 463	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 25; %=71 - по стр. 2, 3, 8, 9, 40, 54, 56, 58, 64, 66, 68; %=72 - по стр. 11; %=66 - по стр. 15, 17, 19; %=67 - по стр. 21, 26; %=80 - по стр. 22, 27, 38, 52; %=92 - по стр. 28, 31, 59; %=77 - по стр. 32, 34; %=73 - по стр. 36; %=90 - по стр. 37, 41, 43, 44)					245 331	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 25, 32, 34; %=52 - по стр. 2, 3, 8, 9, 40, 54, 56, 58, 64, 66, 68; %=64 - по стр. 11; %=50 - по стр. 15, 17, 19; %=40 - по стр. 21, 26; %=37 - по стр. 22, 27, 38; %=44 - по стр. 28, 31, 52, 59; %=56 - по стр. 36; %=43 - по стр. 37, 41, 43, 44)					146 076	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 348 287	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					5 705	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 46; %=98 - по стр. 47, 50)					2 281	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 46; %=56 - по стр. 47, 50)					1 347	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					9 333	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					12 889	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					12 889	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					1 370 509	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	29 329	
	ИТОГО					1 399 838	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	27 997	
	ИТОГО					1 427 835	
	НДС 18%				18	257 010	
	ВСЕГО С НДС					1 684 845.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					247 612.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					147 423	

Составил:	Вед.инженер СО МКУ "КР МКД"                            Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО МКУ "КР МКД"                    Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)