«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «МУП РСУ 24»	
________________ /С.Б. Русович /	________________ /Н.В. Тихонова /	
		
«03» апреля 2017 г.	«03» апреля 2017 г.	

Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь № 1	
	
на капитальный ремонт холодного водоснабжения, водоотведения и замену осветительной сети в пределах подвала и лестничных помещений в местах общего пользования многоквартирного дома №30-42 по ул.Ольштынской в г.Калининграде	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  ХОЛОДHОЕ ВОДОСHАБЖЕHИЕ	
	
1.	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 отверстий	0.64	
2.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.01	
3.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	2	
4.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	0.74	
5.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	2	
6.	Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 25-28 мм	шт.	200	
7.	Труба из полипропилена PN 10/25	м	185.8	
8.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	шт.	60	
9.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	шт.	20	
10.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм	шт.	76	
11.	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2"	шт.	76	
12.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в	шт.	76	
13.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм со сгоном	шт.	22	
14.	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х3/4"	шт.	22	
15.	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х3/4"	шт.	22	
16.	Труба из полипропилена PN 10/40 (гильза)	м	36	
17.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0.74	
18.	Труба из полипропилена PN 10/40	м	69.338	
19.	Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 39-46 мм	шт.	70	
20.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	шт.	12	
21.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	шт.	40	
22.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25х40 мм	шт.	12	
23.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм	шт.	4	
24.	Редукция 40*25	шт.	8	
25.	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 40х1 1/4"	шт.	4	
26.	Разборное соединение 1 1/4"	шт.	4	
27.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм, тип в/в	шт.	4	
28.	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	10 м трубопровода	11.8	
29.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм	м	48.4	
30.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм	м	81.4	
	
	Раздел 2.  ВОДООТВЕДЕНИЕ	
	
31.	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром 50 мм	100 отверстий	0.62	
32.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.02	
33.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	1	
34.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	3	
35.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	1	
36.	Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм	шт.	200	
37.	Воздушный клапан диам.50мм	шт.	10	
38.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	3	
39.	Воздушный клапан диам.110мм	шт.	16	
40.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	1 врезка	7	
	
	Раздел 3.  ЭЛЕKТРООСВЕЩЕHИЕ	
	
	Демонтажные работы	
41.	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.7	
42.	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0.07	
43.	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2	100 м пучка проводов	0.6	
	Общестроительные работы	
44.	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытия) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.07	
45.	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м борозд	0.5	
46.	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	100 шт.	0.07	
47.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.03	
48.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.15	
49.	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.15	
50.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1.08	
51.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	1.08	
	Монтажные работы	
	Электроснабжение подъездов освещение МОП  (стояки, подвал)	
52.	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	1.75	
53.	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм	м	178.5	
54.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	шт.	88	
55.	Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 16-20 мм	шт.	175	
56.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0.35	
57.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0.7	
58.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	1.4	
59.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А0-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.107	
60.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м	0.143	
61.	Коробка распределительная  для открытой  проводки  ip44	шт	45	
62.	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.7	
63.	Светильник  настенный   IP54	шт	7	
64.	Светильник  потолочный  IP44	шт	63	
65.	Лампы энергосберегающие для светильников	шт	70	
66.	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.14	
67.	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт.	14	
68.	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.07	
69.	Выключатель двухклавишный   универсальный  IP44	шт	7	
70.	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6	1 шт.	21	
71.	Датчик движения ДД024 угол 180гр.	шт	21	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                                                   А.А. Рабецкий	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                                               И.Л. Герасименко	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника ОК МКУ «КР МКД»                                           О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)