«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

Директор МКУ «КР МКД»
С.Б. Русович ______________________
«______»____________________ 20___г.	
Директор ООО «Дом-Сервис»
А.В. Ходорович ______________________
«______»____________________ 20___г.	

	
	
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД № 91 по ул. Аллея Смелых в г. Калининграде по ВЦП «Формирование современной городской среды ГО «Город Калининград»	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Минимальные работы	
	
1.	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 м2 основания	11	
2.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	3.1	
3.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	187.18	
4.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км	1 т груза	187.18	
5.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.354	
6.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза	566.4	
7.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.354	
8.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1.77	
9.	Песок природный для строительных работ средний	м3	194.7	
10.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0.885	
11.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.4425	
12.	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	-45.135	
13.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	45.135	
14.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	88.5	
15.	Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х80 мм, серая	м2	902.7	
16.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0653	
17.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза	104.48	
18.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.0653	
19.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.522	
20.	Песок природный для строительных работ средний	м3	57.42	
21.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.1305	
22.	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	-13.311	
23.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	13.311	
24.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	26.1	
25.	Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х60 мм, серая	м2	266.22	
26.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.03528	
27.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза	56.45	
28.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.03528	
29.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.2184	
30.	Песок природный для строительных работ средний	м3	24.02	
31.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	2.8	
32.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	280	
33.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня	1.8	
34.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.03564	
35.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	9.1332	
36.	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	180	
37.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.015	
38.	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.00576	
39.	Монтаж мал.архитектурн.форм	1 т конструкций	0.153	
40.	Скамейка со спинкой	шт	3	
41.	Урна	шт	3	
42.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	3	
43.	Выключатель автоматический В6/2	шт	3	
44.	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0.75	
45.	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм	100 м	0.75	
46.	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	0.75	
47.	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.075	
48.	Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: на крыше здания, с лампой мощностью 500 Вт	100 шт.	0.03	
49.	Светодиодный прожектор ЭРА LPR-50-6500К-М Б001-7302	шт	3	
50.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец	10	
51.	Устройство средств технического регулирования	100 п. м	0.1	
	
	Раздел 2.  Дополнительные работы	
	
52.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.3208	
53.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза	513.28	
54.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.3208	
55.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1.604	
56.	Песок природный для строительных работ средний	м3	176.44	
57.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0.802	
58.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.401	
59.	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	-40.902	
60.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	40.902	
61.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	80.2	
62.	Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х80 мм, серая	м2	818.04	
63.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0243	
64.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза	38.88	
65.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.0243	
66.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.162	
67.	Песок природный для строительных работ средний	м3	17.82	
68.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	2.7	
69.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	270	
70.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	1.56	
71.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.0275	
72.	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0106	
73.	Монтаж маф	1 т конструкций	0.856	
74.	Качель балансир "Средняя" 2510*420	шт	1	
75.	Карусель с рулем	шт	1	
76.	Игровой комплекс (6200*3895)	шт	1	
77.	Песочница с крышкой	шт	1	
78.	Песок природный для строительных работ средний	м3	7.5	
79.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.042	
80.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза	67.2	
81.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.042	
82.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.28	
83.	Песок природный для строительных работ средний	м3	30.8	
84.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя	14	
85.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.112	
86.	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	-0.112	
87.	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т	0.112	
88.	Устройство резиновых покрытий толщиной 10 мм	100 м2 покрытия	1.4	
89.	Графит измельченный	т	-0.9562	
90.	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше	т	-0.0028	
91.	Смола ФАЭД-8Ф	т	-0.7308	
92.	Порошок кварцевый	т	-0.9562	
93.	Смола эпоксидная марки: ЭД-20	т	-0.0868	
94.	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	т	-0.1624	
95.	Ацетон технический, сорт I	т	-0.0266	
96.	Спирт фуриловый, сорт I	т	-0.0728	
97.	Асбест хризотиловый марки: К-6-30	т	-0.1218	
98.	Резиновое покрытие типа "Гамбит"	м2	140	
	Устройство контейнерной площадки	
99.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0032	
100.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза	5.12	
101.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.0032	
102.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.03162	
103.	Песок природный для строительных работ средний	м3	3.48	
104.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя	3.162	
105.	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	-3.22524	
106.	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	3.22524	
107.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.17486	
108.	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	-0.17486	
109.	Арматурные сетки сварные	т	0.17486	
110.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.0126	
111.	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	-1.29	
112.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	1.29	
113.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	3.162	
114.	Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х60 мм, серая	м2	32.25	
115.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0013	
116.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза	2.08	
117.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.0013	
118.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0064	
119.	Песок природный для строительных работ средний	м3	0.7	
120.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня	0.23	
121.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.004554	
122.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1.16702	
123.	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	23	
124.	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных: простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	4.2	
125.	Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка: 100	1000 шт.	-0.819	
126.	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.819	
127.	Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м	1 дерево	3	
	
	Раздел 3.  Устройство дождеприемных колодцев	
	
128.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.03259	
129.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза	52.14	
130.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.03259	
131.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания	0.08	
132.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 200 мм	100 м трубопроводов	0.16	
133.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм	м	16	
134.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0.244	
135.	Песок природный для строительных работ средний	м3	26.84	
136.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций	0.18	
137.	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм	м	-3.492	
138.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.4968	
139.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
140.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	3	
141.	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.	3	
142.	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.	3	
143.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.	3	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                                     В.А. Зуев         	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»                                    О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)