|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» |  |
|  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / С.Б. Русович / |  |
|  |  |
| «29» апреля 2019г. |  |
|  |
| Стройка: выполнение работ по капитальному ремонту крыши в части перекладки дымовых и вентиляционных труб, восстановлением каналов гильзованием, смена или устройство оголовков дымовых вентиляционных блоков и вентиляционных шахт МКД № 10-14 по Ленинскому проспекту г. Калининграда.Объект: г. Калининград, пр-т Ленинский, д. 10-14 |
|  |
|  |
| **ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2** |
| на общестроительные работы при восстановлении вентиляции |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |
|  | **Раздел 1. Работы в квартирах** |
|  |
| 1. | Пробивка в стенах толщиной до120 мм отверстий электроперфоратором, площадью: до 100 см2 (между кухней и ванной) | 100 шт. | 0.24 |
| 2. | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 | 0.0904 |
| 3. | Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные, класс Н, тип ВАГГ, диаметр 120 мм | м2 | 9.04 |
| 4. | Пробивка в стенах толщиной до 250 мм отверстий электроперфоратором, площадью: до 500 см2 и более | 100 шт. | 4.01 |
| 5. | Восстановление кирпичной кладки | м3 | 9.45 |
| 6. | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.3781 |
| 7. | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 18.31 |
| 8. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 18.31 |
| 9. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км | 1 т груза | 18.31 |
|  |
|  | **Раздел 2. Работы на чердаке** |
|  |
| 10. | Демонтаж металлоконструкций | т | 0.1 |
| 11. | Монтаж металлич. каркаса (б/у) | т | 0.1 |
| 12. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.01 |
| 13. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.01 |
| 14. | Прочистка дымохода: из кирпича вертикального | 100 м | 10.05 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | ЗАО «АГРОПРОМПРОЕКТ» |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: | ЗАО «АГРОПРОМПРОЕКТ» |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |