«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
						
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «Теплосервис»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Черкас В.А. /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
Капитальный ремонт крыши МКД №2-4 по ул.Ольховой г.Калининграда	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	7.09	
2.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	1.1	
3.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	7.09	
4.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	7.09	
5.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.72	
6.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.16	
7.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.08	
8.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.08	
9.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.6	
10.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.45	
11.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.47	
12.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.53	
13.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	31	
14.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (смена кобылок)	100 м	0.72	
15.	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	0.02	
16.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	
17.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	0.96	
18.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	5.95	
19.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	123.165	
20.	Устройство кровель из этернита по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	7.09	
21.	Лист безасбестовый волнистый окрашенный	м2	907.52	
22.	Установка снегозадержателей	100 м ограждения	1.1	
23.	Устройство желобов подвесных Д150	100 м желобов	1.1	
24.	Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м	100 м	1.1	
25.	Обивка слуховых окон стен кровельной сталью	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.06	
26.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.0264	
27.	Разборка кирпичных стен (Для смены муэрлатов )	1 м3	0.5	
28.	Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен	100 м3 кладки	0.005	
29.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.04	
30.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.168	
31.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.04	
32.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.44	
33.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.49	
34.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.49	
35.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.15	
36.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.15	
37.	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	2.1	
38.	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	3	
39.	Прим. Разборка лобовой доски	100 м2 стен	0.165	
40.	Устройство лобовой доски (прим)	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.165	
41.	Простая окраска масляными составами по дереву лобовая доска	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.165	
42.	Устройство обделок оголовков из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.192	
43.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	10.1	
44.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	10.1	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)